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Objekto įregistravimo Nr.:
MC 923
Kultūros vertybės kodas:
G229K
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC
	

	                                                                                                                                                                                                                                        (komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	dvaro sodyba

	
	

	 2.
Vardas
	Trakų Vokės

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	1.rūmai MC24972; 2. oficina MC 24973; 3. virtuvė-skalbykla MC 24974;4. ūkvedžio

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimai, MC Nr.)

	
	namas MC 24975; 5. kumetynas MC 24976; 6. bokštas MC 24977; 7. ūkinis pastatas MC 24978; 8. šulinys MC 24979; 9. tvartas MC 24980; 10. arklidė MC 24981; 11. kluonas MC 24982; 12. koplyčia-mauzoliejus MC 24983; 13. namas MC 24984; 14. svirnas MC 24985; 15. pietų sargo namas MC 24986; 16. pietų vartai MC 24987; 17. vakarų sargo namas MC 24988; 18. vakarų vartai MC 24989; 19. šiaurės vartai MC 24990; 20. tvora MC 21991; 21. parkas MC 24992

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 6.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija
	12 km į p.v. nuo Vilniaus miesto centro, prie Vilniaus- Kauno 
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geležinkelio.

	
	

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Žiūrėti papildomus aprašus

	                                                                                                                                                                                      (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas
	

	11.
Panaudojimas
	Daugiafunkcinis


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Iš p. ir v. dvaro sodybą supa Trakų Vokės kaimas, š. - geležinkelis Vilnius - Kaunas, į r. nuo

	
	sodybos teka Vokės upelis (nuo kurio ir kilo dvaro pavadinimas), paskendęs miško masyve.

	 2.
Teritorijos paviršius
	Sodybos teritorijos paviršius kintantis: iš lygaus, lėkšto,

	
	kuriame išsidėsčiusi p.v. sodybos dalis, š.r. pereina į smarkiai banguotą.

	 3.
Teritorijos plotas
	29.84 ha

	
	

	 4.
Aprašymas
	

	
	Pagrindiniai dvaro sodybą sudarantys elementai: užstatymas (16 dvaro laikotarpio pastatų), želdynai (parkas, pavieniai želdiniai ir jų grupės), vandens telkiniai (3 tvenkiniai), tvora su 3 vartais. Sodyba formavosi XIX a. II p. Iš kitų šio laikotarpio dvarų sodybų išsiskiria pastatų architektūroje atsispindinčiu istorizmo laikotarpiui būdingu stilistinių formų gausumu, panaudotu kuriant vientisą, harmoningą, paremtą bendrais kompozicijos principais, ansamblį - neoklasicizmas, neobarokas, neogotika, tęsiama ir liaudies architektūros tradicija. Statinių architektūrai būdingas aukštas profesionalumas. Išskirtina:

Rūmai. Autorius žymus italų kilmės lenkų architektas L.Markonis. Pastatyti sekant Varšuvos Lazenkų rūmais (1784–1788). Tai vertingiausias meniniu požiūriu neoklasicistinių rūmų pavyzdys Lietuvoje.

Arklidė. Įspūdingo planinio tūrinio sprendimo, unikali savo archit. formomis - neobarokas.

Pietų vartai. Vieni iš meniniu požiūriu vertingiausių neogotikinių vartų Lietuvoje.

ŽELDYNAI

Mišraus plano, su griežtos geom. kompozicijos reprezentacine zona (plačiau žiūr. parko aprašą)

VANDENYS

Dauboje (š.r. pusėje) įrengti tvenkiniai, kuriuose buvo auginamos vertingų rūšių žuvys (plačiau žiūr. parko aprašą).

KELIŲ IR TAKŲ PLANINĖ STRUKTŪRA

Sodyboje išlikę visi senieji keliai ir lapuočių alėjos. Tiesios alėjos sudaro pagr. kompozicijos ašis, pagal kurias išsidėstę visi dvaro pastatai ir statiniai. Priešais rūmus esantį skydo formos parterį juosia apvažiavimo kilpa. Smarkai banguoto reljefo p.r. parko dalyje tarp medynų vingiuoja takai. Atskirose takų atkarpose su staigiais nuolydžiais  įrengti laiptai. Pagr. keliai, alėjos (p. privažiavimo alėja, alėja prie koplyčios) asfaltuoti, kelią ribojantį sodybą iš p.r. dengia senasis lauko akmenų grindinys (dalinai išardytas), kitos alėjos, pagr. parko takai pažvyruoti. Po 1940 m. atsiradus sodybos teritorijoje naujų pastatų įrengta keletas naujų kelių.

SUPLANAVIMO STRUKTŪRA IR KOMPOZICIJA

Sodybos planinės struktūros tipas - teritorinis koncentruotas centrinis (vienos koncentracijos): visi pastatai ir statiniai išsidėstę aplink didelį kiemą pagal dvi viena kitai statmenas ašis. Pagr. yra r. - v. ašis. Ji parteriu ir didžiąja lapuočių alėja nuo rūmų tęsiasi iki v. vartų. Jos š. pusėje stovi virtuvė-skalbykla, ūkvedžio namas, kumetynas, vandens bokštas, tvartas, kalvė, šulinys, p. pusėje - arklidė, daržinė. P. - š. ašyje - lapuočių alėja, vedanti nuo pagr. (p.) vartų į rūmus, kita alėja (v. pusėje) yra su ja lygiagreti ir jungia koplyčią su parteriu. Į š.r. nuo rūmų stovi oficina ir gyv. namas. Visą š. ir p.r. sodybos dalį užima laisvo planavimo parkas su tarp medynų vingiuojančiais takais, kontrastuojantis griežtai geometriškai suplanuotai reprezentacinei sodybos daliai, jos tiesioms alėjoms. Š. parko dalyje įrengti 3 aptakių formų tvenkiniai. Dvaro sodybą juosia tvora (išlikusi fragmentiškai). Joje treji (p.v. ir š.) vartai 2 (p. ir v.) sargo nameliai. Už dvaro sodybą juosiančios tvoros, netoli p. vartų, stovi paminklas. Ant jo įrašas:

"Za duszę Anny Hr. Zabielów Hrabiny Tyszkiewyczowej zmarłej roku 1857 Lipca 14 dnia Proszę o jeden Pacierz"

Trakų Vokės dvaro sodyba – viena raiškiausių ir vertingiausių istorizmo laikotarpio Europinio lygmens grafų Tiškevičių rezidencijų Lietuvoje.

	 5.
*Būklė: gera / patenkinama / bloga
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys
	Dvaro sodybos teritorijoje pristatyta naujų 

	
	menkaverčių pastatų ir statinių. Šalia rūmų pastatytas 4 aukštų laboratorinis-administracinis pastatas. Priešais koplyčią ir šalia arklidės - daugybė įvairių laboratorijų, šiltnamių, garažų bei kitų pastatų. Šie menkaverčiai pastatai, mūryti iš silikatinių plytų, gadina istorinių pastatų vaizdą ir jų aplinką. Visumoje visi dvaro elementai išlikę. Dabar buvę dvaro pastatai skirtingos fizinės būklės. Dalis neprižiūrimų pastatų palaipsniui nyksta. Parko teritorijos paviršius užterštas, piktžolėtas, tvenkiniai užpelkėję.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje
	

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. II p.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus
	

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys
	Istorinių žinių apie dvarą randama nuo XVI a., kai jį 

	
	valdė Lietuvos totoriai. Vėliau dvaras priklausė Didž. kunigaikščio arklininkui Pavelui Steponui Sapiežai. XVII a. pr. dvaro savininku buvo Naugarduko vaivada Tomašas Sapiega (1598-1646). Vėlesnis dvaro likimas (net iki XVIII a. pab.) nežinomas. XVIII ir XIX a. sandūroje dvaras atiteko Dombrovskiams. Pirmasis, kilęs iš šios šeimos, dvaro savininkas buvo Juzefas Dombrovskis. Iš jo dvarą paveldėjo sūnus Liudvikas, Trakų apskrities bajorų maršalka. Iš Liudviko Dombrovskio arba iš jo sūnaus Vladislavo Ksavero Dombrovskio (g. 1830 m.) po 1850 m. Trakų Vokės dvarą nusipirko grafas Jonas Tiškevičius (1831-1892), Vilniaus gub. bajorų maršalka. Po jo mirties dvaras perėjo jo jaunesniajam sūnui, taip pat Jonui (1867-1903). Po ankstyvos Jono Tiškevičiaus ir jo žmonos Elžbietos Krasinskos (1871-1906) mirties, visas turtas atiteko jų mažamečiams vaikams, augantiems Lenkijoje. Iki 1914 m. Trakų Vokės dvare buvo gyvenama tik vasaromis. Sulaukę pilnametystės, dvarą paveldėjo Jonas Mykolas Tiškevičius (1896-1939). Po jo ankstyvos žūties, dvaro paveldėtojais tapo trys nepilnamečiai vaikai, tačiau kilus II pasauliniam karui, tai nebeturėjo jokios reikšmės. 1939 m. dvare buvo apsistojusi Lietuvos kariuomenė, per karą čia gyveno vokiečiai. Po karo rūmuose buvo LSSR MT vila, vėliau veikė žemdirbystės institutas, po to šio instituto Vokės filialas.

Beveik visi išlikę dvaro pastatai, t.t. rūmai, koplyčia, arklidė, pastatyti valdant Tiškevičiams. Tai dvaro suklestėjimo laikotarpis - buvo užveistas parkas, iškasti tvenkiniai. 1885 m. dvarui priklausė 4735 dešimtinės žemės.


	 4.
Susijusi su asmenimis
	

	
	

	 5.
Susijusi su įvykiais
	

	
	

	 6.
Padavimai, pasakojimai
	

	                                                                                                                                                                                                      (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai
	Tyrimai. AB "PRI" autorinių darbų saugykla:

	                                                                                                                                              (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. Analogijos, ikonografija, fotofiksacija, 1970 m. Negatyvų kontrolinė kartoteka. 

2. Ikonografija. 1972 m. fotofiksacija. Negatyvų kontrolinė kartoteka. 

3. Trakų Vokės dvaro ansamblio fotofiksacija. M.Sakalauskas, 1970 m. f 5-448.

4. Trakų Vokės dvaro pastatų ansamblio istorinė apybraiža. Aut. A.Kazlauskas, 1968 m. f 5-244. 

5. Trakų Vokės dvaras. Ataskaita komandiruotės į Lenkijos LR. A.Lagunavičius, f 5-276.

Projektai:

Trakų Vokės dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, 1995 m., V.Vileikis


	 8.
Apmatavimai
	1.Trakų Vokės dvaras. Pastatų apmatavimai. V.Levinskas, 1969 m.

	                                                                                                                                     (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB "PRI" aut. darbų saugykla, f 2 269-1. 2. Dvaro ansamblis Trakų Vokėje. Archit. apmatavimai. Braižė J.Karpenkov, 1978 m., AB "PRI" aut. darbų saugykla, F 5-1831.

	 9.
Kiti duomenys
	

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 

	
	M.Rupeikienė. 2. Trakų Vokės dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, 1995 m., V.Vileikis. 3. "Materiały do dziejów rezydencji", tom IV A, 1987, Roman Aftanazy.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, kraštovaizdinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovæ apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III-10 poziciją

	                                                                                                                                                                                                                                    (užpildymo šaltinis)

	
	

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	












(vardas, pavardė, profesija)

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 23

	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24972
Kultūros vertybės kodas:
 G229K1
Objekto Nr. sankaupoje:
   1
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Rūmai

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Žalioji
	namo Nr.
	2
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, pagr. fasadu į v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas.

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis 59,44 m, plotis 25,92 m., aukštis 18,05 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmenų ir plytų mūras.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Sijinės, medinės, tinkuotos, papuoštos lipdyba; rūsio - plytų mūro skliautinės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Laiptuotą rūmų tūrį dengia beveik plokšti, trišlaičiai 
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stogai, medinės konstrukcijos, dengti skarda. Belvederio bokšto stogas - keturšlaitis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Išskyrus blogos būklės stogo dangą

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Kylantį laiptuotą rūmų tūrį 

	
	formuoja 2 aukštų vid. dalis - rizalitas su belvederiu ir siauresni vienaaukščiai fligeliai. Pastatas simetriškas, ilgo stačiakampio plano, su stačiakampe iškyša pagr. fasade ir fligelių iškyšomis bei lenktų formų oranžerija ir šoninėmis terasomis r. fasade. Platūs laiptai (r. ir v. fasaduose) jungia rūmus su parku. Patalpos išdėstytos simetriškai, r. pusėje ir anfiladiškai. Pro pagr. įėjimą patenkama į vestibiulį, įrengtą per du aukštus, tiesiai iš jo - į salę (buv. svetainę); už jos yra oranžerija (šios patalpos išdėstytos pagal skersinę ašį). Vestibiulis su galerija; jo š. pusėje yra laiptinė. Kiti įėjimai iš š. ir r. Fligelių patalpos įvairaus dydžio, dauguma jų išdėstyta abipus koridoriaus.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	V. ir r. fasadai lygiaverčiai, simetriški. Jų į 

	
	vidurį kylančios laiptuotas plokštumas vertikaliai skaido tolygiai išdėstyti stačiakampiai (II aukšto mažesni) langai su tiesiniais sandrikais (I aukšte), korintinio orderio kolonos ir piliastrai, horizontaliai - cokolio juosta, karnizas ir aklinas parapetas virš fligelių. Horizontalus akcentas - baliustrada virš dviaukštės dalies ir belvederio. Pagr. fasade išsiskiria portikas su dviem didžiojo orderio korintinėmis kolonomis. Viršuje - belvederis su dideliu pusapskričiu langu ir rustuotais kampais. R..fasadą savitą daro tiesių ir banguotų plokštumų ir linijų kontrastai ir darna. Galiniai (š. ir p.) fasadai skaidomi piliastrų ir langų..

	18.
Interjero apibūdinimas
	Rūmuose išlikę arba pagal išlikusius pavyzdžius 

	
	restauruoti vertingi interjerai. Jų puošyba (daugiausia lubų ornamentika) atspindi istorizmo architektūros stilių įvairovę: salės lubos su klasicistiniais kesonais, kambarių - su barokiniais ir rokokiniais augaliniais ornamentais bei figūriniais reljefais, buv. valgomojo ąžuolinės lubų ir sienų plokštės imituoja Tiudorų stilių, vestibiulis ampyro puošybos, su 4 apskritomis kolonomis.

Restauruojant rūmus, belvederio arkiniuose languose įkomponuoti 2 vitražai (metų laikai)


	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Ją įtakoja bloga stogo dangos būklė, taip pat tai, kad žiemos

	
	metu neapšildoma dalis rūmų patalpų.

	20.
Stilius, mokykla
	Neoklasicizmas

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	Neišlikę. Rūmuose buvo turtinga paveikslų galerija:

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	Suchadolskio paveikslai "Maskvos gaisras", "Griunvaldo mūšis", "Benderų mūšis", "Jono III-jo susitikimas su Leopoldu" ir didžiausias iš jų Verbackchoveno "Žirgas arklidėje su dviem šunimis". Grafo kabinete buvo Bauchero "Kristus lopšyje", Baltazaro Poerusio (Rubenso mokyklos) "Kristus po kryžiumi", Bordonne "Dievo motina su kūdikėliu", Van Hovo "Dvi damos senoviškame kambaryje", Achenbacho "Kaimo peizažas" ir Steverso "Šuo traukiantis vežimėlį";svetainę puošė Siedlo paveikslas "Besimaudančios merginos", nepakartojamas savo koloritu Gudino paveikslas Jūrų uostas", Maoso "Grupė Italijos graikų ant jūros kranto", Mullero "Jauna mergina", Verbeckchoveno "Peizažas su elniais" ir nežinomo autoriaus "Žydai sinagogoje"; žaidimų kambaryje buvo Verbeckchoveno "Pastoralinis peizažas", Hildebrando "Peizažas vaizduojantis mišką ir ežerą", Diazzo "Dama su šuneliu", Dilenso "Šeimyninė scena", Calam'o "Italė su vaikais", du Madam peizažai.

Rūmuose dar buvo vertingų baldų (valgomojo baldai buvo ąžuoliniai, drožinėti), kilimų, porceliano, stovėjo marmuro židiniai. Svetainė buvo puošta gipso lipdiniais: sienos ir lubos buvo baltos spalvos, lubų freskoje - žydras dangus su debesimis. Ant rūmų vid. dalies ir belvederio kampų stovėjo aštuonios Jano Kuchaževskio sukurtos skulptūros. Virš pagr. įėjimo sandriko buvo herbinis kartušas, abipus jo (už piliastrų) - biustai ant gembių, apjuosti dekoratyvinėmis girliandomis. Belvederio arkiniuose languose yra įkomponuoti 2 vitražai (metų laikai).


	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Rūmai: I aukšte buvo svetainė, oranžerija, 


	
	grafo, grafienės, žaidimų kambariai; II aukšte - biblioteka, svečių ir vaikų kambariai. Per II pasaulinį karą rūmuose gyveno vokiečiai, po karo juose buvo LSSR MT vila, vėliau veikė Žemdirbystės institutas, po to šio instituto Vokės filialas.

	 2.
Autorius (-iai)
	Architektas Jonas Liudvikas Markonis

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatorius Jonas Tiškevičius 

 FORMTEXT 
(1821-1892).

	
	

	 5.
Pastatymo data
	1876-1880 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	II pasaulinio karo metais

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	ir vėliau, tarybiniu laikotarpiu, pastatas prarado daugybę dekoro elementų. Iš jo išvežti baldai, šviestuvai, kilimai, meno vertybės. 1971-78 m. rūmai restauruoti (arch. A.Lagunavičius, J.Zibolis, V.Vileikis)

Tyrimai: (PRI autorinių darbų saugykla)

1. Trakų Vokės dvaro rūmai, fotofiksacija. Fotogr. M.Sakalauskas, 1978 m. Negatyvų kontrolinė kartoteka. 2. Rūmų patalpų polichromijos tyrimai ir rekomendacijos rekonstrukcijai. M.Kaminskienė, L.Kruopaitė, 1974 m. F5 952

3. Polichromijos paieškos. PVA J.Zibolis, 1973 m., F5 849

Projektai: (PRI autorinių darbų saugykla)

1. Rūmai. Restauracijos projektinė užduotis. A.Lagunavičius, 1969 m., f2 269-2

2. Rūmai. Restauracijos darbo brėžiniai, d. 1, A.Lagunavičius, 1970 m., f2 269-4

3. Rūmų restauracijos darbo brėžiniai, architektūrinė dalis, t.2, A.Lagunavičius, 1970 m., f2 269-8

4. Rūmai. Baldų parinkimas ir pritaikymas, TDP, J.Zibolis, 1974 m., F2 269-20

5. Rūmai. Fasadų spalvinis sprendimas, V.Mačionis, 1978 m., F2 269-28

6. Rūmų interjerų spalvinis sprendimas, A.Tidikis, 1973 m., F2 269-15

7. Rūmai. Konstruktyvinė dalis. DB, A.Balkus, 1970 m., f2 269-7

8. Rūmai. DB, architektūrinė-statybinė dalis, A.Surplys, 1974 m., F2 269-18

9. Rūmai. DB, E.Bugorevičius, R.Meldašis, R.Buivydas, 1973 m., F2 269-17

10. Rūmai. Šviestuvai, J.Zibolis, 1978 m., F2 269-25

11. Rūmų šviestuvai. DB, J.Zibolis, 1978 m., F2 269-27

12. Centr. rūmų pagrindinis bei laikinas stogas. DB, architektūrinė-statybinė dalis, T.Meilūnas, 1986 m., F2 269-50

13. Rūmų stogo dangos k-jos, DB, A.Vernikovskis, 1982 m., F2 269-22

14. Rūmai. TDP. Automatika. V.Zakrevskis, 1970 m., f2 269-10

15. Rūmai. Elektrotechninė dalis, DB, M.Ganzas, 1970 m., f2 269-6

16. Rūmai. TDP. Silpnasrovinė dalis, G.Paura, 1974 m., F2 269-19

17. Rūmai. Šildymas-vėdinimas, DB, Z.Žlioba, 1970 m., f2 269-5

18. Rūmai. DB. Vandentiekis ir kanalizacija, B.Mikalauskas, 1970 m., f2 269-3

19. Rūmų restauracijos statybos organizacijos projektas, B.Genzas, 1971 m., f2 269-12.


	 9.
Apmatavimai
	Trakų Vokės dvaras. Pastatų apmatavimai. V.Levinskas, 1969 m., 

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI autorinių darbų saugykla, f2 269-1.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 

	
	Marija Rupeikienė. 2. Trakų Vokės dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, 1995 m., V.Vileikis. 3. Trakų Vokės buv. Tiškevičių dvaro pastatų ansamblio istorinė apybraiža, 1968 m., A.Kazlauskas


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image3.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24973
Kultūros vertybės kodas:
 G229K2
Objekto Nr. sankaupoje:
   2
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Oficina

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Žalioji
	namo Nr.
	6
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į š.r. nuo rūmų, pagr. fasadu  orientuota į v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, plytų mūro

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Rūsio sienos plytų mūro, tinkuotos; antžeminės pastato 

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	dalies - rąstų, apkaltos lentomis, iš vidaus tinkuotos

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Rūsys perdengtas cilindriniais su lunetėmis ir ramstinėmis arkomis

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	skliautais. Patalpa po prieangiu turi nuožulnų cilindrinį skliautą. Skliautai plytų mūro, tinkuoti. I aukšto perdangos sijinės, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Mansardinis, laikomas keturių stulpų, dengtas šiferiu

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Vieno aukšto, su rūsiu ir mansarda,

	
	kompaktiško tūrio pastatas. Planas kvadrato formos, v. pusėje įrengtas stačiakampis prieangis. Iš kampinio plano vestibiulio patenkama į netaisyklingai išdėstytas įv. dydžio pereinamas patalpas. Oficinos vid. dalyje yra virenė. Pastato v. pusėje įrengti laiptai į rūsį.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadus skaido aukštas cokolis ir platus 

	
	profiliuotas karnizas, asimetriškai išdėstyti stačiakampiai langai su profiliuotais apvadais. Kampai apkalti stačiomis lentomis, cokolio kampus žymi rustai. Pagr. fasadas su atviru mediniu prieangiu ir laiptais p. šone. Prieangio apačia apkalta stačiomis lentomis, vienšlaitį stogą laiko 4 kvadrato skerspjūvio stulpeliai.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Vietinės medinės ir mūrinės architektūros sintezė.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	

	
	Oficina; čia gyveno samdomi tarnai. Po karo (maždaug iki 1965 m.) oficinoje veikė mokykla. Dabar name - butai.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Manoma, kad prieangis v. 

 FORMTEXT 
pastato pusėje pristatytas vėliau. Po karo oficinoje  veikė mokykla - tuo metu buvo pakeistos pertvaros, stoglangiai, stogas uždengtas šiferiu, pakeisti stalių gaminiai. Pastatas remontuotas keletą kartų ūkio būdu.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	1. Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 

 FORMTEXT 
M.Rupeikienė.

2. Trakų Vokės dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, 1995.m, V.Vileikis.



	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image4.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24974
Kultūros vertybės kodas:
 G229K3
Objekto Nr. sankaupoje:
   3
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Virtuvė-skalbykla

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Žalioji
	namo Nr.
	8
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje dvaro sodybos dalyje, į š.r. nuo rūmų, ant stataus 

 FORMTEXT 
šlaito, pagr. fasadu į p.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	c

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio - akmenų mūro, antžeminės dalies - plytų mūro, 

 FORMTEXT 
tinkuotos; vid. (dviaukštės) dalies sienos storesnės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	tinkuotais, cilindriniais skliautais.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Beveik plokščias, dengtas šiferiu, konstrukcija medinė

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Pastato tūrinės struktūros tipas - 

 FORMTEXT 
centrinis: pastatas laiptuotai kyla į vidurį, vidurinė dalis 2 aukštų, šoninės - 1 aukšto. Yra rūsys. Planas - stačiakampio formos, su laiptuoto plano iškyša p. pusėje. Abipus iškyšos yra durys. Įv. dydžio patalpos išdėstytos netaisyklingai. Dauguma pereinamos. P.V. koridoriaus pusėje yra laiptai į II aukštą ir į rūsį. Laiptus juosia baliustrada.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Fasadus skaido gilūs horizontalūs rustai, kampus 

 FORMTEXT 
paryškina rustuoti piliastrai. Pagr. (p.) fasadas simetriškas: simetriją pabrėžia vidurinė iškyša ir 2 šoniniai įėjimai. Langai stačiakampiai, š. ir r. fasaduose kiek platesni, išdėstyti netolygiai. Langus juosia stačiakampio profilio apvadai su spynomis.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis, eklektinės architektūros formos.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Virtuvė su skalbykla; tuneliu buvo sujungta

	
	su rūmais. Rūsys ir I a. buvo gamybinis, II a. - gyvenamasis. Dabar gyvenamasis namas (gyvena 5 šeimos).

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	Fundatorius - Jonas Tiškevičius (1831-1892).

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas statytas kartu 

 FORMTEXT 
su rūmais; su jais buvo sujungtas tuneliu (užmūrytas). Po 1940 m. pasikeitus pastato funkcijai, remontuojant jį įrengtos naujos pertvaros, pakeisti stalių gaminiai, nuo šlaito pusės primūryti sandėliukai. Pastatas remontuotas keletą kartų ūkio būdu.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	1. Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998, 

 FORMTEXT 
M.Rupeikienė.

2. Trakų Vokės dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, 1995.m, V.Vileikis.



	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image5.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24975
Kultūros vertybės kodas:
 G229K4
Objekto Nr. sankaupoje:
   4
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Ūkvedžio namas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Žalioji
	namo Nr.
	9
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	

	
	Centrinėje dvaro sodybos dalyje, į š.v. nuo rūmų, tarp 

 FORMTEXT 
virtuvės-skalbyklos ir kumetyno,pagr. fasadu į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmenų mūro.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Rąstų, iš lauko apkaltas gulsčiomis lentomis, iš vidaus 

 FORMTEXT 
tinkuotas.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Sijinės, medinės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Pusvalminis, gegninis, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Vieno aukšto, pailgo stačiakampio 

 FORMTEXT 
plano, kompaktiško tūrio pastatas. Namas dvigalis, su prieangiu p. pusėje. Įeinama iš p. (pagr. įėjimas) ir v. Pastato viduje (per visą plotį) yra priemenė, iš kurios į abi puses durys veda į gyv. patalpas (dauguma jų pereinamos. Priemenės centr. dalyje yra laiptai į pastogę. Stogo ir sienų santykis 1:1.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Fasadus skaido stačiakampiai langai (š. fasade 

 FORMTEXT 
išdėstyti asimetriškai) su langinėmis iš įžambiai sukaltų lentelių. Pagrindinio fasado centrinę ašį pabrėžia keturių (sugrupuotų po dvi) medinių kolonų prieangis. Fasado būta simetriško, vėliau r. pusėje iškirstas langas.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Liaudies architektūra su klasicizmo architektūros įtaka.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Ūkvedžio namas. Dabar name - butai.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	Fundatorius - J.Tiškevičius 

 FORMTEXT 
(1831-1892).

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pagr. pastato fasado būta simetriško, vėliau r. pusėje iškirstas langas; buvęs malksnų stogas, vėliau uždengtas šiferiu; įrengtos naujos pertvaros; nuo šlaito pusės pristatytas medinis priestatas, įrengtas įėjimas (rekonstravus lango angą) su atviru prieangiu. Pastatas remontuotas ūkio būdu.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	M.Rupeikienė

. Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998, 

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image6.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24976
Kultūros vertybės kodas:
 G229K5
Objekto Nr. sankaupoje:
   5
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Kumetynas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Žalioji
	namo Nr.
	10
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	

	
	Pastatas stovi sodybos š. dalyje, į š.v. nuo rūmų, ant šlaito, pagrindiniu fasadu į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis 58,37 m, plotis 12,64 m., aukštis 7,79 m (nuo šlaito - 8,97 m).

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmens mūro.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų, iš išorės apkaltos lentomis, iš vidaus - tinkuotos. Rūsio sienos - plytų ir akmens mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Sijinės, medinės; virš rūsio - mūrinis (raudonų plytų), skliautuotas perdenginys

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	(netinkuotas). Skliautai remiasi ant metalinių sijų.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Pusvalminis, gegninės medinės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Vieno aukšto, su rūsiu, kompaktiško

	
	tūrio, ištęsto stačiakampio plano formos, su prieangiais visose pusėse pastatas. Įvairaus dydžio patalpos išdėstytos 2 eilėmis, vakarų gale - trimis. Dauguma pereinamos. Įeinama iš visų pusių, o į rūsį - iš v. pusės.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Pagrindinis, p. fasadas asimetriškas, turi du atvi

 FORMTEXT 
rus prieangius su keturių kvadrato skerspjūvio stulpelių laikomais dvišlaičiais stogeliais. Fasadą skaido piliastrai, prasidedantys nuo apatinės langų linijos (buvę išdekoruoti rombiniais ornamentais). Langai apjuosti tiesiniais apvadais, išdėstyti netolygiai. Š. fasadas turi paaukštintą cokolį ir 4 uždarus prieangius, įrengtus pokario metais. Galiniai (r. ir v.) fasadai su uždarais prieangiais ir trapecinės formos frontonais. V. pusėje po priebučiu - durys į rūsį. R.. fasade prieangis padarytas prie buvusio įėjimo. Pastato sienos apkaltos vertikaliomis (nuo cokolio iki apatinės langų linijos) ir horizontaliomis ( nuo apatinės langų linijos iki karnizo, juosiančio pastatą visu perimetru) lentelėmis. R. fasade išlikęs lango apvadas bei kampinis piliastras, puošti rombiniais ornamentais. Daugiau dekoro elementų nėra išlikę.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Liaudies architektūra

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Kumetynas; buvo skirtas dvaro samdiniams ir

	
	jų šeimoms gyventi. Dabar gyvenamas namas.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	Pastatytas valdant Jonui Tiške

 FORMTEXT 
vičiui (1831-1892).

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas ne kartą 

 FORMTEXT 
rekonstruotas; pristatyta v. pastato dalis; v. gale buvęs atviras prieangis pakeistas uždaru, pristatytas r. prieangis, bei uždari š. prieangiai; įrengta daug pertvarų; rekonstruotos langų angos arba langai iškirsti naujai; lentomis dengtas stogas vėliau perdengtas šiferiu. Dauguma perstatymų įvykdyta po II pasaulinio karo, įrengiant pastate butus. XIX a. pab. ar XX a. pr. pastačius vandentiekio bokštą, name įvestas vandentiekis ir elektra.

Tyrimai:

1. Trakų Vokės dvaro kumetynas. Istoriniai tyrimai, E.Ražanauskaitė, 1977 m., AB "PRI" autorinių darbų saugykla, F5-1708

2. Kumetyno pritaikymas gyv. namui. Inžinerinė-geologinė dalis, L.Viršuta, 1978 m., AB "PRI" autorinių darbų saugykla, F2 269-24


	 9.
Apmatavimai
	Kumetynas. Architektūriniai apmatavimai, fotofiksacija. I.Lukša

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1979 m., AB "PRI" autorinių darbų saugykla, F2 269-29

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	1. Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998, M.Rupeikienė

2. Trakų Vokės dvaro kumetynas. Istoriniai tyrimai, 1977 m., E.Ražanauskaitė



	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image7.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24977
Kultūros vertybės kodas:
 G229K6
Objekto Nr. sankaupoje:
   6
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Bokštas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 Dvaro sodybos v. dalyje, prie tvarto G229K9 š.r. kampo.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Plotis 8,99 m, ilgis 9,01 m, aukštis 21,53 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmenų plytų mūro

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro (I tarpsnio storesnės), tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, rūsio skliautas cilindrinis.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Aukštas, keturšlaitis, gegninis, įgaubtas, su 2 (p. ir š.) 

 FORMTEXT 
stoglangiais, dengtas skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Kvadrato plano, kompaktiško tūrio, 

 FORMTEXT 
trijų skirtingo aukščio tarpsnių (aukščių santykis 1.5:3:1) statinys. Viduje (š.r. dalyje) yra laiptai. Sukti laiptai veda į rūsį. III tarpsnyje įrengti 2 vandens bakai. Juos laiko 4 stulpai bokšto viduje. Įeinama iš r. ir v. Bokštas yra vertikalus ansamblio akcentas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Š. ir p. fasadų I tarpsnį skaido pusapskričiai lan

 FORMTEXT 
geliai su spynomis, r. ir v. - įėjimo angos, II (aukščiausią) tarpsnį - siauri sudvejinti arkiniai langai, viršuje apvainikuoti tinko apvadais. I tarpsnio viršų juosia karnizas, dengtas skarda. Žemame III tarpsnyje išsiskiria stogą laikantys stulpai. Jie masyvūs, kvadrato skerspjūvio, ties viduriu sklembtomis briaunomis. Angos tarp stulpų uždengtos gulsčiomis lentomis.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis, eklektinės architektūros formos.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Bokštas. Vadintas varpine, stebėjimo bokštu

	
	Jame buvo laikrodis, kabojo varpas (juo skelbdavo darbo laiką), pro stoglangius stebėdavo dirbančius žmones. XX a. pr. įrengti bakai; vanduo tiektas rūmams ir aplinkiniams pastatams. Vandentiekis veikė ir pokaryje. Rūsyje laikyta šakniavaisiai. Tik 7-tame dešimtmetyje, įrengus naują vandentiekį, bokštu nustota naudotis

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Pastatyta valdant Tiškevičiams.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. - XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	


	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas išlikęs auten

 FORMTEXT 
tiškas. Vidaus medinės konstrukcijos apdegusios, įrenginiai blogoje būklėje. Pastatas remontuotas nebuvo, po karo sutvarkyti tik įrenginiai.

Tyrimai:

1. Trakų Vokės dvaro vandens bokštas ir arklidės, inžinerinė-geologinė dalis, L.Viršuta, 1977 m., AB "PRI" autorinių darbų saugykla, F 269-21

2. Trakų Vokės dvaro ūkiniai pastatai: arklidės ir vandens bokštas. Istoriniai tyrimai, E.Ražanauskaitė, 1977 m., AB "PRI" aut. darbų saugykla, F5-1643

Projektai: AB "PRI" aut. darbų saugykla

1. Trakų Vokės dvaro vandens bokštas. Eskizinis restauravimo-pritaikymo projektas, I.Barauskaitė, 1977m., F2 269-22

2. Buv. vandens bokšto restauravimas-pritaikymas. TDP, architektūrinė-statybinė dalis, T.1, I.Barauskaitė, 1980 m., F2 269-31

3. Vandens bokšto restauravimas-pritaikymas. TDP, nestandartiniai gaminiai, T.II, I.Barauskaitė, 1980 m., F2 269-32

4. Vandens bokšto restauracija. Lauko elektros, telefono tinklai, V.Laurinavičius, 1980 m., F2 269-42

5. Vandens bokšto restauracija. TDP. Elektrotechninė (vidaus tinklai), T. IV, V.Laurinavičius, 1980 m.,

 F2 269-34

6. Vandens bokšto restauracija. TDP. Lauko ir vidaus vandentiekio-kanalizacijos tinklai, T.III, V.Lukaševa, 1980 m., F2 269-33.


	 9.
Apmatavimai
	Vandens bokštas. Architektūriniai apmatavimai.J.Karpenkov, 1978

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB "PRI" aut. darbų saugykla, F2 269-26.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	1. Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998, 

 FORMTEXT 
M.Rupeikienė.

2. Trakų Vokės dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, 1995.m, V.Vileikis.

3. Trakų Vokės buv. Tiškevičiaus dvaro ūkiniai pastatai: arklidės ir vandens bokštas. Istoriniai tyrimai, 1977 m., E.Ražanauskaitė



	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image8.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24978
Kultūros vertybės kodas:
 G229K7
Objekto Nr. sankaupoje:
   7
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Ūkinis pastatas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos v. dalis, į š. nuo tvarto G229K9.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmens mūro

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	donų plytų.

Akmens mūro, frontonai - lentų. Angokraščiai geltonų ir rau

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Sijinės, medinės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės medinės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Vienaaukštis, pailgo stačiakampio 

	
	plano formos, kompaktiško tūrio pastatas. Viduje suskirstytas naujai įrengtomis pertvaromis. Įeinama iš r., v. ir p. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai paprasti, lakoniški, be dekoro elementų. 

	
	Juose dominuoja netinkuotų riedulių paviršiai, kuriuos skaido įvairių formų langų ir durų angos (rekonstrukcijų padariniai). Š. fasadas išlikęs autentiškas (išskyrus naujai prakapotą stačiakampį langelį daugiau rekonstrukcijų nepatyrė). Čia tolygiai išdėstyti dideli arkiniai langai, pabrėžti geltonų plytų angokraščiais. Netinkuotas sienų lauko akmenų mūras ir tarpus tarp akmenų užpildantis šviesus rišamasis skiedinys, dekoratyviniu požiūriu paįvairina pastato sienų paviršius. Prie pastato v. sienos yra tvoros liekanų.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Liaudies architektūra

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Ūkinis pastatas. Funkcija išliko nepakitusi

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatoriai - Tiškevičiai

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.- XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Išliko pastato išorinės 

 FORMTEXT 
sienos su autentiškomis angomis, stogo konstrukcija, pamatai. Pastatas apstatytas įvairiais priestatėliais ir sandėliukais. Iškapotos naujos durų ir vartų angos, medinė stogo danga pakeista šiferiu.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	Trakų Vokės dvaro sodybos indi

 FORMTEXT 
vidualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, 1995.m, V.Vileikis.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image9.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24979
Kultūros vertybės kodas:
 G229K8
Objekto Nr. sankaupoje:
   8
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Šulinys

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m. 
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 Į š.v. nuo vakarų vartų G229K18.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Rentinio požeminė dalis ir cokolis akmenų.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Nėra

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Daugiašlaitės piramidės formos su dvišlaite dalimi r. pusėje medinės 

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	konstrukcijos, dengtas malksnomis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Apskrito plano, kompaktiško tūrio 

	
	statinys, dengtas piramidiniu stogu, kurio r. pusėje iškyla dvišlaitis stogelis, su trikampe apšvietimo anga. R. pusėje buvo ir įžemintas įėjimas į vidų, vėliau dalinai užmūrijus, rekonstruotas į lango angą. Šulinys - originalus utilitarinės paskirties statinys.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Rentinį remia 6 aukšti kontraforsai. R. pusėje 

	
	įkomponuotas kvadratinis langas, po juo tokios pat formos įžemintas įėjimas (dalinai užmūrytas), abipus jų - po 2 nišeles.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	

	
	Šulinys. Gyventojai prisimena čia buvus 

 FORMTEXT 
ledainę. Kolūkio laikais statinyje buvo kraunamas silosas. Dabar nenaudojamas.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatoriai - Tiškevičiai.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. - XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	


	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	Išskyrus dalinai užmūrytą

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	įėjimo angą, statinys išliko nepakitęs.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 m.,

	
	M.Rupeikienė


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07  23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24980
Kultūros vertybės kodas:
 G229K9
Objekto Nr. sankaupoje:
   9
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Tvartas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 V. dvaro sodybos dalyje, prie v. įvažiavimo į dvaro sodybą.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmenų mūro

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Akmens mūro, tinkuotos. Š. pastato pusėje išlikęs pirminės 

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	sienos fragmentas - plytų mūro arkų konstrukcija, užpildyta skaldytais lauko akmenimis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Sijinės, medinės. Sijas remia 2 eilės medinių stulpų.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės medinės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Vieno aukšto, ištęsto stačiakampio 

	
	plano formos, kompaktiško tūrio pastatas. Pastato planinės struktūros tipas - salinis: aukšto planą sudaro viena vienalytė patalpa su tiesioginiais įėjimais į ją (iš r. ir v.). Dabar įeinama ir pro naujai primūrytą priestatą š. pusėje.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadų kompozicija labai paprasta, lakoniška.

	
	Fasaduose dominuoja sienų plokštumos, ritmingai suskaidytos horizontalaus stačiakampio formos langais. Galiniai fasadai vienodi, simetriški: simetrijos ašį pabrėžia dvivėriai vartai ir arkinis langas frontone, po kuriuo įkomponuotos dvivėrės durelės patekimui į pastogę. Fasadai be dekoro elementų, pasižymi utilitarumu. Šoninių (š. ir p.) fasadų r. ir v. pusėse išlikę smailiaarkiai langeliai (viso 4; 2 iš jų išlikę pilnai, kiti rekonstruoti ir užmūryti)

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Liaudies architektūra, įtakota stilinės architektūros.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Tvartas. Dabar ūkinės paskirties pastatas.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	Sprendžiant iš 1875 m. 

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Trakų Vokės dvaro plano, pastatas buvęs uždaro tūrio: 4 korpusų, sugrupuotų aplink vieną uždarą kiemą. Vėliau perstatytas - išlikęs ištęsto stačiakampio plano pietinis korpusas, kurio sienos, matomai, buvo permūrytos (š. fasade išlikusi plytų mūro arkinė k-ja, užpildyta skaldytais lauko akmenimis). Po 1940 m. š. pastato dalyje pristatytas silikatinių plytų priestatas, medinė stogo danga pakeista šiferiu. Rekonstruotos galinių fasadų vartų angos. Remontuota ūkio būdu.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 m., M.Rupeikienė.

	
	2. Trakų Vokės dvaro 1875 m. planas


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image11.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24981
Kultūros vertybės kodas:
 G229K10
Objekto Nr. sankaupoje:
   10
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Arklidė

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	3
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 Dvaro sodybos p.v. dalyje, atokiau nuo kitų sodybos pastatų

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis 53.27 m, plotis 29.82 m, aukštis 12.81 m

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostinai, akmenų plytų mūro

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Geltonų plytų mūras, tinkuotas

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Tinkas vietomis atskilęs nuo sienų plokštumų.

	
	

	 9.
Perdangos
	Surenkamo gelžbetonio, salė dengta medinėmis fermomis.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Mansardinis, medinės konstrukcijos, dengtas skarda.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Pastatas simetriškas, plačios H 

 FORMTEXT 
raidės plano, atviros tūrinės struktūros. Susideda iš ilgo pagr. korpuso, kurio vid. dalis su įvažiavimo vartais dviaukštė, ir jam statmenų p. ir š. vienaaukščių fligelių. Pagr. korpuso įv. dydžio patalpos išdėstytos netaisyklingai, čia buvo karietinės, pakinkinė, vaistinė. Fligelių viduje buvo 2 eilės kvadrato skerspjūvio stulpų, pasieniuose - gardai arkliams. Įeinama iš r. ir v.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Pagr. korpuso r. ir v. fasadai analogiški. Labiau

 FORMTEXT 
siai išsiskiria dviaukštė dalis su dvivėrėmis durimis viduryje. Ji skaidoma rustuotų piliastrų ir sudvejintų langų su pusapskritėmis arkomis. Fasaduose ryškus vertikalių ir horizontalių linijų ritmas. Juos skaido piliastrai ir langai su segmentinėmis arkomis. Dalis langų puošta trikampiais ir segmentiniais sandrikais, spynomis. Pastoges juosia siauri profiliuoti karnizai. Pagr. korpuso ir fligelių vertikalias ašis ryškina apskriti stoglangiai su voliutomis šonuose. Kiti stoglangiai ovaliniai, be frontonų. Galinį (š.) fasadą skaido piliastrai. Langai maži, segmentiniai, su apvadais ir spynomis. Rizalito langas pusapskritis, stoglangis apskritas, su trikampiu frontonu. P. fasadas panašus į š., tik be rizalito.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Vyrauja neobarokinės archit. formos

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Arklidė; buvo skirta važiuojamiesiems 

	
	arkliams ir karietoms laikyti, antrame aukšte gyveno arklininkai. Pokario metais išlaikė tą pačią paskirtį, antrame aukšte buvo įrengti butai. Apie 1985 m. pastatas pritaikytas administracinei-visuomeninei funkcijai. Dabar čia Trakų Vokės bendrosios praktikos gydytojo, stomatologo kabinetai, kultūros namai, vaistinė.

	 2.
Autorius (-iai)
	Autorius nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatorius - Jonas Tiškevičius

	
	(1831-1892)

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas buvo U raidės 

 FORMTEXT 
plano. Vėliau šoniniai fligeliai buvo į v. pusę pailginti ir arklidė įgijo dab. planą su kiemais v. ir r. pusėse. 1985 m. pastatas restauruotas, pritaikant jį administracinei-visuomeninei funkcijai. Restauravus ir pasikeitus funkcijai, buvo įrengtos naujos pertvaros, pakeisti perdenginiai, laiptai. Pasikeitė planinė struktūra.

Tyrimai: PRI autorinių darbų saugykla

1. Dvaro arklidės. 1975 m. fotofiksacija. Negatyvų kontrolinė kartoteka.

2. Trakų Vokės buv. dvaro ūkiniai pastatai: arklidės ir vandens bokštas. Istoriniai tyrimai. E.Ražanauskaitė, 1977 m., F5-1643

Projektai:

1. Arklidės. Pirminis susipažinimas su objektu. V.Vitkauskas, 1975 m., PRI aut. darbų saugykla, F5-1267

2. Trakų Vokės dvaro vandens bokštas ir arklidės. TP. Inžinerinė-geologinė dalis, L.Viešuta, 1977 m., PRI aut. darbų saugykla, F2 269-21

3. Arklidės. Elektros trasos, toponuotrauka, T.Šidiškis, 1979 m., F2 269-49

4. Arklidės. Eskizinis restauravimo-pritaikymo projektas. Arch. dalis, I.Barauskaitė, 1977 m., F2 269-23

5. Arklidžių pritaikymas administracinėms-klubinėms patalpoms. TDP. Arch. dalis, T.1, I.Barauskaitė, 1980 m., F2 269-35

6. Arklidžių pritaikymas admin.-klubinėms patalpoms. TDP. AS dalis (konstrukcijos), A.Balkus, 1980 m., F2 269-36

7. Arklidžių pritaikymas admin.-klubinėms patalpoms. TDP. Nestandartinai gaminiai, J.Chržanovskaja, 1980 m., F2 269-37

8. Arklidžių pritaikymas admin.-klubinėms patalpoms.Interjeras, N.Žuolytė, 1980 m., F2 269-46

9. Arklidės. TDP. Vidaus ir lauko vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, T.IV, V.Lukaševa, 1980 m., 

F2 269-39

10. Arklidės. TDP. Šildymas-vėdinimas, K.Remeika, 1980 m., F2 269- 38

11. Arklidžių pritaikymas admin.-klubinėms patalpoms. Vandentiekio bokšto restauracija. TDP. Elektrotechninė. Silpnasrovinė (lauko tinklai), T.VII, V.Laurinavičius, 1980 m., F2 269-42

12. Arklidės. TDP. Elektrotechninė (lauko tinklai), V.Laurinavičius, 1980 m., F2 269-40

13.Arklidės. TDP. Silpnasrovinė (lauko tinklai), V.Laurinavičius, 1980 m., F2 269-41

14.Arklidės. TDP.Pritekėjimo sistemos automatika, T. VIII, G.Paura, 1980 m., F2 269-43

15. Arklidės. TDP. Priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, T.IX, G.Paura, 1980 m., F2 269-44

16. Arklidės. Interjeras, T.X, N.Žuolytė, 1980 m., F2 269-45

17. Arklidės. TDP. Užsakomosios specifikacijos, T.XII, G.Paura, 1980 m., F2 269-47

18. Arklidės. TDP. Darbų organizavimas, T.XIII, A.Bajoras, 1980 m., F2 269-48


	 9.
Apmatavimai
	Arklidžių architektūriniai apmatavimai, J.Karpenkov, 1978 m., 


	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI aut. darbų saugykla, F2 269-26.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 

	
	M.Rupeikienė. 

2. Trakų Vokės dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, 1995.m, V.Vileikis.

3. Trakų Vokės buv. Tiškevičiaus dvaro ūkiniai pastatai: arklidės ir vandens bokštas. Istoriniai tyrimai, 1977 m., E.Ražanauskaitė



	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image12.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24982
Kultūros vertybės kodas:
 G229K11
Objekto Nr. sankaupoje:
   11
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Kluonas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	


	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	


	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 Dvaro sodybos p.v. dalyje, į p.v. nuo arklidžių G229K10.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmenų mūro (po š. ir p. pastato sienomis).

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonų plytų mūro stulpai, tarpus tarp kurių užpildo silikatinių plytų mūras. Galiniai (š. ir p.) fasadai - raudonų plytų mūro, tinkuoti.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Nėra.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės medinės k-jos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Vieno aukšto, kompaktiško tūrio, 

	
	ištęsto stačiakampio plano pastatas. Įvažiavimo angos išdėstytos r. pastato sienoje. Autentiškos vartų angos, buv. galiniuose š. ir p. fasaduose, užmūrytos. Planinė struktūra, greičiausiai, buvo salinio tipo.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Šoninius (r. ir v.) ilguosius fasadus ritmiškai 

	
	skaido raud. plytų mūro stulpai su tarp jų įterptomis stačiakampėmis vartų angomis. Šoniniai fasadai iš pagrindų rekonstruoti, jų utilitari architektūra kontrastuoja išlikusių galinių fasadų architektūrai. Pastarieji, nors ir rekonstruoti (užmūrytos visos angos), išlaikė pirminės architektūros pobūdį. Abu galiniai (š. ir p.) fasadai identiški. Į šoną nuo fasado simetrijos ašies - platūs, buvę dvivėriai įvažiavimo vartai (užmūryti). Viršutinė vartų dalis (sąrama) segmento formos. Frontono vid. dalyje - stačiakampė lango anga (užmūryta), abipus jos 2 piliastriukai, skaidantys frontoną į tris vertikalius tarpsnius. Kraštinėse, trikampėse, frontono plokštumose įkomponuoti 2 apskriti langeliai, apjuosti plačiais stačiakampio profilio apvadais.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Liaudies architektūra su stilinės architektūros elementais.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	


	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Kluonas. Dabar - ūkinis pastatas.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatoriai - Tiškevičiai.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Išlikęs autentiškas 

 FORMTEXT 
pastato tūris (apie tai galima spręsti iš išlikusių galinių fasadų). Šoniniai (r. ir v.) fasadai iš pagrindų perdirbti, išlikę tik raudonų plytų mūro stulpai (kai kurie, matyt, permūryti naujai). Rekonstruoti galiniai (š. ir p.) pastato fasadai (užmūrytos visos angos); pakeista stogo forma (galiniuose fasaduose išlikusios senojo stogo žymės - pastarasis buvęs laužtos formos). Prie v. fasado primūrytas silikatinių. plytų mūro priestatėlis.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	Trakų Vokės dvaro 1875 m. planas.

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image13.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24983
Kultūros vertybės kodas:
 G229K12
Objekto Nr. sankaupoje:
   12
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Koplyčia-mauzoliejus

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	du į š.

Dvaro sodybos p. pakraštyje, į v. nuo pietų vartų G229K16 , pagr. fasa

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis 21,14 m, plotis 8,52 m, aukštis 7,67 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmens plytų mūro.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsys perdengtas cilindriniu skliautu, vienanavė koplyčios erdvė - 

 FORMTEXT 
cilindriniu skliautu su nerviūromis. Skliautai mūriniai, tinkuoti.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės k-jos, dengtas skarda.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Vienos navos, su pusapskrite apside

	
	p. pusėje, mažu stačiakampio plano prieangiu š. pusėje ir rūsiu. Apsidės v. pusėje yra kvadrato plano bokštelis, p. pusėje - cokolio aukščio priestatėlis - įėjimas į rūsį. Sraigtiniai laiptai koplyčios š.r. kampe veda į chorą, laikomą 2 kaneliūruotų kolonų. Rūsys trapecijos formos, siaurėja į p. Rūsyje įrengti 3 paaukštinimai, ant kurių stovi karstai.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadus skaido smailiaarkiai langai ir nišos. Pagr.

	
	fasado ir prieangio kampus ryškina daugiakampio skerspjūvio stulpai. Ant jų - šventųjų skulptūros. Portalas smailiaarkis. Trikampio frontono timpane yra apskritas langas. Apsidės portalas su segmentine arka, dvivėrėmis durimis, kampus žymi stulpai su vazomis viršuje. Keturkampis bokštelis, išmūrytas apsidės v. pusėje, teikia fasadui asimetrijos.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Koplyčios interjeras atliktas gotikos stiliumi. Sienos 

	
	dažytos tamsiai raudona spalva, paneliai ir angokraščiai tapyti profiliuoto medžio imitacija. Lubos dažytos trafaretine tapyba su paauksuotomis nerviūromis ir žvaigždėmis altoriaus pusėje. Nerviūrų galuose angeliukų galvutės su sparniukais. Restauravimo metu buvo atidengti du lubų tapybos sluoksniai. Ąžuolinį balkoną, kurį laiko dvi špižinės kolonos su kapiteliais, puošia lieta tvorelė ir sukti laiptai, dažyti medžio imitacija. Virš balkono apvalus langas, vaizduojantis saulę (vitražas). Koplyčioje buvo raižytas ąžuolinis altorius (dabar jis Druskininkuose) ir suolai. Mozaikinės grindys sudėtos iš metlacho plytelių. Koplyčios viduje ant grindų sudėtas iš smulkių įvairiaspalvių mozaikinių elementų didžiulis Tiškevičių giminės herbas. Arčiau įėjimo - marmurinė plyta su lotynišku užrašu "Ilsėkis ramybėje". Koplyčios kriptoje Tiškevičių giminės špižiniai ir cinkiniai sarkofagai su palaikais.

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Neogotika

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	Keturios Kucharševskio darbo skulptūros ant 4 

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	aštuoniakampių stulpų, žyminčių pagr. fasado ir prieangio kampus. Vitražai koplyčios languose, naujai įkomponuoti restauruojant pastatą.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	Langų stiklai buvo įvairių spalvų, su 

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	įrašais (švento rašto citatos). Koplyčios rūsyje yra špižiniai karstai su įrašais:

1) TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI S

PS. JANA HR. TYSZKIEWICZA 

URODZIŁ SIĘ 1831 R. DNIA 

8GO SIERPNIA. UMARŁ 1892 

R. DNIA 10GO LIUTEGO. 

PROSI O TRZY ZDROWAŠ MARYA

2) TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI

S.P. JÓZEFA HRABIEGO TYSZKIEWICZA

UR. 1800 R. CZERWCA 18 DNIA + 1844 ROKU

GRUDNIA 29 DNIA. PROSI O TRZY

ZDROWAŠ MARYA

3) TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI

S.P. ANNY Z HR. ZABIEŁŁOW

HRABINI TISZKIEWICZOWEJ

UR. 1804 ROKU LISTOPADA 28 DNIA + 1857 ROKU

LIPCA 14 DNIA. 

PROSI O TRZY ZDROWAŠ MARYA

4) TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI

S.P. KRYSTYNY HRABIANKI TYSZKIEWICZÓWNY

UR. 1827 R.OKU MARCA 31 DNIA + 1844 ROKU

LUTEGO 3 DNIA. PROSI O TRZY

ZDROWAŠ MARYA

5) TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI

S.P. JÓZEFA HR. TYSZKIEWICZA

URODZIŁ SIĘ W LUTYM

1863 R.. ZMARŁ W SIERPNIU 1867 R.

6) HR. ZOFJA MARTA TYSZKIEWICZÓWNA.

URODZONA I ZMARŁA

W LIPCU 1861 ROKU

Prie koplyčios v. sienos paskutiniojo dvaro savininko Jono Tiškevičiaus (1896-1939) palaidojimo vietoje pastatytas  antkapinis akmuo. Ant jo įrašas:

S.P. Jan Tyszkiewicz opatrzony s.s. Sakramentami kawaler "Virtuti Militari" porucznik rezerwy pułku Ułanów Wilenskich ur. w Wacę 30 maja 1896 r. zginał tragiczna smiercia w dniu 30 maja 1939 w Miedzyrzecu Podliaskim


	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Koplyčia; rūsyje laidoti Tiškevičių šeimos 

	
	nariai. Po II pasaulinio karo pastate buvo trąšų sandėlis, vėliau - šarvojimo salė. Dabar čia maldos namai.

	 2.
Autorius (-iai)
	Manoma archit. L. Markoni.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatorius Jonas Tiškevičius

	
	(1831-1892)

	 5.
Pastatymo data
	1870 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	Po 1940 m. labiausiai 

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	nukentėjo koplyčios vidus. Išvežtas altorius, suolai, kitos religinės-meno vertybės. Koplyčioje buvo laikomos trąšos. Dėl to nukentėjo sieninė tapyba. Kriptoje sudaužyti ir apvogti sarkofagai. 1988 m. koplyčia restauruota pagal V.Vileikio projektą. Atstatyti špižiniai ir konservuoti cinkiniai sarkofagai, identifikuoti ir perlaidoti palaikai.

Tyrimai: AB "PRI" aut. darbų saugykla

1. Koplyčia. Priešprojektiniai darbai. Polichromijos tyrimai ir fiksacija. V.Vileikis, 1988 m., F5-4446

2. Koplyčia. PPD. Spalvų pavyzdžiai, V.Vileikis, 1988 m., F5-4447

3. Koplyčia. PPD. Polichromijos tyrimai. Kopijos, V.Vileikis, 1988 m., F2 269-51

4. Koplyčia. Cinkinių karstų tyrimai ir valymo, konservavimo technologinės rekomendacijos. N.Rauckienė

Projektai

1. Koplyčia. DB, architektūrinė dalis, Šabanaitė, A.Lagunavičius, 1970 m., AB "PRI" aut. darbų saugykla, f2 269-11

2. Koplyčia. DP. Restauracijos projektas, V.Vileikis, 1988 m., AB "PRI" aut. darbų saugykla, f2 269-52

3. Koplyčia. Interjero projektas, V.Vileikis, 1988 m., F2 269-53

4. Koplyčia. Medžio gaminiai, V.Vileikis, 1988 m., F2 269-54

5. Koplyčia. Metalo gaminiai. V.Vileikis, 1988 m., F2 269-55

6. Koplyčia. Elektrotechninė dalis, Kabrazinskaitė, 1988 m., F2 269-56

7. Koplyčia: remonto, restauravimo darbų organizavimas, R.Gofmanas, E.Čeponytė, 1988 m., F2 269-57


	 9.
Apmatavimai
	Trakų Vokės dvaras. Pastatų apmatavimai. Koplyčia. V.Levinskas,

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1969 m., AB "PRI" aut. darbų saugykla, f2 269-1.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 m., M. Rupeikienė.

	
	2. Trakų Vokės dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, 1995.m, V.Vileikis.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24984
Kultūros Vertybės kodas:
 G229K13
Objekto Nr. sankaupoje:
   13
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Namas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m. 
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos š. dalyje, į š. nuo oficinos G229K2, prie II tvenkinio.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmenų ir plytų mūras.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Raudonų plytų mūras, tinkuotas.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės. I a. (nuo šlaito pusės) perdengtas tinkuoto mūro perdenginiu. Skliautai remiasi ant metalinių sijų.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	K-ja gegninė, medinė; danga - šiferis. Centr. dalis dengta 

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	dvišlaičiu stogu, šoninės dalys - pusvalminės formos stogais.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Simetriškai sukomponuoto pastato 

	
	tūris - centrinis, bendra komp. koncentruota su aiškiai išreikšta dominuojančia centr. tūrio dalimi, vienu aukštu iškylančia virš bendro pastato tūrio. Pastato aukštingumas apspręstas reljefo (namas pastatytas ant šlaito) - p. pusėje 1 aukšto, nuo šlaito pusės (š.) pastatas 2 a., centr. dalis - 3 a. Stačiakampis plane pastatas turi įeigas iš p., r. ir v. Pro duris p. pusėje patenkame į prieangį, kurio visose pusėse yra butai. Iš prieangio statūs mediniai laiptai veda į pastogę bei trečią aukštą. R. namo pusėje - nedidelis prieangis, aplink kurį įvairiai sugrupuotos patalpos, kai kurios pereinamos. Panašiai išspręstas ir pastato v. pusės patalpų išplanavimas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Pastato fasadų kompozicija lakoniška, monumentali. 

	
	Fasadus skaido vertikalaus stačiakampio formos, įvairiai išdėstyti langai. Pastogę juosia stambus, profiliuotas, medinis karnizas, nutrūkstantis ties galinių fasadų trapecijos formos frontonais. Į šį karnizą remiasi smulkesnis, frontonų pastoginis karnizas. Centrinės namo dalies kampus ryškina piliastrai.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Pirminė pastato paskirtis - nežinoma. Dabar įrengti butai.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. - XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	Kaip matyti iš Trakų

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vokės dvaro 1875 m. plano, šioje vietoje XIX a. pab. stovėjo pastatas. Plano forma ir dydžiai panašūs į dabar stovinčio namo plano gabaritus. Pastato autentiškumo laipsniui nustatyti reikalingi tyrimai. Vizualiai apžiūrėjus namą, matyti, kad centr. triaukštėje pastato dalyje, 3 aukšte užmūrytas langas (r. fasadas) ir durų (v. fasadas) angos. Čia, matomai, būta balkono.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	Trakų Vokės dvaro 1875 m. planas.

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24985
Kultūros vertybės kodas:
 G229K14
Objekto Nr. sankaupoje:
   14
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Svirnas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 fasadu į p.

Pastatas stovi sodybos š.v. dalyje, į v. nuo kumetyno G229K5, pagr. 

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostinai, akmenų mūro.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Tašytų rąstų; r. ir š. fasaduose apkaltos stačiomis lentomis v. fasade - plytų mūro

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	intarpas.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Rūsys perdengtas cilindriniais plytų mūro skliautais, tarpaukštinės perdangos - sijinės

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Pusvalminis, gegninės medinės k-jos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Dviaukštis, su erdvia pastoge ir 

	
	rūsiu, kompaktiško tūrio (vėliau v. pusėje įmūryta plytų siena ir pristatytas medinis priestatas) pastatas. P. pusėje yra atviras dviaukštis priesvirnis. Abu pastato aukštus ir pastogę jungia priesvirnio viduje esantys mediniai laiptai.

Svirno planinės struktūros tipas - narvelinis: stačiakampio plano svirną skersinė rąstų siena per du aukštus skiria į dvi vienodo dydžio patalpas su atskirais įėjimais iš priesvirnio. Priesvirnio antro aukšto grindyse yra anga maišams kilnoti. Tai dvarų sodyboms būdingas 2 patalpų, šoninių, svirnų tipo pastatas.


	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Pastato fasadų kompozicija paprasta, lakoniška,

	
	monumentali. Sienų ir stogo aukščio santykis 1:0.9. Pagrindiniame (p.) fasade išsiskiria priesvirnis su apvaliais stulpais, kurio antrą aukštą juosė turėklai su dailaus profilio baliustromis. Galiniame (r.) fasade yra 2 smailiaarkiai langeliai, vertikalaus stačiakampio formos pastogės langas ir durys į rūsį. Š. fasadą skaido vertikalios sąvaržos, iškiši sijų galai bei protarpiais išdėstyti maži, horizontalaus stačiakampio formos langeliai. V. fasadas rekonstruotas - įrengtos naujos angos, didžiąją medinės sienos dalį sudaro plytų mūro intarpas.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Liaudies architektūra.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	

	
	Svirnas; buvo laikomi grūdai, ūkio padargai. Šiuo metu naudojamas dalinai (I pastato aukštas) - sandėliavimui.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatoriai - Tiškevičiai

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. - XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	Pastato tūris praktiškai

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	nepakito. R. pastato pusėje esantis priestatas permūrytas, v. pusėje - pristatytas naujai (medinis); medinė stogo danga pakeista šiferiu. Neišlikę priesvirnio turėklai su profiliuotomis baliustromis. Rekonstruotas svirno v. fasadas. Pastatas remontuotas ūkio būdu.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 m., M. Rupeikienė. 

	
	2. Trakų Vokės dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, 1995.m, V.Vileikis.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24986
Kultūros vertybės kodas:
 G229K15
Objekto Nr. sankaupoje:
   15
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	sargo namas

	
	

	 2.
Vardas
	Pietų

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	E.Andrė
	namo Nr.
	11
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 Dvaro sodybos p. dalyje, prišlietas prie pietų vartų G229K16 v. pusės.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmenų plytų mūras

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Raudonų plytų mūro, iš išorės netinkuotas.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Sijinės, medinės

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės medinės k-jos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Vieno aukšto, su mezoninu vid. dalyje, stačiakampio plano pastatas. Į pastatą įeinama iš š. pusės.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Langai ir durys stačiakampiai, viršuje juos vaini

 FORMTEXT 
kuoja laužyto kontūro tinko apvadai. Fasadų kampus išryškina tinko rustai, kaip ir langų apvadai bei baltai tinkuotos nišų plokštumos, kontrastuojantys raudonam sienų mūrui. R. fasado pastogėje 2 sudvejinti langeliai su smailėjančiais tinko apvadais, sudarančiais karpytinio kontūro nišeles. Š. ir p. fasado frontonus puošia herbų kartušai.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmas.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	Sargo namas. Dabar naudojamas kaip koplyčios pagalbinis

	
	pastatas mišių metu.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatoriai - Tiškevičiai

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	V. pusėje, atsižvelgiant 

 FORMTEXT 
į sargo namo architektūrą, pristatytas raud. plytų mūro priestatas.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 m.,

	
	M.Rupeikienė. 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24987
Kultūros vertybės kodas:
 G229K16
Objekto Nr. sankaupoje:
   16
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)

	


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	vartai

	
	

	 2.
Vardas
	Pietų

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 Dvaro sodybos p. dalyje.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis 15.05 m, plotis 1.14 m, aukštis 6.78 m

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmens plytų mūro.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Tinkuoto raudonų plytų mūro

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Vartų stulpus vainikuoja piramidiniai skardiniai stogeliai.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Vartų r. stulpas nugriautas.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Vartus sudaro dviejų stulpų ribojamo įvažiavimo anga ir abipus jų mažesni varteliai pėstiesiems. Stulpai aukšti, stačiakampio plano. Šoninės smailiaarkės angos, kuriose įrengti varteliai pėstiesiems, įrengtos vertikaliomis plokštumomis suskaidytoje tvoros sienoje, virš angų sueinančioje į trikampę plokštumą.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	P. vartai yra puošniausi, stiliumi priderinti prie 

 FORMTEXT 
gretimos koplyčios. Aštuoniakampiai stulpai, ribojantys įvažiavimo angą, pasižymi žaisminga polichromija: plokštumos tinkuotos raudonu, papuošimai - juodu tinku. Stulpų kampai su 3/4 kolonėlėmis, viršuje turinčiomis stilizuotus kapitelius. Plokštumos tarp jų juosia juodo tinko apvadai su laužtinio smailėjančio kontūro arkutėmis viršuje. Puošybai naudota trilapio motyvo reljefiniai ir tinko ornamentai. Panašūs ir frizo ornamentai. Stulpų viršuje - dantytas parapetas, virš jo - piramidinis stogelis. Puošnus ir šon. vartelių frizas, puoštas gotikinio stiliaus ornamentais.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Neogotika.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	P. įvažiavimo į dvaro sodybą vartai.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatoriai - Tiškevičiai

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vartai restauruoti 1971-

 FORMTEXT 
1978 m. pagal archit. A.Lagunavičiaus projektą. 1998 m. r. vartų stulpas nugriautas ir neatstatytas. Yra išlikusi pagrindinių dvivėrių vartų viena varčia, bei abi šoninių vartelių varčios.

	 9.
Apmatavimai
	Trakų Vokės dvaro pastatų apmatavimai, V.Levinskas, 1969 m.,

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB "PRI" aut. darbų saugykla, F2 269-1.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 m., M.Rupeikienė. 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24988
Kultūros vertybės kodas:
 G229K17
Objekto Nr. sankaupoje:
   17
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	sargo namas

	
	

	 2.
Vardas
	Vakarų

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 Dvaro sodybos v. pakraštyje, prišlietas prie vakarų vartų G229K18 p. pusės.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmens plytų mūro.


	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės medinės k-jos, dengtas šiferis.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Mažas, vieno aukšto, paaukštinta š. dalimi pastatas. Planas stačiakampio formos, į pastatą įeinama iš š. ir p. pusių.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Fasadus skaido gilūs horizontalūs rustai, kampus 

 FORMTEXT 
žymi rustuoti piliastrai. Š. fasade į šoną nuo centr. fasado ašies - durys, šalia - vertikalaus stačiakampio formos langas. Angas juosia stačiakampio profilio tinko apvadai su spynomis. Analogiškos langų angos skaido ir kitus pastato fasadus: v. fasade - 2 langai (1 žemesnėje ir 1 aukštesnėje pastato dalyje), r. fasade - 1, p. fasade - į šoną nuo centrinės fasado ašies įėjimo durys, kurių link veda 3 pakopų laiptukai.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis, eklektinės architektūros formos.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	V. vartų sargo namas. Dabar nenaudojamas 

	
	(lentomis užkaltos visos angos).

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatoriai - Tiškevičiai.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	Išliko nepakitę.

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 m.,

	
	M.Rupeikienė. 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė.

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image19.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24989
Kultūros vertybės kodas:
 G229K18
Objekto Nr. sankaupoje:
   18
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	vartai

	
	

	 2.
Vardas
	Vakarų

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 Dvaro sodybos v. pakraštyje, reprezentacinės alėjos pradžioje.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis 12.40 m, plotis 0.93 m, aukštis 5.9  m

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmens plytų mūro.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Raudonų plytų mūro, tinkuotas.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Vartus sudaro dviejų aukštų, keturkampio plano

	
	stulpų ribojama plati įvažiavimo anga ir abipus jų masyvioje tvoros sienoje, pusapskričių arkų angose, įrengti varteliai pėstiesiems.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Pagr. varstomoji dalis neobarokinė, metalinė, ažūrinė, lenktai

	
	žemėjanti į vidų. Ją supa du aukšti stulpai su gembių laikomu, iškišu karnizu, keturšlaičiais įdubiais stogeliais, ant kurių stovėjo dekorat. vazos (neišliko). Stulpus puošia lygiai tinkuotos, stačiakampės, laužyto kontūro plokštumos, kontrastuojančios rustams, skaidantiems apatinę stulpų dalį bei masyvią tvoros sieną, kurioje įrengtos pusapskričių arkų šon. vartelių angos, puoštos spynomis.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis, eklektinės architektūros formos.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	V. įvažiavimo į dvaro sodybą vartai.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatoriai - Tiškevičiai.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vartai išliko beveik 

 FORMTEXT 
nepakitę. Yra ir autentiškos vartų varčios; neišliko tik dekoratyvinės vazos, stovėjusios ant vartų stulpų.

	 9.
Apmatavimai
	Trakų Vokės dvaro pastatų apmatavimai, V.Levinskas, 1969 m.,

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB "PRI" aut. darbų saugykla, f2 269-1.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 m., M.Rupeikienė.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24990
Kultūros vertybės kodas:
 G229K19
Objekto Nr. sankaupoje:
   19
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	vartai

	
	

	 2.
Vardas
	Šiaurės

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 Dvaro sodybos š. dalyje, už tvenkinių.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis 3,07 m, plotis 0,55 m, aukštis 4,17 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmenų plytų mūro.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Raud. plytų mūro su baltais tinkuotais dekoro elementais.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Vartai apgriuvę.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Vartus sudaro mūrinė tvoros siena, 

	
	kurioje yra siaura arkinė vartų anga. Abipus vartų - buv. arkinės tvoros liekanos.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Pusapskritės arkos vartų anga, pabrėžta rustuotu 

 FORMTEXT 
archivoltu su spyna, iš abiejų pusių rėmina piliastrai, remiantys antablementą, kurį vainikuoja segmento formos frontonas. Visi dekoro elementai baltai tinkuoti, gražiai kontrastuoja raudonam sienos mūrui.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Neoklasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Š. parko vartai.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatoriai - Tiškevičiai.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vartai apgriuvę. Varčios 

 FORMTEXT 
būta metalinės, ažūrinės (neišlikusi). Yra išlikusi kalta metalinė grota viršvartėje. Šalia vartų - arkinės tvoros liekanos. Išlikęs tvoros akmenų mūro cokolis nuo vartų tęsiasi į abi puses apie 20 m.

	 9.
Apmatavimai
	Trakų Vokės dvaro pastatų apmatavimai, V.Levinskas, 1969 m.,

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB "PRI" aut. darbų saugykla, f2 269-1.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 m., M.Rupeikienė.

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC24991
Kultūros vertybės kodas:
 G229K20
Objekto Nr. sankaupoje:
   20
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	923

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Tvora

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija
	 Juosė dvaro sodybą visu jos perimetru

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Stulpai - 0.80x0.58x3.33 m, tarpai tarp stulpų - 4.53 m, cokolis-1.15 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, akmenų mūro.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Raud. plytų mūro stulpai su aukštu, mūrytų iš akmenų cokoliu.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Skirtinga atskiruose fragmentuose.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Tvorą sudaro raud. plytų stulpai su

	
	dvišlaičiais čerpių stogeliais, kuriuos apjungia aukštos (akmens ir skaldos mūro) cokolis. Stulpų briaunos ir viršus tinkuoti. Tarpus tarp stulpų užpildo ažūrinė metalinė tvorelė. Tvoroje treji (p., v. ir š.) vartai ir 2 (p. ir v.) sargų namai. (plačiau žiūr. vartų ir sargų namų aprašus).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmas

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	Tvora; žymėjo dvaro sodybos teritorijos 

	
	ribas, taip pat turėjo ir dekoratyvinę reikšmę.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Fundatoriai - Tiškevičiai.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	Tvora išlikusi fragmentiškai.

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Geriausia tvoros būklė prie užstatytos dvaro sodybos dalies. Čia ji buvo remontuojama, vietomis atstatyti raud. plytų stulpai (prie v. vartų). Prie p. vartų yra išlikusi metalinė tvoros dalis. Išlikusios tvoros lokalizacija: prie p. vartų ir koplyčios, prie daržinės ir v. vartų (iki tvarto pastato), š.v. sodybos dalyje prie pirmojo tvenkinio, š. dvaro sodybos dalyje prie š. vartų ir p.r. parko pakraštyje (p.r. tvoros dalis taip pat buvo remontuojama)

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 m., M.Rupeikienė.

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 07 23


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
[image: image22.png]



Objekto įregistravimo Nr.:
MC 24992
Kultūros vertybės kodas:
G229K21
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC
	923

	                                                                                                                                                                                                                                        (komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Parkas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Trakų Vokės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 6.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija
	Parko masyvas išsidėstęs dvaro sodybos r. dalyje.

	
	

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	                                                                                                                                                                                      (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas
	Trakų Vokės seniūnija

	11.
Panaudojimas
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	
	

	 2.
Teritorijos paviršius
	

	
	

	 3.
Teritorijos plotas
	

	
	

	 4.
Aprašymas
	Parko išplanavimas mišrus: reprezentacinė zona sukomponuota griežtai geometriškai

	
	- sklypo formos parteris su gėlynais ir fontanu, tiesios pagr. alėjos. Prie rūmų veda 2 privažiavimo alėjos iš p. ir v. Pagr., p. privažiavimo triguba alėja, statmena rūmų ašiai, prasideda nuo neogotikinių vartų ir baigiasi ties rūmų galiniu (p.) fasadu įsijungdama į kilpą aplink parterį, jos plačiojoje dalyje. V. privažiavimo alėjos sutampa su rūmų ašimi. Nuo stilistiškai priderintų prie rūmų v. vartų, ji veda link rūmų ir baigiasi kilpa aplink skydo formos parterį. Nuo šios apsodintos liepomis (visos reprezentacinės zonos alėjos sudarytos iš vietinių liepų), alėjos atsiveria puikus vaizdas į rūmų pagr. fasadą. P. privažiavimo trigubos alėjos v. ir r. pusėse lygiagrečiai eina dvi alėjos, viena jų nuo koplyčios veda link parterio, įsiliedama į jį iš pietų. Šias alėjas jungia statmena joms alėja, einanti palei parko tvorą. Likusi, didesnioji parko dalis, planuota laisvai, pritaikyta prie smarkiai banguoto reljefo. Čia tarp medynų vingiuoja takai, atskiruose takų atkarpose su staigiais nuolydžiais yra akmeniniai laiptai. Besileidžiantys žemyn takai nuo šlaito atskirti lauko akmenų atramine sienute, kurioje išmūrytos nišos suoliukams. Į r. nuo rūmų aukštoji terasa baigiasi pasagos formos iškyšuliu. Prie jo yra pusiau apskrita apžvalgos aikštelė, atskirta nuo šlaito baliustrada. Kita apžvalgos aikštelė yra į p.v. nuo pastoviosios. Čia išlikęs marmurinis kortų stalelis. Dauboje (š. pusėje) įrengti tvenkiniai, kuriuose buvo auginamos seliavos, lašišinės ir kitų vertingų rūšių žuvys. Žuvys tvenkiniuose veisiamos ir dabar. Už tvenkinių, š. parko pakraštyje yra išlikę neoklasicistiniai vartai ir tvoros liekanos. Į p. nuo mažojo tvenkinio, šlaite yra dekoratyvinis baseinėlis iš akmenų kompozicijos, į kurį iš dirbtinio šaltinio tekėdamas vanduo, sudarydavo kaskadą. Parko medynuose vyrauja vietiniai klevai, pušys, eglės, ąžuolai. Prie š. parko vartų, už tvenkinių, auga Šedlerio paprastasis klevas. Alėja, ribojanti dvaro sodybą iš p.r. apsodinta tuopomis, kitos alėjos sudarytos iš vietinių liepų. Parko teritorijoje yra akmuo su iškaltu tokiu įrašu "Jan Tyszkiewicz založil park i ogrod w Wace w r. 1900"

Šiuo metu parteryje esantis laužyto kontūro formos fontanas įrengtas 8 d-metyje  pagal A.Lagunavičiaus projektą prieš tai buvusio apskritos formos fontano vietoje. Vykdant statybos darbus, buvo aptikti senojo Tiškevičių įrengto fontano pamatai, kurie beveik tiksliai atitiko dabartinio fontano formą ir vietą parteryje.


	 5.
*Būklė: gera / patenkinama / bloga
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys
	Įdomių žinių apie Vokės dvarą pateikia keliautojas 

	
	Edvardas Chlopickij. Jis rašė, kad parke buvo žolynai, altanos, pavėsinės, statulos (tarp jų buvo Dievo motinos statula su užrašu "Magnificat anima mea"). Visų šių mažosios architektūros formų parke nėra išlikę. Nėra ir vazų, stovėjusių priešais rūmus, parteryje, ant postamentų. Dėl priežiūros stokos, apleistumo, parko teritorijos paviršius užterštas,piktžolėtas, tvenkiniai apaugę vandens augalais, parko medynuose prižėlę menkaverčių savaiminukų.

Medžių gamtiniai pažeidimai (nudžiuvimas, lajų skurdumas ) susiję su natūraliu medžių senėjimu.


	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje
	

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	Įkurtas XIX a. Rekonstruotas 1898 – 1900 m.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus
	

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys
	

	
	

	 4.
Susijusi su asmenimis
	Parką suprojektavo žymus kraštovaizdžio archit. Eduardas Fransua Andrė.

	
	

	 5.
Susijusi su įvykiais
	Kirkoro pranešimu, 1852 m., kasant dvaro teritorijoje duobę 

	
	medžiui sodinti, buvo rastas lobis, kurį sudarė sidabriniai papuošalai, Vaclovo grašiai ir 32 Lietuvos sidabrinės monetos, vienoje pusėje su ietigaliu ir kryžiaus atvaizdu, kitoje - su stiebų vartais. Vokės lobis datuojamas XIV-XV a.

	 6.
Padavimai, pasakojimai
	

	                                                                                                                                                                                                      (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai
	Tyrimai: AB "PRI" autorinių darbų saugykla.

	                                                                                                                                              (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. Analogijos, ikonografija, fotofiksacija, parkas, 1970, negatyvų kontrolinė kartoteka

2. Istorinės žinios apie Vokės parką, 1969 m., A.Kazlauskas, f5 403

3. Trakų Vokės parkas. Tyrinėjimo darbai. E.Andrė kūrybos nagrinėjimas Trakų Vokės parko rekonstrukcijos projektui sudaryti, E.Brundzaitė, 1970 m., F2 269-9

Projektai:

Trakų Vokės parko rekonstrukcijos projektas. Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas, 1970 m.


	 8.
Apmatavimai
	

	                                                                                                                                     (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys
	

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	Kultūros paminklų enciklopedija, II t., 1998 m., M.Rupeikienė;

	
	"Mūsų parkai",V., 1989 m., A.Tauras

Istorinės žinios apie Vokės parką, 1969 m., A.Kazlauskas



	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, kraštovaizdinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovæ apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūr. III.10 poziciją

	                                                                                                                                                                                                                                    (užpildymo šaltinis)

	
	

	5.
Aprašą užpildė:
	Violeta Bruzgelevičiūtė, architektė

	
	












(vardas, pavardė, profesija)

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 23

	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti
