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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 756
Kultūros vertybės kodas:

G230K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):

     
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.)      


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Verkių

	 3.
Priklauso kompleksui
	     

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) oficina MC 24993; 2) oficina MC 24994; 3) paviljonas MC 24995; 4) užvažiojamieji namai MC 24996; 5) ledainė MC 24997; 6) sargo namas MC 224998; 7) oranžerija MC 24999; 8) oranžerija MC 2500; 9) vandens malūnas MC 25001; 10) vandens malūnas MC 25002; 11) vila MC 25003; 12) kumetynas MC 25004; 13) karvidė MC 25005; 14) rūmų rūsiai MC 25006; 15) tvoros fragmentai su vartais MC 25007; 16) arklininko namas MC 25008; 17) šiltnamis MC 25009; 18) urėdo namas MC 25010; 19) malūnininko namas MC 25011; 20) kluonas MC 25012; 21) altanos liekanos MC 25013; 22) administracinis pastatas MC 25014; 23) katilinė MC 25015; 24) vandens bokštas MC 25016; 25) fontanas MC 25017; 26) MC apšvietimo stulpai (4) 25018; 27) tarnautojų namas MC 25019; 28) stalių namas  MC 25020; 29) paštas MC 25021; 30) parkas MC 25022.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 6.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	Verkių

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Š. Vilniaus pakraštys, deš. Neries krantas, apie 10 km nuo miesto centro.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Privačios nuosavybės subjektai išvardinti konkrečių statinių aprašuose.

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Valstybės turto valdytojai - Botanikos bei Ekologijos institutai.

	11.
Panaudojimas

	
	Sodybos pastatuose yra Botanikos institutas, Ekologijos institutas, dalis pastatų – privati nuosavybė.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	P. Verkių sodybos pakraštys priartėja prie pat Neries, p.v. sodyba ribojasi su Jeruzale, š.v. – su Naujaisiais Verkiais, š. - su Verkių mišku.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Dvaro sodyba yra Neries vidurupio žemumos srityje ir priklauso Neries vidurupio miškingų urbanizuotų pasienių kraštovaizdžio teritoriniam vienetui. Sodyba įkurta Neries deš. krante ant aukštos terasos ir iš dalies ant šlaitų. Dvaro sodybos terenas nelygus, reljefingas.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	82,4 ha

	 4.
Aprašymas

	
	Verkių rūmų ansamblis sukurtas XVIII a. II p. žymiausių Lietuvos architektų Martyno Knakfuso ir Lauryno Stuokos-Gucevičiaus nuostabiai gražioje gamtinėje aplinkoje, kuri organizuota ir pertvarkyta kartu su architektūriniu ansambliu suformuoja vieningą architektūrinį rūmų-parko organizmą būdingą savo epochai, sudarantį mūsų architektūros istorijoje unikalų savo meniniu sprendimu klasikinį paminklą. Verkių dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (yra išlikę 29 įvairios paskirties objektai), želdynai (parkas išsidėstęs plynaukštėje ir apatinėje terasoje), vandenys (tvenkinių sistema).

Užstatymas:

1) rytų oficina; 2) vakarų oficina; 3) paviljonas; 4) užvažiuojamieji namai; 5) ledainė; 6) sargo namas; 7) oranžerija; 8) oranžerija; 9) vandens malūnas; 10) vandens malūnas; 11) vila; 12) kumetynas; 13) karvidė; 14) rūmų rūsiai; 15) tvoros fragmentai su vartais; 16) arklininko namas; 17) šiltnamis; 18) urėdo namas; 19) malūnininko namas; 20) kluonas; 21) altanos liekanos; 22) administracinis pastatas; 23) katilinė; 24) vandens bokštas; 25) fontanas; 26) apšvietimo stulpai (4); 27) tarnautojų namas; 28) stalių namas; 29) paštas.
Pagrindiniai ansamblio pastatai yra klasicizmo ir istorizmo stilių. Ūkiniams pastatams būdinga liaudies statybos tradicijų tąsa.

Želdynai

Parkas yra peizažinio tipo, išsidėstęs 2-ose terasose: viršutinis yra aukštoje plynaukštėje, žemutinis (didysis) tęsiasi palei Nerį. Parkas užima apie 36 ha plotą, yra Žaliųjų ežerų draustinio dalis. XVI-XVIII a. apatinėje dvarvietėje buvo kvadratais išplanuotas parkas. XVIII a. suformuoti 2 parkai: viršutinis ir didysis. Abu parkai XIX a. vid. paversti peizažiniais, dalinai perplanuoti, juose nutiesti keli nauji vingiuoti takai. Viršutinėje dalyje vos žymūs, itališko parko likučiai – 4 kvateros prie p. plynaukštės pakraščio. (Plačiau – žr. parko aprašą).
Vandenys

Dvaro sodybos tvenkiniai, susieti tarpusavyje, jungia viršutinę ir apatinę parko terasas. Vanduo teka natūraliu nuolydžiu pro malūnus į Nerį. Yra 3 tvenkinių grupės: bevardžio upelio, Turniškių ir Riešės upelių. Išlikę kai kurių krantų formas, buv. tvenkinių dugnas, išdžiūvę kanalai. Likusieji tvenkiniai vietomis užžėlę ir užpelkėję, kai kur pakraščiai užsodinti eglių ir pušų jaunuolynais.

Keliai, takai

Šiuo metu š. sodybos dalį kerta Žaliųjų ežerų gatvė. Nuo jos, ties užvažiuojamaisiais namais atsišakoja pagrindinis kelias, vedantis į ansamblio centrą. Šis kelias veda prie pagrindinės parko dalies vartų, nuo kurių išsiskiria trys į p. vingiuojančios alėjos. Pagrindinė, rytinė, alėja daro du vingius ir įsijungia į apvažiavimo kelią aplink elipsės formos parterį. Vidurinioji alėja taip pat įsijungia į apvažiavimo kelią tik iš v. pusės. Trečioji alėja leidžiasi v. šlaito pakraščiu link Neries ir įsijungia į Verkių g. Į š. nuo užvažiuojamųjų namų nuo pagrindinio kelio pradžios atsišakoja kelias, besileidžiantis r. kalno šlaitu žemyn prie Neries. Ties buv. palivarko teritorija jis šakojasi į v. ir r., kurie vėliau įsijungia į Verkių g. Suplanavimo struktūra, kompozicija
Sodybos užstatymo struktūrą padiktavo sudėtingas ir tapybiškas vietovės reljefas. Sodybos užstatymas yra koncentruotas grupinis. Jį sudaro kelios sąlyginai savarankiškos pastatų grupės, išsidėsčiusios kompaktiškais vienetais sodybos teritorijoje. Dauguma pastatų išsidėstę aukštame Neries krante ant plynaukštės, kiti – apartoje, prie upės. Pagrindinė ansamblio dalis (ant plynaukštės) užima netaisyklingos formos (180 m x 400 m) sklypą, siaurėjanti į Neries pusę. Architektūrinio ansamblio centrą š. pakraštyje riboja tvoros liekanos su vartais, iš kitų pusių supa statūs šlaitai, apaugę medžiais ir krūmais. Pagrindinės dalies kompozicinis centras – elipsės formos aikštė. Ji ir apvažiavimas apie ją jungia 3 pagrindinių rūmų – centrinių (išliko tik rūsiai) ir 2 (rytinės ir vakarinės) oficinų – kompoziciją. Ji yra "U" raidės plano. Oficinos pastatytos ne visai lygiagrečiai: p. erdvė tarp jų truputį siaurėja. Tai pagerina pastatų perspektyvą. Pirminiame sumanyme oficinos buvo beveik vienodos. Vėliau r. oficina rekonstrukcijų metu pasikeitė daugiau nei vakarinė. Į p. nuo oficinų stovėjo reprezentaciniai rūmai. Ansamblio dominantė, be abejonės, ir buvo šie rūmai. Jų reikšmingumą pabrėžė ir statybai parinkta vieta – p. kalno dalis, netoli stataus šlaito, besileidžiančio prie Neries. XVIII-XIX a., kada šlaitų augalija nebuvo tokia vešli, pagrindiniai rūmai buvo matomi iš tolo. Nors sodybos planinėje struktūroje yra XVI-XVII a. vyskupų rezidencijos elementų, reprezentacinės ansamblio dalies komponavimo principai – vieninga estetinė visuma, santūrus monumentalumas yra klasicistiniai. Po istorizmo epochos rekonstrukcijų atliktų vadovaujantis to laikmečio estetikos kriterijais, ansamblis iš dalies neteko savo stilinio vieningumo. Š. sodybos dalyje yra išsidėstęs ūkinis kiemas. XVIII a. II p. ši zona buvo vadinama olandiškuoju palivarku. Šiuo metu yra išlikę 4 daugiau ar mažiau rekonstruoti pastatai: paštas, tarnautojų namas, kumetynas, karvidė, į p. nuo palivarko stovi užvažiuojamų/u namų pastatų kompleksas. Dar toliau, į p. stovi paviljonas. Jis gerai įkomponuotas į parką ir tarnauja įvadu į ansamblio kompozicinį centrą. Pakalnėje, p. sodybos dalyje, prie upelio, įtekančio į Nerį, yra ūkinė zona. Čia stovi išlikę 2 vandens malūnai. R sodybos dalyje, prie Neries, taip pat yra ūkinė zona. Čia stovi išlikęs arklininko namas, šiltnamis, urėdo namas ir mūrinės tvoros (matomai, tarpuvartės) liekanos. Atokiau į p. stovi vila, stalių namas, malūnininko namas. Verkių rūmų ansamblis yra vienas vertingiausių klasicistinių ansamblių Lietuvoje. Tai politinio ir bažnyčios magnato prestižinės rezidencijos, konkuruojančios su karališkosiomis, pavyzdys.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	     

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Pagrindinis ir skaudžiausias sužalojimas - centrinių rūmų nugriovimas (apie 1842 m.).

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	     

	 8.
Aplinką darko

	
	     


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	     
	amžius
	XVI–XIX a.

	
	     

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	     

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	     

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Iki XIV a. pab. Verkiai buvo LDK kunigaikščių nuosavybė. Istoriniuose šaltiniuose (Jogailos privilegijoje) Verkių dvaras pirmą kartą paminėtas 1387 m. Tada jis ir dar keli Vilniaus namai Jogailos buvo padovanoti Vilniaus vyskupui (iki XVIII a. II p. Verkiuose buvo vyskupų vasaros rezidencija).
Ankstyvąjį Verkių dvarą sudarė 3 pagrindiniai židiniai: senoji Slabadėlė (dab. Trinapolio vietoje), palivarkas (dab. Verkių g. Nr. 69 teritorija) ir rūmų teritorija (vilos Verkių g. Nr. 77 aplinka). Pirmieji XVI a. vyskupų dvaro pastatai, greičiausiai, buvo mediniai, tačiau, kaip rodo analogijos, bus turėję rūsius bei stambesnius mūro pamatus. Kaip tik juose bus miręs vyskupas Vaitiekus Radvila, gyvenęs Valerijonas Protasevičius. Greičiausiai, Verkių rezidencija buvo atnaujinta XVII a. pr. Rekonstrukciją ar net naujas statybas galima priskirti vyskupui Eustachijui Valavičiui, LDK vicekancleriui. Sodyba turėjo visus tokios paskirties ansambliams būdingus komponentus: rezidenciją su parku ir žvėrynu, palivarką su degtinės varykla ir ūkiniais pastatais, smuklę ir plytinę bei lentpjūvę.

1664 m., po Žečpospolitos karo su Rusija, vyskupo Jurgio Belazaro iniciatyva kapitula nutarė įsteigti Verkių Kalvarijas – vad. Kryžiaus kelius. Kalvarijas per parką ir mišką su vyskupų rezidencija jungė takas. XVII a. pab.–XVIII a. pr. Verkius valdė vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis. Jo iniciatyva buvo sukurtas triašis Verkių ansamblis (rūmai – Trinapolio bažnyčia su vienuolynu – Kalvarijų bažnyčia su Kryžiaus kelių koplyčiomis), apsuptas parkų ir miškų. Vyskupo pilies tipo rūmai (pastatyti apie 1690 m. aukštame Neries krante prie skardžio) buvo kvadratinio plano, 3 aukštų su skarda dengtais rizalitais arba bokštais kampuose; nuo upės buvo galerija, pagrindinis fasadas su kolonomis. Rūmai turėjo 2 sales. Senasis, apatinis dvaras pasidarė mažesnės reikšmės. 1780 m. Verkiai tapo vyskupo Ignoto Masalskio nuosavybe. I. J. Masalskis (1726–1794) Vilniaus kašteliono Mykolo sūnus, Vilniaus vyskupas, politinis veikėjas, Edukacinės Komisijos iniciatorius ir pirmininkas, mokslus baigė Romoje. XVIII a. II p. Verkiai buvo remontuojami ir rekonstruojami: rūmai ir kiti ansamblio pastatai, tarp jų ir esantys pakalnėje; darbams vadovavo archit. Martynas Knakfusas. Dalis senųjų pastatų buvo nugriauta, tvarkytas parkas. Naująjį ansamblį (iš dalies išlikusį) XVIII a. pab. kūrė architektai M. Knakfusas ir L. Stuoka-Gucevičius. M. Knakfusas parinko naujajai rezidencijai vietą sudarė bendrą ansamblio planą. Buvo pastatyti abeji šoniniai rūmai – oficinos. Pirmoji buvo pastatyta rytinė oficina. Joje apsigyveno vyskupas I. Masalskis. 1781 m. Verkiuose pradėjo dirbti L. Stuoka-Gucevičius. Tuo metu jau buvo sumūryti centrinių rūmų pamatai ir dalis I aukšto sienų. L. Stuoka-Gucevičius sudarė naują centrinių rūmų projektą. Taip pat L. Stuokai-Gucevičiui priskiriami paviljonas, malūnas (neišlikęs) ir užvažiuojamieji namai (vėliau buvo Verkių dvaro administracinis pastatas) ir mūrinė karčema (vėliau buvo administracinis pastatas). Po I. Masalskio mirties 1794 m., Verkių rūmus kaip kraitį paveldėjo jo dukterėčia Elena Apolonija Masalskytė de Linje. Rūmai nukentėjo per 1812 m. karą. Masalskytės de Linje vyras grafas Vincentas Potockis 1816.04.26. sutartimi juos pardavė Vilniaus apskrities maršalkai Stanislovui Jasinskiui. Šis juos remontavo, rytinėje oficinoje įsirengė rezidenciją, o kitas patalpas išnuomojo. Jis tvarkė Verkių plytinę ir lentpjūvę, malūnus, valė tvenkinius ir parką. 1821-1826 m. rūmų vakarinė dalis buvo išnuomota Kozlovskos mergaičių gimnazijai ir pensionui. Verkiuose gyveno rašytojas Aleksandras Chodzka. 1839 m. Verkius nupirko kunigaikštis Liudvikas Vitgenšteinas ir pradėjo dvarą rekonstruoti. Apie 1840 m. buvo perplanuotas parkas, sumažinta viršutinio parko teritorija, paviljonas tapo administratoriaus namu. Pastatyta nauja tvora, vartai ir sargo namelis. Palivarkas tapo produktyviu ūkiu, buvo įkurta ferma. Rekonstravus rezidencinę, rytinę, oficiną buvo nugriauti centriniai rūmai. Apie 1844 m. įsteigta namų cerkvė (veikė iki 1874 m.). Perplanuota, išlyginta rūmų aikštė, joje įrengtas fontanas, aplink aikštę nutiestas naujas kelias. Perplanavimo darbams vadovavo inž. Pranciškus Jaščoldas. Parkas sumažėjo, tapo kompaktiškas ir uždaras. 1856 m. Verkiai atiteko Prūsijos feldmaršalui kunigaikščiui Peteriui Vitgenšteinui, Liudviko sūnui. Tuo metu buvo perstatomi palivarko pastatai, tvarkomi vandens įrenginiai, plėtojama žuvininkystė, pardavinėjama dvaro žemė, kertamas miškas, eksploatuojamos išnuomotos dirbtuvės, fabrikai, malūnai. 1887 m. Verkiai atiteko Marijai Vitgenšteinaitei Hohenlokė, o 1901-1910 m. priklausė Aleksandrai Čepelevskajai. Verkiai tuo metu turėjo 1864 dešimtines žemės; 1880 m. čia buvo priskaičiuota 2076 dešimtinės, taigi, Vitgenšteinai buvo išpardavę beveik pusę dvaro. Verkių ansamblis pradėjo nykti, buvo statomi tipiniai vasarnamiai, vilos. 1910 m. Verkiai atiteko Karpui Kazimierui Spinekui. Per I pasaulinį karą buvo smarkiai apnaikinti. 1920-1940 m. pastatuose buvo pensionatas ir vasarnamiai. Sunyko itališkasis parkas. 1939 m. rūmuose įkurta gyvulininkystės mokykla. 1949-1956 m. čia veikė kolūkių pirmininkų mokykla. 1956-1959 m. – gyvulininkystės technikumas. Nuo 1960 m. ansamblis priklauso Mokslų Akademijai.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	XIII–XV a. Verkius apibūdina archeologiniai radiniai. Tai Lietuvos monetų lobis, rastas 1941 m. (radinys skirtinas XV a. pr.), bei XIII–XIV a. senkapiai, tyrinėti XIX a. archeologų. Vienas senkapis, M. Balinskio liudijimu, buvo rastas 1840 m. aukštumėlėje prie dabartinio sargo namo, lyginant rūmų kiemą. Tai buvęs griautinis palaidojimas su gausiomis įkapėmis: apyrankėmis, pakabučiais, žiedais ir kirvuku. M. BaIinskis pažymėjo taip pat didesnį senkapį už rūmų, kuris, matyt, yra išlikęs iki mūsų dienų. Kelis Verkių senkapius 1888 m. yra tyręs E. Volteris.
Istoriografijoje kartais teigiama, kad XIV a. Verkiai įėję į vieną iš 3, pirmąjį, 10 km Vilniaus gynybos žiedą, kurį sudariusi Pilaitė, Verkiai, Naujoji Vilnia ir Nemėžis. Iki šiol Verkiuose nėra užtikti kokie nors įtvirtinimai, panašūs į esančius Pilaitėje, Naujojoje Vilmoje ar Nemėžyje, tačiau lauko kautynių Čia būta visais laikais. Taip 1390 m. ties Verkiais Vytautas su kryžiuočiais kovėsi prieš Skirgailą, 1659 m. Dolgorukis ir Chovanskis laimėjo mūšį prieš Gonsievskio vadovaujamą kariuomenę. Taigi, Verkiai iš tikro yra buvusi strategiškai svarbi vieta – vienas iš Vilniaus gynybos forpostų, kurio dislokacija nėra konkrečiau tyrinėta. Įtvirtinimų rajonas, jei toks yra buvęs, greičiausiai, nebūtų sutapęs su vyskupų rezidencijos vieta.

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	M. Strijkovskio Lizdeikos mitu pagrįstas Verkių vardo etimologijos aiškinimas yra įgavęs tvirtas pozicijas ir vėlesnėje istoriografijoje.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. Verkiai. Ikonografinė medžiaga, fotofiksacija prieš restauraciją ir jos metu.

PR1 archyvas.

2. Buv. Verkių dvaro ansamblis XVI–XX a. Vilnius, Verkių g., Naujųjų Verkių plentas: Verkių dvaro plano kopija. Surinko A. Vojevodskaitė.

3. Verkiai. Vysk. K. Bžostovskio rūmai. Pamatų liekanų 1989-1990 m. archeologinių–architektūrinių tyrimų ataskaita. I, II, III t. Aut. S. Lasavickas, A. Kunigėlis, R. Buivydas. F5 6170, 6171, 6172.

4. Verkiškių dominikonų įkūrimo bei privilegijų dokumentų nuorašai. Fotokopija. F5 401.

5. Ревизская сказка 1858 года имения Верки. Гос архив Минской области. Ф. 694/2 оп. 2. ед. Хр. 1187. 1960 m. fotofiksacija. F9 20.
6. Verkiai ir jų architektūriniai paminklai. Aut. Jurkštas. 1960 m., F5 122.

7. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai–meniniai tyrimai. Aut. V. Drėma. 1978 m., F5 734.

8. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerijos, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Ikonografija. I, II t. Aut. A. Vojevodskaitė. 1983 m. F 5 3158, 3159.

9. Buv. Verkių ansamblis. Perspektyvinė ansamblio ir parkų regeneracijos ir panaudojimo schema. Eskizinis projektas. Proj. aut. D. Juchnevičiūtė, L. Navickienė. 1983 m.F2 124-132.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žr. statinių aprašus.

	 9.
Kiti duomenys

	
	     

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. E. Budreika. Lietuvos klasicizmo architektūros kūrėjas Laurynas Stuoka-Gucevičius. V., 1965.

2. E. Budreika. Architektas Laurynas Stuoka-Gucevičius. V., 1954.
3. A. H. Kirkoras. Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. V., 1991.
4. E. Budreika. Verkių rūmai. V., 1982.
5. V. M. Toporov. Vilnius, Wilno, Vilna: Gorod i mif. kng. Baltoslavianskije etnojazykovyje kontakty, Maskva, 1980.

6. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. I t. V., 1988.
7. A. Tauras. Mūsų parkai. V., 1989.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, kraštovaizdinė, urbanistinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	     

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	     

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	     

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image2.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 24993
Kultūros vertybės kodas:

G230K1
Objekto Nr. sankaupoje:

2
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 oficina

	 2.
Vardas
	 Rytų

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	49
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	P. dvaro sodybos dalis, r. parterio pusėje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Botanikos institutas, LM Akademijos mokslininkų rūmai.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	I-ame aukšte yra Botanikos instituto administracija, II-ame – muziejaus patalpos.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	52,0 x 17,0 x 13,3 m (bokštelio aukštis – 20,4 m).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsiai dengti cilindriniais ir kryžminiais skliautais, kitų aukštų perdangos plokščios, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	1970-1975 m. medinė perdanga sutvirtina metalinėmis sijomis.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pagrindinio tūrio stogas valminis, mažo nuolydžio. Frontonai dengti dvišlaičiais stogais. Stogo konstrukcija medinė, gegninė, dengta cinkuota skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Oficina yra stačiakampio plano, su iškyšomis ir 2 išilginėmis kapitalinėmis sienomis. Pastatas 3-jų aukštų (III-as aukštas atikinis), su rūsiu. I-o ir III-o bei rūsio patalpos išdėstytos koridorine sistema. II-o, reprezentacinio, aukšto planinė struktūra yra anfiladinė. Patalpos pereinamos, besijungiančios viena su kita, nors išdėstytos ne ant vienos ašies. Vidurinėje pastato dalyje yra erdvus vestibiulis su paradiniais laiptais, jungiančiais I-ą ir II-ą aukštus. Bokšte ir š. pastato dalyje yra laiptai, jungiantys rūsį ir viršutinius aukštus. II-o aukšto š. gale yra didelė salė. Iki XIX a. vid. oficina buvo kompaktinio tūrio. Po rekonstrukcijos nauji tūriai suardė pirminę kompoziciją. Šiuo metu yra išlikęs šiaurinis 20 m bokštas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis v. fasadas yra asimetriškas, tūrinis, decentralizuotas. Š. pusėje dominuoja rizalitas ir bokštas. Įėjimą pabrėžia 4 jonėninių kolonų portikas su gausiais lipdiniais dekoruotu frizu ir trikampiu frontonu, pastatytu XIX a. II p. Fasadą skaido didžiojo jonėninio orderio piliastrai. Sieną tarp piliastrų – negilūs horizontalūs rąstai. I-ą ir II-ą aukštus skiria kukli juosta, langus juosia profiliuoti apvadai. Dalį I-o aukšto langų ir duris puošia trikampiai sandrikai, arkinius salės langus – lipdiniai. Oficinos r. fasadas taip pat tūrinis decentralizuotas. Jo cokolis paaukštintas dėl žemėjančio reljefo. Centrinėje dalyje nėra portiko su frontonu. Likęs fasado dekoras yra analogiškas v. fasado dekorui. P. oficinos fasadas yra plokštuminis centrinis, 3-ų ašių. I-o aukšto centre – durys, aprėmintos apvadu, viršuje su trikampiu sandriku. Sieną skaido piliastrai. Š. fasadas yra tūrinis decentralizuotas. Simetriją ardo bokštelio tūris. Fasadas 3-ų ašių, pagrindinė plokštuma yra siauresnė nei rizalitas. Fasadą skaido piliastrai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	I-o aukšto dviejų patalpų lubos dekoruotas ąžuolo imitacija, kitų patalpų – natūraliu ąžuolu ir lipdiniais. Interjerai ramių, saikingų spalvų. Paradinių laiptų baliustradą puošia medžio drožiniai, masyvių formų ir sudėtingos ornamentikos. Vestibiulio plafonas – ovalinis pono „Amūras ir Psichė“, aprėmintas paauksuoto rėmo. Aplink pono – masyvūs medžio drožimai. Kampuose įkomponuotos Vitgenšteino monogramos. II-o aukšto interjerai puošnesni, žymiai ryškesnių spalvų, kiekvienoje patalpoje vis kitoks spalvų derinys. Dominuoja sudėtingų profilių, gausiai dekoruoti karnizai ir plafonai. Patalpų durys filinginės, labai puošnios. Tiek lipdiniai, tiek medinės durys polichromuotos, kai kuriose patalpose paauksuotos. Įsimintinas buvusios biliardinės natūralaus medžio plafonas. Jis taip pat potichromuotas, su paauksuotomis detalėmis. Židiniai – iš dirbtinio marmuro arba smiltainio. Didžioji salė dekoruota korintinio orderio kolonomis, karnizu su modiljonais, subtiliais lipdiniais, lubų rozetėmis. Salė šviesi, dažyta baltai pilkšva spalvomis. Dėmesys koncentruojamas į sudėtingo piešinio subtilią lipdybą. Salės parketo piešinys neišlikęs. III-o aukšto patalpų spalvų derinys susideda iš 2-3 spalvų pustonių. Reikia atkreipti dėmesį į š. laiptinę, dekoruotą mediniais paneliais. Jos sienas puošia savita, diletantiška tapyba, savo stiliumi nederanti prie rafinuotu rūmų interjerų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Pagrindinis fasado tūris ​– klasicistinis, vėliau pristatytas rizalitas ir bokštelis – eklektiniai. Interjerai – eklektiniai.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	„Amūras ir Psichė“ (DV413) – mitologinės tematikos akademinės tapybos pano, nutapytas aliejumi ovalinio formato drobėje. Jis yra medžio drožiniais puošto vestibiulio plafone su paauksuotu rėmu. Vaizduojami skriejantys Amūras ir Psichė. Kompozicija pritaikyta ovaliam plafono formatui. Meninės išraiškos priemonės būdingos akademinei tapybai: manieringi figūrų judesiai idealizuotos formos, šviesus pastelinių tonų koloritas, nuglaistyta tapysena, nekonstruktyvi formų modeliuotė. Žaismingos nuotaikos tapyba kontrastuoja su tamsiu griežtų formų rėmu, tačiau dera prie interjerų. Paveikslą XIX a. vid. Paryžiuje sukūrė dailininkas Georgas Bekeris.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	M. Knakfusas pirmiausiai pastatė r. rūmų sparną, į kurį ir persikėlė gyventi vyskupas. Čia buvusi įrengta ir laikina naminė koplyčia bei erdvūs salonai gausiems svečiams priimti. Apie 1780 m. oficina jau buvo įrengta: „Šių rūmų kambarių sienos buvusios išmuštos kinietiškais šilko audiniais, kurie vyskupui kainavo 24 000 auksinų Kartu rūmams Verkiuose buvo nupirkti ir brangūs baldai Varšuvoje“. Apie 1839-1840 m. rekonstruota. Darbams vadovavo inž. A. Malevskis ir architektas K. Podčašinskis. Apie XIX a. vid. pagal architektų Bernaro Simono ir Alfonso Žirardo projektą rūmai pertvarkyti: prie p. galo pristatyta oranžerija, prie šiaurinio – aukštas bokštas, didžioji salė, dvi laiptinės, p.r. kampe – baseinas, pakeistas kambarių išplanavimas. Virš baseino, I-ame aukšte, įrengtas balkonas, aptvertas baliustrada. Fasadas papuoštas kartušais su P. Vitgenšteino inicialais, pagausėjo ornamentinių lipdinių. Pertvarkyti ir prabangiai įrengti interjerai (iš dalies išlikę). Paradinėje laiptinėje pakeltos lubos, jose įmontuotas plafoninis paveikslas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Architektas M. Knakfusas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Istoriniai tyrimai.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Ignas Jokūbas Masalskis (1726–1794) Vilniaus kašteliono Mykolo sūnus, Vilniaus vyskupas, politinis veikėjas, Edukacinės Komisijos iniciatorius ir pirmininkas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

1. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai-meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
2. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.
3. S. Samuolienė. Verkių dvaro rūmų rytinio fligelio laiptinės sienų tapyba. Istoriniai-meniniai tyrimai. 1980 m. F5 2358.

4. M. Vaitkunskaitė. Verkių dešinieji rūmai. Trumpos istorinės žinios ir tyrimų natūroje išvados. 1961 m. F5 121.
5. Kunigėlis. Verkių dvaro rūmų ansamblio rytinio pastato architektūrinių tyrimų darbų ataskaita. 1979 m. F5 2219.
6. Kundrotas. Verkiai, kairieji rūmai. II aukštas. 4 ir 5 kambariai. Tyrimų dokumentacija. 1972 m. F5 690.
7. M. Kaminskienė, L. Kruopienė, A. Kunigėlis. Verkių ansamblis, rytų sparnas. Polichromijos tyrimai. 1973 m., 1992 m. F5 6416A, 977, 895, 942.
8. M. Tomonis. Rūmų Verkiuose lipdinių restauracinės masės paruošimas. 1973 m. F2 124-52.
9. Rūmų Verkiuose lipdinių konservavimas ir židinio marmuro imitacijos paruošimas. Cheminiai tyrimai.1974 m. F5 1007.

10. A. Kunigėlis. Buv. Verkių dvaro rūmų rytinė ir vakarinė oficinos. Fasadų polichromijos tyrimai. Fasadų spalvinis sprendimas. 1998 m. F5 7357; F2 124-218.

11. A. Kunigėlis. Buv. Verkių dvaro rūmai. Zoologijos parazitologijos institutas. Architektūrinė-statybinė dalis. 1970 m., 1974 m. F2 124-30, 124-31, 124-42a, 124-48, 124-44.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas

1. Daugilis. Zoologijos parazitologijos institutas Verkiuose. Apmatavimai. F2 124-46.

2. E. Bugurevičius, A. Ščiogolevas. Zoologijos parazitologijos institutas Verkiuose. I-o, II-o aukštų interjerų pamatavimai. F2 124-42, 124-45.

3. A. Kairys, G. Jansevičius. Zoologijos parazitologijos institutas Verkiuose. Apmatavimai. Freskos. F5 861.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 18
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image3.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 24994
Kultūros vertybės kodas:

G230K2
Objekto Nr. sankaupoje:

1
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 oficina

	 2.
Vardas
	 Vakarų

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	47
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	P. dvaro sodybos dalis, v. parterio pusė.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Botanikos institutas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Botanikos institutas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	37,0 x 17,0 x 13,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščios, gelžbetoninės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Valminis, mažo nuolydžio, dengtas skarda. Stogo konstrukcija gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Oficina yra stačiakampio plano, vidurinėje dalyje yra dveji laiptai. Kambariai išdėstyti abipus koridoriaus, dalis jų sujungti anfiladiškai. Pastatas 3-jų aukštų (III-as aukštas atikinis), jo tūris kompaktinis. Bendra kompozicija koncentruota ir vieninga, santūrių formų.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis r. fasadas yra tūrinis, centrinis. Įėjimą pabrėžia portikas su 4 jonėninio orderio kolonomis, remiančiomis aukštą antablementą. Du fasado aukštus skaido didžiojo jonėninio orderio piliastrai. Abiejų pusių du šoniniai langai langai ir įėjimas papuošti trikampiais sandrikais. II-o aukšto langai stačiakampiai, su apvadais ir palangėmis, panašiomis į tiesinius sandrikus. Š. ir p. fasadai plokštuminiai tolygūs, 3-jų ašių. Juos taip pat skaido jonėninio orderio piliastrai. I-o aukšto langai ir nišos su tiesiniais sandrikais. Pagrindinis ir galiniai fasadai apjuosti plačiu antablementu, kurio karnizas puoštas jonikais, dantukais ir akanto lapais, frizas – geometrinio ornamento lipdiniais. Atikinio aukšto karnizas paprastesnis, su dantukais. V. fasadas plokštuminis tolygus. Jį skaido piliastrai be kapitelių, bet su bazėmis. Langai be apvadų, karnizas puoštas dantukais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs. Esamas interjeras paprastas, kambariai pritaikyti instituto kabinetams.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicistinis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	

	
	Oficina statyta architekto M. Knakfuso XVIII a. pab. Apie 1839–1840 m. vyko rekonstrukcinis kapitalinis remontas. Jam vadovavo inž. A. Malevskis ir archit. K. Podčašinskis. 1842–1844 m. architektai B. Simonas ir A. Žirardas oficiną rekonstravo: išgriovė dalį pertvarų, dalį kambarių pavertė didelėmis salėmis, jose įrengė paveikslų galeriją. Pakeista ir išorė: galuose sumažinta piliastrų, frizas papuoštas lipdiniais, kai kur pridėti langų sandrikai. 1856 m. archit. J. Savadei pasiūlius, paveikslų galerija likviduota ir vėl įrengta oficina – tarnų kambariai ir virtuvė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Architektas M. Knakfusas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Istoriniai tyrimai.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Ignas Jokūbas Masalskis (1726–1794) Vilniaus kašteliono Mykolo sūnus, Vilniaus vyskupas, politinis veikėjas, Edukacinės Komisijos iniciatorius ir pirmininkas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

12. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai-meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
13. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.
14. M. Vaitkunskaitė. Verkių dešinieji rūmai. Trumpos istorinės žinios ir tyrimų natūroje išvados. 1961 m. F5 121.
15. A. Švabauskienė. Botanikos institutas Verkiuose. Darbo brėžiniai (planai, fasadai, laiptai…). 1961 m. F2 110-7.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 19
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 24995
Kultūros vertybės kodas:

G230K3
Objekto Nr. sankaupoje:

3
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Paviljonas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	53
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centr. dalis, į p. nuo arklidžių.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Botanikos institutas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Rūsyje įrengta kavinė, I-ame ir II-ame aukštuose – Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	15,1 x 15,0 x 12,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų ir plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Tarp I-o ir II-o aukšto – medinės. Rūsio patalpų perdangos skliautinės. Centrinės patalpos – cilindrinis, šoninės patalpos – kryžminiai skliautai.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis, centre su kupolu. Stogas ir kupolas dengti skarda. Stogo konstrukcija gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Planas simetriškas, beveik kvadratinis. Erdvią vidurinę patalpą supa maži anfiladiškai sujungti kambariai. II-o aukšto vidurinė patalpa apskrita, su nišomis, dengta sferiniu skliautu. Pastato tūris kompaktinis, 2-jų aukštų. Bendra kompozicija koncentruota ir vieninga, yra tarsi įvadas į ansamblio kompozicinį centrą. Charakteringa pastato detalė – kupolas su mediniu įstiklintu žibintu, dengtu kūginiu stogeliu.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai yra plokštuminiai tolygūs. Pagrindinis š.v. fasadas – plokštuminis centrinis. Jis susideda iš 3-jų beveik lygių dalių, simetriškas. Vidurinėje dalyje yra įdubus portalas. Jį pabrėžia 2 toskaninio orderio kolonos (šonuose) ir lodža su baliustrada (II-ame aukšte). Kiti fasadai simetriški, su stačiakampiais langais, puošiamais tiesinių sandrikų ir nišų. Visus fasadus juosia antablementas, jo karnizas su modiljonais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Šiuo metu rūsyje yra įrengta kavinė, kurios interjeras nėra autentiškas. I-o aukšto patalpos kuklios, be dekoro, š.v. pusėje yra laiptinė į II-ją aukštą. II-jo aukšto centrinėje dalyje yra apskrita salė su 4 stačiakampėmis durimis, 4 apskritomis nišomis. Salę dengia kupolas. Jo vidus tapytas: imituoti kesonai su pasikartojančiais rozečių ornamentais. Po kupolu – paprastų formų karnizas. Salė apšviečiama iš viršaus per žibinto angas.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	


	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Manoma, kad paviljonas statytas kaip klėtis su ledainė (rūsio vidurinė, be grindų, patalpa buvo ledainė. Yra išlikusios nišos lentynoms). Virš ledainės – taip vad. Lamus, kur laikomi įvairūs daiktai. Paviljono II-ją aukštą naudojo taip pat kaip poilsio, užeigos vietą, dažnai skirtą svečiams priimti. XIX a. pab. ir XX a. pr. paviljone gyveno Verkių dvaro valdytojas I. Miksa.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Manoma, kad paviljonas statytas archit. L. Stuokos-Gucevičiaus.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Istoriniai tyrimai.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Ignas Jokūbas Masalskis (1726–1794) Vilniaus kašteliono Mykolo sūnus, Vilniaus vyskupas, politinis veikėjas, Edukacinės Komisijos iniciatorius ir pirmininkas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

16. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.
17. N. Ščiogolevienė. Buv. Verkių dvaro Mažieji rūmai. Turistų g. 53. Polichromijos paieškos. 1985 m. F5 3727.
18. N. Ščiogolevienė. Verkių Mažieji rūmai. Architektūriniai tyrimai. 1985 m. F2 124-122.
19. A. Kunigėlis, N. Ščiogolevienė. Verkių Mažieji rūmai. Architektūriniai tyrimai. 1984 m. F2 124-146.
20. A. Vaškevičius, R. Kochanovskaja. Buv. Verkių dvaro Mažieji rūmai. Turistų g. 53. Konstruktyviniai tyrimai. 1984 m. F2 124-143.
21. L. Jurčenko. Buv. Verkių dvaro Mažieji rūmai. Moksliniai tyrimai. Mūro drėgmės tyrimai. 1990 m. F5 5295.
22. B. Rusteika. Verkių dvaro Mažieji rūmai. Inžinerinė-geologinė dalis. 1983 m.

23. N. Ščiogolevienė. Buv. Verkių dvaro Mažieji rūmai. Eskizinis projektas. Interjero eskizinis projektas. Techninis darbo projektas. Restauravimo darbo brėžiniai. 1982-1987 m. F2 124-121, 124-202, 124-203, 124-163, 124-209, 124-151.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	N. Ščiogolevienė. Verkių Mažieji rūmai. Turistų g. 53. Architektūriniai ir archeologiniai apmatavimai. 1984. F2 124-147.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 18
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 24996
Kultūros vertybės kodas:

G230K4
Objekto Nr. sankaupoje:

4
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Užvažiuojamieji namai

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	37
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Š. sodybos dalis, į p. nuo buv. palivarko pastatų.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Botanikos institutas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	56,5 x 43,4 x 17,0 m (be vėtrungės).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų ir plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vidurinio pastato stogas keturšlaitis, šoninių pastatų stogai dvišlaičiai. Stogų konstrukcijos gegninės, medinės. Stogai dengti šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Komplekso planas simetriškas, panašus į “V” raidę su į priekį išsikišusia beveik kvadratine dalimi. Prie 2-jų aukštų viduriniojo pastato iš r. pusės šliejasi vienaaukštė ratinė, iš v. pusės – vienaaukštės arklidės. P. pusėje yra žema mūrinė tvora su vartais. Ratinė ir arklidės yra stačiakampio plano, jų planinė struktūra (autentiškos struktūros liekanos) artima anfiladinei. Centrinio pastato planą kerta įvažiavimas į vidaus kiemą. Komplekso tūrinė struktūra yra uždara. Vidinę erdvę iš r., š. ir v. pusių supa ratinė, centrinė dalis ir arklidės, o iš p. erdvę uždaro mūrinė tvora. Kompleksas yra monumentalaus tūrio, dominuoja š. fasado portikas ir bokštelis su vėjarode.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Komplekso pagrindinis š. fasadas yra tūrinis centrinis. Viduriniojo namo fasadas turi 6 toskaninių kolonų portiką. Vidurinysis tarpkoloninis platesnis: čia yra įvažiavimas į vidaus kiemą. Aukštus skiria juosta. Pastatą juosia antablementas, jo karnizas su modiljonais. Virš stogo yra į vieną turį sujungta dūmtraukių grupė, už jo – bokštelio viršus. Prie viduriniojo namo besileidžiančios arklidės ir ratinės š. fasadų plokštumos yra lygios. Jų ašis pabrėžia durys ir apskrita anga aukštai virš jų. Viduriniojo namo kiemo fasade dominuoja laiptuotas bokštelio tūris. Kvadratinio plano bokštelio langeliai siauri, stačiakampiai, stogas keturšlaitis su stoglangiais ir vėtrunge. Viduriniojo namo ir arklidės kiemo fasadus skaido maži langeliai ir siauros durys, ratinės fasadą – keletas dvivėrių durų su segmentinėmis sąramomis. Komplekso r. ir v. fasadai yra tūriniai decentralizuoti. Vienaaukštės jų dalys lygios, su mažais langeliais viršutinėse sienų dalyse. Komplekso p. fasadas yra tūrinis centrinis. Jo centre žema tvora su segmentiniais vartais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vidurinės dalies interjerai kuklūs, be ypatingo dekoro, pritaikyti darbo kabinetams. Šoninių pastatų interjerai pritaikyti vivariumams. Jie paprasti, utilitarūs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Pagrindinė (viduriniojo) dalis klasicistinė, kiti pastatai be ryškesnių stiliaus bruožų, labiau būdingų liaudies architektūros formų.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Austerija – tai užvažiuojamoji karčema, stovėjusi jau 1792 m. „Austerija, dviaukštė, mūrinė, su kolonomis…“ buvo skirta nakvynei, ilgesniam pastovui. Apatinės pirkios buvo skirtos bendresniam naudojimui ir aptarnavimui, viršuje – „pakojai“. Šoniniai pastatai, tikriausiai, tuo metu buvo mediniai. Jų paskirtis – karietinės, galėjo būti ir pašiūrės pašarui. Jau 1839 m. apie austeriją kalbama kaip apie oficiną arklininkams, vėliau pastatas vadinamas rūmų arklidėmis. Apie 1856 m. pastatas buvo rekonstruotas (pakeistos kai kurios durų ir langų angos). Manoma, kad XIX a. vid. pastatyti šoniniai mūriniai pastatai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Viduriniojo pastato aut. – archit. L. Stuokos-Gucevičius.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Istoriniai tyrimai.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Ignas Jokūbas Masalskis (1726–1794) Vilniaus kašteliono Mykolo sūnus, Vilniaus vyskupas, politinis veikėjas, Edukacinės Komisijos iniciatorius ir pirmininkas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

24. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.
25. Buv. Verkių dvaro arklidės. Vilnius, Turistų g. 37. Architektūriniai tyrimai. 1985 m. F2 124-182.
26. S. Kiseliovas. Buv. Verkių dvaro arklidės Vilniuje, Turistų g. 37. Fasadų polichrominių paieškų daviniai. 1982 m. F5 3009, 3010.
27. A. Kunigėlis. Verkių arklidžių architektūrinė statybinė dalis. 1960 m.
28. V. Stepulienė. Verkių arklidės. Architektūrinė statybinė dalis. 1985 m.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	G. Miknevičienė, A. Baranova, J. Olšauskienė. Buv. Verkių dvaro arklidės. Architektūriniai apmatavimai. F2 124-181.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 18
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 24997
Kultūros vertybės kodas:

G230K5
Objekto Nr. sankaupoje:

22
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ledainė

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	47
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Centr. ansamblio dalis, prie v. šlaito pakraščio, į v. nuo v. oficinos.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	15,1 x 15,0 x 12,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sienos storų tašytų rąstų, dažytų žalia spalva. Monolitinę gelžbetonio perdanga remia plytų stulpai.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Gelžbetoninė perdanga, monolitinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Šešiašlaitis, gana plokščias, dengtas skarda. Stogo konstrukcija gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Ledainė šešiakampio plano. Didelė pastato dalis yra po žeme. Iš lauko į vidų patenkama laiptais. Ledainės tūris kompaktinis.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai lygūs. Pagrindinis, su įėjimo durimis orientuotas į š.r. Š.v. ir p. fasaduose yra stačiakampiai langai su mediniais apvadais. Akmens mūro cokolis yra išsikišęs ir apskardintas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Manoma, kad XVIII a. čia buvo požeminis tualetas. Vėliau vietoj jo įrengta ledainė. Galimas dalykas, kad šis požeminis tualetas pastatytas Bžostovskio laikų medinės oficinos rūsių vietoje.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikštis Liudvikas Vitgenšteinas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

29. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai-meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
30. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 23
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 24998
Kultūros vertybės kodas:

G230K6
Objekto Nr. sankaupoje:

6
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Sargo namas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	41
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Parko vidurys, prie kelio į ansamblio centrą.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Botanikos institutas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	8,3 x 6,8 x 5,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščia, medinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Daugiašlaitis, dengtas skarda. Stogo konstrukcija gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Plano konfigūracija artima kvadratui. P. pusėje yra išlikusi žemesnė trapecinė dalis. Pastato tūrinė struktūra kompaktinė. Jis yra vieno aukšto, mažo tūrio. Sargo name yra tik viena patalpa ir vėliau įstiklinta kvadratinė veranda.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P. namo fasadas yra tūrinis centrinis. Jame dominuoja išlikusi trapecinė dalis fasado simetriją ardo nesimetriškas stogas. V., r. ir š. fasadai po verandos įstiklinimo yra plokšti decentralizuoti. Pagrindinio r. fasado deš. kampe yra kvadratinė įstiklinta veranda (aukščiau terasa), kurią juosia platus profiliuotas karnizas, remiamas apskritos kolonėlės. Verandos grindys iš mozaikinių plytelių. Namo dūmtraukį dekoruoja kampiniai piliastrai ir arkinė niša.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Neobizantinis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rekonstruojant dvarą 1840 m., kunigaikštis L. Vitgenšteinas perplanavo parką, pastatė ir rūmų vartininko namelį (sargo namą).

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Dvaro rekonstrukcijai vadovavo B. Simonas, A. Žirardas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Istoriniai tyrimai.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikštis Liudvikas Vitgenšteinas.

	 5.
Pastatymo data
	1840 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

31. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai-meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
32. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.
33. V. Zonnas. Buv. Verkių dvaro ansamblis. Buv. sargo namelis. Konstruktyviniai tyrimai. 1982 m. F2 124-119.
34. B. Rusteika. Verkių rūmų ir parko ansamblis. Sargo namelis. Inžinerinė-geologinė dalis. 1983 m. F2 124-136.
35. D. Jasiūnaitė. Verkių dvaro sargo namelis. Pritaikymo techninis darbo projektas. Architektūrinė statybinė dalis. 1984 m. F2 124-159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 15
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 24999
Kultūros vertybės kodas:

G230K7
Objekto Nr. sankaupoje:

7
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Oranžerija

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Turistų
	namo Nr.
	51
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Centr. sodybos dalis, 35 m į p. nuo š. oranžerijos.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	I-ame aukšte yra Energijos taupymo centras, II-ame aukšte – gyvenamos patalpos.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	47,0 x 11,0  x 8,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščia, medinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Šiuo metu trišlaitis, 1-o aukšto dalies stogas – vienšlaitis. Stogo konstrukcija gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	P. oranžerija yra 1-o aukšto, tik centr. dalis dviaukštė. Pastato planas beveik simetriškas, išsiskiria centrinė, gerokai platesnė dalis. Anksčiau jos galinė plokštuma buvo suapvalinta. Pastato planinė struktūra sudėtinė, po pritaikymo dalinai pakitusi. Oranžerijos tūrinė struktūra centrinė. Pastato tūryje yra viena aiškiai išreikšta ir dominuojanti tūrio dalis.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š. fasadas yra tūrinis centrinis. Dominuoja 2-jų aukštų gyvenamoji dalis. Ją horizontaliai skaido tarpuaukščio karnizas. II-o aukšto siauri sudvejinti langai buvo su pusapskritėmis arkomis. Vienaaukštes dalis skaido puskolonės su toskaniniais kapiteliais. Šiuo metu ir šios dalies langai – sudvejintos pusapskritės arkos (suformuotos plastiko rėmų). Dviaukštę dalį vainikuoja sudėtingo profilio karnizas. P. fasado vidurinė suapvalinta dalis buvo įstiklinta, šoninėse dalyse į laiptuoto kontūro sienutes rėmėsi nuožulnūs stogai. Virš 1-o aukšto dalių yra sudvejinti aukšti karnizai. Jų viršus paplatintas, dekoruotas įmantriais išilgintais dantukais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Be aiškaus stiliaus bruožų.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	1786 m. oranžerijos jau buvo pastatytos. Oranžerijos tarnavo salonais. Tai buvo pramogų ir poilsio vieta. Jose buvo auginami egzotiški vaisiai ir gėlės (tai minima I. Masalskio laiškuose). Pastatytos vaisių sode ir aptvertos neaukšta mūrinė tvora, oranžerijos pagal kanoną privalėjo turėti pavyzdingai sutvarkytą teritoriją, papuoštą mažosiomis architektūros formomis, gazonais, gėlynais.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Archit. M. Knakfusas arba L. Stuoka-Gucevičius.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Vyskupas I. Masalskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

36. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.
37. A. Škimelis. Verkių dvaro oranžerija. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 1993 m. F5 6603.
38. A. Urniežius. Buv. Verkių dvaro oranžerija 1984 m. F2 124-142.
39. B. Rusteika. Verkių dvaro ir parko ansamblis. Oranžerija su ūkiniais pastatais. Inžinerinė-geologinė dalis. 1983 m. F2 124-141.
40. V. Zonnas. Oranžerija. Konstruktyviniai tyrimai. 1982 m. F2 124-120.
41. S. Domauskienė. Buv. Verkių dvaro oranžerijos restauravimo koncepcija. 1993 m. F2 124-216.
42. R. Vasiliauskienė. Dvi oranžerijos. Architektūrinė statybinė dalis. 1986 m. F2 124-201.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	M. Žvirblienė. Verkių dvaro pastatų ansamblis. Turistų g. 51. Oranžerijos fotogrametriniai apmatavimai. 1993 m. F2 124-214.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 27
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image9.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25000
Kultūros vertybės kodas:

G230K8
Objekto Nr. sankaupoje:

7a
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Oranžerija

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Turistų
	namo Nr.
	51
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Centr. sodybos dalis, 35 m į š. nuo p. oranžerijos, šalia tvoros fragmentų su vartais.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Naudojama tik v. pastato dalis – įrengti garažai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	41,0 x 5,3 x 4,3 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų ir plytų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščia, medinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Perdanga sutvarkyta tik v. priestate.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stogai dvišlaičiai. Rytinis dengtas šiferiu, centrinis – sugriuvęs, vakarų priestatas dengtas.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	ir bloga.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	V. priestatas suremontuotas.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Š. šiltnamis vieno aukšto, jo planas simetriškas, stačiakampis, išilgintas. 3 panašių gabaritų priestatus jungia apgriuvusi siena. Priestatai yra vienos patalpos, tarpusavyje nesusisiekia (šiuo metu, kai p. pastato pusė yra sunykusi).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Geriausiai išlikęs yra š. fasadas. Jis simetriškas, išilgintas, šonuose ir centre stovi vieno aukšto priestatai su trikampiais frontonais. Centriniame priestate yra įėjimo durys ir stačiakampiai langai šonuose. Fasadas kukliai dekoruotas: jį skaido piliastrai, profiliuoti karnizai. P. fasadas sunykęs, likusi tik ištrupėjusi lygi siena be angų.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	1786 m. oranžerijos jau buvo pastatytos. Oranžerijos tarnavo salonais. Tai buvo pramogų ir poilsio vieta. Jose buvo auginami egzotiški vaisiai ir gėlės (tai minima I. Masalskio laiškuose). Pastatytos vaisių sode ir aptvertos neaukšta mūrinė tvora, oranžerijos pagal kanoną privalėjo turėti pavyzdingai sutvarkytą teritoriją, papuoštą mažosiomis architektūros formomis, gazonais, gėlynais.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Archit. M. Knakfusas arba L. Stuoka-Gucevičius.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Vyskupas I. Masalskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab.


	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

43. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.
44. A. Škimelis. Verkių dvaro oranžerija. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 1993 m. F5 6603.
45. A. Urniežius. Buv. Verkių dvaro oranžerija 1984 m. F2 124-142.
46. B. Rusteika. Verkių dvaro ir parko ansamblis. Oranžerija su ūkiniais pastatais. Inžinerinė-geologinė dalis. 1983 m. F2 124-141.
47. R. Vasiliauskienė. Dvi oranžerijos. Architektūrinė statybinė dalis. 1986 m. F2 124-201.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	M. Žvirblienė. Verkių dvaro pastatų ansamblis. Turistų g. 51. Oranžerijos fotogrametriniai apmatavimai. 1993 m. F2 124-214.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 27
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image10.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25001
Kultūros vertybės kodas:

G230K9
Objekto Nr. sankaupoje:

8
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Vandens malūnas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Verkių
	namo Nr.
	100
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	P. sodybos pakraštys.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Botanikos institutas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Malūne įrengtas restoranas „Verkių vandens malūnas“.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	16,0 x 10,0 x 13,4 m (su cokoliniu aukštu).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Cokolinio aukšto – akmens mūro, I-o ir II-o aukštų –plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sutvirtintos metalinėmis templėmis.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas čerpėmis. Stogo konstrukcija medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Malūnas stačiakampio plano. Pirminė, autentiškoji, planinė sistema yra bekoridorinė. Skersinė ir dalis išilginės sienos planą dalija į 3 vienodo dydžio patalpas. Cokolinio, I-o ir II-o aukštų planai sutampa. Pastato tūris kompaktinis. Bendra kompozicija koncentruota ir vieninga. Malūnas yra dviaukštis, su pusrūsiu, šlaito apačioje pereinančiu į cokolinį aukštą.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Malūno p.v. fasadas plokštuminis, decentralizuotas. P.r. fasadas taip pat plokštuminis. Jis yra aukščiausias. Cokolinė dalis iš akmenų mūro, p. dalyje – dveji masyvūs mediniai vartai. Š.r. fasadas – plokštuminis centrinis. Jo cokolinė dalis taip pat aukšta, nusileidžianti iki vandens. Š.v. fasadas – plokštuminis. Šiuo metu deš. pusėje įrengtas įėjimas į restoraną. Centrinėje fasado dalyje, ant sienos plokštumos – polichrominis užrašas. Fasadus horizontaliai skaido paaukščiui plonėjančios sienos. I-o aukšto ir galinių fasadų langai stačiakampiai. II-o aukšto – beveik kvadratiniai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Įrengus restoraną, interjeras visiškai pakeistas.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudies architektūra.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Pritaikius malūną naujai paskirčiai, visa technologinė įranga išmontuota. Pastato viduje, restorano salėje, akcentuotos buvusios įrangos vietos.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Malūnas pastatytas XIX a. II p. Iki I-o pasaulinio karo buvo varomas vandens, vėliau elektros. Veikė iki 1975 m. Buvo išlikę vidaus įrengimai. Per 1984 m. gaisrą apdegė stogas ir kitos dalys. 

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikščių Vitgenšteinų giminė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

48. J. Drobelienė, J. Kirma. Varkių malūnas. Medinių įrenginių konservavimo dujomis technologinis projektas. 1978 m. F5 1796.

49. V. Zonnas. Seno vandens malūno restauracija (malūno darbo ratas). Architektūrinė-statybinė dalis. 1978 m. F2 124-77.

50. R. Vasiliauskienė. Buv. dvaro malūno restauracija ir pritaikymas. Techninis darbo projektas. 1980 m. F2 124-92, 124-91, 124-88, 124-89.
51. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

1. V. Skorupskaitė, G. Krikščiūnienė, E. Balčiūnienė. Senojo vandens malūno Verkių g. 100, restauracija. Architektūriniai apmatavimas. 1974 m. F2 124.01-55.

2. K. Maciukevičius. Senojo Verkių vandens malūno restauracija. Įrenginių apmatavimai. 1978 m. F2 124-66.

3. V. Zonnas. Senojo vandens malūno restauracija (malūno darbo ratas). Apmatavimo brėžiniai. 1978 m. F2 124-76.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 22
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image11.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25002
Kultūros vertybės kodas:

G230K10
Objekto Nr. sankaupoje:

9
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Vandens malūnas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Verkių
	namo Nr.
	102
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	P.v. sodybos pakraštys.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Ekologijos institutas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Xxx x 7,5 x 7,5 m (2-ų aukštų dalies).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščios, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Valminis, dengtas toliu. Stogo konstrukcija medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Malūnas stačiakampio plano. Planinės struktūros tipas – bekoridorinis simetriškas. II-ame, pagrindiniame aukšte pertvarinės sienutės dalija pastatą į 4 patalpas ir priebutį. Pastatas yra 1-o ir 2-ų aukštų. Jo tūris kompaktiškas. Bendra kompozicija koncentruota ir vieninga.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis š.v. fasadas 1-o aukšto, yra tūrinis centrinis. Fasade dominuoja medinid, puoštas drožiniais priebutis. Priebučio frontonas trikampis, jame įkomponuotas ažūrinis pusapskritis. Dėl žemėjančio reljefo p.r. fasadas yra 2-ų aukštų. Jis yra plokštuminis centrinis. Š.r. fasadas, orientuotas į upelį, yra dar aukštesnis (akmens mūro cokolis nusileidžia iki vandens). P.v. fasadas yra plokštuminis decentralizuotas. Pastato langai, nišos ir vartai, esantys p.r. fasade yra pusapskričiai. Sienos lygios, tinkuotos, be dekoro. Fasadą juosia medinis profiliuotas karnizas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjerai paprasti, utilitarūs, be dekoro.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudies architetūra.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Yra išlikę vandens rato likučiai ir betoniniai įrengimų pamatai.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Malūnas pastatytas XIX a. pr. 1887 m. I-ame aukšte įrengta siurblinė, teikusi vandenį į rūmus.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Stanislovas Jasinskis. Rekonstravo Marija Vitgenšteinaitė Holenlokė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m. PRI archyvas. F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 17
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image12.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25003
Kultūros vertybės kodas:

G230K11
Objekto Nr. sankaupoje:

10
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Vila

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Verkių
	namo Nr.
	77
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	R. sodybos pakraštys, prie Neries.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	11,5 x 11,0 x 14,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens ir plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščios, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis, gana mažo nuolydžio, dengtas skarda. Stogo konstrukcija medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas yra beveik kvadratinio plano. Planinės struktūros tipas – bekoridorinis jungtinis, simetriškas. Išilginės ir skersinės sienos dalija vilą į kelias skirtingo dydžio patalpas. Pastato tūris kompaktiškas. Bendra kompozicija koncentruota ir vieninga, be atskirų arba dominuojančių tūrio dalių.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š. ir p. fasadai plokštuminiai decentralizuoti. R. ir v. fasadai – plokštuminiai centriniai. Pagrindinio, šiaurinio, fasado simetrišką ardo įėjimas į pastatą. Fasadai neįmantrių formų, lakoniški, saikingai dekoruoti. I-as, cokolinis aukštas šiek tiek išsikišęs, rustuotas, su mažais kvadratiniais langais ir nišomis. Kitų aukštų langai stačiakampiai. II-o aukšto langai šiek tiek aukštesni. Virš cokolio fasadus per abu aukštus skaido toskaninio orderio piliastrai. Jie remia platų antablementą. Jo karnizas su dideliais modiljonais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Šiuo metu viloje yra 4 butai. Jų interjerai paprasti, utilitarūs. Šiek tiek įdomesnė medinė laiptinė. Medinės baliasinos plokščios, drožinėtos, gana grubaus darbo. Vilos laiptinė turi liaudies architektūros bruožų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Vila buvo skirta ramiam nuošaliam poilsiui. Yra nuomonių, kad vilos vietoje stovėjo pirmieji vyskupų rūmai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Archit. M. Knakfusas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Istoriniai tyrimai

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Ignas Jokūbas Masalskis (1726–1794) Vilniaus kašteliono Mykolo sūnus, Vilniaus vyskupas, politinis veikėjas, Edukacinės Komisijos iniciatorius ir pirmininkas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

52. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai-meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
53. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 16
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25004
Kultūros vertybės kodas:

G230K12
Objekto Nr. sankaupoje:

11
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kumetynas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	26
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Š. sodybos pakraštys.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenami butai. Cokoliniame aukšte – sandėliukai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Cokolinio aukšto sienos gelsvų plytų mūro, netinkuotos. II-as aukštas suręstas iš apvalių rąstų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščios, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Valminis, dengtas šiferiu. Stogo konstrukcija medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kumetynas yra stačiakampio plano, 2-ų aukštų, Pirmas aukštas cokolinis. Planas ir tūris yra simetriški. Cokolinio aukšto planine struktūra yra narvelinė. Į besiglaudžiančias izoliuotas patalpas patenkama iš š.v. fasado. I-o aukšto planinė struktūra koridorinė dvipusė. Patalpos išdėstytos abipus ilgo koridoriaus. Pastato tūris kompaktinis. Bendra kompozicija koncentruota ir vieninga.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadų kompozicija paprasta, anksčiau buvusi simetriška. Š.v. ir p.r. fasadai yra plokštuminiai centriniai. P.v. ir š.r. fasadai tūriniai centriniai. Galinių fasadų medinės dalys yra atviros galerijos, kurias remia 4 mediniai stulpai. Tarp stulpų buvo drožinėtos turėklų lentos (dalis išliko). Galinių fasadų ašyse yra aukšti siauri stoglangiai, puošti drožinėtomis medžio detalėmis. Šoninių fasadų cokolinę dalį ritmiškai skaido plytų stulpeliai, virš jų medines sienas – rąstų galai. Š.v. fasado cokolinės dalies angos – suporintos segmentinių sąramų durys. P.r. fasado cokolinės dalies angos – maži langeliai su segmentinėmis sąramomis. Medinės dalies langai stačiakampiai, su apvadais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Kumetyno interjeras labai skurdus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudies architektūros bruožų pastatas su stilinės architektūros detalėmis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Archit. F. Runbergas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Iš pagrindinių informacijos šaltinių.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikščių Vitgenšteinų giminė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

54. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 16
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image14.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25005
Kultūros vertybės kodas:

G230K13
Objekto Nr. sankaupoje:

12
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Karvidė

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	24
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Š. sodybos dalis, buv. palivarko teritorija.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Autoremonto dirbtuvės, statybinių medžiagų parduotuvė.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	62,0 x 11,0 x 6,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, sutvirtinti betonu, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Gelžbetoninės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Valminis, dengtas šiferiu. Stogo konstrukcija medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastato planas – išilgintas stačiakampis. Planinė struktūra sudėtinė. P. karvidės dalis yra bekoridorinės planinės struktūros, o likusi didžioji dalis – salinės planinės struktūros. Pastato tūris kompaktinis – išilgintas, vieno aukšto.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Šoniniai fasadai labai ilgi, netolygiai suskaidyti įvairaus dydžio angomis (langais, durimis, vartais). Maži langeliai su segmentinėmis nišelėmis viršuje, kai kurie langai pusapskritėse nišose, pagyvinančiose fasadus. P.r. fasade išlikę rustuotų stulpų fragmentų. P.v. fasadas lygus, jame yra tik 2 maži langeliai be nišų. Š.r. fasade yra dideli vartai ir du maži langeliai be nišų. Š.r. fasade yra didelis vartai ir du maži langeliai šonuose.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiško karvidės interjero neišliko.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Pastatas turi liaudies architektūros bruožų.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	XIX a. pab. šiame pastate buvo gaisrinė. Pastatas karvidėms pritaikytas vėliau.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Archit. Helzelis.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Pagal tyrimus.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikštis Piteris Vitgenšteinas.

	 5.
Pastatymo data
	1864 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

55. N. Rudzinskaitė. Zoologijos parazitologijos instituto eksperimentinės bažės Verkiuose (karvidės) rekonstrukcijos darbo brėžiniai. 1963 m. F2 124-18.

56. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 16
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image15.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25006
Kultūros vertybės kodas:

G230K14
Objekto Nr. sankaupoje:

13
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmų rūsiai

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	49a
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Į p.r. nuo v. oficinos.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Botanikos institutas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Iš inventoriaus žinoma: rūmai buvo 132 uolekčių ilgio ir 15 uolekčių pločio.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų ir akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Skliautai cilindriniai ir kryžminiai.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Centrinių rūmų rūsiai likę po rūmų v. fligeliu. Susideda iš stačiakampės pasagos formos patalpų.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Reprezentaciniai rūmai statyti 1788 m., bet vidaus įrangos darbai tęsėsi dar ilgai. Kaip tie rūmai atrodė galima spręsti iš dailininko Juozapo Ozemblovskio litografinio piešinio ir Marcelino Januševičiaus 2 akvarelių bei aprašymų: dviejų aukštų su kupolu, pailgo stačiakampio simetriško plano, su platesne vidurine dalimi. I-o aukšto viduryje buvo erdvus vestibiulis ir didelė salė. Abipus jos įrengta 2 mažesnės salės ir 14 įvairaus didumo patalpų. R. rizalite buvo įrengta koplyčia, vakariniame – iždinė. II-o aukšto viduryje buvo didelė teatro salė su kupolu. M. Januševičiaus akvarelė rodo, kad pagrindinį fasadą vidurinis ir kampiniai rizalitai skaidė į kelias dalis. Dominavo vidurinė dalis, paaukštinta nuožulniomis stogų plokštumomis, su aukštu, grakščių proporcijų, 6 jonėninių kolonų portiku. Laiptuoto kontūro vidurinės dalies monumentalumą dar labiau pabrėžė kupolas. Viduriniojo frontono timpanas ir rizalitų atikai buvo papuošti Tomo Rigio reljefais. Kitoje M. Januševičiaus akvarelėje rūmų pagrindinio fasado vaizdas kiek kitoks. Kampiniai rizalitai neišryškinti, pavaizduoti vienoje plokštumoje su fasadu, su atikais, bet be trikampių frontonų. Skiriasi pastato dalių ir portiko proporcijos, šoninių dalių piliastrų ir langų skaičius.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Architektai M. Knakfusas ir. L. Stuoka-Gucevičius.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Istoriniai tyrimai.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Ignas Jokūbas Masalskis (1726–1794) Vilniaus kašteliono Mykolo sūnus, Vilniaus vyskupas, politinis veikėjas, Edukacinės Komisijos iniciatorius ir pirmininkas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

57. Buv. centriniai dvaro rūmai Verkiuose. Žemės darbų archeologinės priežiūros ir fiksacijos ataskaita. 1977 m. F5 1689.

58. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai-meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
59. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. E. Budreika. Architektas Laurynas Stuoka-Gucevičius. V., 1954.

2. E. Budreika. Lietuvos klasicizmo architektūros kūrėjas Laurynas Stuoka-Gucevičius. V., 1965.

3. E. Budreika. Verkių rūmai. V., 1982.

4. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 16
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25007
Kultūros vertybės kodas:

G230K15
Objekto Nr. sankaupoje:

14
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvoros fragmentai su vartais

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Centr. sodybos dalis, į š.v. nuo š. oranžerijos.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Išliko apie 30 m ilgio fragmentas.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vartų pamatai – plytų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vartų – Plytų mūro stulpai, netinkuoti.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vartų stulpų viršus apskardintas.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Vartų kompozicija yra simetriška: iš abiejų kelio pusių stovi mūriniai stulpai. Šalia jų yra siauri varteliai su žemesniais mūriniais stulpais.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Vartų stulpai sumūryti iš profiliuotų plytų,, su nišomis. Didžiuosius stulpus horizontaliai skaido profiliuotos traukos. Tarpuose tarp jų yra 3 kvadratinės nišos. Viršutinėje stulpų dalyje suformuotas nesudėtingo profilio karnizas. Stulpai užbaigti įmantrios formos apskardinimu. Jis išliko tik ant vieno, vakarinio stulpo. Vartelių stulpai šiek tiek žemesni. Jų dekoras – kuklios horizontalios traukos, stačiakampė vertikali niša, platus karnizas. Metalinė tvora yra labai kuklaus piešinio. Dominuoja vertikalūs strypai. Vartelius tvirtina įstrižainės.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Eklektika.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Parko tvora ir įvažiavimo vartai. Anksčiau virš vartų buvo žibintai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikštis Liudvikas Vitgenšteinas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m. PRI archyvas. F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 27
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25008
Kultūros vertybės kodas:

G230K16
Objekto Nr. sankaupoje:

15
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Arklininko namas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Verkių
	namo Nr.
	67
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Žemutinė parko terasa, į r. nuo architektūros ansamblio centro, apie 50 m į r. nuo buv. šiltnamio.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų. Rytinė dalis apkalta toliu.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Apatiniai rąstų vainikai apipuvę.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščia, medinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Stogo konstrukcija gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Namo planas stačiakampis, planinė struktūra – bekoridorinė. Namo tūris nedidelis, artimas kompaktiniam. Pirminė pastato kompozicija suardyta – išliko tik v. fasadas, visa kita namo dalis smarkiai pakitusi.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis p. fasadas yra tūrinis centrinis. Dominuoja dvišlaičiu stogu dengtas prieangis. Š. ir r. fasadai visiškai apkalti toliu, prie jų glaudžiasi įvairaus dydžio pašiūrės. Įdomiausias ir vertingiausias yra v. fasadas. Jį puošia išlikusi dekoratyvinė vėjalentė ir lėkis.Medžio drožyba yra ažūrinė, labai kruopštaus darbo. Fasade asimetriškai išdėstyti 3 langai (1 iš jų palėpės dalyje). Langai nauji, be langinių. Dar 1998 m. virš r. fasado buvo aukštas, sudėtingų profilių netinkuotų plytų kaminas (žr. fotofiksaciją). Šiuo metu jo jau nėra.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudies architektūros pastatas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Arklininko namas. Šioje vietoja XVIII a. buvo palivarkas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikščių Vitgenšteinų giminė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., PRI archyvas. F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 29
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25009
Kultūros vertybės kodas:

G230K17
Objekto Nr. sankaupoje:

17
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Šiltnamis

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Verkių
	namo Nr.
	69
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Žemutinė parko terasa, į r. nuo architektūros ansamblio centro, į v. nuo arklininko namo.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų ir plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro tinkuotos ir medinės (dalis 1-o aukšto sienos).

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščios, medinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Stogo konstrukcija gegninė, medinė. Yra mansardinis aukštas.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastato planas – stačiakampis, planinė struktūra sudėtinė: iš atviros galerijos tiesiogiai patenkama į atskirus gyventojų butus. Į mansardinį aukštą patenkama per š. fasado pusėje įrengtus tiltukus, jungiančius pastatą ir statų šlaitą. Šiltnamio tūris artimas kompaktiniam. Kompaktišką pastato kompoziciją dalinai ardo š. pusės priestatėliai su tiltukais.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis p. fasadas yra tūrinis decentralizuotas. 1-ame aukšte yra atvira galerija, paremta ant medinių stulpų. Fasade dominuoja 3 mansardiniai langai, dengti dvišlaičiais stogeliais. R. ir v. fasadai yra plokštuminiai, simetriški. 1-o aukšto sienos mūrinės tinkuotos. Š. fasadas tūrinis decentralizuotas. Pastato fasadai utilitarūs, be dekoro. Langai stačiakampiai, su apvadais. Apvadų profilis nesudėtingas, kuklus.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Pastatas turi liaudies architektūros bruožų.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Šiltnamis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikščių Vitgenšteinų giminė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., PRI archyvas. F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 08 02
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25010
Kultūros vertybės kodas:

G230K18
Objekto Nr. sankaupoje:

17
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Urėdo namas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Verkių
	namo Nr.
	71
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Žemutinė parko terasa, į r. nuo architektūros ansamblio centro ir šiltnamio.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)

	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų ir plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščios, medinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Virš pagrindinio tūrio –dvišlaitis, mansardinis aukštas dengtas vienšlaičiu stogu. Danga – šiferis, konstrukcija gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pirminis pastato planas buvo stačiakampis. Šiuo metu iš p. ir š. pristatyti mediniai priestatėliai. Namas yra 1-o aukšto, virš v. dalies yra įrengtas mansardinis aukštas. Pastato tūris yra artimas kompaktiniam. Pirminė kompozicija suardyta pristačius menkaverčius priestatėlius ir mansardą. Pastato planinė struktūra bekoridorinė. Į pirmą aukštą patenkama iš priebučio p. fasade, į mansardinį aukštą – per š. fasade esantį tiltelį nuo šlaito.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Mažiausiai pakeistas yra r. fasadas. Pirmo aukšto langas stačiakampis, jo viršutinė dalis dekoruota paprasto profilio apvadu, šonuose užsibaigiančiu laužta linija. P. fasadas yra tūrinis decentralizuotas. Autentiška išliko tik r. dalis: 2 langai su apvadais (analogiški r. fasado langui) ir karnizas. Likusią namo dalį dengia vėlyvi priestatėliai ir pašiūrės. V. fasadas yra aklinas, jis orientuotas į šiltnamį (tarp jų – apie 2 m tarpas).

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Pastatas turi istorizmo bruožų.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Urėdo namas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikščių Vitgenšteinų giminė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., PRI archyvas. F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 08 02
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25011
Kultūros vertybės kodas:

G230K19
Objekto Nr. sankaupoje:

18
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Malūnininko namas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Verkių
	namo Nr.
	81
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	R. sodybos pakraštys.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščios, medinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Stogo konstrukcija gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastato planas stačiakampis. Planinė struktūra – bekoridorinė. Namas vieno aukšto, su cokoliu, jo turis kompaktinis. Bendra kompozicija vieninga, kukli. Šiuo metu prie rytinio yra pristatyta medinė pašiūrė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai. Š. ir p. fasadai simetriški. R. ir v. fasadų simetriją nežymiai ardo I-o aukšto angų išdėstymas. Namo kampuose yra suformuoti nežymus piliastrai. Frontono plokštumą ir I-ą aukštą dalija paprasto profilio juosta. Stačiakampiai langai ir durų anga apvesti lygaus tinko apvadais. Pagrindinė fasado plokštuma tinkuota grubios faktūros tinku. Pastoginis karnizas kuklus, medinis. Pastogės langai sudvejinti.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Namo vidaus sienos tinkuotos, grindys – lentų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Neturi aiškaus stiliaus bruožų.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Malūnininko namas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikščių Vitgenšteinų giminė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.-XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 21
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25012
Kultūros vertybės kodas:

G230K20
Objekto Nr. sankaupoje:

19
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kluonas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	14
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	V. sodybos pakraštys.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Botanikos institutas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Lauko riedulių, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Mūriniai tinkuoti stulpai. Tarpai užkalti lentomis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Stogo konstrukcija gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kluono planas – stačiakampis. Pastatas vieno aukšto, kompaktiško tūrio. Planinė struktūra – narvelinė. Kluone yra kelios besiglaudžiančios didelės patalpos.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š. fasadas yra plokštuminis decentralizuotas. Fasado plokštumoje 3 dideli ir 1 mažesni vartai. Sienos plokštumos tarp mūrinių stulpų užkaltos horizontaliomis. Galiniai – r. ir v. fasadai yra plokštuminiai centriniai. V. fasade yra dideli vartai. P. fasadas plokštuminis decentralizuotas. Jis suskaidytas į 10 segmentų. 3-uose tarpuose yra dideli vartai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudies architektūra.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Pastatas stovi šiaurinio, taip vad. olandiškojo palivarko teritorijoje. Pirminė paskirtis – kluonas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikščių Vitgenšteinų giminė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., PRI archyvas. F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 21
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25013
Kultūros vertybės kodas:

G230K21
Objekto Nr. sankaupoje:

20
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Altanos liekanos

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	P. sodybos dalis, 150 m į p. nuo centrinių rūmų.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Šiuo metu altanos liekanų mūro fragmentai yra sutvirtinti. Centre iš lauko riedulių suformuotas nedidelių gabaritų aukuras.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Maždaug šioje vietoje XVII a. pab. buvo pastatyti mūriniai Bžostovskio rūmai. Istorikas J. Levelis dar 1844 m. lankęsis Verkiuose matė čia išmirkusių plytų krūvą, tą patį sako ir M. Balinskis. Matomai, rūmai stovėjo šone, jų vieno bokšto vieta sutapo su išlikusiu vad. Bastionu – altana. Šią rūmų stovėjimo vietą verčia rinktis keli argumentai: 1) išlikę mūro liekanos bastione; 2) M. Balinskio liudijimas – “netoli altanos”; 3) tereno išplanavimas – 4 aiškiai atsekamos barokinio parko kvateros, būdingai išsidėsčiusios prieš rūmus, kurie stovėtų jų kampe. Šioje parko dalyje spėjama buvus dar su Verkių parko statinius, kurių vieta tiksliai nežinoma: obeliską ir bažnytėlę – Unijos šventovę. Obeliskas, matyt, stovėjo kvaterų viduryje, o šventovė – vėlesnės altanos vietoje. Vėliau, jau primiršus jos funkciją, ji buvo laikoma bažnytėle. Iš inventoriaus žinoma: “Bažnyčia, Vienybės vardo, pusiauapvalė, kurios tik sienos pastatytos, netinkuotos, be stogo”. Tai ja rūpinosi I. Masalskis, matyt, jau po 1792 m. rašydamas iš Vienos: “…bažnytėlę ar salę mūrinę pabaikit iš vidaus, kad nesigadintų ir stogu uždenkit”. Elena Masalskytė de Linje mini parke buvus Unijos šventovę, manytume, kad tai ir buvo ta salė, vadinta šventovės – bažnytėlės vardu. Vėliau jos vietoje greičiausiai bus įrengta altana, turėjusi du variantus, matomus ikonografijoje: pirmąjį voljero tipo, dar išlaikiusį pirminį bendrą pavidalą, ir antrąjį – Vitgenšteinų, jau po 1850 m. pastatytą apžvalgos paviljono tipo. Tai būta stamboko statinio.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Unijos šventovės fundatorius – vyskupas I. Masalskis. Apžvalgos paviljono fundatorius – kunigaikštis L. Vitgenšteinas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	60. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai-meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
61. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 28
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25014
Kultūros vertybės kodas:

G230K22
Objekto Nr. sankaupoje:

21
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Administracinis pastatas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Jeruzalės
	namo Nr.
	45
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Apie 0,8 km nuo centrinės sodybos dalies. Š.r. kryptimi pro administracinį pastatą eina Jeruzalės g.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Lietuvos statybų projektavimo institutas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Rekonstrukcijos metu kapitaliai sutvirtinti.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsyje yra skliautinė perdanga. I-o ir II-o aukštų perdangos plokščios.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sudėtingos formos, artimas keturšlaičiui, apskritoji dalis dengta kūginiu stogu. Stogo danga – skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Planas artimas kvadratui, r. pusė – apskrita. Planinė struktūra sudėtinė: koridorinės ir bekoridorinės jungtinės struktūros derinys. Centrinėje pastato dalyje įrengta gelžbetoninė laiptinė. Pastato tūryje yra daug įvairaus dydžio patalpų, sujungtų į vientisą nesuskaidytą visumą. Didžiausios patalpos yra apskritojoje dalyje. Bendra pastato kompozicija koncentruota ir vieninga, be atskirų arba dominuojančių tūrio dalių. Po dalimi pastato yra rūsys. Namas dviejų aukštų, po rekonstrukcijos įrengta palėpė (nedidelio nuolydžio stogo plokštumoje suprojektuoti “Velux” stoglangiai).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis v, fasadas yra plokštuminis simetriškas. Centrinis įėjimas į pastatą naujai perprojektuotas. Š. ir p. fasadai identiški. Jie yra tūriniai decentralizuoti. R. fasadas yra tūrinis centrinis. Pusapskritę dalį skaido karnizas, tarpaukštinės juosta. Centriniai 3 II-o aukšto langai yra arkiniai, išilgintų proporcijų, pusiau apskritiminiai. Likę 7 langai stačiakampiai. Kituose fasaduose langai stačiakampiai. II-o aukšto žemesni. Administracinio pastato fasadai yra neįmantrių formų, lakoniški, saikingai dekoruoti. Š. ir p. fasadų rytinę pusę skaido toskaninio orderio piliastrai. Jie remia platų antablementą, ji karnizas su dideliais modiljonais. Antablemento proporcijos ir karnizo profiliai labai panašūs į vilos ir paviljono dekoro proporcijas. Administracinis pastatas pasižymi lakoniškomis klasicistinėmis formomis.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Po 1780 m. buvo pastatyta Jeruzalės mūrinė karčema. Pirminės karčemos komplektas buvo kvadratinis su pusiauapskritimine “stadala”. Pastatas buvo dengtas čerpėmis, apačioje įrengtos trys gyvenamos “pirkios” ir rūsys. II-as aukštas buvo baigtas tik po 1803 m.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Architektas L. Stuoka-Gucevičius.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Istoriniai tyrimai.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Vyskupas I. Masalskis.

	 5.
Pastatymo data
	1703-1803 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m. PRI archyvas. F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 08 02
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25015
Kultūros vertybės kodas:

G230K23
Objekto Nr. sankaupoje:

5
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Katilinė

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	47
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Centr. sodybos dalis, šalia ledainės, į š. nuo v. oficinos.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Botanikos institutas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Skaldytų akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonai dažytos, netinkuoto plytų mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščia, sijinė, medinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas skarda. Stogo konstrukcija medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas yra stačiakampio plano, 1-o aukšto. Viduje tėra viena patalpa, į ją galima patekti pro dvejas duris. Pastato tūris artimas kompaktiniam. Išsiskiria mūrinis kaminas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š., r. ir p. fasadai yra plokštuminiai decentralizuoti. V. fasadas – plokštuminis tolygus. Jame nėra angų, dekoro. Š., r. ir p. fasadas skaido stačiakampiai langai, durys, jų apvadai. Angų apvadai yra tarpusavyje sujungti cokolinėje pastato dalyje, tinkuoti ir dažyti baltai. Fasadų viršutinėje dalyje yra suformuotas nesudėtingo profilio netinkuotų plytų karnizas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Eklektika.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Dvaro sodybos katilinė (kalvė – pagal paminklotv. informaciją).

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikščių Vitgenšteinų giminė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m. PRI archyvas. F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 27
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25016
Kultūros vertybės kodas:

G230K24
Objekto Nr. sankaupoje:

23
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Vandens bokštas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	43
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Centr. sodybos dalis, į š. nuo v. oficinos ir į v. nuo sarginės.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Botanikos institutas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Dalis pastato naudojama sandėliavimui. Yra gyvenamų patalpų.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens ir plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Geltonų plytų  mūro, netinkuotos. Interjere sienos ir pertvaros tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščios, sijinės, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Šešiašlaitis, dengtas skarda. Stogo konstrukcija medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas yra šešiakampio plano, 3-jų aukštų, su pusrūsiu. Vandens bokšto planinė struktūra bekoridorinė jungtinė, tūrinė struktūra – kompaktinė. Pastato tūryje yra daug patalpų, sujungtų į vientisą nesuskaidytą visumą. Bendra kompozicija koncentruota ir vieninga, be atskirų ar dominuojančių tūrio dalių.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Visi 5 fasadai, išskyrus v. fasadą, yra plokštuminiai centriniai. V. fasadas yra artimas tūriniam centriniam tipui. Jame dominuoja įėjimo durų medinis frontonas. Fasadus skaido tarpaukštinės juostos, pastato kampuose suformuoti piliastrai, stačiakampių langų apvadai ir platus sudėtingas karnizas. Centrinis įėjimas šiek tiek išsikišęs, apkaltas lentelėmis, viršutinėje dalyje “eglute”. Frontonas turi sudėtinga profilį, užsibaigiantį dantukais. Įėjimo durys yra medinės filinginės, viršutinė durų angos dalis yra įstiklinta.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Eklektika.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Vandens bokštas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikščių Vitgenšteinų giminė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m. PRI archyvas. F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Zelenskaja, Kuznecova. Buv. Verkių dvaro vandens bokštas. Architektūriniai apmatavimai. 1981. PRI archyvas. F5-2589.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 27
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25017
Kultūros vertybės kodas:

G230K25
Objekto Nr. sankaupoje:

26
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Fontanas


	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Centr. sodybos dalis, ovalinis parteris.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Lauko akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Fontanas dabar stovi be specialaus baseino. Šiuo metu fontanas įkomponuotas įdubusioje pievoje. Jis sukrautas piramidės pavidalu iš lauko akmenų ir užbaigtas metaline gėle.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Aiškaus stiliaus bruožų neturi.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Fontanas neveikiantis, technologinė įranga neišlikusi.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	1844 m. perplanuotas, išlygintas centrinis kiemas, kuriame įrengtas fontanas. Apie 1845 m. į Verkius kunigaikščiai Vitgenšteinai pasikvietė iš Peterburgo dailininką V. Sadovnikovą, kuris savo akvarelėje įamžino ir rytinių rūmų fasadą su fontanu. Tuomet fontanas turėjo didelį apvalų baseiną. Apie jį ėjo pasivaikščiojimų takas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Inžinierius Pranciškus Jaščoldas (1808-1873).

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Liudvikas Petrovičius Vitgenšteinas.

	 5.
Pastatymo data
	1844 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

62. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai-meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
63. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 28
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25018
Kultūros vertybės kodas:

G230K26
Objekto Nr. sankaupoje:

27
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Apšvietimo stulpai


	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	R. parterio pakraštys, 1 stulpas yra š. parterio dalyje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Plane apšvietimo stulpas yra apvalus. Išlikusį parko šviestuvo stulpą galima būtų suskirstyti į 3 dalis:cokolinę, tarpinę ir viršutinę.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Cokolinė apšvietimo stulpo dalis yra masyvesnė, mažiau dekoruota. Tarpinė dalis susideda iš sudėtingo profilio apskritimų ir vertikalaus aštuonlapiais dekoruoto cilindro. Viršutinė, dominuojanti dalis savo forma yra artima kolonai su beveik korintiniu kapiteliu. Kolona dekoruota įvija, reljefine lapų girlianda. Žibinto dalis neišliko. Apie ją galima spręsti iš J. K. Vilčinskio “Vilniaus albumo”, V. Sadovnikovo Verkių rūmų piešinių. Iš ketaus lieti apšvietimo stulpai buvo padengti apdailiniu metalu (variu?).

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	1844 m. perplanuotas, išlygintas centrinis kiemas, perstatyta tvora, įrengtas fontanas. Matomai, tuo metu buvo sprendžiamas ir parterio apšvitimas. Išlikę stulpai yra to meto parko šviestuvų liekanos.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Liudvikas Petrovičius Vitgenšteinas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

64. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai-meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
65. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 28
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25019
Kultūros vertybės kodas:

G230K27
Objekto Nr. sankaupoje:

30
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tarnautojų namas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Žaliųjų ežerų
	namo Nr.
	30
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Š. sodybos pakraštys, į š.r. nuo ūkinio pastato.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų ir plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos. Prie kampų siena storesnė.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščios, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Valminis, dengtas šiferiu. Stogo konstrukcija medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Planas stačiakampis, simetriškas. Prie p.r. fasado pristatyta vienšlaitė pašiūrė. Namas 2-jų aukštų, su žemu cokoliu. Vidurinėje dalyje yra medinė laiptinė. Pastato tūris kompaktinis. Bendra kompozicija koncentruota ir vieninga, be atskirų arba dominuojančių tūrio dalių.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Kompozicija paprasta. Pagrindinis, p.v. fasadas yra plokštuminis centrinis. Fasado vidurį išryškina nežymi iškyša, kurioje yra durys. Š.r. ir š.v. fasadai yra plokštuminiai decentralizuoti. Jų plokštumoje netolygiai išsidėstę 2 ir 3 langai. Nekreipiant dėmesio į medinę pašiūrę, p.r. fasadas yra plokštuminis tolygus. Tarnautojų namo I-as aukštas aukštesnis, su stačiakampiais langais. Aukštus skiria tarpaukščių brauka. II-o aukšto langai maži, kvadratiniai (buvo ovaliniai). Fasadus juosia karnizas su dantukais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras skurdūs, utilitarūs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Pastatas turi klasicizmo bruožų (V. Sadovnikovo litografijoje pavaizduota mokykla turėjo neorokoko bruožų).

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Namas statytas greičiausiai XIX a. vid. Manoma, kad čia buvo mokykla. Ji pavaizduota Vasilijaus Sadovnikovo XIX a. litografijoje “Valstiečių vaikų mokykla Verkiuose”. XIX a. II p. čia buvo tarnautojų namai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Inžinierius P. Jaščoldas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikščiai Vitgenšteinai.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:

66. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai-meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
67. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 28
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25020
Kultūros vertybės kodas:

G230K28
Objekto Nr. sankaupoje:

35
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Stalių namas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Verkių
	namo Nr.
	110
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	R. sodybos dalis, apie 0,1 km į š.v. nuo vilos, apie 0,15 km į r. nuo urėdo namo.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų, apkaltos toliu.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščios, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Stogo konstrukcija medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Namo planas yra stačiakampis. Planinė struktūra – bekoridorinė. Iš prieangio patenkama tiesiai į šoninius kambarius ir paliepę. Namo tūris nedidelis, artimas kompaktiniam. Stalių namas vieno aukšto, iš š. ir p. pusių pristatyti prieangiai, dengti dvišlaičaiis stogeliais.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	R. ir v. fasadai plokštuminiai, simetriški. P. ir š. fasadai – tūriniai (p. – simetriškas). Namo sienos apkaltos toliu. Iš 7 stačiakampių langų tik vienas iš jų turi išlikusias langines. Stalių namo dekoras kuklus: langų apvadai ir langinės. Daugiau autentiško dekoro detalių neišliko. Langų apvadai mediniai, nesudėtingo profilio. Ryškiausia detalė – viršutinis karnizas su dantukais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Aiškaus stiliaus bruožų pastatas neturi.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Buvęs stalių namas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Kunigaikščių Vitgenšteinų giminė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.–XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m. PRI archyvas. F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 28
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25021
Kultūros vertybės kodas:

G230K29
Objekto Nr. sankaupoje:

36
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Paštas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Verkių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Vilnius

	 8.
Savivaldybė
	 Vilniaus
	seniūnija
	 Verkių

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Į š. nuo arklidžių.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	11,0 x 9,0 x 6,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, dengtas šiferiu. Stogo konstrukcija medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastato planas stačiakampis, š.r. fasade nedidelis priebutis. Paštas vieno aukšto, kompaktinio tūrio, pirminis išplanavimas artimas haliniui – pastato centre yra bendra erdvę skaidantis planinis elementas su krosnimi.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š.r. fasadas yra tūrinis centrinis. Š.v. fasadas – plokštuminis centrinis. P.v. ir p.r. fasadai yra plokštuminiai decentralizuoti. Fasadų sienos lygios, langai stačiakampiai. I-o aukšto sienos tinkuotos, frontono plokštuma apkalta lentomis “eglute”.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras paprastas, utilitarus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Turi liaudies architektūros bruožų.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	XVIII a., kada dvaro sodybą valdė I. Masalskis, šioje vietoje stovėjo fachverkinis namelis. Manoma, kad tarp 1803–1812 m. vietoje jo pastatytas plytų mūro namas (rūsiai, greičiausiai, liko ano namelio). Pastatas XIX a. II p. pritaikytas paštui.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Liudvikas Petrovičius Vitgenšteinas.

	 5.
Pastatymo data
	1803-1812 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	XIX a. II p. perstatytas ir pritaikytas paštui. Rekonstruotas 1965 m.

PRI archyvas:

68. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai-meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
69. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerija, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. 1983 m., F5 3158, 3159.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. T. 1. V., 1988.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1999 07 28
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25022
Kultūros vertybės kodas:

G230K30
Kadastro (regist.) kodas (-ai):

     
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 756


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parkas

	 2.
Vardas
	Verkių

	 3.
Priklauso kompleksui
	     

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	     

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Vilnius

	 6.
Savivaldybė
	Vilniaus m.
	seniūnija
	Verkių

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Parką p. riboja Neris, p.v. Jeruzalė, š.v. – Naujieji Verkiai, š. – Verkių miškas.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	     

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	     

	11.
Panaudojimas

	
	     


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	     

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Viršutinis parkas užima pasagos formos plynaukštę ir gretimus stačius šlaitus. Pro v. kalno šlaitą negilioje griovoje teka upelis. Žemutinio parko reljefas nelygus, banguotas, su nuolydžiu į Neries pusę.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	Apie 36 ha

	 4.
Aprašymas

	
	Verkių parkas yra ekstravertas, atviras aplinkai. Vaizdingas Neries slėnis pagyvina parką kuriame nuo aukštos plynaukštės atsiveria reginiai į apylinkes. Verkių parkas bendroje dvaro sodybos kompozicijoje formuoja erdvės pagrindą. Jis harmoningai papildo išlikusius dvaro tūrinius kompleksus, su jais vizualiai besijungdamas. Parko plano tipas – peizažinis. Jis išsidėstęs 2 terasose ir susideda iš viršutinio ir didžiojo parkų. Būdingi kompozicijos bruožai: natūralus, nelygus teritorijos reljefas; natūralūs vandenys parke – ežerai, tvenkiniai, upė bei upeliai; natūraliai augantys, plastiškų formų želdiniai, didelis medžių rūšių asortimentas; sudėtinga kompozicinė idėja; laisva erdvių kaita (dominuoja aptakių formų, būdingų gamtai, erdvės); sudėtingas vingiuotų takų ir alėjų tinklas, išnaudojantis visus reljefo nelygumus; kompozicijai būdinga asimetrija, sudėtingumas, jaukumas, laisvumas; visa kompozicija skirta gamtos grožiui išryškinti, visi komponentai priderinti prie gamtovaizdžio.

Įvažiavimas į parką yra jo š. dalyje. Nuo Žaliųjų ežerų g., einančios vakarų – rytų kryptimi atsišakoja šiek tiek lenkta alėja. Ji įsiterpusi tarp monumentalaus užvažiuojamųjų namų pastato iš v. bei paviljono iš r. pusės. Ši alėja veda prie pagrindinės parko dalies vartų nuo kurių išsiskiria trys į p. vingiuojančios alėjos. Pagrindinė r. alėja daro du vingius per įvairiomis medžių grupėmis bei pavieniui augančiais medžiais vaizdingai apsodintą didelę erdvę. Perėjus piečiau esančią mažesnę erdvę, pagrindinė alėja įsijungia į žiedinę alėją aplink ovalų parterį, iš kur atsiveria r. oficinos perspektyva. Vidurinė, truputį lenkta, alėja eina tarp tankių medynų ir tai pat įsilieja į žiedinę alėją bet jau kitoje parterio pusėje, prie v. oficinos.

Parko svarbiausioji reprezentacinė teritorija su rūmais turi 2 parterius: ovalųjį parterį su fontanu ir itališkąjį parką į p. pusę nuo nugriautųjų centrinių rūmų. Pastarasis suskaidytas į 4 kvadratines dalis (kvateras). Taip pat reikia pažymėti, kad šios dalies kvateros yra vad. bilingrinio tipo – įgilintos, kas iš dalies rodo jų barokinę kilmę. Trečioji alėja leidžiasi v. šlaito pakraščiu prie tvenkinių, kerta upokšnį ir įsijungia į Neries krantu einančią Verkių g. Į p. nuo pagrindinių rūmų, šlaito pakraščiu tarp medynų vingiuoja takas, nuo kurio toli matomas Neries slėnis. Aukštos parko terasos p. iškyšulyje ir r. pakraštyje yra apžvalgos kalvelių. Į š. nuo užvažiuojamųjų namų nuo pagrindinės alėjos pradžios atsišakoja kelias, besileidžiantis r. kalno šlaitu žemyn prie Neries. Vingiuodamas tarp tankių medynų ties buv. palivarko teritorija jis šakojasi į 2-u kelius: vakarinį, kuris iš r. apeina statų kalno šlaitą ir rytinį kelią, palei kurį išsidėstę ūkiniai dvaro sodybos pastatai.
Verkių parko medynuose ir medžių grupėse vyrauja vietinės pušys, liepos, klevai, auga daug ąžuolų vinkšnų, kalninių guobų, o terasos šlaituose ir upokšnio krantuose – eglių bei uosių. Parke nemažai lenkimų bei sibirinių maumedžių ir didžialapių liepų. Centrinėje dalyje pavieniui auga veimutinės pušys, sidabrinės dygiosios eglės, pilkieji riešutmedžiai ir labai retos kalninės liepos.
Tvenkiniai, susieti tarpusavyje, jungia viršutinę ir apatinę parko terasas. Vanduo teka natūraliu nuolydžiu, pro malūnus į Nerį. Yra 3 tvenkinių grupės: bevardžio upelio, Turniškių ir Riešės upelių. Išlikę kai kurių krantų formos, buv. tvenkinių dugnas, išdžiūvę kanalai. Išlikę tvenkiniai vietomis užžėlę ir užpelkėję, kai kur pakraščiai užsodinti eglių ir pušų jaunuolynais.
Smulkiosios architektūros formos, minimos istoriniuose šaltiniuose, neišlikusios. Terasos p. iškyšulyje stovėjusi altana sugriuvusi – liko tik pamatai. Prie pagrindinės alėjos stovi vartai ir tvoros fragmentai (žr. papildomą aprašą).

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	     

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Viršutinė parko terasa nedaug sužalota. Pokario metais pasodinta siaura liepų alėja, jungianti tiesia linija r. oficiną ir oranžerijas. Žemutinė terasa nukentėjo daugiau: smarkiai sumažėjo parko plotas (dar XX a. pr.). Šiuo metu apleista tvenkinių sistema. Sunaikintos mažosios architektūros formos, gėlynai.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 8.
Aplinką darko

	
	     


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	     
	amžius
	XVI–XIX a.

	
	Įkurtas XVI-XVIII a., XVIII a. pab. suformuoti 2 parkai. Rekonstruoti XIX a. vid. Galutinai susiformavo XIX a. pab.

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	     

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Seniausia Verkių parko dalis yra žemutinis arba didysis parkas. Jis pergyveno kelis savo vystymosi etapus: XVI a. manierizmo epochos laikotarpį, XVII a. baroko laikotarpį, vėliau XVIII a. buvo organiškai įjungtas į bendrąją žiedinę išplėstojo angliško parko sistemą, o XIX a. virto žuvivaisos tvenkiniais ir daržais. Manierizmo epochos sodų žalieji kabinetai, jei tokie čia yra buvę, vėliau (prisitaikę prie išplanavimo naujienos – terasavimo), greičiausiai, bus tapę barokinio sodo elementais. Vandens telkiniai yra tai epochai būdingas planinės kompozicijos centras. Vandens telkinių pagrindą sudarė kanalai. Šiuo metu negalima pasakyti, ar yra buvę čia charakteringų barokui atraminių sienelių tiltelių, fontanų, paviljonų, skulptūrų, tačiau, remdamiesi vėlyvesniais aprašymais, galime teigti, kad čia buvo simetriškas kvaterų išplanavimas, kurias skyrė alėjos, apsodintos medžiais. Tai buvo ištaigingas, garsus parkas kalno papėdėje prie Neries, įrengtas itališku būdu. Medžiais apsodintos alėjos dalino jį kvadratais, trys iš jų paversti tvenkiniais ir kūdromis, teikė žuvis, likusi dalis buvo apsodinta daržovėmis. Kalno šlaitas vietomis buvo paverstas vynuogynais. Parkas, greičiausiai, buvo simetriškas centrinėje dalyje ir asimetriškas pakraščiuose.
XVIII a. pab. suformuoti 2 parkai: viršutinis ir didysis. Didysis parkas apjungė visus Verkių dvaro elementus: Neries slėnio kompleksą ir kalno pilį bei rūmus, apgaubtus kanalų ir tvenkinių su malūnais ir kriokliais sistema šiaurėje. Toliau sekė žvėrynas, popieriaus fabrikas ir didžiojo parko plantacijos. Didžiojo parko plantacijos, XVIII a. terminu tariant, turėjo aiškų išplanavimą ir programą. Kiekviena alėja, takelis, jų susikirtimas turėjo savo vardus ir simbolius, vedė į atskiras programines parko vietas, turėjusias poilsio, susikaupimo, pramogų bei kaimiškos idilės paskirtis. Tokios sudėtinės parko dalys lankytojui atsiverdavo netikėtai ar palaipsniui. Poilsiui ir susikaupimui buvo skirti įvairių rūšių želdynai ir 

lankytinos vietos, kuriose augmenija buvo išdėstoma nevienodai. Miškeliai pasižymėjo tankia augmenija bei besipuikuojančiais senaisiais medžiais centruose. Gojai - apsodinti ypač gražiais medynais, dažniausiai neaukštais šviesia laja, natūraliai, tačiau apgalvotai išdėstytais, siekiant sudaryti galimybę laisvam pasivaikščiojimui. Čia buvo formuojami bosketai, statomi poilsio statiniai, {rengiami gėlynai, krūmynai, sodai. Pievos buvo specialiai praturtinamos sėjamomis kvapiosiomis ir žydinčiomis gėlėmis, o lankos - medžių grupėmis. Labai mėgiami buvo poilsio ir apžiūros kalneliai. Verkiuose išliko žinomi Linksmojo ir Plikojo kalnelių vardai. Pramoginei zonai buvo skirta vandens telkiniai, dažnai su salomis (Verkių parke buvo 3). Jie buvo skirti plaukiojimui, maudymuisi, žvejybai, taip pat ir malūnų, lentpjūvių, fabrikų teritorijos, apsilankymas kuriose buvo susijęs su gamybos apžiūra, susitikimu su šeimininku, pasivaišinimu. Panašią paskirtį turėjo ir kaimiškos idilės vietos: sodybos (Verkiuose tuo metu buvo girininko ir kalvio), bitynai, apynių plantacijos, bei parko teritorijoje esantys dirbamos žemės ploteliai, šienaujamos pievos taip pat įėjo į parko programą.

Visa tai buvo nurodyta teorinėje to meto literatūroje, visa tai randama ir XVIII a. pab. didžiajame Verkių parke. To laikotarpio programa faktiškai išliko ir visą XIX a.

Apie 1840 m. Verkių dvaro rekonstrukcijos metu perplanuotas ir parkas. Visų pirma, sumažinta viršutinio parko teritorija, pastatyta nauja tvora ir vartai. Palivarkas paverstas produktyviu ūkiu, įsteigta ferma. Perplanuotas, išlygintas centrinis kiemas, kuriame įrengtas fontanas, išvestas naujas kelias. Parkas visą laiką buvo gerai prižiūrimas, nors jo plotas palaipsniui mažėjo – jis įgavo kompaktiško, uždaro parko ribas. XIX a. II p. buvo tvarkomi vandens įrenginiai, išplėstas žuvų ūkis. XX a. pr. visai sunyko itališkas parkas, o didysis parkas buvo atvertas visuomenei.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Parko planavime bei kūrime dalyvavo architektai M. Knakfusas ir L. Stuoka-Gucevičius bei vyskupas I. Masalskis. Jam, be abejo, priklausė idėjinė parko programa, kuri beveik idealiai atitinka naujam tuo metu susiformavusiam angliško parko kanonui. Būtina nepamiršti taip pat sodininkų praktikų: Eysenblatto ir Weberio, kurie čia dirbo dar ir 1842 m. 1864 m. dirbo Eychrodtas. 1840 m. rekonstrukcijas – naujo kelio tiesimą parterio perplanavimą vykdė inž. Pranciškus Jaščoldas.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	     

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyvas:
1. Vl. Drėma. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio istoriniai - meniniai tyrimai. 1973 m. F5 734.
2. A. Vojevodskaitė. Buv. Verkių dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Oranžerijos, mažieji rūmai, buv. arklidės, tvoros, tvenkinių sistema, malūnai. Istorinių tyrimų ataskaita. Ikonografija. I, II t. 1983 m. F5 3158, 3159.

3. V. Vainilaitis. Verkių parkas. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai. 1995 m.
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