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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 210
Kultūros vertybės kodas:

G261K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Apytalaukio

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC981; 2) šunidė MC2594; 3). kumetynas MC25948; 4) bokštas MC25949; 5) kumetynas MC25950; 6) parkas MC25951.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Apytalaukio

	 6.
Savivaldybė
	Kėdainių r.
	seniūnija
	Kėdainių

	 7.
Apskritis
	Kauno

	 8.
Situacija, vietovė

	
	0,5 km nuo Kėdainių-Krekenavos kelio.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Kėdainių pensionatas.

	11.
Panaudojimas

	
	Pensionato reikmėms.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dvaro sodybos  aplinka pakito į š.r. išsiplėtus gamybinei-ūkinei zonai ir į š.v. pastatyti nauji gyv. namai.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Švelniai banguota teritorija su Alkupio upelio giliu slėniu.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	

	 4.
Aprašymas

	
	Pagrindimai dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas 5 (7) dvaro laikotarpio statiniai, želdynai (parkas, pavieniai žeidimai), vandens telkiniai. Dvaro sodybos vystymesi ryškūs Šie etapai:

I etapas. Sodybos susiformavimas ir mūrinių rūmų statyba. Yra išlikas 1553 m. medinio dvaro inventorius (priklausė S. B. J. Stancikovičiams), su detaliu stambios ūkinės dalies ir gyv. pastatų aprašymu. Aprašoma dabartinio dvaro vieta. Žinoma, kad pirmi mūriniai rūmai, Apytalaukio dvaro sodyboje pastatyti prie Šiukštos tarp 1587 ir 1635 m. (XVII a. I p.). Galima daryti prielaidą, kad pastatyti toje vietoje, kur stovi dabartiniai. Nors dokumentais patvirtintas tik 1820 m. būklė, aprašyme pažymima, kad reikalingas didelis remontas, reiškia, kad namas stovi seniai. Pagal paskutini turimą inventorių – planinė struktūra išliko iki 1830 m.

II etapas. Neogotikinė rekonstrukcija. Pagal dokumentus – jau 1789 m. priklausė Kauno pavieto maršalui Ignui Zabielai. Jiems priskirtinos 2 rekonstrukcijos. Turima ikonografinė medžiaga 1840-1850 m. neogotikinė rekonstrukcija (iš J. Zabielos archyvo). To paties laikotarpio bokštas, dabar neišlikę vartai. Iš to laikotarpio ir labai išvystyto ūkinio sektoriaus pastatų nuotraukos. Dalinai atitinka 1830 m. inventorių. Parkas ir kiemas buvo aptvertas tvora su (važiavimo vartais. Dvare buvęs palivarkas, arklidės su vežimine tvartai su diendaržiu (mediniais, dalinai mūriniai), karvidė, penkių padalų tvartai kiaulėms, senas bravoras, du klojimai, dvi karčemos.

XIX a. vid. – visas Apytalaukis atitenka Zabieloms. Išlikusios XIX a. II pusės nuotraukos (1870 ir 1880 m.)

III etapas. 1880 m. Karolis Zabiela pradeda 2-ąją rekonstrukciją (nei rūmų projekto, nei autoriaus rasti nepavyko) (pagal gyventojų pasakojimus – fasadų apdaila pabaigta net XX a. pirmaisiais metais) (1908 m. savaitraštyje paskelbta rūmų nuotrauka (PRI neg. k. nr. 7095) apdaila dar nebaigta. 1918 m. –apdaila baigta.

Perstatytas kairysis sparnas ir centrinis rizalitas, iš esmės pakeistas II aukštas, virs šoninių sparnų-rizalitų pristatyti 3-ji aukštai.
IV etapas. – 1951-1952 m. atstatymas. Atsitraukdama vokiečių kariuomenė užminavo rūmus, bet susprogdinti spėjo tik dalį. 1949 m. dvaras paskirtas Kėdainių invalidų namams. Kariu buvo perduoti Šie pastatai: 1 a. medinis gyv. namas, svirnas, arklides, šunide, ledainė, vieno a. mūrinis namas. Vertingiausia buvo arklidės, statytos 1880-1908 m., nugriautos 1975 m. statant katilinę. Atstatant rūmus pažeisti kultūros paminklo restauravimo reikalavimai. Neatlikti tyrimai. Neradus ikonografinės medžiagos neteisingai atstatytas rūmų užpakalinis fasadas. Dešinysis sparnas atstatytas daugiau dėmesio skiriant pastato pritaikymui, o ne restauravimui – atstatytas didesnis, nesimetriškas išlikusiam.
Dvaro sodybos raida siekia daugiau kaip 120 metų. Architektūra atspindi apie 100 metų vystymosi raidą –  neorenesansiniai rūmai, (kurių netirti mūrai gali siekti 1587-1635 m.) bokštas, "plytų stiliaus" kumetynai.

Išskirtina: rūmai: tipiškas subrendusio neorenesansinio istorizmo pavyzdys, su florentiško kvatračento "grynais elementais", atitinka Šio stiliaus Sūkiui "elegantiae publicae, commoditati privatae" – jungia grožį patogumą reprezentaciją ir komfortą.
Bokštas - ledainė: neorenesansinio stiliaus.
Kumetynas - plytų stiliaus.
Kumetynas -plytų stiliaus.
Šunide - be stiliaus bruožų.
Sodybos želdiniai: buvęs taisyklingo planavimo parkas į š.v. nuo rūmų ir peizažinio tipo parkas kairiame Alkupio up. krante. Išlikęs medžių masyvas su aiškiom ribom.

Sunykę: takų tinklas, žuvę dauguma introdukuotų medžių.

Vandenys:
Natūralūs: Alkupio upelis - šiuo metu sunaikinta užtvankų sistema ir sala.
Dirbtiniai: trijų tvenkinių sistema, buvęs dar vienas prūdas teritorijos š.v. dalyje.
Keliai ir takai:
pagrindinis kelias iš Kėdainių ir statmenas jam kelias, palei kurį buvo išsidėstę ūkiniai pastatai. Parko ir sodybos takų sistema išnykusi, ūkinėje zonoje - transformuoti.
Mažosios architektūros formos:
tiltas per Alkupio upelį, pralaidos tarp tvenkinių, fontanas su skulptūra.
Sunaikinta: tiltai tarp tvenkinių, metalinė altana saloje, pavėsinė apžvalgos kalnelyje, skulptūros parke (parterio šone stovėjo žirgo skulptūra, kitur skulptūros religine tematika).
Sodybos suplanavimo struktūra, kompozicija:
Sodybos planinės struktūros tipas - teritorinis linijinis daugiaašis; tūrines - teritorinis juostinis; erdvinės – daugiaerdvis, su keliomis centrinėmis erdvėmis. Dvaro sodybos kompozicija paremta dviejų susikertančių kompozicinių ašių principu. Pirmosios viename šone tolygiai komponuoti ūkiniai pastatai, rūmai pastatyti atskirai. Antroji ašis, statmena pirmajai - eina tarp rūmų ir tvenkinių sistemos, toliau plastiškai vingiuodama kerta parką. Dabartinis kelias vedantis į Kėdainius nebuvo pagrindinis. Pagrindiniai įvažiavimo vartai stovėjo ant kelio -pirmosios ašies, palei kurį išdėstyti ūkiniai pastatai. Dabartinė Apytalaukio dvaro sodyba brandaus neorenesansinio stiliaus pavyzdys.


	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Sunaikinti statiniai: arklidės ir svirnas, nugriauti 1975 m. statant katilinę, kumetynas, nugriautas 1999 m. Pokario metais sunaikinta: koplytėlė, variai, tiltai, užtvankos. Buvusių medinių statinių vietos nežinomos, jie sunaikinti anksčiau. Vadinama skalbykla – sovietiniais metais atstatyta silikatinėmis plytomis, istorinių žinių apie jos vieta, ir tūrį nežinoma, todėl negalima tvirtinti, kad statinys atstatytas toks, koks buvo.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	Patvirtinta 1840 metų būklė.
	amžius
	Gali siekti XVI a. pab.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	1558 m. rugsėjo 15d. Apytalaukio dvaro dalybos rašte broliai Stanislovas Baltramiejus ir Jokūbas Stančikavičiai dalijasi palikimą. Ujo atiku, kad Apytalaukyje tuo metu buvo: reprezentacine pirkia, pirkia, pirkaitė su priemene ir vieža, šviesioji pirkia, aukštasis namas, šviesioji pirkia su kamara ir priemene. Iš ūkinių pastatų buvo: daržinė, arklidė, dvi pirtys, keturios klėtys, bravoras, juodoji pirkia. XVI a. pab. Apytalaukio žemes pradeda supirkinėti Kauno pavieto žemininkas Petras Šiukšta. Jis Apytalaukyje 1587 ar 1635 m. pastato pirmą mūrinį namą (nepatvirtinta, ar dabartinių rūmų vietoje). P. Šiukšta funduoja bažnyčios Apytalaukyje statybą, funduoja bursą prie Kražių kolegijos, užrašydamas jai Gilvyčių dvarą su žmonėmis, pilnam 10 neturtingų Šiukštų giminės vaikų išlaikymui. Vėliau Apytalaukį valdė Kristupas Šiukšta, Valerijonas Šiukšta, Jonas Šiukšta. Antanas Šiukšta, Jonas Šiukšta. Šiukštų giminė Apytalauki valdė apie 175 metus, bet istoriniuose šaltiniuose duomenų apie pasikeitimus nėra likę. 1756 m. Apytalaukio dvarą nupirko Jokūbas-Ignas Karpis. Jie dvarą turbūt nuomodavo. Likę tik bylinėjimosi su bažnyčia dėl koliatorystės dokumentai. Žymus paskutinis savininkas – Ignas Karpis, savo savarankiška žemės reforma – daug valstiečių buvo paleidęs nuo baudžiavos.

Ignas Karpis 1809 m. užrašo ir dovanoja seseriai Johanai Karpaitei-Mykolienei Tiškevičienei. XVIII a. Apytalaukio žemės jau buvo padalintos i 2 dalis: viena priklausė Karpiams, vėliau Tiškevičiams, kita – "palivarkas" —Zabieloms. Tiškevičiai dvarą nuomodavo. Nuomininkais buvo 1817–1820 m. Jonas Žilevičius, 1820–1823 m. Rapolas Hubas, 1824–1827 m. Vareckiai, vėliau J. Kušleika. Likę keli reikšmingi 1820-1830 m. dvaro inventoriai. Iš jų aišku, kad Tiškevičiai paveldėjo seną, nuolat taisomą ir remontuojamą pastatą, galima daryti prielaidą, kad tai Šiukštos statytas namas. Tai, kad Tiškevičiams perėjo Apytalaukio dvaro centrinė dalis, galima teigti, kad buvęs 1558 m. dvaro pastatų aprašas liečia būtent šią Apytalaukio dvaro sodybos dalį. Tam neprieštarautų rūsių kryžminių skliautų, mūro technika, sienų storis, atitiktų ir tipiškas senojo namo išplanavimas, kuris išsilaikė iki XIX a. via. (l 830 m.) tai yra dalis virš senųjų rūsių. Minimas parkas, aptvertas tvora, su įvažiavimo vartais ant dviejų stulpų. Taip pat aprašomas buv. palivarko rastų pastatas. Buvę daug ūkinių pastatų: arklidės su vežimine, tvartai su diendaržiu (dalinai mediniai, dalinai "molio murinti"), karvidė, 5padalų tvariai kiaulėms, senasis bravoras, du klojimai, dvi karčemos, 135 reviziniai žmones. Nuo XIX a. vid. dvaras priklauso Zabieloms, jiems priskirtinos net 2 rekonstrukcijos. Pradžioje Apytalauki valdė du broliai – Karolis ir Juozas Zabielos. Rekonstrukcijos priskirtinos Karoliui Zabielai. Vėliau jo sūnus Henrikas susilaukė 2 sūnų (Vladislovo 1865 m. ir Karolio 1867 m.) Karolis pasirenka Apytalaukį savo rezidencija ir apie 1880 m. pradeda antrą dvaro rekonstrukciją. Zabielos giminiavosi su Tiškevičiais, Vavžeckiais, Valavičiais. Karolio sesuo Anna buvo ištekėjusi už Juozo Tiškevičiaus. Vladislovas Komaras buvo Karolio sūnaus Henriko uošvis. Kultūrinis, meninis šių giminių išprusimas, ūkiniai interesai buvo panašūs. Konkretaus autoriaus – architekto nustatyti nepavyko, bet manoma,kad rūmus projektavo Karol Kozłowski (1847-1902 m.) nes jis projektavo ir Labūnavos dvarą Zabieloms. Kaip analogą Zabielos mini ir Leonpolio dvarą Braslavo paviete.

Nacionalizavus dvarą savininkams buvo palikta dvaro centras – sodyba su parku – 12 ha ir 80 ha žemes. Dvaras pilnai nacionalizuotas buvo 1940 m., nepaliekant savininkams jokio kilnojamo ir nekilnojamo turto. 1940 m. į dvarą pradėta vežti kultūros vertybės, planuojant paversti dvarą kultūros centru, bet vėliau, karo metu viskas buvo išdraskyta ir sunaikinta. Vokiečiams atsitraukiant dalis rūmų buvo susprogdinta. 1949 m. dvaras perduotas Kėdainių invalidų namams. Kartu buvo perduoti šie pastatai: 1 mūrinis namas – buv. šunidė, 1 a. medinis gyvenamas namas, svirnas, arklides, du kumetynai, bokštas.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	175 metus buvo Šiukštos giminės nuosavybė. Petras Šiukšta priklausė didikų rangui buvo plačios "Pobog" herbo giminės atstovas, Zigmanto Vazos III sekretorius, 1632m. konvokacinio seimo pasiuntinys, Varšuvos kapitūrinio teismo teisėjas, 1634 m. Vilniaus iždų tribunolo deputatas, Ariogalos tijūnas. Žemaičių žemės teisėjas, Kauno pastalininkas, jėzuitų rėmėjas, palaidotas (tikriausiai) Sv. Kazimiero bažnyčios rūsyje. 1756-1809 m. – Karpių giminės nuosavybė. 1809 - Tiškevičių giminės nuosavybė – jie dvarą nuomodavo, nuo XVIII a. vid. Zabieloms. 1789 m. priklausė Kauno pavieto maršalui Zigmui Zabielai.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žr. papildomus aprašus.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Tarybų Lietuvos enciklopedija I t.

2. Lietuvos architektūros istorija III t.

3. A. Vajevodskaitė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų istorinių tyrimų ataskaita. V. 1980. F 2 2441, 2441a.
4. XIX a. architektūros paminklas, buv. Apytalaukio dvaras. Rūmu fasadų restauravimas. AS PPD. Fotofiksacija V. 1980. F5 2535.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrine, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Vertinga: planinė, erdvinė struktūra, pastatai, parkas, urbanistinė ir landšaftinė visuma.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	N. N. Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2000 12 01
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 981
Kultūros vertybės kodas:

G261K1
Objekto Nr. sankaupoje:

1
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 210


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Apytalaukio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Apytalaukio

	 8.
Savivaldybė
	 Kėdainių
	seniūnija
	Kėdainių

	 9.
Apskritis
	 Kauno

	10.
Vieta, situacija

	
	Centrinėje teritorijos dalyje, atskirai nuo ūkinių pastatų, viršutinėje terasoje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Kėdainių pensionatas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pensionatas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Į p. nuo rūmų Alkupio upelis, p.r. šlaito apačioje – kelias. Į š. ir š.v. – parkas. Š.r. už kelio – ūkinės zonos pastatai.

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dalis pamatų akmenų mūro, nauji (p.v. dalyje) – betoniniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Š.r. dalyje senos – medinės, tinkuotos, rūsio – cilindriniai skliautai, tinkuoti, naujai atstatytoje – p.v. dalyje – medinė, virš WC – g/b, tinkuotos.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vieni laiptai mediniai, kiti – g/b ant metalinių sijų. Laiptai į rūsį – plytų. Rūsio grindys keraminių plytelių – autentiškos.

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano su ištrauktais rizalitais. 1880–1918 m. rekonstrukcijos metu pristatyti treti aukštai. Per centrines duris patenkama į erdvų vestibiulį, iš kurio laiptai veda į antrą aukštą ir yra durys į koridorių, Koridoriumi patenkama į šoninius rizalitus, kur, pritaikant rūmus pensionatui (invalidų namams) suardyta autentiška planinė struktūra – įrengta koridorinė sistema. Taip pat įrengti nauji laiptai į rizalitų 3-čius aukštus. Pirmame aukšte įrengti įėjimai pastato šoniniuose fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai tūriniai, centriniai. Atstatant sugriautą dalį – šiek tiek suardyta simetrija. Fasadų centrinis rizalitas – 2 a. Pirmas a. – su klasikine dorėnine kolonada su rustuotais piliastrais, virš kurių atvira terasa su baliustrada. 3 simetriški pusapvaliai langai, virš centrinio – Zabielų herbas. Pastato viršuje – baliustrados. Tokios pat baliustrados ir virš šoninių rizalitų. Šoninių rizalitų I a. puoštas rustais, antras – renesansiniais edikuliniais langais su korintinėmis kolonomis ir pusapvaliais balkonėliais su baliustromis. Trečią rizalitų aukštą puošia vėduokliniai langai, kurių šonuose piliastrai su kokybiškomis hermų figūromis.

Šoniniai fasadai lakoniškesni, rustuotu I a. ir piliastrais, pusapvaliais arkiniais ir stačiakampiais langais, piliastrais šalia langų. Langai su apvadais, spynomis. III-čią aukštą vainikuoja atikas su pusarkėmis ir baliustromis centre.

Užpakalinis fasadas analogiškas pagrindiniam – tik be centrinės dalies baliustrados (neatstatyta) ir nėra puskolonių tarp langų, bei liukarnos formos dekoratyvinio centrinio elemento (frontono) virš pusarkinio atiko – vietoje jų – lakoniška baliustrada.

Iš neogotikinės rekonstrukcijos (1850 m.) likusių vertikalaus pastato skaidymo aukštų langų angomis – neorenesansinės rekonstrukcijos metu pakeista langų forma – pusapvalės arkos ir įvestas horizontalus pastato skaidymas – rustai ir baliustrados. Baliustradų ažūriškumas suteikia įspūdingo dydžio statiniui grakštaus lengvumo, o statinio dalių skirtingi aukščiai – solidaus reprezentatyvumo. Išlikusi 1 iš 2-jų pastato atiką puošusių skulptūrų.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Puošniausia buvo II a. veidrodinė salė, neorokokinio stiliaus. Su 2 kolonom, sienos, karnizai buvo puošti gausiais lipdiniais, lubos tapytos (Z. Zabielos teigimu – gladiatorių siužeto motyvais, ikonografinėje medžiagoje – likę 2 nuotraukos). Dabar dekoro nelikę, neatsekama salės vieta – gal centre (neužfiksuota apmatavimuose).

Centre buvo 2 vestibiuliai – vienas paverstas medžiotojų kambariu, kitas – iš kiemo pusės, trijų maršų laiptine vedęs į 2-jį rūmų aukštą ir reprezentacinę salę. Medžioklės kambarys buvo garsus savo baldais, pagamintais iš ragų, pirktas Paryžiaus pasaulinėje parodoje. Pokario metais dar buvo surinkta 40 vnt. (kitų šaltinių teigimu – 30), kurie dabar saugomi Kėdainių kraštotyros muziejuje.

Liko dekoro fragmentai: keraminių plytelių mozaikinės grindys I a. dab. valgyklos patalpoje. 3 rozetės II a. patalpose ir viena krosnys š.r. pastato dalyje.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Rūmai – neorenesansinio stiliaus.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rūmai. 1940 m. nacionalizuoti. 1949 m. paskirti Kėdainių invalidų namams.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	(Archit. istor. III t.) priskiriamas Karol Kozlowski (1847–1902 m.).

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	

	 5.
Pastatymo data
	1850 m.; 1880-1918 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pagal istorinę medžiagą – pirmas mūrinis gyv. namas pastatytas 1587–1635 m. Dvaro inventoriai likę tik nuo 1820 m. Nuo 1809 m. Tiškevičių nuosavybė, nuo 1789 m. priklauso Zabieloms. Jiems priskiriamos 2 rekonstrukcijos – iki 1850 m. neogotikinė ir 1880–1918 m. neorenesansinė rekonstrukcija. Inventoriuje išlikę 1820 m. būklės aprašymas, neogotikinės rekonstrukcijos planinė struktūra. Neorenesansinės rekonstrukcijos aprašymas tik dalinai nušviečia planinę struktūrą. Karo metu, atsitraukdami vokiečiai susprogdino daugiau kaip pusė pastato. Atlikti 1951 m. apmatavimai neužfiksavo planinės struktūros. 1951–1952 m. rūmai atstatomi, pakeičiant planinę struktūrą – pastatas pritaikomas invalidų reikmėms. Atstatant rūmus nesilaikoma pagrindinių paminklosauginių reikalavimų – suardoma pastato simetrija – atstatoma p.v. dalis su rizalitu nesimetriška išlikusiai – platesnė ir ilgesnė. I, II ir III a. įrengiama koridorinė sistema, patalpos suskirstomos gyv. kambariais, administracijos, gydytojų patalpoms, sandėliams, virtuvei, valgyklai. Rūsyje įrengiama katilinė, kuro sandėlis, dušas, WC, kūriko kambarys, maisto produktų sandėliai. 1980 m. paruostas fasadų sutvarkymo ir spalvinio sprendimo projektas.
Vilniaus apskrities archyve esanti buv. PRI autorinių darbų saugyklos projektinė dokumentacija:

1. XIX a. pab. architektūros paminklas. Buv. Apytalaukio dvaras. Rūmų fasadų restauravimas. A.S. PPD. Fotofiksacija. V. 1980. F5 2535.

2. A. Vajevodskaitė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų istorinių tyrimų ataskaita. V. 1980. F5 2441, 2441 a.

3. A. Bučinskaitė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmai. Kėdainių psichoneurologinio internato fasadų sutvarkymo projektas. V. F2 974-1, 44, 4.

4. A. Bučinskaitė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų fasadų sutvarkymo ir spalvinio sprendimo proj. V. 1980. F5 2531.

5. A. Bučinskaitė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų fasadų sutvarkymas. Nestandartiniai gaminiai. V. F2 974-2.

6. D. Spurgevičtus. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų fasadų polichrominių paieškų lentelės, spalviniai sprendimai. V. 1980. F 5 2523, 2523a, 2309.

7. R. Čeponytė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų fasadų sutvarkymas ir spalv. sprendimas. Darbų org. V. 1984. F2 974-5.

8. A. Brusokas. Kėdainių invalidų namai Apytalaukyje. Atstatymas ir rekonstrukcija. V. 1952. F2 012.

9. A. Brusokas. Kėdainių invalidų namų Apytalaukyje 130 vietų atstatymo technikinis projektas. V. 1951. F2 09;

10. A. Brusokas. Architektūros paminklo – invalidų namų Apytalaukyje (buv. grafo Zabielos dvaro rūmų) atstatymas. V. 1952. F2 09a.
11. Kėdainių invalidų namų Apytalaukyje 130 vietų atstatymo technikinis projektas. Inžinerinės dalys. 1952m. F2 011, F2 010, F1 XVII-6639.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. J. Stavinskas. Kėdainių invalidų namai Apytalaukyje. Apmatavimai. V. 1951. F2 08.

2. J. Lukša. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų fasadų sutvarkymo ir spalvinio sprendimo proj. Langų ir durų apmatavimai. V. 1980. F5 2309.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Vajevodskaitė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų istorinių tyrimų ataskaita. V. 1980. F5 2441, 2441 a.

2. Fotofiksacija. V. 1980. F5 2535.
3. Architektūros istorija III t.
4. Tarybų Lietuvos enciklopedija I t.
5. B.Kviklys "Mūsų Lietuva" II t.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Vertinga: fasadai, autentiškos sienos, angos, tūris, fasadų dekoras, išlikę vid. dekoro fragmentai.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	N. N. Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2000 12 01
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS


  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image3.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25947
Kultūros vertybės kodas:

G261K2
Objekto Nr. sankaupoje:

2
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 210


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Šunidė

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Apytalaukio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	


	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Apytalaukio

	 8.
Savivaldybė
	 Kėdainių
	seniūnija
	Kėdainių

	 9.
Apskritis
	 Kauno

	10.
Vieta, situacija

	
	Juostinio užstatymo ūkinės zonos vakaruose kraštinis pastatas.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Kėdainių pensionatas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pensionato administracinis pastatas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Šalia kelio, kertančio teritorija įstrižai š.v.–p.r. kryptimi. Kitoje kelio pusėje – parkas. Už pastato į š. ir š.r. – nauji pastatai.

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	8,87 x 7,20 m, h – 2,7 m; priestatas – 2,83 x 8387 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis, priestato – vienšlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Beveik kvadratinio plano, su vėlyvesniu priestatu per pastato plotį. Kompaktiško tūrio. Vienaaukštis. Per pagrindinį įėjimą p.r. fasade patenkama į vestibiulį, esantį priestate, iš jo – į kitą patalpą. Centrinis – autentiškas tūris – padalintas į dvi dalis skersine pertvara su durimis. Iš šių abiejų patalpų yra 2 įėjimai į priestato patalpas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai tūriniai, centriniai. Pagrindinis – p.r. fasadas – neautentiškas – priestatėlis su įėjimo durimis centre ir 2 langeliais šonuose. Virš durų – stogelis ant 2 kolonėlių. Šoninis – p.v. – atsuktas į kelią su vienu langu pagr. tūrio centre, taip pat š.r. Užpakalinis fasadas be lango. 1994 m. nuotraukoje priestato dar nebuvo, langai seni, o pastato centre kyšo apiręs kaminas. Pastatą juosia nesudėtingas karnizas, pastato pagr. fasado kampuose – žemi piliastrai, nesiekiantys karnizų – gali būti, kad tai vėlyvesni sienų sutvirtinimai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras įrengtas naujai, pritaikant pastatą adm. patalpoms.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Be stiliaus požymių.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Šunidė, ūkinis pastatas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	3. 

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	6. A. Vajevodskaitė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų istorinių tyrimų ataskaita. V. 1980. F5 2441, 2441 a.

7. Architektūros istorija III t.
8. Tarybų Lietuvos enciklopedija I t.
9. B. Kviklys "Mūsų Lietuva" II t.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Vertinga: autentiški fasadai, tūris, sienos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	N. N. Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2000 12 01
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS



  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25948
Kultūros vertybės kodas:

G261K3
Objekto Nr. sankaupoje:

3
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 210


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kumetynas


	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Apytalaukio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Apytalaukio

	 8.
Savivaldybė
	 Kėdainių
	seniūnija
	Kėdainių

	 9.
Apskritis
	 Kauno

	10.
Vieta, situacija

	
	Juostinio užstatymo ūkinės zonos antras iš š.v. pastatas.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi šalia kelio, kertančio sodybą p.r.–š.v. kryptimis, netoli šunidės. Į p.v. už kelio – parkas, už pastato į š.r. – nauji gyv. pastatai.

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	7,3 x 19,1 ir 3,6 x 7,3 m; h – 2,7 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, netinkuotos (nubalintos).

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Du sublokuoti pailgi tūriai: vienas galu į kelią (puošnesnis – galėjo būti kumetynas), kitas - šonu (galėjo būti ūkinis), į p.v. dalį patenkama pro vienas duris – iš kelio pusės. Iš.r. – durys buvo visuose trijuose fasaduose. Vidinė planinė struktūra neišlikusi.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P.r. pastato dalis mažesnė, turi daugiau dekoro elementų. Puošniausias p. v. fasadas atgręžtas į kelią – virš durų ir langų laiptuoti sandrikai – iš sienų plokštumos ištraukta profiliuotų plytų briauna. Po langais – ištraukta palanginė juosta su 3 "dantukais ", kurių galai – smailėjantys trikampiai. Kitų 2 fasadų langai nepuošti. Kampuose – platūs – 50 cm piliastrai. Perdengimo lygyje ištrauktas 2 laiptelių karnizas, po juo plytų kampais dantukų eilė. Trikampį frontoną puošia tokia pat juosta, viršutiniame kampe likęs dekoro fragmentas – laiptuotai žemyn nusmailėjanti detalė, panašu, kad buvo bokštelis. Frontono plokštumoje 2 rombiniai maži (per plytą) langeliai pastogės vėdinimui.

Kitas frontonas be dekoro (gal buvęs permūrytas), su 2 stačiakampiais langeliais.
Prie pastato š.v. sienos priglaustas kitas pastatas, orientuotas kita kryptimi. Pastato dekoras – tik karnizinė juosta su dantukais ir piliastrai. Langų ir durų angos didintos (autentiškos durys gali būti p.v. fasade).

Pastato š.v. galinis fasadas primūrytas (apie 70 cm pailgintas). Frontonas medinis.

Pagal tai, kad kumetynas yra dirbtinai sublokuotas iš dviejų tūrių ir jų dekoras yra skirtingas – pastatoš. dalis galėjo būti pristatyta vėliau.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiško, vertingo interjero neišlikę.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	“Plytų” stilius.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas su ūkiniu pastatu. Pokario metais gyvenę žmonės, vėliau naudotas kaip sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	10. A. Vajevodskaitė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų istorinių tyrimų ataskaita. V. 1980. F5 2441, 2441 a.

11. Fotofiksacija. V. 1980. F5 2535.
12. Architektūros istorija III t.
13. Tarybų Lietuvos enciklopedija I t.
14. B.Kviklys "Mūsų Lietuva" II t.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Vertinga: fasadai, jų dekoras, dalis angų, tūris.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	N. N. Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2000 12 01
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS


 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25949
Kultūros vertybės kodas:

G261K4
Objekto Nr. sankaupoje:

4
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 210


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Bokštas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Apytalaukio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Apytalaukio

	 8.
Savivaldybė
	 Kėdainių
	seniūnija
	Kėdainių

	 9.
Apskritis
	 Kauno

	10.
Vieta, situacija

	
	Juostinės ūkinės zonos užstatymo eilės p.r. gale.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi prie pat kelio. Tvenkinio š.v. pusėje.

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Diametras – 3,5 m; h – 5,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, tinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sunaikintos.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Kūginis, gegninės konstrukcijos, dengtas skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Apskrito plano, kompaktinio 2 a. tūrio. Pro duris p. fasade patenkama į 1 a., metaliniais laipteliais – į 2 a. (durys š. fasade). Viduje dabar viena erdvė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai tūriniai, centriniai. P. fasade įėjimo durys pusiau smailiaarke sąrama, šonuose laužytas apvadėlis, viršuje susijungiantis su skersine dekoro linija, apačioje nesiekiantis žemės. Iš kitų 3 pastato pusių buvę siauri aukšti langeliai su laužytu karnizėliu ir išsikišusia palangės juosta. Dabar dalis langelių užmūryta. Perdangos lygyje tarp 2 lygių juostų yra plytų kampukais dantytas karnizėlis-trauka, II a. lygyje durys yra kitame – š. fasade, durų arka pusiau smaila. 3 kituose fasaduose yra po siaurą, aukštą langelį, su smailiu kampu sąrama iš kurios šonų 2 laiptuoti siaurėjantys atsikišimai – pertrauktas karnizėlis, apačioje laiptuotai siaurėjanti atsikišusi palanginė juostelė. Pastato viršutinis karnizas gausiai dekoruotas ornamentas – laužyta juosta, virš jos karnizėlis su laiptuotais smailėjančiais “lašeliais”, aukščiau – kampu sudėliota dantukų ornamento eilė, virš jo 2 laipteliai karnizo. Karnizo ornamentai į viršų smulkėja, todėl priduoda palyginus kresnam bokštui lengvumo. Stogo kūgio viršuje – smailė, ant kurios plokščia metalinė gulbės figūra. 1951 m. ikonografinėje nuotraukoje bokštas užfiksuotas dar su kuorais, aukštesne smaile, ant kurios dalinai matyti plokščia paukščio figūra. 1951 m. nuotraukoje pastatas su labai plonu, nutrupėjusiu tinko sluoksniu. Pagal tai, kad ant visų dekoro elementų trūksta fragmentų ir pagal statinio stilių galima manyti, kad pradžioje buvo netinkuotomis sienomis.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vidinė struktūra visai suardyta.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Neogotikinis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Pastatas istorinėje medžiagoje vad. bokštu ir rūkykla.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	15. A. Vajevodskaitė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų istorinių tyrimų ataskaita. V. 1980. F5 2441, 2441 a.

16. Fotofiksacija. V. 1980. F5 2535.
17. Architektūros istorija III t.
18. Tarybų Lietuvos enciklopedija I t.
19. B. Kviklys "Mūsų Lietuva" II t.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Vertinga: fasadai, jų dekoras, angos, tūris.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	N. N. Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2000 12 01
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS


  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 259509
Kultūros vertybės kodas:

G261K5
Objekto Nr. sankaupoje:

5
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 210


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kumetynas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Apytalaukio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Apytalaukio

	 8.
Savivaldybė
	 Kėdainių
	seniūnija
	Kėdainių

	 9.
Apskritis
	 Kauno

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos linijinio ūkinio užstatymo juostoje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Toliau nuo kelio, ant I tvenkinio š. kranto.

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	9,65 x 17,0 ir 5,5 x 7,55 m; h – 2,7 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dalis dengta skarda, dalis – šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Grindys betoninės.

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Du suglausti pastatai, orientuoti skirtingai: š. – išilgai, p. – statmenai keliui. Žymus vėlesnis pastato pailginimas. Pastate 2 durys, per kurias patenkama į atskirus tūrius – vidinė planinė struktūra sunaikinta.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai tūriniai, decentralizuoti. Pastatas dabar turi 2 priestatus. Pagal sudėtingesnį fasado dekorą – senesnė vidurinė, lygiagrečiai keliui pastatyta dalis: jos sienos suskaidytos piliastrais, imituojančiais rustus, po langais dekor. išilgintos nišelės su “filingais” ir palanginė juosta su dantukų dekoru. Pastatą juosia 4 pakopų laiptuotas karnizas su 2 kampu dėtų plytų dantukų eilėmis. Pagrindiniame p.v. fasade du langai ir durys dešiniame krašte. Prie p.r. fasado pristatytas šonu priglaustas prie centrinio pastato – dvišlaitis stogas kita kryptimi. Pastatas be dekoro, su vienu necentrišku langu. P.r. fasadas lygus, su vienu langu centre. Š.r. fasadai (abiejų statinių) be dekoro, tik su laiptuotu karnizu, skirtingų dydžių nesimetriškai išdėstytais langais. P.r. priestato 1 necentriškas, mažas (40 x 20 cm) langelis. Pagrindinio pastato sienoje 4 langai. 2 mažesni ir 2 didesni. Š.r. šone esantis 1 langas jau vėlesnio priestato sienoje. Š.v. fasadas be dekoro ir langų, tik laiptuotas karnizas atskiriantis I a. nuo frontono. Frontone 1 durys. Buvo 2 simetriškos – dabar kairiosios užmūrytos.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Patalpose nelikę nė vienos pertvaros, tik betoninės (vėlyvos) grindys ir tinkuotos pagr. sienos.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	“Plytų” stilius.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas. Sovietmečiu buvo gyv. namas, sandėliai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	


	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	20. A. Vajevodskaitė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų istorinių tyrimų ataskaita. V. 1980. F5 2441, 2441 a.

21. Fotofiksacija. V. 1980. F5 2535.
22. Architektūros istorija III t.
23. Tarybų Lietuvos enciklopedija I t.
24. B. Kviklys "Mūsų Lietuva" II t.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Vertinga: pastato išorės sienos su dekoru, autentiškas tūris.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	N. N. Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2000 12 01
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą.

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
[image: image7.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25951
Kultūros vertybės kodas:

G261K6
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 210


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parkas

	 2.
Vardas
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Apytalaukio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Apytalaukio

	 6.
Savivaldybė
	Kėdainių r.
	seniūnija
	Kėdainių

	 7.
Apskritis
	Kauno

	 8.
Situacija, vietovė

	
	

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	Rekreacijai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Iš š. ir š.r. pusių – dirbami laukai, į p. ir p.v. – gyvenama ir ūkinės zonos.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Švelniai banguota teritorija su gilia Šaltupio upelio rėva.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	

	 4.
Aprašymas

	
	Mišraus plano. Š. ir v. dalys taisyklingo, p. ir v. – peizažinio tipo. Apie 65 proc. parko teritorijos sudaro aukšti (iki 10 m) Alkupio upelio krantai.

Dabar prieš rūmus išlikęs fontanas su skulptūra, parterio zonoje prisodinta tujų.

Želdinių dendrologinė sudėtis:

Vyrauja vietinių rūšių medžiai: mažalapės liepos, papr. uosiai, klevai, skirpstai, ąžuolai. Amžius – 80-120 metų.

Pagal 1970 ir 1971 m. medynų įvertinimą parke augo: kėniai – pilkieji ir balzaminiai, 5 dygiosios eglės, švedlerio klevas, europiniai maumedžiai, veimutinė pušis, uosio svyruoklinė forma, skirpstas kamštinis. Viso – apie 31 vietinių ir introdukuotų medžių rūšių ir formų. Dabar likę dygiosios eglės, europiniai maumedžiai. Augo 7 rūšių krūmai. Dabar auga šeivamedžiai, lanksvos, ožekšniai, sedulos, slyvos.

Vandens telkiniai:

Natūralūs Šaltupio upelis. Dvaro laikotarpiu buvo užtvankų sistema su sala ir metaline altana joje. Dabar likę žymės – duburiai.

Dirbtiniai: 3 tvenkinių sistema, kuri išlikusi ir dabar.

Takų ir kelių tinklas: likęs pagrindinis kelias iš Kėdainių per parką – geometrinės ir peizažinės dalies parko takai neatsekamai sunykę.

Mažosios architektūros formos: fontanas su skulptūra, pralaidos tarp tvenkinių, tiltas per Šaltupį.

Sunaikinta: prieš rūmus buvęs erdvus parteris su fontanu ir skulptūromis, bijūnų klombomis, rožių eilėmis, vartai (buvę į š.v. nuo rūmų), varteliai į sodą, tilteliai tarp tvenkinių, pavėsinė ant apžvalgos aikštelės, užtvankų sistema, salelė su metaline altana, parterio šone buvusi žirgo skulptūra, kitur parke stovėję skulptūros religine tematika. Vaismedžių sodo neliko.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Parko autoriai Zofija iš Zajančkovskių Zabielienė.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rekonstruotas XIX a. II p.

5. D. Juchnevičiūtė, E. Navys, V. Šimulynaitė. Apytalaukio parkas. T. d. p. Išankstinis tyrinėjimas. V., 1970. F2 296-1.

6. D. Juchnevičiūtė, V. Šimulynaitė. Apytalaukio parkas. T. d. p. Medžių įvertinimas. V., 1971. F2 296-5.

7. E. Navys, V. Šimulynaitė. Apytalaukio parkas. T. d. p. Medžių įvertinimas. V., 1970. F2 296-3.

8. E. Navys, K. Labanauskas. Apytalaukio parkas. T. d. p. Dirvožemio įvertinimas. V., 1970. F2 296-2.

9. E. Navys. Apytalaukio parkas. T. d. p. Architektūrinė dalis. V., 1971. F2 296-4.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija III t.

2. D. Juchnevičiūtė, V. Šimulynaitė. Apytalaukio parkas. T. d. p. Medžių įvertinimas. V., 1971. F2 296-5.
3. E. Navys, V. Šimulynaitė. Apytalaukio parkas. T. d. p. Medžių įvertinimas. V., 1970. F2 296-3.
4. A. Vajevodskaitė. Buv. Apytalaukio dvaro rūmų istorinių tyrimų ataskaita. V. 1980. F 2 2441, 2441a.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrine, kraštovaizdinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Parke vertinga: išlikusi dendrologinė sudėtis, planinė ir erdvinė struktūra, vandenų sistema.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	N. N. Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2000 12 01
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

