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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 230
Kultūros vertybės kodas:

G 128 K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):

5340/0004:0212
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Stasinės

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) svirnas MC 23510; 2) kalvė MC 23511; 3) ledainė MC 23512; 4)vėjo malūno liekanos MC 23513.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Stasinės

	 6.
Savivaldybė
	Kėdainių r.
	seniūnija
	Vilainių

	 7.
Apskritis
	Kauno 

	 8.
Situacija, vietovė

	
	0,22 km į r. nuo Panevėžio–Kėdainių kelio.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	D. T. Gofmanienė, D. Stanislavičienė, Lančiūnavos ŽŪB

	11.
Panaudojimas

	
	Svirnas – nenaudojamas, ledainė – gyvenamas namas, kalvė – šieno sandėlis, buv. vėjo malūnas – sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dvaro sodybą v. pusėje riboja kelias Kėdainiai–Panevėžys. R. pusėje – Stasinės kaimo gatvė. Š. pusėje – kaimo užstatymas, dirbama žemė, laukas. P. pusėje – upelis Mažasis Malčius, laukas, dirbama žemė.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Sodyba yra Vidurio žemumos Nevėžio žemumoje. Teritorijos paviršius lygus.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	5,6 ha

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (4 dvaro laikotarpio ūkiniai pastatai: svirnas, ledainė, kalvė, vėjo malūno liekanos), želdynai (įvažiavimo alėjos, sodas). Nagrinėjama išlikusi buv. dvaro sodybos (palivarko?) ūkinė dalis.

Dvaro sodybos raida:

Senieji moliniai dvaro sodybos rūmai (vadinami “polociai”) neišlikę. Stasinės vardas paliudytas XIX a. vid.–XIX a. pab. Dabartiniai buv. dvaro sodybos ūkiniai pastatai statyti 1880-1890 m. Kur buvo rezidencinė, gyvenamoji dalis – nežinoma.

Pastatų architektūra: 

Ūkinės paskirties pastatų komplekso centrinėje dalyje dominuoja buv. svirnas. Tai istorizmo laikotarpio eklektinės stilistikos pastatas su neorenesanso, neoklasicizmo bruožų turinčiu dekoru. Pastatas buvo rekonstruotas 1928 m., pritaikant jį mokyklai.

Ledainė, kalvė, malūnas taipogi eklektinės stilistikos pastatai, turi neogotikos ir neoklasicizmo bruožų.

Sodybos želdynai:

Į sodybą veda dvi tiesios alėjos: viena nuo Kėdainių–Panevėžio kelio, kita nuo kaimo gatvės. Vaizdinga beržų alėja vedanti nuo Kėdainių–Panevėžio kelio iki svirno buvo užsodinta vėlesniame, mokyklos įkūrimo laikotarpyje (XX a. vid.). Dvaro sodybos laikotarpį mena fragmentiškai išlikusi alėja, vedanti nuo kaimo gatvės iki svirno centrinės dalies bei medžių eilės fragmentai, palei kaimo gatvę ir formuojančios r. teritorijos ribą. Teritorijoje želdynai auga pavienėmis grupėmis. V. pusėje – pieva, atsiradusi iškirtus mokyklos laikų sodą. Š.v. pusėje, už kalvės, išliko mokyklos laikų sodo fragmentai, auga pavienės eglės. P.r. teritorijos dalyje – veja, išretintas mokyklos laikų parkas. Nedidelės medžių ir krūmų grupės išsidėstę laisvai. Teritorijos p. pakraštyje, prie upelio, mokyklos laikotarpyje buvo ratu apsodinta medžių grupė, juosianti nedidelę aikštelę, kurioje įkomponuota XX a. vid. laikotarpio dekoratyvinė dažyto betono skulptūra, vaizduojanti mešką su meškiukais.

Natūralūs vandenys:

P. pusėje teritoriją riboja upelis Mažasis Malčius.

Keliai ir takai:

Pagrindinis įvažiavimo kelias pažymėtas beržų alėja veda nuo Kėdainių–Panevėžio kelio iki tarpo tarp svirno ir ledainės. Pro šį tarpą patenkama į kiemą prieš svirną. Kitas, daug trumpesnis, (senesnis?) įvažiavimo kelias nuo kaimo gatvės apribotas senų medžių išretėjusios alėjos veda į pagrindinio svirno fasado centrą, į pagrindinio įėjimo portalą.

Sodybos struktūra ir kompozicija:
Sodybos planinės struktūros tipą  galima apibrėžti tik sprendžiant pagal išlikusių ūkinės paskirties pastatų dalį. Tai teritorinis linijinis, daugiaašis, susikertančių ašių sodybos planinės struktūros tipas.

R. dalyje esantys ūkiniai pastatai (svirnas, ledainė, kalvė) išsidėstę vienoje linijoje P.-š. kryptimi. Įvažiavimo keliai, išsidėstę v.-r. kryptimi yra statmeni ūkinių pastatų išsidėstymo linijai. Už dabartinių sodybos teritorijos ribų stovintis vėjo malūnas stovi kaimo kelių sankryžoje, atokiau nuo svirno, ledainės ir kalvės.

Sodybos tūrinės struktūros tipas – teritorinis juostinis.

Erdvinė struktūra – daugiaerdvė su viena centrine erdve.

Sodybos kompozicija.

Nagrinėjamą buv. dvaro sodybos (palivarko?) ūkinę dalį sudaro išlikę p.-š. kryptimi vienoje linijoje išsidėstę buv. ledainės, svirno ir kalvės pastatai. Tiesios alėjos jungia ūkinį kiemą su Kėdainių–Panevėžio keliu vakaruose ir Stasinės kaimo gatve rytuose. Vėjo malūnas stovi atokiau, už nagrinėjamos teritorijos ribų, kaimo kelių sankryžoje. Visuminė dvaro sodybos kompozicija neaiški, nes nežinoma, kur stovėjo pagrindinis reprezentacinis ir rezidencinis sodybos pastatas.

Stasinės dvaro sodyba (palivarkas?) vertinga išlikusiu ūkinės paskirties pastatų kompleksu (ledainė, svirnas, kalvė, malūnas). Vienoje linijoje išsidėstę ledainės, svirno ir kalvės pastatai suformuoja kompozicijos branduolį. Centre esantis svirnas ir beveik simetriškai iš šonų išsidėstę ledainės ir kalvės pastatai kartu su statmenai orientuotų alėjų ašimis sudaro aiškią ir išraiškingą planinę ir tūrinę–erdvinę kompoziciją, kurią papildo fragmentiškai išlikę želdynai.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	Svirno, ledainės, kalvės – patenkinama, malūno – bloga.

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Neišliko dvaro sodybos rezidencinė (gyvenamoji) dalis, pirminė planinė kompozicija. Prie kalvės pristatytas silikatinių plytų priestatas gadina kalvės pastato originalią architektūrinę išraišką. Sovietmetyje rekonstruotas malūnas prarado pirminę išraišką, pristačius prie jo didelį silikatinių plytų mūro sandėlį. Neišliko pirminis parko išplanavimas, sodas.

	 8.
Aplinką darko

	
	Silikatinių plytų tvartas (teritorijos plane – Nr. 4).


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	1880-1890
	Amžius
	

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Stasinės vardas paliudytas XIX a. II p. Senieji dvaro rūmai (“polociai”) buvę moliniai, prasti, čia gyvenęs Zigizmundas Kognovickis. Taigi, Stasinės dvaras siekia XIX a.vid., jo sudėtyje buvo kumetynai, ūkiniai pastatai (tvartai, kluonai). Kur buvo pirmoji Kognovickių rezidencija (Stasinėje ar Lančiūnavoje) sunku pasakyti. Stasinės senųjų pastatų žymės jau dingusios. Išlikę ūkiniai pastatai žymi XIX a. pab. statybos etapą. Kognovickių Lančiūnava XVIII a. jau buvo rentabilus, gerai tvarkomas dvarelis, turėjęs kelis palivarkus, pasižymėjęs sodininkyste.

1928 m. Stasinės dvaras parduodamas, čia įsteigiama mokykla buv. svirno pastate. Pagal pirminę paskirtį nebebuvo naudojama ir ledainė bei kalvė. Mokykla čia išbuvo iki 1992 m. Ledainėje įrengtas butas. Kalvėje – šieno sandėlis. Dabartiniu metu buv. svirno (mokyklos) pastatas nenaudojamas.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žr. III.3.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žr. III.3

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	S. Samuolienė, A. Vojevodskaitė. Buv. Lančiūnavos dvaro pastatų ansamblio istorinių-meninių tyrimų ataskaita. 1978.; F5 1853. Vilniaus apskr. arch.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija, III t.

2. S. Samuolienė, A. Vojevodskaitė. Buv. Lančiūnavos dvaro istoriniai-meniniai tyrimai. 1978.

3. Paminklosauginės ekspertizės aktas, 1993.12.14.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2., 17.2., 18.3. (autentiškumas), 22.4. (architektūrinė vertė), 23.6. (tradiciškumas), 21.2. (retumas). Plačiau žr. statinių ir parko aprašus.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Išlikę autentiški: centrinės sodybos dalies  planinė, erdvinė, tūrinė kompozicija, reljefas. Plačiau žr. statinių aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Daiva Valeckienė, architektė, Rimas Valeckas, architektas

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23510
Kultūros vertybės kodas:

G128K1
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 230


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Svirnas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Stasinės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5041

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stasinės 

	 8.
Savivaldybė
	 Kėdainių r.
	seniūnija
	 Vilainių

	 9.
Apskritis
	 Kauno 

	10.
Vieta, situacija

	
	Š.r. sodybos dalyje, vienoje eilėje su gretimais buv. ledainės ir buv. kalvės pastatais. Buv. svirnas stovi centre, dominuoja išlikusių ūkinių pastatų grupėje. Pagrindinis r. fasadas orientuotas į erdvų ūkinį kiemą.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	D. Stanislavičienė, Rasos 12-69, Kėdainiai

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	 14,0 X 29,65 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, vienalytės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, medinės gegnės, dabartinė danga – šiferio.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Dviejų aukštų pastatas su rūsiu ir pastoge. Planas stačiakampio formos, tūris – kompaktinis. Plano struktūra koridorinė, centrinėje dalyje – laiptinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis r. fasadas, v. fasadas bei šoninis p. fasadas – centriniai plokštuminiai. Šoninis š. fasadas plokštuminis decentralizuotas. Visų fasadų plokštumas skaido dekoratyvūs ruplėto tinko rustai, tarpaukštinė juosta iš kampu sumūrytų plytų. Stačiakampiai langai – su lygiais tinko apvadais. Pagrindinio r. fasado centrinę dalį akcentuoja puošnus eklektinių formų nežymiai išsikišęs rizalitas su įėjimo portalu ir laiptais. Pagrindinio įėjimo durys su pusapskritimės arkos sąrama, įkirsta į segmentinę arkinę nišą, virš kurios įkomponuota trikampė sandriko niša. Centrinį rizalitą pabrėžia piliastrai su eklektinio dekoro elementais(karpyto profilio aprėminimais, traukomis) bei pusapskritėmis nišutėmis. Į pagrindinį įėjimą veda masyvūs betono laiptai. V. fasadas tolygesnis, tik centrinę dalį akcentuoja laiptinės langų “kopėčios”, t.y. maži horizontalios formos langai sukomponuoti viens virš kito. Šoninių fasadų frontonai tinkuoti dekoratyviu ruplėtu tinku.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Patalpose vertingų architektūrinių elementų, dekoro nėra.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, eklektinis stilius.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.

	24.
**Energijos šaltinis

	
	Krosninis šildymas. Charakteringos didelės krosnys klasėse išliko nuo mokyklos laikų.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas. 1928 m.buvo įrengta mokykla, veikusi iki 1992 m.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Zigmantas Kognovickis.

	 5.
Pastatymo data
	1880-1890 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Dvarą pardavus, svirnas 1929 m. buvo rekonstruotas,pritaikytas mokyklai, kuri veikė iki 1992 m., buvo atliekami eiliniai remontai. Šiuo metu pastatas nenaudojamas, drėksta sienos, tinkas, perdangos.

Yra parengtos pastato paminklotvarkinės sąlygos, pritaikymo projektiniai pasiūlymai (pas savininką).

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Paminklosauginės ekspertizės aktas, 1993.12.14.

2. S. Samuolienė, A. Vojevodskaitė. Lančiūnavos dvaro istoriniai-menotyriniai tyrimai. 1978.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 15.2., 17.2., 18.3. (autentiškumas), 22.4. (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Vertingas autentiškas tūris, pastato fasadų architektūrinė išraiška, architektūrinis dekoras, konstrukcijos (pamatai, sienos).

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	
	Daiva Valeckienė, architektė, Rimas Valeckas, architektas

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23511
Kultūros vertybės kodas:

G128K2
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 230


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kalvė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Stasinės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	2

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5041

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stasinės 

	 8.
Savivaldybė
	 Kėdainių r.
	seniūnija
	 Vilainių

	 9.
Apskritis
	 Kauno 

	10.
Vieta, situacija

	
	Š.r. sodybos dalyje, vienoje eilėje su gretimais buv. ledainės ir buv. svirno pastatais. Buv. kalvė stovi šalia svirno, šiaurinėje pusėje. Pagrindinis r. fasadas orientuotas į erdvų ūkinį kiemą.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	D. T. Gofmanienė, Kėdainių raj., Stasinės kaimas

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Naudojamas šieno sandėliui.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	 9,5 X 11,5 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų - plytų mūras, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų - plytų mūro, vienalytės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, medinės gegnės, dabartinė danga – šiferio.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Bloga (stogo), patenkinama (sienų).

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas vieno aukšto, kompaktinio tūrio. Plano struktūra salinė, vienos patalpos. Š. pusėje yra priglaustas svetimkūnis – silikatinių plytų priestatas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis r. fasadas bei v. fasadas – plokštuminiai centriniai, šoninis p. fasadas – plokštuminis tolygus. Šoninis š. fasadas dabar užstatytas beverčiu priestatu, pirminė kompozicija – plokštuminė tolygi. Fasadams dekoratyvumo suteikia komponuojamas tašytų akmens riedulių mūras su raudonų plytų mūro kampiniais rustais ir angų apvadais. Pagrindinio r. fasado centre – segmentinės arkos sąramos vartai, iš šonų – smailiaarkiai langai, apvesti raudonų plytų apvadais. Lėkštas trikampis neoklasicistinių proporcijų frontonas papuoštas iš plytų sumūryta pasaga, įkomponuota tarp dekoratyvinių piliastrų. V. fasado frontonas toks pat, kaip r. fasado, o sienoje įkomponuoti du smailiaarkiai langai, kurie šiuo metu yra užmūryti. Šoniniuose fasaduose taipogi sukomponuota po du langus, kurie dabar yra užmūryti.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Bendra erdvė iki stogo su konstruktyviu gegnių ir grebėstų piešiniu.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, eklektinis stilius su neogotikos ir neoklasicizmo bruožais.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.

	24.
**Energijos šaltinis

	
	Ugniakuras neišlikęs.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kalvė, šiuo metu – šieno sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Zigmantas Kognovickis.

	 5.
Pastatymo data
	1880-1890 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nuo statybos laikotarpio išliko fasadai, tūris. Tarybiniame laikotarpyje pristatytas bevertis silikatinių plytų priestatas Š fasade, užmūrytos smailiaarkių langų angos v. ir p. fasade.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	3. Paminklosauginės ekspertizės aktas, 1993.12.14.

4. S. Samuolienė, A. Vojevodskaitė. Lančiūnavos dvaro istoriniai-menotyriniai tyrimai. 1978. F5 1853.

5. Lietuvos architektūros istorija, III t.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2., 17.2., 18.3. (autentiškumas), 22.4. (architektūrinė vertė), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Vertingas autentiškas pastato tūris, fasadų architektūrinė išraiška, architektūrinis dekoras, konstrukcijos (pamatai, sienos, stogo konstrukcija), autentiškos medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Daiva Valeckienė, architektė, Rimas Valeckas, architektas

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23512
Kultūros vertybės kodas:

G128K3
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 230


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ledainė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Stasinės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5041

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stasinės 

	 8.
Savivaldybė
	 Kėdainių r.
	seniūnija
	 Vilainių

	 9.
Apskritis
	 Kauno 

	10.
Vieta, situacija

	
	Š.r. sodybos dalyje, vienoje eilėje su gretimais buv. kalvės ir buv. svirno pastatais. Buv. ledainė stovi šalia svirno, pietinėje pusėje. Pagrindinis r. fasadas orientuotas į erdvų ūkinį kiemą.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	D. T. Gofmanienė, Kėdainių raj., Stasinės kaimas

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Naudojama gyvenamajam butui.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	9,5 x 11,5 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų - plytų mūras, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų-plytų mūro, vienalytės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė, sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, medinės gegnės, dabartinė danga – šiferio.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Betoninų laiptų priestatas.

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas vieno aukšto,su rūsiu, kompaktinės tūrio struktūros. Pirminė plano struktūra neišlikusi, dabartinė plano struktūra mišri, suformuotos pertvaros, įrengiant butą. R. fasade pristatytas betoninis vieno maršo laiptų priestatas su aikštele, po šiais laiptais iš pietų pusės yra įėjimas į rūsį.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis r. fasadas bei v. fasadas – plokštuminiai centriniai, šoniniai p. ir š. fasadai – plokštuminiai tolygūs. Fasadams dekoratyvumo suteikia komponuojamas tašytų akmens riedulių mūras su raudonų plytų mūro kampiniais rustais ir angų apvadais. Pagrindinio R fasado centre – smailiaarkė durų anga, iš šonų – stačiakampiai langai, iškirsti XX a. pr. etape pirminio etapo smailiaarkių nišų vietose. Lėkštas trikampis neoklasicistinių proporcijų frontonas papuoštas iš plytų sumūrytais spindulių pavidalo rustais. V. fasado frontonas lygus, be “spindulių”, tik su mažu apvaliu langeliu, o v. fasado sienoje iškirsti du stačiakampiai langai pirminio etapo smailiaarkių nišų vietose. Šoniniame š. fasade išliko autentiška dviejų smailiaarkių nišų kompozicija, o šoniniame p. fasade – du stačiakampiai langai iškirsti pirminio etapo smailiaarkių nišų vietoje. Pirminės kompozicijos ledainės pastatas neturėjo langų, tik smailiaarkes nišas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Pirminiai interjerai neišlikę, planinė struktūra pakeista, pritaikant butui.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, eklektinis stilius su neogotikos ir neoklasicizmo bruožais.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.

	24.
**Energijos šaltinis

	
	Krosninis šildymas.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ledainė. Pastatas XX a.pr. pritaikytas gyvenamajai paskirčiai, iki dabar čia yra gyvenamas butas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Zigmantas Kognovickis.

	 5.
Pastatymo data
	1880-1890 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nuo statybos laikotarpio išliko pastato tūris, dalinai išliko fasadai. XX a. pr. laikotarpyje pastatas rekonstruotas, pritaikant gyvenamajai paskirčiai. Buvo iškirsti stačiakampiai langai pirminio etapo smailiaarkių nišų vietose, pristatytas betoninis laiptų priestatas, pakeista stogo danga (uždėtas šiferis), pažeidžiant fasadų kompozicijos vientisumą.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	6. Paminklosauginės ekspertizės aktas, 1993.12.14.

7. S. Samuolienė, A. Vojevodskaitė. Lančiūnavos dvaro istoriniai-menotyriniai tyrimai. 1978. F5 1853.

8. Lietuvos architektūros istorija, III t.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2., 17.2., 18.3. (autentiškumas), 22.4. (architektūrinė vertė), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Vertingas autentiškas pastato tūris, fasadų architektūrinė išraiška, architektūrinis dekoras, konstrukcijos (pamatai, sienos), autentiškos medžiagos. 

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Daiva Valeckienė, architektė, Rimas Valeckas, architektas

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23513
Kultūros vertybės kodas:

G128K4
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 230


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Vėjo malūno liekanos

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Stasinės dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	4

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5041

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stasinės 

	 8.
Savivaldybė
	 Kėdainių r.
	seniūnija
	 Vilainių

	 9.
Apskritis
	 Kauno 

	10.
Vieta, situacija

	
	Vėjo malūno liekanos yra p.r. sodybos pusėje, už dabartinių sodybos teritorijos ribų, atokiau nuo sodybos, greta dviejų kaimo kelių sankryžos.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Lančiūnavos žemės ūkio bendrovė.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Naudojama sandėliui.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Aštuonkampio plano, kraštinė – 5,2 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų-plytų mūras, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Apatinis tarpsnis akmenų–plytų mūro, viršutinis tarpsnis – medinis, rąstų, iš išorės apmūrytas silikatinėmis plytomis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Daugiašlaitis, piramidinis, medinės gegnės, danga – skardos.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Bloga, kiauras stogas.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pirminis malūno pastatas originalaus, reto aštuonkampio plano, dviejų tarpsnių, kompaktinės tūrio struktūros. Išraiškingas apatinio tarpsnio tašytų akmenų riedulių mūro ir raudonų plytų kampinių rustų bei angų rustuotų apvadų sąskambis, kresnos malūno tūrio proporcijos. Viršutinis, atskirtas nedidele užkarpa, siauresnis tarpsnis buvo medinis. Aštuonkampis piramidinis stogas tvirtai užbaigia lakonišką kompoziciją. Viršutinis tarpsnis XX a. II p. etape buvo apmūrytas silikatinėmis plytomis, sugadinant pirminę tūrinę ir fasadų kompoziciją. Prie malūno pristačius disonuojantį menkavertį XX a. II p. silikatinių plytų keturkampio plano, dvišlaičio stogo tvarto priestatą tūrinė struktūra tapo mišri, tvarto tūris konkuruoja su malūno tūriu. Pirminė plano struktūra neišlikusi, dabartinė plano struktūra mišri. Vėjo malūno sparnai neišlikę.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Malūno fasadai apibūdinami neskaitant menkaverčio tvarto priestato. Malūno fasadai – tūriniai tolygūs, keturios mūrinio apatinio tarpsnio sienų plokštumos aklinos, keturiose – suformuoti langai ir durys. Dabartiniai langai ir durys performuoti XX a. II p. etape, bet atlikus architektūrinius tyrimus būtų galima surinkti duomenis patikimai pirminių angų restauracijai .Viršutinį tarpsnį sugadino silikatinių plytų apmūrijimas, jį reikia pašalinti, restauruojant medinę konstrukciją. Vėjo malūno sparnai neišlikę.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Pirminiai interjerai neišlikę.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, eklektinis stilius su neogotikos ir neoklasicizmo bruožais.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Neišliko.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Vėjo malūnas. Pastatas XX a. II p.rekonstruotas, pritaikytas sandėliui,  prie jo pristatytas didelis tvarto priestatas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Malūną pastatė meistras Karolis Sreiningkas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Pagal šaltinį.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Zigmantas Kognovickis.

	 5.
Pastatymo data
	1884 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nuo statybos laikotarpio išliko pastato tūris (tik apmūryta medinė viršutinė dalis), dalinai išliko fasadai. XX a. II p. etape pastatas rekonstruotas, pritaikant sandėliui, prie jo p. pusėje pristatytas menkavertis disonuojantis silikatinių plytų tvarto priestatas, performuotos langų ir durų angos, apmūryta medinė viršutinė dalis, pažeidžiant fasadų ir tūrinę kompoziciją. Vėjo malūno sparnai neišlikę.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	9. Paminklosauginės ekspertizės aktas, 1993.12.14.

10. S. Samuolienė, A. Vojevodskaitė. Lančiūnavos dvaro istoriniai-menotyriniai tyrimai. 1978. F5 1853.

11. Lietuvos architektūros istorija, III t.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2., 17.2., 18.3. (autentiškumas), 22.4. (architektūrinė vertė), 21.2. (retumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Vertinga malūno pastato pirminė, reta aštuonkampio plano struktūra, tūrio struktūra, fasadų architektūrinė išraiška, konstrukcijos (pamatai, sienos, stogo konstrukcijos), autentiškos medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Daiva Valeckienė, architektė, Rimas Valeckas, architektas

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

