PAGE  
22

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 15949
Kultūros vertybės kodas:

G12K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC 22202; 2) namas MC 22203; 3) kavinė “Riviera” MC 22204; 4) vandens malūnas MC 22205; 5) daržinė MC 22206; 6) arklidė MC 22207; 7) namas MC 22208; 8) arklidė-namas MC 22209, 9) bokštas MC 22210; 10) namas MC 22211; 11) parkas MC 22212.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Lentvario

	 6.
Savivaldybė
	Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Lentvario ežero š. pakrantėje.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Žr. papildomus aprašus.

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	Rūmai – administracinis pastatas, ūkiniai pastatai – gyvenamieji namai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dvaro sodyba savo dydžiu, išraiška ir padėtimi reljefe yra juos supančio kraštovaizdžio neatsiejama sudėtinė dalis. Ši sodyba yra aktyvus kraštovaizdžio komponentas. Dvaro rūmai vizualiai vyrauja apylinkėse ir sudaro vieną iš kompozicinių centrų vietovaizdyje. Kadangi rūmai pastatyti ant aukštos terasos Lentvario ežero pusiasalyje, jie yra gerai matomi tiek iš vakarų, pietų, tiek ir iš rytų pusės. Šių apylinkių charakteringiausia panorama – tai ežerą supantis miško parkas ir jame dominuojantys neogotikiniai rūmai. Didelis ežero plotas suteikia galybę iš pačių rūmų matyti tolimas natūralaus kraštovaizdžio panoramas.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Dvaro sodyba yra Neries vidurupio žemumos srityje ir priklauso Neries vidurupio miškingų urbanizuotų paslėnių kraštovaizdžio teritoriniam vienetui. Sodybos reljefas – lėkštai ir smulkiai kalvotas daubuotas. Rūmų reikšmingumą pabrėžia ir statybai pasirinkta vieta – aukšta terasa Lentvario ežero pusiasalyje. Taip pat dėkinga vieta parinkta parkui. Parko terenas nelygus, reljefingas, leidžiantis įrengti tvenkinių sistemą, kaskadinį upeliuką, tiltą-viaduką, kurio skliautai imituoja natūralią uolą.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	20,3 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Lentvario dvaro sodyba yra išlikęs autentiškas dvaro sodybos ansamblis, kurio pagrindiniai dvaro laikotarpio sodybos plano elementai liko nepakitę. Sodybos užstatymo struktūra yra teritorinė. Ją sudaro pastatų ir statinių daugiau ar mažiau susietų tarpusavyje ansamblis. Dvaro pastatai ir parko statiniai sudaro minimaliai savarankiškus, tačiau tiesiogiai besišliejančius struktūrinius, kompozicinius ir funkcinius vienetus. Dvaro rūmai ir ūkiniai pastatai buvo pastatyti valdant grafui Juzefui Tiškevičiui, XIX a. II p. Daugelis šių pastatų išliko iki mūsų dienų, tik pakeitė savo paskirtį arba buvo perstatyti (dvaro rūmai iš pagrindų perstatyti 1899 m.). Dvaro sektorių ir pastatų išdėstymas yra dėsningas ir logiškas.Kiekvienas jų yra glaudžiai susijęs su vietovės gamtinėmis sąlygomis – reljefu,vandens baseinais, laukų žemėnauda. Sodybos dominantė be abejonės yra neogotikiniai rūmai. Jų reikšmingumą pabrėžia ir statybai parinkta vieta. Kadangi dvaro sodyba suformuota per palyginti trumpą laiką (XIX a. vid. – XX a. pr.), tai visi dvaro pastatai yra taip vadinamo “plytų stiliaus”. Jie netinkuoti, išradingai papuošti raud. plytų dekoru, neogotikiniais elementais.

Sodybos planinį struktūros tipą galima apibūdinti kaip teritorinį, koncentruotą, decentralizuotą. Šioje didelės teritorijos sodyboje išsiskiria 4 skirtingų paskirčių kiemai: reprezentacinis, gyvenamasis-buitinis, ūkinis, gamybinis kiemai. Parkas ir vandens telkiniai jame sudaro atskirą savarankišką vienetą-koncentraciją.

Sodybos tūrinės struktūros tipas – teritorinis tolygus. Jį sudaro beveik tolygiai išsidėsčiusių pastatų, statinių ir želdynų visuma, sudaranti vieningą sodybos, kaip tūrinio darinio bendrą vaizdą.

Sodybos erdvinės struktūros tipas – daugiaerdvis su viena centrine erdve. Dvaro pastatai, statiniai ir reljefo formos suformuoja erdvių visumą, kurios branduolį sudaro kompoziciškai išraiškingiausia ir funkciškai svarbiausia centrinių rūmų erdvė.

Sodybai būdingos kompozicijos priemonės: plastinis laisvumas; kompozicijos centras – dvaro rūmai ir parteris; vieningumas; puošnumas; dermė su gamtine aplinka; įvairių meno rūšių sintezė (dvaro laikotarpiu).

Lentvario dvaro parkas yra vienas gražiausių, ypatingo dėmesio vertas istorizmo epochos kūrinių. Šis parkas yra ekstravertas – atviras, su reginių vietomis ir apylinkes. Parko plano tipas – peizažinis. Būdingi kompozicijos bruožai: natūralus, nelygus teritorijos reljefus; didelis, plastiškai laisvos konfigūracijos atviras vandens telkinys; natūraliai augantys, plastiškų formų želdiniai; didelis medžių rūšių asortimentas; sudėtinga kompozicinė idėja; laisva erdvių kaita; dominuoja aptakių formų, būdingų gamtai, erdvės; sudėtingas vingiuotų takų ir alėjų tinklas, išnaudojantis visus reljefo nelygumus; kompozicijai būdinga asimetrija, sudėtingumas, jaukumas, laisvumas; visa kompozicija skirta gamtos grožiui išryškinti, visi komponentai priderinti prie gamtovaizdžio.

Iš pietų parką supa Lentvario ežeras, o iš rytų – trys grandine išsidėstę tvenkiniai. Į š. nuo kaskadinio upokšnio pakylama į daubelėje esančią žaidimų pievelę, o iš jos į apžvalgos kalvelę, ant kurios buvo įrengta pavėsinė iš ąžuolo šakų, dengta šiaudais. Kalvelės šlaitai ir kaskadinio upokšnio krantai kai kur sutvirtinti stambiais akmens luitais bei akmenimis, plastiškai sujungtais betonu, imituojant natūralią uolą. Taip pat padarytos ir akmeninių laiptelių grupės, įrengtos takų staigesnio nuolydžio ruožuose. Unikali pasivaikščiojimo takų kompozicija. Jie vingiuoja, raitosi kaskadinio upelio šlaitais, kyla ir leidžiasi nuo kalvų, ant kurių stovėjo įvairios skulptūros. Šiuo metu išlikusi tik kolona, ant kurios stovėjo Tado Kosciuškos biustas. Nuo takų atsiveria gražūs vaizdai, įdomios perspektyvos. Parko įdomybė yra tiltas viadukas per kaskadinį upokšnį ir greta vingiuojantį taką Jo skliautai atrodo tarsi iškalti natūralioje uoloje. Vakarinėje sodybos dalyje, parko pakraščiu teka bevardis upokšnis, kai kuriuose istoriniuose šaltiniuose įvardintas kaip kanalas. Upokšnis per sukrautą iš stambių akmenų krioklį įkrinta į ežerą. Kita įspūdinga ir graži parko vieta – pietinis kalvos su bokštu šlaitas. Čia vyrauja subrendę, gražiai nuaugę klevai, efektingos, gerai apžvelgiamos jų grupės. Šiaurinė kalvos dalis apaugusi maumedžiais. Šiek tiek charakterio nei kiti parko sklypai yra šiaurinė parko dalis. Čia beveik pusė visų medžių – pocūgės. Užpavėsinimas ir uždarumas sukelia nostalgiškumo įspūdį. Parke nėra medžių gamtos paminklų, nėra soliterių.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Dvaro sodybos teritorijos panaudojimas, lyginant su dvaro periodo panaudojimu pakito nedaug. Labiausiai pakito čia gyvenančių žmonių požiūris į juos supančią aplinką. Daugiamečiai šiukšlynai ir mėšlo krūvos – tai natūralūs jų buities atributai. Paminkliniai pastatai aplipdyti menkaverčiais priestatėliais, pašiūrėmis. Matomai čia gyvenančių žmonių ribotos finansinės galimybės turėjo ir teigiamų pasekmių sodyboje nėra kapitalinių statinių, kurie taip dažnai užgožia ir naikina dvarų autentišką aplinką, negrįžtamai pakeisdami planinę, užstatymo, tūrinę ir erdvinę sistemas.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	Eduardo Andre projektuotas parkas yra respublikinės reikšmės gamtos paminklas.

	 8.
Aplinką darko

	

	
	Dvaro sodybos aplinką darko š.r. pusėje esantis Lentvario kilimų fabrikas. Jei p. fabriko pusė (jo pastatų fasadai) palyginti nedaug tepasikeitė, tai v. pusė, naujoji korpusai yra žymiai didesnio tūrio ir agresyvių formų.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. vid. – XX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istorizmo tyrimai.

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Archyviniuose dokumentuose Lentvaris minimas jau XVI a. pabaigoje, kai jis atiteko Tomui Sapiegai. XVIII a.–XIX a. pr. jį valdė N. Dombrovskis. 1819 m. – Šachnai ir Izdebskiai. Apie 1850 metus 16 valakų dydžio dvarą įsigijo grafas Juzefas Tiškevičius. Jam valdant suformuota sodyba su neogotikiniais pastatais. Apie 1870 m. sodyboje apsigyveno J. Tiškevičiaus sūnus Aleksandras su žmona Marija Puslovskyte. Po J. Tiškevičiaus mirties (1891 m.) sodyba atiteko kitam sūnui Vladislovui Tiškevičiui. Ji užėmė apie 4 tūkst. margų (1 margas – apie 0,5 ha). Tiškevičiai dvarą valdė iki 1939 m. Parkas buvo pradėtas įrenginėti dar prie grafo Juzefo Tiškevičiaus. Parkas buvo sodinamas palaipsniui. Parko įrengimo darbai buvo atliekami kartu su vandens įrengimo darbais, t.y. apie 1870 m. Parko architektas buvo Eduardas Andre, be kita ko projektavęs ir įrengęs parkus ir kituose Tiškevičių dvaruose: Palangoje, Trakų Vokėje, Užtrakyje.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	1819 m. tyrinėjamoje teritorijoje nurodoma buvus tik ūkinius pastatus, 1848 m. “statybinėse prievolėse” minimi tiktai valstiečių bei ekonominiai pastatai. Todėl tikėtina, kad tik grafas Juzefas Tiškevičius, įsigijęs Lentvarį XIX a. vid., buvo pirmasis įrengęs čia dvaro sodybą. Ji buvo įrengta labai gražioje vietoje – š. Lentvario ežero krante. Pats ežeras, prieš apsigyvenant čia J. Tiškevičiui, galėjo būti žymiai mažesnis. Apie tai, kad ežeras buvo išplėstas, užsimenama keliuose darbuose. 1850-1873 m. buvo supiltas ir pylimas per ežerą vedęs į sodybą. XIX a. vid. pylimas baigėsi tiltu. Yra išlikusi ikonografinė medžiaga: V. Ordos piešiniai, Janarjevo raižiniai. Tiltas baigėsi vartais, prieš vartus buvo sargo namelis. Vartus puošė smailėjančios arkos, du aukšti bokšteliai, tarp kurių buvo įkomponuota stambi iš ketaus nulieta žirgo skulptūra. Gamybinis sektorius – vinių fabrikas buvo įkurtas apie 1870 m. Maždaug tuo metu pradėtas veisti ir parkas bei įrengta vandenų sistema. Dvaro ansamblį XIX a. pab. sudarė rūmai, neogotikiniai vartai su sargo nameliu, bokštas, 3 oranžerijos, kalkių krosnis, vynuogynas su mediniu priestatu, valdytojo namas, administracijos namas, 2 arklidės, akmeniniai ir mediniai tvartai, 2 mediniai tarnų namai, daržinė, vandens malūnas. Daugelis šių pastatų išliko iki mūsų dienų, tik pakeitė paskirtį arba buvo perstatyti. XIX a. pab. ir XX a. pr. aplink sodybą buvo pristatyta daug vasarnamių, vasarą išnuomojamų net iš užsienio atvykstantiems vasarotojams. 5 vilos yra išlikusios iki mūsų dienų – deš. kelio pusėje, kuris veda nuo geležinkelio pervažos iki kilimų fabriko. Vasarotojų pramogoms buvo įrengta kavinė “Riviera”, kur rodydavo kiną, rengdavo koncertus ir vaidinimus. Šalia kavinės buvo nedidelė valčių prieplauka. Šiuo metu sodyboje dar gyvena 75 m. senutė, prisiminanti, kaip ežere plaukiojo mažytis garlaiviukas pramogautojams. Gastroliuojantys artistai buvo apgyvendinami nedideliame name su veranda, stovinčiame į r. nuo kavinės ant kalvos. Grafas Eugenijus Vladislovo Tiškevičiaus sūnus mėgo medžioti, todėl dvaro apylinkėse buvo rengiamos medžioklės, kuriose dalyvaudavo ir vasarnamių nuomininkai.

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB PRI autorinių darbų archyvas:

1. R. Firkovičius. Lentvario dvaro rūmai. Istoriniai tyrimai. 1980. F5 2509.

2. L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. 1991. F5 6135.

3. Respublikinės reikšmės gamtos paminklo pasas. 1983 09 10.

4. A. Didvalienė. Lentvario kilimų fabrikas. Administracinis pastatas. Techninis darbo projektas. Archit. statybinė dalis. 1976. F2 582-2.

5. A. Didvalienė, A. Sinekova. Lentvario kilimų fabrikas. Administracinis pastatas. Darbo brėžiniai. Archit. statybinė dalis. 1976. F2 582-3.

6. M. Bugailiškytė. Lentvario dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. 1995. I, II t. 

7. V. Balčiūnienė, A. Tauras. E. Andre kūrybinio palikimo apžvalga ir buv. Lentvario dvaro parko esamos padėties tyrinėjimai bei analizė. Vilniaus dailės akademija Mokslo ir kūrybos skyrius. 

8. K. Labanauskas, R. Kairienė. Želdynų tyrinėjimai. Lentvario kilimų fabriko (Lentvario dvaro parko) restauracijos projektas. 1989. I, II, III t.; 1990. IV, V t.

9. R. Kairienė. Lentvario kilimų fabriko administracinio pastato interjerų ir reprezentacinės zonos sutvarkymo projektas. 1986.

10. J. Staniulis, A. Kairys, I. Lukošiūnas. Lentvario dvaro parko restauracija. Tvenkinių regeneravimo projektas. 1988. Respublikinis vandens ūkio projektavimo institutas.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	R. Žvirblis. Lentvario kilimų fabrikas. Administracinis pastatas (dvaro rūmai). Archit.-archeologiniai apmatavimai. 1975. F2 582-1.

	 9.
Kiti duomenys

	
	Žr. III p. 7.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Dvaro sodyba vertinama, kaip visiškai išlikęs autentiškas dvaro sodybos ansamblis. Sodybos teritorijos dabartinis panaudojimas (labai artimas istoriniam) nepadarė pokyčių, kurie būtų negrįžtami.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 21
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22202
Kultūros vertybės kodas:

G12K1
Objekto Nr. sankaupoje:

1
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 15949


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Lentvario

	 8.
Savivaldybė
	 Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Rūmai stovi p. sodybos dalyje, nedideliame Lentvario ežero pusiasalyje. Tarp rūmų ir ežero pakrantės yra 110-120 m atstumas.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Rūmai šiuo metu naudojami kaip administracinis pastatas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	48 x 27 x 20; rūmų aukštos su bokšto smaile 52 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Gelžbetoniniai, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio sienos mūrinės, vienalytės. Antžeminės pastato dalies – plytų mūro, vienalytės. Išorinė sienų pusė netinkuota. Pertvarinės sienos – plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Gelžbetoninės (pokarinės).

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas cinkuota skarda. Konstrukcija – gegninė (pokario metais pakeista, gerokai sumažinus stogo nuolydį).

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Rūmų planas stačiakampės formos. Rūsys yra tik po p. pastato rizalitu. Trys rūsio patalpos sujungtos tarpusavyje. Pirmo rūmų aukšto planinė struktūra yra sudėtinė. Ją sudaro koridorinio ir bekoridorinio tipų junginys. Bekoridorinis planinis junginys yra pastato rizalitinėse dalyse, kuriose įrengtos laiptinės. Antro rūmų aukšto planinė struktūra yra bekoridorinė. Šio aukšto planą sudaro centrinė dominuojanti patalpa (teatro ir kino salė), jungianti įvairias izoliuotas ir pereinamas patalpas. Trečio rūmų aukšto planinė struktūra – koridorinė.

Rūmų tūrinė struktūra yra sudėtinė. Ją sudaro koncentruotas, vieningas pastato tūris ir dominuojantis aukštas bokštas.

Pastatyti ant aukštos terasos Lentvario ežero pusiasalyje neogotikiniai rūmai su aukštu bokštu vizualiai vyrauja apylinkėse ir sudaro vieną ir kompozicinių centrų vietovaizdyje.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Rūmų pagrindinis – š.v. fasadas yra tūrinis centrinis. Šį fasadą formuoja vidurinėje dalyje dominuojantis centrinis rizalitas. Š.r. ir p.v. fasadai taip pat yra tūriniai centriniai. P.r. fasadas – tūrinis tolygus. Jį formuoja tolygiai išsidėstę trys rizalitas.

Rūmai stačiakampiai su aukštu bokštu, galiniais ir centriniu rizalitais, iš kurių du su trisieniais galais. Pastato stogas dvišlaitis. Prieš karą jis buvo gerokai statesnis, dengtas skardos čerpėmis ir pagyvintas grakščiais neogotikiniais stoglangiais. Fasadus paįvairina angliškosios gotikos stiliaus aukšti ažūriniai kelių kanalų kaminai, stovintys ir išilgai ir skersai rūmų ašies.

Netinkuotas raud. plytų mūras gražiai derinasi su balto tinko cokoliu, dantytomis kampinėmis mentėmis (rustais) langų apvadais, traukomis, karnizais, heraldikos elementais. Pagr. fasado simetriją ardo didysis bokštas. Centrinis rizalitas kiek aukštesnis už galinius. Jo centre yra aukšta smailiaarkė portalo anga, antrąjį aukštą puošia plastiški Tiškevičių giminės herbai, o frontoną – langai, įkomponuoti į aklinus gotikinius masverkus. Juos supa frontono viršūnę siekianti plati pleištinė arka. Rizalito kampus akcentuoja penkiabriauniai kontraforsai. Galinių rizalitų langai – stačiakampiai, skirtinguose aukštuose įvairiai sugrupuoti – po 3, 3 ar 4.

Bokštas matomas iš visų pusių, yra 6 aukštų, su 4 erkeriniais bokšteliais kampuose ir aukšta aštuonsienės piramidės formos smaile. Yra išlikusi autentiška stogo danga – skardos čerpės. Tarp erkerių bokštą juosia arkinis frizas, virš jo – arkados, imituojančios mašikulas. Tai suteikia bokštui efektingą gynybinio statinio įspūdį.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškos architektūrinio dekoro sistemos išliko tik rūmų fasaduose. Interjero dekoras sukurtas prieš keletą metų. Rūmų planinė struktūra pakeista. Pokario metais rekonstruojant šį patalpą išgriautos trys senosios laiptinės, panaikintas paradinis vestibiulis centriniame rizalite. Naujajame interjere dominuoja 4 II a. salės. Didžiausia iš jų – tai teatro ir kino salė. Šioje patalpoje yra tradicinių formų karnizas, puoštas meandro motyvu. P.v. sienoje (centr. rizalito dalyje) įdėti vitražiniai langų stiklas. Vitražų siužetas – žmonių figūros. Gretima salė į š. pusę taip pat dekoruota tradicinių formų karnizine juosta. Karnizo traukas atkartoja plafono juostos, šiek tiek paryškintos polichromiškai. Salėje yra dvi lubų rozetės. Š.v. sienoje įdėti trys vitražiniai langai. Vitražų siužetas – Leliva ir Tiškevičių herbai.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Neogotikinis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Apie 1850 m. dvarą įsigijo grafas Juzefas Tiškevičius. Jam valdant, suformuota sodyba su neogotikiniais pastatais. Dvaro rūmai buvo statomi dviem etapais. XIX a. 6-7-ame d-mečiose juos, atrodo, statė pagal architekto Gustavo Šachto projektą. Štai kaip aprašo pirmuosius rūmus E. Chlopickis, lankęsis čia apie 1887 m. Beje, jis lankėsi čia vasarą, kai grafas Juzefas buvo išsikėlęs į Kretingą, todėl į vidų keliautojas nepateko. E. Chlopickis apibūdina pastatą, kaip “rūmelį”, pastatytą “šveicariškame” stiliuje, pasižymintį tik bokštu ir plačiu prieangiu. Rūmai buvo 2 ir 3 aukštų, bokštas – 58 aukštų su kampiniais neogotikiniais erkeriniais bokšteliais.

Tokius Lentvario rūmus šiandien tegalime pamatyti dailininko Napoleono Ordos 1875-1877 m. piešiniuose.

Antrasis statybos etapas vyko po 1890 m., mirus grafui Juzefui Tiškevičiui. Dvaras atiteko jo sūnui Vladislavui. Jis buvo didelis meno žinovas ir kolekcionierius, ilgus metus išgyvenęs Italijoje. Grafas Vladislavas nusprendė perstatyti rūmus, jie tikriausiai neįtiko jo meniniam skoniui. 1899 m. rūmai perstatyti pagal belgų architekto Vego (de Weagh) projektą. Rekonstrukcijoje dalyvavo architektas Tadas Rastvorovskis, inžinierius Antonovičius.

Sofija Potocka prisimena, kad motyvus rūmams jos tėvas sėmė iš periodinio žurnalo “Country Life” numerių. Perstatytų rūmų architektūra, inspiruota anglų vėlyvosios gotikos, tapo dar ryškesnių neogotikinių formų. Jie buvo dviaukščiai, su 2-4 aukštų rizalitais bei efektingu šešiaaukščiu bokštu. Tarp centr. ir šoninių rizalitų pagr. š.v. fasade buvo dvi atviros trijų pusapskričių arkų arkados, virš jų ant baliustradų stovėjo keturių vejų skulptūros, atgabentos iš Varšuvos Dekuto rūmų. Pagr. portalo durys kartu su akmeninėmis staktomis, puoštomis reljefais, buvo atgabentos iš Italijos. Virš II a., tarp rizalitų, puikavosi grakštūs stoglangiai, š.r. trisienį rizalitą vainikavo neobarokiniai plastiniai kartušai su Tiškevičių ir Horvatų herbais. Iki šių dienų neišliko nei minėtos arkados, skulptūros, itališkos durys, nei neorokokiniai kartušai. Neišliko ir interjerai, jų puošyba, baldai bei kitokia įranga. Tačiau apie ją turime nemažai informacijos iš praeito šimtmečio periodikos, amžininkų prisiminimų. Ypač daug žinių gali pateikti Varšuvoje gyvenanti Sofija Potocka – paskutiniojo savininko Tiškevičiaus palikuonė.

Pirmajame rūmų aukšte reprezentatiškiausia buvo turtinga biblioteka. Sieninėse raudonmedžio spintose glūdėjo pagrinde istorijos, meno ir beletristikos veikalai. Biblioteka buvo prašmatniai mebliuota angliškai ir prancūziškais baldais. Šalia buvo svečių kambariai, ūkinės bei sanitarinės patalpos (rūmai buvo įrengti labai praktiškai ir naujoviškai). Koridoriuje buvo pakuros, prie kurių prijungtais vamzdžiais cirkuliavo karštas oras, apšildydamas visą pirmąjį ir antrąjį aukštus.

Antrasis aukštas buvo reprezentacinis. Virš bibliotekos – puošnioji banketų salė. Ją puošė biblioteka vertingų paveikslų. Gretimą valgomąjį puošė 12 XVII a. Romos imperatorių skulptūrų. Jos buvo padarytos iš juodmedžio ir užkeltos ant gausiai raižytų paauksuotų postamentų. Banketų salėje kabėjo taip pat vertingi paveikslai.

Visuose rūmuose buvo daug elementų atvežtų iš užsienio, pagrinde iš Italijos. Tai paradinės durys, pagamintos iš ąžuolo, gausiai dekoruotos didelėmis rozetėmis, kopijuotos nuo Palazzo dei Marcanti Bolonijoje. Durų stakta buvo akmeninė, puošta raižytais akanto lapais. Vladislavas Tiškevičius iš Italijos atgabeno 10 vėlyvojo klasicizmo vidinių durų, dažytų tamsiai žaliai, dekoruotų spalvotais medalionais. Kitos 20 porų durų buvo taip pat iš Italijos. Tai buvo raudonmedžio durys su nesikartojančiais raižyniais. Be durų taip pat buvo atvežti dar ir nekilnojami įrengimai: marmuriniai ir smiltainio židiniai, o iš kilnojamų – baldai, – marmurinės ir kitokios skulptūros, paveikslai, bronzos ir sidabro dirbiniai. Tai buvo beveik pilnas dviejų Romos rūmų Torlonia ir Govana apstatymas. Rūmuose buvo didelė vertingų paveikslų kolekcija, tame tarpe ir visa eilė Tiškevičių šeimos narių portretų. Buvo raudonmedžio fortepijonas su sidabrinais ir juodmedžio klavišais, didelė ginklų kolekcija, unikalūs šviestuvai: vestibiulyje ant ilgos sidabrinės grandinės kabėjo XVII a. milžiniška bažnytinė lempa iš paauksuoto sidabro, papuošta meistriškai išraižytomis religinėmis scenomis.

Dalis šios vertingos baldų bei meno kūrinių kolekcijos 1915 m. buvo išvežta į Rusijos gilumą, kur ir dingo 1917 m. Kita dalis buvo išgabenta į Vilnių, Trakų g. 11, o iš ten į Varšuvą, į rūmus Senatorių gatvėje. Šie rūmai sudegė Varšuvos sukilimo metu. Lentvario Tiškevičių archyvo ir bibliotekos likimas nežinomas. Neoklasicistinės tapybos durys išgabentos į Varšuvos karališkus rūmus. Keturių vėjų skulptūros – į Varšuvos Dekuto rūmus. Po 1920 m. nusiaubti rūmai buvo užkonservuoti, o gyvenama buvo ūkinio sektoriaus pastatuose.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	XIX a. 6-7-ame d-mečiose archit. G. Šachtas. 1899 m. archit. Vegas; T. Rostvorovskis.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juzefas Tiškevičius; Vladislavas Tiškevičius.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. 7-ame d-metyje

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB PRI autorinių darbų archyvas:

11. R. Firkovičius. Lentvario dvaro rūmai. Istoriniai tyrimai. 1980. F5 2509.

12. L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. 1991. F5 6135.

13. A. Didvalienė. Lentvario kilimų fabrikas. Administracinis pastatas. Techninis darbo projektas. Archit. statybinė dalis. 1976. F2 582-2.

14. A. Didvalienė, A. Sinekova. Lentvario kilimų fabrikas. Administracinis pastatas. Darbo brėžiniai. Archit. statybinė dalis. 1976. F2 582-3.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	R. Žvirblis. Lentvario kilimų fabrikas. Administracinis pastatas (dvaro rūmai). Archit.-archeologiniai apmatavimai. 1975. F2 582-1.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 21
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22203
Kultūros vertybės kodas:

G12K2
Objekto Nr. sankaupoje:

2
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 15949


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Namai

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Lentvario

	 8.
Savivaldybė
	 Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Namas stovi centr. sodybos dalyje, maždaug 25 m į š.r. nuo Lentvario ežero 150 m į š.v. nuo rūmų.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Lentvario seniūnija.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Š.v. pusėje padrėkę, cokolinė dalis aptrupėjusi.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	I a. sienos akmenų mūro. Pastato kampai, angų kraštai – plytų mūro, tinkuoti. II a. sienos – rąstų, apkaltos lentomis. Vinys kalvių darbo.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Konstrukcija – gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Namas yra “H” raidės plano, 2 aukštų, su rūsiais. Pastato planinė struktūra šiuo metu yra mišri. Šiame name gyvenanti 72 metų moteris prisimena dvaro laikotarpio pastato išplanavimą. Planinė struktūra buvo sudėtinė, anfiladinė. Šiuo metu dar yra išlikusios interjero dvivėrių durų profiliuotos lamperijos. Pastato tūrinės struktūros tipas – atviras.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagr. pastato fasadas (p.r.) – tūrinis, tolygus. P.v. fasadas – plokštuminis, decentralizuotas. Š.v. – tūrinis, tolygus. Š.r. – plokštuminis, tolygus. Dvaro laikotarpiu pastatas buvo papuoštas medžio drožiniais: prieangis, baliustrados, atviros galerijos stulpai, II a. kampų apkalimai. Šiuo metu drožiniai sunykę. I a. fasadai yra akmenų mūro su tamsiais akmenukais baltame skiedinyje. Fasadai puošti plytų mūro tinkuotais kampiniais piliastrais, karnizais ir langų apvadais. Š.p. jungties su galerijomis I a. arkos dabar yra užmūrytos.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Prieškarinis, autentiškas namo interjeras neišlikęs. Šiuo metu gyvenantys žmonės name pristatė pertvarų, pašiūrių galerijoje ir I a. š.p. jungtyje. Interjerai utilitarūs, skurdūs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Būdingos liaudiškos medinės architektūros tradicijos.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Šis namas pažymėtas ir 1873 ir 1891 m. dvaro inventoriuose, planuose. Paskutiniajame jis žymimas Nr. 16 ir pavadintas administracijos namu. Tai gali būti pat seniausias dvaro pastatas, nors tikslesnių istorinių žinių apie jį nerasta (matyt, Lentvario Tiškevičių archyvas žuvo karo metu). Į akis krenta medinėse namo sienose įkaltų vinių galvutės – visos vinys yra kalvio darbas, o ne fabrikinis (Tiškevičių valdomoje dvaro sodyboje buvo įsteigtas vinių fabrikas). Buv. dvaro tarnautojo V. Kalendos pasakojimu, tiek jo tėvai, tiek grafai šį namą vadino “senuoju rūmu”. Perstatinėjant rūmus, būtent šiame name gyveno Tiškevičiai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab. –XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Po Pirmojo pasaulinio karo, užkonservavus rūmus, čia gyveno grafo Vladislavo sūnus su šeima.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB PRI autorinių darbų archyvas:

15. R. Firkovičius. Lentvario dvaro rūmai. Istoriniai tyrimai. 1980. F5 2509.

16. L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. 1991. F5 6135.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas neapmatuotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Namo architektūra skiriasi nuo kitų pastatų architektūros. Daugiausiai tai XIX a. pab. “plytų stiliaus” statiniai. Šis namas puoštas medžio drožiniais ir medinėmis galerijomis bei prieangiu. Yra pastatytas remiantis liaudiškomis tradicijomis.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22204
Kultūros vertybės kodas:

G12K3
Objekto Nr. sankaupoje:

3
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 15949


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kavinė 

	 2.
Vardas
	 “Riviera”

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Lentvario

	 8.
Savivaldybė
	 Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Kavinė stovi p.v. sodybos pakraštyje, pakalnėje, ant Lentvario ežero kranto.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Lentvario seniūnija.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, juostiniai. Požeminėje dalyje gali būti ir akmenų mūro (išlikę senieji oranžerijų pamatai).

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raud. plytų mūro, vienalytės. P.r. fasado siena netinkuota. Likusios sienos neseniai nutinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Šiuo metu yra įrengta betoninė perdanga, dalijanti pastato vid. erdvę į 2 aukštus.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Konstrukcija – gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kavinė yra stačiakampio plano su vėlyvais priestatais. Pastato planinė struktūra, matyt, buvo salinė su beglaudžiančia nedidele patalpa š.v. dalyje. Kavinė kompaktinio tūrio.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagr. kavinės fasadas (p.r.) yra orientuotas į Lentvario ežerą. Jis – plokštuminis, centrinis. P.v. fasadas yra plokštuminis, tolygus. Š.v. – tūrinis, decentralizuotas. Š.r. fasadas taip pat tūrinis, decentralizuotas. Pagr. kavinės fasadas papuoštas 2 atlantų skulptūromis. Virš centrinės angos įtvirtintas metalinis ažūrinis kronšteinas šviestuvui. Šis fasadas yra raud. plytų mūro. Jis pabrėžia šviesias atlantų figūras. Šios skulptūros nėra visiškai vienodos. Šiek tiek skiriasi atlantų draperijos. Šiuo metu statulos truputį apdaužytos.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Kavinės interjeras neišlikęs. Šiuo metu esantis parduotuvės interjeras yra utilitarus ir apleistas.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo stilius.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	1891 m. dvaro inventoriaus plane kavinė dar nepažymėta. Šioje vietoje tuo metu stovėjo oranžerijos. Kavinė “Riviera” galėjo būti pastatyta iš kurios nors oranžerijos arba pastatyta ant jos pamatų. Tai buvo labai svarbi vasaros pramogų vieta. Abipus kavinės buvo įrengti stikliniai paviljonai. R. paviljone buvo estrada atlikėjam. Abiejų paviljonų pamatai buvo gana aukšti, mūriniai, matyt, oranžerijos liekanos.

Šiuo metu pastatas apleistas. Visai neseniai čia buvo parduotuvė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Vladislavas Tiškevičius.

	 5.
Pastatymo data
	Apie 1900 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB PRI autorinių darbų archyvas:

17. R. Firkovičius. Lentvario dvaro rūmai. Istoriniai tyrimai. 1980. F5 2509.

18. L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. 1991. F5 6135.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas neapmatuotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22205
Kultūros vertybės kodas:

G12K4
Objekto Nr. sankaupoje:

4
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 15949


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Vandens malūnas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Lentvario

	 8.
Savivaldybė
	 Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Malūnas stovi sodybos v. pakraštyje, prie upelio, maždaug 110 m į š.v. nuo Lentvario ežero.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Lentvario seniūnija.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Pamatai be akivaizdžių deformacijų.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raud. plytų mūro, vienalytės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Konstrukcija – gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Malūnas yra stačiakampio plano, vieno aukšto, su cokoliniu aukštu. Pastato planinė struktūra – sudėtinė. Š.v. pusėje struktūra yra bekoridorinė, susisiekiančių patalpų, p.r. pusėje – salinė. Malūno tūris kompaktiškas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Malūno p.r. fasadą galima apibūdinti kaip tūrinį, centrinį. Centr. jo dalyje dominuoja du masyvūs kontraforsai. Likę malūno fasadai yra plokštuminiai, tolygūs. Pastatas netinkuotas, išradingai papuoštas raud. plytų dekoru, neogotikiniais elementais. I ir cokolinio aukštų angų sąramos plokščios, pleištinės. Palėpės angų sąramos – arkinės, segmentinės.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas pastato interjeras neišlikęs. Visa malūno įranga sunaikinta, o medinio malūno rato, kurį suko kanalo vanduo, nelikę nė pėdsako.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	“Plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Vandens malūnas pažymėtas 1873 ir 1891 m. dvaro inventoriuose planuose. Matyt, jis pastatytas tarp 1819 ir 1873 m. Turto surašymo aktuose 1819 m. Šachnoms skirtoje žemėje malūnas neminimas. Malūnas veikė iki Antrojo pasaulinio karo.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB PRI autorinių darbų archyvas:

19. R. Firkovičius. Lentvario dvaro rūmai. Istoriniai tyrimai. 1980. F5 2509.

20. L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. 1991. F5 6135.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas neapmatuotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22206
Kultūros vertybės kodas:

G12K5
Objekto Nr. sankaupoje:

5
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 15949


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Daržinė

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Lentvario

	 8.
Savivaldybė
	 Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Daržinė stovi sodybos v. pakraštyje, prie upelio, maždaug 15 m į š.r. nuo vandens malūno ir apie 80 m į š.v. nuo Lentvario ežero.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Lentvario seniūnija.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Tai visiškai apleistas, sudegęs pastatas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Pamatai be akivaizdžių deformacijų.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raud. plytų mūro, vienalytės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra. Sprendžiant iš likusių frontonų, pastato stogai buvo dvišlaičiai.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Daržinė 1 aukšto, “T” raidės plano. Pastato planinė struktūra sunaikinta gaisro. Daržinės tūrinė struktūra buvo atvira.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Daržinės p.r. fasadas – tūrinis, decentralizuotas. Prie jo glaudžiasi nedidelis priestatėlis (šunininko butukas). P.v. fasadas – tūrinis, centrinis. Š.v. fasadas – plokštuminis, decentralizuotas. Š.r. fasadas – plokštuminis, tolygus. Pastatas netinkuotas, raud. plytų mūro. Fasadų dekoras – durų ir langų segmentinės sąramos, karnizas, piliastrai, raud. plytų stulpas su betoniniu rutuliu viršuje.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	“Plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Daržinė pažymėtas 1873 ir 1891 m. dvaro inventoriuose planuose. Vienoje linijoje su p.r. daržinės fasadu buvo išvažiuojamieji vartai, o p.r. fasado priestate buvo šunininko butukas. Pono V. Kolendos pasakojimu, šioje daržinėje nuomininkas laikė nuimtą derlių. 

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB PRI autorinių darbų archyvas:

21. R. Firkovičius. Lentvario dvaro rūmai. Istoriniai tyrimai. 1980. F5 2509.

22. L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. 1991. F5 6135.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas neapmatuotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image7.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22207
Kultūros vertybės kodas:

G12K6
Objekto Nr. sankaupoje:

6
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 15949


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Arklidė

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Lentvario

	 8.
Savivaldybė
	 Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Arklidė stovi centr. sodybos dalyje, maždaug 15 m į š. nuo Lentvario ežero.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Lentvario seniūnija.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Šiuo metu čia yra sandėliai ir viešieji tualetai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Skaldytų akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, vienalytės, išorėje netinkuotos. Interjere sienos ir pertvaros tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės. Pagr. korpuse tinkuotos. Rizalito perdanga– medinė, sijinė. Ją palaiko dviem eilėm sustatyti mediniai stulpai.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Konstrukcija – gegninė, medinė. Rizalito dalyje konstrukcija sutvirtinta įvairiais elementais, taip pat ir metalo stygomis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Arklidė pastatyta rusiškos “G” raidės formos, vieno aukšto, su mansardomis. Pastato tūrinės struktūros tipas – pusiau atviras. Stogas dvišlaitis, status, su paaukštintais mūriniais mansardos stoglangiais. Stoglangiai dvišlaičiai. Centr. pastato dalyje esančių stoglangių tūris žymiai didesnis nei kraštinių. Arklidės planinė struktūra – sudėtinė. Š.v. dalyje (rizalite), planinė struktūra – salinė. Likusioje pastato dalyje yra galerinis išplanavimas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P.v. (pagr.) fasadas yra tūrinis, decentralizuotas. Š.v. fasadas – plokštuminis, decentralizuotas. Š.r. fasadas tūrinis, decentralizuotas. P.r. – tūrinis, centrinis. Šis pastatas yra labai įdomios architektūros. Nežiūrint į tai, kad visi didieji langai su pleištinės formos sąramomis yra užmūryti, pastatas neprarado savo didingumo. Raud. plytų neogotikiniai fasadai papuošti įvairiom detalėm. Yra išlikę galinius frontonus puošiantys aštuonkampiai bokšteliai (turai). P.r. fasado įėjimai papuošti dviem vienodom (atlietom betoninėm?) akmeninėm galvom. Įėjimą pro maniežo vartus puošia betoniniai bokšteliai. Š.v. dalyje (rizalite) įėjimas iš p.v. pusės papuoštas įmantriu angos aprėminimu: piliastrais, smailiaarke sąrama, atlietu Tiškevičių ir Leliva herbu.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas pastato interjeras beveik sunaikintas. Š.v. dalyje (rizalite) perdangos į mansardinį aukštą lygyje yra išlikusios įdomios metalinės detalės. Tai galėjo būti kronšteinas, laikęs laiptų aikštelę. Kronšteinas susideda iš dviejų lietų sudėtingo piešinio metalo detalių. 

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Neogotika.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Arklidė pažymėta 1873 ir 1891 m. dvaro planuose. Vienas šalia kito stovėjo 4 pastatai ir sudarė uždarą kompleksą. Tai buvo tvartai: didelis mūrinis ir mediniai. Mediniai tvartai iki mūsų dienų neišliko. XX a. pr. iki Antrojo pasaulinio karo šiame pastate buvo arklidė. Jau amžiaus pradžioje Lentvario dvaras garsėjo savo arklidėmis ir jose auginamais žirgais. XX a. vietoje buv. medinių tvartų, kurie matosi XIX a. planuose, buvo išmūryta akmeninė siena taip, kad sudarytų atvirą maniežą (barstytą smėliu) žirgų mankštinimui. Tvoros likučiai išliko iki mūsų dienų. Šalia dabartinių tualetų buvo vartai, vedę į atvirą maniežą. Š. arklidžių dalyje buvo ir dengtas maniežas. Prie dengto maniežo r. fasado buvo įrengtas voljeras šunims laikyti (iš geležinio tinklo). Virš arklidžių gyveno 2 arklininkų šeimos.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Tiškevičiai.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB PRI autorinių darbų archyvas:

23. R. Firkovičius. Lentvario dvaro rūmai. Istoriniai tyrimai. 1980. F5 2509.

24. L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. 1991. F5 6135.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas neapmatuotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image8.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22208
Kultūros vertybės kodas:

G12K7
Objekto Nr. sankaupoje:

7
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 15949


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Namas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Lentvario

	 8.
Savivaldybė
	 Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Namas stovi centr. sodybos dalyje, maždaug 20 m į p. nuo arklidės ir 40 m į š.r. nuo Lentvario ežero pakrantės.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Lentvario seniūnija.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyventojų butai, biblioteka, veterinarinė ambulatorija-vaistinė.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Cokolinio aukšto sienos akmenų mūro, vienalytės. I a. – raud. plytų mūro, vienalytės. Pertvaros medinės, karkasinės, tinkuotos. 

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas skarda. Konstrukcija – gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Gyvenamas namas yra stačiakampio plano, vieno aukšto. Yra ir cokolinis aukštas. Pastato planinė struktūra mišri. Dominuoja bekoridorinė susisiekiančių patalpų struktūra. Gyv. namo tūris – kompaktinis.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pastato p.r. ir š.r. fasadų tipas yra tūrinis, decentralizuotas. P.v. fasadas yra plokštuminis, centrinis, o š.v. – plokštuminis, decentralizuotas. Namo cokolinio aukšto sienos iš tašytų akmenų, kampuose iš raud. plytų mūro suformuoti rustai. I a. netinkuotas, raud. plytų mūro. Fasadą iš ežero pusės puošia skulptūrinė avino galva. Š.v. fasade išliko įdomus neorokokinis plastinis dekoras, kuris yra retas “plytų stiliaus” pastatuose.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Prieškarinis namo interjeras neišlikęs. Pastato patalpos šiuo metu yra utilitarios ir skurdžios.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	“Plytų stilius”. Pastato dekore jaučiasi neogotikos įtaka. Yra ir neorokokinių detalių.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Šis namas pažymėtas 1873 ir 1891 m. dvaro planuose. 1891 m. plane jis įvardintas kaip valdytojo namas. Pastato fasade įdomus neorokokinis plastinis dekoras, o tai rodo jo išskirtinumą iš kitų pastatų. Po rūmų užkonservavimo čia gyveno grafas Vladislavas Tiškevičius. Anksčiau šio pastato rūsyje buvo įrengta ledainė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Tiškevičiai.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Po rūmų užkonservavimo čia gyveno grafas Vladislavas Tiškevičius su žmona Marija-Kristina. Šiame name grafas ir mirė 1936 m.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB PRI autorinių darbų archyvas:

25. R. Firkovičius. Lentvario dvaro rūmai. Istoriniai tyrimai. 1980. F5 2509.

26. L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. 1991. F5 6135.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas neapmatuotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image9.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22209
Kultūros vertybės kodas:

G12K8
Objekto Nr. sankaupoje:

8
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 15949


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Arklidė-namas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Lentvario

	 8.
Savivaldybė
	 Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Arklidė-namas stovi centr. sodybos dalyje, prie tvenkinio maždaug 25 m į š.r. nuo namo Nr. 2. Į p. pusę nuo tarnų namo prasideda rūmų parteris.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Lentvario seniūnija.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	I aukšto sienos akmenų mūro, vienalytės. II a. – raud. plytų mūro, netinkuotos fasaduose. Pertvaros medinės, karkasinės, tinkuotos. 

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės, apkaltos statybinių kartonu.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Konstrukcija – gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Namas yra stačiakampio plano, 2 aukštų, su mansarda. Pastato I a. planinė struktūra šiuo metu yra mišri. Vyrauja bekoridorinė susisiekiančių patalpų struktūra. II a. planinė struktūra nedaug pakitusi. Ji tebėra koridorinė. Pastato tūris – kompaktinis.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P.r., p.v. ir š.v. fasadai yra tūriniai, centriniai. P.r. ir š.v. fasaduose dominuoja atviros laiptinės ir jų architektūrinis dekoras: I a. arkinė kolonada, II a. ažūrinis parapetas. P.v. fasade dominuoja mansardinio aukšto frontonas bei simetriški tūriniai įėjimai į I a. Š.r. fasadas – plokštuminis, centrinis. I a. sienos skaldytų akmenų. Akmenys preciziškai suglausti, mūro siūlės beveik nepastebimos. II a. sienos – raud. plytų mūro. Jos papuoštos ornamentiniu karnizu bei tarpaukštine juosta. Daugiausiai dekoruoti š.v. ir p.r. fasadai: virš arkinės kolonados – raud. plytų ažūrinis parapetas. Parapetas apskardintas, iš kraštų jis užsibaigia aštuonkampiais dekoratyviniais bokšteliais. Aštuonkampiai bokšteliai su arkutėmis vainikuoja ir galinius pastato fasadus.

Iš reprezentacinio į ūkinį kiemą galima buvo patekti pro dvejus vartus. Išliko š.r. vartai. Jie glaudžiasi prie p.r. tarnų namo fasado. Šiuo metu vartų anga užmūryta, funkcionuoja tik varteliai, besiglaudžiantys prie namo. Vartų stulpai dekoruoti rustais, kurie yra suformuoti iš raud. plytų mūro. Tarpus tarp rustų užpildo skaldytų akmenų mūras. Stulpai vainikuoti karnizais ir dideliais betoniniais rutuliais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Yra išlikusios kai kurios autentiškos interjero detalės I a. Tai keramikinėmis plytelėmis grįstos grindys ir vieneri vartai – durys rytiniame p.r. fasado kampe. II a. interjerai šiuo metu utilitarūs ir skurdūs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Neogotika.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Šis pastatas pastatytas dar prie Juzefo Tiškevičiaus, tarp 1850–1873 m. Pastatas pažymėtas 1873 m. dvaro inventoriniame plane ir yra matomas viename iš Napoleono Ordos piešinių. Šiame pastate, I a. buvo laikomi vežimai ir karietos. Pastato p.r. ir š.v. galuose dar buvo laikomi ir arkliai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juzefas Tiškevičius.

	 5.
Pastatymo data
	1850-1873 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB PRI autorinių darbų archyvas:

27. R. Firkovičius. Lentvario dvaro rūmai. Istoriniai tyrimai. 1980. F5 2509.

28. L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. 1991. F5 6135.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas neapmatuotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image10.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22210
Kultūros vertybės kodas:

G12K9
Objekto Nr. sankaupoje:

9
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 15949


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Bokštas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Lentvario

	 8.
Savivaldybė
	 Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Bokštas stovi š.v. sodybos dalyje. Bokštas pastatytas dvaro parke ant kalvos.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Kilimų fabriko produkcijos bei istorijos muziejus.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raud. plytų mūro, vienalytės, interjere nutinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	I a. – skliautinė, aštuonkampė, tinkuota. II ir III a. – plokščios, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Konstrukcija –medinė, sudėtinga. Forma – daugiašlaitė piramidė. Dengtas skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Bokštas 3 aukštų, sudėtingo plano, įdomios konstrukcijos ir puošybos. Pastato tūris kompaktinis, stogas daugiašlaitės piramidės formos. Bokšto planinę struktūrą galima apibūdinti kaip dviejų susisiekiančių patalpų darinį. Dominuoja aštuonkampė patalpa. Prie jos šliejasi mažesnė, pusapskritiminė patalpėlė. Kurioje dabar įrengti sraigtiniai laiptai.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Bokšto p. fasadas –  plokštuminis, centrinis. V. ir r. fasadai – tūriniai, decentralizuoti. Š. bokšto fasadas – tūrinis, centrinis. Pastato architektūra labai savita. Matomai, didelės įtakos jai turėjo koplyčios funkcija. Labai sudėtingas bokšto karnizas. Subtiliai profiliuotų plytų ornamentas imituoja gotikinių masverką. Kiekvienas bokšto kampas vainikuotas aštuonkampe fiala, kuri per kronšteiną remiasi į pastato mūrą. Pusapskritiminės pastato dalies karnizas žymiai paprastesnis. Tai geometrinis ornamentas su kvadratinės formos nišutėmis. Labai efektingos aštuonkampės bokšto dalies nišos. Jos rėmina arkinės pastato angas net per du aukštus. Nišų lunetės išmūrytos labai kruopščiai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	I a. skliautas aštuonkampis, tinkuotas. Skliauto briaunose išmūrytos nerviūros ir kronšteinėliai. Jie taip pat tinkuoti. Šiuo metu bokšte yra parketinės grindys. Pusapskritinėje patalpoje įrengti metaliniai sraigtiniai laiptai. Išlipti ant stogo galima per liuką III a. lubose. Langus II ir III aukštuose dengia medinės langinės su kalvio darbo apkaustais. II aukšte yra sudėto vitražiniai langai.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Neogotika.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Dėl dokumentų trūkumo sunku atsekti bokšto statybos datą, bei tolesnę jo istoriją. Z. Potocka šį bokštą vadina XVII a. rūmelio liekana. Tačiau 1848 m. dvaro inventoriuje jokių žinių apie rūmelį nėra, todėl šis teiginys abejotinas. Juzefas Tiškevičius čia įrengė gyvenamas patalpas tarnams, o štai V. Kolenda neprisimena čia buvus gyvenamų patalpų. Jo prisiminimai – tai vandens bokštas.

Kelia abejonių dabartinis stogo nuolydis. Viename Napoleono Ordos piešinyje antrame plane pavaizduotas aukštas, daugiakampis bokštas su fialomis virš karnizo. Bokšto stogas status su “žibintu” pačiame viršuje (L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. F5 6135).

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Tiškevičiai.

	 5.
Pastatymo data
	1850-1873 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. F5 6135.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB PRI autorinių darbų archyvas:

29. R. Firkovičius. Lentvario dvaro rūmai. Istoriniai tyrimai. 1980. F5 2509.

30. L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. 1991. F5 6135.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas neapmatuotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22211
Kultūros vertybės kodas:

G12K10
Objekto Nr. sankaupoje:

10
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 15949


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Namas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Lentvario

	 8.
Savivaldybė
	 Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Namas stovi centr. sodybos dalyje ant kalvos, maždaug 90 m į š.r. nuo Lentvario ežero.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Lentvario seniūnija.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Mūriniai, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų, apkaltos lentelėmis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Konstrukcija – gegninė, medinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas yra stačiakampio plano, vieno aukšto, su mansarda. Namo tūris kompaktinis. I a. planinė struktūra yra sudėtinė. Ji susideda iš kelių izoliuotų butų su bekoridorinu patalpų planavimu. Mansardinio aukšto planinė struktūra – koridorinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	

	
	Pastato p.r., š.v. ir š.r. fasadai – tūriniai, decentralizuoti. P.v. fasadas buvo plokštuminis tolygus, bet pastačius menkavertį priestatėlį (pašiūrę), fasadas tapo tūrinis decentralizuotas. P.r. fasado I a. priestatėliai (priebučiai) taip pat įtakoja fasado struktūrai.

Prieš karą pastatas buvo papuoštas medžio drožiniai: dailylentėmis, ornamentuotais angokraščiais. Šiuo metu drožiniai beveik sunykę.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras utilitarus ir skurdus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Be stiliaus bruožų.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Dėl dokumentų trūkumo sunku atsekti šio pastato statybos datą. Jis jau yra pažymėtas 1873 ir 1891 m. dvaro inventoriniuose planuose. 1891 m. plane jis įvardintas kaip nedidelis tarnų namas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Tiškevičiai.

	 5.
Pastatymo data
	1850-1873 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. F5 6135.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB PRI autorinių darbų archyvas:

31. R. Firkovičius. Lentvario dvaro rūmai. Istoriniai tyrimai. 1980. F5 2509.

32. L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istoriniai tyrimai. 1991. F5 6135.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas neapmatuotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22212
Kultūros vertybės kodas:

G12K11
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parkas

	 2.
Vardas
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Lentvario

	 6.
Savivaldybė
	Kariotiškių
	seniūnija
	Lentvario

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Į r. pusę nuo parko – Lentvario kilimų fabrikas, į p. – dvaro rūmai, už jų Lentvario ežeras. Į v. nuo parko ūkiniai dvaro pastatai. Į š. – jaunas lapuočių miškelis.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	Rekreacijai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Sodyba gausiai apželdinta ir pasižymi sudėtinga ir meniška vandenų sistema. Reljefingas parkas ekstravertas sudaro ryškų kultūrinio kraštovaizdžio formantą. Dirbtinai įrengiant 1850-1873 m. Lentvario ežerą buvo supiltas pylimas, vedantis į sodybą. Šis labai tapybiškas kelias su lapuočių eilėmis ir ežeru iš abiejų pusių suformuoja charakteringą dvaro prieigų perspektyvą.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Šiam peizažiniam parkui yra parinkta dėkinga vieta. Parko terenas nelygus, reljefingas, leidžiantis įrengti tvenkinių sistemą, kaskadinį upeliuką, tiltą-viaduką, kurio skliautai imituoja natūralią uolą.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	

	 4.
Aprašymas

	
	Lentvario dvaro parkas yra vienas gražiausių, ypatingo dėmesio vertas istorizmo epochos kūrinių. Šis parkas yra ekstravertas – atviras, su reginių vietomis ir apylinkes. Parko plano tipas – peizažinis. Būdingi kompozicijos bruožai: natūralus, nelygus teritorijos reljefus; didelis, plastiškai laisvos konfigūracijos atviras vandens telkinys; natūraliai augantys, plastiškų formų želdiniai; didelis medžių rūšių asortimentas; sudėtinga kompozicinė idėja; laisva erdvių kaita; dominuoja aptakių formų, būdingų gamtai, erdvės; sudėtingas vingiuotų takų ir alėjų tinklas, išnaudojantis visus reljefo nelygumus; kompozicijai būdinga asimetrija, sudėtingumas, jaukumas, laisvumas; visa kompozicija skirta gamtos grožiui išryškinti, visi komponentai priderinti prie gamtovaizdžio.

Iš pietų parką supa Lentvario ežeras, o iš rytų – trys grandine išsidėstę tvenkiniai. Į š. nuo kaskadinio upokšnio pakylama į daubelėje esančią žaidimų pievelę, o iš jos į apžvalgos kalvelę, ant kurios buvo įrengta pavėsinė iš ąžuolo šakų, dengta šiaudais. Kalvelės šlaitai ir kaskadinio upokšnio krantai kai kur sutvirtinti stambiais akmens luitais bei akmenimis, plastiškai sujungtais betonu, imituojant natūralią uolą. Taip pat padarytos ir akmeninių laiptelių grupės, įrengtos takų staigesnio nuolydžio ruožuose. Unikali pasivaikščiojimo takų kompozicija. Jie vingiuoja, raitosi kaskadinio upelio šlaitais, kyla ir leidžiasi nuo kalvų, ant kurių stovėjo įvairios skulptūros. Šiuo metu išlikusi tik kolona, ant kurios stovėjo Tado Kosciuškos biustas. Nuo takų atsiveria gražūs vaizdai, įdomios perspektyvos. Parko įdomybė yra tiltas viadukas per kaskadinį upokšnį ir greta vingiuojantį taką Jo skliautai atrodo tarsi iškalti natūralioje uoloje. Vakarinėje sodybos dalyje, parko pakraščiu teka bevardis upokšnis, kai kuriuose istoriniuose šaltiniuose įvardintas kaip kanalas. Upokšnis per sukrautą iš stambių akmenų krioklį įkrinta į ežerą. Kita įspūdinga ir graži parko vieta – pietinis kalvos su bokštu šlaitas. Čia vyrauja subrendę, gražiai nuaugę klevai, efektingos, gerai apžvelgiamos jų grupės. Šiaurinė kalvos dalis apaugusi maumedžiais. Šiek tiek charakterio nei kiti parko sklypai yra šiaurinė parko dalis. Čia beveik pusė visų medžių – pocūgės. Užpavėsinimas ir uždarumas sukelia nostalgiškumo įspūdį. Parke nėra medžių gamtos paminklų, nėra soliterių.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Po karo iš parko buvo išvežtos visos skulptūros. Nebėra ir pavėsinės apžvalgos aikštelėje. Kaskadinio upokšnio krantus formuojantys akmens luitai ir juos jungiantis betonas šiuo metu yra aptrupėję, vietomis gana blogos būklės.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko

	
	Parko aplinką darko greta jo esantis (š.r. pusėje) Lentvario kilimų fabrikas. Jei p. fabriko pusė (jo pastatų fasadai) palyginti nedaug tepasikeitė, tai v. pusė, naujoji korpusai yra žymiai didesnio tūrio ir agresyvių formų.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	Apie 1870 m.
	amžius
	

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	L. Balėnaitė. Lentvario dvaras. Istorizmo tyrimai.

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Parkas buvo pradėtas įrenginėti dar prie grafo Juzefo Tiškevičiaus. Parkas buvo sodinamas palaipsniui. Parko įrengimo darbai buvo atliekami kartu su vandens įrengimo darbais, t.y. apie 1870 m. Parko architektas buvo Eduardas Andre, be kita ko projektavęs ir įrengęs parkus ir kituose Tiškevičių dvaruose: Palangoje, Trakų Vokėje, Užtrakyje.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. Respublikinės reikšmės gamtos paminklo pasas. 1983 09 10.

2. V. Balčiūnienė, A. Tauras. E. Andre kūrybinio palikimo apžvalga ir buv. Lentvario dvaro parko esamos padėties tyrinėjimai bei analizė. Vilniaus dailės akademija Mokslo ir kūrybos skyrius. 

3. K. Labanauskas, R. Kairienė. Želdynų tyrinėjimai. Lentvario kilimų fabriko (Lentvario dvaro parko) restauracijos projektas. 1989. I, II, III t.; 1990. IV, V t.

4. J. Staniulis, A. Kairys, I. Lukošiūnas. Lentvario dvaro parko restauracija. Tvenkinių regeneravimo projektas. 1988. Respublikinis vandens ūkio projektavimo institutas.

5. M. Bugailiškytė. Lentvario dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. 1995. I, II t. AB PRI autorinių darbų archyvas.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Žr. III p. 7.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	1995 03 01

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Milda Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996 07 21
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

