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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:
MC 971
Kultūros vertybės kodas:
G254K
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC
	

	                                                                                                                                                                                                                                        (komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Dvaro sodyba

	
	

	 2.
Vardas
	Raudondvario

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC25725; 2) šiaurės oficina MC25726; 3) pietų oficina MC25727; 4) oranžerija MC25728; 5) žirgynas MC25729; 6) ūkvedžio namas MC25730; 7) ledainė MC25731; 8) šiaurinis svirnas MC25732; 9) pietų svirnas MC25733; 10) tvora su vartais MC25734; 11) parkas MC25735.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvaris

	 6.
Savivaldybė
	Kauno raj.
	seniūnija
	Raudondvario

	 7.
Apskritis
	Kauno

	 8.
Situacija
	Šalia Kauno–Jurbarko kelio, prie Nevėžio u.

	
	

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	

	                                                                                                                                                                                      (savininkas ir jo adresas)

	
	Žemė – Kauno raj. savivaldybės, pastatai – žiūrėti papildomus aprašus.

	10.
Valdytojas ir jo adresas
	

	11.
Panaudojimas
	Daugiafunkcinis


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Dvaro sodybos aplinka pakito į p.nuo sodybos (buv. ūkinė zona), susiformavus gyvenvietės

	
	užstatymui. Iš š. ir š.v. sodybą supa miškas, iš r. – Nevėžio u. slėnis.

	 2.
Teritorijos paviršius
	Aukštumos kyšulys ir Nevėžio u. šlaitas.

	
	

	 3.
Teritorijos plotas
	15,41 ha.

	
	

	 4.
Aprašymas
	

	
	Pagrindiniai dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (10 dvaro laikotarpio statinių) ir želdynai (parkas).

Dvaro sodybos vystymesi ryškūs šie formavimosi etapai:

I-asis – XVII a. pr.-XVII a. vid. Ansamblį sudarė rezidenciniai rūmai, vad. Pilimi (išlikę) ir neišlikę pastatai: į v. nuo pilies nedidelis mūrinis pastatas, ūk. zonoje – 2 arklidės, svirnas, tvartas, alaus bravorėlis. Per 1655-1661 m. karą sudegė ūkiniai pastatai, o pilis buvo išplėšta.

II-asis – XVIII a. II p.-XIX a. pr. Įvykdyta pilies I-oji rekonstrukcija, pastatyta pietų oficina, netoli oficinos – kepykla, mūrinis svirnas (neišlikęs). 1831 m. gaisro metu sudegė beveik visi dvaro pastatai, gerokai apnaikinta ir pilis.

III-iasis – XIX a. I p.(1832-1855 m.)-XX a. pr. Įvykdyta pilies II-oji rekonstrukcija, paaukštinta p. oficina, pastatyta š. oficina, ūkvedžio namas, vėjinis malūnas, oranžerija, svirnas, vežiminė, dviaukštė degtinės varykla, alaus bravoras, daržinė, 2 svirnai. Šio laikotarpio rekonstrukcijos pastatams suteikė neogotikos formas, ansamblį papildė parkas ir sodas.

Išskirtina:

Rūmai-pilis – renesanso ir manierizmo pavyzdys, su 1 bokštu, vieni seniausių, originaliausių ir vertingiausių pastatų Lietuvoje.

2 oficinos – originalūs neogotikos stiliaus pastatai.

Žirgynas – angliškosios neogotikos pavyzdys.

Oranžerija – be neogotikos, dar panaudoti ir klasicistiniai elementai.

2 svirnai – Vokietijoje paplitusio “arkadų stiliaus” pavyzdžiai.

Sudėtinio tipo parkas, rekonstruotas XIX a. vid.

Sodybos kompozicija, užstatymo struktūra.

Sodybos želdynai:

Parkas sudėtinio plano (žiūrėti papildomą parko aprašymą ).

Vandenys:

Dirbtiniai: 2 tvenkiniai ūkinėje zonoje.

Keliai ir takai:

Pagrindinis kelių ir takų tinklas, kurį apsprendė sodybos funkcinis ir kompozicinis zonavimas, išliko :kelias per gyvenvietę tarp dvaro ir bažnyčios; kelias griovoje į apačią link Nevėžio; netaisyklingos formos ovalo parterį prieš oranžeriją juosiantis kelias; akmenimis grįstas kelias tarp oranžerijos ir rūmų; centrinis takas, jungiantis parterį ir rūmus; dalinai išlikęs parko takų tinklas.

Mažosios architektūros formos:

Raudonų plytų ažūrinė tvora su metaliniais vartais ir varteliais ir raudonų plytų aklina tvora; XX a. paskutiniame dešimtmetyje pastatyta skulptūra “Laisvės varpas”, aut. L. Strioga (bronzinis varpas pavogtas).

Sodybos suplanavimo struktūra, kompozicija:

užstatymo struktūros tipas – koncentruotas grupinis;

plano elementai – 2 reprezentaciniai kiemai ir ūkinė dalis;

planinės struktūros tipas – teritorinis koncentruotas decentralizuotas (3 koncentracijų);

tūrinės struktūros tipas – teritorinis koncentruotas;

erdvinis struktūros tipas – daugiaerdvis lygiaverčių erdvių.

Raudondvario dvaro sodyba yra vienas ryškiausių renesanso ir romantizmo laikotarpyje susiformavusių sodybinių ansamblių.



	 5.
*Būklė: gera / patenkinama / bloga
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys
	Tarpukaryje ir po II pasaulinio karo išvežtos meno kolekcijos, sunaikinta 

	
	biblioteka. Daugelio gaisrų metu nukentėjo pastatai.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje
	

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	1.
Datavimas:    metai
	iki 1615 m.
	amžius
	XVII a. pr.-XIX a. vid.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus
	

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys
	

	
	

	 4.
Susijusi su asmenimis
	I-ojo pasaulinio karo metais čia gyveno vokiečių rašytojas Arnoldas Cveigas, 

	
	romano “Mindaugas II” autorius.

	 5.
Susijusi su įvykiais
	XVI a. II p. dvaro savininkas Kauno pakamorė Vaitiekus Dzievaltauskas, vėliau – 

	
	XVI a. II p. dvaro savininkas Kauno pakamorė Vaitiekus Dzievaltauskas, vėliau – jo sūnus Jonas Dzevaltauskas. XVII a. vid. dvaras tampa J. Kosakovskio, o 1652 m. – LDK didžiojo etmono Jonušo Radvilos nuosavybe. Jam mirus(1655 m.), jo valdos, kartu su Raudondvariu, atitenka pusbroliui Boguslavui Radvilai. 1662 m. dvarą nuperka Vorlovskis, XVIII a. II p. – Zabiela, o nuo XIX a. pr. – Tiškevičiai. Nupirkę griuvėsius turtingieji Tiškevičiai, žinomi daugelio parkų mecenatai, laikytini ir dabartinio ansamblio įvaizdžio sumanytojais: atstatė pilį, įrengė puošnią rezidenciją, įveisė puikų parką, pastatė ir perstatė daug ansamblio pastatų. Tarp dirbusių architektų pažymėtini Laurynas Anikinis (Anichini, Anighini), čia dirbęs 1812-1861 m., Jonas Margevičius 1836-1841 m., J. Voleris (Jakob Woller) 1840-1847 m.

	 6.
Padavimai, pasakojimai
	

	                                                                                                                                                                                                      (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	                                                                                                                                              (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 8.
Apmatavimai
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	                                                                                                                                     (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys
	

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	1. S. Pinkus. Raudondvario pilis. “LTSR kultūros paminklai”. 1983 m.

2. K. Labanauskas. Raudondvario parkas. “Istoriniai parkai ir sodai Lietuvoje”, Kultūros paveldo centras. 1999 m.

3. Lietuvos architektūros istorija. T. II, III.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Vertinga: suplanavimo struktūra, kompozicija, parkas, pastatų visuma, išskiriant pilį – kaip 

	
	vieną seniausių renesanso pastatų Lietuvoje.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	                                                                                                                                                                                                                                    (užpildymo šaltinis)

	
	

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	












(vardas, pavardė, profesija)

	 6.
Užpildymo data
	2000 08 

	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image2.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC25725
Kultūros vertybės kodas:
 G254K1
Objekto Nr. sankaupoje:
   1
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	971

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Rūmai 

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	Raudondvario dvaro sodyba

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Pilies takas
	namo Nr.
	4
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvario

	 8.
Savivaldybė
	Kauno r.
	seniūnija
	Raudondvario

	 9.
Apskritis
	Kauno

	10.
Vieta, situacija
	Nuo sodybos centro į r., pagrindiniu fasadu orientuota į v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Lietuvos žemės ūkio inžinerijos instituto, Instituto g. 20, Raudondvaris

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Lietuvos žemės ūkio inžinerijos instituto biblioteka; Kauno raj. savivaldybės viešosios bibliotekos filialas (etnokultūrinė pakraipa).


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Raudonų plytų mūro, fasadai netinkuoti, išskyrus karnizą ir frontonus.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės tinkuotos, I a. vienoje patalpoje – kryžminis skliautas, tinkuotas; rūsyje – cilindriniai skliautai.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis ir bokšto – kūginis, gegninė konstrukcija, dengtas čerpėmis.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Planas – sudėtinis: stačiakampis, sujungtas su bokšto apskritimu, 2 a. tūris – sudėtinis:kompaktinis ir apvalus bokštas, iškylantis š.r. kampe virš pagrindinio tūrio. Per pagrindinio fasado centre esančias duris patenkama į vestibiulį ir laiptais į II a. Į 2 rūsius patenkama per pagrindiniame fasade simetriškai išdėstytas 2 duris. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	R., v., p. fasadai – tūriniai centriniai, š. fasadas – tūrinis decentralizuotas. Išilginių fasadų centre iškyla mezoninai, kurių architektūrinės neogotikinės formos atkartotos ir galinių fasadų frontonuose. Jie pristatyti XVIII a. II p. Fasadai raudonų plytų, netinkuoti, išskyrus profiliuotą karnizą ir mezoninų frontonus. Langai ir durys išdėstyti tolygiai simetriškai, jų sąramos arkinės. Bokšte angos išdėstytos 6 lygiais: I ir II – arkinės formos paprastos langų angos, toliau – neįstiklintos mažos įvairių formų angos: III lygyje – arkinės formos didesnės, IV ir VI – arkinės formos mažos, V – apskritimo formos mažos.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Renesansas, neogotika.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	Rezidencinė pilis; XX a. pr. Lietuvos moterų globos komitetas; 

	
	vaikų prieglauda – pradinė mokykla; pokario metais – Raudondvario MTS; 1957 m. Žemės ūkio mechanizavimo ir elektrifikavimo mokslinio tyrimo institutas; Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Kauno vėliavininkas Jonas Dziavialtauskas.

	
	Jo laiške, rašytame 1615 09 02 LDK dvarionui Mykolui Kiškai pilis jau minima.

	 5.
Pastatymo data
	iki 1615 m.
	amžius
	XVI a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	XVIII a. II p. įvykdyta I rekonstrukcija – iškirstos angos, pristatyti mezoninai, paaukštintas bokštas.

1840 m. prie rūmų p. galo pristatomas “rojaus sodas” – terasa- balkonas su 2 bokšteliais, rūmams ir bokštui suteiktos neogotikos formos (archit. Laurynas Anikinis).

1962 – 67 m. rekonstrukcijos metu atkurtas renesansinis etapas, tačiau palikti XIX a. mezoninai. Rūsiuose permūryti cilindriniai skliautai, nuo bokšto nugriauti XIX a. kuorai, bokštas paaukštintas, nugriautas “rojaus sodas” p. pastato dalyje ir pagrindiniame fasade buvęs balkonas.

Vilniaus apskrities archyve saugoma projektinė dokumentacija:

1. Raudondvario pilies fotofiksacija prieš restauraciją (5 nuotraukos), F5 49.

2. Pilies rūmai, projekt. pasiūlymai, S. Čerškutė, 1959 m., F5 58.

3. Pilies rūmų archeologiniai pjūviai, šurfai, zondažai sienose, S. Čerškutė, 1959 m., F5 11.

4. Pilies rūmų tyrimo darbų apibendrinimas ir išvados, S. Čerškutė, St. Abramauskas, 1959 m., F5 22.

5. Pilies restauravimo. projekto projektinė užduotis, S. Čerškutė, V. Jurkštas, 1960 m., F2 116-7.

6. Pilies restauravimo darbo brėžiniai, S. Čerškutė, 1967 m.,F2 116-39.

7. Pilies rest. proj.medžio gaminiai, S. Čerškutė, 1960 m., F2 116-8

8. Pilies rest. proj. detalės, V. Jurkštas, 1960 m., F2 116-9.

9. Pilies rest. proj. gerbūvis, d. b., S. Čerškutė, 1965 m., F2 116-40.

10. Dvaro rūmų bokšto tvirtinimo konstruktyvinė d., N. Kitkauskas, 1963 m.,F2 116-15,21.23.

11. Rūmų konstruktyvinė dalis, N. Kitkauskas, Rozembliumas, 1960 m., F2 116-10,11.

12. Rūmų rest. proj. inžinerinių tinklų dalys, F2 116-12,14,20,27,103.

	 9.
Apmatavimai
	Pilies rūmų apmatavimai, S. Čerškutė, Mikalauskas, 1959 m., F5 13.

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	4. S. Pinkus. Raudondvario pilis. “LTSR kultūros paminklai”. 1983 m.

5. Lietuvos architektūros istorija. 2000. T. III.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Vertinga: fasadai – angos, dekoras; tūris; išplanavimas; konstruktyvas – sienos, stogas,

	
	perdangos. Tai vienas seniausių renesanso (ir manierizmo ) pastatų Lietuvoje.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III. 10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 08


	Užpildžiusiojo parašas
	


	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC25727
Kultūros vertybės kodas:
 G254K2
Objekto Nr. sankaupoje:
   2
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	971

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Šiaurinė oficina

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	Raudondvario dvaro sodyba

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Pilies takas
	namo Nr.
	3
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvario

	 8.
Savivaldybė
	Kauno r.
	seniūnija
	Raudondvario

	 9.
Apskritis
	Kauno

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	D. Sungaila, V. Nakutis, Z. Morkūnienė; 

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Pilies takas Nr. 3

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Gyvenamas namas (3 butai).


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Mūro, tinkuoti, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės, tinkuotos; rūsio – plytinės, skliautuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Valminis, gegninės konstrukcijos, dengtas skarda.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Nepabaigtas prieš 10 metų pradėtas remontas.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Pailgo stačiakampio sudėtinio plano, kompaktinio 2 a. tūrio su 2 a. erkeriu v. fasade ir  1 a. prieangiu su balkonu v. fasade. Įeinama iš r. pusės į laiptinę. Po pastatu yra rūsiai, į kuriuos patenkama iš v. pusės.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	V. ir r. fasadai – tūriniai centriniai, š. ir p. fasadai – plokštuminiai 

	
	tolygūs. Fasadus tarplangiuose skaido piliastrai, aukštus skiria horizontali trauka. Karnizas profiliuotas, virš jo – antresolė, kurioje išdėstytos siauros horizontalios angos. I a. langų sąramos smailiaarkės, užmūrytose angose langų sudalinimai ištapyti. Virš prieangio esančio balkono atitvara metalinė ažūrinė. Laiptinėje išlikusi medinė baliustrada.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Neogotika (gotikinės formos ir klasicistinė kompozicija).

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	

	
	Svečių namas. Iki 1867 m. čia gyveno dvaro arendatorius Gidonas. Prieš I pasaulinį karą čia apsistodavo Kauno vyskupas. Dabar gyvenamas namas.

	 2.
Autorius (-iai)
	Statybą prižiūrėjo archit. Jonas Margevičius.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	1840 m.
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Šiaurės oficina, atkartojant pietinės oficinos formas, pastatyta 1839 – 1940 m., autorius nežinomas. 1868 m. buvo remontuojama, 1869 m. perdengtas čerpių stogas.

Vilniaus apskrities archyve saugoma dokumentacija:

1. Š. oficina, istoriniai tyrimai, J. Oksas, 1973 m., F5 843.

2. Š. oficinos architektūriniai tyrimai, N. Švėgždienė, 1973 m., F5 906.

3. Š. oficinos horizontalios izoliacijos įrengimo projektas, E. Parasonienė, 1980 m., F5 2435.

4. Š. oficinos pritaikymas gyv. namui, AS, N. Švėgždienė, 1973 m., F2 116-47.

5. Š. oficinos teritorijos išplanavimas, N. Švėgždienė, 1974 m., F2 116-49a.

6. Š. oficinos pritaikymas gyv. namui, inžineriniai tinklai, 1974 m., F2 116-48, 49, 50, 51.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Š. oficinos architektūriniai – archeologiniai apmatavimai, A. Madeikis, V. Čičinskas, L. Juodytė, 1973 m., F2 116-42.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	6. J. Oksas. Šiaurinės oficinos istoriniai tyrimai. 1973 m. F5 843.

7. S. Pinkus. Raudondvario pilis. “LTSR kultūros paminklai”. 1983 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Vertinga: fasadai – angos, dekoras; tūris; išplanavimas; konstruktyvas – sienos, stogas,

	
	perdangos. Su pietine oficina sudaro analogiškų pastatų grupę.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III 10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 08


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC25728
Kultūros vertybės kodas:
 G254K3
Objekto Nr. sankaupoje:
   3
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	971

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Pietų oficina

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	Raudondvario dvaro sodyba

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Pilies takas
	namo Nr.
	2
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvario

	 8.
Savivaldybė
	Kauno r.
	seniūnija
	Raudondvario

	 9.
Apskritis
	Kauno

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	J. Keldušis, A. Barkauskas, A. Juodvalkis, A. Varanavičius;

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Pilies takas Nr. 2

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Gyvenamas namas (4 butai).


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Mūro, tinkuoti, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės sijinės, tinkuotos; rūsyje-plytinės, skliautuotos, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Stogas valminis, gegninės konstrukcijos, dengtas skarda.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Pailgo stačiakampio sudėtinio plano, kompaktinio 2 a. tūrio su 2 a. erkeriu v. fasade ir 1 a. prieangiu su balkonu r. fasade. Įeinama į pastatą iš r. pusės ir į laiptinę iš v. pusės.Po pietine dalimi yra rūsys, į kurį patenkama iš p. pusės.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	V. ir r. fasadai – tūriniai centriniai, š. ir p. fasadai – plokštuminiai tolygūs. Fasadus tarplangiuose skaido piliastrai, aukštus skiria horizontali trauka. Karnizas profiliuotas, virš jo – antresolė, kurioje išdėstytos siauros horizontalios angos. I a. langų sąramos smailiaarkės, užmūrytose angose langų sudalinimai ištapyti. Virš prieangio esančio balkono atitvara – metalinė ažūrinė.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Neogotika ( gotikinės formos ir klasicistinė kompozicija ).

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	

	
	Svečių namas, po II pasaulinio karo – kepykla, dabar gyvenamas namas.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pagal 1820 m. inventorių jau stovėjo 1 a. mūrinis tarnų namas su medine mansarda, 1 kambario lubos buvo su gipso ornamentais. Iki 1838 m. archit. Jonas Margevičius turėjo užbaigti pradėtą rekonstruoti pastatą, jam suteikiant dabartinį tūrį ir archit. formas.

Vilniaus apskrities archyve saugoma dokumentacija:

1. P. oficinos hidroizoliacijos įrengimo projektas, E. Parasonienė, 1981 m., F5 2667.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	8. S. Pinkus. Raudondvario pilis. “LTSR kultūros paminklai”. 1983 m.

9. Lietuvos architektūros istorija. 2000. T. III.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Vertinga: fasadai – angos, dekoras; tūris; išplanavimas; konstruktyvas – sienos, stogas, 

	
	perdangos. Su šiaurine oficina sudaro analogiškų pastatų grupę. Tai vienas seniausių sodybos pastatų.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III. 10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 08


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC25728
Kultūros vertybės kodas:
 G254K4
Objekto Nr. sankaupoje:
   4
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	971

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Oranžerija 

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	Raudondvario dvaro sodyba

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Pilies takas
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvario

	 8.
Savivaldybė
	Kauno raj.
	seniūnija
	Raudondvario

	 9.
Apskritis
	Kauno

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į p.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Instituto g. 20, Raudondvaris

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Oranžerijai, mokymui, parodoms.


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Mūriniai, juostiniai, tinkuoti.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės sijinės, tinkuotos; centrinėje dalyje( rotondoje) metalo ir stiklo konstrukcija.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis – gegninės medinės konstrukcijos, kūginis – metalinės konstrukcijos. Dvišlaitė dalis dengta čerpėmis, kūginė – stiklu ir skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Pailgo sudėtinio plano su pusapskritimio formos 2 a. rotonda centre, iškylančia virš šoninių tūrių. Tūris centrinis. Įėjimai į pastatą š. ir p. fasadų centruose, r. fasade yra aukšta vartų anga augalams įnešti.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Išilginiai p. ir š. fasadai – tūriniai centriniai, šoniniai r. ir v. – plokštuminiai. Pagrindinio p. fasado kompozicinis centras – 2 a. tūrio pusapskritimio formos rotonda, kurios stiklo stogas užsibaigia špiliumi. Rotondos sienose išdėstyti aukšti arkinių sąramų langai ,kurių archivoltai remiasi į ¾ kolonas. Šoniniuose fligeliuose p. fasade tankiai išdėstyti aukšti plokščių sąramų langai. Karnizo juostą puošia iškišti medinių gegnių galai. Š. fasado centre iškyla 2 a. stačiakampis tūris, kurio fasadas suskaidytas piliastrais į 3 tarpsnius. Juose tolygiai išdėstyta po 1 langą. Aukštus skiria horizontali trauka. Po karnizu esančioje antresolėje (ertikyje) įkomponuoti 3 siauri horizontalūs langeliai. Šoniniuose fligeliuose prie centr. dalies šliejasi įtrauktų tūrių prieangiai, turintys po 2 kolonas. Šoniniai r. ir v. fasadai su frontonais. V. fasade langų nėra, r. fasade – didžiulė vartų anga augalams įnešti.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Rotondoje auginami augalai.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Neogotika, klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Oranžerija, dabar – dalyje oranžerija, dalyje rengiamos parodos.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Statant oranžeriją, dvare dirbo archit. Laurynas Anikinis, taip pat 1840 – 47 m.dirbo ir archit. J. Voleris (Jakob Woller). Po 1944 m. gaisro, sukelto atsitraukiančių vokiečių, sudegusi oranžerija buvo atstatyta 1959 – 1960 m.

Vilniaus apskrities archyve saugoma dokumentacija:

1. Oranžerijos rekonstrukcijos projektas, AS, V. Jurkštas, 1959 m., F2 116-2.

2. Oranžerijos hidroizoliacijos įrengimo projektas, E. Parasonienė, 1981 m., F5 2665.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	10. S. Pinkus. Raudondvario pilis. “LTSR kultūros paminklai”. 1983 m.

11. Lietuvos architektūros istorija. 2000. T. III.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Vertinga: fasadai – angos, dekoras; tūris; išplanavimas; konstruktyvas – sienos, stogas, 

	
	perdangos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 pastraipą.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 08


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC25729
Kultūros vertybės kodas:
 G254K5
Objekto Nr. sankaupoje:
   5

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	971

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Žirgynas 

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	Raudondvario dvaro sodyba

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Pilies takas
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvario

	 8.
Savivaldybė
	Kauno r. 
	seniūnija
	Raudondvario

	 9.
Apskritis
	Kauno

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Instituto g. 20, Raudondvaris

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Autoremonto dirbtuvės, garažai.


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Mūriniai, juostiniai, netinkuoti.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Raudonų plytų mūro, netinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas čerpėmis.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Planas sudėtinis, susidedantis iš vienalyčių patalpų su tiesioginiais įėjimais. Trys korpusai – arklidės, maniežas ir ratinė, formuoja pusiau atvirą priekinį kiemą. Tūris pusiau atviras. Iš priekinio kiemo patenkama pro daugybę vartų į patalpas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Fasadai š., p., r. – tūriniai decentralizuoti, kiti – plokštuminiai įvairūs, raudonų plytų, skaidyti “tiudoriškais” langais lėkštomis trikampėmis sąramomis bei dvipakopiais kontraforsais, gausiai dekoruoti. Dalis angokraščių tinkuoti. Langų ir durų sąramos išdėstytos po 2, o frontonuose – po 3. Pastato vakariniame korpuse langų angos prasideda nuo cokolinės juostos ir yra aukštesnės. Fasadus ir frontonus visu perimetru juosia dantyti karnizai ir traukos. Frontonų viršūs užbaigiami apskritimo f. nišomis. Stogus puošia raudonų plytų kaminai. Vidinio kiemo r. fasado centras akcentuojamas paaukštintu karnizu su šonuose išdėstytais 2 aštuoniakampiais bokšteliais, apvainikuotais kuorais. Stogo plokštumose ritmiškai išdėstyti dvišlaičiai stoglangiai. Vartai-mediniai, filinginiai.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Angliškoji neogotika.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	

	
	Žirgynas. Per I pasaulinį karą susprogdinus bažnyčią buvo įrengta salė, kurioje vyko pamaldos (iki 1938 m.). Toliau salėje vyko susirinkimai, koncertai. Dabar – autoremonto dirbtuvės, garažai.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	
	Statant pastatą dvare dirbo architektas Laurynas Anikinis, suteikęs daugeliui dvaro pastatų neogotikos formas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	1852–1853
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Po 1944 m. gaisro sudegęs žirgynas atstatytas 1970 – 1973 m.

Vilniaus apskrities archyve saugoma dokumentacija:

1. Arklidžių autorinės priežiūros ataskaita, 1971 m., F2 116-41.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	12. S. Pinkus. Raudondvario pilis. “LTSR kultūros paminklai”. 1983 m.

13. Lietuvos architektūros istorija. 2000. T. III.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Vertinga: fasadai – angos, dekoras, autentiški mediniai vartai; tūris; išplanavimas;

	
	konstruktyvas – sienos, stogas, perdangos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 pastraipą.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 08


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC25730
Kultūros vertybės kodas:
 G254K6
Objekto Nr. sankaupoje:
   6
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	971

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Ūkvedžio namas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	Raudondvario dvaro sodyba

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Pilies
	namo Nr.
	1
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvario

	 8.
Savivaldybė
	Kauno r.
	seniūnija
	Raudondvario

	 9.
Apskritis
	Kauno

	10.
Vieta, situacija
	Ūkinėje sodybos dalyje, teritorijos pakraštyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	I. Puodžiuvelienė, V. Paškevičius, A. Gineika, R. Merkevičienė, 

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	P. Urbonas, J. Petraitis, S. Šmigelskis; Pilies g. Nr. 1

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Gyvenamas namas (7 butai).


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Mūriniai, juostiniai, tinkuoti.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	I a. – monolitinės, mansardos – medinės, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas čerpėmis.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Pailgo stačiakampio sudėtinio plano, kompaktinio 1 a. tūrio, su portiku r. fasade ir rizalitu v. fasade. Per pagrindinį įėjimą patenkama į I a. patalpas ir laiptinę, vedančią į mansardą.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	R. ir v. fasadai – tūriniai centriniai. Kiti fasadai – plokštuminiai, tolygūs. Pagrindinio r. fasado kompozicinis centras akcentuotas 4 kolonų portiku. Stačiakampiai langai išdėstyti ritmiškai visuose fasaduose. Langų sudalinimas šiuolaikinis. V. fasado centrą akcentuoja didelis arkine sąrama langas. Pastatą juosia saikingų formų karnizas, nutrūkstantis šoniniuose fasaduose. Š. fasado frontone virš mansardos langų išlikę autentiško dekoro fragmentai.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	Ūkvedžio namas, 1880 m. mokykla, šiuo metu gyvenamas namas.

	
	


	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	1837 m.
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	


	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	VAA saugoma dokumentacija:

1. Pritaikymas gyv. namui, architektūriniai tyrimai, N. Bikinienė, A. Masiliūnaitė, 1974 m., F2 116-53

2. Pritaikymas gyv. namui, V. Kugevičius, 1974 m., F2 116-57, 58.

3. Autorinės priežiūros ataskaita, L. Krivickienė, 1989 m., F5 4960, 4961, 4962.

4. Hidroizoliacijos įrengimo projektas, E. Parasonienė, 1980 m., F5 2282.

5. Pritaikymas gyv. namui, AS, A. Jakučiūnas, 1978 m., F2 116-66.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Kumetyno architektūriniai archeologiniai apmatavimai, J. Katilius, A. Madeikis, V. Čičinskas, 1973 m., F2 116-43.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	S. Pinkus. Raudondvario pilis. “LTSR kultūros paminklai”. 1983 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Vertinga: fasadai – angos, dekoras; tūris; išplanavimas; konstruktyvas – sienos, stogas, 

	
	perdangos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 pastraipą.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 08


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC25731
Kultūros vertybės kodas:
 G254K7
Objekto Nr. sankaupoje:
   7

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	971

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Ledainė

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	Raudondvario dvaro sodyba

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Pilies takas
	namo Nr.
	1
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvario

	 8.
Savivaldybė
	Kauno r.
	seniūnija
	Raudondvario

	 9.
Apskritis
	Kauno

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į š. v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Instituto g. 20, Raudondvaris

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Laboratorija.


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Mūriniai, juostiniai, tinkuoti.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas čerpėmis.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Stačiakampio sudėtinio plano, kompaktinio 2 a. tūrio, su frontonais š.v. ir p.r. fasaduose. Įėjimai š.v. ir š.r. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Fasadai plokštuminiai, centriniai. Langų ir durų angos išdėstytos tolygiai simetriškai. Aukštus skiria horizontali trauka, pagrindiniame fasade nutrūkstanti. Visu perimetru pastatą juosia saikingų formų reljefinis karnizas. Frontonų šonus ir centrą akcentuoja bokšteliai. Buvusių langų ir durų vietas ir dydį pažymi iš tinko suformuoti apvadai ir nišos. Frontonų viršuje esantys trikampiais suskaidyti švieslangiai įrengti vėliau. Langų suskirstymas šiuolaikinis.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Neogotika (gotikinės formos, klasicistinė kompozicija).

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Ledainė, šunidė, šiuo metu laboratorija.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Po II pasaulinio karo rekonstruotas.

Vilniaus apskrities archyve saugoma dokumentacija:

1. Buv. ledainės hidroizoliacijos įrengimo projektas, E. Parasonienė, 1980 m., F5 2463.

	 9.
Apmatavimai
	Buv. ledainės schematiniai apmatavimai, J. Katilius, A.Madeikis, 1980 m., F2 116-79a.

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	S. Pinkus. Raudondvario pilis. “LTSR kultūros paminklai”. 1983 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Vertinga: angos, dekoras; tūris; išplanavimas; konstruktyvas – sienos, stogas, perdangos.

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 pastraipą.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 08


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC25732
Kultūros vertybės kodas:
 G254K8
Objekto Nr. sankaupoje:
   8
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	971

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Šiaurės svirnas 

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	Raudondvario dvaro sodyba

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Instituto 
	namo Nr.
	24
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvario

	 8.
Savivaldybė
	Kauno r.
	seniūnija
	Raudondvario

	 9.
Apskritis
	Kauno

	10.
Vieta, situacija
	

	
	Ūkinėje sodybos dalyje, prie kelio, jungiančio bažnyčią su dvaro centru, pagrindiniu (galiniu) fasadu orientuotas į v.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Instituto g. Nr.20, Raudondvaris

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	J. Vaštakas, Z. Kažemėkaitienė; Instituto g. Nr. 24

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Paštas, telekomas, gėlių salonas, gyvenamas namas (2 butai).


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, tinkuoti.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Pailgo stačiakampio sudėtinio plano, 2 a. kompaktinio tūrio, v. ir p. fasaduose esančios durys veda į I a. patalpas, š. ir r. fasaduose įrengti vartai ir durys į cokolinio a. patalpas. Pastate yra mansardinis aukštas, kurio patalpos apšviečiamos pro šoninių fasadų frontonų langus.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Fasadai plokštuminiai ir tūriniai decentralizuoti. Pastatas turi aukštą cokolį ir antresolę (ertikį), kurie labai populiarūs Rytprūsių, Mažosios Lietuvos bei Užnemunės regionuose. Š., v. ir p. fasaduose cokolinis aukštas rustuotas. Galiniuose v. ir r. fasaduose langai išdėstyti po 2, o šoniniuose š. ir p. fasaduose centre po 3. Cokolinį, I ir mansardinį aukštus skiria horizontalios traukos, perimetru, išskyrus r. fasadą,, pastatą juosia reljefinis karnizas. I a. arkines sąramas paryškina archivoltai. R. fasade į cokolinį aukštą įeinama pro tūrinį prieangį su frontonu, akcentuotu bokšteliu. V. ir p. fasaduose įėjimus dengia stogeliai su lieto metalo augalinio piešinio konsolėmis, dengti skarda. Stogelių gegnių galai – pjaustinėti, kiaurapjūvis ornamentas – liaudiškas.Ties durimis laiptai su masyviomis laiptuotomis mūrinėmis atitvaromis. Stogą puošia 2 stambūs raudonų plytų kaminai su dantytais karnizais.

Šiaurės svirnas architektūrine išraiška analogiškas pietų svirnui.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	“Arkadų stiliaus” kryptis, susiformavusi Vokietijoje.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	

	
	Svirnas; vėliau telefonų stotis, laboratorijos; dabar paštas, telekomas, gėlių salonas, 2 butai.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	
	J. Voleris (Jakob Woller), dirbęs Raudondvaryje 1840-1847 m., “arkadų stiliaus” atstovas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pašto, telefonų stoties ir laboratorijos pastato konstruktyviniai tyrimai, E. Sprindis, 1966 m., Vilniaus apskrities archyvas, F2 116-25.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	14. Lietuvos architektūros istorija. 2000. T. III.

15. S. Pinkus. Raudondvario pilis. “LTSR kultūros paminklai”. 1983 m.

16. J. Oksas. Raudondvario dvaro p. svirno – gyvenamo namo istoriniai tyrimai. 1973 m. F5 857, VAA.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	Vertinga: angos, dekoras; tūris; išplanavimas; konstruktyvas – sienos, stogas, perdangos. Su pietiniu svirnu sudaro analogiškų pastatų grupę.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 pastraipą

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 08


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image10.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC25733
Kultūros vertybės kodas:
 G254K9
Objekto Nr. sankaupoje:
   9
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	971

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Pietų svirnas 

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	Raudondvario dvaro sodyba

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Instituto 
	namo Nr.
	22
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvario

	 8.
Savivaldybė
	Kauno r.
	seniūnija
	Raudondvario

	 9.
Apskritis
	Kauno

	10.
Vieta, situacija
	

	
	Ūkinėje sodybos dalyje, prie kelio, jungiančio bažnyčią su dvaro centru, pagrindiniu (galiniu) fasadu orientuotas į v.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Instituto g. 20, Raudondvaris

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Bankas, instituto laboratorija.


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, tinkuoti.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Pailgo stačiakampio sudėtinio plano, 2 a. kompaktinio tūrio. V. ir š. fasaduose esančios durys veda į I a. patalpas, r. fasade įrengtos durys su tūriniu prieangiu - į cokolinio a. patalpas.Pastate yra mansardinis aukštas, kurio patalpos apšviečiamos pro galinių fasadų frontonų langus ir šoniniuose fasaduose esančius tūrinius stoglangius. 


	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Fasadai – plokštuminiai ir tūriniai decentralizuoti. Pastatas turi aukštą cokolį ir antresolę (ertikį), kurie labai populiarūs Rytprūsių, Mažosios Lietuvos bei Užnemunės regionuose. Š.v. ir p. fasaduose cokolinis aukštas rustuotas. Galiniuose v. ir r. fasaduose langai išdėstyti po 2, o šoninio š. fasado centre - po 3. P. fasade langai išdėstyti po vieną tolygiai. Cokolinį, I ir mansardinį aukštus skiria horizontalios traukos. Perimetru, išskyrus r. fasadą, pastatą juosia reljefinis karnizas. I a. arkines sąramas paryškina archivoltai. R. fasade į cokolinį aukštą įeinama pro tūrinį prieangį su frontonu, akcentuotu bokšteliu. V. ir š. fasaduose įėjimus dengia stogeliai su lieto metalo augalinio piešinio konsolėmis, dengti skarda. Stogelių gegnių galai - pjaustinėti, kiaurapjūvis ornamentas - liaudiškas. Ties durimis laiptai su masyviomis laiptuotomis mūrinėmis atitvaromis. Stogą puošia 2 stambūs raudonų plytų kaminai su dantytais karnizais.

Pietų svirnas architektūrine išraiška analogiškas šiaurės svirnui.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	“Arkadų stiliaus” kryptis, susiformavusi Vokietijoje.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	

	
	Svirnas; vėliau gyveno urėdas; po 1924-1926 m. žemės reformos įrengti butai; 1936-1937 m. pradinės mokyklos V, o vėliau ir VI skyriai; dabar bankas ir laboratorija.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	
	J. Voleris (Jakob Woller), dirbęs Raudondvaryje 1840-1847 m., “arkadų stiliaus” atstovas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Raudondvario dvaro svirno-gyvenamo namo istoriniai tyrimai, J. Oksas, 1973 m., F5 857, Vilniaus apskrities archyvas.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	17. Lietuvos architektūros istorija. 2000. T. III.

18. S. Pinkus. Raudondvario pilis. “LTSR kultūros paminklai”. 1983 m.

19. J. Oksas. Raudondvario dvaro p. svirno – gyvenamo namo istoriniai tyrimai. 1973 m. F5 857, VAA.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	Vertinga: angos, dekoras; tūris; išplanavimas; konstruktyvas – sienos, stogas, perdangos. Su šiauriniu svirnu sudaro analogiškų pastatų grupę.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 pastraipą.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 08


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC25734
Kultūros vertybės kodas:
 G254K
Objekto Nr. sankaupoje:
   10
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	971

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Tvora su vartais 

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	Raudondvario dvaro sodyba

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Pilies takas
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvario

	 8.
Savivaldybė
	Kauno r.
	seniūnija
	Raudondvario

	 9.
Apskritis
	Kauno

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje sodybos dalyje, įvažiuojant į reprezentacinę dalį, pagrindine puse atgręžti į p.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Instituto g. 20, Raudondvaris

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	


	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Mūriniai, juostiniai,netinkuoti.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Raudonų plytų mūro, netinkuoti.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Viršus dengtas skarda.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	Metaliniai vartai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Tvora ir vartai sudaro tiesę.

	
	

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	Vartų mūrinę dalį sudaro 3 stulpai – 2 aukštesni įvažiavimo vartams ir 1 žemesnis varteliams. Pagal plytų profilius, tamsesnę raudoną spalvą, dekoro ornamentą, mūro techniką ir apskardinimą autentiškas yra tik žemesnis stulpas, o aukštesnieji yra jo kopija.Ažūrinė rombų ornamento plytų tvora taip pat yra autentiška.Stulpai turi iš plytų suformuotus įgilinimus, viršutinėje dalyje – dantuoto ornamento trauką ir užsibaigia profiliuotų plytų karnizu.

Toliau į r. praeinanti aklina raudonų pklytų tvora yra vėlyvesnė, dengta čerpėmis.

Metalinės vartų ir vartelių varčios yra ažūrinės, kalvio darbo, apačioje juos dengia plati metalinė juosta.Trūkstami elementai, kopijuojant autentiškus.pakartoti netiksliai. 

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Neogotika.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	Vartai ir tvora.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Parko vartų architektūriniai apmatavimai, R. Žvirblis, Z. Turlaitė, 1976 m., F2 116-80, VAA.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	S. Pinkus “Raudondvario pilis”, serija “LTSR kultūros paminklai”, 1983 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	Vertinga: fasadai-angos, mūrinių stulpų ir ažūrinės tvoros, metalinių varčių dekoras; tūris; konstruktyvas – tai autentiškas žemasis stulpas ir pagal jį atkurti 2 aukštesnieji stulpai.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 pastraipą.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 08


	Užpildžiusiojo parašas
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Objekto įregistravimo Nr.:
MC 25735
Kultūros vertybės kodas:
G254K11

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC
	971

	                                                                                                                                                                                                                                        (komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Parkas 

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Raudondvario dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Raudondvaris

	 6.
Savivaldybė
	Kauno r.
	seniūnija
	Raudondvario

	 7.
Apskritis
	Kauno

	 8.
Situacija
	

	
	

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas, Instituto g. 20, Raudondvaris

	                                                                                                                                                                                      (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas
	

	11.
Panaudojimas
	Rekreacijai, reprezentacijai.


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	
	

	 2.
Teritorijos paviršius
	

	
	

	 3.
Teritorijos plotas
	

	
	

	 4.
Aprašymas
	

	
	Sudėtinio tipo: apie 4 ha plynaukštės dalyje, aukštoje terasoje kvadratinis parteris tarp pilies ir oficinų, restauruotas pagal Tiškevičiaus laikmečio neogotiką; tarp oficinų ir žirgyno – mišraus tipo su asimetriškai aptakiu parteriu, kuriame įrengtas apskritas rožynas, o priešais oficinas – iš žemų krūmų iškarpytos dekoratyvinės figūros (arabeskos). Šiauriniame pakraštyje iki šlaito – peizažinio tipo vingiuotais takais apsupta pieva su įv. medžių, krūmų, bei daugiamečių gėlių deriniais ir alpinariumais. Parkas, susiliedamas su šlaitų miškais, pereina į žaismingą peizažinį planą su kalnų takeliais, primenančiais paslaptingus maršrutus keteromis, griovomis ir upokšniais suskaidytame Nevėžio šlaite ir terasose.

Želdynų dendrologinė sudėtis:

Pagrindinės medžių rūšys:liepos, uosiai, klevai, eglės,anksčiau būta daug gluosninių medžių, išsiskiria per 1 m storio kamieno skersmens ąžuolai; sena ir 3 jaunos Veimuto pušys, keli Švedlerio bei rutulinės formos parastieji klevai, jauni bukai, raudonieji ąžuolai.

Krūmai; žvilgančiojo kaulenio arabeskos, baltauogės meškytės, papr. ir vengrinės alyvos, geltonieji žirnmedžiai, juodauogiai šeivamedžiai, baltosios sedulos.

Retieji augalai:paukšpienės, augančios pievose, klaidingai vadinamos edelveisais, tai vienintelė jų augimo vieta Lietuvoje; apskritalapiai sausmedžiai- tai vijokliai h 30 cm; vaistinės skolapijos, augančios ąžuolyno žolyne; plačialapės miglės, iki šiol nežinomos Lietuvoje.

Vandens telkiniai dirbtiniai - 2 tvenkiniai ūkinėje dalyje.

Takų ir kelių tinklas:

asimetriškas apvalus parteris prieš oranžeriją, prieš pilį – arabeskomis išraižytas parteris, takų sistema peizažinėje parko dalyje ir šlaituose.

Mažosios architektūros formos:

raudonų plytų mūro ažūrinė tvora su vartais ir  varteliais; aklina mūro tvora; skulptūra “Laisvės varpas”, aut. L. Strioga (bronzinis varpas pavogtas).

	 5.
*Būklė: gera / patenkinama / bloga
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys
	

	
	

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje
	

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus
	

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys
	

	
	

	 4.
Susijusi su asmenimis
	

	
	

	 5.
Susijusi su įvykiais
	

	
	

	 6.
Padavimai, pasakojimai
	

	                                                                                                                                                                                                      (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai
	

	                                                                                                                                              (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rekonstruotas XIX a. vid.

Vilniaus apskrities archyve saugoma dokumentacija:

1. K. Labanauskas. Raudondvario parko istorinė apybraiža ir fotofiksacija. 1973 m., F5-917;

2. L. Čibiras, A. Knyva. Parko želdinių tyrimai. 1973 m., 1974 m., F5-44, 44a;

3. A. Naikelis. Parko inž. geologiniai tyrimai. 1974 m., F2 116-59;

4. A. Knyva., Parko išplanavimo projektas, , 1975 m., F2 116-6.

5. R. Gibavičienė. Parko mažosios architektūrinės formos. 1975 m., F2 116-65.

6. A. Knyva, V. Zonas. Užtvankos Nr.1 projektas. 1974-75 m., F2 116-61, 62, 63, 64.

7. Parko laistymo projektas,1975 m., F2 116-56.

8. A. Knyva. Genplanas. 1984 m., F2 116-83, 84, 85.

9. Genplanas, elektrotechninė dalis, 1984 m., F2 116-87.

10. Genplanas, fontanai, 1984 m., F2 116-56.

	- 8.
Apmatavimai
	Parko vartai, archit. apmatavimai, R. Žvirblis, Z. Turlaitė, 1976 m., F2 116 80.

	                                                                                                                                     (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys
	

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	

	
	1. K. Labanauskas. Raudondvario parko istorinė apybraiža ir fotofiksacija. 1973 m., F5-91.

2. S. Pinkus. Raudondvario pilis. Serija “LTSR kultūros paminklai”, 1983 m.

3. “Istoriniai parkai ir sodai Lietuvoje”, 1999 m., Kultūros paveldo centras.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, kraštovaizdinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Vertingiausia parke – reljefas, kompozicija, dendrologinė sudėtis.

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III. 10 poziciją

	                                                                                                                                                                                                                                    (užpildymo šaltinis)

	
	

	5.
Aprašą užpildė:
	N. Kazakevičiūtė, architektė

	
	












(vardas, pavardė, profesija)

	 6.
Užpildymo data
	2000 08

	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti
