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         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 400
Kultūros vertybės kodas:

G307K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 400


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Pamiškės / vad. Paliesės

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) ponų namas MC26464; 2) oficina MC26465; 3) svirnas MC26466; 4) arklidė MC26467; 5) svirnas MC26468.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Pamiškės

	 6.
Savivaldybė
	Panevėžio
	seniūnija
	Panevėžio

	 7.
Apskritis
	Panevėžio

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Į r. nuo Panevėžio – Pušaloto kelio.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Panevėžio r. savivaldybė, Vasario 16-osios g. 27, LT-5319 Panevėžys

	11.
Panaudojimas

	
	Gyvenamoji paskirtis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Iš p.r. – fermos, iš p., v., š. r. – dirbami laukai.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Lyguma.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	4,93 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Pagrindiniai dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (5 dvaro laikotarpio pastatai, želdynai -želdinių masyvas, pavieniai želdiniai, eilės, alėjos).

Dvaro sodybos formavimosi ryškus etapas – XIX a. I p., kada buvo pastatyti ponų namas, svirnas ir arklidė – svarbiausi reprezentacinės dalies pastatai. Vėliau, XX a. II p. už arklidės buvo pastatytas dar vienas svirnas, o XX a. I p. dvaro sodybos teritorijos š. dalyje karkasinės konstrukcijos kluonas.

Pastatai atspindi klasicizmo laikotarpio nedidelio dvarelio tradicinę (liaudišką) architektūros kryptį.

Išskirtina:

Ponų namas, svirnas, arklidė – tradiciniai (liaudiški ) klasicizmo architektūros pastatai.

Sodybos želdiniai:

Želdinių masyvas į p. ir p.v. puses nuo ponų  namo, įvažiavimo klevų ir liepų alėja, klevų alėja į p. nuo gyv. namo, perimetrinių želdinių eilės (liepos, klevai, uosiai) p.r. ir p. sodybos dalyje, pavieniai medžiai – klevas, kaštonas, ąžuolas; krūmai – alyvos, baltauogės meškytės, vikmedžiai; seno sodo vietoje – obelys, slyvos.

Keliai ir takai:

Išlikęs įvažiavimo kelias iš r. pusės, kurio simetrijos ašis orientuota į gyv. namo centrą; kelias, kertantis sodybą r. – v. kryptimi ir atkarpa į ūkinę zoną, takas į p. pusę nuo gyv. namo.

Sodybos suplanavimo struktūra, kompozicija:

Užstatymo struktūros tipas – teritorinis;

Planinės struktūros tipas – teritorinis koncentruotas diferencijuotas (2 koncentracijų);

Tūrinės struktūros tipas – teritorinis koncentruotas;

Erdvinės struktūros tipas – daugiaerdvis su 1 centrine erdve;

Silueto tipas – plokščias.

Kompozicija – I ašies – įvažiavimo alėja, orientuota į ponų namo centrą. Abipus parterio simetriškai kompozicinės ašies atžvilgiu išdėstyti 2 identiško tūrio, bet skirtingų architektūrinių formų pastatai: arklidė ir svirnas.

Paliesės dvaro sodybinis ansamblis  – kultūrine verte pasižymintis klasicizmo laikotarpio tradicinės (liaudiškosios) architektūros nedidelio dvarelio pavyzdys, vienintelis toks išlikęs Vidurio Lietuvoje.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Sunyko tvartas š.r. dalyje, apleisti ir netvarkomi esami pastatai. Priežastys: lėšų ir priežiūros stoka, dabartinių naudotojų nešeimininkiškas požiūris į pastatus, aplinką.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	 8.
Aplinką darko

	
	Silikatinių plytų mūro priestatas prie svirno (teritorijos plane Nr. 6), laikini mediniai statiniai sodybos teritorijoje.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	Rašytoja G. Petkevičaitė-Bitė rašė, kad dvaro sodybos savininkas Vaitiekus Jasenskis dalyvavo 1863 m. sukilime (G. Petkevičaitė-Bitė, Raštai, T.1, p. 345, Vilnius, 1966 m). 1866 dvarą paveldėjo Konstantinas Jasenskis, Aleksandro sūnus. Dvare buvo karčema, davusi tam tikras pajamas. Nepriklausomybės metais dvarą valdė Stanislovas Jasenskis. 1940 m., nacionalizuojant dvarą, savininke buvo Konstancija Jasenskienė. 1941 m. Jasenskių šeima buvo represuota, S. Jasenskis žuvo Sibire.

Dvare buvo nemaži numizmatikos ir senienų rinkiniai. 1941 m. čia lankėsi dailininkai V. Dilka ir P. Puzinas.

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Žiūrėti III.2.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.2.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	P. Juknevičius. Jasenskių Paliesė. “Panevėžio balsas”, 1994 02 02, Nr. 22.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 25.2 (istorinė vertė), 22.4 (architektūrinė, kraštovaizdinė vertė).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė, tūrinė struktūros, kelių tinklo ir želdynų fragmentai. Papildomai žiūrėti statinių aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	N.Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.
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  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26464
Kultūros vertybės kodas:

G307K1
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 400


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ponų namas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Pamiškės dvaro sodyba, vad. Paliesės

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	1

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Pamiškės

	 8.
Savivaldybė
	 Panevėžio r.
	seniūnija
	Panevėžio

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Panevėžio r. savivaldybė, Vasario 16-osios g. 27, LT-5319 Panevėžys

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyv. namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Lyguma, atvira želdiniais neužsodinta aikštelė, pagrindinio įvažiavimo ašyje.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Oficina G307K2 sublokuota su ponų namu p. fasado kampu.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	21,7 x 12,8 x 7,2 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai, netinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų rentinys, iš išorės apkaltas horizontalia kryptimi lentelėmis, iš vidaus apkaltas balanomis, apdrėbtas moliu ir nutinkuotas.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė sijinė, iš apačios apkalta lentelėmis (gyventojų pastangomis kai kur apkalta statybiniu kartonu).

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Vertinant vizualiai.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis su kraigu, dengtas šiferiu, konstrukcija - medinė gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano (ilgio ir pločio santykis artimas “aukso pjūvio” santykiui), planinė struktūra sudėtinė (koridorinė ir anfiladinė). Tūris – 1 a., kompaktinis. Į pastatą patenkama iš 2 pusių, pagrindinis įėjimas – per portiką r. fasade. Iš gyv. namo – buv. tarnų namo patenkama per uždarą jungtį.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinio fasado kompozicija - tūrinė centrinė, pabrėžta trikampiu portiku su keturiomis toskaninio orderio kolonomis. Kitų fasadų kompozicija – plokštuminė decentralizuota. Pastato kampai apkalti lentelėmis imituojant rustus. Sienų viršų juosia medinis karnizas, apkaltas stačiakampėmis lentelėmis imituojant abakas. Langų, durų angos stačiakampės su horizontaliais sandrikais, kurie dekoruoti mediniais dantikulais. P. fasade įkomponuotas trilianinis langas. Keturi pagr. fasado langai turi filingines dvivėres langines.  

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Išlikusi baltų koklių krosnis. Pagrindinio įėjimo dvivėrės durys dekoruotos ornamentais iš vidaus pusės, turi drožinėtus užrašus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškasis klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nenustatyta

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	“Roku” – išdrožta pagr. įėjimo durų vidinėje pusėje dešiniosios varčios viršuje. “1824” – išdrožta pagr. įėjimo durų vidinėje pusėje kairiosios varčios viršuje.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ponų namas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Vaitiekus Jasenskis.

	 5.
Pastatymo data
	1824 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tarybiniais metais rekonstruotas į daugiabutį namą, pastatyti menkaverčiai priestatai p. ir v. fasaduose, transformuotos kai kurios langų angos.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	M. Žvirblienė, 1995 m., Kultūros paveldo centras.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	P. Juknevičius. Jasenskių Paliesė. “Panevėžio balsas”. 1994 02 02, Nr. 22.

	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir  dekoras, interjero dekoro elementai, pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdanga, stogo konstrukcija, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūr. III 10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Irena Staniūnienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.
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  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26464
Kultūros vertybės kodas:

G307K2
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 400


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Oficina

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Pamiškės dvaro sodyba, vad. Paliesės

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	2

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Pamiškės

	 8.
Savivaldybė
	 Panevėžio r.
	seniūnija
	Panevėžio

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į š.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Panevėžio r. savivaldybė, Vasario 16-osios g. 27, LT-5319 Panevėžys

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyv. namas


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Lyguma, atvira želdiniais neužsodinta aikštelė, į dešinę nuo pagrindinio įvažiavimo ašies, sublokuotas su ponų namu.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	11,4 x 8,3 x 6,6 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų rentinys, v. fasade iš išorės apkaltas horizontalia kryptimi lentelėmis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, dengtas šiferiu, konstrukcija - medinė gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, vidaus planinė struktūra bekoridorinė jungtinė. Tūris – 1 a., kompaktinis. Į pastatą patenkama iš š. pusės. Su ponų namu jungiasi uždara jungtimi. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	R. ir v. fasadų kompozicija plokštuminė centrinė, š. ir p. – plokštuminė decentralizuota. R. ir p. fasadų kampai apkalti lentelėmis imituojant rustus. Langų, durų angos stačiakampės.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Utilitarus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nenustatyta.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.

	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Spėjama buv. gyv. namas, vėliau, pastačius gyv. namą (rūmus), pritaikytas tarnų namui.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Vaitiekus Jasenskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Savininkas Vaitiekus Jasenskis dalyvavo 1863 m. sukilime.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tarybiniais metais rekonstruotas į dvibutį namą, transformuotos kai kurios langų angos.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	M. Žvirblienė, 1995 m., Kultūros paveldo centre.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	P. Juknevičius. Jasenskių Paliesė. “Panevėžio balsas”, 1994 02 02 trečiadienis Nr. 22.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir  dekoro elementai, pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdanga, stogo konstrukcija, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūr. III 10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Irena Staniūnienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26466
Kultūros vertybės kodas:

G307K3
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 400


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Svirnas 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Pamiškės dvaro sodyba, vad. Paliesės

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Pamiškės

	 8.
Savivaldybė
	 Panevėžio r.
	seniūnija
	Panevėžio

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Į p. ponų namo, ilgaisiais fasadais orientuotas į š. ir p. pagrindinis (š.) fasadas atsuktas į erdvų kiemą, apie kurį išsidėstę svarbiausi sodybos pastatai.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Panevėžio r. savivaldybė Vasario 16 – osios g. 27 LT – 5319 Panevėžys.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Ūkinis pastatas 



	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Pastatas stovi ant nežymiai žemėjančio vakarų kryptimi reljefo iš p. r. ir v. apsuptas želdinių ir nedidelį plotą užimančių daržų.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 18,0 m, plotis – 8,0 m. h (iki stogo apačios) – 3,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nedegtų molio plytų, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Valminis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, narvelinės planinės struktūros, kompaktinio tūrio, vienaaukštis pastatas. Vidaus erdvė skersinėmis sienomis suskirstyta į 3 patalpas. Į kiekvieną patalpą patenkama pro duris ar vartus tiesiai iš lauko.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, centriniai. Lygias sienų plokštumas įrėmina rustuotos mentės, stogą remia apie 80 cm nuo sienos atsikišęs karnizas. Pagrindiniame (šiauriniame) fasade išlikę 2 autentiškos durys, apkaltos lentelėmis sukaltomis “rombu”. Pastato centre dabar esantys vartai iškirsti buvusių mažų durų vietoje.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškasis klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas, ūkinis pastatas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Vaitiekus Jasenskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Apie 1970 m. š. fasade vietoje durų iškirsti vartai, perdengtas stogas.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	M. Žvirblienė, 1995 m., Kultūros paveldo centras.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė 

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).


	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai; 5) išorės sienos; 6) perdangos; 7) stogo konstrukcija; 8) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	G. Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26467
Kultūros vertybės kodas:

G307K4
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 400


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Arklidė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Pamiškės dvaro sodyba, vad. Paliesės 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	4.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Pamiškės

	 8.
Savivaldybė
	 Panevėžio r.
	seniūnija
	Panevėžio 

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Į š. nuo ponų namo, kompaktiškoje dvaro sodybos pastatų grupėje, ilgaisiais fasadais orientuotas į š. ir p. Pagrindinis (p.) fasadas atsuktas į erdvų kiemą, apie kurį išsidėstę gyv. namas ir sodybos ūkiniai pastatai.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Panevėžio r. savivaldybė, Vasario 16 – osios g. 27 LT – 5319 Panevėžys.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pastate laikomi gyvuliai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi lygioje, želdiniais neapaugusioje vietoje į šiaurę nuo pagrindinio kelio, vedančio į sodybą. Į rytus nuo pastato – dirbami laukai, į pietus, vakarus ir šiaurę – sodybos pastatai.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 18,0 m, plotis – 8,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras su raudonų plytų kampais. Nauji intarpai – silikatinių plytų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Valminis, santvarinės konstrukcijos, dengtas eternito čerpėmis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Patenkinama – konstrukcijos, bloga – pakloto, dangos.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Pamatuose ir sienose – įtrūkimai, deformacijos, karnizai ir kiti medžio gaminiai – sulūžę, stogas kiauras.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Salinės planinės struktūros, bazilikinio tūrio, vienaaukštis pastatas, aukštu, valminiu stogu. Į vidų patenkama pro plačias dvivėres duris (vartus?) p. ir š. fasaduose. Vidaus erdvė lentomis suskirstyta į atskirus medinius gardus. Prie p. ir š. fasadų pristatyti lentiniai priestatėliai.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai: p. ir š. – centriniai, r. ir v. – tolygūs. Lygias sienų plokštumas skaido plačių durų ir siaurų, horizontalių langelių angos. Lauko akmenų sienų mūrą paįvairina tamsios skaldos mozaika skiedinyje ir raudonomis plytomis mūryti kampai. Stogą remia medinis karnizas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Vėlyvasis klasicizmas su romantizmo požymiais.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nenustatyta.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Arklidė, po II–o Pasaulinio karo paversta tvartu.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Vaitiekus Jasenskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastato fasaduose matosi tarybinių metų remontų žymės: baltomis silikatinėmis plytomis išmūryti išgriuvę sienų fragmentai, paplatintos (ar naujai iškirstos?) durų angos, perdengtas stogas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai; 5) išorės sienos; 6) perdangos; 7) stogo konstrukcija; 8) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	G. Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti  ** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26468
Kultūros vertybės kodas:

G307K5
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 400

	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Svirnas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Pamiškės dvaro sodyba, vad. Paliesės

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	5

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Pamiškės

	 8.
Savivaldybė
	 Panevėžio r.
	seniūnija
	Panevėžio 

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Į š. nuo ponų namo, kompaktiškoje sodybos pastatų grupėje, ilgaisiais fasadais orientuotas į š. ir p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Panevėžio r. savivaldybė Vasario 16 – osios g. 27 LT – 5319 Panevėžys.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Ūkinis pastatas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi lygioje, želdiniais neužstatytoje vietoje į š. nuo pagrindinio kelio, vedančio į sodybą. Į r. nuo pastato – dirbami laukai, į p. v. ir š. – sodybos ūkiniai pastatai.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 20,0 m, plotis – 9,0 m. (Išmatavimai duoti tik dvaro laikų pastato – be dabartinių priestatų).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų ir plytų mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Prie dvaro laikų svirno, iš r. pusės pristatyti 2 dideli priestatai, stelbiantys autentišką pastatą. Buvęs svirnas – pailgo stačiakampio plano, narvelinės planinės struktūros, kompaktinio tūrio, vieno aukšto su paaukštinta pastogine dalimi. Į pirmame aukšte buvusias patalpas patenkama tiesiai iš lauko. Virš pirmo aukšto – paaukštinta, erdvi pastogė, kuri buvo naudojama grūdams laikyti. Iš rytų ir šiaurės, prie pastato pristatyti vienaaukščiai silikatinių plytų priestatai ir dviejų aukštų šiferio lakštais apkaltas ūkinis pastatas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Autentiško pastato fasadai plokštuminiai, decentruoti. Lauko akmenimis mūrytos sienos paįvairintos intarpais, prismaigstytais tamsios spalvos skalda. Pastato kampai, langų ir durų angokraščiai puošti sodrios raudonos spalvos plytomis. Plytomis mūrytas ir fachverkinės konstrukcijos frontonas, bei paaukštinta pastoginė dalis esanti virš pirmo a. perdangos lygio. Originalus ir geriausiai išlikęs – vakarinis fasadas. Kiti sužaloti silikatinėmis plytomis mūrytais intarpais, bei priestatais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas. Pokario metais – tarybinio ūkio sandėlis, nuo 1991 – žemės ūkio bendrovės ūkinis pastatas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1960 – 1975 m. prie pastato pristatyti priestatai, pakeistas stogas, silikatinėmis plytomis permūrytas suiręs mūras, paplatinta durų anga p. fasade.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Svirno p. fasado fragmentas M 1:50. Atliko E. Bagdonienė. KPC archyvas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė 

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris; išplanavimas;fasadų kompozicija ir dekoras; konstrukcijos: pamatai, išorės sienos, perdangos, stogo konstrukcija; medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	G. Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

