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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 552
Kultūros vertybės kodas:

G2309K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	     dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	     Bagdoniškio

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) ponų namas MC11135; 2) oficina MC26478; 3) namas MC3084; 4) virtuvė MC26479; 5) svirnas MC26480; 6) kumetynas MC26481; 7) rūkykla MC26482; 8) pieninė MC26483; 9) tvarto liekanos MC26484; 10) tvarto liekanos MC26485; 11) tiltas MC26486; 12) parko fragmentai MC26487.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškių.

	 6.
Savivaldybė
	Rokiškio
	seniūnija
	Kriaunų

	 7.
Apskritis
	Panevėžio

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Kaimo centrinė dalis. 

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	Daugiafunkcinis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dvaro sodybos aplinka – agrarinė. Ją supa dirbami laukai ir pievos. Į v. nuo dvaro sodybos – išaugęs kaimas.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Kalvos ketera ir šlaitas.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	15,0 ha

	 4.
Aprašymas

	
	Pagrindiniai dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (11 dvaro laikotarpio statinių), želdynai (parko-sodo fragmentai), vandens telkiniai (keturi, buv. tarpusavyje susisiekiantys).

Dvaro sodybos vystymosi etapai:

I-mas: XVII a. vid. žinoma, kad Rudaminų Dusetiškiai valdė Kriaunas, kurias sudarė 4-5 dvarai ir palivarkai. XVII a. pab. kaip kraitis atitenka Kotrynai rudaminaitei, kurios antras vyras Oginskis. 1714 m. Kotryna oginskienė iš Kriaunų dvaro išskyrė Bagdoniškį, ir pardavė jį.

II-as: XVIII a. II p. Bagdoniškis perėjo į Remerių giminės rankas. 1833 m. inventoriuje minimi pastatai: gyv. namas iš plytų, klėtis (svirnas), arklidės, degtinės (spirito) varykla, rūsys, tvartai, 2 kluonai, atskirai paminėtas sodas už gyv. namo. Manoma, šiuo laikotarpiu statytas ponų namas (XVIII a. pab. – XIX a. pr.), oficina (XIX a. pr.), užveistas sodas į p. nuo gyv. namo.

III-ias: 1852 m. Bagdoniškis atiteko Mykolui Kazimierui Remeriui. Jo valdymo laikais buvo pastatyti iki mūsų laikų išlikę pastatai: ponų namas G309K1, kumetynas G309K6, rūkykla G309K7, pieninė G309K8, tvartai G309K9 ir G309K10 (šiuo metu, po sovietmečio rekonstrukcijų likę liekanos), suformuotas kelių tinklas, vandenų sistema, įveistas sodas.

IV-as: XX a. pr. prof. Mykolas Remeris įsikūrė jam atitekusioje š. dvaro sodybos dalyje, kur pastatyta: namas G309K3, virtuvė G309K4, svirnas G309K5, tiltas G309K11, užveistas naujas sodas š. sodybos dalyje.

Pastatų architektūrai būdingi tradiciniai (liaudiški) – ponų namas ir liaudiškojo romantizmo, istorizmo (oficina ir beveik visi ūkiniai pastatai) bruožai.

VANDENYS:
Dirbtiniai: 4 kūdros. Dvi iš jų centrinėje sodybos dalyje, iš vieno iškasta protaka, per kurią pastatytas tiltelis. Didelis, vaizdingas tvenkinys, profesoriaus iniciatyva iškastas maudymuisi teritorijos r. dalyje.

KELIAI IR TAKAI:
Pagrindinis kelių ir takų tinklas, kurį apsprendė sodybos kompozicinis ir funkcinis zonavimas, išliko. Keliai ir takai – gruntiniai.

MAŽOsIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS, PAMINKLAI:
Tiltas per protaką, betoninės pralaidos. Sunaikinta: netoli namo G309K3 stovėjęs kryžius, pavėsinė.

Želdiniai:

Sudaro: parko-sodo fragmentai (žr. papildomą aprašą G309K12).

SODYBOS SUPLANAVIMO STRUKTŪRA, KOMPOZICIJA:

Sodybos planinės struktūros tipas – teritorinis laisvas padrikas. Išskirtinos 2 sodybos dalys: senoji, kurią sudaro: ponų namas, oficina, pieninė, rūkykla, kumetynas, sodo, ūkinių pastatų liekanos. Naujoji – suformuota prof. M. Remerio: namas, virtuvė, svirnas, naujasis sodas, tiltas.

Tūrinės struktūros tipas – sudėtinis.

Erdvinės struktūros tipas – daugiaerdvis su dviem centrinėm erdvėm.

Dvaro sodybos kompozicijoje dominuoja reguliaraus planavimo bruožai: senosios dvaro sodybos stačiakampė kiemo erdvė su pagrindinių pastatų apstatymu, ūkinio kiemo fragmentai, želdynų apsodinimo charakteris: sodai, alėjos, perimetrinis sodybos apsodinimas.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Sovietmečiu, netekusi šeimininkų, dvaro sodyba pastoviai nyko.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko

	
	Sovietmečiu dvaro sodyboje pastatyti pastatai Nr. 13–26 (žr. teritorijos planą).


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XVIII a. – XIX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Jau XVII a. vid. buvo Rudaminų Dusetiškių valdomos Kriaunos, kompleksas, kurį sudarė 4-5 dvarai ir palivarkai. XVII a. pab. kaip kraitis atitenka Kotrynai Rudaminaitei, kuri išteka už Krišninos, vėliau už Oginskio. 1714 m. Kotryna Oginskienė iš Kriaunų dvaro išskirė Bagdoniškį ir pardavė jį Mykolui Sulistrauskui. 1742 m. jo brolis Antanas Sulistrauskas parduoda Bagdoniškį Adomui-Kristupui Ropp’ui. Šis prasiskolino ir perleido jį Vaitiekui Vyšniauskui, taip Bagdoniškis ėjo iš rankų į rankas, kol Stepono Jurgio Remerio vyriausias sūnus Steponas Dominykas (Trakų pakamaris, miręs 1793 m.) po valdų padalinimo tarp 7 įpėdinių, gavęs Kriaunas ir Daugirdiškes, iš bevaikio V. Vyšniausko brolio vaikų 1786 m. pavasarį nupirko nuosavybės teises į Bagdoniškį. Po Stepono Dominyko mirties nuosavybės teisė atiteko jo įpėdiniui – Mykolui Juozapui Remeriui(1778–1852), Kriaunų ir Daugirdiškių paveldėtojui, Vilniaus maršalkai, masonų ložės “Uolusis lietuvis” vadovui. Bagdoniškyje keletą metų gyveno ir valdė M. J. Remerio sūnus Severinas Remeris. 1852 m. prieš mirdamas Mykolas Juozapas Remeris padalino savo turtus. Antanašę ir Kriaunas pavedė sūnui Osvaldui, Trakų dvarus – Severinui, o Bagdoniškį – mažamečiui anūkui, mirusio sūnaus Mykolo Stepono (1816–1846) sūnui Mykolui Kazimierui Remeriui (1845-1920).

M. K. Remeris Bagdoniškį valdė 68 metus ir su jo vardu siejamas dvaro suklestėjimas. Dauguma mūsų laikus pasiekusių pastatų buvo jo statyti ar perstatyti.

M. K. Remeris turėjo 5 dukras ir vieną sūnų – vėliau profesorių Mykolą Remerį. Mirus tėvui, penkios dukterys ir sūnus pasidalino Bagdoniškį į 6 dalis. Tris dalis, susidedančių iš dvaro pakraščių trys dukterys ir ketvirtosios įpėdiniai išparceliavo ir pardavė. Likusios dvi dalys, sudarančios du centrus, atiteko sūnui Mykolui Remeriui ir dukrai Elvyrai Remeraitei-Miečkauskienei. E. Miečkauskienė įsikūrė didesnėje medinio rūmo dalyje, kita sesuo – Marija Remeraitė-Remerienė įsikūrė medinio rūmo rytiniame fligelyje. Matyt, dėl finansinių sunkumų ši dalis buvo išardyta ir parduota pil. Pupeliui į Daliūnų kaimą. Pati M. Remerienė persikėlė gyventi į pastatą, kurį vietiniai senbuviai vadina svirnu. Jos šeima šiame name gyveno iki 1940 m. Žinoma, kad II Pasaulinio karo metais čia buvo mokykla. E. Miečkauskienės šeima (dukra ir du sūnūs) į Lenkiją išvažiavo po karo.

Prof. M. Remeris įsikūrė savo dalyje. Namas statytas apie 1925 m., projektą jam sukūrė jo sesers sūnus Stefanas Remeris, Prahoje studijavęs dailę. Vėliau pastatyta virtuvė, prieš virtuvę buvo įrengta pavėsinė, šalia virtuvės stovėjo mūrinė malkinė su šiaudiniu stogu. Išliko tik pamatai. Profesoriaus namą su virtuve jungė tiltas, kuris buvo pastatytas užbaigus namą. Ypatingą dėmesį profesorius skyrė aplinkai – tvenkiniams, sodui, gėlynams. Dvare yra 4 tarpusavyje sujungti tvenkiniai. Šiuo metu labai apleisti užaugę, jungiamieji kanalai užakę, šliuzai sunykę. Tvenkiniuose buvo auginami vandens paukščiai – gulbės, antys. Joms buvo pastatytas ir nedidelis namas. Buvo laikomi ir kitokie paukščiai – fazanai, perlinės vištelės. Naujas sodas buvo sodinamas š.r. naujojo cento dalyje. Sodą 15 metų prižiūrėjo sodininkas Bieliūnas. Jo žmona – Jadvyga Čepaitė-Remerienė minėjo, kad pats prof. M. Remeris mėgdavo sodinti medelius – jo sodinta beržų alėja.

Šiuo metu Bagdoniškis grąžintas prof. M. Remerio dukterims.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus, teisininko Mykolo Remerio (Michael Pius von Romer 1880-1945) gimtinė. M. Remeris Bagdoniškyje augo iki 10 metu, vėliau mokėsi Vilniaus I-moje gimnazijoje. 1892 m. tėvai jį perkėlė mokytis į Petrapilį, į “Teisių žinybos Imperatoriaus mokyklą”. 1902 m. mokėsi Krokuvoje, 1905 m. grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje, dirbo laikraščio “Gazeta Vilenska” redaktoriumi, nuo 1922 m. – Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, vėliau – ir rektoriumi. Nuo 1922 m. vasaras praleisdavo Bagdoniškyje. Vykdydavo statybas, rašydavo, egzaminuodavo studentus. Lankydavosi netoliese Ragelių kaime gyvenęs mokytojas Petrulis, daktaras prof. Gudavičius. Bagdoniškyje gyveno ir karo metais. Čia prof. parašė “Istorinę Lietuvos sovietizacijos apžvalgą ir konstitucinį jos įvertinimą”. Profesorius prisidėjo ir prie 1932 m. Hagos teismo, 1908 m. Lvove išleido “Litva. Studyum o odrodzeniu narodu litewskiego” („Lietuva. Tautinio lietuvių atgimimo studija“). Po karo 1952 m. profesoriaus žmona ir 3 mažametės dukros priverstos palikti Bagdoniškį. Dalis vertingos paveikslų kolekcijos papildė Rokiškio bei Vilniaus muziejų fondus, dalis šeimos archyvų ir bibliotekos pateko į Lietuvos Mokslų Akademijos biblioteką, dalis buvo sunaikinta.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žr. III. 3 punktą.

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūr. papildomus aprašus.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro specialieji priešprojektiniai tyrimai. 1990. Profesoriaus dukters J. Vitkauskienės suteikti duomenys.

	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė, architektūrinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė), 22.4 (urbanistinė, kraštovaizdinė vertės).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė, tūrinės struktūros, reljefas, kelių tinklas, istorinis želdynas, vandens telkinių sistema. Papildomai žiūrėti pastatų, parko aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina Nijolė Valuckienė, architektė; papildė Indrė Kačinskaitė

	 6.
Užpildymo data
	2001 10 01
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image2.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 11135
Kultūros vertybės kodas:

G309K1
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 552


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Ponų namas 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Bagdoniškio dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškio 

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r. 
	seniūnija
	 Kriaunų

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Senosios sodybos centre, reprezentacinio kiemo p.v. dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	P.r. pastato galas – lygioje plokštumoje, š.v. – ant tolygiai besileidžiančio šlaito; p.v. sodybos dalyje esančio sodo priekyje; prie atsišakojusio privažiavimo nuo išilgai sodybos einančio kelio. 

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	26,0 x 13,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Cokolinio a. – skeltų masyvių, artimų kvadratui formos, akmenų; iš vidaus pusės nuo sienos aukščio vidurio – apmūrytos degto molio plytomis, tinkuotos. I a. – rąstų rentinys, horizontalia kryptimi apkaltas lentelėmis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Bloga – vidinė cokolinio a. mūrinių sienų pusė: atšokę tinko fragmentai, yra plytų mūras. 

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Cokolinio a. – mūrinė skliautuota, I a. – medinė sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Bloga – kai kurių skliautuotų cokolinio a, perdangų.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminė, šiferio, konstrukcija – medinė gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, kompaktinio 1-o a. su išvystytu cokoliniu a. ir mansarda tūrio. P.r. fasade įrengta uždara veranda su virš jos esančiu balkonu. Š.v. fasade esantis pagrindinis įėjimas pabrėžtas išsikišančiu prieangiu. Cokolinio a. planinė struktūra – koridorinė, I a. – sudėtinė (koridorinė ir bekoridorinė), mansardoje – pastato galuose įrengta po kelias patalpas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis š.v. fasadas – tūrinis decentralizuotas, p.r. – tūrinis centrinis, p.v. ir š.v. – plokštuminiai tolygūs. Pastato kampai apkalti vertikaliomis lentelėmis. Pagrindiniame fasade esančio prieangio kampų lentelės turi vertikalias įpjovas imituojančias rustus. Š.r., p.r. ir p.v. fasadų sienų viršuje suformuotas neplatus medinis profiliuotas karnizas. Virš pagrindinio įėjimo prieangio suformuotas trikampis frontonas su apvaliu langeliu timpane. Virš verandos esantį balkoną uždengia trišlaitis dviejų apvalių medinių kolonų laikomas stogas. Aptvėrimų tvorelė – medinė ažūrinė, suformuota iš pasvirusia kryptimi sukaltų tašelių, formuojančių rombus. Langų ir durų angos stačiakampės, apkaltos profiliuotais mediniais apvadėliais, kurių viršutinė dalis išvystyta iki horizontalaus sandriko formos. Prieangio šoniniai langai – pusarkiai. Pagrindinio įėjimo dvivėrių filinginių durų anga taip pat aprėminta profiliuotais su išvystyta viršutine dalimi apvadais. Cokolinio a. langų staktos medinės su prasikišančiais galais horizontaliose dalyse. P.v. fasade išlikęs pusarkės formos stoglangis. Šalia prieangio atsiradęs silikatinių plytų priestatas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Išlikę dvivėrės filinginės durys, mediniai laiptai į mansardą.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ponų namas. Po II pasaulinio karo ir tarybiniais metais čia veikė mokykla, mansardoje įrengti butai mokytojams.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab. – XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	Remtasi ekspertės D. Puodžiukienės duomenimis.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Vaikystėje su tėvais gyveno būsimasis profesorius, teisininkas, visuomenės veikėjas Mykolas Remeris (1880 – 1945). 

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rekonstruotas XIX a. vid., XIX a. pab. - XX a. pr.

1900 m. užfiksuotas pastato bendras vaizdas – pastatas daug didesnis, “T” raidės formos. XX a. pr. dalis pastato nugriauta, paliekant mūsų dienas pasiekusį tūrį.

V. Aleksiejūnas, 1990 m., Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro istorinių tyrimų ataskaita; Resp. žemėtvarkos projektavimo institutas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1987 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pastato tūris, cokolinio ir dalinai I a. išplanavimas, fasadų kompozicija ir išlikę dekoro elementai, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.8 poziciją

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I. Staniūnienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001-10-20
	Užpildžiusiojo parašas



* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image3.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26478
Kultūros vertybės kodas:

G309K2
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 552


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Oficina 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Bagdoniškio dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	2

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškio 

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r. 
	seniūnija
	 Kriaunų

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Senosios sodybos reprezentacinio kiemo p.r. dalyje, ilguoju š.v. fasadu orientuotas į reprezentacinį kiemą.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Lygios plokštumos pakraštyje ties šlaito pradžia, ant kurio auga vaismedžių sodas; prie žvyruoto tako einančio link naujosios sodybos dalies.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	23,0 x 11,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nedegtų molio plytų tinkuotos, p.v. fasade dalis žemiau langų – akmenų mūro, frontonas – lentų; š.r. fasado frontonas – fachverkinės konstrukcijos. 

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Dalis sienos š.v. fasade pakeista silikatinių plytų mūru. Daugelyje vietų krinta tinkas, yra nedegto molio plytos.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės.


	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminė, šiferio (buv. gontų, šiaudų), konstrukcija – medinė gegninė su dviem eilėmis statramsčių išilgai pastogės.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, kompaktinio 1-o a. su pastoge tūrio. Išilgai pastatą pusiau dalina siena. Buvę du įėjimai ilgųjų fasadų centruose. Pro juos patenkama į priemenes. Planinė struktūra bekoridorinė. Š.v. pastato kampe yra laiptai į pastogę. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai decentralizuoti. Langų ir durų angos stačiakampės. P.v. fasade du didesni (suskirstyti 3-jų dalių vertikalia ir 4-ių horizontalia kryptimi) langai išdėstyti įgilintoje sienos plokštumoje, žemiau kurių įkomponuotas lauko riedulių mūro fragmentas. P.r. fasade dėl reljefo perkritimo esantis įėjimas pabrėžtas laiptais su aikštele.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Išlikę dvivėrės filinginės durys, sieninės spintelės su filinginėmis durelėmis.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Gyvenamas namas, vėliau – tarnų namas. Tarybiniais metais – buvo butai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Mykolas Juozapas Remeris?

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pr.(?)

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	V. Aleksiejūnas, 1990 m., Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro istorinių tyrimų ataskaita; Resp. žemėtvarkos projektavimo institutas. 

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1987 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pastato tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija, išlikęs dekoro fragmentas, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III. 8 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I. Staniūnienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001-10-20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 3084
Kultūros vertybės kodas:

G309K3
Objekto Nr. sankaupoje:

3
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 552


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Namas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Bagdoniškio dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškio 

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r. 
	seniūnija
	 Kriaunų

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	2-ro sodybos centro, suformuoto prof. M. Remerio, rytinėje dalyje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė /privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žemėjančio šlaito r. terasoje.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	17,8 x 13,5 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, skeltų akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, karkasinės, apkaltos lentomis, iš vidaus tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė sijinė, rūsio perdanga – “akermano” skliautai.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Daugiašlaitis, dengtas šiferiu, konstrukcija – medinė gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, dviejų aukštų su rūsiu. Abu aukštai koridorinės sistemos. Į pastatą patenkama pro priebutį š. r. pusėje, laiptai į antrą aukštą – į dešinę nuo priebučio. Į rūsį įėjimas priešingoje pusėje.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š.v. ir p.r. fasadai plokštuminiai tolygūs, p.v. ir š.r. tūriniai, decentralizuoti. Š.v. ir š.r. fasadai vieno aukšto, p.r. ir p.v. – dviejų aukštų. Š.r. fasade necentriškai pristatytas 1 a. priebutis, kuriame durys įstatytos necentriškai, sienų plokštumos įstiklintos. P.v. fasade įėjimas į rūsį per priebutėlį. Langų angos kvadratinės, sudalinimai stambūs.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras utilitarus. Išlikusi viena autentiška, puošni kampinė koklių krosnis.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Moderniškosios, funkcionalistinės pakraipos.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Užrašas “Profesoriaus teisininko Mykolo Remerio (1880-1945) gimtinė”.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Gyvenamas namas, vėliau – tarybiniais metais – mokykla.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Stefanas Remeris (profesoriaus sesers sūnus).

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Prof. žmonos Jadvygos Čepaitės-Remerienės duomenimis.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Mykolas Remeris.

	 5.
Pastatymo data
	1825 m.
	amžius
	.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Gyveno prof. Mykolas remeris, lankėsi daktaras prof. Gudavičius, mokytojas Petrulis.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	V. Aleksiejūnas, 1990 m., Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro istorinių tyrimų ataskaita; Resp. žemėtvarkos projektavimo institutas.

Apie 1970 m. pastatas neatpažįstamai pertvarkytas: pakeisti langai. Vietoje atviros verandos ir balkono – pastatytas priebutis, pakeista planinė struktūra, stogas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1987 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.8 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina Nijojė.Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001-10-20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26479
Kultūros vertybės kodas:

G309K4
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 552


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Virtuvė

	 2.
Vardas
	 Nėra


	 3.
Priklauso kompleksui
	Bagdoniškio dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	4.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškio 

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r. 
	seniūnija
	 Kriaunų

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinės dalies r. krašte, pagrindiniu fasadu orientuotas į š., kur tiltelis jungia su naujosios sodybos dalies reprezentaciniu kiemu.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Viršutinė nežymiai besileidžianti į p.r. pusę šlaito terasa; r. fasado pusėje simetriškai viena kitai pastato atžvilgiu auga dvi liepos; į š. kitoje griova einančio kelio pusėje matosi prūdas; betoninis arkinis tiltelis virš griovos veda į reprezentacinį kiemą prie naujojo gyvenamo namo.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Arkinis tiltelis su laiptais (11); aštuonkampė altana – sunykusi, likę tik pamatai.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	10,0 x 10,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai akmenų mūro; cokolinė dalis – tinkuota.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Mūrinės tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – mūrinė “akermano” skliautų, I a. – medinė sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, šiferio, konstrukcija – medinė gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Bloga – dėl ardomų vidaus pertvarų (pavojus perdangai).

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kvadrato formos plano, kompaktinio 1 a. su mansarda ir rūsiu tūrio. Per pagrindines š. fasado duris patenkama į koridorių, kurio priešingame gale įkomponuotos kito įėjimo durys. Kairėje koridoriaus pusėje, arčiau kitų durų mediniai laiptai į mansardinį aukštą. Po šia laiptine buvęs nulipimas į rūsį (išardytas). Planinė struktūra koridorinė (likę tik koridoriaus sienos). 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadų kompozicija – plokštuminė centrinė. Pagrindinio fasado centrą pabrėžia įėjimo durys. Langų ir durų angos stačiakampio formos, r. ir v. fasadų trikampiuose frontonuose įkomponuota po du apskritus langelius kraštuose.

Dekoro elementų nėra.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Utilitarus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Pastatas apleistas, ardomas.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Moderniškosios, funkcionalistinės pakraipos 

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Statytas kaip virtuvė, kurioje buvo gaminamas maistas, laikomi produktai, veikė nuotekų sistema. Tarybiniais metais pritaikytas butams.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Mykolas Remeris.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XX a. 3 deš.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Pastatas statytas dalyvaujant profesoriui, teisininkui, visuomenės veikėjui Mykolui Remeriui (1880 – 1945).

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	V. Aleksiejūnas, 1990 m., Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro istorinių tyrimų ataskaita; Resp. žemėtvarkos projektavimo institutas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1987 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pastato tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir konstrukcijos (pamatai, sienos, perdangos, stogo konstrukcija), medžiagos. 

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.8 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	

	
	I. Staniūnienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001-10-20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26480
Kultūros vertybės kodas:

G309K5
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 552


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Svirnas 

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Bagdoniškio dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	5

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškio 

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r.
	seniūnija
	 Kriaunų

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos š.r. dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.v. Už pastato prasideda vėlesniame etape užveistas vaismedžių sodas.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Tolygiai besileidžiantis šlaitas; į š.r. pusę prasideda vaismedžių sodas; tarpe tarp protakos iš prūdo ir kelio į sodą.

	 2.
Teritorija

	
	Vėlyvesnio etapo dvaro sodybos dalies ūkinė zona, nedaug nutolusi nuo naujai suformuotos gyvenamosios

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	11,0 x 8,5 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	I a. – skeltų masyvių, artimų kvadratui formos, akmenų; iš vidaus pusės apmūrytos degto molio plytomis, tinkuotos. II a. – raudonų degto molio plytų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	I a. – g/betoninė (dvitėjinės formos metalinės sijos, tarpai tarp jų betono), I a. – medinė sijinė (likę tik sijos).

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Bloga – vietomis supuvę ir įgriuvę I a. grindys, koroduoja atidengtos metalinės sijos 

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitė, šiferio, konstrukcija – medinė gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio 2-jų a. tūrio. Per pagrindines šv. fasado duris patenkama į vienintelę patalpą su laiptais į II a. Planinė struktūra susideda iš vienaerdvės patalpos kiekviename aukšte.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadų kompozicija – plokštuminė centrinė. Langų angos horizontaliai pakreipto stačiakampio formos. Akmenų mūro I-asis aukštas šv. ir pr. fasaduose yra žymiai platesnis nei II a. Susidariusiose iškišose galėjo būti įrengtos medinės galerijos, būdingos liaudies architektūros tokio tipo statiniams. Tokią konstrukciją buvus rodo ir II a. išorės sienose esančios durys.

Dekoro elementų nėra.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Utilitarus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Neturintis ryškių stilistinių požymių. 


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas. Tarybiniais metais buvo naudojamas kaip sandėlis mokyklos poreikiams.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Mykolas Kazimieras Remeris.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XX a. 4 deš.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Pastatas pastatytas dalyvaujant profesoriui, teisininkui, visuomenės veikėjui Mykolui Remeriui (1880 – 1945).

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	V. Aleksiejūnas, 1990 m., Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro istorinių tyrimų ataskaita; Resp. žemėtvarkos projektavimo institutas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1987 m. 


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pastato tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija, konstrukcijos:(pamatai, sienos, perdangos, stogo konstrukcija), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.8 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I. Staniūnienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001-10-20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26481
Kultūros vertybės kodas:

G309K6
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Kumetynas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Bagdoniškio dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	6

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškio 

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r. 
	seniūnija
	 Kriaunų

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centre.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Tolygiai besileidžiantis šlaitas; atviros aikštelės pakraštys; šalia įvažiavimo į vėliau susiformavusią gyvenamąją reprezentacinę dalį.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	22,5 x 8,5 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai akmenų mūro, cokolinės dalies – skeltų akmenų.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Vertinant vizualiai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų rentinys, apkaltas vertikalia kryptimi lentelėmis su sandarumo lystelėmis per siūles.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė sijinė (sijos – apvalių rąstų, apkaltos statybiniu kartonu).

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitė, šiferio,  konstrukcija – medinė gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, kompaktinio vieno aukšto su pastoge tūrio. Pastatą pusiau išilgai dalina siena. Buvę du įėjimai ilgųjų fasadų centruose. Pro juos patenkama į priemenes. Planinė struktūra bekoridorinė. R. fasade pristatytos gonkos, š. – pristatytas (pailgintas).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai decentralizuoti. R. – įgavęs tūrinę kompoziciją. Langų ir durų angos stačiakampės. Dekoro elementų nėra.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Utilitarus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas – samdinių gyvenamas namas. Tarybiniais metais buvo butai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nėra.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Mykolas Kazimieras Remeris.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Apie 1980 m. pastatytas š. fasade priestatas.

V. Aleksiejūnas, 1990 m., Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro istorinių tyrimų ataskaita; Resp. žemėtvarkos projektavimo institutas.

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1987 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: senosios pastato dalies tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.8 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I. Staniūnienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001-10-20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image8.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26482
Kultūros vertybės kodas:

G309K7
Objekto Nr. sankaupoje:

7
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 552


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Rūkykla

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Bagdoniškio dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	7

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškio 

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r. 
	seniūnija
	 Kriaunų

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Vėliau formuotos dvaro sodybos centrinės dalies p.v. pusėje, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Besileidžiančiame link prūdo šlaite, savaiminiais medžiais apaugusioje vietoje, netoli senojo įvažiavimo trasos išlikusios atkarpos.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	2,5 x 2,5 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	

	
	Juostiniai akmenų mūro, apibetonuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Vertinant vizualiai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonų plytų mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Irsta viršutinė sienų dalis.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sutapatinta su stogu – cilindriškai skliautuota, plytų mūro.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sutapatintas su skliautuota perdanga, cilindrinės formos.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kvadratinio plano, kompaktinio tūrio, primenančio bokštą. Per duris šr. fasade patenkama į vienaerdvę patalpą. Plano struktūra halinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadų kompozicija – plokštuminė, centrinė. Š.r. ir p.v. fasadų sienų viršus užbaigtas centro link kylančiais laipteliais. Siaurų langelių ir durų sąramos – segmentinės.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Utilitarus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Turintis modernistinės architektūros bruožų.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rūkykla, tarybiniais metais naudota kaip sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	 Mykolas Juozapas Remeris.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	V. Aleksiejūnas, 1990 m., Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro istorinių tyrimų ataskaita; Resp. žemėtvarkos projektavimo institutas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1987 m. 


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė, architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pastato tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos (pamatai, sienos, perdanga, stogo konstrukcija), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.8 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I. Staniūnienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001-10-20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image9.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26483
Kultūros vertybės kodas:

G309K8
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 552


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Pieninė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Bagdoniškio dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	8

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškio 

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r. 
	seniūnija
	 Kriaunų

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centre, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.v.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Lygioje terasoje, želdiniais neužsodintoje aikštelėje, šalia išilgai dvaro sodybą kertančio kelio.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	7,5 x 6,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Vertinant vizualiai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro su skeltų smulkesnių akmenų intarpais.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitė, šiferio, konstrukcija – medinė gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio 1 a. tūrio. Per duris p.v. fasade patenkama į vienaerdvę patalpą. Plano struktūra halinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadų kompozicija – plokštuminė. P.v. ir pr. fasadų –decentralizuota, š.r. ir š.v. - tolygi. I a. langų ir durų angos stačiakampės, aprėmintos raudonų plytų apvadais. Langų ir pr. fasade esančių durų  viršutinė apvado dalis trikampio sandriko formos. Pastogės langeliai pusarkiai, turi raudonų plytų apvadus.

Akmenų mūrinio akmenys pastogės lygyje smulkėja, optiškai sudarydami aukštesnio pastato įspūdį.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Utilitarus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas su kai kuriais klasicistinės architektūros elementais.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Pieninė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Mykolas Juozapas Remeris.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	V. Aleksiejūnas, 1990 m., Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro istorinių tyrimų ataskaita; Resp. žemėtvarkos projektavimo institutas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1987 m. 


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pastato tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos(pamatai, sienos, perdanga, stogo konstrukcija), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.8 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I. Staniūnienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001-10-20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26484
Kultūros vertybės kodas:

G309K9
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 552


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Tvarto liekanos

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Bagdoniškio dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	9

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškio 

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r. 
	seniūnija
	 Kriaunų

	 9.
Apskritis
	Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos ūkinėje zonoje, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Laipsniškai besileidžiantis šlaitas; želdiniais neapaugusi teritorija; šlaito apačioje į šv. nuo pastato iškastas prūdas; į v. nuo išilgai dvaro sodybą kertančio kelio.

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	33,0 x 13,0 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro, tvirtinti betonu.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Vertinant vizualiai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stulpinės konstrukcijos – stulpai lauko riedulių su smulkių akmenukų užpildais siūlėse, tarpai tarp stulpų silikatinių plytų mūro. Frontonų sienos medinės karkasinės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	

	
	P.r. fasade irsta vidurinysis akmenų mūro stulpas.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Betoninė su dvitėjinėmis metalinėmis sijomis.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitė, šiferio, konstrukcija – medinė gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Ištęsto stačiakampio plano, kompaktinio 1 a. su aukšta pastoge tūrio. Per vartus pr. fasade patenkama į dvinavę erdvę su akmenų mūro 4 stulpais išilgojoje pastato ašyje(šiuo metu išilgai atitverta). Plano struktūra halinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadų kompozicija – plokštuminė tolygi. Pagrindinio pr. fasado kompozicija decentralizuota su plačiais vartais I a. kraštuose ir aukštais vartais pastogės centre. Pastogės vertikaliai sukaltų lentelių apačia apipjaustyta trikampiais dantukais. Langų ir vartų angos stačiakampės. Dekoro elementų nėra.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Utilitarus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Be ryškių stiliaus požymių.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tvartas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Mykolas Juozapas Remeris.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	V. Aleksiejūnas, 1990 m., Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro istorinių tyrimų ataskaita; Resp. žemėtvarkos projektavimo institutas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1987 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė, ūkinės dalies užstatymo struktūros formantas.

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.4 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė), 27.9 (sudėtinė komplekso dalis).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: plano forma, konstrukcijos (pamatai, sienos), medžiagos.


	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.8 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I. Staniūnienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001-10-20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26485
Kultūros vertybės kodas:

G309K10
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Tvarto liekanos

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Bagdoniškio dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	10

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškio 

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r. 
	seniūnija
	 Kriaunų

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos ūkinėje zonoje, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Lygioje, želdiniais neužsodintoje aikštelėje, prie prūdo; į v. nuo išilgai dvaro sodybą kertančio kelio.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	35,5 x 7,5 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai akmenų mūro, viršus užbetonuotas ištisai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Vertinant vizualiai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stulpinės konstrukcijos – stulpai lauko riedulių su smulkių akmenukų užpildais siūlėse, tarpai tarp stulpų silikatinių plytų mūro. Frontonų sienos medinės karkasinės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Betono plokščių.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, šiferio, konstrukcija – medinė gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Ištęsto stačiakampio plano, kompaktinio 1 a. su aukšta pastoge tūrio. Per vartus p.v. fasade patenkama į vienaerdvę patalpą. Plano struktūra halinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadų kompozicija – plokštuminė tolygi. Pagrindinio p.v. fasado kompozicija centrinė su plačiais vartais centre. Langų ir vartų angos stačiakampės. Dekoro elementų nėra.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Utilitarus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Spėjama klojimas, kuriame buvo laikomi pašarai. Tarybiniais metais pritaikytas tvartui.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Mykolas Juozapas Remeris.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	V. Aleksiejūnas, 1990 m., Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro istorinių tyrimų ataskaita; Resp. žemėtvarkos projektavimo institutas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1987 m. 


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Užstatymo struktūros formantas

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.4 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė), 27.9 (sudėtinė komplekso dalis).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija, konstrukcijos (pamatai, sienų stulpai, stogo konstrukcija), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.8 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I. Staniūnienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001-10-20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26486
Kultūros vertybės kodas:

G309K11
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 552


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Tiltas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Bagdoniškio dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	11

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškio 

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r. 
	seniūnija
	 Kriaunų

	 9.
Apskritis
	Panevėžio 

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinės naujosios dalies r. krašte, virš griovos iš tvenkinio, jungia naujosios sodybos dalies reprezentacinį kiemą su virtuve (G309K4).

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Nežymiai besileidžianti į p.r. pusę šlaito terasa. Griova iš tvenkinio p.r. kryptimi, kurios š.r. krantas žemiau už p.v.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	10,0 m (13,0 m su laipteliais).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Betoniniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Betoninės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Betoninė arkinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Tilto galuose betoniniai neaukšti laipteliai, šalia, p.r. pusėje – betoniniai laipteliai nusileisti prie griovos; aptvėrimų grotelės – metalinės dekoratyvinės.

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, su laipteliais galuose ir p.v. šone.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadų kompozicija: š.v. – plokštuminė centrinė, p.r. – plokštuminė decentralizuota. Pagrindinio fasado centrą pabrėžia stačias šonines atramas jungianti arka. Abipus arkos dekoratyvinės apskritimo formos kiaurymės per tilto plotį. Laipteliai galuose – p.v. 3 pakopos, š.r. – 5 pakopos. Metalinė dekoratyvi ažūrinė atitvara - š. r. gale ne per visą laiptelių ilgį – išlaikyta simetrija su p.v. dalimi. Betoniniai laipteliai. Vedantys į griovos dugną – priglausti prie tilto p.r. šono, be atitvarų.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Moderniškosios, funkcionalistinės pakraipos.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tiltas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Mykolas Remeris.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XX a. 3 d-metis

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Pastatas statytas dalyvaujant profesoriui, teisininkui, visuomenės veikėjui Mykolui Remeriui (1880 – 1945).

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	V. Aleksiejūnas, 1990 m., Rokiškio r. Bagdoniškio buv. dvaro istorinių tyrimų ataskaita; Resp. žemėtvarkos projektavimo institutas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1987 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos puntais: 16.1 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija,  konstrukcijos (pamatai, atramos, perdangos), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.8 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina Nijojė Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001-10-20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26487
Kultūros vertybės kodas:

G2309K12
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 552


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parko fragmentai

	 2.
Vardas
	Bagdoniškio dvaro sodyba

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bagdoniškių.

	 6.
Savivaldybė
	Rokiškio
	seniūnija
	Kriaunų

	 7.
Apskritis
	Panevėžio

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Centrinė dvaro sodybos teritorijos dalis.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	

	 3.
Teritorijos plotas

	
	

	 4.
Aprašymas

	
	Parko fragmentus sudaro per kelis sodybos vystymosi etapus susiformavęs sodybos želdynas:

Parkas – sodas r. sodybos dalyje išlikęs iš I sodybos vystymosi etapo. Sudaro: senasis sodas, kurio š.v. pakraščiu š.r.-p.v. kryptimi tęsiasi mažalapių liepų alėja, kurios tąsa: š.v.-p.r. alėja, vedanti iki ponų namo. P. ir p.r. sodo riba – perimetrinis apsodinimas.
1833 m. inventoriuje minimas „ogrod fruktowy w tyle budynku mieszkalnego polizenie mający szpaleram lipcowym osadzomy“. Jame augo 67 obelys, daug vyšnių, slyvų, taip pat kvadratėliai serbentų ir agrastų. Inventoriuje minima sodą esant už arklidžių, taip pat iš dviejų pusių liepų eilėmis (szpalerem lipcovym) apsodintą.
Tarpukariu M. Remeriui įsikūrus š. sodybos dalyje, profesoriaus iniciatyva, naujosios sodybos aplinka formuota kaip gausiai introducentais praturtintas želdynas, kompoziciškai papildytas gausia smulkiųjų formų architektūra: tilteliai, pavėsinė, gulbės namelis tvenkinyje, kryžius (neišlikę), naujai įrengtais vandens telkiniais. Šiuo laikotarpiu š. sodybos dalyje užsodintas sodas.

Išskirtinos alėjos:
Beržų alėja š. dalyje;
Mažalapių liepų alėja p.v. dalyje, pagal kelią Laibgaliai–Lašai;

Seniausia liepų alėja nuo ponų namo p.r. kryptimi iki apžvalgos kalvelės.

Eilės:
Perimetrinis sodybos apsodinimas -p., r. (ąžuolai, liepos, klevai).

Masyvas:
Naujojoje, prof. M. Remerio dalyje parko struktūra apibūdinama kaip teritorinė tūrinė, kurioje gausu introdukuotų medžių, kurie auga tankokame masyve.

Sodai:
Senojo sodo liekanos p. sodybos dalyje;
Prof. M. Remerio iniciatyva užsodintas sodas š. sodybos dalyje (išlikęs fragmentiškai).

Inventorizacijos metu nustatytos 6 vaismedžių ir vaiskrūmių rūšys (inventorizacijos metu sodas nederėjo, todėl obelų veislės nebuvo nustatytos. Žinoma, esant Popierinių (alyvinių), Antaninių ir kitokių veislių.

Smulkiųjų formų architektūra:
Buv. 3 vartai prie senųjų kelių (neišlikę), tiltas G309K11, tilteliai.
Geoplastiniai elementai:
Apžvalgos kalvelė senosios liepų alėjos gale, r. sodybos dalyje.
Gėlynai:
Priešais ponų namą buv. apvali klomba (neišlikusi).
Vandenys:
4 vandens telkinėliai, sudarę, sistemą, maitinami lietaus kritulių ir iš dalies gruntinių vandenų (šaltinių).
Želdyno dendrologinė sudėtis, užfiksuota 1990 m. dendrologiniu tyrimu metu:
Parke auga 46 dekoratyvinių medžių ir krūmų taksonų: 6 spygliuočių medžių ir krūmų, 17 rūsių vietinės kilmės lapuočių, 8 – introdukuotų, 8 rūšys vietinių krūmų, 7 introdukuotų, 6 rūšys vaismedžių. Dažniausiai sutinkama 7 rūšys medžių: klevai, mažalapės liepos, papr. uosiai, juodalksniai, papr. ąžuolai, kalninės guobos, karpotieji beržai. Dažniausiai sutinkami krūmai: papr. erškėtis, papr. putinas, baltauogė meškytė, papr. alyvos, lanksvos, jazminas, lazdynas. Retesnių rūšių: grakščioji liepa, sidabrinis klevas, plaukuotavaisė tuopa ir balzaminės tuopos. Soduose užfiksuotos 6 vaismedžių ir vaiskrūmių rūsys.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. S. Deveikis, R. Čėsna, G. Mikaločienė. Bagdoniškio dvaro parko teritorija. Dendrologinių ir pomologinių tyrimų ataskaita. 1990 m.

2. S. Deveikis, R. Čėsna. Bagdoniškio parko landšaftinių tyrimų ataskaita. 1990 m.

3. V. Aleksiejūnas. Bagdoniškio parko istorinių tyrimų apybraižos. Priešprojektiniai tyrimai. 1990 m.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Žr. III. 7.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą kultūrinių vietovių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 12.4 (autentiškumas), 18.2 (savitumas), istorinė reikšmė.

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė struktūra, želdynų dendrologinė sudėtis, vandens telkinių sistema, smylkiųjų formų architektūra.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002 01 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

Pagal 1990 m. tyrimus teritorijoje augo: 6 rūšių spygliuočiai, 17 rūšių vietinės kilmės lapuočių, 8 – introdukuotų, 8 rūšys vietinių krūmų, 7 introdukuotų, 6 rūšys vaismedžių. Dažniausiai sutinkama 7 rūšys medžių: klevai, mažalapės liepos, papr. uosiai, juodalksniai, papr. ąžuolai, kalninės guobos, karpotieji beržai.Dažniausiai sutinkami krūmai: papr. erškėtis, papr. putinas, baltauogė meškytė, papr. alyvos, lanksvos, jazminas, lazdynas. Retesnių rūšių: grakščioji liepa, sidabrinis klevas, plaukuotavaisė tuopa ir balzaminės tuopos. Gausiai auga naminės obelys.

