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         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 597
Kultūros vertybės kodas:

G262K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Panemunio

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	1) rūmai MC1951; 2) svirnas MC25952; 3) ledainė MC 25953; 4) rūsys MC 25954; 5) spirito varykla MC25955; 6) spirito varyklos sandėlis MC25956; 7) arklidės liekanos MC 25957; 8) kalvio-virėjo namas MC 25958; 9) kumetynas MC25959; 10) tvartas MC25960; 11) kalvė MC25961; 12) bokštas MC25962; 13) bokštas MC25963; 14) parko fragmentai MC25963.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Panemunis

	 6.
Savivaldybė
	Rokiškio r.
	seniūnija
	Pandėlio

	 7.
Apskritis
	Panevėžio

	 8.
Situacija, vietovė 

	 
	Abipus Nemunėlio u.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Rūmų, svirno, ledainės, rūsio, arklidės-karvidės, kalvio-virėjo namo, kumetyno, tvarto, kalvės ir dviejų bokštų bendrasavininkai yra: Osvaldas Lauciškis - Rokiškio r., Rokiškio sen., Kavoliškių km. Sodų 12 b.3, Darius Laučiškis - Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė -Rokiškio r., Juodupės sen., Stoniškio km.; spirito varyklos ir spirito varyklos sandėlio savininkė yra Bronė Zaborskytė( Jonava); butas spirito varyklos pastate privatizuotas E. Jevdokimovo (Jonava).

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	Nenaudojama


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dvaro sodyba yra š.r. miestelio dalyje. V pusėje – Panemunio bažnyčia; p.v. ir p. – miestelio užstatymas; š kryptimi-miestelio gyventojų sodybos, vaismedžių sodas; r. kryptimi – Pandėlio–Suvainiškių kelias.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Sodyba yra Mūšos – Nemunėlio lygumoje, Nemunėlio šlaito terasoje, Vakarų aukštaičių plynaukštėje.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (13 dvaro laikotarpio pastatų), želdynai (parko liekanos, sodas), vandens telkiniai.

Dvaro sodybos raida: XV - XVI a. riboje Panemunio dvaras yra buvęs Vilniaus vaivadijos Anykščių pasvieto valsčiaus centru. Gyvenvietės, įsikūrusios prie Nemunėlio upės, dažniausiai visos gaudavo Panemunės ar Panemunio vardą. XVI a. pab. – XVII a. pr. dvaras buvo išsidėstęs kairiajame Nemunėlio krante. Nėra duomenų apie laikotarpį, kada dvarvietė persikėlė į dešinįjį Nemunėlio krantą. Spėjama, kad tai įvyko XVII a. viduryje. XVII a. pabaigoje sodybos pastatų išdėstymas rodo ją buvus atokiau Nemunėlio, nei dabartinė sodyba. 1687 m. Panemunės dvarą sudarė trys kompleksai: miestelis, dvaras ir palivarkas. XVIII a. pab. – XIX a. pr. įvykdyta dvaro sodybos rekonstrukcija. 1803 m. įkurtas parkas, 1850 m. pastatyti rūmai. XIX a. viduryje suformuotos reprezentacinė, tarnybinė-gyvenamoji ir ūkinė zonos, kiek vėliau – gamybinė zona. 

Pastatų architektūra:

Rūmai - romantinio stiliaus, perstatyti Juozo Komaro 1850 m.Ūkiniai pastatai – arklidė-ratinė, svirnas, rūsys, kalvė, kalvio ir virėjo namas, kumetynas, tvartas – romantizmo stiliaus statiniai. Ūkiniams pastatams būdingas klasicistinis skaidymas ir proporcijos. Plano, tūrių, erdvinės struktūros, konstrukcijos artimos liaudies statybai. Romantizmo stiliaus su neogotikos elementais dvaro pastatai – ledainė, 2 bokštai, rūmų oranžerija su bokštais.

Sodybos želdynai: Peizažinio parko fragmentai (žiūrėti parko aprašą), sodas.

Vandenys: Kūdros, Nemunėlio upė.

Keliai ir takai: Pagrindinių kelių tinklas mažai pakitęs. Išlikęs kelias nuo buvusių sodybos vartų iki rūmų, einantis pro bokštus, gyvenamąją ir ūkinę zoną. Pastatų grupės išdėstytos palei sodybos kelius.

Sodybos planinė struktūra ir kompozicija: Sodybinės planinės struktūros tipas teritorinis, koncentruotas, decentralizuotas, 4 koncentracijų: reprezentacinė, ūkinė, gyvenamoji ir gamybinė zonos. Sodybos tūrinė struktūra – daugiaerdvė su viena centrine reprezentacine erdve priešais rūmus (buvęs parteris).

Sodybos kompozicija: Pastatų išdėstymas sąlygotas praktinio tikslingumo ir anksčiau susiklosčiusio sodybinio plano. Pastatai išdėstyti palei sodybos kelius, sugrupuoti pagal paskirtį. Sodybos kompozicija – plastiškai laisva, sodybos kompozicinis centras – rūmai su reprezentacine zona.

Panemunio dvaro sodyba – ryškus romantizmo laikotarpio ansamblis, kartu su kitomis didikų Komarų romantizmo laikotarpiu išplėtotomis rezidencijomis: Raguvėle, Baisogala yra tapęs chrestomatiniu XIX a. vid. Lietuvoje vyravusios romantizmo krypties architektūroje, planavime, parkų mene pavyzdžiu.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	Senoviniai gynybiniai įtvirtinimai A566P p. sodybos teritorijos dalyje.

	 8.
Aplinką darko

	
	Tarybinio laikotarpio statiniai ir priestatai: katilinės pastatas rūmų š. pusėje bei menkaverčiai pastatai prie svirno, prie spirito varyklos pastatų; didelė žala padaryta spirito varyklai, apstačius ją silikatiniais priestatais, naujais tūriais, kurie iškreipė istorinę vertybės struktūrą.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. vid.- XX a. I p.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	XV -XVI a. riboje Panemunio dvaras yra buvęs Vilniaus vaivadijos Anykščių pasvieto valsčiaus centru. XVI a. pab. – XVII a. pr. dvaras buvo išsidėstęs kairiajame Nemunėlio krante. Spėjama, kad į D. Nemunėlio krantą sodyba perkeliama XVII a. viduryje. 1687 m. Panemunės dvarą sudarė trys kompleksai: miestelis, dvaras ir palivarkas. XVIII a. pab. – XIX a. pr. įvykdyta dvaro sodybos rekonstrukcija. 1803 m. įkurtas parkas, 1850 m. pastatyti rūmai.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	1598 m. Panemunio valsčius atiteko Kunigaikščiui Jurgiui Masalskiui. 1606 m. Ona Masalskienė, likusi našle, išteka už Videniškių Kunigaikščio Martyno- Marcelijaus Giedraičio. Giedraičiai Panemunyje nerezidavo. 1620 m. M. Giedraitienė įkuria Panemunyje Augustijonų vienuolyną. Apie 1635 m. Giedraičiai dvarą parduoda Oziemblovskiams. Panemunio reikšmė po Masalskio ir Giedraičio valdymo, švedmečių, šiaurės karo niokojimų smarkiai nusmuko.

Dvaras atsigavo patekęs 1773 m. į Morikonių rankas. 1840 m. dvaras parduodamas Komarams. Juozas Komaras pastatė (ar perstatė?) rūmus. Mirus J. Komarui (1898 m.) dvaras liko našlės bei dukterų Sofijos Komaraitės Gurskienės ir Elžbietos Komaraitės Krasickienės nuosavybe. Krasickiai Panemunyje gyveno iki 1925 m. Apie tuos metus didžioji dalis dvaro buvo parduota Amerikoje prasigyvenusiam Osvaldui Lauciškiui.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Istoriografijoje švedų ir Šiaurės karo kautynių nagrinėjimuose kaip atramos punktai dažniausiai minimi Čėdasai ir Panemunis.

XVII a. Panemunyje buvusi gynybinė pilis.

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Panemunio parko toponuotrauka. 1973 m. F2 389-1.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Centrinių rūmų apmatavimai, R. Putriminienė, J. Mininas, V. Abraitytė, 1985m., Vilniaus apskrities archyvas, F2 389-8.

	 9.
Kiti duomenys

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. T. III.

2. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. III.

3. Roman Aftanazy. "Materialy do dziejow rezydecij". T. IIIA.

4. A. Vojevodskaitė. Istorinių tyrimų ataskaita. Vilnius 1985, F5 3683
.

5. B. Kviklys. “Mūsų Lietuva”. T. II.

6. K. Labanauskas. Panemunio parkas. Istorinė apybraiža ir fotofiksacija. 1975 m. F5 389-6. Vilniaus apskrities archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 15.2. 19.1, 21.1, 25.2 punktais.

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Planinė, erdvinė, tūrinė struktūros, reljefas, kelių tinklas, autentiška danga, želdynai, vandens telkiniai. Papildomai žiūrėti statinių, parko aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Audronė Lainauskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.
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  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 1591
Kultūros vertybės kodas:

G262K1
Objekto Nr. sankaupoje:

1
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto r.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	Rokiškio r.
	seniūnija
	 Pandėlio

	 9.
Apskritis
	Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinėje dalyje, ant Nemunėlio dešiniojo kranto.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bendrasavininkai: Osvaldas Lauciškis - Rokiškio r. Rokiškio sen., Kavoliškių k. Sodų 12 b.3, Darius Laučiškis - Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė - Rokiškio r., Juodupės sen., Stoniškio k.

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Dalinis naudojimas (viena patalpa naudojama mokyklos sporto salei).​​​​​​​​​​​​​​


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	58 m x 32 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės, plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė sijinė, tinkas ant balanų.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, šiferio danga; konstrukcija medinė, gegninė, pėdinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Dominuojanti planinė struktūra - koridorinė; centrinėje pastato dalyje - anfiladinio plano fragmentai. Pastatas be rūsio. Centrinė dalis ir šoninių rizalitų š.r. dalys - dviejų aukštų, jungtys tarp centrinės dalies ir rizalitų bei p.r. oranžerijos - 1 aukšto. Oranžerija aprėminta šoniniais aštuoniakampiais bokšteliais; bokšteliai suskaidyti į tarpsnius ir užbaigti trikampiais kuorais.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinio fasado kompozicija -triašė: trys dviaukščiai rizalitai vainikuoti trikampiais frontonais. Centrinio rizalito langai - pusapskričių arkų. Šoniniuose rizalituose arkos motyvą papildo pusapskritiminiai apvadai. Fasadai dekoruoti profiliuoto tinko pastogės ir frontonų karnizais, tinko rustais kampuose, stačiakampio profilio langų ir durų apvadais, profiliuoto tinko sandrikais ir piliastrais. Centrinio rizalito frontonų kampai dekoruoti nedideliais bokšteliais; š.r. fasado frontonuose - apvalios langų angos. Oranžerijos bokšteliai dekoruoti siauromis, vertikaliomis, kvadratinėmis ir apskritimo formos nišomis, profiliuotomis traukomis, tarpaukštiniu ir vainikuojančiu karnizu, virš kurio - trikampiai kuorai. Pirmą pastato aukštą nuo antro skiria profiliuoto tinko traukos. Pagrindinio frontono centrinio rizalito frontone yra kartušas su dviejų herbų kompozicija. Pastato langai išdėstyti ritmiškai. Kiekvienam rizalitui būdinga simetrija.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Buvęs vertingas interjeras. Kelios iš patalpų buvo dekoruotos empiro, Liudviko XV bei neogotikos stiliais.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Šiuo metu nėra išlikę jokių buvusio interjero žymių. Pakeista vestibiulio laiptų vieta, sunaikintos apvalios kolonos.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas, neorenesansas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Kartušas su dviejų herbų kompozicija pagrindinio fasado centrinio rizalito frontone. Tai Komarų herbo ir Teofilio Komaro sūnaus Juozo žmonos Gabrielės, Kazimiero d., Staženskaitės /Starzenska/ herbo "Lis" atvaizdai.

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rūmai. Nuo 1944 m. – progimnazija; 1949-1960 m. – septynmetė mokykla; 1960-1993 m. – aštuonmetė mokykla; nuo 1993 m. vienoje patalpoje yra mokyklos sporto salė, kitos patalpos – nenaudojamos.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozas Komaras; oranžerijos statytojas – Teofilis Komaras.

	 5.
Pastatymo data
	1850 m. 
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Istorinių tyrimų ataskaita, A. Vojevodskaitė, 1985m.,F5 3683; fotofiksacija, Ž. Mačionienė,F2 389-12; inžineriniai geologiniai tyrimai, V. Vaitiekūnas, 1986 m., F2 389-10; polichrominių tyrimų ataskaita, A. Liniauskienė, 1984 m., F5 3525; sienų drėgmės tyrimai, J. Mininas, 1985 m., F5 5524; konstruktyviniai tyrimai, B. Kiela, 1985 m., F2 389-9; eskizinis projektas, A. Lainauskaitė, 1987 m., F2-389-11; eskizinis pritaikymo projektas, R. Smilgevičiūtė, 1988 m., F2 389-13; restauravimo-pritaikymo aštuonmetei mokyklai AS sprendimai, A. Lainauskaitė, R. Smilgevičiūtė, 1989 m., F2 389-14; saugomi elementai, R. Smilgevičiūtė, J. Mininas, 1989 m., F2 389-16; interjero darbo dokumentacija, R. Smilgevičiūtė, 1989 m., F2 389-19; (saugojama Vilniaus apskrities archyve).

Rūmai perstatyti 1850 m., suteikiant klasicistiniam pastatui "arkadų stiliaus" formas. Fasadai nepakitę. Pritaikant rūmus mokyklai, pakeistas planas: atsirado koridorinė struktūra, dalis patalpų suskaidyta į kelias mažesnes patalpas. Kelis kartus keistas rūmų stogas ir jo danga - buvo čerpių, skardos, šiuo metu -asbocementinių lakštų.


	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	R. Putriminienė, J. Mininas, V. Abraitytė, 1985m., Vilniaus apskrities archyvas, F2 389-8.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. T. III.

2. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. III.

3. Roman Aftanazy. "Materialy do dziejow rezydecij". T. IIIA.

4. A. Vojevodskaitė. Istorinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 1985. F5 3683
.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.3., 22.1, 22.4 punktais.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, istorinis išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, interjero visuma, konstruktyvas (pamatai, išorė ir vidaus autentiškos sienos, perdanga, stogo konstrukcija), autentiškos statybinės medžiagos; šviestuvų metalinės konsolės pagrindiniame fasade abipus įėjimo durų, kartušas su dviem herbais centrinio rizalito frontone.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Regina Smilgevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image3.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25952
Kultūros vertybės kodas:

G262K2
Objekto Nr. sankaupoje:

2
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Svirnas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	 Rokiškio rajono
	seniūnija
	 Pandėlio

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinėje dalyje, į š. nuo centrinių rūmų.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bendrasavininkai: Osvaldas Lauciškis - Rokiškio r., Rokiškio sen., Kavoliškių km., Sodų 12 b.3, Darius Laučiškis - Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė - Rokiškio r., Juodupės sen., Stoniškio km.

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	41,0 m x 11,1m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūras.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės, akmenų mūro su akmenukų užpildu siūlėse ir plytų mūro tinkuotais angokraščiais bei karnizu (lapidinis mūras).

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Buvusi medinė, sijinė, neišlikusi.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, konstrukcija medinė, gegninė, danga šiferio.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	


	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas stačiakampio plano, 1a. su pastoge. Tūris kompaktiškas, planinė struktūra – mišri. P.v. fasade – pokarinis šiferio lakštų priestatas. Stogas dvišlaitis. Proporcijos ir skaidymas – klasicistiniai.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai - plokštuminiai: š.r. ir p.v. – centriniai, p.r. ir š.v. – tolygūs. Pastato mūras - stambių lauko riedulių, tarpai tarp riedulių užpildyti juoda skalda; kampai, angokraščiai, piliastrai – plytų mūro, tinkuoti; karnizai - profiliuoto tinko; langų ir durų, nišų tinkuoti apvadai yra stačiakampio skerspjūvio. Langai ir nišos su iliuzorine tapyba – smailiaarkiai. Š.r. ir p.v. fasadai – su trikampiais frontonais, aprėmintais tinkuotais plytų mūro karnizais. Į patalpas buvo patenkama pro tris duris p.r. fasade ir pro vartus š.r. fasade. 

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vertingo interjero nėra.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas, neogotika.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas. Nuo XX a. vid – sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozas Komaras.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žymių pastato pakeitimų nėra. Autentiškas tūris - nepakitęs. Pritaikant svirną tarybinio ūkio sandėliui, užmūryta viena durų anga, PV fasade pristatytas karkasinis priestatas. 1898 m. dvaro pastatų inventoriuje nurodyta, kad svirno stogo danga – gontai. Šiuo metu pastatas dengtas šiferio lakštais.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Vojevodskaitė. Panemunio dvaro ansamblio istorinių tyrimų ataskaita. V., 1985 m., F5 3683.

2. Lietuvos architektūros istorija. T. III, V., 2000 m.



	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.2., 22.4 punktais.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstruktyvas (pamatai, sienos, stogo konstrukcija), autentiškos statybinės medžiagos; iliuzorinė tapyba nišose (imituojanti langus) bei lauko sienų mūro tipas (lapidinis mūras).

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Saulutė Domanskienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	200 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25953
Kultūros vertybės kodas:

G262K3
Objekto Nr. sankaupoje:

3
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ledainė

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	 Rokiškio r.
	seniūnija
	 Pandėlio 

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Centrinėje sodybos dalyje, į š.v. nuo svirno.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bendrasavininkai: Osvaldas Lauciškis - Rokiškio r., Rokiškio sen., Kavoliškių km., Sodų 12 b.3, Darius Laučiškis - Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė - Rokiškio r., Juodupės sen., Stoniškio km.

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	7,8 m x 7,79 m; įėjimas į rūsį 2,3 m x 2,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės; nedegtų plytų mūras (tinkuotos), cokolinis (rūsio) aukštas – akmenų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis, medinė konstrukcija, gegninė. Dalis konstrukcijų ir dangos – neišlikusios.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas kvadratinio plano, vieno aukšto, yra rūsys. Plano struktūra – salinė. Tūris – kompaktiškas. Stogas – keturšlaitis.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, š.r., p.r., p.v. fasadai suformuoti tolygiai išdėstytų, sienas skaidančių smailiaarkių nišų. Sienos mūrytos iš nedegių molio plytų, tinkuotos. Fasadų dekoras – profiliuoto tinko pastoginis karnizas, piliastrai, kapiteliai, arkinės nišos, stačiakampės nišos su langus imituojančia iliuzorine tapyba.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vertingo interjero nėra.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas su neogotikos motyvais.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ledainė. Nuo XX a. antros pusės – nenaudojama.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozas Komaras.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Statyta valdant Komarams. Rekonstrukcijų nebuvo. Nuo XX a. vid. pastatas neremontuotas.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nedaryti.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Vojevodskaitė. Panemunio dvaro ansamblio istorinių tyrimų ataskaita. V., 1985 m. F5 3683.

2. Lietuvos architektūros istorija. T. III. V., 2000 m.



	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.3, 22.4 punktais.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstruktyvas (pamatai, sienos, perdangos, stogo konstrukcija), autentiškos statybinės medžiagos, mūrijimo būdas, langai su iliuzorine tapyba.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Saulutė Domanskienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25954
Kultūros vertybės kodas:

G262K4
Objekto Nr. sankaupoje:

4
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 597


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūsys

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	 Rokiškio r.
	seniūnija
	 Pandėlio

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Šalia upės Nemunėlio, į š.v. nuo centrinių rūmų.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bendrasavininkai: Osvaldas Lauciškis - Rokiškio r., Rokiškio sen., Kavoliškių km., Sodų 12 b.3, Darius Laučiškis - Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė - Rokiškio r., Juodupės sen., Stoniškio km.

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsys (cokolinė dalis) – akmens mūro su plytų mūro kampais; viršrūsinės dalies sienos – rąstinės, rąstų rentinio.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, konstrukcija medinė, gegninė; danga šiferio, vietomis ruberoido.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas vieno aukšto su rūsiu, stačiakampio plano, dvišlaičiu stogu. Pastato tūris kompaktiškas. Rūsyje - viena erdvė. Vietinių gyventojų duomenimis ręstinis pirmo aukšto antstatas yra ant senojo rūsio akmens mūro sienų pastatytas malūnas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, be dekoro elementų.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vertingo interjero nebuvo.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Be stiliaus požymių (liaudies statyba).

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rūsys. Nuo XX a. antros pusės - malūnas. Nuo XX a. pabaigos rūsys nenaudojamas, 1 aukšte – ūkinės patalpos.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Nežinomas.

	 5.
Pastatymo data
	Nežinoma
	amžius
	XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rūsio tūris rekonstruotas, įrengus virš jo vieną aukštį – ręstinį antstatą dvišlaičiu stogu. Buvo keičiama stogo danga (skarda, šiferis). Lentomis užkaltos langų, vartų angos.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nedaryti.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Vojevodskaitė. Panemunio dvaro ansamblio istorinių tyrimų ataskaita. V., 1985 m., F5 3683.

2. Lietuvos architektūros istorija. T. III. V., 2000 m.



	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, kaip ansamblį formuojančio užstatymo elementas

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.3, 23.3 .punktais. 

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija, konstruktyvas (pamatai, sienos, perdanga, stogo konstrukcija), autentiškos statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Regina Smilgevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25955
Kultūros vertybės kodas:

G262K5
Objekto Nr. sankaupoje:

5
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Spirito varykla 

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	 Rokiškio r.
	seniūnija
	 Pandėlio 

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Š. sodybos teritorijos dalyje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Pastatas priklauso Bronei Zaborskytei, Jonava; butas privatizuotas E. Jevdokimovo (Jonava)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	36,25 m x 41,14 m; bokšto diametras 2,9 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės,akmens mūro su plytų mūro intarpais.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Gelžbetoninės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, konstrukcija medinė, gegninė; danga šiferio, priestatuose – g/b plokštės ant fermų.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastato autentiškas planas - "T" raidės formos. Šiuo metu prie p.r. ir š.v. fasadų pristatyti priestatai, o p.v. ir p.r. fasadai – su antstatais. Pirminis tūris – centrinės tūrinės struktūros su dominuojančiomis dviejų ir trijų aukštų pastato dalimis, esančiomis pastato centre. Stogai dvišlaičiai. Š pastato kampe – raudonų plytų apvalus kaminas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Autentiškų p.v. ir š.r. fasadų kompozicija – tūrinė centrinė, p.r. ir š.v. fasadų kompozicija – tūrinė decentralizuota. Pastato sienos – skaldytų stambių akmenų mūro su raudonų plytų mūro kampais, piliastrais, langų ir durų apvadais. Triaukštėje pastato dalyje išliko profiliuoti plytų mūro pastogės ir frontonų karnizai, kampiniai plytų mūro stulpai, iškylantys virš stogo dangos su plytų karnizėliais viršuje. Ypatingai kruopšti akmenų mūrijimo technika, dailios siūlės. Pastatą darko tarybinio laikotarpio priestatai ir antstatai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vertingo interjero nėra.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Neišliko.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Spirito varykla. Po nacionalizavimo – tarybinio ūkio valgykla, biblioteka, kontora, butas. Šiuo metu didžioji pastato dalis nenaudojama, p.r. ir p.v. dalyje yra butas ir biblioteka.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Statytas XX a. pradžioje, dvarą valdant Krasickiams. Rekonstruotas XX a. vid., dvaro sodyboje įsikūrus Panemunio tarybiniam ūkiui.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	3. A. Vojevodskaitė. Panemunio dvaro ansamblio istorinių tyrimų ataskaita. V., 1985 m., F5 3683.

4. Lietuvos architektūros istorija. T. III. V., 2000 m.



	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblio vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.3, 22.2, 22.4  punktais.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstruktyvas (pamatai, išorės ir vidaus autentiškos sienos, autentiška stogo konstrukcija ir autentiškos statybinės medžiagos, sienų mūrijimo būdas. 

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Audronė Lainauskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25956
Kultūros vertybės kodas:

G262K6
Objekto Nr. sankaupoje:

6
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Spirito varyklos sandėlis

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	 Rokiškio r.
	seniūnija
	 Pandėlio 

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Š. sodybos teritorijos dalyje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bronė Zaborskytė, Jonava

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	7,95 m x 6,3 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės, plytų mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Neišlikusios.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, konstrukcija medinė, gegninė; danga skardos.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastato planas – stačiakampio formos, struktūra – salinė; tūris – bazilikinis. Stogas dvišlaitis.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Šoniniai fasadai tolygūs, plokštuminiai, galiniai fasadai – centriniai, simetriški su frontonų kampuose iškeltais stačiakampiais kuorais, apvaliomis angomis bei vartais. Fasadai iš raudonų plytų mūro, netinkuoti, dekoruoti plytų mūro apvadais, piliastrais, pastogės karnizais, kuorais frontonuose.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vertingo interjero nėra.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmas, "plytų" stilius.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Išlikusi viena spirito talpa (metalinis bakas).

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Spirito sandėlis. Po 1940 metų – ūkinės paskirties pastatas; po 1990 metų – nenaudojamas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Spėjama, kad statytojai buvo Krasnickiai.

	 5.
Pastatymo data
	Po 1990m.
	amžius
	XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas išvengė rekonstrukcijų, remonto žymių nepastebėta. Pakeista stogo danga (buvo medinė, gontų).

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nedaryti.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	5. A. Vojevodskaitė. Panemunio dvaro ansamblio istorinių tyrimų ataskaita. V., 1985 m., F5 3683.

6. Lietuvos architektūros istorija. T. III. V., 2000 m.



	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.2., 22.3 punktais.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, plano struktūra, fasadų kompozicija ir dekoras, konstruktyvas (pamatai, sienos, stogo konstrukcija), autentiškos statybinės medžiagos, sienų mūrijimo būdas.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Regina Smilgevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25957
Kultūros vertybės kodas:

G262K7
Objekto Nr. sankaupoje:

7
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Arklidės - karvidės liekanos

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunio

	 8.
Savivaldybė
	 Rokiškio r.
	seniūnija
	 Pandėlio 

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Centrinėje sodybos dalyje, į r. nuo centrinių rūmų, ūkinėje zonoje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bendrasavininkai: Osvaldas Lauciškis- Rokiškio r., Rokiškio sen., Kavoliškių km., Sodų 12 b.3), Darius Laučiškis- Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė - Rokiškio r., Juodupės sen., Stoniškio km.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	42,8 m x 10,7 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės,akmenų mūro su skeltų akmenukų užpildais siūlės; tinkuoti angų apvadai, rustuoti kampai.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Neišlikusios.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Neišlikęs.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kompleksas turėjo "U" raidės formos planą – išlikusi šiaurinė komplekso dalis. Arklidė ir ratinė jungėsi per vartus, kurie vedė į reprezentacinę sodybos dalį. Išlikusios dalies planas – stačiakampis, vienos patalpos, su priestatais p.r. ir š.r. fasaduose. Priestatai silikatinių plytų mūro, vėlesni.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai buvę plokštuminiai: galiniai turėjo centrinę kompoziciją, šoniniai – tolygiai išdėstytus dekoro elementus. Išlikusio pastato (arklidės) mūras iš lauko akmenų su skaldos užpildu. Kampai, angokraščiai, apvadai, karnizai, arkinės sąramos mūrytos iš raudonų plytų, tinkuoti. Pastato kampai dekoruoti rustais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Nėra.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Arklidė, po 1940 m. – tvartas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozas Komaras.

	 5.
Pastatymo data
	1854 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Statytas valdant Komarams. Priestatai statyti XX a. viduryje. P.v. korpusas nugriautas 1922 m. Š. korpusas (esamas) 1999 m. degė, po gaisro liko tik pastato mūrinės sienos. P.r. korpuso liekanos teritorijoje dar žymios.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos architektūros istorija. T. III. V., 2000 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė - planinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.4, 27.9 punktai.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, plano struktūra, fasadų kompozicija ir dekoras, konstruktyvas (pamatai, išorės sienų liekanos), autentiškos statybinės medžiagos, mūrijimo (lapidinis) būdas.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Regina Smilgevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image9.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25958
Kultūros vertybės kodas:

G262K8
Objekto Nr. sankaupoje:

8
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kalvio - virėjo namas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	 Rokiškio r.
	seniūnija
	 Pandėlio 

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Centrinėje teritorijos dalyje, į r. nuo centrinių rūmų.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bendrasavininkai: Osvaldas Lauciškis- Rokiškio r., Rokiškio sen., Kavoliškių km., Sodų 12 b.3, Darius Laučiškis- Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė -Rokiškio r., Juodupės sen., Stoniškio km..

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	14,4 m x 8,4 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės,akmenų mūro su juodų akmenukų užpildais siūlėse ir tinkuotais plytiniais kampais, apvadais ir pastogės frontonais.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, konstrukcija medinė, gegninė; danga šiferio.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas stačiakampio plano, vieno aukšto, be rūsio. Planinė struktūra – koridorinė, jungtinė: centrinė patalpa jungia kitas patalpas. Pastato tūris kompaktiškas, stogas dvišlaitis. Vidus sunaikintas gaisro ir išgriautas. ŠR yra karkasinis, šiferio lakštų priestatas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, simetriški. Galiniai fasadai su frontonais, aprėmintais keturkampiais stulpeliais. Sienos akmens mūro su skaldos užpildu. Kampai, frontonai, angokraščiai, apvadai, karnizai – tinkuoto plytų mūro, kampai rustuoti. Frontonuose – pusapvalės arkinės angos, įrėmintos stačiakampio skerspjūvio apvadais. Karnizai profiliuoti.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vertingo interjero nėra

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kalvio-virėjo namas. Po nacionalizavimo – sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozas Komaras.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Esminių rekonstrukcijų nebuvo. XX a. pristatytas Š.r. priestatas, buvęs čerpių stogas pakeistas šiferio lakštais.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. T. III. Vilnius, 2000.

2. Lietuvos TSR architektūros klausimai. T. I. Kaunas, 1960 m.



	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.3, 22.3 punktais.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstruktyvas (pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdanga, stogo konstrukcija), autentiškos statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Saulutė Domanskienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image10.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25959
Kultūros vertybės kodas:

G262K9
Objekto Nr. sankaupoje:

9
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kumetynas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	 Rokiškio r.
	seniūnija
	 Pandėlio 

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	

	
	Rytinėje sodybos teritorijos dalyje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bendrasavininkai: Osvaldas Lauciškis - Rokiškio r., Rokiškio sen., Kavoliškių km., Sodų 12 b.3, Darius Laučiškis - Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė - Rokiškio r., Juodupės sen., Stoniškio km.

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	20,8 m x 22,73 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės, degto molio raudonų plytų, tinkuotos; p.v. korpuso dalis – akmenų mūro su plytų mūro intarpais.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė, sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Daugiašlaitis, konstrukcija medinė, gegninė; danga šiferio.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Planas apverstos "U" raidės formos. Planinė struktūra – sudėtinė: narvelinė ir salinė. Tūris – pusiau atviras su įvairaus dydžio patalpomis, grupuojamomis pagal centrinę pastato dalį, vieno aukšto su pastoge. Stogai dvišlaičiai, vienšlaitis, daugiašlaičiai.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P.v. fasadas – tūrinis tolygus, kiti fasadai – plokštuminiai, decentralizuoti. P.v. fasado šoniniai tūriai buvo su trikampiais frontonais (išliko tik p.r. dalies frontonas). Fasadai dekoruoti profiliuotais plytų mūro karnizais. P.v. fasado frontone – apskritimo formos niša, įrėminta stačiakampio skerspjūvio apvade.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vertingo interjero nėra.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas. Rekonstrukcijos į tvartą data nežinoma. Dabar – nenaudojamas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozas Komaras.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rekonstrukcijos į tvartą data nežinoma; po 1940 m. pastatas neremontuotas. Tarybiniu laikotarpiu pastatas nubalintas kalkėmis, sumūrytas silikatinių plytų kaminas.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nedaryti.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos architektūros istorija. T. III. Vilnius, 2000 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.4, 20.5 punktais.


	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, plano struktūra, fasadų kompozicija ir dekoras, konstruktyvas (pamatai, išorė ir vidaus sienos, perdanga, stogo konstrukcija), autentiškos statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Saulutė Domanskienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image11.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25960
Kultūros vertybės kodas:

G262K10
Objekto Nr. sankaupoje:

10
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvartas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	 Rokiškio r.o
	seniūnija
	 Pandėlio 

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Rytinėje sodybos teritorijos dalyje, ūkinėje zonoje, šalia tvenkinio.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bendrasavininkai: Osvaldas Lauciškis - Rokiškio r., Rokiškio sen., Kavoliškių km. Sodų 12 b.3, Darius Laučiškis -Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė - Rokiškio r., Juodupės sen., Stoniškio km.

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	26,08 m x 11,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės, akmens mūro su smulkios skaldos užpildu siūlėse ir plytų mūro intarpais.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė, sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, konstrukcija medinė, gegninė; danga šiferio.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgas, stačiakampio plano, planinė struktūra – salinė. Pastato tūris – kompaktiškas, 1 aukšto su pastoge. Prie š.r. fasado yra karkasinis lentų priestatas. Stogas dvišlaitis, priestato – vienšlaitis.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š.v. ir p.r. fasadai – plokštuminiai, tolygūs; š.r. ir p.v. – plokštuminiai, centriniai. Pastato mūras – stambių lauko riedulių, tarpai tarp siūlių užpildyti juoda skalda. Kampai, piliastrai, traukos, angokraščiai, langų ir durų apvadai – raudonų plytų mūro, tinkuoti. Langų ir durų apvadai – stačiakampio profilio. Š.v. fasade langų apvadai – laužyti, tiudoriški. P.r. fasade – langai horizontalūs, stačiakampiai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vertingo interjero nėra.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Neišliko.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	

	
	Tvartas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozas Komaras.

	 5.
Pastatymo data
	Nežinoma
	amžius
	XIX a.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	P.r. fasade pakeisti langų angų matmenys ir forma. Užkalti I a. ir pastogės langai. Buvusi skiedrų stogo danga pakeista šiferiu. P.v. fasade sunaikinta senoji vartų anga, įrengti nauji vartai. Kreida nubalinti fasadai. Interjere įmontuotos g/b kolonos, rekonstruota perdanga.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos TSR architektūros klausimai. T. I. Kaunas, 1960 m.

2. Lietuvos architektūros istorija. T. III. V., 2000 m.



	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.3, 22.2 punktais.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, plano struktūra, fasadų kompozicija ir dekoras, konstruktyvas (pamatai, sienos, perdanga, stogo konstrukcija), autentiškos statybinės medžiagos; tiudorinių langų architektonika ir sienų mūrijimo (lapidinis) būdas.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Audronė Lainauskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytsoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image12.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25961
Kultūros vertybės kodas:

G262K11
Objekto Nr. sankaupoje:

11
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS

	  1.
Pavadinimas
	 Kalvė

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	 Rokiškio r.
	seniūnija
	 Pandėlio 

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Rytinėje sodybos teritorijos dalyje, ūkinėje zonoje, šalia įvažiavimo į sodybą.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bendrasavininkai: Osvaldas Lauciškis - Rokiškio r., Rokiškio sen., Kavoliškių km., Sodų 12 b.3, Darius Laučiškis - Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė - Rokiškio r., Juodupės sen., Stoniškio km.

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	9,2 m x 6,82 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės, su smulkios skaldos intarpais siūlėse; frontonai, kampai, angų apvadai, karnizas - raudonų molio plytų, tinkuoti.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė, sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, konstrukcija medinė, gegninė; danga šiferio.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Planas stačiakampio formos, narvelinis: planą formuoja dvi izoliuotos viena nuo kitos patalpos su atskirais įėjimais į jas. Pastatas 1 aukšto, be rūsio, su pastoge. Stogas - dvišlaitis. Tūrinė struktūra – kompaktinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai. Pagrindinio (p.v.) ir š.r. fasadų kompozicijos centrinės, p.v. fasadą formuojantys elementai išsidėstę tolygiai, simetriškai, š.r. fasadas – plokštuminis, decentralizuotas. Sienos mūrytos iš stambių lauko akmenų; kampai, frontonai karnizai, langų ir vartų apvadai – plytų mūro, tinkuoti. Fasadai dekoruoti tinko rustais; profiliuoto tinko pastogės bei frontono karnizai, stačiakampio skerspjūvio langų, durų apvadai. P.v. ir š.r. fasadų frontonuose – pusės apskritimo formos angos, įrėmintos stačiakampio skerspjūvio apvaduose.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vertingo interjero nėra.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Neišliko.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kalvė. Sandėlis. Šiuo metu nenaudojama.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozas Komaras.

	 5.
Pastatymo data
	1851 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Statyta 1981 m dvarą valdant Komarams. Pastato tūris nebuvo rekonstruotas. Tarybiniais metais sumūryta silikatinių plytų pertvara, užmūryta PR fasado lango anga, sunyko medžio gaminiai, pastato fasadai nubalinti kalkėmis, pakeista stogo danga (buvo čerpės). Po 1940 m. pastatas neremontuotas.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos architektūros istorija. T. III. Vilnius, 2000 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.2, 22.2 punktais. 

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, planinė struktūra, fasadų kompozicija ir dekoras, konstruktyvas (pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdanga, stogo konstrukcija), autentiškos statybinės medžiagos ir mūrijimo (lapidinis) būdas.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Regina Smilgevičiūtė, architektė 

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image13.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25962
Kultūros vertybės kodas:

G262K12
Objekto Nr. sankaupoje:

12
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Bokštas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto r.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	 Rokiškio r.
	seniūnija
	 Pandėlio 

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Rytinėje sodybos teritorijos dalyje, kelio į sodybą kairėje pusėje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bendrasavininkai: Osvaldas Lauciškis - Rokiškio r., Rokiškio sen., Kavoliškių km., Sodų 12 b.3, Darius Laučiškis - Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė - Rokiškio r., Juodupės sen., Stoniškio km.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Nelygiašonis aštuoniakampis: 4 sienos po 1,66 m, 4 sienos po 0,93 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro; cokolis – skeltų akmenų su smulkių akmenukų užpildu siūlėse.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės, raudonų molio plytų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Neišlikę.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Neišlikęs.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Aštuoniakampio plano, nelygiabriaunis, turintis po 4 vienodas viena prieš kitą esančias kraštines. Kompaktinio tūrio.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs. Sienos raudonų mūro plytų, tinkuotos; cokolis- lauko riedulių su akmenukų intarpais. Fasadai profiliuotomis traukomis suskaldyti į 4 tarpsnius. Apatiniame ir trečiame tarpsniuose, kiekvienoje aštuoniakampio ilgesnėje kraštinėje yra platesnė pusiauapskritiminės sąramos niša su profiliuotais ir tinkuotais apvadais; trumpesnėje kraštinėje -  tokio pat aukščio siauresnės pusiauapskritiminės sąramos niša su profiliuotais apvadais. Viršutinio tarpsnio ilgesnėse kraštinėse yra apskritimo formos angos su profiliuotais apvadais, o trumpesnėse kraštinėse – apskritimo formos nišos su profiliuotais apvadais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vertingo interjero nėra.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Apžvalgos ir vėliavų pakėlimo bokštas. Šiuo metu nenaudojama.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Teofilis Komaras.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastato tūris nebuvo rekonstruotas, neremontuotas. Suirusios tarpaukštinės perdangos, stogas, kuorai.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija, T. III. Vilnius, 2000 m.

2. A. Vojevodskaitė. Panemunio dvaro ansamblio istorinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 1985 m. F5 3683.



	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.2, 22.1, 22.4 punktais. 

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, plano struktūra, fasadų kompozicija ir dekoras, konstruktyvas (pamatai, sienos), autentiškos statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Saulė Domanskienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image14.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25963
Kultūros vertybės kodas:

G262K13
Objekto Nr. sankaupoje:

13
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Bokštas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Panemunio dvaro sodybai

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Panemunis

	 8.
Savivaldybė
	 Panevėžio r.
	seniūnija
	 Pandėlio 

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Rytinėje sodybos teritorijos dalyje, senosios dvaro alėjos kairėje pusėje, įvažiuojamojo į sodybą kelio pradžioje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bendrasavininkai: Osvaldas Lauciškis - Rokiškio r., Rokiškio sen., Kavoliškių km, Sodų 12 b.3, Darius Laučiškis - Vilnius, Žirmūnų 125 b.51, Janina Bliūdžienė - Rokiškio r., Juodupės sen. toniškio kaimas).

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Nelygiašonis aštuoniakampis: 4 sienos po 1,68 m, 4 sienos po 0,93 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro; cokolis - skeltų akmenų su smulkiu skeltų akmenukų užpildu siūlėse.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vienalytės, raudonų molio plytų, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Tarpaukštinės neišlikusios, viršutinė – raudonų plytų mūro, skliautinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Neišlikęs.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Aštuoniakampio plano, nelygiabriaunis, turintis po 4 vienodas viena prieš kitą esančias kraštines. Kompaktinio tūrio.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs. Sienos raudonų mūro plytų, tinkuotos; cokolis iš lauko riedulių su akmenukų intarpais. Fasadai profiliuotomis traukomis suskaldyti į 4 tarpsnius. Pirmame ir trečiame tarpsniuose, kiekvienoje kraštinėje yra po 1 pusapskritiminės sąramos nišą su profiliuotais tinko apvadais. Ketvirtame tarpsnyje – ilgesnėse kraštinėse yra po 1 apskritimo formos angą, siauresnėse kraštinėse - po 1 apskritimo formos nišą su profiliuotais, tinkuotais apvadais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vertingo interjero nėra.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Apžvalgos ir vėliavų pakėlimo bokštas. Šiuo metu nenaudojama.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Teofilis Komaras.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas rekonstruotas nebuvo, neremontuotas. Suirę tarpaukštinės perdangos, stogas, sunykę kuorai.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija, T. III. Vilnius, 2000 m.

2. A. Vojevodskaitė. Panemunio dvaro ansamblio istorinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 1985 m., F5 3683.



	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.2, 22.1, 22.4 punktais.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, plano struktūra, fasadų kompozicija ir dekoras, konstruktyvas (pamatai, sienos, perdanga), autentiškos statybinės medžiagos,mūrijimo būdas.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Audronė Lainauskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 25964
Kultūros vertybės kodas:

G262K14
Kadastro (regist.) kodas (-ai):

14
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 567


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parko fragmentai

	 2.
Vardas
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Panemunio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	

	 6.
Savivaldybė
	Rokiškio r.
	seniūnija
	Pandėlio

	 7.
Apskritis
	Panevėžio

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Vakarinėje Panemunio dvaro sodybos dalyje.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	Nenaudojamas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Šiaurinėje dalyje parko teritorija ribojasi su spirito varyklos ir spirito varyklos sandėlio pastatais, vakaruose – sutampa su dvaro sodybos teritorijos riba, pietuose apima “Pilies kalną” iki kelio Pandėlys –Savainiškiai, rytuose – iki dvaro ūkinio sektoriaus.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Parkas yra Mūšos – Nemunėlio lygumoje, lėkštai aplygintoje aukštaičių plynaukštėje, Nemunėlio šlaito terasoje. Paviršiaus išraiškingumą didina archeologijos paminklas “Pilies kalnas”.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	

	 4.
Aprašymas

	
	Parkas buvęs peizažinis, suplanuotas abipus Nemunėlio; želdynai, formuoti išilgai upei, nepasižymėjo atskirų kompozicinių dalių vieningumu.

P.r. pusėje prieš rūmus buvo parteris.

Želdiniai formuoti grupėmis, eilėmis, spygliuočiai rombu, kurio kraštinė buvo 4 m.

Parko medžiai sodinti buvo ne vienu metu, seniausiems medžiams apie 100 m. Vietinių rūšių medžiai – įvairiaamžiai, daugelis savaiminės kilmės. Egzotai buvo sodinti PR rūmų gale eilėmis, grupuoti tarp bokštų (neišlikusių). Į rūmus vedė mišri lapuočių medžių (liepų, klevų, kaštonų) alėja.

Takų ir kelių tinklas: Senasis dvaro kelias apsodintas medžiais, vedė prie rūmų pro vartus prie Pandėlio-Savainiškių kelio palei buvusius 5 bokštus (išlikę 2), per ūkinį sektorių. Išnykęs takų tinklas, įvažiavimo alėja.

Vandens telkiniai: Išilgai dvaro sodybos tekantis Nemunėlis ir du prūdai tarp ūkio sektoriaus pastatų. Didysis – dekoratyvinės paskirties, gražiai buvo apželdintas baltosiomis tuopomis ir sidabrinės formos baltaisiais gluosniais. Mažasis tvenkinys buvo grįstas akmenimis.

Pokario metais užterštas šaltinėlis, laikytas šventu šaltiniu. Ant šaltinio buvo pusiau atviromis sienomis medinė koplytėlė.

Mažosios architektūros formos: Neišlikę. Sunaikintas prieš rūmus buvęs tiltas per Nemunėlį. 1905 m. sugriauta užtvanka prieš rūmus patvenkusi Nemunėlį.

Palei kelią buvo mūrinė tvora (likęs tvoros fragmentas prie bokšto). Tvora buvusi apie 1m. aukščio, mūryta retuoju plytų dėjimu su tarpais būdu. Išnykę geležiniai vartai į dvaro sodybą ir palei kelią buvę akmeniniai stulpeliai su grandinėmis. Prieš rūmus buvo tiltas per Nemunėlį su mediniais laiptais į salą. Sunykusi apžvalgos aikštelė rūsio piliakalnio šlaite priešais rūmus, kuri buvo aptverta baltai dažytais, įvairiai tekintais stulpeliais, priekinė aikštelės dalis buvo atitverta mūrine tvorele. Buvo 2 pavėsinės. Piliakalnio aikštelėje buvę taburečių pavidalo mediniai dažyti “grybai” – ūmėdė ir raudonikis. Išnykę mediniai, neįmantrūs suolai. Prie rūmų p. galo iki 1919 m. parterį puošė fontanas “Marmulio baravykas”, iš kurio vanduo “purškėjo”.

 1975m. fiksuota želdynų dendrologinė sudėtis: vietiniai medžiai ir krūmai: eglė paprastoji,baltalksnis, beržas karpotasis, drebulė, gluosnis baltasis f. sidabrinė, gluosnis trapusis, gudobelė vienapiestė, guoba kalninė, klevas paprastasis, lazdynas paprastasis, liepa mažalapė, ožekšnis europinis, sausmedis paprastasis, serbentas kalninis, serbentas paprastasis, uosis paprastasis; intradukuoti medžiai ir krūmai: maumedis sibirinis, kaulenis žvilgantysis, klevas ginalinis, klevas platanalapis, klevas uosialapis, lanksva plikoji, lanksva šermukšnialapė, tuopa balzaminė, uosis pensilvaninis, žirnmedis geltonasis. 

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Parkas sunykęs; priežastys gamtinės ir antropologinės.


	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	Archeologijos paminklas A566P.

	 8.
Aplinką darko

	
	Vėlesnio laikotarpio pastatai ir priestatai, pastatų griuvėsiai, neprižiūrimi, nusenę ar nuvirtę medžiai, krūmai-sąžalynai, neprižiūrimos pievos, vėlesniu laikotarpiu įrengtas stadionas buvusio parterio vietoje.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	1803 m.
	amžius
	

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Parkas sodintas ne vienu metu. Seniausi medžiai neišlikę, vietinių rūšių medžiai – įvairiarūšiai, daugelis – savaiminės kilmės. Parteryje išnykęs ąžuolas vienišius. Vejų, gėlynų, aikštelių, krūmų bei gyvatvorių kontūrai išnykę; periferiniai parko želdiniai – sulaukėję, deformuoti.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Parko įkūrimas priskiriamas Konstancijai Šadurskytei-Morikonienei. Krasickių valdymo laikotarpiu buvo užtvenktas Nemunėlis.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	1905 m. revoliucinio sukilimo metu išgriauta Nemunėlio užtvanka. Parkas buvo tvarkomas iki I Pasaulinio karo; 1922 m. žemės reformos metu žemės buvo išparceliuotos.

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	


	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Panemunio parko toponuotrauka, 1973 m. F2 389-1; Inžineriniai –geologiniai tyrimai, L. Viršuta, 1975 m., F2 389-3; Želdinių tyrinėjimas, L. Čibiras, 1975 m., F2 389-4; Istorinė apybraiža ir fotofiksacija, K. Labanauskas, 1975 m., F5 1288; Dvaro parko TP, R. Anusevičius, 1975 m., F2 389-6; Mažosios architektūros formos, TP, R. Anusevičius, 1975 m., F2 389-7; Nusausinimo TP, R. Anusevičius, V. Zonnas, 1975 m., F2 389-5 (randasi Vilniaus apskrities archyve).

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nevykdyti.

	 9.
Kiti duomenys

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. L. Čibiras. Želdinių tyrinėjimas. 1975 m. F2 389-4.

2. K. Labanauskas. Istorinė apybraiža ir fotofiksacija. 1975 m. F5 1288.

3. A. Vojevodskaitė. Istorinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 1985. F5 3683. Vilniaus apskrities archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą kultūrinių vietovių vertinimo laikinųjų kriterijų 12.3, 17.1, 18.3 punktais.

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Planinė, erdvinė struktūros, kelių, takų tinklas, medžių masyvai, pavieniai išskirtiniai amžiumi ar rūšimi medžiai, tvenkiniai.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Regina Smilgevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 06 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

