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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 256
Kultūros vertybės kodas:

G45K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	vad. Palėvenės, Pauliankos

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC 22421; 2) oficina MC 22422; 3) pieninė MC 22423; 4) sandėlis MC 22424; 5) spirito varykla MC 22425; 6) kluonas MC 22426; 7) vandens malūnas MC 22427; 8) tvartas MC 22428; 9) parkas MC 22429.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Stirniškių

	 6.
Savivaldybė
	Kupiškio
	seniūnija
	Subačiaus

	 7.
Apskritis
	Panevėžio

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Ant kairiojo Lėvens upės kranto

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Žr. papildomus aprašus.

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	Daugiafunkcijinis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dvaro sodyba išsidėsčiusi Lėvens slėnyje ir įeina į Lėvens kraštovaizdžio draustinį.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Banguota lyguma.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	18,7 ha

	 4.
Aprašymas

	
	Statiniai: sodybos reprezentacinę-gyvenamąją zoną centrinėje sodybos dalyje formuoja rūmai (1) ir oficina (2). Svirno, stovėjusio parterio kairėje pusėje, likę pamatai. P. dalyje, ūkinėje zonoje, linijiniu principu dėstyti pieninė, sandėlis ir spirito valykla (su nauju priestatu). Transformuota š.r. teritorijos dalyje esanti ūkinė gyv. dalis – malūnas, …??? namas bei ūkinis pastatas, kurio likę autentiški pamatai (antstatas užstatytas vėliau). Čia 1938 m. pastatyta pieninė. R. sodybos dalyje likęs kluonas (6). Parkas – vietinės reikšmės gamtos paminklas, priskirtinas prie mišrios planinės struktūros parkų tipo, kur vyrauja vietinių rūšių medžiai (plačiau - žr. parko aprašą).

Sodybos vandenys: š. sodybos dalyje teka Lėvuo, per parką prateka ir mažas upelis – Lėvens intakas – Gorpis. Buvusi malūno vandens užtvanka rekonstruota. Prie pieninės iškasta kūdra. Keliai: pagr. privažiavimo kelias asfaltuotas, parko keliai žvyruoti bei natūralaus grunto.

Bendras sodybos užstatymo tipas sudėtinis: formuojamas reprezentacinės ir padrikai 3 vietose išdėstytų gyv.-ūkinių zonų (dalis pastatų sunykę, todėl sunkiau atsekama buvusi sodybos planinė struktūra). Akivaizdu, kad sodybos reprezentacinė dalis su parku sudarė uždarą kompoziciją, ūkines zonas nuo aplinkos skyrė reljefas, medžių eilės).

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	


	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Dvaro pastatai labai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą - smarkiai apgriauti rūmai, sugriauta dalis kluono. Tarybiniais metais dalis pastatų rekonstruota, kiti nyko be priežiūros


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XVIII a. pab.-XX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Iki Pirmojo pasaulinio karo dvaras buvo vadinamas tik Palėvenės vardu. Pauliankos pavadinimas atsirado tarpukario laikotarpyje. 1940 m. nacionalizuojant dvarą bendras sodybos plotas kartu su parku sudarė 13,75 ha. Buvo surašyti tokie pastatai: 6 gyvenami mūriniai pastatai, 1 mūrinis svirnas, 3 mūrinės daržinės, 1 mūrinis tvartas, 3 mediniai tvartai, 2 daržinės, 1 kiaulidė.

Istorikės J. Valužytės dvaro sodybai atliktos istorinės pažymos (1992 m.) pagr. istor. išvados:

1. Palėvenės dvaras įsikūręs senoje gyvenvietėje, ką liudija Stirniškio piliakalnio radiniai. Tikslinga būtų dvarvietėje atlikti rimtesnius archeologinius tyrimus.

2. Rašytiniai šaltiniai Palėvenę mini nuo XVI a. XVI-XVIII a. - tai nedidelis dvarelis palivarkas.

3. XVII a. vid. susiformuoja didesnis dvaras su dvaro sodyba, kurioje gyvena ir patys savininkai. XVII a. vid. Dvaras priklausė Pelyšiams, vėliau Gradauskams.

4. XVII a. pab. Palėvenės dvaras perėjo Komarams, kurie jį valdė iki pat 1940 m. nacionalizacijos.

5. Komarai Palėvenės dvare nuolat rezidavo. Dvaras buvo plečiamas. XVII a. dvarą sudarė 2 pagrindiniai branduoliai – Žemutinės Palėvenės dvaras ir Aukštutinis Palėvenės palivarkas.

6. XVIII a. pab. buvo pastatytas klasicistinis dvaro sodybos rezidencinis pastatas.

7. XIX a. II p. dvaro rūmai buvo kapitaliai rekonstruoti nenugriaunant senojo pastato. Svarbiausi dvaro ūkiniai pastatai minimi 1859 m. (tai vandens malūnas ir spirito varykla).

8. Rūmus supo senas 2 ha ploto parkas, turėjęs anglišką charakterį. Ir dabar parkas turi išlaikęs vertingus elementus – planinę struktūrą, alėjas.

9. Norint atstatyti dvaro rūmus tikslinga būtų pirma atlikti archeologinius ir architektūrinius tyrimus.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašas. 

2. LR KPI 1995 01 31 raštas Nr. 01-7-127.

3. S. Domanskienė. Palėvenės (Pauliankos) dvaro sodybos ansamblis. Paminklosauginė dokumentacija. 1992 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, urbanistinė, kraštovaizdinė.

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žr. III. 10 p.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1995 12 04
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22421
Kultūros vertybės kodas:

G45K1
Objekto Nr. sankaupoje:

1
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 256


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba, vad. Palėvenės, Pauliankos

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stirniškių

	 8.
Savivaldybė
	 Kupiškio
	seniūnija
	 Subačiaus

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis - 59,47 m, plotis apie 22,06 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, lauko akmenų.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinis perdenginys.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Klasicistinio laikotarpio pastato tūris vientisas, kompaktinis. 1 a. XIX a. II pusėje dešinysis fligelis buvo prailgintas, pristatyta oranžerija bei 4 trijų aukštų bokštai. Rūmų dalis, kuri baigėsi bokštais buvo paaukštinta vienu aukštu ir uždengta dvišlaičiu stogu. Prie jos glaudėsi arkadinis priebutis, laikantis balkoną. Po šios rekonstrukcijos rūmuose buvo 20 įvairios paskirties, formos ir dydžio patalpos. Įėjimo priebutis buvo įrengtas kairiajame fligelyje, šalia oranžerijos. Pirmame aukšte buvo 2 pagrindiniai reprezentaciniai kambariai: didelis kvadratinis, prisiglaudęs prie oranžerijos salonas ir sujungta su juo plačiomis durimis didelė valgomoji salė. Iš XIX a. II p. rekonstrukcijos laikotarpio išlikę 2 bokštai ir juos jungianti smailiaarkė arkada.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Klasicistinio pastato: pagrindinio fasado centre rizalitai su įstiklinta arkada su arkiniais langais ir durimis. Likusios dalies langai ir durys stačiakampiai, su apvadais ir sandrikais, sujungti palangine juosta ir nedideliu karnizu piliastrų kapitelių aukštyje. V. fasade piliastrai išdėstyti tik kampuose, š. fasadas turi priebutį, karnizas ir palanginė juosta atkartota. Eklektiško pastato: 2 išlikę bokštai smailiaarkiais langais, kampuose - piliastrai. Plokštumas skaido tarpaukštiniai karnizai III a. išskirta palanginė juosta. Bokštus jungia išlikusi neogotikinių formų 5 arkų arkada.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	I a. buvę salonas ir valgomoji salė buvo papuošti gipso lipdiniais. Parketai sukomponuoti į spalvingus raštus iš įvairių rūšių medžio. Valgomojo salės sienas puošė riešutmedžio paneliai.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmo stilius, vėlesni priestatai - istorizmo laikotarpio, eklektiškų architektūrinių formų.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rūmai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Klasicizmo stiliaus rūmai statyti valdant Jurgiui Komarui, kuris nuomavo dvarą iš motinos Sofijos Komarienės. Rekonstruoti valdant Mykolui Komarui.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab., XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Klasicistinio pastato pagrindiniame fasade atstatytoje dalyje neišlaikytas tarplangių atstumas, įrengtas tik 1 langas. Išgriauti XIX a. II pusės priestato 2 aukšto dalis ir 2 bokštai. Išliko tik š. fasade arkada. Silikatinės plytom atkurtuose fasaduose neatkartotos traukos, karnizai, langų bei durų apvadai. Vidaus planinėje struktūroje išgriautos kelios pertvaros.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. S. Domanskienė. Palėvenės (Pauliankos) dvaro sodybos ansamblis. Paminklosauginė dokumentacija. 1992 m.

2. A. Grybauskienės užpildyta statinio būklės anketa. 1995.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	


	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žr. III. 10 p.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1995.12.24
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22422
Kultūros vertybės kodas:

G45K2
Objekto Nr. sankaupoje:

2
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 256


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Oficina

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba, vad. Palėvenės, Pauliankos

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stirniškių

	 8.
Savivaldybė
	 Kupiškio
	seniūnija
	 Subačiaus

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	Stovi į š.v. nuo rūmų.


	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, lauko akmenų mūras.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pagr. fasade - dolomito, dekoratyviniai elementai - raudonų plytų. Galiniai fasadai: sienos - raud. plytų, frontonai - dolomito. Š. fasadas - plytų, r. dalis - atstatyta.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, centrinėje dalyje – trišlaitis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	


	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Tūrinės struktūros tipas - centrinis. Pastatas dvisparnis su dviaukšte centrine dalimi. Pagrindinėje oficinos dalyje gyvenamieji kambariai su virtuvėmis grupuojasi aplink vieną pagr. patalpą. R. sparno patalpos turi išėjimą į lauką.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P. fasado kompozicija simetrinė. Puošniausia ir dekoratyviausia yra oficinos dviaukštė fasado plokštuma, vertikaliai sudalinta piliastrais, horizontaliai - braukomis. Jos centre - dvivėrės, pusapskritės arkos f. durys su plačiais plytiniais apvadais, virš jų - apskrita anga. Abejuose aukštuose tarp piliastrų - langai. Frontoną su nedideliais bokšteliais kampuose nuo sienų skiria profiliuotas karnizas, ties įėjimu sudarantis trikampį. Vienaaukštės sienos plokštumos suskaidytos langais, kurių pusapskritį arkos formą pabrėžia raud. plytų apvadai. R. fasado vienaaukštė siena aklina, užbaigta analogišku v. fasadui frontonu, kurį skaido 2 raud. plytų piliastrai, tarp jų esantis pusapskritiminės arkos formos langas bei dekoratyvūs trikampiai plytiniai ornamentai frontono šonuose. Frontoną užbaigia nedideli bokšteliai kampuose. V. fasado sienos centre - dekoratyvi dolomito mūro juosta įrėminta plytų apvadu. Š. fasadas - aklinas sienų plokštumos (r. dalis atstatyta), formuojančios tūrinį centrinį fasadą.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Gyvenamoji.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Detaliai pakeista planinė struktūra, išgriautos pertvaros. Bandyta pritaikyti darbo ir poilsio stovyklai.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. S. Domanskienė. Palėvenės (Pauliankos) dvaro sodybos ansamblis. Paminklosauginė dokumentacija. 1992 m.

2. A. Tarnauskienė. Buv. dvaro ūkiniai pastatai Pauliankos k. Medžiaga Lietuvos TSR kultūros paminklų sąvado 3 tomui. KPC archyvas. F.11. Ap.2. B.13.

3. A. Grybauskienės užpildyta statinio būklės anketa. 1995.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žr. III. 10 p.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1995.12.18
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22423
Kultūros vertybės kodas:

G45K3
Objekto Nr. sankaupoje:

6
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 256


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Pieninė

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba, vad. Palėvenės, Pauliankos

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stirniškių

	 8.
Savivaldybė
	 Kupiškio
	seniūnija
	 Subačiaus

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis - 15,72 m, plotis - 16,4 m (su priestatu).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, lauko akmenų mūras, tinkuota.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raud. plytų, tinkuota.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Tūrinės struktūros tipas - sudėtinis. Prie pagr. vienaaukščio su mezoninu stačiakampio formos plano korpuso pristatyti 2 mažesni priestatai - patalpos ledainei. Pagr. korpusas skersinėmis ir išilginėmis sienomis sudalintas į 5 įvairaus dydžio gamybinės patalpas su tambūru š.r. kampe. Tambūro dešiniame kampe yra mediniai laiptai į II aukštą, kur kambariai išdėstyti anfiladinė tvarka.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š. fasadas tūrinis centrinis. Sienos plokštumoje 5 segment. sąram. formos langai dėstyti ritmiškai. Simetrinę kompoziciją paryškina centre esantis mezoninas su dvigubu segmentinės arkos formos langu ir trikampiu frontonu. Langai akcentuoti raud. plytų apvadais. R. fasadas plokštuminis, tolygus. Angos dėstytos sienoje, užbaigtoje trikampiu frontonu, simetriškai. P. fasadas tūrinis, decentralizuotas, kurį sudaro 3 skirtingų dydžių tūriniai elementai. Pagr. korpuso centre iškyla mezoninas, analogišku š. fasadui archit. formų.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, "plytų stilius".


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Gamybinė, administracinė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.-XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas po II-ojo pasaulinio karo kelis kartus remontuotas: perdengtas stogas, 1952 m. pristatytas nedidelis prieangis p. pastato dalyje, vidaus erdvė suskirstyta lentinėmis pertvaromis, įrengti būtai.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. S. Domanskienė. Palėvenės (Pauliankos) dvaro sodybos ansamblis. Paminklosauginė dokumentacija. 1992 m.

2. A. Tarnauskienė. Buv. dvaro ūkiniai pastatai Pauliankos k. Medžiaga Lietuvos TSR kultūros paminklų sąvado 3 tomui. KPC archyvas. F.11. Ap.2. B.13.

3. A. Grybauskienės užpildyta statinio būklės anketa. 1995.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žr. III. 10 p.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1995.12.18
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22424
Kultūros vertybės kodas:

G45K4
Objekto Nr. sankaupoje:

5
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 256


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Sandėlis

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba, vad. Palėvenės, Pauliankos

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stirniškių

	 8.
Savivaldybė
	 Kupiškio
	seniūnija
	 Subačiaus

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, stambių skeltų akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pastato kampai - raudonų plytų mūras, sienų plokštumos - dolomito.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, konstrukcija - medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Istorinis pastato tūrinės struktūros tipas - centrinis su pagrindiniu rizalito turiu, besišliejančių prie pagr. ištęsto stačiakampio formos plane korpuso tūrio ir dviejų žemesnių rizalitų jo šonuose. Prie sandėlio šiuo metu iš abiejų jo galų pristatyti priestatai, sujungti kokleliais.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagr. fasadas tūrinis, centrinis, su 3 rizalitais. Centrinis rizalito frontonas laiptuotas, puoštas raudonų plytų dekoratyviniais elementais su pusapskritės sąramos formos langu centre, šoniniai - trikampiais frontonais, pusapskritiminiais langais (š. frontonas šiuo metu apgriuvęs ir užkaltas lentomis). Fasado sieną skaido segment. arkos formos sąramomis langai, puošti raudonų plytų apvadais, pastogę juosia raudonų plytų karnizas. Pastato kampai dekoruoti plytų mūru, imituojančiu rustus.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, "plytų stilius".


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nugriauta dalis pastato šiaurinio frontono, užmūrytos langų angos. Pristatant iš abiejų pastato galų priestatus apgadinti fasadai.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. S. Domanskienė. Palėvenės (Pauliankos) dvaro sodybos ansamblis. Paminklosauginė dokumentacija. 1992 m.

2. A. Grybauskienės užpildyta statinio būklės anketa. 1995.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žr. III. 10 p.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1995.12.04
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22425
Kultūros vertybės kodas:

G45K5
Objekto Nr. sankaupoje:

4
Kadastro (regist.) kodas (-ai):

     
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 256


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Spirito varykla

	 2.
Vardas
	      

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba, vad. Palėvenės, Pauliankos

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	     

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	      

	 6.
Adresas: gatvė
	      
	namo Nr.
	     
	buto Nr.
	     
	Pašto indeksas
	     

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stirniškių

	 8.
Savivaldybė
	 Kupiškio
	seniūnija
	 Subačiaus

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	     

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	     

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	     

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	     


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 2.
Teritorija

	
	Stovi nelygiame reljefe žemėjančiame į š., p. kelio pusėje. V. Kalvos dalyje suformuotas nedidelis, pusiau uždaras kiemas.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis - 27,96 m, plotis - 15,69 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, lauko akmenū mūras.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	     

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Lauko akmenų mūras, frontonai - dolomito. Raud. plytų dekoro elementai.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	     

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Gelžbetoninės, surenkamos.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	     


	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	     

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	     

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kompaktiško 2 a. tūrio, pailgo stačiakampio formos plane. Pagrindinis įėjimas iš v. pusės. Ties juo antrame aukšte išdėstytos administracinės patalpos ir gyvenamieji kambariai, įrengti laiptai. Likusioje dalyje - gamybinės patalpos, įrengtos per du aukštus. Prie išorinio pastato p. dalies pristatytas didžiulis priestatas, kuris savo gabaritais nustelbia pagrindinį pastatą, vertintinas kaip labai agresyvus.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š.v. fasadas plokštuminis, desimetrinės kompozicijos. Segmentinės arkos formos langai, puošti raudonų plytų apvadais ritmiškai skaido II a. plokštumą, kurią nuo I a. plokštumos skiria tarpaukštinė dekoratyvi plytų juosta. I a. centre dvivėrės segm. arkos formos durys, abipus kurių desimetriškai dėstytos durų ir langų angos. Š.r. plokštuminis, simetrinės kompozicijos užbaigtas trikampiu raudonų plytų frontonu, kurio kampai puošti stačiakampiais bokšteliais. P.r. fasadas plokštuminis tolygus su 2 a. priestatu (1977 m.) pastato kampe.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tęstos liaud. architektūrai būdingos akmens mūro statybos tradicijos, įvedant "plytų stiliaus" architektūrai būdingus elementus.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Bravoras, vėliau - kompresorių cechas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	     

	 5.
Pastatymo data
	     
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	     

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Prie pastato pristatyta pašiūrė ir didžiulis priestatas, silikatinėmis plytomis užmūrytos 2 durų ir 1 vartų angos.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	     

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. S. Domanskienė. Palėvenės (Pauliankos) dvaro sodybos ansamblis. Paminklosauginė dokumentacija. 1992 m.

2. A. Grybauskienės užpildyta statinio būklės anketa. 1995.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	     

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	     

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žr. III. 10 p.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1995.12.16
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image7.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22426
Kultūros vertybės kodas:

G45K6
Objekto Nr. sankaupoje:

3
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 256


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kluonas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba, vad. Palėvenės, Pauliankos

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stirniškių

	 8.
Savivaldybė
	 Kupiškio
	seniūnija
	 Subačiaus

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis - 57,85m, plotis 24,9 m (be portiko pločio).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, lauko akmenų, dalis išardyta, š.v. gale sustiprinti betoniniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Kampiniai stulpai - lauko akmenų mūro, sienų plokštumos nedegtų molio plytų, tinkuotos, š.v. gale iš vidaus sustiprintos silikatinėmis plytomis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas skarda.


	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Pastatas avarinės būklės.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Ištęsto pailgo stačiakampio L formos plano tūrio pastatas su 4 kolonų portiku p.v. fasado centre (pats p.r. pastato galas nugriautas).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š.r. fasadas simetrinės kompozicijos. P.v. fasade trikampį priekluonio portiko frontoną laiko 4 masyvios dolomitinės kolonos su toskaninio orderio supaprastintais kapiteliais. Centre dvivėriai vartai, abipus kurių yra stačiakampiai langai. Tolimesnioji fasado plokštuma viršuje suskaidyta nedideliais langais ir stačiakampiais įgilinimais. Pastato išlikusiame š.v. sparno centre įrengti skersai pravažiuojami dvivėriai vartai. Š.r. fasadas plokštuminis, be langų.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Statramsčiai, ilginiai ir atramos sudaro originalią išilginę medinę santvarą. Sker. sijos papildomai įspirtos į praplatinimą sienos apatinėje dalyje.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudies meistrų statyta, interpretuojant klasicistinės architektūros formas.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kluonas, buvo naudojamas kaip tvartas. Per II pasaulinį karą dalis pastato nugriauta.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Restauravimo-pritaikymo liaudies meistrų dirbtuvėms ir parodų salei darbo projektas. PRPI, 1989 m.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Apmatavimo brėžiniai (planas, pjūviai). KPC archyvas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. S. Domanskienė. Palėvenės (Pauliankos) dvaro sodybos ansamblis. Paminklosauginė dokumentacija. 1992 m.

2. A. Grybauskienės užpildyta statinio būklės anketa. 1995.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	S. Domanskienė. Palėvenės (Pauliankos) dvaro sodybos ansamblis. Paminklosauginė dokumentacija. 1992 m. 

Pastabos. Kuo skubiai imtis priemonių pastato išsaugojimui. Statinys savo archit. formomis itin retas.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1995.12.04
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image8.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22427
Kultūros vertybės kodas:

G45K7
Objekto Nr. sankaupoje:

7
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 256


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Vandens malūnas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba, vad. Palėvenės, Pauliankos

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 


	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stirniškių

	 8.
Savivaldybė
	 Kupiškio
	seniūnija
	 Subačiaus

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, lauko akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	I a. išlikusi sienų dalis lauko akmenų mūro. II a. išlikusioje sienų dalyje lauko akmenų mūro stulpai su dolomito užpildais, rekonstruotoje dalyje - plytų mūras, tinkuota.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinis, gegninės konstrukcijos, valminės formos, dengtas skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	


	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastato planas buvo "T" raidės formos. Rekonstruotas pagrindinis stačiakampio formos plano 2 a. kompaktinio tūrio korpusas. Išgriautosios dalies likusios 2 nepanaudotos, rekonstruotos sienos - rekonstravus pastatą nepanaudotas naujai paskirčiai visas pastato tūris.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai rekonstruoti: įvesti nebūdingi pastatui elementai - raudonų plytų arkiniai langų apvadai, arkinė balkono anga.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Pastatas neišlikęs autentiškos stilistikos.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Gamybinė ir gyvenamoji.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas rekonstruotas pritaikant gyv. namui. Išlikusi dalis autentiško mūro.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. S. Domanskienė. Palėvenės (Pauliankos) dvaro sodybos ansamblis. Paminklosauginė dokumentacija. 1992 m.

2. A. Grybauskienės užpildyta statinio būklės anketa. 1995.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Urbanistinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žr. III. 10 p.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1995.12.15
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image9.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22428
Kultūros vertybės kodas:

G45K8
Objekto Nr. sankaupoje:

8
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 256


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvartas 

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dvaro sodyba, vad. Palėvenės, Pauliankos

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Stirniškių

	 8.
Savivaldybė
	 Kupiškio
	seniūnija
	 Subačiaus

	 9.
Apskritis
	 Panevėžio

	10.
Vieta, situacija

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, lauko akmens su raudonų plytų dekor. apvadais rėminančiais pastato angas.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens bei dolomito mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė, lentų.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plano 1 a. pastatas dvišlaičiu stogu. Dvi dolomitinės skersinės pertvaros skaido pastatą į 3 skirtingo dydžio patalpas, kurių centrinė pagrindinė patalpa didžiausia, o kitos dvi formuoja iš pastato galų prieangius. Čia įrengta dar po 1 patalpą gyvuliams (vienas iš prieangio kampų atskirtas išilgine siena).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š.v. ir p.r. fasadai plokštuminiai, tolygūs skaidomi 2 stačiakampių, suporintų segmentinės arkos formos sąramomis užsibaigiančių langų, kurių angaraščiai dekoruoti raudonų plytų apvadais bei puošti pusapskritiminiais sandrikais. P.v. ir š.r. fasadu simetrinės kompozicijos su segm. arkos formos sąramą-durimis centre, frontonai vertikalių lentų - keisti. Pastato kampus rėmina dolomitiniai stulpai, imituojantys rustus.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tęsiamos liaudies architektūrai būdingos akmens mūro statybos tradicijos, dekoruojant stilinės archit. pasiskolintomis archit. detalėmis.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. S. Domanskienė. Palėvenės (Pauliankos) dvaro sodybos ansamblis. Paminklosauginė dokumentacija. 1992 m.

2. A. Grybauskienės užpildyta statinio būklės anketa. 1995.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žr. III. 10 p.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1995.12.04
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 22429
Kultūros vertybės kodas:

G45K9
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 256


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parkas

	 2.
Vardas
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Dvaro sodyba, vad. Palėvenės, Pauliankos

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Stirniškių

	 6.
Savivaldybė
	Kupiškio
	seniūnija
	Subačiaus

	 7.
Apskritis
	Panevėžio

	 8.
Situacija, vietovė

	
	

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Aprašymas

	
	Parko planinės struktūros tipas mišrus. Vakarinėje parko dalyje vingiuotų kontūrų medynai formuoja vaizdingas atviras erdves, r. dalyje atviros erdvės geometriškos. Jas sudaro nuo parko pakraščio spinduliuojančių krypčių tiesios medžių bei krūmų eilės, periferinė alėja ir šalia vieškelio auganti medžių juosta.

Parke vyrauja vietiniai klevai, beržai, uosiai. Yra gana daug mažalapių liepų, kuriomis apsodinta periferinė alėja. Greta rūmų priestato auga didžialapė liepa, kurios kamino skersmuo didesnis kaip 1 m. Parke auga vietinės eglės bei pušys, europiniai maumedžiai, Švedlerio paprastieji klevai, parastieji kaštonai, karelinis maumedis. Lėvens upės krantai apaugę gluosniais ir žilvičiais.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	1641 inventoriuje minima: sodai, daržai, tvenkiniai, ariamos ir neariamos žemės, pievos, miškai. XIX a. II p. rūmus supo 2 ha ploto angliško stiliaus parkas, kuris pasižymėjo labai senais ir įvairiais medžiais. Į rūmus vedė kilometro ilgumo alėja apsodinta beržais ir paprastaisiais šermukšniais.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	S. Domanskienė. Palėvenės (Pauliankos) dvaro sodybos ansamblis. Paminklosauginė dokumentacija. 1992 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žr. III. 10 p.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1995 12 15
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

