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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 948
Kultūros vertybės kodas:

G289K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Dūkšto

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC97; 2) tvartas su diendaržiu MC26228; 3) arklidė MC26229; 4) svirnas MC26230; 5) svirnas MC26231; 6) parkas MC26232.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Senasis Dūkštas

	 6.
Savivaldybė
	Ignalinos r.
	seniūnija
	Dūkšto

	 7.
Apskritis
	Utenos

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Į  p. nuo  Dūkšto – Salako kelio,  sąsmaukoje tarp Parsvėto  ir Parsvėtaičio ež.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Pastatai priklauso Manfredo Bernatavičiaus turto paveldėtojams, gyvenantiems Vokietijoje, žemė – Dūkšto seniūnijai, dalį žemės nusipirko Valdemaras Ašmėga.

	11.
Panaudojimas

	
	Pastatai ir dalis žemės nenaudojami, kita dalis žemės nuomojama gyventojams daržams, nupirktoje žemėje įrengtas bitynas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Iš š.v. pusės sodybą supa gyvenvietė, iš š. – Parsvėtaičio ež., iš r. - senas sodas, iš p. – Parsvėto ež.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Kalvota, daubuota plynaukštė.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	28,12 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Pagrindiniai dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (5 dvaro laikotarpio pastatai), želdynai (parkas, pavieniai želdiniai ir jų grupės, alėjos, eilės), vandens telkiniai (2 ežerai, tvenkiniai).

Dvaro sodybos vystymesi ryškūs šie etapai:

I-asis, tai XV a.–XVIII a. pab. Šiame laikotarpyje dvaro sodyba egzistavo, tačiau šio laikotarpio pastatų neišliko.

II-asis, tai XVIII a. pab.–XIX a. I p., dabartinio ansamblio sukūrimo etapas, pastatyti, iki mūsų dienų išlikę pastatai – rūmai, 2 svirnai (1 atstatytas), arklidė, tvartas su diendaržiu, įkurtas parkas.

III-asis, tai XIX a. II p.–XX a II p. Šiuo laikotarpiu pastatyta ir sunyko mažiau vertingi sodybos pastatai (klebonijos kompleksas), po II pasaulinio karo pastatyti įvairus menkaverčiai gyvenamieji ir ūkiniai pastatai.

Pastatų architektūra:

Išskirtina:

Rūmai – vertingas vėlyvojo klasicizmo stiliaus pastatas;

Akmens mūro ūkiniai trobesiai pastatyti pagal liaudies architektūros tradicijas, jų fasadai puošti unikaliomis liaudiškomis iš akmenukų išdėliotomis mozaikomis (tvartas su diendaržiu, svirnas).

Sodybos želdynai:

Mišraus tipo parkas (geometrinio planavimo su peizažinio plano elementais), pavieniai medžiai, jų grupės, eilės, alėjos. Žiūrėti papildomą parko aprašą.

Vandenys: 

Natūralūs – Parsvėto ir Parsvėtraičio ežerai.

Dirbtiniai – tvenkinių sistema, kanalai.

Keliai ir takai:

Pagrindinis kelių tinklas, jungęs funkcines sodybos dalis, išliko: įvažiavimas į sodybą nuo kelio Dūkštas – Salakas š. – p. kryptimi; apvažiavimo žiedas (parteris); įvažiavimas į sodybą iš p. pusės; kelias, kertantis sodybą nuo dabartinio įvažiavimo iki piliakalnio. Takai: takas, jungiantis buv. klebonijos pastatus su kapinėmis, takas centrinėje sodybos dalyje, takas p. sodybos dalyje, į v. nuo rūmų.

Mažosios architektūros formos, utilitariniai statiniai: akmenų mūro tvoros fragmentai su naujai pastatytais (senųjų vietoje) vartų stulpais ir naujais vartais.

Geoplastiniai elementai: dirbtinis šlaitas – performuotas ežero kranto nuolydis (į p. nuo rūmų), iškasos – grioviai, buv. vandens kanalų liekanos (centr. parko dalyje), pylimai. 

Sodybos suplanavimo struktūra, kompozicija:

Užstatymo struktūros tipas – koncentruotas grupinis, kurį sudarė 3 sąlyginai savarankiškos pastatų grupės;

Planinės struktūros tipas – teritorinis koncentruotas decentralizuotas;

Erdvinės struktūros tipas – daugiaerdvis su viena centrinę erdve;

Siluetas – besileidžiantis link Parsvėto ež.

Kompozicinės priemonės: 1. Kompozicinis centras – rūmai su parteriu; 2. Kompozicinės ašys: pagrindinė - įvažiavimas į sodybą nuo Dūkšto-Salako kelio; ašis, statmena pagrindinei ašiai, kertanti parterį r. – v. kryptimi. 3. Plastinis laisvumas, būdingas Parsvėto pakrantės zonoje esančiai parko daliai.

Kompozicijos savybės: 1. Harmonija tarp atskirų sodybos planinės struktūros elementų – želdinių, kelių, takų tinklo, užstatymo. 2. Dermė su gamtine aplinka.

Sodybos kompozicinės savybės, architektūrinių formų brandumas ir originalumas, istorinė, kraštovaizdinė vertės leidžia konstatuoti, kad Dūkšto dvaro sodyba yra viena iš didžiausia kultūrine verte pasižyminčių vėlyvojo klasicizmo rezidencijų Lietuvoje,  siūloma skelbti kultūros paminklu.



	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Rūmuose sunaikinta interjero visuma, išliko tik padriki fragmentai; gaisro metu sudegė klebonijos pastatas, sugriuvo visi kiti klebonijos pastatai; pokario laikotarpiu pastatyta daug naujų menkaverčių pastatų; parke sunyko visos mažosios architektūros formos, baigia užakti tvenkinių sistema. Priežastys: pokario santvarkos požiūris į dvarų sodybas, nereguliuojama nauja statyba, šiuo metu – priežiūros stoka, nenaudojimas.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1. Dūkštelių, Senojo Dūkšto piliakalnis su gyvenviete –A 1515K;

Dūkšto kapinėse:

2. Prof. pomologo, sodininko Adomo Hrebnickio (1857-1941) kapas IR 161; 

3. Dailininko Jono Rustemo (1761-1835) kapas IV 241.

	 8.
Aplinką darko

	
	Smulkūs menkaverčiai ūkiniai pastatai prie gyvenamų pastatų į p.r. nuo rūmų.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XVIII a. pab.-XIX a. I p.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Dvaro šioje vietoje jau būta XV a. Iki XVI a. pr. Jį valdė Giedraičiai, vėliau Stabrauskai. 1573 m. Tomas ir Jonas Rudaminos dusetiškiai nupirko dvarą iš Vaitiekaus ir Zofijos Stabrauskų. Iš T.Rudaminos dvarą paveldėjo jo sūnus Konstantinas, po kurio dvaras iki 1813m. buvo Rudaminų valda. Paskutinis Dūkšto savininkas Rudamina Tadeušas buvo Napoleono šalininkas ir jo armijos karininkas. Jis žuvo kovose prie Leipcigo 1813 m. Po jo mirties dvaras atiteko jo seserims Justinai Biegauskienei ir Elžbietai Pakašienei. Pirmoji sumokėjusį dalį, tapo vienintele savininke. Po jos mirties dvarą paveldėjo jos sūnus Vincentas Biegauskas, Zarasų apskrities bajorų maršalka. Paskutinieji dvarą iki II pasaulinio karo valdė Zanos. Manoma, kad jau XIX a. pr. dvare gyveno filomatų draugijos veikėjas Tomas Zanas, pas kurį dvare lankėsi poetas Adomas Mickevičius (jo vardu pavadinta liepų alėja). Čia taip pat atvykdavo ir tapytojas, Vilniaus Universiteto piešimo ir tapybos katedros profesorius Jonas Rustemas, kuris, čia vasarodamas, susirgo ir po 12 dienų (1835 06 02) mirė. Valdant Zanoms, dvare buvo turtinga archeologinių radinių ir senienų kolekcija.

1939 m. dvare atidaryta žemesnioji žemės ūkio mokykla, veikusi iki 1944m., vėliau čia – bandymų stoties eksperimentinis ūkis.

Dūkšto valstiečiai vieni pirmųjų pradėjo kovoti už baudžiavos panaikinimą. 1861m. čia įvyko pirmasis Lietuvoje streikas, kuris tęsėsi 3 savaites: dvaro valstiečiai akmenskaldžiai, dirbę prie geležinkelio tiesimo, reikalavo pagerinti maistą ir darbo sąlygas.



	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.3.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Buv. Dūkšto dvaro pastatų istorinė apybraiža (medžiaga sąvadui), aut. S. Samalavičius, 1978 m., F5-1813, VAA.

2. Truputis medžiagos apie buv. Dūkšto dvarą, aut. T. Dambrauskaitė, 1968 m., F5-318, VAA.

3. Istorinė-menotyrinė apybraiža, aut. E. Vaitulevičienė, 1972 m., F5-721, VAA.

4. Lietuvos architektūros istorija, II t.

5. Lietuvos kultūros paminklų enciklopedija, I t.

6. Buv. Dūkšto dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, aut. R. Smilgevičiūtė, 1994m, VAA. F 2-1556-251.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 15.2 (autentiškumas), 19.2 (ansambliškumas), 25.2 (istorinė vertė), 22.4 (urbanistinė, kraštovaizdinė vertės).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė, tūrinė struktūros, reljefas, kelių ir takų tinklas, želdynai, vandens tekiniai. Papildomai žiūrėti statinių, parko aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūr. III. 10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nijolė Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 97
Kultūros vertybės kodas:

G289K1
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 948


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dūkšto dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	1

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT 4760

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Senasis Dūkštas

	 8.
Savivaldybė
	 Ignalinos r.
	seniūnija
	 Dūkšto

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinėje dalyje, ant Parsvėto ežero kranto, pagrindiniu fasadu orientuoti į š.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Manfredo Bernotavičiaus turto paveldėtojai, gyvenantys Vokietijoje.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Neprižiūrimas, naikinamas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	42,83 x 21,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai, 3 fasadai netinkuoti, š. fasadas tinkuotas.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – akmenų mūro, tinkuotos, pirmo ir antro aukštų – plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – plytų mūro, cilindriniai ir kryžminiai skliautai, tinkuoti, pirmo ir antro aukštų – gelžbetoniniai (po 1964-66 m. rekonstrukcijos).

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Š. fasado mezonino ir rizalitų – dvišlaitis, kitur – valminis, gegninės konstrukcijos, dengtas skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Netvarkomi lietvamzdžiai ir lietloviai.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Tūris – centrinis. Rūmai yra vienaaukščiai, su mezoninu ir pusrūsiais po pietine ir rytine cokolinio aukšto dalimi, dviem šoniniais rizalitais ir portiku šiaurinėje pusėje. Planas – pailgas stačiakampis, patalpos išdėstytos asimetriškai. Pro pagrindinį įėjimą patenkama į vestibiulį, sujungtą su vakarinės dalies koridoriumi. Abiejose jo pusėse išdėstytos įvairaus ploto patalpos. Už koridoriaus buvo salonas su išėjimu į sodo terasą. Rytinėje pusėje erdvus valgomasis užėmė visą rūmų plotį. Už valgomojo, rytiniame gale dideli gyvenamieji kambariai. Iš vestibiulio laiptai vedė į mezonino antrąjį aukštą – dvaro biblioteką.

Abiejuose rūmų galuose iš koridorių pusiau sraigtiniai laiptai vedė į pusrūsį. Jo pietryčių kampe buvo virtuvė: kvadratinė, su stulpu viduryje, perdengta kryžminiu skliautu ir ramstinėmis arkomis. Šalia jos, išilginėje rūmų ašyje, pagal liaudies tradicijas sumūryta didžiulė virenė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š. ir p. fasadai – tūriniai centriniai, r. ir v. – plokštuminiai tolygūs. Pagrindinis šiaurinis fasadas simetriškas. Centre kyla grakštus toskaninis keturių kolonų portikas. Kolonos remia aukštą antablementą ir frontoną, kurio karnizai su modiljonais. Abiejose šonuose kiek išsikiša kresni, platūs rizalitai, kurių proporcijos lyg ir nelabai dera prie portiko, tačiau pabrėžia jo ištekinį siluetą. Rizalitų kampai pažymėti rustuotomis mentėmis, o lėkšti trikampiai frontonai – ovaliniais langais. Pietinis fasadas monumentalesnis, darnesnių proporcijų. Jis atsiveria į nuokalnę, todėl yra kur kas aukštesnis. Cokolis sumūrytas iš lauko riedulių ir iš dalies nutinkuotas, palikti pliki tik didesni akmenų paviršiai. Į šviesų tinką įsprausti tamsūs skaldos gabaliukai – liaudiška mozaika, sugrupuota pagal akmenėlių didumą, o vietomis sudaro nesudėtingus ornamentus: ratukus, žvaigždutes. Grubi natūralių akmenų cokolio faktūra tarsi atsvara lygioms, baltoms pirmojo aukšto plokštumoms. Fasado viduryje prie cokolio šliejasi pilkai rausvo granito aukšta terasa ir laiptai.

Rūmų langai stačiakampiai, daugiausia išdėstyti vienodais tarpais. Pirmąjį aukštą ir mezoniną juosia platūs, profiliuoti karnizai. Portiko karnizas – su dantikulo ornamentu.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Išliko: pseudoklasicistinis židinys su secesine ornamentika; profiliuoti karnizai ir jų fragmentai pirmo aukšto patalpose ir mezonino pietinėje salėje; šiaurinio fasado pagrindinio įėjimo autentiškos dvivėrės durys.

Neišliko viduje buvę vertingi baldai, paveikslai, veidrodžiai, medžioklės trofėjai. Vestibiulį puošė briedžių ragai, kambariuose stovėjo puošnios plastinių koklių krosnys. Svečių kambarį ir biblioteką juosė karnizai, didįjį kambarį dengė cilindrinis skliautas, grindys buvo išklotos geometrinio ornamento parketu.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Vėlyvasis klasicizmas su lietuvių liaudies architektūros detalėmis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Židinys. Žiūrėti II.18.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	“1937” – tai rūmų remonto data, cokolio tinke prie durų į pusrūsį.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Gyvenamoji – reprezentacinė. 1933-1944 m. čia veikė žemesnioji žemės ūkio mokykla. Nuo 1960 m. – apylinkės taryba, bandymų stoties eksperimentinio ūkio administracija, kultūros namai, biblioteka.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab. – XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	XIX a. I p. gyveno Vilniaus universiteto studentų filomatų draugijos veikėjas Tomas Zanas, čia lankėsi poetas Adomas Mickevičius, tapytojas, Vilniaus universiteto piešimo ir tapybos katedros profesorius Jonas Rustemas, kuris 1835 06 21 čia vasarodamas susirgo ir mirė. Palaidotas gretimų kapinių bažnyčios rūsyje.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Spėjama, kad rūmai pastatyti XVIII a. pab.; 1820–1830 m. pristatytas portikas; XIX a. pab. dalinai pakeistas išplanavimas. XX a. pr. pietinėje pusėje terasoje išlieta betoninė perdanga ir grindys. 1937 m. rūmai remontuoti (data cokolio mūre). 1964–1966 m. pagal inž. A. Sprindžio projektą medinės perdangos pakeistos gelžbetoninėmis, pakeistas stogas, sudėti nauji langai, durys, grindys, įrengtos naujos krosnys, iš dalies pakeistas planas. 1976–1977 m. pagal archit. R. Tarabildienės projektą atlikta rekonstrukcija, v. dalyje įrengiant kino ir susirinkimų sales, dalinai pakeičiant rūsio ir pirmo aukšto išplanavimą.

Vilniaus apskrities archyve saugoma dokumentacija:

1. Fotofiksacija, 1968, 1972 m., Nr. 9239.

2. Buv. Dūkšto dvaro pastatų istorinė apybraiža (medžiaga sąvadui), aut. S. Samalavičius, 1978 m., F5-1813.

3. Truputis medžiagos apie buv. Dūkšto dvarą, aut. T.Dambrauskaitė, 1968 m., F5-318.

4. Istorinė – menotyrinė apybraiža, aut. E. Vaitulevičienė, 1972 m., F5-721.

5. Dūkšto eksperimentinio ūkio administracinio pastato ir šiluminės trasos inžineriniai-geologiniai tyrimai, L. Viršuta, 1975 m., F2-169-14.

6. Rūmų rekonstrukcijos TDP, AS dalis, aut. R. Tarabildienė, 1974 m., F2-169-12.

7. Rūmų interjero DP, AS dalis, aut. R. Tarabildienė, 1975 m., F2-169-15.

8. Rūmų TDP (korektūra), AS dalis, aut. R. Tarabildienė, 1979 m., F2-169-28.

9. Rūmų spalvinis sprendimas, DP, aut. A. Matuizienė, 1979 m., F2-169-34.

10. Rūmų rekonstrukcijos TDP inžinerinių tinklų projektas, 1975 m.

11. Buv Dūkšto dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, aut. R. Smilgevičiūtė, 1994m, F2 –1556-251.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Architektūriniai apmatavimai, A. Lagunavičius, 1972 m., F2 169-11, Vilniaus apskrities archyve.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	7. Buv. Dūkšto dvaro pastatų istorinė apybraiža (medžiaga sąvadui), aut. S. Samalavičius, 1978 m., F5-1813.

8. Truputis medžiagos apie buv. Dūkšto dvarą, aut. T. Dambrauskaitė, 1968 m., F5-318.

9. Istorinė – menotyrinė apybraiža, aut. E. Vaitulevičienė, 1972 m., F5-721.
10. Lietuvos architektūros istorija, II t.
11. Lietuvos kultūros paminklų enciklopedija, I t.
12. Buv Dūkšto dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, aut. R. Smilgevičiūtė, 1994m, F2 1556-251.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.1 (savitumas),  22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris; išplanavimas; fasadų kompozicija ir dekoras, interjero dekoro elementai (židinys, frizai), pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija; medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis).

	
	Žiūr. III. 10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nijolė Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image3.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26228
Kultūros vertybės kodas:

G289K2
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 948


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvartas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dūkšto dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	2

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT 4760

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Senasis Dūkštas

	 8.
Savivaldybė
	Ignalinos 
	seniūnija
	Dūkšto 

	 9.
Apskritis
	Utenos m.

	10.
Vieta, situacija

	
	Š.r. sodybos dalyje, ūkinių pastatų eilės r. gale, lygiagrečiai Parsvėtaičio ež. p. pakrantei. Ilgaisiais fasadais orientuotas į p. ir š.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Malfredo Bernotavičiaus turto paveldėtojai, gyvenantys Vokietijoje.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Dalis patalpų naudojama sandėliavimui.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi beveik lygioje vietoje, ant nežymiai p. kryptimi aukštėjančio reljefo, prie kelio, vedančio į Salaką. Į š. nuo pastato - kelias, o už jo Parsvėtaičio ež., į r. – pievos, į v. ir p. – dvaro ūkiniai pastatai.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Dviejų, tarpusavyje sujungtų korpusų užimamas plotas 70 m ( 40 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, netinkuotos. Angos įrėmintos plytų mūru.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Čiukurinis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas 2 – jų lygiagrečių stačiakampio plano korpusų, sujungtų vakaruose apie 1 m. storio akmenų mūro siena, rytuose – siauru korpusu, blokas. Rytinės jungties šiuo metu teišlikęs fragmentas, prigludęs prie šiaurinio korpuso. Tarp korpusų – diendaržis, į kurį įvažiavimai yra iš r. ir v.. Įvairaus dydžio patalpos išdėstytos viena eile per visą š. ir p. korpusų plotį, simetriškai skersinės ašies atžvilgiu. Arklidės – karvidės tūris – uždaras. Pastato dalys grupuojamos apie vieną uždarą kiemą.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Rytų ir vakarų fasadai – plokštuminiai, tolygūs. Visi kiti išorės ir diendaržio fasadai – plokštuminiai decentralizuoti. Korpusų galines, vakarines sienas ir pietinio korpuso šiaurinę sieną remia vėliau pristatyti kontraforsai. Pietinio korpuso p. ir š. fasadų, bei šiaurinio korpuso p. fasadų ilgas ir neaukštas sienų plokštumas skaido stačiakampės langų ir vartų angos. Šiaurinio pastato r. fasade išsiskiria plati durų anga, kurios sąrama sukrauta iš didžiulių, pailgų akmenų. Pastato sienų akmenų mūras puoštas mozaikiniais fragmentais su augaliniais ornamentais, geometrinėmis figūromis, pastato statybos data, meistrų pavardėmis ar inicialais ir kitokiais užrašais išdėstytais iš tamsių skaldos gabalėlių, įspaustų tarp akmenų į šviesų skiedinį.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	       Vėlyvojo klasicizmo laikotarpio statinys, turintis daug liaudies architektūros bruožų.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Sienose išdėstytos meistrų pavardės: “Cvirkovo mūrininkas Stanislovas Gedemovičius”, “Kartu buvo Zakševskis”, inicialai: “J.B.”, statybos data ir inicialai: “1840 F.Z.”


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Arklidė – karvidė, tvartas, dabar sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Pastatą sumūrijo Stanislovas Gedemovičius.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Pastato sienoje akmenukais išdėstytas užrašas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	 5.
Pastatymo data
	1840 m.
	amžius
	.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Istorinė – menotyrinė apybraiža. Aut. Z. Vaitulevičienė. V.1972 m. Vilniaus apskrities archyvas.

Nugriautas r. pusėje buvęs jungiamasis korpusas, silikatinėmis plytomis užmūryta buv. vartų vieta, p. korpuso centre sunaikintas buvęs pagrindinis įvažiavimas į diendaržį, sienų sutvirtinimui pristatyti kontraforsai, diendaržio fasaduose pakeistos langų ir durų angos, arkinėse angose įstatyti stačiakampiai langai. 1970 m. keistas stogas, remontuotas sienų mūras, virš stogo kraigo įrengti 5 vėdinimo kaminai, pakeistos durų ir vartų varčios, angų perdirbimo vietose atsirado silikatinių plytų mūro intarpai.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	13. Buv. Dūkšto dvaro pastatų istorinė apybraiža (medžiaga sąvadui), aut. S. Samalavičius, 1978 m., F5-1813.

14. Truputis medžiagos apie buv. Dūkšto dvarą, aut. T. Dambrauskaitė, 1968 m., F5-318.

15. Istorinė – menotyrinė apybraiža, aut. E. Vaitulevičienė, 1972 m., F5-721.

16. Lietuvos architektūros istorija, II t.

17. Lietuvos kultūros paminklų enciklopedija, I t.

18. Buv Dūkšto dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, aut. R. Smilgevičiūtė, 1994m, F2 1556 – 251.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų  kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 22.2 (unikalumas – dekoras).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai, 5) išorės ir vidaus sienos, 6) perdangos 7) stogo konstrukcija; 8) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	G.Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26229
Kultūros vertybės kodas:

G289K3
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 948


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Arklidė

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dūkšto dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT 4760

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Senasis Dūkštas

	 8.
Savivaldybė
	Ignalinos 
	seniūnija
	Dūkšto 

	 9.
Apskritis
	Utenos 

	10.
Vieta, situacija

	
	Š. sodybos dalyje, ūkinių pastatų eilėje, lygiagrečiai Parsvėtaičio ež. p. pakrantei. Ilgaisiais fasadais orientuotas į p. ir š.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Malfredo Bernotavičiaus turto paveldėtojai, gyvenantys Vokietijoje.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi ant lygaus reljefo, prie kelio, vedančio iš Dūkšto į Salaką. Į š. nuo pastato kelias, o už jo Parsvėtaičio ež., iš r. ir v. – sodybos ūkiniai pastatai, iš p. – parko alėja ir sodybos želdiniai.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis 48,0 m, plotis 17,5 m. Bendras aukštis 12,4 m, sienų aukštis iki stogo apačios – 4,5 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	R. ir v. fasadų frontonai – mediniai, karkasiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, netinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Š. sienos apirę akmenų mūro fragmentai.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nuo grindų iki stogo – viena erdvė.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, santvarinės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Patenkinama - konstrukcijos, bloga – dangos.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, salinės planinės struktūros, bazilikinio tūrio 1 – o aukšto pastatas su dvigubai aukštesniu už sienas pusvalminiu stogu. P. ir š. fasaduose po dvejus įvažiavimo vartus. Pastato viduje sienų ir pertvarų – nėra. Išlikę tik buvusių vidaus akmeninių sienų likučiai.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, decentralizuoti, be dekoro elementų. Stambių akmenų sienų mūrą paįvairina pilkų ir rausvų akmenukų intarpų mozaika. Š. fasadą remia 3 masyvūs kontraforsai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų. Vidaus erdvę puošia originali stogą remianti santvarinė konstrukcija.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Vėlyvojo klasicizmo laikotarpio statinys, turintis daug liaudies architektūros bruožų.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Pirminiame etape pastatas buvo 2 aukštų. I – ame a. buvo arklidė ir vežiminė, II – ame a. gyveno arklininkai, vežėjai. Tarpukario laikotarpyje perstatytas į kluoną. Po II – o Pasaulinio karo paverstas kiaulide, vėliau vėl naudojamas  kaip kluonas. Dabar – nenaudojamas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Istorinė – menotyrinė apybraiža. (Aut. Z. Vaitulevičienė). V. 1972 m. stovio fotofiksacija. Aut. M. Sakalauskas ir A. Lagunavičius V. 1972 m. Inv. Nr. F5 – 721 Vilniaus apskrities archyvas. 

Pastatas statytas XIX a.pirmoje pusėje. 1930 m. rekonstrukcijos metu panaikintas antras aukštas, pakeista paskirtis, planinė struktūra, perdirbtos langų angos. Vietoje II – o a. langų įrengtos siauros stačiakampės angos vėdinimui, užmūrytos buv. vartų angos, įrengta stogą laikanti santvarinė konstrukcija. P. ir š. fasaduose įrengti vartai metalinėmis sąramomis. Po karo atsirado silikatinių ir raudonų plytų mūro fragmentai, š. fasade praardyta skylė ventiliatoriui.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Dūkšto bandymų stoties eksperimentinio ūkio daržinė. TD P. Apmatavimai fiksacija, restauravimo darbų aiškinimasis raštas ir žaibosauga (Aut. A. Lagunavičius) V.1972. Vilniaus apskrities archyvas. Inv. Nr. F2 169-9.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	19. Buv. Dūkšto dvaro pastatų istorinė apybraiža (medžiaga sąvadui), aut. S. Samalavičius, 1978 m., F5-1813.

20. Truputis medžiagos apie buv. Dūkšto dvarą, aut. T. Dambrauskaitė, 1968 m., F5-318.

21. Istorinė – menotyrinė apybraiža, aut. E. Vaitulevičienė, 1972 m., F5-721.

22. Lietuvos architektūros istorija, II t.

23. Lietuvos kultūros paminklų enciklopedija, I t.

24. Buv. Dūkšto dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, aut. R. Smilgevičiūtė, 1994m, F2 1556 – 251.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai; 5) išorės sienos; 6) perdangos, 7) stogo konstrukcija; 8) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	G. Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26230
Kultūros vertybės kodas:

G289K4
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 948


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Svirnas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dūkšto dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	4.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT 4760

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Senasis Dūkštas

	 8.
Savivaldybė
	Ignalinos 
	seniūnija
	Dūkšto 

	 9.
Apskritis
	Utenos m.

	10.
Vieta, situacija

	
	Stovi sodybos š. dalyje. Kartu su svirnu (kumetynu), kiaulide-klojimu ir arklide-karvide formuoja sodybos ūkinės zonos linijinį užstatymą. Ilgieji fasadai orientuoti į p. ir š. ir yra lygiagretūs Parsvėtaičio ež. p. pakrantei.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Malfredo Bernotavičiaus turto paveldėtojai, gyvenantys Vokietijoje.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi ant nežymiai aukštėjančio p. kryptimi reljefo, prie kelio, vedančio iš Dūkšto į Salaką. Į š. nuo pastato kelias, o už jo Parsvėtaičio ež., iš r. – sodybos ūkiniai pastatai. Šalia v. fasado – alėja, vedanti nuo vartų į rūmus.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Š. v. kampe pastatas jungiasi su dvaro laikų akmenų tvora, kurioje yra vartai.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis 34,0 m, plotis 10,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, netinkuotos. R. ir v. fasadų frontonai – karkasiniai, lentų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Trišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas čerpėmis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Patenkinama - konstrukcijos, bloga – dangos.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, anfiladinės ir bekoridorinės jungtinės planinių struktūrų tipų derinys. Pastatas vieno aukšto, kompaktinio tūrio su aukštu trišlaičiu stogu. Į pastatą patenkama pro duris ir vartus v., š. ir p. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, decentralizuoti, be architektūrinių detalių ir dekoro elementų. Fasadų stambių akmenų mūrą pagyvina skiedinyje išdėliota smulkių akmenukų mozaika. P. ir š. fasadų langų ir vartų angos – neautentiškos, iškirstos neatsižvelgiant į pastato architektūrinį vaizdą. Pastato š., p. ir r. fasadus remia akmenų mūro kontraforsai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmo laikotarpio statinys su liaudies architektūros bruožais.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas, po karo – kalvė-sandėlis, dabar nenaudojamas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	1815 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Istorinė – menotyrinė apybraiža. (Aut. Z. Vaitulevičienė). V.1972 m. stovio fotofiksacija. Aut. M. Sakalauskas ir A. Lagunavičius. V. 1972 m. Inv. Nr. F5 – 721 Vilniaus apskrities archyvas.

1815 m. pastatytas svirnas – kalvė buvo 2 aukštų. XX a. smarkiai apgriuvo. Tada buvo nugriautas II aukštas, uždengtas naujas stogas, sienos sustiprintos kontraforsais, iškirstos naujos langų ir vartų angos š. ir p. fasaduose. Pakeitus pastato paskirtį – pakito ir išplanavimas. Sunaikinti medžio gaminiai.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Dūkšto bandymų stoties eksperimentinio ūkio sandėlis (buv. Dūkšto dvaro kalvė). TDP. Architektūriniai apmatavimai ir fotofiksacija. (Aut. A. Lagunavičius) V.1972. Vilniaus apskrities archyvas. Inv. Nr. F2 169-10.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	25. Buv. Dūkšto dvaro pastatų istorinė apybraiža (medžiaga sąvadui), aut. S. Samalavičius, 1978 m., F5-1813.

26. Truputis medžiagos apie buv. Dūkšto dvarą, aut. T. Dambrauskaitė, 1968 m., F5-318.

27. Istorinė – menotyrinė apybraiža, aut. E. Vaitulevičienė, 1972 m., F5-721.

28. Lietuvos architektūros istorija, II t.

29. Lietuvos kultūros paminklų enciklopedija, I t.

30. Buv Dūkšto dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, aut. R. Smilgevičiūtė, 1994m, F2 1556 – 251.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 20.1 (unikalumas – dekoro).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) fasadų kompozicija ir dekoras; 3) pamatai, 4) išorės sienos; 5) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	G.Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26231
Kultūros vertybės kodas:

G289K5
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 948


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Kumetynas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Dūkšto dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	5

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT 4760

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Senasis Dūkštas

	 8.
Savivaldybė
	Ignalinos 
	seniūnija
	Dūkšto 

	 9.
Apskritis
	Utenos 

	10.
Vieta, situacija

	
	Stovi sodybos š. dalyje. Kartu su svirnu-kalve, kiaulide-klojimu ir arklide-karvide formuoja sodybos ūkinės zonos linijinį užstatymą. Ilgieji fasadai orientuoti į p. ir š.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Malfredo Bernotavičiaus turto paveldėtojai, gyvenantys Vokietijoje.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Dalis patalpų paversta sandėliais, dalis – nenaudojama.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi ant beveik lygaus reljefo, ties kelio Dūkštas – Salakas įlinkimu. Į š. nuo pastato - kelias, o už jo Parsvėtaičio ež., r. fasadas atsuktas į pagrindinę alėją, vedančią nuo vartų į rūmus. Iš p. – sodybos parko alėja ir sodas.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 43,0 m, plotis – 21,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, apibetonuoti, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų, iš lauko pusės apkaltos lentomis, iš vidaus – tinkuotos ant balanų. Vidaus pertvaros medinės, karkasinės, tinkuotos ant balanų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Galerijos – patenkinama.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, su 2 a. atvira galerija iš š. pusės. Pastatas 2 – jų aukštų, kompaktinio tūrio su masyviu, pusvalminiu stogu. Pastato planinė struktūra – mišri: narvelinė su anfiladinio tipo elementais. Abiejų aukštų patalpos išdėstytos vienodai – dviem eilėmis. Visi įėjimai į patalpas abiejuose aukštuose iš galerijos.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai – plokštuminiai, tolygūs. Lygias, be dekoro elementų, vertikaliomis lentomis apkaltas sienas skaido platūs kvadratiniai langai. Š. fasado dviaukštę atvirą galeriją remia apvalaus skerspjūvio medinės kolonos. Galerijos atitvara – neišlikusi. Šoninių fasadų trapecijų formos frontonai apkalti horizontaliomis lentomis. Pastogę apšviečiantys langai frontonuose – segmentiniu viršumi. Staktų apačia – su užkirtimu. Frontonus nuo šoninių fasadų sienų skiria skiedromis dengtas stogiukas. Į patalpas veda “eglute” apkaltos durys.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus. Vertingų dekoro elementų neišliko. (Buvę meniniu požiūriu vertingos krosnys).

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmo laikotarpio statinys, turintis liaudies architektūros bruožų.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas, vėliau pertvarkytas į kumetyną, po karo – gyv. butai, dabar dalis patalpų paversta sandėliais, kita dalis – nenaudojama.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab. – XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1973 m. atstatytas ant senų pamatų.

1) Dūkšto bandymų stoties eksperimentinio ūkio 6 butų manevrinis namas. (buv. dvaro kumetynas) TDP AS dalis A. Lagunavičius. V. 1972 m. Vilniaus apskrities archyvas. Inv. Nr. F2 169-6. 2) Dūkšto bandymų stoties eksperimentinis ūkis. Remonto sąmatų aiškinamasis raštas A. Lagunavičius. V. 1968. Vilniaus apskrities archyvas. Inv. Nr. F2 169-4. (Kumetyno apmatavimai, nuotraukos).

Svirnas pastatytas XVIII a. pab. – XIX a. pr. 1973-1975 m. atstatytas pagal 1968 m. atliktus apmatavimus ir 1972 m. projektą; atstatant pastatą buvo padaryti nukrypimai nuo autentiško pastato: 1. Svirno fasadai buvo tinkuoti, 2. Neįrengtos mansardos su langais v. ir r. fasaduose.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	31. Buv. Dūkšto dvaro pastatų istorinė apybraiža (medžiaga sąvadui), aut. S. Samalavičius, 1978 m., F5-1813.

32. Truputis medžiagos apie buv. Dūkšto dvarą, aut. T. Dambrauskaitė, 1968 m., F5-318.

33. Istorinė – menotyrinė apybraiža, aut. E. Vaitulevičienė, 1972 m., F5-721.

34. Lietuvos architektūros istorija, II t.

35. Lietuvos kultūros paminklų enciklopedija, I t.

36. Buv. Dūkšto dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, aut. R. Smilgevičiūtė, 1994m, F2 1556 – 251.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Visuomeninė reikšmė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo režimų taikymo taisyklių 5 dalies (Atkūrimo darbai) 5.4 punktu.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai. Atkurtas: 1) tūris; 2) fasadų kompozicija ir dekoras.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	G.Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
[image: image7.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26232
Kultūros vertybės kodas:

G289K6
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 948


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parkas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Dūkšto dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	6

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Senasis Dūkštas

	 6.
Savivaldybė
	Ignalinos r.
	seniūnija
	Dūkšto

	 7.
Apskritis
	Utenos

	 8.
Situacija, vietovė

	
	3 km į š. nuo Dūkšto mstl., į p. nuo kelio Dūkštas–Salakas, sąsmaukoje tarp Parsvėtaičio (š.) ir Parsvėto (p.) ežerų.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Pastatai priklauso Manfredo Bernatavičiaus turto paveldėtojams, gyvenantiems Vokietijoje, žemė – Dūkšto seniūnijai, dalį žemės nusipirko Valdemaras Ašmėga.

	11.
Panaudojimas

	
	Nenaudojamas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Kalvota, daubuota plynaukštė.

	 4.
Aprašymas

	
	Parkas įkurtas XIX a. pradžioje, užima 10 ha. teritoriją ir yra netaisyklingai geometriškai išplanuotas. Įkuriant parką buvo panaudotas buvęs miškas, todėl turi peizažinio parko bruožų, tai vadinamas mišrus parkas. Pagrindinė privažiavimo alėja nutiesta iš šiaurės pietų link, truputį įstrižai rūmų pagrindiniam fasadui. Ji baigiasi kilpa aplink lašo formos parterį. Antroji privažiavimo alėja eina lygiagrečiai rūmams, įsijungia į kilpą jos plačiojoje dalyje. Į v. nuo rūmų driekiasi apyretis medynas, kurį r. kryptimi kerta 3 takai: vienas – ež. Parsvėto pakrante, kitas – per parko vidurį ir trečias – šiauriniu parko pakraščiu –į seną sodą. Pakraštyje pasodinta vietinių medžių eilė (ąžuolų, beržų, juodalksnių, eglių). Į r. nuo pagrindinės alėjos supilta terasa, joje matosi akmenų griuvėsiai, lygiagrečiai alėjai pasodintos dar dvi eilės medžių.  Iš r, pusės parką nuo sodo skiria eilė drebulių ir lazdynų, ties centrinio tako įsikirtimu – irgi akmenų griuvėsiai. Sodo š. pakraščiu įspūdinga didžialapių liepų alėja, vedanti į piliakalnį. Didelį sodą nuo ežero skiria gausiai suaugę savaiminiai baltalksniai, lazdynai, eglės, klevai, blindės, juodalksniai. Tarp jų išsiskiria stambūs senieji gluosniai, ievos, juodalksniai. 

Pagrindinės medžių rūšys, augančios parke: ąžuolai, guobos, eglės, beržai karpotieji, pušys, klevai, maumedis europinis, vinkšna, pušis veimutinė, ąžuolas – glaustašakė forma, didžialapė ir mažalapės liepos, drebulės.

Sode auga naminės obelys.

Dalyje į š. nuo alėjos, vedančios į piliakalnį – baltalksniai, blindės, gluosniai, gudobelės, liepos mažalapės. 

Ant piliakalnio – beržai, pušys, mažalapės liepos. 

Teritorijoje auga: uosiai, klevai, gluosniai, drebulės, tuopos, eglės, sibiriniai maumedžiai. 

Vyraujančios krūmų rūšys: sedulos, ožekšniai, gudobelės.

Vandens telkiniai: 

Natūralūs: Parsvėto ir Parsvėtaičio ež.

Dirbtiniai: kūdra šalia pagrindinės alėjos ( išlikę kanalų liekanos)., vienas išdžiūvus kūdra parko viduryje, dvi mažos į š. nuo parko ir, turbūt, užaugęs tvenkinys į š. nuo sodo šalia piliakalnio. Kanalų liekanos.

Keliai ir takai:

Tinklas apnykęs, bet atsekamas pagal želdinius. Takai gruntiniai, pagrindinis kelias į rūmus – asfaltuotas.

Mažosios architektūros formos :

Akmenų mūro tvoros fragmentai su naujai pastatytais (senųjų vietoje) vartų stulpais ir naujais vartais.



	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Parkas nenaudojamas, neprižiūrimas. Minimaliai sutvarkyta tik centrinė dalis.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	4. Dūkšto piliakalnis  – archeologijos paminklas A1515K;

Kapinėse:

5. Prof. pomologo, sodininko Adomo Hrebnickio (1857-1941) kapas IR 161;

6. Dailininko Jono Rustemo (1761-1835) kapas IV 241.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIXa. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Žiūrėti sodybos bendrą aprašą III.3.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti sodybos bendrą aprašą III.3.

	7. Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti sodybos bendrą aprašą III.3

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Istorinė-menotyrinė apybraiža aut. E. Vaitulevičienė ir 1972 metų stovio fiksacija aut. M. Sakalauskas A. Lagunavičius Vilnius, 1972 m. Vilniaus apskrities archyve; Iganalinos raj. Dūkšto tarybinio parko pasas, GAK, byla Nr. 119; Parko sutvarkymo projektas ŽŪSPI  1970m. Aut. A. Goštautas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	37. Buv. Dūkšto dvaro pastatų istorinė apybraiža (medžiaga sąvadui), aut. S. Samalavičius, 1978 m., F5-1813, VAA.

38. Truputis medžiagos apie buv. Dūkšto dvarą, aut. T. Dambrauskaitė, 1968 m., F5-318, VAA.

39. Istorinė – menotyrinė apybraiža, aut. E. Vaitulevičienė, 1972 m., F5-721, VAA.

40. Lietuvos architektūros istorija, II t.

41. Lietuvos kultūros paminklų enciklopedija, I t.

42. Buv Dūkšto dvaro sodybos individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, aut. R. Smilgevičiūtė, 1994m, VAA.F 2 – 1556 – 251.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė , kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą kultūrinių vietovių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 12.2 (autentiškumas), 18.1 (savitumas).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė struktūra, želdynai, jų dendrologinė sudėtis.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūr.III. 7 ir III. 10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	N. N. Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

