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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
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KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 20571
Kultūros vertybės kodas:

G293K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Bartkuškio

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC684; 2) oficina MC26248; 3) arklidės liekanos MC 26249; 4) spirito varykla MC26250; 5) spirito varyklos sandėlis MC26251; 6) tvartas MC26252; 7) vartai MC26253; 8) parkas MC 26254.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bartkuškio

	 6.
Savivaldybė
	Širvintų r.
	seniūnija
	Jauniūnų

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Musninkų–Jauniūnų kelio š. pusė, prie Bartkuškio ežero.

	9. *Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	Sodybos centrinė dalis nenaudojama.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Š. – Bartkuškio ežeras, r., p., ir v. – Bartkuškio gyvenvietė.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Bartkuškio ež. pakrantė, lyguma.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	16,57 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybą sudarantys elementai: užstatymas (7 statiniai ir jų liekanos), želdynai (parkas), vandens telkiniai.

Sodybos vystymosi etapai :

1. XIX a. vid. -  pastatyti rūmai, oficina, arklidė, įkurtas parkas.

2. XIX a. II p. – XX a. pr.  pastatyta spirito varykla, spirito varyklos sandėlis, tvartas, II tvartas, buv. š. ūkinio – gamybinio kiemo dalyje (neišlikęs), vartai.

Architektūra:

Dvaro sodybos centrinės dalies statiniams būdinga klasicistinė stilistika. Didžiausia architektūrine verte pasižymi rūmai, kiek kuklesnių architektūrinių formų oficina. Arklidės (vienintelis išlikęs statinys sodyboje, kur sienų konstrukcijoje naudotas medis) architektūra liaudiška, su klasicizmui būdingais dekoro elementais.

Ūkiniams – gamybiniams statiniams būdingos istorizmo laikotarpio “plytų stiliaus” architektūrinės formos.  

Rekonstruoti  statiniai:

Pokario metais oranžerija (su arklide iš galo) buvo perstatyta į valgyklą (š.r. sodybos dalis, teritorijos plane Nr. 9. Dabar pastate, užstačius II a., įrengti butai);

Nugriauti statiniai:

Tvartas gamybiniame - ūkiniame sektoriuje, š. jo dalyje (žiūrėti 1972 m. nuotrauką).

Vandens telkiniai:

Dirbtiniai: 3 nedidelės kūdros, 2 iš jų su salelėmis;

Natūralūs: Bartkuškio ežeras;

Želdynai:

Išvystytos kompozicijos peizažinis parkas (žiūrėti papildomą parko aprašą). Sodas pr. sodybos dalyje.

Kelių ir takų tinklas:

Pagrindinių kelių tinklas išliko nepakitęs:

Pagrindinis dvaro sodybos kelias p.v. – .šr. krypties (danga - asfaltas);

Kelias vedantis į ūkinę – gamybinę dvaro sodybos dalį  (gruntinis). 

Mažosios architektūros formos:

Įvažiavimo vartai G293K7 (žiūrėti papildomą aprašą);

Ties parteriu, abiejose įvažiavimo alėjos pusėse ant pjedestalų stovėjo vazos. Išlikęs dešinės vazos pjedestalas.

Suplanavimo struktūra, kompozicija:

Struktūra sudėtinė. Centrinės dalies planinė tūrinė struktūra – teritorinė linijinė daugiaašė (2 susikertančių ašių, gaubiama parko masyvo), erdvinė – daugiaerdvė su viena centrine erdve. Ūkinės dalies – planinė struktūra – kompaktiška centrinė, erdvinė – vienaerdė.

Kompozicijoje dominuoja pagrindinė sodybos kompozicinė ašis, apjungianti vartus, įvažiavimo alėją, parterio erdvę, rūmus ir už jų esančią ežero erdvę  į vientisą urbanistinę struktūrą . Jai statmena II kompozicinė ašis, kurią sudaro arklidės liekanos, oficina, rūmai, buv. oranžerija (rekonstruota), pastatyti prie pagrindinio sodybos p.v. – š.r. krypties kelio. Ūkinei gamybinei daliai būdingi reguliaraus planavimo bruožai: pastatai sustatyti  apie vienos centrinės erdvės stačiakampį kiemą (kompozicija nukentėjo sovietmetyje nugriovus š. tvartą bei rekonstravus spirito varyklos pastatą).

Bartkuškio dvaro sodyba - vertingas vėlyvojo klasicizmo ir istorizmo laikotarpių ansamblis, pasižymintis išvystyta kompozicija, architektūrinių formų branda, kraštovaizdine svarba.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Sodyba nenaudojama, todėl visiškai netvarkoma.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	Nėra.

	 8.
Aplinką darko

	
	Į r. nuo rūmų pastatytas silikatinių plytų tualetas (teritorijos plane Nr.10).


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	1845 – 1855 m.
	amžius
	XX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	1840 m. Bartkuškių dvaro inventoriuje rūmai dar neminimi. Tuo metu dvaras priklausė Apolinarijai (Zabaitei) Pliaterienei. 1841 m. ji Bartkuškių dvarą pardavė Ignui ir Idalijai Pliateriams. Pliateriai sukaupė nemažas lėšas, kurios leido dvaro ūkį, panaikinus baudžiavą, pertvarkyti naujais kapitalistiniais pagrindais.1963 m. įsteigtas fajanso fabrikas, pardavinėjęs savo gaminius Vilniuje, Rygoje ir kitur, be to dvare veikė degtinės varykla, plytinė, kalkių degykla. Vėlesniais laikais dar įsteigtas vyno fabrikas. Paskutiniame XIX a. dešimtmetyje dvaras iš Pliaterių perėjo Leonui Vankovičiui ir išbuvo jo nuosavybėje iki 1913 m. Tais metais jį nupirko Aleksandras Lednickis. 1914 m. dvaro rūmus apnaikino gaisras. Po karo savininkas mėgino rūmus atstatyti, tačiau apie 1936 m. subankrutavo. 1938 m. iš varžytinių dvarą įsigijo Vainilavičius. 1945 m. Bartkuškių dvare buvo įsteigtas tarybinis ūkis.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.3 poziciją

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3 poziciją

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Istorinė apybraiža. G. Samalavičius. 1978. PRPI F5 1813.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. II t. 1994.

2. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. I t. 1996.

3. K. Labanauskas. Istorinė apybraiža. PRPI F2 133-6, 1972 m.

4. E. Brundzaitė. Parko fotofiksacija. F5 623, 1972 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių,jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 15.2 (autentiškumas), 19.2 (ansambliškumas), 22.4 (urbanistinė, kraštovaizdinė vertės).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė, tūrinė struktūros, reljefas, kelių ir takų tinklas, papildomai žiūrėti statinių ir parko aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 07 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 
Kultūros vertybės kodas:

G293K1
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 20571


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Bartkuškio dvaro sodyba


	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4105

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Bartkuškio

	 8.
Savivaldybė
	 Širvintų r.
	seniūnija
	 Jauniūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus r.

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuoti į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.  Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 47,2 m, plotis – 19,24 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų ir plytų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras, tinkuota.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Betoninės, medinės ant metalinių sijų.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio 2 a. tūrio su 2 a. portiku p.r. fasado centre. Yra rūsys. Abiejų aukštų patalpos išdėstytos 2 eilėmis, iš dalies sudarančiomis anfiladą. Pirmojo aukšto planavimas asimetriškas, visą kairiojo sparno pusę užėmė didžiulė svetainė. Antrojo aukšto patalpos ir dvi laiptinės suplanuotos simetriškai rūmų ašies atžvilgiu. Sovietmečiu planinė struktūra iš dalies keista, pritaikant ūkio kontorai (autentiškos kapitalinės sienos paliktos).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P.r. fasadas tūrinis centrinis su 6 jonėninių kolonų portiku, užbaigtu trikampiu frontonu. Kiti fasadai plokštuminiai, kuriuose klasikinių proporcijų langai (2:1) išdėstyti tolygiai.

Fasadų konstruktyviniai dekoratyviniai elementai:
Jonėninių kolonų portikas, horizontalios I a. rustų juostos, ištisinės palangių traukos, smulkučiais dantukais papuoštas tarpaukštinis karnizas (išlikęs š. ir r. fasaduose), fasadus juosiantis antablementas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.
	

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rūmai. Sovietmečiu - Bartkuškio tarybinio ūkio technikumo administracinis pastatas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Ignas Pliateris.

	 5.
Pastatymo data
	1845 – 1855 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1914 m. rūmus apnaikino gaisras. 1941 – 1944 m. nukentėjo rūmų interjeras. 1945 m., rūmams atitekus tarybiniam ūkiui, pastatas buvo toliau naikinamas ir 1974 m. buvo likę tik rūmų sienos. 6 d-metyje rūmai restauruoti pagal 1950 m. A. Kazarinskio parengtą rūmų atstatymo projektą. Atstatymo darbai vyko 6 d-metyje Pastatas buvo pritaikytas Bartkuškio tarybinio ūkio administracijai, apylinkės kultūros klubui bei darbininkų butams. 1959 m. rūmus perėmus Bartkuškio žemės ūkio technikumui, pagal A. Švabauskienės 1961 projektą, rūmų vidus iš dalies pertvarkytas, pritaikant mokymo reikmėms. 1977 m. technikumas išsikėlė. Rūmuose buvo Bartkuškio ūkio administracinės patalpos, kultūros namai, ryšių skyrius, taupomoji kasa.

Vilniaus apskrities archyve esanti projektinė dokumentacija:

1. Rūmų ir spirito varyklos TDP AS dalis. K. Počiuipa, A. Švabauskienė. 1961. F2 133 – 1,9;

2. Rūmų remonto techninė dokumentacija. 1959. F2 133 – 4;

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. Rūmų apmatavimai ir parkas. KPC byla Nr 12.

2. Situacijos planas, rūmų planai. V. Saunoris. 1957. KPC brėžin. Nr. 2483, 2484.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. II t. 1994.

2. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. I t. 1996.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, vidaus ir išorės  sienos, tūris, suplanavimas, fasadų kompozicija, dekoras, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 08 15
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26248
Kultūros vertybės kodas:

G293K2
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 20571


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Oficina

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Bartkuškio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	2

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4105

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Bartkuškio

	 8.
Savivaldybė
	 Širvintų r.
	seniūnija
	 Jauniūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į p.v. nuo rūmų G293K1.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pastatas plėšiamas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro, tinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras, tinkuota.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės. Po v. pastato dalimi, virš rūsio perdanga plytų mūro, pusapskritiminiu skliautu.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, 1 a. pastatas su medine veranda pristatyta prie p. fasado (buvo 4 kolonų portikas, žiūrėti ikonografinę medžiagą) bei mezoninu iškeltu virš centrinės pastato dalies. Įėjimas į rūsį per prieangį v. fasade. Vidaus planas keistas sovietmečiu, pritaikant administraciniai paskirčiai: buv. anfiladinė suplanavimo struktūra pakeista į koridorinę, sumūrijus š. išilginę sieną, o kambarių erdves sumažintos, įrengiant kabinetus.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P. fasadas tūrinis centrinis su dominuojančiais verandos ir mezonino tūriais fasado centrinėje dalyje. Fasadų plokštumas ritmiškai skaido stačiakampiai langai. Kiti fasadai plokštuminiai.

Konstruktyviniai – dekoratyviniai  elementai:

Karnizas, tinko juosta, juosianti pastatą palangės aukštyje.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas vidaus interjeras neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Oficina.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Ignas Pliateris.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu pakeistas suplanavimas,interjeras, prie v. fasado pristatytas silikatinių plytų mūro priestatas. Nugriovus 4 mūrinių kolonų prieangį plokščiu stogu pagrindinio fasado centre, jo vietoje pastatyta medinė veranda.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.


	V.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, vidaus ir išorės sienos, perdangos, tūris, suplanavimas, fasadų kompozicija, dekoro elementai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26249
Kultūros vertybės kodas:

G293K3
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 20571


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Arklidės liekanos

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Bartkuškio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	Nėra 
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4105

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Bartkuškio

	 8.
Savivaldybė
	 Širvintų r.
	seniūnija
	 Jauniūnų 

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į p.v. nuo rūmų G293K1 ir oficinos G293K2.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pastatas naikinamas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stulpinės konstrukcijos. Stulpai – plytų mūro, tinkuoti; užpildas – medinis, rąstų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, su statramsčiais, dengtas šiferiu (ankstesnė danga – malksnų).

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Nugriuvusi pastato v. dalis.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plano, 1 aukšto, kompaktinio tūrio, 1 patalpos pastatas. Buvo skersai ir išilgai pravažiuojamas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai centriniai, skaidomi piliastrų ir stačiakampių langelių tarp jų. Dvivėrių durų angos išlikę fasadų centruose.

Konstruktyviniai – dekoratyviniai  elementai:

Bus. dekoratyvios medinės dvivėrės durys, sukaltos “rombo” ornamentu. Išlikusi viena durų varčia pr. fasade. Galiniuose fasaduose buv. įrengti stogeliai (išlikęs r. fasade). Sienų plytų mūro stulpai tinkuoti, su kapiteliais (piliastrai).

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškasis klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Arklidė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Ignas Pliateris.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nenaudojamas pasatas nyksta: 1994 m. nuotraukoje užfiksuotas įlūžęs stogas v. pastato dalyje, o šiuo metu išlikusi tik r. pastato dalis. V. dalyje – plytų mūro stulpų liekanos. Neprižiūrimame pastate išpjaunamos medinės pastato sijos.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Pastatas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.4 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas), 27.9 (ansamblio sudėtinė dalis).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, išorės sienos, stogo konstrukcija, pirminis tūris, fasadų kompozicija, dekoro elementai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E.Kazlauskaitė, architektė, papildė I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 08 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	ALIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 
Kultūros vertybės kodas:

G293K4
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS /PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 20571


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Spirito varykla

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Bartkuškio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	4

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4105

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Bartkuškio

	 8.
Savivaldybė
	 Širvintų r.
	seniūnija
	 Jauniūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos ūkinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į v.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenama pastato p. dalyje esančiame bute.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4. Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 35,9 m, plotis – 29 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonų plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė sijinė š. pastato dalyje, į p. dalį nepatekta.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninis, dengtas šiferiu. Virš salės stogo konstrukcijos dėtos ant fermų, kitur remtos į kapitalinės sienas.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Sunykusi stogo danga ardo medines perdangos konstrukcijas.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	“T” raidės formos plane 1 a. pastatas su pusrūsiu. Pirminis tūris – kompaktiškas tūrinis su rizalitu pastato centrinėje dalyje. Vėliau prie š.r. fasado pristatytas 1 a. priestatas. Vidaus planas pakitęs: 2/3 pastato (centrinė dalis ir kairysis sparnas) įrengta sporto salė, kitos patalpos pritaikytos pagalbinėms patalpoms (į šią pastato dalį nepatekta).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis p.v. fasadas plokštuminis centrinis, su akcentuota centrine fasado dalimi, užsibaigiančia trikampiu frontonu. Prieš pastato rekonstrukciją rizalitas buvo aukštesnis, jo frontoną vainikavo stačiakampiai bokšteliai, o virš išlikusių 3 dekoratyv. archivoltų buvo įkomponuotos dar dvi mažesnės rizalito centre bei apskrita niša jo frontono viršuje (Žiūrėti 1961 m. apmatavimų medžiagą). Kiti fasadai plokštuminiai.

Konstruktyviniai – dekoratyviniai elementai:

Piliastrai pastato kampuose, sandrikai virš langų, karnizas. P.v. fasado centre 3 dekoratyv. arkų motyvas plačiais apvadais, su spynomis. 

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, “Plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Spirito varykla, nuo XX a. 7 d-metyje – Bartkuškio žemės ūkio technikumo sporto salė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	XX a. 7 d-metyje pagal parengtą projektą atlikus pastato rekonstrukciją, jis pritaikytas technikumo sporto salei su pagalbinėmis patalpomis, politechninio apmokymo dirbtuvėms ir namų ruošos kabinetui. Keistas pastato suplanavimas, aukštutinėje pastato dalyje įrengta sporto salė, padidinant  pastato aukštį (akivaizdu š.v. fasade – paaukštintas frontonas, bei p.v. fasade – buv. centrinio rizalito viršutinė dalis nugriauta). Pakeisti perdengimai virš sporto salės ir ją aptarnaujančių patalpų. Dalis angų užmūryta, iškirstos naujos. Prie š.v. fasado pristatytas silikatinių plytų priestatas.

Projektinė dokumentacija, esanti Vilniaus apskrities archyve:

Rūmų ir spirito varyklos TDP AS dalis. K. Počiuipa, A. Švabauskienė. 1961. F2 133-1,9.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Spirito varyklos apmatavimai prieš rekonstrukciją. K. Počiuipa, A. Švabauskienė. 1961. Vilniaus apskrities archyvas, F2 133-1,9.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Žiūrėti III. 8 ir 9 pozicijas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.2 (autentiškumas); 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, vidaus ir išorės sienos, tūris, fasadų kompozicija ir dekoras, medžiagos.

Pastaba: nepatekta į p. pastato dalį.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 07 26
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 
Kultūros vertybės kodas:

G293K5
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 20571


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Spirito varyklos sandėlis

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Bartkuškio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	5

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4105

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Bartkuškio

	 8.
Savivaldybė
	 Širvintų r.
	seniūnija
	 Jauniūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos ūkinėje dalyje, ilguoju fasadu orientuotas v.-r. kryptimi.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Įrengti butai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, plytų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonų plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Gelžbetoninė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Gelžbetoninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio 2 a. statinys. Vidaus planinė struktūra pakeista.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, skaidomi rekonstrukcijos metu fasaduose iškirstų angų.

Dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai:

Piliastrai pastato kampuose, karnizas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Spirito varyklos sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu pastatas rekonstruotas:

Pakeistas vidaus planas, pritaikant butams, fasaduose išdidintos ir naujai įrengtos angos, keista perdanga, stogo konstrukcija ir danga. Prie r. fasado pristatytas 2 a. priestatas.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Pastatas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Užstatymo struktūros elementas

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.3 (autentiškumas), 23.3 (būdingumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, sienos, tūris, fasadų dekoro elementai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 07 15
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image7.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 
Kultūros vertybės kodas:

G293K6
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 20571


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvartas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Bartkuškio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	6

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4105

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Bartkuškio

	 8.
Savivaldybė
	 Širvintų r.
	seniūnija
	 Jauniūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos gamybinėje – ūkinėje dalyje, korpusu orientuotas š.v. – p.r. kryptimis.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonų plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Į pastato vidų nepatekta.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas. Į pastato vidų nepatekta.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, skaidomi stačiakampių angų. Š.r. fasade išlikusi  didelė pusapskritiminė anga.

Dekoratyviniai – konstruktyviniai  elementai:

Fasadus skaidančios mentės, 3 plytų eilių karnizas, plytiniai angų apvadai.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis “Plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tvartas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu keista stogo medinė konstrukcija, danga. Dalis pastato nugriauta, prie p.r. fasado pristatant silikatinių plytų mūro priestatą. Autentiškos angos užmūrytos, prie p.v. fasado pristatyti betoniniai kontraforsai, prie šv. fasado – ventiliatoriai, įrengtos ugniasienės.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objekto apžiūrėjimas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Užstatymo struktūros elementas

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.3 (autentiškumas), 23.3 (būdingumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, sienos, tūris, fasadų kompozicija, fasadų dekoro elementai, medžiagos

Pastaba: į pastato vidų nepatekta.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 08 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26253
Kultūros vertybės kodas:

G293K7
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 20571


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Vartai

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Bartkuškio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	7

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4105

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Bartkuškio

	 8.
Savivaldybė
	 Širvintų r.
	seniūnija
	 Jauniūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Stovi prie Musninkų – Jauniūnų kelio, pagrindiniu fasadu orientuoti į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pro juos patenkama į dvaro sodybos reprezentacinę dalį.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 11,30 m, plotis – 1,5 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras.


	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras, tinkuota.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Nutrupėjęs tinkas, neapsaugotas nuo drėgmės irsta frontono mūras.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane statinys su 3 pusapskritiminėmis angomis: vidurinė skirta įvažiavimui, o dvi šoninės – pėstiesiems.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindiniai p. ir š. fasadai buv. identiški, plokštuminiai centriniai. Sudaro sienos plokštuma su 3 pusapskritėmis angomis (dominuoja centrinė, įvažiavimo anga, vartų varčios neišlikę ). Vartų viršutinė dalis sukomponuota kaip plastiškų formų parapetas, iškylantis virš kelių traukų karnizo. Parapeto viršutinėje dalyje įkomponuotas plastiškas giminės herbas (išlikęs tik p. fasade).

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Vartai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	A. Lednickis

	 5.
Pastatymo data
	1928 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Duomenų nerasta.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. II t. 1994;

2. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. I t.1996.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.1 (autentiškumas),  22.1 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, sienos, plano forma, tūris, fasadų kompozicija ir  dekoras, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E.Kazlauskaitė, architektė, papildė I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09 15
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 
Kultūros vertybės kodas:

G293K8
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 20571


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS

	  1.
Pavadinimas
	Parkas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Bartkuškio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	8

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Bartkuškio

	 6.
Savivaldybė
	Širvintų r. 
	seniūnija
	Jauniūnų

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	Nenaudojamas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	
	

	 4.
Aprašymas

	
	Peizažinio planavimo, su geometrinio planavimo elementais (parteris priešais rūmus). Kompozicijoje eksponuojant į Bartkuškio ežerą atsiveriančias erdves.

Vandens telkiniai:

Dirbtiniai: 3 nedidelės kūdros, 2 iš jų su salelėmis;

Natūralūs: Bartkuškio ežeras;

Parke ir į jį vedančiuose keliuose buvo gausu alėjų, sunaikintų ir nykstančių dėl senumo.

Išlikę alėjos:

Fragmentiškai išlikusi įvažiavimo alėja, 

Liepų alėja nuo oficinos vedanti į ūkinį sektorių. 

Geoplastiniai elementai:

Apžvalgos kalvelė p.r. parko dalyje.

Mažosios architektūros formos:

Ant apžvalgos kalvelės buvo pastatytas stiklinis paviljonėlis kur , dvarininkas su kaimynais lošdavęs kortomis. Prie rūmų ir abipus pagrindinio įvažiavimo buvo keramikinės vazos gėlėms.

Dendrologinė parko želdyno  sudėtis, fiksuota 1981 m. parko inventorizacijos metu:

Vietiniai medžiai ir krūmai:

Eglė paprastoji, pušis paprastoji, ąžuolas paprastasis, baltalksnis, beržas karpotasis, beržas karpotasis, blindė, drebulė, gluosnis baltasis, gudobelė vienapiestė, gudobelė grauželinė, guoba kalninė, ieva paprastoji, klevas paprastasis, liepa mažalapė, raugerškis paprastasis, sedula baltoji, skirpstas paprastasis, sausmedis paprastasis, tuopa baltoji, uosis paprastasis, vinkšna, lazdynas paprastasis, 

Introdukuoti medžiai ir krūmai:

Pušis sibirinė, maumedis europinis, kadagys kazokinis, tuja vakarinė, alyva smulkialapė, alyvapaprastoji, gluosnis baltasis f. svyruoklinė, jazminas bekvapis, jazminas darželinis, erškėtis raukšlėtasis, kaštanas paprastasis, klevas uosialapis, lanksva gluosnialapė, lanksva Vanhuto, lanksvūnė šermūkšnialapė, liepa amerikinė, ligustras paprastasis, serbentas auksuotasis, šaltalankis dygliuotasis, tuopa berlyninė, vikmedis baltažiedis, žirnmedis geltonasis.

Beveik neišlikę žaliatvorių, tačiau jų ir krūmų eilių būta daug. Kaip rodo įvairiose parko dalyse aptinkami pavieniui ir grupėmis bei eilėmis daugiau ar mažiau apskurdę alyvų, erškėčių, lanksvų, gudobelių, jazminų, paprastojo raugeriškio, kalnų serbento, paprastojo sausmedžio, o ypač plačiai įsiveisę šermukšnialapės lanksvūnės krūmai. Įvažiuojamojo kelio pakraščiais augo skiepytų alyvų. Jomis apsodintas buvo ir tvenkinys su salele prie parterio. Alyvas ir rožes skiepydavo patys dvaro sodininkai. 

Buvę gėlynai

Tvenkinio saloje (prie parterio) augo gėlės. Didžiosios vejos pakraščiu auginti jurginai. Didžiajame gėlyne priešais rūmus, supamame 1 m. karpomų lanksvų,  augintos rožės. 

Abiejuose dvaro tvenkiniuose buvo po valtelę plaukti ratu aplink salas.Kol parkas buvo aptvertas jame laikytos stirnos.

Bartkuškio dvaro sodybos parkas šiuo metu apleistas ir netvarkomas. Sovietmečiu parengtas parko restauracijos projektas nebuvo įgyvendintas.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Parkui buvo padaryta daug žalos, kai 1938 m. dvaras perėjo Vainilavičiaus nuosavybėn. Tuo metu buvo iškirsta daug parko medžių, jų tarpe šimtametės pušys bei ąžuolai. Buvo sunaikinta š. parko pusė (dabar čia įsikūrusi Bartkuškio gyvenvietė), tvora supusi parką nugriauta vietos žmonių kurui. Sovietmečiu papildomai parke sodinti medžiai mėgėjiškai pasirinktose vietose, neatsižvelgiant į istorinę želdyno kompoziciją. Šiuo metu parkas visiškai apleistas ir netvarkomas.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	Įkurtas XIX a. vid.

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Lednickis parkui prižiūrėti samdė sodininkus, kurie dažnai keitėsi. Paskutinis Lednickio sodininkas buvo dar prieš karą mirę Simanavičius ir Vrublevskis.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti pagrindinio aprašo III.3 poziciją.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti pagrindinio aprašo III.3 poziciją

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve esanti projektinė dokumentacija:

1972 m. archit. A. Brundzaitė parengė parko sutvarkymo projektą, neįgyvendintas.

1. Parko sutvarkymo GP. E. Navys, E. Brundzaitė. 1972. PRPI F2 133 – 7;

2. Parko išankstinis tyrinėjimas. K. Labanauskas. 1972. PRPI F2 133 – 6;

3. Medžių įvertinimas. E. Navys. 1972. PRPI F2 133 – 8;

4. Parko fotofiksacija. E. Brundzaitė. 1972. PRPI F5 623.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. II t. 1994.

2. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. I t.1996.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą kultūrinių vietovių vertinimo kriterijų ir tvarkos punktais: 12.2 (autentiškumas), 18.1 (savitumas).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, tūrinė, erdvinė struktūros, želdynai, jų dendrologinė sudėtis, takų tinklas, vandens telkinių sistema, mažųjų architektūros formų liekanos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 08
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

