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         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 16034
Kultūros vertybės kodas:

G305K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Alantos

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	1) rūmai MC292; 2) virtuvė MC26448; 3) svirno liekanos MC26449; 4) arklidė MC26450; 5) šiaurės kumetynas MC26451; 6) pietų kumetynas MC26452; 7) ledainė MC 26453; 8) rūkykla MC26454; 9) sandėlis MC26455; 10) kluonas MC26456; 11) tvarto liekanos MC26457; 12) tvoros fragmentai MC26458; 13) parkas MC 26459.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Naujasodis

	 6.
Savivaldybė
	Molėtų r.
	seniūnija
	Alantos

	 7.
Apskritis
	Utenos

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Virintos u. kairysis krantas

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	11.
Panaudojimas

	
	Daugiafunkcijinis, žiūrėti papildomus aprašus.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	V. – Alantos žemės ūkio mokyklos teritorija (administracinis pastatas, stadionas), š.v. – Alantos dvarvietė A, š., š.r. – Virintos u. slėnis; r. p. – ūkinė – gamybinė teritorija.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Terasinis Virintos upės paslėnis ir plynaukštė.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	15,62 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybą sudaro: užstatymas (12 dvaro laikotarpio statinių ir jų liekanų), parkas, vandens telkinių sistema.

Dvaro sodybos vystymosi raidai:

Ankstyvajam – XIX a. vid. laikotarpiui priskirtinas centrinės dvaro dalies suplanavimas, XIX a. II p.-XX a. – ūkinės dalies.

Pastatų architektūra:

Išskirtina – rūmai – istorizmo laikotarpio pastatas, su ryškiais neoromaninio stiliaus bruožais, taip pat

 romantizmo laikotarpio akmens mūro, lapidiniai pastatai: šiaurės, pietų kumetynai, sandėlis, kuriems būdinga liaudiškų ir stilistinių elementų jungtis. 

Rekonstruoti pastatai:

1986 – 1987 m. tvartas rekonstruotas į kino teatrą (teritorijos plane Nr.18).

Smulkiosios architektūros formos:

Prieš rūmus stovėjo skulptūros: moteris, vilkas ir liūtas (neišlikę).

Vandens telkiniai:

Natūralūs: Virintos u. š. dvaro sodybos teritorijos dalyje.

Dirbtiniai: 3 tarpusavyje susisiekiančių vandens tvenkinių sistema, suformuota užtvenkus upelį.

Takai, keliai:

Pagrindinių kelių tinklas išliko nepakitęs.Pagrindiniai keliai, privažiavimai ir takai asfaltuoti, šalutiniai – žvyruoti, gruntiniai.

Suplanavimo struktūra, kompozicija:

Planinė - mišri: centrinė dalis teritorinė, 1 ašies, r. dalis – laisva padrika.

Tūrinė - centrinė dalis teritorinė juostinė, r. dalis – teritorinė tolygi.

Erdvinė: daugiaerdvė su keliomis centrinėmis erdvėmis.

Ansamblio kompozicijoje dominuoja 1 centrinė kompozicinė ašis, apjungianti įvažiavimo alėją, kumetynus, vartus, parterį, rūmus, parko š. dalį į vieną urbanistinę visumą (tradicinė XIX a. I p.) ir jai buv. statmena r., apjungianti ūkinės dalies apstatymą (išlikęs fragmentiškai). Mišrios kompozicijos parkas su išvystyta vandens telkinių sistema gaubia centrinę sodybos dalį iš v. ir š. ir yra pajungtas bendrai ansamblio kompozicijai.

Virintos u. slėnyje viena šalia kitos įsikūrusios senoji Astikų giminės Alantos dvarvietė,  ir į pr. nuo jos XIX a. susiformavusi naujoji Pomerneckių Alantos dvaro sodyba atspindi ilgaamžę Alantos dvaro evoliucijos istoriją, formuodami  išskirtine kultūrine verte pasižyminčių kultūros vertybių kompleksą Rytų Aukštaitijoje.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	Į šv. nuo sodybos teritorijos – Alantos dvarvietė A.

	 8.
Aplinką darko

	
	Tarybiniais metais dvaro sodybos teritorijoje pastatyta: centrinėje sodybos dalyje pastatas, teritorijos plane pažymėtas Nr. 14, sodyba p.v. teritorijos kampe (plane – namas Nr. 20 ir tvartas Nr. 19), ūkinėje dalyje – šiltnamiai(Nr.15), garažas (Nr. 16), mokymo bazė (Nr. 17), tvartas rekonstruotas į kino teatrą (Nr. 18).


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX – XX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Alanta žinoma nuo XIII a. Centras – Alantos dvaras, apie kurį formavosi aplinkiniai kaimai ir miestelis. XIV a. Vytautas Didysis Alantą atidavė savo broliui Žygimantui Kęstutaičiui. 1436 m. Žygimantas dvarą padovanojo didikui Kristinui Astikui, Kernavės bajorui, Užpalių vietininkui, nuo 1419 m. – Vilniaus Kaštelionui. Kristinas Astikas Alantos dvaro žemes užrašė savo žmonai Onai. Valdant Astikams buvo pastatyti dvaro rūmai Virintos upės vingyje. Kristino Astiko proanūkis, maršalkos Jurgio Astiko jauniausias sūnus Grigalijus buvo apkaltintas tėvynės išdavimu ir 1580 m. buvo nužudytas. Steponas Batoras 1581 m. Alantos dvarą atidavė vengrų kariuomenės Lietuvoje vadui Gabrieliui Bekešui. Ona Astikaitė – Songuškienė dalį dvaro atgavo. Iš Bekešo ir Sanguškienės seniūniją 1598 m. nupirko didikas Kristupas Radvila. Radvilai dvarą valdė nuo 1598 iki 1828 m. 1828 m. Alantą nupirko didikų Pacų atžala kunigaikštis Tadeušas Pac-Pomerneckis (1763 – 1849). Pomerneckiams priklausė ir gretimi Girsteitiškio, Vastupų, Kameniškio, Ivanpolio palivarkai. Tadeušas mirė bevaikis. Buvo pasiėmęs auginti pusbrolio sūnų Aleksandrą (1806 – 1881), kuris nieko negailėjo naujų dvaro rūmų statybai. Pastatus rentė iš akmens ir mūro (išstovėjo 150 m.). Pasakojama, kad rūmų kolonoms marmurą pirkęs net Suomijoje ir iš Klaipėdos į Alantą gabenęs net jaučiais. Dvarininkai taip spaudę žmones, kad šie 1858 m. surašė skundą vyskupui Valančiui, prašydami pagalbos. Senieji dvaro rūmai stovėję už dabartinių Naujasodžio agrofirmos naujųjų rūmų. Juos nugriovė, pastačius naujuosius. Prasidėjus I pasauliniam karui Pomerneckis išvyko į užsienį, o po karo negrįžo. Lietuvos vyriausybė dvarą išparceliavo, o jo centrą nupirko Balys Sližys iš Klabinių kaimo.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.3

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos architektūros istorija, III t., 2000 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), (22.4 (architektūrinė, urbanistinė, kraštovaizdinė vertė). 

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė, tūrinė struktūros, kelių, takų tinklas, žiūrėti papildomus pastatų, parko aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 12 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 292
Kultūros vertybės kodas:

G305K1
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Centrinėje sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuoti į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Švietimo ir mokslo ministerija.

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Alantos žemės ūkio mokykla.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	37,10 x 9,38 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, plytų mūro. Cokolis – granito plokščių.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras, p. fasadas ir bokštas –tinkuoti.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – mūrinė, skliautinė, tinkuota, I ir II a. – medinė, sijinė, tinkuota.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sudėtinis:- 1a. – keturšlaitis, rizalito – dvišlaitis, medinis, gegninės konstrukcijos, dengtas nerūdijančio plieno skarda. Stogo medinė konstrukcija jungta sukirtimo būdu ir tvirtinta mediniais kaiščiais.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 a. su 2 a. rizalitais pastato centre, užsibaigiančiais trikampiais frontonais. Prie pastato v. fasado šliejasi aštuonkampis bokštelis – belvederis, buvęs keturių aukštų su apžvalgos aikštele (žiūr. ikonografinę medžiagą Nr.1), likęs dviejų aukštų.  Po visu pastatu yra rūsys.

Vidaus suplanavimas mišrus: š. pastato dalyje dominuoja anfiladinis, v. pastato dalyje koridorinis, o r. – koncentruotas centrinis suplanavimas (žiūr. aukštų planus).  Žinoma, kad rūmuose buvo japoniškasis kambarys, kur stovėjo japono skulptūra ir buvo įrengtas židinys, raudonasis kambarys arba salonas, išmuštas raudonu kašmyru, valgomasis kambarys buvo papuoštas dekoratyvinėmis lėkštėmis (žiūr. ikonografinę medžiagą Nr. 2).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai tūriniai centriniai. Simetrinėje p. ir š. fasadų kompozicijoje dominuoja 2 a. rizalitai. P. fasade prie rizalito prišlietas 4 kolonų remiamas plokščiu stogu prieangis, virš kurio įrengtas balkonas, š. fasade – tik balkonas. V. fasado centrą akcentuoja dviejų tarpsnių  aštuonkampis bokštelis, r. fasado  – keturių suporintų kolonų prieangis, remiantis dvišlaitį stogelį. 

Dekoratyviniai – konstruktyviniai  elementai:

Fasadus puošia neoromaninių arkučių juostos. Jos pabrėžia tarpaukštines padalas, frontono šlaitus ir derėjo su trimis “flankuojančiais” centrinio rizalito bokšteliais (neišlikę, žiūrėti ikonografinę medžiagą) bei angliškos gotikos inspiruotais kaminais (neišlikę). Fasadų plokštumas skaido mentės, langų pusapskritiminiai apvadai, langų nišos. Pastatui dekoratyvumo suteikia fasadų spalvinis sprendimas:

polichromiškai išskirti (rausva spalva) langų apvadai, piliastrai, karnizai, arkučių juostos pilkšvame fasadų plokštumų fone. 

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras: praėjimo anga apiforminta kaip archivoltas. Buv. svetainėje išlikusi 1 balta glazūruotų koklių krosnis, autentiškos pagr. įėjimo durys, laiptai vestibiulyje (keisti tik turėklai). Dalyje patalpų yra išlikę kelių traukų karnizai.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	n
	Istorizmo laikotarpis, vyrauja neoromaninės formos.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rūmai. Sovietmečiu butai, vėliau – priklausė Alantos žemės ūkio mokyklai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX  a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1968 m. buvo keista stogo danga, 1988 m. atlikti vidaus remonto darbai. 1977 – 1978 m. įvestas centrinis šildymas. Sovietmečiu nugriauti frontonų bokšteliai, kaminų “viršūnėlės”, pastato suplanavimas pritaikytas administracinėms patalpoms. 2000 –2001 m. – stogo remonto, fasadų restauravimo darbai. Stogo tyrimų metu buvo nustatyta, kad bendra laikančių medžio konstrukcijų būklė yra patenkinama. Remonto metu pažeistos vietos protezuotos ir kai kurios pažeistos puvinio konstrukcijos pakeistos. Stogo dangos būklė buvo nepatenkinama, todėl keista.

Parengti projektai:

1. E. Kazlauskaitė. Fasadų spalvinis sprendimas. Polichrominių tyrimų išvados, 2000.

2. G. Šernius. Alantos žemės ūkio mokyklos dvaro pastato stogo avarinio stovio likvidavimas. Dalis: tyrimai ir apmatavimai. Vilnius 1999.

3. K. Statkun. Alantos žemės ūkio mokyklos dvaro pastato stogo avarinio stovio likvidavimas. Techninės specifikacijos ir sąnaudų žiniaraštis. 1999.

4. K. Statkun. Alantos žemės ūkio mokyklos dvaro pastato stogo avarinio stovio likvidavimas.Techninis projektas.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Lietuvos architektūros istorija, III tomas. “Savastis” Vilnius 2000.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: konstrukcijos (pamatai, vidaus ir išorės sienos, perdangos, stogo konstrukcija), tūris, suplanavimas, fasadų kompozicija, išorės dekoras ir vidaus dekoro, įrangos fragmentai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26448
Kultūros vertybės kodas:

G305K2
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Virtuvė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Parko 
	namo Nr.
	6
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į r. nuo rūmų, pagr. fasadu orientuota į š.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Stasė Miškinienė, Valė Ilčiukienė 

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	8,7 m x 14,5 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, skelto akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio pastatas su prieangiu š. fasade. Vidaus suplanavimas : pastato centre koridorius, iš kurio patenkama į 2 identiško suplanavimo butus v. ir r. pastato dalyse, susidedančiuose iš 2 kambarių ir virtuvės.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis, š. fasadas – tūrinis centrinis su portiku - prieangiu (dvišlaitį stogelį laiko 2 plytų mūro stulpai). Kiti fasadai plokštuminiai centriniai, skaidomi stačiakampių langų ir durų angų.

Dekoro elementai:

Mentės pastato kampuose, sandrikai virš langų, langų apvadai. Iš galu, bei įstrižai mūrytų plytų suformuotas karnizas vainikuoja pastato sienas, frontonus.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis “plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Virtuvė.

	 2.
Autorius (-iai)

	       Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	P. fasade užmūryti dveji langai, įrengti iškirtus angas mūre.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Neatlikti.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Pastatas apžiūrėtas vietoje, inventorizacinė medžiaga.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdanga, stogo konstrukcija), tūris, suplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data 
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26449
Kultūros vertybės kodas:

G305K3
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Svirno liekanos

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į r. nuo vartų stulpų su tvoros fragmentais, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Alantos žemės ūkio mokykla.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	9,38 x 37,10 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų rentinys, tinkuota ant balanų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Avarinė po 2001 05 11 gaisro.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė, sijinė. Po gaisro likę tik sijos, kurios dalyje patalpų įvirtę.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Avarinė po 2001 05 11 gaisro.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Avarinė po 2001 05 11 gaisro.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, šoninio tipo, 1 a. pastatas. Buv. suplanavimas narvelinis, 4 patalpų. Įėjimai p. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai. Š. ir r. fasadai be angų, v. – plokštuminis centrinis, p. – plokštuminis tolygus, ritmiškai skaidomas 4 durų angų, kurių tarpuose įrengta po stačiakampį langelį.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas degė 2001 05 11. 2001 06 08 Kultūros vertybių apsaugos departamento sudaryta 

komisija konstatavo:

1) sudegė didžioji stogo, dengto šiferiu, dalis;

2) apdegė išorės ir vidaus rąstų sienos, langai, durys, grindys. Lauko sienų tinkas išliko patenkinamos būklės;

3) dar galima konservuoti v. pastato dalies išorės sienas, grindis, dalį medinių konstrukcijų.

Pasiūlyta:

1) atlikti pastato apmatavimus;

2) v. pastato dalį (pusę pastato) palikti restauravimui. Kitą pusę išardyti, išvežti nuodėgulius;

3) likusias pastato sienas uždengti laikinais stogeliais;

4) restauruoti v. pastato dalį, naudojant senąją medieną ir analogiškas medžiagas. Stogą dengti lentučių danga;

5) visą pamato perimetrą palikti, užkonservuoti;

6) pilno tūrio atstatymą spręsti ateityje.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Pastatas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė 
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas), 27.9 (sudėtinė komplekso dalis).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: konstrukcijos (pamatai, sienos), tūris (būtina atstatyti),, suplanavimas,fasadų kompozicija, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26450
Kultūros vertybės kodas:

G305K4
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Arklidė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į š.r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Alantos žemės ūkio mokykla.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	9,80 x 44,60 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, skydai – karkasiniai, vert. lentų, konstruktyviniai – dekoratyviniai elementai – plytų mūras, tinkuota.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Virš arklidės – neišlikusi, tik medinės sijos, virš namo – medinė, sijinė, tinkuota.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Ištęsto stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, 1 a.  pastatas su mansarda virš gyv. dalies. Susideda iš 2 dalių. P. – mažesnės, kurioje buv. įrengtos gyv. patalpos ir š. – arklidės. Arklidės suplanavimas pakitęs, išlikusi viena kapitalinė skersinė akmens mūro siena, skaidanti patalpą į 2 dalis. Patenkama per dvi dvivėres duris š.r.fasade. P., gyv. dalyje suplanavimas bekoridorinis, jungtinis, susidedantis iš 2 kambarių ir virtuvės. Kapitalinės sienos išlikusios autentiškos.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai,tolygūs, skaidomi stačiakampių durų ir langų angų. Šr. fasade 2 vartų sąramos pusapskritiminės (autentiškos).

Dekoratyviniai- konstruktyviniai elementai:

Raudonų plytų mūro, tinkuoti: karnizas, rustai pastato kampuose, dvivėrių vartų angos.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Utilitarus. Grindys lentų, sienos, lubos – tinkuotos.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškasis klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	

	
	Š.r. fasade išlikusi pastato statybos data, iškalta akmenyje: 1840.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Sovietmečiu – veterinarinė klinika. Vilnų karšykla.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	1840 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Angos (išskyrus vartų š.r. fasade) keistos. Pastatas degė 1993 m. Po gaisro (v. pastato dalyje buvo likę tik akmens mūro sienos) uždengtas naujas stogas.

P.v. pastato sieną remia 3 akmens mūro kontraforsai. Prie p.v. pastato fasado pristatytas medinis prieangis, įrengti 2 stoglangiai (š.r. ir p.v. fasaduose), r. pastato dalis pritaikyta gyv. patalpoms.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Pastatas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, vidaus ir išorės sienos, perdanga (gyv. dalyje), fasadų dekoro elementai, medžiagos.


	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26451
Kultūros vertybės kodas:

G305K5
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 *kumetynas

	 2.
Vardas
	 Šiaurės

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	5.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Parko
	namo Nr.
	3
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Ties įvažiavimu į dvaro sodybą, pagrindiniu fasadu orientuotas į r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Filomena Zavadskaitė, Nadežda Akimova

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Plotis – 8,69 m, ilgis – 14,4 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras. Skydai – karkasinės konstrukcijos, vertikalių lentų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės, tinkuotos.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, medinis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas  su dvišlaičiu prieangiu r. fasade. Po v. pastato dalimi yra rūsys.

Vidaus suplanavimas tradicinis kumetynams, išlikęs nepakitęs: kapitalinė išilginė siena dalija pastatą į dvi identiškas dalis, abipus kurios įrengti 4 butai, į kuriuos patenkama per priemenes, esančias pastato centre (įėjimai v. ir r. fasaduose). Š. pastato gale 2 butai susideda iš virtuvės ir 2 kambarių – suplanavimas anfiladinis, p. pastato gale 2 butus sudaro virtuvė ir kambarys.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis r. fasadas tūrinis centrinis su prieangiu – portiku fasado centre: 2 grubokų formų mūrinės kolonos laiko dvišlaitį stogelį. Kiti fasadai – plokštuminiai centriniai. 

Dekoro elementai:

Prie akmens mūro derintas nekanonizuotas, grubių formų orderis – prieangis.

Raudonų plytų langų apvadai, iš jų suformuoti ir trikampiai sandrikai virš langų. Kelių eilių raudonų plytų karnizas. Frontonų apkalimas puoštas “trikampio” ornamentu.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Išlikęs mažai pakitęs: grindys lentų, sienos, lubos – tinkuotos.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	

	
	Liaudiškasis klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Ties durimis r. fasade ant akmens iškalta:”Ro 1853”., virš jos  inicialai “WP” su karūnos ženklu.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	“WP” inicialai.

	 5.
Pastatymo data
	1853 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Remontuojant pastatą, išdidintos langų angos, stogo danga. Prie v. fasado durų sovietmečiu pristatyti betoniniai laiptai. P. pastato dalyje išgriautos senosios krosnys.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Neatlikti.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. V. Levandauskas. “Klasicizmo ir romantizmo sąveika Lietuvos architektūroje”. Kultūros paminklai Nr. 3. Vilnius.“SAVASTIS”. 1996.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški:konstrukcijos (pamatai, vidaus ir išorės sienos, perdangos, stogo konstrukcija), tūris, vidaus suplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 11 25
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image7.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26452
Kultūros vertybės kodas:

G305K6
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	*kumetynas

	 2.
Vardas
	Pietų

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)                                           

	
	6.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Parko
	namo Nr.
	1
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	 
	P. sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	A.Žygelytė, A.Uščiauskienė, D.Jurkevičienė, E.Zaleskienė, J. Bučinskienė

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Įrengti gyventojų butai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	10,4 m x 21 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras su smulkiu tamsios skaldos užpildu. Plytų mūras - pastato kampuose.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, 1 a. su mezoninu bei 4 kolonų portiku r. fasade. Rūsys yra po š. pastato dalimi. Buv. tradicinis kumetynams suplanavimas: išilginė kapitalinė siena dalija pastatą į  2 identiškas dalis. Pastato centre – prieangiai, iš kurių patenkama į 4 identiškus butus. Rekonstrukcijos metu suplanavimas iš dalies pakitęs, įrengti butai pastogėje. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	V. ir r. fasadai tūriniai centriniai, š. ir p. – plokštuminiai centriniai. Pagrindinį r. fasadą akcentuoja 4 kolonų prieangis (pristatytas pastatą rekonstruojant).

Dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai:

Raudonų plytų mentės pastato kampuose, buv. smailiaarkių langų angų apvadai. Dekoratyvi skirtingų statybinių medžiagų: plytų ir akmens mūro jungtis.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas, sovietmečiu – dirbtuvės, butai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas rekonstruotas sovietmečiu: pakeistas pastato vidaus suplanavimas, tūris 1 a. ir pastogėje įrengus butus. Gyventojų teigimu tuo pat metu buvo pakeista ir perdanga. Pakeisti pastato langai, išdidinant autentiškas angas, pristatytas 4 kolonų betoninis prieangis – portikas (koks buvo autentiškas nežinoma).

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Pastatas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški (pamatai, vidaus ir išorės sienos), tūris (be mezonino), fasadų kompozicija ir dekoras (raudonų plytų mūro), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26453
Kultūros vertybės kodas:

G305K7
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ledainė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	7.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos p. dalyje, į r. nuo centrinio įvažiavimo, pagrindiniu fasadu orientuota į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Alantos žemės ūkio mokykla.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pastatas naudojamas kaip tvartas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	9,02 m x 21,34 m x 5,72 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, skelto akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras. Š. siena tinkuota.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Laikinos (medinės kartelės, ant kurių kraunamas šienas).

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas. Suplanavimas narvelinis, 4 patalpų. Išlikę 3 skersinės mūro pertvaros žemutinėje patalpų dalyje (virš jų – laikinos pertvaros). Patalpos įgilintos apie 1 m. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai. V., p. ir r. fasadų plokštumas skaido stačiakampės langų ir durų angos. V. ir r. fasadų frontonuose įrengta po trikampį langelį.

Dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai:

Fasadų plokštumos, pastato p.v. ir p.r. kampai išryškinti mentėmis.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ledainė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.- XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Archit. J. Velička. Projektiniai pasiūlymai plaukymo baseinui įrengti. 1991 (neįgyvendinta).

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	J. Velička. 1991 m.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.3 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, sienos, tūris, fasadų kompozicija, dekoro elementai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26454
Kultūros vertybės kodas:

G305K8
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūkykla

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	8.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	R. sodybos dalis.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Alantos žemės ūkio mokykla.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	5,8 m x 5,8 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, su smulkiu skaldos užpildu, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, viršutinis vainikas – rąstų rentinys.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė, sijinė, pakalta kartonu.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis, medinis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kvadrato formos plane, kompaktinio tūrio, 1 aukšto, 1 patalpos pastatas. Įėjimas v. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Autentiški fasadai plokštuminiai, be angų (langai įrengti vėliau, sovietmečiu). V. fasadas plokštuminis centrinis su durimis fasado centre.

Dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai:

Mentės pastato kampuose ir fasadų centre, sienų viršutinėje dalyje – smulkios stačiakampės angelės, išdėstytos šachmatų tvarka. Įėjimas išryškintas segmentinės arkos formos sąrama.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rūkykla.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu: p. ir r. fasaduose iškirstos angos langams, pakeista stogo danga.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Statinys apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, išorės sienos, perdanga, stogo konstrukcija, fasadų kompozicija ir dekoras, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image10.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26455
Kultūros vertybės kodas:

G305K9
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Sandėlis

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	9.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos p. dalyje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Alantos žemės ūkio mokykla.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	9,8 m x 15,50 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės. Lubos apkaltos presuoto kartono plokštėmis.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis,medinis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas. Suplanavimas: centrinėje pastato dalyje yra 2 atskiri prieškambariai (įėjimai p. ir š. fasaduose), iš kurių patenkama į šoninėse pastato dalyse įrengtas patalpas, atskirtas išilginėmis sienomis.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai centriniai. R. ir v. fasadų centruose dėstyta po 1 langą. Š. fasado centre įrengtas įėjimas (autentiška durų anga nėra išlikusi), o abipus jo – buv. 2 identiški, aukšti, smailiaarkiai langai, kurių vietą žymi senųjų angų raudonų plytų mūras (langai keisti, dalis langų angų užmūryta). P. fasado raudonų plytų mūro sąramos žymi 3 plačias pusapskritiminėmis sąramomis angų vietas (angos naujos).

Dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai:

Itin dekoratyvi skirtingų statybinių medžiagų: akmenų mūro, kurio siūlės užpildytos tamsių akmenukų skalda, ir raudonų plytų mūro dekoratyvinių – konstruktyvinių elementų (angų apvadų, menčių, karnizo) jungtis. Skydų vertikalių lentų galai užbaigti trikampiu ornamentu.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Romantizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Pirminė pastato paskirtis, sprendžiant pagal pastato autentiškų angų išdėstymą, galėjo būti gamybinė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu pastato fasaduose įrengti nauji langai ir durys senųjų angų vietoje, jas išdidinant (v., p. fasadai), taip pat įrengtos naujos (š., r. –fasadai) angos, iš dalies keistas pastato suplanavimas.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Pastatas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas), 22.4 (architektūrinė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdanga, stogo konstrukcija), fasadų kompozicija ir dekoras, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image11.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26456
Kultūros vertybės kodas:

G305K10
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Kluonas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	10.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos r. dalyje, korpusu orientuotas r. – v. kryptimi.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Alantos žemės ūkio mokykla.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	14,10 x 57,00 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Skeltas akmenų mūras, užpildytas skaldytų akmenukų užpildu. Skydai – vertikalių lentų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, dengtas šiferiu. Ant gelžbetoninių santvarų, su lentų paklotu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 patalpos pastatas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	V. fasadas plokštuminis tolygus (be angų). Š., p., r. – plokštuminiai centriniai: fasadų centre įrengti dvivėriai vartai.

Dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai:

Šoniniuose fasaduose išlikę po 2 apskritos angos, aprėmintos raudonų plytų apvadais, buv. tinkuotos.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kluonas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas degė 1999m. Po gaisro išliko akmenų mūro sienos.

Trys įvažiavimo angos suformuotos naujai arba padidintos buvusiųjų vietoje, su angokraščiais išmūrytais iš skylėtų plytų arba apibetonuotais. Sąramų vietoje panaudotos metalo sijos. Virš autentiškų akmens mūro sienų išmūrytas naujas 5 plytų eilių mūras, panaudojant keramikines ir silikatines plytas. Išorinėse sienose silikatinių plytų mūru užtaisytos akmens plytų mūre iškirstos angos.

Vietoje buv. stulpinės – pėdinės konstrukcijos ant betoninių pamatų pastatytos  gelžbetoninės santvaros, ant kurių uždėtas ir stogas.

Specialios sąlygos projektavimui. Abiejų klojimų gaisro padarinių likvidavimo darbai. Parengė A. Meškauskienė. 

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Pastatas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: konstrukcijos (pamatai, sienos), fasadų kompozicija, dekoro elementai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image12.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26457
Kultūros vertybės kodas:

G305K11
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvarto liekanos

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	11.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	1451

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos r. dalyje, buv. ūkiniame kieme, korpusu orientuotas š.-p. kryptimi.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Alantos žemės ūkio mokykla.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pastatas atstatomas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	18,20 x 63,40 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stulpai – plytų ir akmens mūro, užpildas – plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Š. pastato dalyje – gelžbetoninė, surenkama, p. – medinės santvaros.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Pastatas atstatomas.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas. Autentiškas vidaus suplanavimas neišlikęs.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P., v. ir š. fasadai plokštuminiai, r. – tūrinis centrinis (silikatinių plytų mūro priestatas centrinėje pastato dalyje). Fasadus ritmiškai skaido plytų ir akmens mūro stulpai, užpildas tarp kurių – keramikinių plytų mūras. Angos tarp mūro stulpų stačiakampės, suformuotos sovietmečiu.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tvartas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu pastatas rekonstruotas: pakeistos pastato angos (išdidintos, išmūrytos gelžbetoninės sąramos) dalis plytų mūro sienų, p. fasado frontonas. Prie r. fasado pristatytas silikatinių plytų mūro priestatas.

Pastatas degė 1999 m. Po gaisro liko tik mūro sienos: stulpai – akmenų ir plytų mūro, užpildas – plytų mūras.

Parengtos sąlygos ir projektai:

1. A. Meškausienė. Specialios sąlygos projektavimui. Abiejų klojimų gaisro padarinių likvidavimo darbai.
2. J. Kaupas. Alantos buvusio dvaro klojimo (fermos) gaisro padalinių likvidavimas. I etapas, 2000.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Žiūrėti III.8, objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Užstatymo struktūros formantas

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:16.4 (autentiškumas), 27.9 (sudėtinė komplekso dalis).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: plano forma, konstrukcijos (pamatai, sienos), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2000 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26458
Kultūros vertybės kodas:

G305K12
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvoros fragmentai 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	12.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Naujasodžio

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Alantos

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, tarp G305K3 svirno liekanų ir arklidės G305K4.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Alantos žemės ūkio mokykla.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 22,85 m. Atstumas tarp vartų stulpų – 3,85 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	4 tvoros akmens mūro ir plytų mūro stulpai, 2 vartų stulpai. Užpildas tarp tvoros stulpų – silikatinių plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Vartų stulpai uždengti keturšlaičiais skardos stogeliais.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Sudaro: 2 stačiakampio formos plane 1,0 x 1,4 m vartų stulpai (varčios neišlikę) bei prie jų iš v. ir r. pusės besitęsiantys tvoros fragmentai: 4 kvadrato formos 0,85 x 0,85 stulpai, tarp kurių – mūro užpildas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	

	
	Akmenų mūro vartų stulpų viršuje raudonų plytų mūro dekoratyvinės viršūnės: antablemento imitacija, susidedanti iš apatinės plačiausios dalies su įgilintomis nišomis, viduriniosios – plytos mūrytos kampu ir viršutinės – kelių juostų plytų karnizo. Tvoros stulpų kompozicija paprastesnė: viršutinės stulpų dalys mažiau detalizuotos.
Dekoratyvi skirtingų statybinių medžiagų: skelto akmens su smulkiu skaldos užpildu  ir plytų mūro jungtis.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tvora su vartais.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. - XX a.pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tarpai tarp vartų stulpų išmūryti iš silikatinių plytų.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, stulpai, kompozicija, dekoro elementai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė.

	 6.
Užpildymo data
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2
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         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26459
Kultūros vertybės kodas:

G305K13
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 16034


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parkas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Alantos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	13.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Naujasodžio

	 6.
Savivaldybė
	Molėtų r.
	seniūnija
	Alantos

	 7.
Apskritis
	Utenos

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Dvaro sodybos v, š. ir centrinė dalys.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Alantos žemės ūkio mokykla.

	11.
Panaudojimas

	
	Rekreacijai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	Aprašymas

	
	KOMPOZICIJA:

Alantos dvaro sodybos parkas savo kompozicinėmis priemonėmis ir savybėmis priskiriamas mišrių parkų grupei su dominuojančiais reguliaraus planavimo bruožais centrinėje ir š. parko  dalyse ir laisvo planavimo - vakarinėje. 

Reguliaraus planavimo bruožai:

1) taisyklingų formų parteris priešais rūmus (žiūr. ikonografinę medžiagą Nr. 3).

2) dirbtinis reljefo formavimas – 2 terasos į š. nuo rūmų, besileidžiančios link Virvytės u.

3) lygiagrečios alėjos, viršutinėje terasoje už rūmų, užsibaigiančios žaliosiomis pavėsinėmis (medžiais susodintais ratu).

Peizažiniam parkui būdingi planavimo bruožai:

Plastiškų formų želdynų tūriniai elementai, vaizdingu siluetu atsiveriantys į tvenkinių formuojamas erdves, plastiškas takų tinklas, vandens telkinių formos. 

ALĖJOS:

Dvi mažalapių liepų alėjos į š. už rūmų, kurių plotis 3 m. Atstumas tarp medžių - 2 m.

RATAI:

2 ratai mažalapių alėjų galuose po 15 medžių rate.

Dendrologinė sudėtis, pateikta 1982 m. parko pase:

Vietiniai medžiai ir krūmai:

Eglė paprastoji, pušis paprastoji, eglė paprastoji, ąžuolas paprastasis, baltalksnis, beržas karpotasis, beržas plaukuotasis, gluosnis pilkasis, ieva  paprastoji, drebulė, klevas paprastasis, lazdynas paprastasis, liepa mažalapė, šunobelė, ožekšnis europinis, tuopa baltoji, uosis paprastasis, žilvitis.

Introdukuoti medžiai ir krūmai:

Maumedis sibirinis, tuja didžioji, alyva paprastoji, erškėtis raukšlėtasis, gluosnis baltasis f. svyruoklinė, gudobelė plikašakė, kaštanas paprastasis, klevas ginalinis, klevas totorinis, lanksvūnė šermūkšnialapė, meškytė baltauogė, sedula palaipinė, slyva skėstašakė, serbentas auksuotasis, uosis pensilvaninis, žirnmedis geltonasis.

GĖLYNAI:

P. parterio autentiškas supanavimas neišlikęs (1912 m. vaizdą žiūr. ikonografinėje nuotraukoje Nr. 1). Šiuo metu  išilgai jo, link rūmų,  pravestas tiesus (betono plytelių) takas, apsodintas daugiametėmis gėlėmis. Š. parteris neišlikęs (žiūr. ikonografinę nuotrauką Nr. 3).

VANDENS TELKINIAI:

Natūralūs: Virintos u. š. parko dalyje.

Dirbtiniai: 3 tarpusavyje susisiekiančių vandens tvenkinių sistema, suformuota užtvenkus upelį.

SMULKIŲJŲ FORMŲ APCHITEKTŪRA:

Neišlikusi, išskyrus tvoros fragmentus su vartų stulpais G305K12. Tvarkant parką, įrengti tilteliai per tvenkinius, pastatyti suoleliai.



	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	Alantos dvarvietė A     į š.v. nuo dvaro sodybos.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Žiūrėti pagrindinio aprašo III.3 punktą.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti pagrindinio aprašo III.3 punktą.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti pagrindinio aprašo III.3 punktą.

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Apie 1969-1973 m. parengtas ir įgyvendintas parko tvarkymo projektas (informaciją suteikė ž.ū. mokyklos direktorius V. Pusvaškis).

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1982 m. Alantos parko pasas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą kultūrinių vietovių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 12.2 (autentiškumas), 18.1 (savitumas).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė, tūrinė struktūros, apibūdinamos kaip kompozicija, vandens telkinių sistema, takų tinklas, želdyno dendrologinė sudėtis.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

