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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 299
Kultūros vertybės kodas:

G306K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 299


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	     *dvaro sodyba 

	 2.
Vardas
	       Čiulų

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	1) ponų namas MC26460; 2) svirnas MC26461; 3) kluonas MC26462; 4) malūnininko namas MC26463.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Čiulų

	 6.
Savivaldybė
	Molėtų r.
	seniūnija
	Mindūnų

	 7.
Apskritis
	Utenos

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Kelio Molėtai–Ignalina p. pusė, prie Tramio I ež.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Henrika Janiūnienė, Petras Ivoškis.

	11.
Panaudojimas

	
	Daugiafunkcijinis. Žiūrėti papildomus aprašus.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	P. – Tramio I ež., r. ir š.r. – Čiulų gyvenvietės sodybinis apstatymas, š. – dirbami laukai.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Lėkštasienė Tramio I ež. terasa.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	13,2 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybą formuojantys elementai: 4 dvaro laikotarpio pastatai, istorinio želdyno, vandens telkinių sistemos, buv. kelių tinklo liekanos.

Dvaro sodybos vystymosi raida:

Susikūrė XIX a. II p. Sudarė gerasis kiemas: ponų namas, svirnas, arklidė bei ūkinis kiemas: raguočių tvartai - abarės ir daržinės. Netoli jo buvo kluonas. Visi šie pastatai stovėjo ant aukštumos, kompaktiškai. Aukštumos papėdėje į p. nuo svirno buvo kiaulidės ir paukštidės, o už 200 m. į pr. – palivarkas, kur viename pastate gyveno šeimyna, jame buvo ir kepykla bei skalbykla. Į v. nuo centrinės sodybos dalies buvo pastatytas vėjo malūnas, malūnininko namas. Išliko 4 dvaro laikotarpio pastatai: centrinėje dalyje – ponų namas, svirnas, kluonas, bei buv. dvaro sodybos gamybinėje dalyje – malūnininko namas bei vėjo malūno pamatų liekanos.

Pastatų  architektūra:

Ponų namas, kluonas – tradicinės (liaudiškosios) architektūros. Kiti pastatai – istorizmo laikotarpio: svirnas - akmens bei plytų mūro originalios jungties, malūnininko namas – istorizmo laikotarpio “plytų stiliaus” pavyzdžiai.

Vandens telkiniai:

Natūralūs: Tramio I ež. ties p. sodybos riba.

Dirbtiniai: Buv. tvenkinių sistemos liekanos į v. nuo reprezentacinio kiemo (išlikęs 1 tvenkinys bei su juo besijungusio tvenkinio žymės) bei į  p. nuo ponų namo link Tramio I ežero.

Želdynai:

Išlikę medžių grupės (klevai, beržai, liepos, tuopos) centrinėje sodybos dalyje, gaubia pagrindinį kiemą. Š. ir r. sodybos ribą žymi išlikusio perimetrinio apsodinimo fragmentai (liepos, lazdynai). Teritorijoje gausu pavienių medžių ir jų grupių (išskirtina paprastųjų ąžuolų  sankaupa š.r. sodybos dalyje). 

Keliai, takai:

Buvusi kelių ir takų struktūra sunaikinta. Išlikęs gruntinis įvažiavimo kelias ir buvusio parterio žymės.

Suplanavimo struktūra, kompozicija:

Tradicinė smulkiai dvaro sodybai, geriausiai išlikusi centrinėje sodybos dalyje:

planinė, tūrinė - kompaktinė centrinė su erdviu centru. Erdvinė – su dominuojančia centrine erdve.

Buv. gamybinė dvaro dalis nutolusi nuo reprezentacinės dalies ir kompoziciniais ryšiais nėra susieta.

Čiulų dvaro sodyba – smulkaus, tradicinių archit. formų ir suplanavimo, gerai išlikusio dvarelio pavyzdys Aukštaitijoje.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Sovietmečiu buvo nugriauta dalis dvaro sodybos pastatų, teritorijoje pristatyta: ūkinis pastatas (teritorijos plane Nr. 6), lentpjūvė (teritorijos plane Nr. 7), vandens bokštas (Nr. 8), tvartas (Nr.9), grūdų sandėliai (Nr. 10, 13), garažas (Nr.11), veršidė (Nr. 12 – liekanos), 

	 8.
Aplinką darko

	
	Prie svirno pristatytas stambaus tūrio silikatinių plytų mūro grūdų sandėlis, r. sodybos dalyje – fermos.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Jonas Povstanskis dvarą nusipirko iš pono Jasinskio. Po jo mirties dvaras atiteko 4 – jam sūnui Liudomirui Povstanskiui, kuris agronomijos mokslus buvo baigęs Šveicarijoje. XIX a. pab. Povstanskiams priklausė 1000 ha žemės ir 700 ha miško. Sovietiniais metais dvaras buvo nacionalizuotas, o centriniame pastate įsikūrusi Mindūnų apylinkės taryba, gyveno žmonės. Atkūrus nepriklausomybę, buvo grąžinti Natalijai Povstanskytei, o 1995 m. jai mirus, atiteko seseriai Henrikai Janiūnienei.
	

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.3

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus statinių aprašus.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus statinių aprašus.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Architektės D. Puodžiukienės KPC pateikta medžiaga, objekte užfiksuoti duomenys.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 15.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 25.2 (istorinė vertė), 22.4 (kraštovaizdinė vertė).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinės, erdvinės, tūrinės struktūros fragmentai (centrinė sodybos dalis), reljefas, istorinio kelių tinklo, želdyno liekanos. Taip pat žiūrėti papildomus statinių aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 08 10
	Užpildžiusiojo parašas


· – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26460
Kultūros vertybės kodas:

G306K1
Objekto Nr. sankaupoje:

1
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 299


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	 1.
Pavadinimas
	Ponų namas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Čiulų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Čiulų

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Mindūnų

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į v.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Henrika Janiūnienė

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Plotis – 12,90 m, ilgis – 25,5 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų rentinys, vertikaliai apkaltas lentomis su lystvelėmis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – mūrinė skliautinė, I a. – medinė, sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, 1 a., kompaktinio tūrio pastatas su mezoninais r. ir v. fasadų centre. 1 patalpos rūsys yra po centrine pastato dalimi – patenkama iš koridoriaus. Suplanavimas išliko nepakitęs (vėlesnės pertvaros, suskaidžiusios keletą autentiškų erdvių, esminių pakitimų nepadarė). Patalpos išdėstytos dviem eilėmis aplink koridorių, kuriame yra laiptai į pastogę. Pastogėje ir mezoninuose įrengti 4 kambariai.

Buvusi patalpų funkcija:

Prie pagrindinio fasado: salonas, valgomasis, garderobas, prieškambaris ir kambarys. Kitoje eilėje, už salono:  mažasis salonas ir tėvelių kambarys. Už koridoriaus: kambarys, virtuvė, svečių miegamasis ir mergaičių kambarys.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	V. ir r. fasadai tūriniai centriniai su mezoninais fasadų centruose. V. fasado mezoninas su balkonėliu, kurį remia mediniai stulpai. Dešinėje fasado dalyje pastogė prailginta – susidaro dengta terasa, iš kurios patenkama į pastatą. Fasadų plokštumas skaido nesilaikant ritmo dėstyti stačiakampiai langai. Galiniuose, p. ir š. fasaduose frontonus nuo sienų skiria karnizo pločio stogeliai.

Fasadų dekoras:

Dekoratyvus fasadų apkalimas: viršuje lystvos remiasi į ažūrinę kiaurapjūviu ornamentu drožinėtą lentą. Puošniu kiaurapjūviu ornamentu drožinėtos langų viršutinės, o pagrindiniame fasade ir apatinės prikaltės. Gausiai pjaustytais ornamentais dekoruotas mezonino frontonas ir balkono tvorelė. V. fasade išlikusios filinginės langinės.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiško interjero fragmentai: grindys lentų, sienos tinkuotos, lubos tinkuotos ant balanų. Koridoriuje išlikę laiptai į pastogę. Krosnys sovietmečiu išgriautos.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ponų namas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nėra.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Jonas Povstanskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu stogas perdengtas šiferiu, nuimtos filinginės langinės, viduje pakeista apdaila ir įranga, pastato suplanavime atsirado naujų patalpų, lentų pertvarom suskaidžius senųjų patalpų erdvę. 1993 m. remontuotas stogas, veranda, perdanga.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	D. Puodžiukienės medžiaga, pateikta KPC.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.1 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, sienos, perdangos, stogo konstrukcija, tūris, suplanavimas, interjeras, fasadų kompozicija, fasadų dekoro elementai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 08 15
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26461
Kultūros vertybės kodas:

G306K2
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 299


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Svirnas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Čiulų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	2

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Čiulų

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	 Mindūnų

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Stovi sodybos reprezentaciniame kieme, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Suirus Mindūnų žemės ūkio bendrovei pastatas išdalintas už pajus.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 20 m; plotis – 11 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų ir plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinė sijinė. Remiasi į 2 plytų mūro stulpus (3 papildomi išmūryti sovietmečiu).

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, 2 a. pastatas. Viduje – viena patalpa.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis, š. fasadas plokštuminis, centrinis. Simetrijos ašį akcentuoja dvejos (I ir II a.) durys. Sienų plokštumą skaido ritmiškai išdėstytos 2 eilės pusapskričių langų bei vertikalūs akmens mūro intarpai. Kiti fasadai plokštuminiai tolygūs. Pusapskričių langų eilės ir akmens mūro intarpai pasikartoja vieningu ritmu.

Dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai:

Pastato pastogę juosia plytų karnizas. Itin dekoratyvi skirtingų statybinių medžiagų : plytų ir akmens mūro su smulkiais skaldos intarpais jungtis. Š. fasado dvivėrės durys apkaltos”eglute”.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Utilitarus. I a. plytų mūro stulpai skaido vientisą erdvę.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Buvęs maišų pakėlimo įrenginys neišlikęs.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	

	
	Data 


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nėra.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Jonas Povstanskis.

	 5.
Pastatymo data
	1881 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	Data iškalta akmenyje ant pastato š. sienos.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu prie svirno v. galo pristatytas silikatinių plytų mūro sandėlis, š. fasado plytų mūro sienoje išdaužytos angos ir įrengti džiovinimo įrenginiai, pakeista pastato stogo danga, I a. išmūryti papildomi 3 silikatinių plytų mūro stulpai, remiantys I a. perdangos sijas, pakeista perdanga.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	D. Puodžiukienės pateikta medžiaga KPC.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.2 (savitumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, išorės sienos, stogo konstrukcija,  tūris, suplanavimas, fasadų kompozicija, dekoro elementai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26462
Kultūros vertybės kodas:

G306K3
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 299


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Kluonas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Čiulų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Čiulų

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r.
	seniūnija
	Mindūnų 

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos š.v. dalyje, šalia Molėtų – Ignalinos kelio.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Suirus Mindūnų žemės ūkio bendrovei pastatas išsidalintas už pajus.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis apie 56 m; plotis – apie 21 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stulpinė konstrukcija. Stulpai: plytų, akmens mūras, užpildas – rąstų rentinys.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, dengtas šiferiu. Konstrukcija pėdinė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Stogo danga susidėvėjusi, joje susidarė skylės. Labiausiai nukentėjusi š. stogo pusė.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, vienos patalpos pastatas pravažiuojamas skersai (šoninėse sienose įrengta po 2 duris).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Šoniniai š. ir p. fasadai plokštuminiai tolygūs. Sienų plokštumas vienodu ritmu skaido stulpai, bei dvejos dvivėrės durys. Galiniai fasadai plokštuminiai centriniai.  Trapecinės formos frontonų centre įrengtos  stačiakampės angos. Sienų plokštumas nuo frontonų skiria stogeliai.

Skirtingų spalvų ir faktūrų statybinės medžiagos: akmuo, plytos, medis puikiai dera tarpusavyje, pagyvindamos didžiules, monotoniškas kluono fasadų plokštumas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Pastato viduje dominuoja stogą remianti konstrukcija: 9 poros pėdžių su skersijomis ir ilginiais.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kluonas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nėra.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Jonas Povstanskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu pakeistos visos dvivėrės durys, stogo danga.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nėra.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Architektės D. Puodžiukienės medžiaga, pateikta KPC.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais 16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, sienos, stogo konstrukcija, planas, tūris, fasadų kompozicija, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26463
Kultūros vertybės kodas:

G306K4
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 299


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Malūnininko namas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Čiulų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4151

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Čiulų

	 8.
Savivaldybė
	 Molėtų r. 
	seniūnija
	 Mindūnų

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Nutolęs nuo dvaro sodybos centrinės dalies     m. į v. 

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Petras Ivoškis

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Restauruojamas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Plotis – 8,3 m, ilgis – 15,54 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijos. Virš rūsio atstatyta plytų mūro skliautinė perdanga.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, dengtas lentelėmis.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Pastatas restauruojamas.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas. Išlikę 2 skersinės kapitalinės sienos, vidaus erdvę dalina į dalis: centrinę - priemenę ir 2 vienodo dydžio šonines patalpas. Po centrine pastato dalimi yra rūsys. Įėjimas į pastatą š. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai centriniai. Š. pagrindinio fasado centras akcentuotas įėjimu su mentėmis abipus angos, už jų fasado plokštumą skaido 2 poros stačiakampių langų. Analogiškos kompozicinės priemonės ir dekoro elementai naudoti ir kituose fasaduose.

Dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai:

Mentės, pusapskritiminiai sandrikai virš langų, 3 plytų eilių (apatinė “dantukai”) karnizas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, “plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Malūnininko namas. Sovietmečiu pastate buvo laikomos trąšos, įrengta pieninė. 1999 m. iš dvaro savininkės Henrikos Janiūnienės pastatą nusipirko Petras Ivoškis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Jonas Povstanskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas restauruojamas pagal 1999 m. architekto R. Valecko  parengtą projektą. Atstatyta išgriuvusi sienos dalis, pakeistos sijos, perdengtas stogas, naujai sumūrytas rūsio skliautas, įstatyti langai, durys.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	R. Valeckas. 1999 m.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Žiūrėti III.8.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, išorės ir vidaus sienos, stogo konstrukcija, tūris, fasadų kompozicija ir dekoras, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

