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         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 1650
Kultūros vertybės kodas:

G292K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1650


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Čiobiškio 

	 2.
Vardas
	dvaro sodyba

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC26244; 2) kumetynas MC26245; 3) arklidė MC26246; 4) ledainė MC26247.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Čiobiškio

	 6.
Savivaldybė
	Širvintų r.
	seniūnija
	Čiobiškio

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Prie Neries ir Musės santakos.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Čiobiškio specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai.

	11.
Panaudojimas

	
	Daugiafunkcijinis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Į š. nuo sodybos, aukštutinėje Neries terasoje – Čiobiškio sakralinių pastatų ansamblis, p. – Neries upė, p.r. – Neries ir Musės santaka, r. – kolektyviniai sodai , v. – Neries pakrantės želdynai.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Banguota slėniuota lyguma Neries slėnio šlaite.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	5,87 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybą sudaro: išlikę 4 dvaro laikotarpio pastatai (rūmai, kumetynas, arklidė, ledainė), želdyno liekanos.

Pastatų architektūra:

Ansamblis susiformavo XIX a. vid. – priskiriamas vėlyvojo klasicizmo periodui. Ansamblyje didžiausia architektūrine verte pasižymi rūmai – originalus ir retas rūmų su plokščiuoju portiku pavyzdys Lietuvos klasicizmo architektūroje. Klasicistiniai arklidė ir kumetynas patyrė žymias sovietmečio rekonstrukcijas, ledainė –tradicinės (liaudiškos) architektūros pavyzdys ansamblyje.Yra nuomonių, kad klasicistinis Čiobiškio sakralinių statinių ansamblis ir dvaro rūmai galėjo būti projektuoti architekto Lauryno Gucevičiaus.

Želdynai:

Parko prie rūmų nebūta. Abipus pagrindinės parterio ašies buvo išilgai užsodinta po vieną eilę diemedžio špalerų. Aplinkoje esantys gausūs miškai, pievos, vaizdingi Musės slėniai nereikalavo gamtos “pagražinimo”. Centrinėje sodybos dalyje esantys želdiniai, parterio gėlynas užsodinti dvaro sodyboje įsikūrus globos namams. 

Parteriai:

Parterio dalis, esanti prieš pat rūmus, buvo suplanuota tradiciškai: su apskrita gėlyno klomba bei apvažiavimu apie ją. Šiuo metu parterio gėlynų kompozicija pakeista. Į r. nuo rūmų buvo dar vienas centriškos kompozicijos parteris (žiūrėti 1957 m. planą) – neišlikęs.

Vandens telkiniai:

Natūralūs: Neries, Musės upės.

Dirbtiniai: vandens tvenkinių sistemos liekanos buv. š. sodybos dalyje (sovietmetyje teritorija užstatyta daugiabučiais namais.

Kelių, takų struktūra:

Dvaro sodybos teritorijoje įrengti nauji keliai ir takai (danga – asfaltas, betono plytelės, žvyro).

Mažosios architektūros formos:

Priešais rūmus esantis parteris nuo likusios sodybos dalies buvo atskirtas tvora, kurią sudarė tinkuoti akmens mūro stulpai (neišlikusi, žiūrėti archyvinę nuotrauką).

Suplanavimo struktūra, kompozicija:

Planinė struktūra – kompaktiška centrinė su erdviu centru, tūrinė – kompaktinė, erdvinė – daugiaerdvė su viena centrine erdve: apie stačiakampį kiemą išdėstyti dvaro sodybos elementai, kur dominuoja stačiakampio kiemo centrinė erdvė.

Kompozicija būdinga klasicizmui, paremta 1 kompozicinės (v. – r. ašies) principu, kuri yra statmena ansamblio kompoziciniam centrui – rūmams, o kiti užstatymo struktūros elementai lygiagretūs kompozicinei ašiai.

Čiobiškio dvaro sodyba – kultūrine verte pasižymintis XIX a. I p. sodybinis ansamblis,išsiskiriantis iš kitų šio laikotarpio rezidencijų kompozicijos originalumu ir pagrindinio ansamblio pastato – rūmų kompozicijos retumu (vėlyvojo klasicizmo pastatas su itin retai pasitaikančiu plokščiojo orderio portiku, siūlomas skelbti kultūros paminklu).

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Š. parterio pusėje 1954–1956 m. buvo pastatytas tipinis dviaukštis mokyklos pastatas (teritorijos plane Nr. 5). Vėliau – mokykla v. sodybos dalyje (Nr. 6), įrengtas stadionas (Nr. 10).

	 8.
Aplinką darko

	
	Sovietmečiu, plečiantis vaikų globos namams, sodybos teritorija buvo intensyviai užstatyta naujais statiniais.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	XVIII a. Čiobiškis priklausė Švikauskams. 1794 m. iš jų dvarą nupirko Jonas Kazimieras Pilsudskis, Telšių pavieto maršalas. Su Pilsudskių vardu ir bus susijęs dabartinio dvaro ansamblis. J.Pilsudskis, tapęs šeimininku, panaikino miestelio teises. Yra žinoma, kad XIX a. vid. Pilsudskiai ėmėsi intensyvaus ūkininkavimo. Buvo pastatytas malūnas su užtvanka, pravesti nauji keliai. XX a. pr. Jie teisėsi dėl ganyklų su valstiečiais. Taip dvaras, matyt, iš gimininės rezidencijos tapo pagrindiniu Pilsudskių pragyvenimo šaltiniu. Tarpukariu dvare įsikūrė vaikų prieglauda, kuri po karo tapo spec. mokykla – internatu.

Čiobiškio dvarų ir bažnyčių statyba yra susijusi su keliais garsiais vardais. Tai vyskupas Masalskis (jo valdose 1782 m. pastatoma medinė bažnyčia), dvarininkai Šveikauskai, Pilsudskiai. Dvaro savininkas Jonas Pilsudskis buvo plačių interesų, veiklus žmogus. Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo teisėjas, politinis veikėjas, palaikęs asmeniškus ryšius su Sapiegomis, Oginskiais.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.3

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	Yra išlikęs tradicinis pasakojimas, kad Šveikauskas pardavęs Čiobiškį su sąlyga, kad naujasis savininkas pastatysiąs miestelyje bažnyčią, panašią į Vilniaus katedrą. Pagal šią tradiciją, matyt, su J. Pilsudskio statybomis Čiobiškyje yra siejamas ir Lauryno Gucevičiaus vardas.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. II t. 1994;

2. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. I t.1996;

3. A. Vojevodeskaitė. Istoriniai tyrimai. 1977. PRPI F5 1648.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 15.3 (autentiškumas), 19.1 (ansambliškumas), 25.2 (istorinė vertė), 22.4 (kraštovaizdinė vertė).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, tūrinė, erdvinė struktūros, reljefas, želdinių liekanos, taip pat žiūrėti papildomus pastatų aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E.Kazlauskaitė,architektė, I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 07 20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26244
Kultūros vertybės kodas:

G292K1
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1650


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Čiobiškio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4171

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Čiobiškio

	 8.
Savivaldybė
	 Širvintų r.
	seniūnija
	 Čiobiškio

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuoti į v.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Čiobiškio specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai.
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	15 m x 32,6 m x 9,03 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – mūrinė, skliautinė (kryžminis skliautas), I a. – medinė sijinė, tinkuota (projektinės dokumentacijos, nurodančios perdangų keitimą nerasta).

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas skarda.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio 1 a. tūrio su mezoninu ir portiku centre. Po š. pastato dalimi yra 2 rūsiai. Dominuoja koridorinis suplanavimas, nors dalis patalpų yra sujungtos ir  anfilada. Šiuo metu  anfiladinė kompozicija suardyta. Pagrindiniai mezonino laiptai įrengti už holo, esančio pastato 1 a. centre.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	V. ir r.  fasadai identiški: tūriniai centriniai su mezoninu ir dorėninio orderio plokštuminiu portiku. Portiko šoninės puskolonės stačiakampės, vidurinės – pusapskritiminės. Fasadų plokštumas skaido tolygiai išdėstyti langai, išskyrus belangį š. fasadą.

Konstruktyviniai dekoratyviniai elementai:

Dorėninio orderio plokštuminiai portikai, antablemento frizas su triglifais. V. ir r. fasadų šonai užbaigti karnizu su modiljonais, pastato kampai išryškinti rustais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs. Hole iš senosios įrangos elementų išlikę mediniai laiptai į mezoniną, pastate – dalis filinginių durų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Vėlyvasis klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rūmai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Jonas Pilsudskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	XX a. keistas rūmų suplanavimas – p. pastato gale padarytas dar vienas įėjimas, o š. – pristatytas priestatas, kuris 1954-1956 m. dar labiau išplėstas. 1962-1964 m. atliktas kapitalinis remontas.

1. Rūmų TDP AS dalis. L. Petrusevičius, 1955. PRPI F2 162-1.

2. Rūmų polichrominės paieškos. G. Budreika, 1981. PRPI F5 2781.

3. Fasadų spalvinis sprendimas . G. Budreika, A. Meškauskienė. 1982. PRPI F2 162-8,10.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rūmų apmatavimai. I. Lukša. 1981; PRPI F2 162-7.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. II t. 1994.

2. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. I t. 1996.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 21.1 (retumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai,  išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija, tūris, suplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, vidaus įrangos fragmentai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė; papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09 26
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26245
Kultūros vertybės kodas:

G292K2
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1650


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kumetynas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Čiobiškio  dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4113

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Čiobiškio

	 8.
Savivaldybė
	Širvintų r.
	seniūnija
	 Čiobiškio

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus r.

	10.
Vieta, situacija

	
	Stovi š. kiemo pusėje, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Čiobiškio specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)

	


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	13,87 m x 48,96 m x 9,33 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras, tinkuota.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Perdanga – medinė, sijinė, virš sporto salės – metalinių sijų.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, šoninėse dalyse – medinis, gegninės konstrukcijos, centrinėje – metalinė santvara.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas su 2 a. centrine dalimi. Centrinėje pastato dalyje, įrengiant sporto salę, vidaus suplanavimas pakeistas. Pastogės galuose įrengta po 2 kambarius. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š. ir p. fasadai plokštuminiai centriniai, r. ir v. – plokštuminiai tolygūs, susiformuoti  rekonstrukcijos metu.

Dekoratyviniai – konstruktyviniai  elementai:

V. fasade išlikęs tarpaukštinio dar klasicistinio karnizo fragmentas. P. fasado 1 a. sienų plokštumose – dekoratyvios juostos, išryškinančios langų angas.

V. frontono centre žymu buvus pusapskritiminį langelį.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Rekonstrukcijos metu praradęs pirminę, klasicistinę išraišką.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas ir šunidė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Jonas Pilsudskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	XX a. 7 d-metyje pastato rekonstrukcijos metu perplanuota centrinės pastato dalis, įrengiant sporto salę, išorėje iškirstos naujos langų angos, primūryti piliastrai.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Kumetyno apmatavimai. I. Lukša. 1981. PRPI F2 162-5.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. II t. 1994.

2. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. I t. 1996.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, dvaro sodybos užstatymo struktūros formantas.

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų  kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.3 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, vidaus ir išorės sienos, 1 a. tūris, fasado dekoro elementai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 07 30
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	9.LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26246
Kultūros vertybės kodas:

G292K3
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1650


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Arklidė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Čiobiškio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4113

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Čiobiškio

	 8.
Savivaldybė
	 Širvintų r.
	seniūnija
	 Čiobiškio

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Stovi p. kiemo pusėje, pagrindiniu fasadu orientuota į š.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Čiobiškio specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)

	


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	9,88 m x 48,37 m x 6,64 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro, apibetonuoti.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Gelžbetoninės.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 a., vidaus suplanavimas pakitęs, įėjimai p. ir š. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, pakitę rekonstrukcijos metu, įrengus naujas angas.

Dekoratyviniai - konstruktyviniai elementai:

Karnizas, piliastrai š. fasade, autentiško (klasicistinio) karnizo fragmentas išlikęs v. fasade.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmo laikotarpis. Architektūrinė išraiška pakito, pastatą rekonstravus.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Arklidė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Jonas Pilsudskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	XX a. 7 d-metyje pastatas rekonstruotas.

Arklidžių konstruk. DB. E. Sprindys 1964. PRPI F2 162 – 4.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vežiminės ir ledainės apmatavimai. I.Lukša. 1981. PRPI F2 162-6.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. II t. 1994.

2. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. I t. 1996.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Dvaro sodybos užstatymo struktūros formantas.

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.3 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, sienos, tūris (išskyrus keistą stogą) š. ir v. fasadų dekoro elementai, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 08 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26247
Kultūros vertybės kodas:

G292K4
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1650


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ledainė

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Čiobiškio dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	4

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4113

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Čiobiškio

	 8.
Savivaldybė
	 Širvintų r.
	seniūnija
	 Čiobiškio

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos p. dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į š.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Čiobiškio specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	9,55 m x 9,38 m x 6,75 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūras.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, virš kurio 2 eilės rentinio.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Virš rūsio – gelžbetoninė.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis, medinis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kvadrato formos plane, 1 a. su rūsiu po visu pastatu, kompaktinio tūrio pastatas. Įėjimas š.v. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai. Pagrindinis fasadas plokštuminis centrinis: durys fasado centre.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ledainė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Jonas Pilsudskis

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu pakeista rūsio perdanga, stogo konstrukcija ir danga.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vežiminės ir ledainės apmatavimai. I. Lukša. 1981. PRPI F2 162-6.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Apžiūrėta vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: pamatai, išorės sienos, tūris, fasadų kompozicija, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E. Kazlauskaitė, architektė, papildė I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 07 26
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

