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         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 1746
Kultūros vertybės kodas:

G328K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	 1.
Pavadinimas
	dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Užpalių*

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) administratoriaus namas MC26696; 2) tvartas MC26697; 3) vandens malūnas MC26698.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Užpaliai

	 6.
Savivaldybė
	Utenos
	seniūnija
	Užpalių

	 7.
Apskritis
	Utenos

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Užpalių miestelio š. dalis, Šventosios kair. krantas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 3.
Teritorijos plotas

	
	1,88 ha

	 4.
Aprašymas

	
	Tai XIX a. pr.dvaro sodyba, turi vietinės architektūros ir klasicizmo bruožų.

Pagrindiniai dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas(išlikę 3 dvaro sodybos pastatai - administratoriaus namas, tvartas, vandens malūnas), vandens sistemos (Šventosios upelis, kanalas ir tvenkinys), susisiekimo įranga (keliai, takai, tiltelis).

STATINIAI. Administratoriaus namas yra sodybos r. pakraštyje. Į v. nuo jo, kitoje gatvės pusėje, stovi tvartas. Š.v. pusėje, ant kanalo, atsišakojančio nuo Šventosios ties užtvankos liekanomis, stovi malūnas. Į p. nuo tvarto buvo senas tvenkinys. Jo r. krante stovėjo pieninė. Ūkiniai pastatai išsiskiria tarp vėlesnių miestelio pastatų.

Sodyboje be administratoriaus namo buvo gerai įrengta ūkinė dalis Šventosios, kanalo ir tvenkinio krantuose. Š. pusėje prieš tvartą, stovėjo medinis svirnas, tarp jo ir malūno - 2 aukštų kumetynas. Kiti ūkiniai pastatai stovėjo p. pusėje, prie šaltiniuoto, išgrįsto plytomis tvenkinio, skirto pieno produktams šaldyti ir laikyti.

ŽELDYNAI. Seno apželdinimo fragmentai išlikę tik tvarto v. dalyje – eilė uosių tarp tvarto ir upelio ir keletas juodalksnių ir gluosnių prie pat upelio.

KELIAI. Seno kelio fragmentas išlikęs tik tarp tvarto ir malūno – riedulių grindinys.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. pr

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Iki XVIII a. vid. dvaras priklausė LDK d. kunigaikščiui, XVIII a. II p. - d. etmonui Mykolui Oginskiui, nuo 1796 m. - Juozapui Poniatowskiui. Apie 1800 m. jį nusipirko Pranciškus Sapiega.

Po 1831 m. sukilimo sodyba atiteko valstybės iždui ir buvo nuomojama. 1870 m. į p. nuo administratoriaus namo buvo pastatyta cerkvė.


	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1970 m. administratoriaus namas buvo restauruotas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	“Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinieji kriterijai ir tvarka”: 15.3 (autentiškumas), 22,4 (savitumas)

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūrinė erdvinė kompozicija, administratoriaus namo, tvarto ir vandens malūno - fasadai ir tūris

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	A. Jarukaitienė, vyr. architektūros istorikė

	 6.
Užpildymo data
	2001- 09-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26696
Kultūros vertybės kodas:

G328K1
Objekto Nr. sankaupoje:

1
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1746


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	  namas

	 2.
Vardas
	 Administratoriaus*

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Užpalių dvaro sodyba

	 6.
Adresas: gatvė
	 Vytauto
	namo Nr.
	11
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Užpaliai

	 8.
Savivaldybė
	 Utenos
	seniūnija
	 Užpalių

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	R. sodybos dalis.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Bendrabutis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Tinkuoti, nenustatyti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis - pagrindinės dalies ir dvišlaitis - korpusų, danga - skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas vieno aukšto su mansarda, "U" raidės plano - pagrindinė dalis ir du statmeni, mažesni, lygiagretus fligeliai, kurie sudaro į r. atvirą kiemą. Bendra pastato kompozicija simetriška, įėjimas centre pastato ir visi elementai atkartojami abejose simetrijos ašies pusėse. Vidinė planinė struktūra pakeista pritaikant bendrabučio poreikiams.

Vidurinės pastato dalies patalpos išdėstytos abipus siauro koridoriaus, fligeliuose - viena eile. Viduryje, per visą vid. dalies plotį, yra dviejų patalpų rūsys su cilindriniais skliautais.


	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	V. fasadas - pagrindinis fasadas: centre - pagrindinis įėjimas ir tai yra pastato simetrijos ašis. Fasadas dekoruotas rustuotais piliastrais, kurie išdėstyti simetriškai tarp visų angų. Š. ir p. fasadai identiški - jie lyg ir susideda iš dviejų pastatų fasadų - vieno pastato galinis ir kito pastato išilginis fasadai. Rustuoti piliastrai išdėstyti kampuose (ir menamuose) ir per centrą. Dekoratyvi tarpaukštinė juosta šoniniuose fasaduose. Sienas juosia žemas cokolis ir karnizai.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Turi klasicizmo bruožų.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Administratoriaus namas. Nuo 1870 m. name gyveno cerkvės dvasininkai, nuo 1918 m. veikė valsčiaus valdyba, nuo 1921 m. - progimnazija. 1974 m. įrengtas Užpalių vid. m-los bendrabutis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	1808-09 m. po gaisro atstatytas administratoriaus namas buvo stačiakampis, su čerpių stogu. Patalpos buvo išdėstytos dviem eilėmis, pereinamos. V. pusėje, viduryje, buvo priemenė, abipus jos - gerieji kambariai, kiemo pusėje - virtuvė su anglišku židiniu ir krosnimi, kepykla, rūkykla, kamara. 1832 m. pristatyti fligeliai. 1833 m. jie sujungti mediniu koridoriumi. 

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1970m. buvo rekonstruotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Kultūros paminklų enciklopedija, Rytų Lietuva II, V., 1998.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	“Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinieji kriterijai ir tvarka”: 16,3 (autentiškumas), 22,4 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, išorinės sienos ir jų reljefinis dekoras.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	A. Jarukaitienė, vyr. architektūros istorikė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09 04
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26697
Kultūros vertybės kodas:

G328K2
Objekto Nr. sankaupoje:

2
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1746


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvartas

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Užpalių dvaro sodyba

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Užpaliai

	 8.
Savivaldybė
	 Utenos
	seniūnija
	 Užpalių

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Centrinė sodybos dalis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūro su plytų mūro kampais ir angų apvadais.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, danga - asbocementiniai lakštai (pirminė danga - gontai), konstrukcija - medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas vieno aukšto, kvadrato plano su vidaus kiemu (diendaržiu), atvertu į r.Patalpos išdėstytos viena eile. Kompozicija simetrinė. Pagrindinis fasadas tinkuotas, tarp langų - rustuoti piliastrai. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai asimetriški, juos skaido skirtingais tarpais išdėstyti stačiakampiai langai, durys ir tinkuoti piliastrai. Galiniuose fasaduose yra mediniai trikampiai frontonai. Juose yra po pusapskritį, dekoruotą riestinių ornamentu langą.

	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tvartas. Apie 1870 m. p. fligelyje užstatytas antras aukštas, iškirsti nauji dideli langai, sumūrytos krosnys, įrengta mokykla. Po 1890 m. gaisro atstatyta vienaukštė mokykla, kiemo p.v. kampe išmūrytas plytinis priestatas. 1920-44 m. š. fligelyje buvo valsčiaus administracija, viršaičio butas, arklidė ir daboklė.

	 5.
Pastatymo data
	1808 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Tvarto r. dalis buvo uždara: fligelius jungė medinė tvora su vartais, stogus puošė bokšteliai. P. fligelyje buvo ekonomo butas, 12 arklių arklidė, ratinė ir gyvulių patalpos, vid. dalyje - gyvulių patalpos. Į butus būdavo įeinama iš fligelių r. galų, į kitas patalpas - iš kiemo. Vid. dalies viduryje buvo vartai į v. - gyvuliams prie kanalo išginti.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Kultūros paminklų enciklopedija, Rytų Lietuva II, V., 1998.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	“Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinieji kriterijai ir tvarka”: 16,3 (autentiškumas), 22,4 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Tūris, sienų medžiagiškumas ir jų apdaila.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	A. Jarukaitienė, vyr. architektūros istorikė.

	 6.
Užpildymo data
	2001 09 04
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26698
Kultūros vertybės kodas:

G328K3
Objekto Nr. sankaupoje:

3
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1746


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Vandens malūnas

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Užpalių dvaro sodyba

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Užpaliai

	 8.
Savivaldybė
	 Utenos
	seniūnija
	 Užpalių

	 9.
Apskritis
	 Utenos

	10.
Vieta, situacija

	
	Š.v. sodybos dalyje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati 

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Zenonas Akramavičius ir Valdas Adomonis

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Mišrus mūras - virš vandens esantis mūras - plytų ir tinkuotas, bet kampai ir dalis sienų - akmens mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Deformuotos.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, danga - asbocementiniai lakštai, konstrukcija medinė, gegninė.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Buv. vidaus įranga – turbinos – sugadintos.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas sudarytas iš dviejų statmenų vienas kitam korpusų: gamybinio korpuso ir gyvenamosios dalies. Gyvenamoji dalis - vieno aukšto, ilgo stačiakampio plano, sienos tinkuotos, simetrinės kompozicijos. Gamybinė dalis - kvadrato formos, pastatyta ant kanalo vagos, 2 aukštų su mansarda. Šio korpuso kompozicija asimetriška: virš vandens esanti pastato dalyje (v. dalis) langų angos išdėstytos dviem lygiais (aukštais), sienos tinkuotos, o pastato antžeminės dalies langų angos žymiai didesnės ir vienam aukšte; sienos akmens mūro, netinkuotos.

Gyvenamojo korpuso patalpos išdėstytos dviem eilėmis.

Po gamybinio korpuso v. dalies I a. grindimis yra dvi turbinos. Pastogėje, skirtoje sandėliavimui, kabo keliamojo įrengimo ratas. II a. š.r. patalpoje yra 4 girnos, pietrytinėje - valcai, centre - kruopinė. Aukštus jungia dveji laiptai.


	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Dekoro elementų nedaug - rustuoti kampai tinkuotoje pastato dalyje, akmens mūro sienos ir akmens mūro piliastrai kampuose.

Fasadai asimetriški. P. ir š. fasaduose labiausiai išsiskiria dviaukštis gamybinis korpusas.


	20.
Stilius, mokykla

	
	Turi vietinės ir klasicizmo architektūros bruožų.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Vandens malūnas. 1933 m. I a. įrengta lentpjūvė, 1,5 m pločio mediniame priestate - milo vėlykla, p.r. kampe pastatytos tekinimo staklės.

	 5.
Pastatymo data
	1836 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Malūnas pastatytas 1836 m. senesnio medinio malūno vietoje. 1851 m. apgriautas potvynio. 1875 m. jį nusipirko Kosarskis ir 1877 m. atstatė. Jis pastatė akmenų mūro Šventosios užtvanką. 1929 m. malūną įsigijo Steponas Pranckevičius. 

Gyvenamajam korpuse 1935 m. iškirsti didesni langai, prie r. įėjimo pristatytas naujas prieangis.

Po II pasaulinio karo malūnas perduotas kolūkiui. Jame malė ir valcavo iki 1969 m. Vėliau gyvenamojoje dalyje buvo vilnų karšykla. Gamybinis korpusas apleistas.


	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Kultūros paminklų enciklopedija, Rytų Lietuva II, V., 1998.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	“Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinieji kriterijai ir tvarka”: 16,3 (autentiškumas), 22,4 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Planas, tūris, kompozicija, medžiagiškumas.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Pastatas buvo apžiūrėtas tik iš išorės, vidun patekti nepavyko.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	A. Jarukaitienė, vyr. architektūros istorikė

	 6.
Užpildymo data
	2001-09-03
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

