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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:
MC 991
Kultūros vertybės kodas:
G105K
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC
	

	                                                                                                                                                                                                                                        (komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Dvaro sodyba

	
	

	 2.
Vardas
	Baisogalos

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	1. rūmai MC 468; 2. arklidė su ratine MC 23321; 3. oranžerija MC 23322;

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimai, MC Nr.)

	
	4. svirnas su virtuve MC 23323; 5. ledainė MC 23324; 6. namas MC 23325; 7. tvartas MC 23326; 8. kumetynas MC 23327; 9. vėjo malūnas MC 23328; 10. kluonas MC 23329; 11. kluonas MC 23330 ; 12. spirito varykla MC 23331; 13. tvartas MC 23332; 14. karvidė MC 23333; 15. garažas  MC 23334; 16. kalvė MC 23335; 17. šulinys MC 23336; 18. parkas MC 23337; 19. tvora MC25929; 20. vartai MC25930.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 6.
Savivaldybė
	Radviliškio r. 
	seniūnija
	Baisogalos

	 7.
Apskritis
	Šiaulių

	 8.
Situacija
	Prie Kėdainių – Šiaulių plento, dešiniajame Kiršino krante, Baisogalos miestelio p.v. dalyje.

	
	

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	                                                                                                                                                                                      (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas
	

	
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R. Žebenkos g. 12, 5125 Baisogala, Radviliškio r.

	11.
Panaudojimas
	Daugiafunkcinis


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Dvaro sodybos aplinka pakito: iš p.r. ir p. pusių nuo sodybos susiformavo naujas 

	
	mažaaukščių sodybinio tipo gyv. namų užstatymas; iš š.r. pusės įsikūrė kolektyviniai sodai; iš š.v. – atsirado naujų ūkinės paskirties pastatų.

	 2.
Teritorijos paviršius
	Nežymiai banguota aukštuma.

	
	

	 3.
Teritorijos plotas
	18,9 ha

	
	

	 4.
Aprašymas
	Pagrindiniai dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (19 dvaro laikotarpio 

	
	statinių), želdynai (parkas, pavieniai želdiniai, jų grupės ir eilės, perimetrinis užsodinimas, alėja), vandenų sistema (prūdai, protakos tarp jų, vandens surinkimo kanalai), susisiekimo įranga (takai, keliai, tiltelis ), mažosios architektūros elementai.

Dvaro sodybos vystymesi išskiriami šie etapai:
I–asis – 1796 – 1830 m., kurio metu suformuojama centrinė sodybos dalis: arklidė su ratine G105K2 (taip vad. p. oficina), svirnas su virtuve G105K4 (taip vad. š. oficina), rūmai G105K1 (pirminiame pavidale stačiakampio plano su rotonda r. fasado centre), pagrindinis kelių tinklas.

II –asis – 1830 – 1896 m., kurio metu sodybos teritorija išplečiama į š.r. ir p.v., įveisiamas parkas. Šiuo laikotarpiu š. ir p. rizalitais praplečiami rūmai G105K1, pastatoma ledainė G105K5, kumetynas G105K8, vėjo malūnas G105K9, formuojamas ūkinis gamybinis sektorius š.v. sodybos pakraštyje.

III-asis – 1896 –1912 m. toliau vystoma gyvenamoji reprezentacinė zona centrinėje sodybos dalyje: dar labiau išplečiami rūmų G105K1 š. ir p. fligeliai (šiame pavidale su nežymiais pakitimais rūmai pasiekė mūsų laikus), pastatomas šuliniui  G105K17 uždengti pastatas, oranžerija G105K3, garažas G105K15, nutinkuojamas vėjo malūnas, suteikiant jam dabartinę išvaizdą; gamybinis ūkinis sektorius š.v. dalyje papildomas naujos paskirties pastatais: tvartas G105K7 (taip vad. diendaržis), spirito varykla G105K12, namas G105K6 (taip vad. skalbykla).

Pastatų architektūra atspindi dvaro sodybos daugiau kaip 130 metų laikotarpio vystymosi raidą. Būdinga vėlyvojo klasicizmo, visų trijų romantizmo stiliaus krypčių – neogotikinės, liaudiškosios, neorenesansinės architektūros formos. 

Išskirtina:

Rūmai, arklidė su ratine ir svirnas su virtuve. Šių pastatų ansamblis atspindi ankstyvą sodybos kūrimo laikotarpį – vėlyvąjį klasicizmą. Nors vėlyvesniais vystymosi raidos etapais ir vyko rekonstrukciniai pokyčiai, tačiau kaip dominuojančius elementus šių pastatų architektūroje reikia išskirti stačiakampius, kompaktiškus tūrius, ritmiškai piliastrais suskaidytas fasadų plokštumas, piliastrų viršų apjungiantį 3-jų dalių antablementą, lėkštus šlaitinės formos stogus. Manoma, kad pirmiausia buvo pastatyti arklidė su ratine ir svirnas su virtuve.

Ledainė, kumetynas, vėjo malūnas, šulinys – neogotikinių bruožų turintys romantizmo laikotarpio pastatai.

Oranžerija – neorenesansinio romantizmo pavyzdys su originaliais cinko skardos (natūralistinės agavos vazonuose) puošybos elementais ant stogo šlaito esančių tvorelės atramų. 

Tvartas-diendaržis – išskirtinai didelio mastelio, pseudorenesansinių bruožų pastatas. Jis sukomponuotas iš 4 stačiakampių dalių, išsidėsčiusių uždaru perimetru apie kvadratinį kiemą. Nuo rūmų pusės yra įvažiavimo vartai su trikampiu frontonu. 

Sodybos želdinai:
Vyraujantis landšaftinio išplanavimo parkas centrinėje sodybos dalyje su reguliaraus plano želdinių elementais rūmų aplinkoje (žiūrėti papildomą parko aprašą), liepų alėja prieš centrinius vartus ir medžių juos ta r. ir p.r. pakraščiu.

Vandenys:
Dirbtiniai: du prūdai su protaka netoli centrinių vartų; prūdas su sala už rūmų, parko gilumoje; prūdas š. sodybos pakraštyje, ūkinės gamybinės zonos teritorijoje; vandens surinkimo kanalai, jungiantys minėtus prūdus parko teritorijoje į sistemą.

Keliai ir takai:

Pagrindinis kelių ir takų tinklas, kurį apsprendė sodybos funkcinis ir kompozicinis zonavimas, jos padėtis miestelio atžvilgiu, nepakitęs: pagrindinis privažiavimo kelias nuo Baisogalos centro eina pro vartus link rūmų ir atsišakoja į du apvažiavimus. Vienas, apie sodybos centrinę dalį, prasideda priešais vartus, kitas, apie centrinį parterį, yra už vartų pervažiavus tiltelį tarp tvenkinių. 

Gamybinę ūkinę zoną skaido beveik stačiakampis kelių tinklas (kelias, einantis pro karvidę, spirito varyklą, tebėra grįstas akmenimis). 

Parko takų tinklas išlikęs. Jis yra laisvai išplanuotas su gruntine danga. Už rūmų, p.v.  parko dalyje, takai formuoja didįjį ir mažąjį lankus pasivaikščiojimui, kurie tarp savęs jungiasi tiesiu taku.

Mažosios architektūros formos:
Centriniai vartai, arkinė tvora, tiltelis su liūtų skulptūromis, vaza ant pjedestalo gėlėms už rūmų.

Sodybos suplanavimo struktūra, kompozicija:
Sodybos planinės struktūros tipas – teritorinis, linijinis, daugiaašis nesusikertančių ašių; tūrinės – teritorinis juostinis; erdvinės – daugiaerdvis su keliomis centrinėmis erdvėmis; sodybos užstatymo struktūra - sudėtinė, sudaryta iš koncentruotos centrinės ir 2-jų lygiagrečių juostų.

Dvaro sodybos kompoziciją sudaro 3 ašys: I-oji pradėta formuoti klasicizmo laikotarpiu. Jai pajungta centrinių pastatų grupė (griežta simetrija jų komponavime neišlaikyta) su dominuojančiu kompoziciniu dvaro sodybos centru – rūmais. Pagrindinė ansamblio ašis pabrėžta įvažiavimo alėją  priešais vartus. Toliau ji kerta protaką tarp tvenkinių ir apjuosia parterį, esantį priešais rūmus. II-oji ir III-oji eina lygiagrečiai centrinei ašiai š.v. sodybos dalyje. Jas formuoja ūkinių ir gamybinių pastatų eilės. Ašių galuose joms statmena kryptimi praeina antraeilės reikšmės keliai. Š.r. gale esantis kelias jungia dvaro sodybą su kitoje tvenkinių pusėje esančia gyvenviete.

Baisogalos dvaro sodyba vystėsi kaip sudėtinė miestelio planinės, tūrinės erdvinės struktūrų dalis, įtakojanti šio miestelio panoramos siluetą. Rūmų kupolo žibintas (o reikia įsivaizduoti istorikų minimą Mikelandželo skulptūrą, stovėjusią iki I-ojo pasaulinio karo ant kupolo) tarnauja antrąja po bažnyčios bokšto vertikalia  dominante Baisogalos siluete. Dvaro sodyba yra vertingas klasicizmo ir istorizmo stilių ansamblis. Jis priskirtinas prie reikšmingiausių ir beveik pilnai išlikusių iki mūsų dienų vidurio Lietuvos dvarų kompleksų.

	 5.
*Būklė: gera / patenkinama / bloga
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys
	I-ojo pasaulinio karo metais sunaikinta: dalis skydinių parketų rūmuose, 

	
	Mikelandželo skulptūros kopija ant rūmų rotondos kupolo. Tarybiniais metais sunyko: dar daugiau parketų rūmuose, pailgas pastatas palei arkinę tvorą, šiltnamiai už arklidės su ratine, pavėsinė prūdo saloje, tiltelio į šią salą, sodo ūkinės gamybinės zonos teritorijoje, dalies ūkinių pastatų ūkiniame gamybiniame sektoriuje. Čia pastatyti nauji silikatinių plytų pastatai. Šiuo metu sodybos p.v. krašte stovi nenaudojamas ir pusiau apdegęs (iš vidaus) vėjo malūnas.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje
	

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko
	Silikatinių plytų ūkiniai pastatai š.v. sodybos dalyje.

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XVIII a. pab. – XX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus
	

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys
	

	
	

	 4.
Susijusi su asmenimis
	Komarų giminės rezidencija iki 1940 m.

	
	

	 5.
Susijusi su įvykiais
	1796 m. Baisogala caro sprendimu atiteko kunigaikščiui Poniatovskiui. Vėliau

	
	jis parduoda V.Puslovskiui, o šis - E.Chrapovičiui, iš kurio 1830 m. nusiperka Juozas Komaras su jau pastatytais stačiakampiais rūmais ir oficinomis šalia jų. Dvarą paskiria valdyti savo sūnui Vladislovui, kuris 1870 m. rekonstruoja rūmus, juos praplėsdamas, įveisia parką. Šalia to vystomas dvaro aptarnavimo bei ūkinis sektoriai. 1896 m. mirus Vladislovui senajam, dvaras atitenka jo sūnui Vladislovui jaunesniajam. Pastarasis toliau plečia ir vysto dvaro pastatų kompleksą, pastatydamas ledainę, kumetyną, vėjo malūną. Kelis kartus rekonstruoja  rūmus, pagaliau suteikdamas jiems mūsų dienas pasiekusią išvaizdą. Jam valdant, praūžia I-asis pasaulinis karas, vykdoma dvarų reforma, 1940 m. nacionalizacija. 1910 – 1914 m. dvare buvo Kauno žemės ūkio draugijos išlaikoma bandomoji stotis. Tarybiniai metais dvare įsikuria Lietuvos gyvulininkystės institutas.

	 6.
Padavimai, pasakojimai
	

	                                                                                                                                                                                                      (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai
	Baisogalos dvaro istorinė apybraiža, aut. A.Kazlauskas, V., 1970, Vilniaus

	                                                                                                                                              (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	apskrities archyvas, F5 437. Žiūrėti papildomus aprašus.

	 8.
Apmatavimai
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	                                                                                                                                     (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys
	

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m.

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m. 3. A.Tauras, Mūsų parkai, “Mokslas” Vilnius, 1989 m. 4. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 5. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 1, “Mokslas” Vilnius 1976 m. 6. Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. 1, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1985 m. 7. B.Kviklys, Mūsų Lietuva, t. 2, Mintis, Vilnius 1991m.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Vertingais sodybos elementais laikyti jos planinę erdvinę struktūrą, susiformavusią 

	
	XVIII a. pab. – XX a. pr., peizažinio išplanavimo parką, įkurtą XIX a. vid.., kelių ir takų tinklą. Ypač reikšminga dvaro sodyba kraštovaizdžio formavime, kuri kartu su miestelio struktūra sudaro vieningą urbanistinę kompozicija.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovæ apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III. 10 poziciją.

	                                                                                                                                                                                                                                    (užpildymo šaltinis)

	
	

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė.

	
	












(vardas, pavardė, profesija)

	 6.
Užpildymo data
	2000 08

	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC468
Kultūros vertybės kodas:
 G105K1
Objekto Nr. sankaupoje:
   1
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Rūmai

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	R.Žebenkos
	namo Nr.
	12
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r. 
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuoti į š.r. 

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263,

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	


	 1.
Aplinka
	Lygi terasa nežymiai kylančios reljefo plokštumos; atvira erdvė su keliomis medžių grupėmis; 

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	p.v. apvažiavimo apie parterį krašte. 

	 2.
Teritorija
	Gyvenamoji reprezentacinė

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	53.03 x 26.35 m

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos; rūsio pat. šalia rotondos perdengta cilindriniu

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	plytų mūro skliautu.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Centrinės dalies, šoninių š.r. fasado rizalitų – dvišlaitė, rotondos – kupolinė su 

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	žibintu, p.v. fasado rizalitų - keturšlaitė; skardos; šlaitinių stogų konstrukcija - gegninė su statramsčių eilėmis; kupolinio stogo konstrukcija -  sueinančių į centrą briaunų.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	H raidė plano, mišrios planinės struktūros, atviro 

	
	2a. tūrio su rotonda  (2,5a.) š.r. fasade. Per pagrindines š.r. fasado duris patenkama į apvalų vestibiulį, iš jo į holą. Holo dešinėje pusėje yra puošni laiptinė, vedanti į II a. reprezentacines patalpas, pokylių salę. Einant holu tiesiai, patenkama į parką.

Pastato planinė  tūrinė kompozicija susiformavo 4-iais etapais: I-uoju – tai stačiakampio plano, kompak-

tiško, 2a. tūrio su rotonda š.r. fasado centre, pastatas; II-uoju – rusiškos П raidės plano, kompaktiško 2 a. tūrio su rizalitais, išsikišančiais iš š.r. fasado plokštumos; III-uoju – pastatas praplečiamas p.v. kampe pa-statant 2 a. rizalitą; IV-uoju – pastatas įgauna dabartinę išvaizdą, pastatant 2 a. rizalitą š.v. kampe ir ko-lonomis paremtą balkoną  p.v. fasado centre. Planinė struktūra keitėsi iš bekoridorinės jungtinės į mišrią, kiekvienos rekonstrukcijos metu didėjo gyvenamųjų patalpų skaičius.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Š.r. ir p.v. fasadai tūriniai, centriniai. Pagrindinio š.r. fasado kompozi- 

	
	cinis centras akcentuotas rotonda su kupoliniu stogu ir žibintu kupolo centre. Pagrindinio fasado rizalitai užbaigti trikampiais frontonais, kurių timpanuose augalinių motyvų aprėminime įkomponuoti Komarų ir Zajančkauskų giminių herbai. Šoniniai fasadai tūriniai decentralizuoti. Rūmų išorėje akivaizdi “arka-

dų  stiliaus” įtaka – rotondos ir kraštinių rizalitų abiejuose aukštuose pusapskričių arkų langai bei nišos su archivoltais. II a. langų apačios papuoštos baliustromis. Rotondos pastogės pusaukštis (antresolė) dekoruotas girliandų ir karo atributų reljefais, kuriuos galima sieti su romėniškais to paties “stiliaus” šaltiniais. Rotondos II a. išryškintas perimetriniu balkonu su metaliniu aptvėrimu. Horizontaliąja kryptimi praeina profiliuotų traukų karnizai: tarp I a. ir II a., po II a. langais, II a. sienų viršuj; rotondos viršutinį karnizą laiko abakos. Rizalitų kampai ir rotonda I a. lygyje nutinkuoti imituojant rustus. Stačiakampės formos langų angos I a. turi horizontalius profiliuotus karnizus, o II a. – trikampius sandrikus su konso-

lėmis galuose. Š.v. fasadas turi 6 kolonų ir 2 į viršų siaurėjančių pilonų laikomą balkoną. Virš šių atramų esančio antablemento frizas suskaidytas triglifais. Balkono atramos ažūrinės lieto betono, ant kampinių keturkampių atramų stovi lieto betono dekoratyvinės vazos. P.r. fasade yra 6 keturkampių pilonų laikomu šlaitiniu stogeliu  dengta terasa. Aptvėrimai tarp pilonų lieto metalo.

Paradinio įėjimo durys dvivėrės, varčios dekoruotos filingais, imituojančiais kasetonus,kurių viduryje drožinėta rozetė. Abiejose durų pusėse pakabinta po vieną  žibintą ant dekoratyvinė konsolės. Kitų įėjimų durys taip pat filinginės.

Nors rūmai iki dabartinės išvaizdos vystėsi beveik 80 metų ir jų architektūra nuolat pasipildavo naujais 

tūriais, vėlesniais dekoro elementais, tačiau stilistinio vieningumo  ir saikingumo išorės dekore neprara-do.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Ypač vertingi rotondinio vestibiulio, I a. fojė, reprezentacinių laiptų, II a. fojė, 

	
	pokylių salės ir valgomojo interjerai, kurie yra beveik pilnumoje išlikę. Rotondiniame vestibiulyje 12 dorė-

ninio orderio kolonų laiko antablementą su išryškintu frizu. Frizas suskaidytas triglifais ir tuščiomis me-topų plokštumomis. Lubų pakraščiu prie antablemento eina gipsatūrinių kasetonų su rozetėmis centre. (Remiantis menotyrine medžiaga, vestibiulio sienas puošė aukšti siauri veidrodžiai.) Prieangio durys iki pusės įstiklintos krištoliniu stiklu. Foje turi 2,5 m aukščio ąžuolinę panelę su vertikaliais filingais, viršu-

tinėje dalyje – frizą ir profiliuotą karnizą. Frizas yra 20 cm pločio, metalinis lietas, suskirstytas triglifų imitacija ir rozetėmis tarp jų. Yra dvi tamsiai žalios spalvos glazūruotų koklių krosnys-židiniai. Langų rėmai ąžuoliniai, palangės – rausvo marmuro, durys – dvi-vėrės filinginės, jų angokraščiai uždengti filin-

giniais skydais, angos aptaisytos profiliuotais apvadais, supraportais.  Kolonos praėjime į laiptinę turi  metalinius kapitelius. Laiptinės sienoje kabo veidrodis (neoriginalus). Laiptų pakopos medinės profiliuo-

tos; turėklų baliustros tekintos, turi kaneliūras, posūkių stulpeliai keturkampiai, viršus drožinėtas; poran-

kis platus, tekintas. II a. foje  sienos taip pat turi medinę panelę, lubos puoštos mediniais profiliuotais elementais, imituojant kasetonus, durys – dvivėrės filinginės su profiliuotais apvadais, palangės – marmu-

rinės. Valgomojo sienos, durų ir langų angos, lubos taip pat dekoruotos medžiu. Palangės – juodo mar-muro, grindų parketas inkrustuotas, rombinės kompozicijos. Yra dvi tamsiai žalių glazūruotų koklių kros-nys. Pokylių salėje 12 lygių kolonų su akanto lapų motyvų kapiteliais, suskirstytais dvejomis lapų eilėmis, imituojant korintinio orderio kapitelio schemą, laiko salės perimetru einantį balkoną. Jo atramas formuo-ja kolonų laikomas antablementas. Jo frizo plokštumas tarp piliastrų puošia gipsatūriniai groteskai iš tri-jų kompozicijų. Yra dvi baltų glazūruotų koklių krosnys. Šios salės formos ir dekoras spręsti klasicistinia-

niame – empiriniame stiliuje. Svečių salonas, deja, perplanuotas, tačiau jame išlikęs parketas, kurio kom-

pozicija susideda iš įvaitios formos daugiakampių, o centriniuose kvadratuose yra aštuonkampės žvaigž-

dės. Lubas puošia empirinių girliandų ir vainikų neaukšto reljefiškumo gipsatūra. Lubos su sienomis jun-giasi per fasetes.

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Romantinis (empyrinis) klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	Įstaigos lenta “LIETUVOS GYVULININKYSTĖS INSTITUTAS”

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	kairėje paradinio įėjimo durų pusėje.

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Rūmai. Nuo 1950 m. ligoninė. Nuo 1951 m. vidurinė mokykla

	
	1963 m. pritaikytas mokslinio tiriamojo instituto administracinėms patalpoms. Tam tikslui naudojamas iki šių dienų.

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas, bet galėjo būti inspiruota archit. P.Aigner’io darbų. 

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	1830 – 1847 m., rekonstruoti 1870m., 1890 - 1892 m. ir 

1911 m. 
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	1915 m. visos kilnojamos dvaro vertybės (paveiks-

	
	lai, porcelianas, sidabriniai stalo įrankiai, baldai) išvežti į Smolenską. Nukentėjo ir Mikelandželo skulp-tūra ant kupolo viršaus, o vėliau jos vietoje buvo sumontuotas žibintas. 

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rūmai rekonstruoti ir vystyti iki dabartinio vaizdo keliais etapais, panaudojus pirminį stačiakampio su rotonda 2a. tūrį, kuris buvo pastatytas XIX a. I p. Nei pirminio pastato, nei rekonstrukcijų autoriai nėra žinomi. Tų rekonstrukcijų pasekoje pastato tūris didėjo, statant ir plečiant šoninius rizalitus. Buvo vysto-mas gyvenamųjų, pagalbinių pastatų blokas, tobulinama inžinerinė įranga, įrengiant vandentiekį, elektrinį apšvietimą (iki to buvo dujinis), centralizuotą šildymo sistemą. 1963 m. pastatas remontuotas ir pri-

taikytas Gyvulininkystės mokslinio tyrimo instituto poreikiams. Tam tikslui buvo perplanuotos kelios II a. patalpos. 1977 – 1979 m. paruoštas restauracijos – pritaikymo projektas.

Vilniaus apskrities archyve esanti dokumentacija:

1. Buv. Baisogalos dvaro centriniai rūmai. Spalviniai tyrimai, aut. R.Kazlauskas, V., 1977, F2 338-37.  2. Buv. Baisogalos dv. rūmų pokylių salės polichrominiai tyrimai, aut. V.Tomaševičius, G.Murelytė, V., 1981, F5 2799, 2800, 2801. 3. Buv. Baisogalos dv. rūmų posėdžių salėje išlikusios sieninės tapybos tyri- mai ir projektas konservavimui. Cheminiai tyrimai, atl. L.Kruopaitė, D.Urbaitė, B.Lupšicienė, V., 1982, F5 2888. 4. Buv. Baisogalos dv. rūmų fasadų spalvinis sprendimas, aut. R.Kazlauskas, M.Šavalinskienė, V., 1977, F2 338-38. 5. Buv. Baisogalos dv. rūmų spalvinis sprendimas, aut. R.Kazlauskas, V., 1979, F2 338-53. 6. Buv. Baisogalos dv. rūmų pritaikymas administracinėms patalpoms. Restauracijos eskizinis projektas, aut. R.Tarabildienė, V., 1978, F2 338-39. 7. Buv. Baisogalos dv. pastatų ansamblis. Centrinių rūmų restauracija – pritaikymas. TDP. AS dalis. T. II, aut. G.Kriščiūnienė, V., 1978, F2 338-40A. 8. Buv. Baisogalos dv. pastatų ansamblis. Centrinių rūmų restauracijos darbo brėžiniai. AS dalis. T. III, aut. R.Vasiliauskienė, R.Tarabildienė, V., 1978, F2 338-41. 9. Buv. Baisogalos dv. pastatų ansamblis. TDP. Interjerai. T. IV, VI, aut. R.Tarabildienė, M.Šavalinskienė, V., 1978, F2 338-42, 338-43. 10. Buv. Baiso- galos dv. pastatų ansamblis. Rotondinės salės interjeras, aut. R.Tarabildienė, V., 1982, F2 338-70, 338-71. 11. Buv. Baisogalos dv. pastatų ansamblis. Interjerų spalvinis sprendimas. AS dalis. T. V, aut. R.Ta- rabildienė, V., 1978, F2 338-52. 12. Inžinerinių dalių projektai, inž. G.Paura, Zrepšienė, A.Bilevičienė, V.Labunskienė, V.Lukaševa, A.Bajoras, V., 1978, F2 338-36, 338-44, 338-45, 338-46, 338-47, 338-48, 338-49, 338-50, 338-51.

	 9.
Apmatavimai
	J.Karpenkovas, V., 1978, Vilniaus apskr. archyvas F2 338-40

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m. 3.  R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Dvaro rūmai yra vertingas XIX a. I p. klasicistinių – empyrinių stilistinių bruožų pasta-

	
	tas. Jo pagrindinį fasadą išryškinanti architektūrinių formų kompozicija apsprendžia pagrindinių – rep-

rezentacinių vidaus patalpų išplanavimą. Ypač vertingi yra rūmuose beveik pilnumoje išlikę reprezenta-

cinių patalpų interjerai (rotondinio vestibiulio, I a. fojė, reprezentacinių laiptų, II a. fojė, pokylių salės ir valgomojo). Jų medžio puošyba yra labai dekoratyvi ir vertinga kaip unikumas.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23321
Kultūros vertybės kodas:
 G105K2
Objekto Nr. sankaupoje:
   2
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Arklidė su ratine

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	R.Žebenkos
	namo Nr.
	12A
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į š.v. 

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263, Šiau-

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	liai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Lygi terasa nežymiai kylančios reljefo plokštumos; atvira erdvė su keliomis medžių grupėmis; 

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	p. apvažiavimo apie parterį krašte.

	 2.
Teritorija
	Gyvenamoji reprezentacinė.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Vizualiai sprendžiant iš drėgstančių cokolio sienų.

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 9.
Perdangos
	Virš I a. - medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Lėkštas keturšlaitis, skardos, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Pailgo stačiakampio plano, kompaktinio 1a. su pa-

	
	stoge ir pusrūsiu tūrio, su laikrodžio bokšteliu centre. Remiantis istorine ikonografine medžiaga, p.r. fa-

sadas turėjo stačiakampį priestatą – šiltnamį, o š.r. fasadas priestatą – buv. dvaro elektrinę -  turi ir da-

bar.  Per pagrindines š.v. fasado duris patenkame į I-ąjį a., per vartus š.r. fasade į pusrūsį. Pirminė I a. planinė struktūra iš mišrios pertvarkyta į koridorinę.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs, pagrindinis – centrinės kompozicijos. Pag 

	
	rindinis fasadas išryškintas priglaustu toskaninių kolonų poromis, laikančiomis antablementą, kuris gali-niuose fasaduose pereina į atiką. Profiliuotų traukų karnizas apjuosia pastatą iš trijų pusių. Nugarinėje pastato pusėje karnizas nelabai išvystytas, be to, yra žemesniame lygyje, kuris sutampa su kitų trijų fasadų architravu. Durų, langų angų bei angų vietoje esančių nišų forma stačiakampė, paryškinta lygių plokštu-mų apvadais. I a. angų viršuje yra horizontalūs profiliuoti karnizai, paremti konsolėmis.

Pagrindinio įėjimo durys – dvivėrės, filinginės su įstiklintu viršumi. Virš š.r. fasado vartų įkomponuota kartuše žirgo galva. Patys vartai apkalti lentelėmis “eglute”, kiekvienos varčios centre drožinėta liaudiškais motyvais kompozicija. Š.r. fasade pusrūsis nuo I a. atskirtas horizontalia lygios plokštumos juosta.

Laikrodžio bokštelis, esantis pastato centre ant stogo kraigo, pastatytas vėliau. Jis yra 3-jų lygių su pri-glaustomis kolonomis kampuose. Žemutiniame lygyje, iš pagr. fasado pusės, sienų plokštuma centre turi analogišką koloną - piliastrą, o sienų paviršius nutinkuotas imituojant rustus.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus, I a. po pritaikymo atsiradę stiklinių blokelių pertvarų.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Klasicistinis.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Arklidė važiuojamiesiems žirgams su ratine. I a. buvo laikomi 

	
	gerieji pakinktai, gyveno vežėjai. 1963 m. pritaikytas mokslinio tiriamojo instituto laboratorinėms patal-poms ir muzikos mokyklai. Nuo 1983 m. čia veikia biblioteka, pusrūsyje įrengtos dirbtuvės, sandėliai. 

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I ketv.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Arklidė su ratine (vad. p. oficina) pastatyta dar XIX a. I ketv., istorikų  manymu, anksčiau už rūmus.

XIX a. II p. virš stogo iškeliamas laikrodžio bokštas, XIX a. pab. – XX a. pr. prie p.r. fasado priblokuoja-

mas šiltnamis (neišlikęs). Tarpukaryje prie š.r. fasado priblokuojama dvaro katilinė (šiuo metu čia įrengti garažai).

1963 m. arklidė su ratine pritaikyta muzikos mokyklai, o 1978 m. I a. čia pradėjo funkcionuoti biblioteka,

pusrūsyje įrengtos dirbtuvės su sandėliais. Vilniaus apskrities archyve esanti dokumentacija: 

1. Baisogalos dvaro istorinė apybraiža, aut. A.Kazlauskas, V., 1970, F5 437. 2. Buv. Baisogalos dvaro parko ir pastatų istorinė medžiaga ir fotofiksacija, aut. E.Vaitulevičienė, V. 1972, F5 680. 3.Buv. Baiso-

galos dvaro pagalbinių pastatų – oficinų, kumetyno, oranžerijos ir kt. fasadų polichrominiai tyrimai, aut. A.Butkus, R.Daujotaitė, V., 1979, F5 1988.

	 9.
Apmatavimai
	K.Maciulevičius, V., 1979, Vilniaus apskr. archyvas F2 338-54 ir V.Spudas, A.Bi-

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	veinytė, V., 1972, Vilniaus apskr. archyvas F2 338-5.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m. 3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Savo santūriomis ir paprastomis klasicistinėmis formomis pastatas sudaro rimties ir racio- 

	
	nalumo, logiško architektūrinių formų panaudojimo ūkinės paskirties statinyje įspūdį. Pastatas vertingas kaip dvaro gyvenamosios reprezentacinės zonos centrinės dalies formantė, atspindintis klasicistinio laiko-

tarpio vystymosi etapą.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23322
Kultūros vertybės kodas:
 G105K3
Objekto Nr. sankaupoje:
   3

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Oranžerija

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	R.Žebenkos
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r. 
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių


	10.
Vieta, situacija
	P.r. sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į p.v. 

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263,

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Lygi terasa; atvira erdvės pakraštys; tvenkinio krante, prie tako į p.r. sodybos pakraštį.

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	Centrinė sodybos dalis.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	23,1 x 7,2 m

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.


	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Vizualiai sprendžiant iš drėgstančių cokolio sienų.

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Lėkštas keturšlaitis, skardos, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Pailgo stačiakampio plano, bazilikinio 1a. su 

	
	mezoninu tūrio. Pagrindinis įėjimas buv. p.v. fasade, šiuo metu įeinama iš š.v. pusės. Planinė struktūra salinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs, pagrindinis – tūrinis centrinis. Pagrindi-

	
	dinis fasadas išryškintas išsikišančiu į priekį rizalitu su trikampiu frontonu ir mezoninu su vėtrunge.

Fasadų plokštumas skaido rustuoti piliastrai. Horizontalia kryptimi pastatą skaido po langais praeinanti cokolinė juosta ir profiliuotų traukų karnizas sienų viršuje. Stogo šlaitų kraštai papuošti betoninėmis ba-liustradomis ir metalinėmis tvorelėmis. Ant šių atitvarų keturkampių stulpų viršaus sustatytos dekoratyvi-nės vazos su agavomis, pagamintos iš cinko skardos. Mezonino kraigą pabrėžia dekoratyvinė metalinė tvorelė su 3,14 m aukščio vėtrunge.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmas (pseudorenesansas)

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	Vėtrungėje “1909” metų rekonstrukcijos data.

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Oranžerija. Tarybiniais metais – sporto salė.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (jaun.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Oranžerija statyta XIX a. pab. – XX a. pr. 1980 m. paruoštas pritaikymas sporto salei projektas.

Vilniaus apskrities archyve esanti dokumentacija:

1. Baisogalos dvaro istorinė apybraiža, aut. A.Kazlauskas, V., 1970, F5 437. 2. Buv. Baisogalos dvaro parko ir pastatų istorinė medžiaga ir fotofiksacija, aut. E.Vaitulevičienė, V. 1972, F5 680. 3.Buv. Baiso-

galos dvaro pagalbinių pastatų – oficinų, kumetyno, oranžerijos ir kt. fasadų polichrominiai tyrimai, aut. A.Butkus, R.Daujotaitė, V., 1979, F5 1988. 4. Buv. oranžerijos pritaikymas sporto salei. Eskiz. proj., aut.

M.Šavalinskienė, V., 1979, F2 338-55. 5. Transformuojama oranžerija. TDP. AS dalis, aut. S.Daubarienė, V., 1974, F2 342-5. 6. Transformuojama oranžerija. Eskiz. proj. AS dalis, aut. R.Paslaitienė, V., 1974, F2 342-7. 7. Transformuojama oranžerija. TDP. AS dalis, t. II, aut. A.Ivanova, V., 1973. 8. Inžinerinės dalys, inž. B.Mikalauskas, S.Žalgevičiūtė, V.Laurinavičius, V., 1975, F2 338-24, 338-30, 338-34. 9. Oranžerijos pritaikymas sporto salei. TDP. AS dalis, t.II, III, IV, aut. M.Šavalinskienė, V., 1980, F2 338-56, 338-63, 338-57. 10. Fasadų spalvinis sprendimas, aut. M.Šavalinskienė, V., 1980, F2 338-67. 11. Inžinerinės da-lys, inž. B.Gegevičienė, K.Remeika, L.Černych, A.Bilevičienė, A.Bajoras. 12. Oranžerijos prit. sporto sa- lei, interjerų projektas, aut. M.Šavalinskienė, V., 1985, F2 338-73, 338-74, 338-75, 338-76, 338-77. 13. Inžinerinės dalys, inž. B.Gegevičienė, V.Labunskienė, G.Paura, R.Gozmanas, V., F2 338-78, 338-79, 338-80, 338-81, 338-82, 338-83, 338-84.

	 9.
Apmatavimai
	V.Spudas, V., 1972, Vilniaus apskr. archyvas, F2 338-6.

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m. 3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia).


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas vertingas kaip beveik pilnai išlaikęs savo pirmapradį pavidalą ir turintis vieningą

	
	stilistinį neorenesansinių formų dekorą.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.


	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23323
Kultūros vertybės kodas:
 G105K4
Objekto Nr. sankaupoje:
   4

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Svirnas su virtuve

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	R.Žebenkos
	namo Nr.
	12B
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į š.v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263, 

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Lygi terasa nežymiai kylančios reljefo plokštumos; atvira erdvė su keliomis medžių grupėmis;

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	š.v. apvažiavimo apie parterį krašte, statmenai takui nuo rūmų link ūkinės zonos.

	 2.
Teritorija
	Gyvenamoji reprezentacinė.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	31,4 x 15,9 m

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Blogos būklės š.v. siena: yra tinkas, išor. pusėje mūras.

	
	

	 9.
Perdangos
	Virš I a. - medinės, sijinės konstrukcijos, virš pusrūsio – plytų mūro, skliautuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Lėkštas keturšlaitis, skardos, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Pailgo stačiakampio plano, kompaktinio 1a. su pa-

	
	stoge ir pusrūsiu tūrio. Per pagrindines p.r. fasado duris patenkame į dalį I-ojo a., per vartus š.r. fasade į pusrūsį. Pastato planinė struktūra mišri.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs, p.v. – centrinės kompozicijos, kurios

	
	centrą pabrėžia laiptų aikštelė ir įėjimo durys. Pagrindinis fasadas išryškintas priglaustų toskaninių kolo-

nų poromis, laikančiomis antablementą, kuris galiniuose fasaduose pereina į atiką. Profiliuotų traukų karnizas apjuosia pastatą iš trijų pusių. Nugarinėje pastato pusėje (š.v. fasade) karnizas nelabai išvysty-

tas, be to, yra žemesniame lygyje, kuris sutampa su kitų trijų fasadų architravu. Šio fasado tarplangius skaido plokštuminiai piliastrai. Durų, langų angų bei angų vietoje esančių nišų forma stačiakampė, pa-

ryškinta lygių plokštumų apvadais. I a. angų viršuje yra horizontalūs profiliuoti karnizai, paremti konso-

lėmis. P.v. fasade abipus durų yra pusapskritės formos nišos. Pusrūsis nuo I a. atskirtas horizontalia, ly-

gios plokštumos juosta.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus, pusrūsio langeliai įstatyti į akmenų mūro pusarkės formos

	
	nišas.

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Klasicistinis.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Svirnas su virtuve. Pusrūsyje buvo vaisių ir maisto produktų

	
	sandėliai. Nuo 1974 m. pritaikytas mokslinio tiriamojo instituto laboratorijoms.

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I ketv.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Svirnas su virtuve (vad. š. oficina) pastatyta dar XIX a. I ketv., istorikų  manymu, anksčiau už rūmus.

1975 m. paruoštas restauracijos pritaikymo projektas.

Vilniaus apskrities archyve esanti dokumentacija: 

1. Baisogalos dvaro istorinė apybraiža, aut. A.Kazlauskas, V., 1970, F5 437. 2. Buv. Baisogalos dvaro parko ir pastatų istorinė medžiaga ir fotofiksacija, aut. E.Vaitulevičienė, V. 1972, F5 680. 3.Buv. Baiso- galos dvaro pagalbinių pastatų – oficinų, kumetyno, oranžerijos ir kt. fasadų polichrominiai tyrimai, aut. A.Butkus, R.Daujotaitė, V., 1979, F5 1988. 4. Baisogalos Mokslinio tyrimo instituto laboratorija (buv. š. oficina). TP. AS dalis, aut. S.Daubarienė, V., 1974, F2 338-17. 5. Baisogalos Mokslinio tyrimo instituto laboratorija (buv. š. oficina). D. brėž. AS dalis, aut. S.Daubarienė, V., 1974, F2 338-20. 6. Baisogalos Mokslinio tyrimo instituto laboratorija (buv. š. oficina). D. brėž. AS dalis, aut. A.Ivanova, V., 1973, F2 338-15. 7. Baisogalos Mokslinio tyrimo instituto laboratorija (buv. š. oficina). D. brėž. AS dalis, aut. E.Zelenskaja, V., 1981. F2 338-68. 8. Inžinerinių dalių projektai, inž. B.Mikalauskas, S.Žalgevičiūtė, V.Labunskienė, G.Paura, O.Ruseckaitė, V., 1973, 1974, 1981, F2 338-18A,, 338-19A, 338-19B, 338-21A, 338-22A, 338-27A, 338-69, 342-4      

	 9.
Apmatavimai
	V.Spudas, A.Biveinytė, V., 1972, Vilniaus apskr. archyvas F2 338-2.

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	 

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m.

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m. 3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Savo santūriomis ir paprastomis klasicistinėmis formomis pastatas sudaro rimties ir racio- 

	
	nalumo, logiško architektūrinių formų panaudojimo ūkinės paskirties statinyje įspūdį. Pastatas vertingas kaip dvaro gyvenamosios reprezentacinės zonos centrinės dalies formantė, atspindintis klasicistinio laiko-

tarpio vystymosi etapą.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23324
Kultūros vertybės kodas:
 G105K5
Objekto Nr. sankaupoje:
   5

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Ledainė

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Dvaro
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Š.r. sodybos pakraštyje, pagrindiniu fasadu orientuota į p.v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263, 

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Nežymiai kylantis; medžių masyvas; netoli š.r. pusėje esančio  tvenkinio; netoli atsišakojusio 

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	nuo kelio privažiavimo prie rūmų.

	 2.
Teritorija
	Centrinės sodybos dalies š.r. pakraštys.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Vizualiai sprendžiant pagal cokolio būklę.

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Keturšlaitis be kraigo, šiferio, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Kvadratinio plano, bazilikinio 1a. tūrio. Per duris, 

	
	esančias p.v. fasade, patenkama į vienaerdvę patalpą. Planinė struktūra salinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs. Sienų tarpus tarp smailiaarkių nišų skai-

	
	do sudvejinti stilizuoti piliastrai su bazėmis ir kapiteliais. Nišų ir durų apvadai - lygių tinkuotų plokštu- mų. Sienos virš nišų užbaigtos atsikišusiomis pusapvaliai dantytomis plokštumomis.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmas (pseudogotika).

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Ledainė. Tarybiniais metais buvo naudojama Eksperimentinio  

	
	ūkio kontoros reikmėms.

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (vyresn.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. III ketv. gale

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Ledainė statyta XIX a. III ketv. Buvo pritaikyta kontorai.

Vilniaus apskrities archyve esanti dokumentacija:

1. Baisogalos dvaro istorinė apybraiža, aut. A.Kazlauskas, V., 1970, F5 437. 2. Buv. Baisogalos dvaro parko ir pastatų istorinė medžiaga ir fotofiksacija, aut. E.Vaitulevičienė, V. 1972, F5 680.

	 9.
Apmatavimai
	A.Biveinytė, V.Spudas, V., 1972, Vilniaus apskr. archyvas, F2 338-8.

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m.

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m. 3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia).


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	


	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas vertingas kaip beveik pilnai išlaikęs savo pirmapradį pavidalą ir turintis vieningą

	
	stilistinį pseudogotikinių formų dekorą.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23325
Kultūros vertybės kodas:
 G105K6
Objekto Nr. sankaupoje:
   6

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Namas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Dvaro
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Š.r. sodybos pakraštyje, ūkinėje gamybinėje zonoje, pagrindiniu fasadu orientuota į 

	
	p.r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263,

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Lygus; pavienių medžių ir jų grupių apsuptyje; netoli š. sodybos pusėje esančio tvenkinio; 

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	prie kelio, skiriančio gyvenamąją reprezentacinę zoną nuo ūkinės gamybinės.

	 2.
Teritorija
	Gamybinės ūkinės zonos š.r. pakraštyje.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Vizualiai sprendžiant pagal cokolio būklę.

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	P.r. fasade yra nukritusio tinko plotai, yra mūras.

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Keturšlaitis, skardos, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, kompaktinio 1a. tūrio su prie-

	
	statu ir mezoninu š.v. fasade. Į namą patenkama per dvejas duris, esančias p.r. fasado kraštuose. Planinė struktūra mišri.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	P.v., š.r. fasadai plokštuminiai, tolygūs, p.r. ir š.v. – tūriniai centriniai. 

	
	Pagrindinio fasado centrinė dalis pabrėžta į priekį atsikišusiu rizalitu su puslankio formos frontonu. Lan-gų angos pabrėžtos horizontaliais profiliuotais karnizais. Kraštines šio fasado plokštumas skaido pusko-

lonės su dorėninio orderio kapiteliais. Plokštumose tarp ko-lonų įkomponuotos arkinės nišos, kurių kon-

tūrą formuoja piliastrai su archivoltomis. Sienų viršų juosia 3-jų dalių (architravas, frizas, karnizas) an-

tablementas. Š.v. fasade antablemento karnizinė dalis nutrūksta. Langų ir durų angos stačiakampės. 

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmas (turintis pseudorenesanso bruožų).

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Yra dvi pirminės paskirties versijos: 1) sodininko namas, 2) skal-  

	
	bykla. Tarybiniais metais buvo naudojama Eksperimentinio  ūkio kontoros reikmėms.

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (jaun.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr. 

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Namas statytas XIX a. pab. - buvo pritaikytas kontorai.

Vilniaus apskrities archyve esanti dokumentacija:

1. Baisogalos dvaro istorinė apybraiža, aut. A.Kazlauskas, V., 1970, F5 437. 2. Buv. Baisogalos dvaro parko ir pastatų istorinė medžiaga ir fotofiksacija, aut. E.Vaitulevičienė, V. 1972, F5 680.


	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m.

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m. 3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas vertingas savo nežymiai pakitusiu tūriu ir vieta sodybos ūkinės gamybinės zonos 

	
	kompozicijoje. Jis yra beveik pilnai išlaikęs savo pirmapradį fasadų dekorą, turintį pseudorenesansinių bruožų.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23326
Kultūros vertybės kodas:
 G105K7
Objekto Nr. sankaupoje:
   7

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Tvartas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Dvaro
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Š. sodybos dalyje, ūkinėje gamybinėje zonoje, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263,

	





























(savininkas ir jo adresas)

	

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	dalinai

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Tolygiai besileidžiantis; atvira erdvė; netoli š. sodybos  pusėje esančio tvenkinio; prie kelio,

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	einančio š.v. kryptimi nuo kelio, skiriančio gyvenamąją reprezentacinę ir gamybinę ūkinę zonas.

	 2.
Teritorija
	Gamybinė ūkinė zona.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Vizualiai sprendžiant pagal cokolio būklę.

	 7.
*Sienos / atramos
	Pastato išorės kampai ir cokolinė dalis akmenų mūro su smulkiais juodais akmenukais

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	tarpuose, vienalytės. Kitos sienos plytų  (apatinės 4-5 eilės – degtų, virš jų – nedegtų molio plytų) mūro, tinkuotos, vienalytės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Krenta tinkas, yra mūras, ypač blogos būklės vidinio kiemo

	
	sienos. Yra intarpų, atstatytų silikatinėmis plytomis.

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos. Yra naujų – g/bet. plokščių.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, šiferio, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Pastatą sudaro keturi stačiakampiai korpusai tarpu- 

	
	savyje apjungti į vieną keturkampio formos statinį su didžiuliu vidaus kiemu. Pastatas yra uždaro 1a. tūrio su dviem įvažiavimais į kiemą. Įvažiavimai išdėstyti p.r. ir p.v. fasaduose. Planinė struktūra mišri, dominuoja narvelinis tipas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	P.r. ir š.r. fasadai tūriniai, centriniai, š.v. ir p.v. – plokštuminiai tolygūs.

	
	Pagrindinio fasado centrinė dalis pabrėžta į priekį atsikišusiu portalu su trikampiu frontonu. Centrinės portalo dalies sienos rustikuotos, karnizas – profiliuotų traukų, arkinėje įvažiavimo angoje – metaliniai kalvio darbo dvivėriai vartai. Abiejose centrinės dalies pusėse yra piliastrais apribotos plokštumos, viršuje turinčios trijų dalių antablementą, kurio karnizinė dalis, matyt, juosė pastatą visu išorės perimetru. Kai-rioji plokštuma turi stačiakampio formos mažesnį įėjimą su išryškintu tiesiu sandriku. Tos pačios formos pakartojamos ir dešinėje pusėje, tik ten nėra įėjimo, o vien dekoras. Lygiai toks pat tik grynai dekoratyvi-vinės, o ne funkcionalinės paskirties yra portalas š.r. tvarto pusėje. Pagal istorinius tyrimus, čia vietoje vartų yra buvę ištapytos durys su trilapių tulpių motyvų ornamentu. Šiuo metu šio fasado dekoras žymiai sunykęs, yra naujo mūro intarpų. 

Pagrindinio korpuso sienose esantys pusarkiai langai apačioje sujungti profiliuotu traukų karnizu. Pačios langų angos taip pat apjuostos profiliuotais apvadais. Kitų fasadų angos stačiakampio formos.

Kiemo fasadai – plokštuminiai, tolygūs. Jokių dekoro elementų neturi.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmas (turintis pseudorenesanso bruožų).

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Tvartas – diendaržis. Tarybiniais metais buvo naudojamas kaip

	
	arklidė.

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (jaun.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tvartas - diendaržis statytas XIX a. pab. – XX a. pr. Buvo pritaikytas arklidei. 

Vilniaus apskrities archyve esanti dokumentacija:

1. Baisogalos dvaro istorinė apybraiža, aut. A.Kazlauskas, V., 1970, F5 437. 2. Buv. Baisogalos dvaro parko ir pastatų istorinė medžiaga ir fotofiksacija, aut. E.Vaitulevičienė, V. 1972, F5 680.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m. 3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas užima reikšmingą padėtį jungiamojoje grandyje tarp gyvenamosios reprezentacinės

	
	ir ūkinės gamybinės zonų. Tvartas yra vizualiai surištas su rūmais tiesia ašimi, kuri prasideda nuo rūmų ir eina į š.v., užsibaigdama ties tvarto vartais. Šis statinys atrodo monumentaliai, kadangi jo sienų ir stogo aukščių santykis artimas 1:1,5 (remiantis istoriniais tyrimais). Be to, pseudorenensasinių bruožų turinti jo išorės fasadų puošyba suteikia jam išskirtinę reikšmę ne tik ūkinių gamybinių pastatų tarpe, bet ir visame dvaro ansamblyje, atspindėdama III-ąjį sodybos vystymosi etapą.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23327
Kultūros vertybės kodas:
 G105K8
Objekto Nr. sankaupoje:
   8

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Kumetynas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Dvaro
	namo Nr.
	3
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Š.v. parko pakraštyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263,

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Lygus; š.v. parko pakraštys; netoli tvenkinio su sala š.r. kranto; prie kelio, skiriančio parką 

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	nuo ūkinės gamybinės zonos.

	 2.
Teritorija
	Centrinės sodybos dalies š.r. pakraštys.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	31,1 x 13,5 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Vizualiai sprendžiant pagal cokolio būklę.

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Pusvalminis, šiferio, gegninės konstrukcijos.


	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, kompaktinio 1a. su pastoge 


	
	tūrio. Per pagrindines š.v. fasado duris patenkama į prieangį. Planinė struktūra sudėtinė (bekoridorinė jungtinė ir amfiladinė).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs, pagrindinis – tūrinis centrinis. Fasadų 

	
	Plokštumas skaido sudvejinti piliastrai. Piliastrai apjungti didesnių ir mažesnių smailių arkų, apvestų plačia profiliuota archivolta su “spyna” smaigalyje. Stačiakampės langų angos, įstatytos į didesnius tar-

pus tarp piliastrų. Šiuose tarpuose įkomponuotos dar mažesnių gabaritų smailiaarkės nišos. Pagal istori-

nius tyrimus, virš stačiakampių langų esančiose smailiaarkėse nišose buvę iliuzoriniai langai. Sienų vir-šuje, virš didesniųjų nišų “spynų” praeina profiliuotų traukų karnizas. Pagrindinis įėjimas nuo kelio pu-sės pabrėžtas išsikišusiu rizalitu su trikampiu frontonu.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitaru.s

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmas (pseudogotika).

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Kumetynas. Gyveno dvaro darbininkai, veikė valgykla. Tarybi-

	
	niais metais buvo įrengtas bendrabutis. Šiuo metu nuomojamas 4 šeimoms gyventi.

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (vyresn.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve esanti dokumentacija: 

1. Baisogalos dvaro istorinė apybraiža, aut. A.Kazlauskas, V., 1970, F5 437. 2. Buv. Baisogalos dvaro parko ir pastatų istorinė medžiaga ir fotofiksacija, aut. E.Vaitulevičienė, V. 1972, F5 680. 3. Buv. Baiso-galos dvaro pagalbinių pastatų – oficinų, kumetyno, oranžerijos ir kt. fasadų polichrominiai tyrimai, atl. A.Butkus, R.Daujotaitė, V., 1979, F5 1988. 4. Viešbutis – buv. dvaro kumetynas. TDP. AS dalis, aut. S.Daubarienė, V., 1973, F2 338 –16. 5. Viešbutis – buv. dvaro kumetynas. EP. AS dalis, aut. S.Dauba-rienė, V., 1973, F2 338-14. 6. Viešbutis – buv. dvaro kumetynas. Interjerai. EP, aut. R.Gibavičienė, V., 1975, F2 338-27. 7. Inžinerinės dalys, inž. S.Žalgevičiūtė, V.Lukaševa, V.Laurinavičiu, V., 1975, F2 338-31, 338-35, 342-8.

	 9.
Apmatavimai
	V.Spudas, V., 1972, Vilniaus apskr. archyvas, F2 338-4.

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m. 3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas vertingas kaip beveik pilnai išlaikęs savo pirmapradį pavidalą ir turintis vieningą

	
	stilistinį pseudogotikinių formų dekorą.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23328
Kultūros vertybės kodas:
 G105K9
Objekto Nr. sankaupoje:
   9

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Vėjo malūnas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	V. parko pakraštyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263,

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Lygus; aikštelė už v. parko ribos; netoli tvenkinio su sala v. kranto; prie kelio, jungiančio 

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	pietinį apvažiavimą apie parką su keliu, skiriančiu parką nuo ūkinės gamybinės zonos.

	 2.
Teritorija
	Centrinės sodybos dalies v. pakraštys.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės; cokolinio a. – skeltų akmenų mūro su plytų intarpais,

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	tinkuotos, vienalytės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Monolitinio betono.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Nebaigtos įrengti.

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Tradicinė sukama “kepurė”, dengta skarda, konstrukcija - medinių briaunų su 

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	ištisiniu lentų paklotu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	Medinis, apėjimo tiltelis (galerija) - medinis, laikomas konsolių.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Pasukimo įrenginys – pusiau įbetonuotas į perdangas 

	
	viršutinė dalis apdegusi; apėjimo tiltelis – sunykęs.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Aštuoniakampio plano, kompaktinio 3a. su cokoliniu

	
	 a., į viršų siaurėjančio tūrio. Per pagrindines r. fasado duris patenkama į žemutinį lygį. Planinė struktūra suardyta, realizuojant malūno pritaikymo kavinei projektą.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs. Įėjimas į malūno cokolinį a. ir išėjimas į 

	
	buv. apėjimo tiltelį yra v. pusėje. Virš I ir II a. praeina profiliuota karnizinė juosta. Viršuje, prie pat “ke-

purės”, sienos apjuostos puslankio formos motyvu dekoruota juosta. I a. sienų kampai dekoruoti tinkuo-

tais rustais, II a. – piliastrais su kapiteliais, III a. – lygių plokštumų juostomis. I a. angos turi profiliuotus apvadus, su lenkta kampu, viršutine dalimi, II a. – turi arkinius profiliuotus sandrikus, III a. – turi smai-

liaarkius profiliuotus sandrikus, virš kurių yra pusarkės nišos, suformuotos profiliuotais pusarkiais apva-

dais.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus, buv. sunaikintas, naujas – neįrengtas.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmas ( dominuoja pseudogotika).

	21.
**Technologinė įranga
	“Kepurės” pasukimo įrenginys su krumpliaračiu.

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	“1911” metų rekonstrukcijos data “kepurės” vėputėje, 

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	remiantis istorine medžiaga.

	24.
**Energijos šaltinis
	Neturi.

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Malūnas. Tarybiniais metais buvo pradėta įrenginėti kavinė. 

	
	Šiuo metu apleistas.

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (vyresn.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	Manoma, XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Manoma, kad pastatytas XIX a. vid., o nutinkuotas XIX a. pab. Ar net XX a, pr., dekore panaudojant įvai-

rias stilistines formas. Tarybiniais metais pradėtas rekonstruoti, pritaikant jaunimo kavinei, ir nebaigtas.

Vilniaus apskrities archyve esanti dokumentacija:

1. Baisogalos dvaro istorinė apybraiža, aut. A.Kazlauskas, V., 1970, F5 437. 2. Buv. Baisogalos dvaro parko ir pastatų istorinė medžiaga ir fotofiksacija, aut. E.Vaitulevičienė, V. 1972, F5 680. 3. Buv. Baiso- galos dvaro vėjinio malūno remontui paminklinių darbų užduotis, sud. Ž.Simonavičius, V., 1965-1966, F5 163. 4. Etnografinis muziejus (buv. vėjinis malūnas) Baisogaloje. TP. AS dalis, aut. A.Beveinytė, V., 1973, F2 338-12. 5. Svetainė – malūnas buv. Baisogalos dvaro malūne. Darbo brėžiniai. AS dalis, t. I, II, aut. A.Knyva, R.Anusevičius, M.Tomaševskaja, V., 1974, F2 338-25a., 342-3. 6. Svetainė – malūnas buv. Bai-sogalos dvaro malūne. Interjeras, aut. R.Anusevičius, V., 1975, F2 338-23, 338-26a, 338-33. 7. Inžinerinės dalys, inž. S.Žalgevičiūtė, B.Mikalauskas, G.Paura, V., 1975, F2 338-23a, 338-24a, 338-25, 338-26, 338-28, 338-29. 

	 9.
Apmatavimai
	A.Beveinytė, V.Spudas, V., 1972, Vilniaus apskr. archyvas, F2 338-3.

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m.

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m.

3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia).


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas vertingas kaip vertikalinė dominantė dvaro sodybos kompozicijoje, dalinai praradęs 

	
	savo pirmapradį išorės pavidalą ir turintis klasicizmo, renesanso ir gotikos stiliaus formų dekorą. Malūnas vertingas ir kaip praeities specifinės gamybinės paskirtis objektas.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23329
Kultūros vertybės kodas:
 G105K10
Objekto Nr. sankaupoje:
   10

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Kluonas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Dvaro
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	V. sodybos dalyje, ūkinėje gamybinėje zonoje, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263, 

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400


	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Nežymiai besileidžiantis; atvira erdvė; prie kelio skiriančio gyvenamąją reprezentacinę ir

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	ūkinę gamybinę zonas.

	 2.
Teritorija
	Gamybinė ūkinė zona.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Stulpinės konstrukcijos su tinkuoto mūro tarpais tarp stulpų. Stulpai raudonų plytų 

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	mūro. Š.r. fasado frontonas raudonų plytų mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, šiferio, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Pailgo stačiakampio plano, kompaktinio 1 a. su

	
	pastoge tūrio. Planinė struktūra sudėtinė, dominuoja narvelinis tipas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs. Š.r. fasado frontono angos turi išsikišusių

	
	plokštumų raudonų plytų apvadus; trilianiniu principu sukomponuoti centro langeliai turi laužytos formos sandriką. 

	18.
Interjero apibūdinimas
	Konstruktyvinio tipo.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Su “plytų stiliaus” požymiais.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Kluonas pašarams laikyti. Naudojamas iki šiol.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (jaun.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	 

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m.

3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas reikšmingas savo tūriu ir vieta sodybos ūkinės gamybinės zonos kompozicijoje. Jis  

	
	iliustruoja vėlyviausią sodybos formavimo etapą.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23330
Kultūros vertybės kodas:
 G105K11
Objekto Nr. sankaupoje:
   11

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Kluonas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Dvaro
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Š.v. sodybos dalyje, ūkinėje gamybinėje zonoje, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263,

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Nežymiai besileidžiantis; atvira erdvė; prie apvažiavimo apie dvaro sodybą kelio.

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	Gamybinė ūkinė zona.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Stulpinės konstrukcijos, tarpai užpildyti pusrąsčiais. Stulpai raudonų plytų mūro,

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	kampiniai stulpai akmenų mūro su raudonų plytų kraštais.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Valminis, šiferio, santvarinės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Išilginto stačiakampio plano, kompaktinio 1 a. su

	
	pastoge tūrio. Planinė struktūra anfiladinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs. Cokolinė juosta, kampiniai stulpai akmenų 

	
	mūro su skeltais juodais akmenukais tarpuose. Ilguosius fasadus ritmiškai skaido raudonų plytų mūro stulpai, kurių viršus sujungtas medine sija. Gegnių galai profiliuoti.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Konstruktyvinio tipo.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Romantizmas su liaudiškos architektūros požymiais.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Kluonas pašarams laikyti. Naudojamas iki šiol.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (jaun.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. - XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	 

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m.

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m.

3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas reikšmingas savo tūriu ir vieta sodybos ūkinės gamybinės zonos kompozicijoje. Tai

	
	ypatingų matmenų statinys, ne dažnai sutinkamas Lietuvos dvarų sodybose.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23331
Kultūros vertybės kodas:
 G105K12
Objekto Nr. sankaupoje:
   12

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Spirito varykla

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Dvaro
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Š. sodybos dalyje, ūkinėje gamybinėje zonoje, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263, 

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g. 12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Nežymiai besileidžiantis; atvira erdvė; prie kelio, einančio š.r. – p.v. kryptimi ūkinio gamybinio

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	sektoriaus viduriu.

	 2.
Teritorija
	Gamybinė ūkinė zona.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės; pastogių frontonai – plytų mūro tinkuoti su medinių

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	tašų karkasu, fachverkinės konstrukcijos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Sudėtingas, dominuoja dvišlaitė forma, šiferio, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	Malimo įrangą remia metalinė ažūrinė kolona spirinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Trijų stačiakampių korpusų, tarpusavyje sujungtų į 

	
	rusiškos “П” raidės formos statinį, sudaro pusiau atvirą tūrinės struktūros tipą. Kintamo aukštingumo - 1-no, 2-jų ir 3-jų a., centrinėje dalyje su aukštu mezoninu pastatas. Planinė struktūra mišri.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai mišrios (plokštuminiai, tūriniai) kompozicijos decentralizuoti.

	
	Pagrindinio (gatvės) ir šoninių fasadų plokštumas horizontalia kryptimi skaido lygių plokštumų atsikišusios juostos tarp I a. ir II a. Langų ir durų angos stačiakampės, pagrindinio fasado buv. centrinių vartų sąrama segmentinė. Gegnių galai profiliuoti. 

	18.
Interjero apibūdinimas
	Gamybinis.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Aiškių stiliaus požymių neturi.

	21.
**Technologinė įranga
	Malimo įrangos elementai.

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Spirito varykla su salykline. Šiuo metu naudojamas kaip žemės 

	
	ūkio technikos garažas, stalių dirbtuvių sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (jaun.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	 XX a. pr. 

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	Iki 1939 m. iš lėktuvo darytoje nuotraukoje šis pastatas yra.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	Po 1919 m., vykdant buržuazinę žemės reformą, norėta 

	
	išparceliuoti ir Baisogalos dvarą. Tačiau Komarui pavyko susitarti su vyriausybės atstovais, kad jis augins bulves ir iš jų gamins spiritą valstybės monopoliui. Todėl galima spėti, kad spirito varykla ir buvo pastatyta tuo tikslu.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Akivaizdu, kad pastatas nėra vienalaikės statybos, tačiau medžiagos apie jo statybą ir rekonstrukcijas Vilniaus apskrities archyve nerasta.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m.

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m.

3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas reikšmingas savo tūriu ir vieta sodybos ūkinės gamybinės zonos kompozicijoje. Tai

	
	specifinės paskirties statinys, atspindintis Lietuvos dvarų tradicinės (spirito) gamybos šakos ištakas.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23332
Kultūros vertybės kodas:
 G105K13
Objekto Nr. sankaupoje:
   13

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Tvartas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Dvaro
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Š. sodybos dalyje, ūkinėje gamybinėje zonoje, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263,


	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Nežymiai besileidžiantis; atvira erdvė; netoli kelio einančio š.v. kryptimi nuo kelio, skiriančio 

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	gyvenamąją reprezentacinę ir gamybinę ūkinę zonas.

	 2.
Teritorija
	Gamybinė ūkinė zona

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Akmenų mūro, vienalytės; pastogės frontonai – lentų.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Pusvalminis, šiferio, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Pailgo stačiakampio plano, kompaktinio 1a. tūrio.

	
	Per vartus š.r. fasade patenkama į vienaerdvę patalpą. Vartai yra ir p.v. fasade. Planinė struktūra halinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Š.r. ir p.v. fasadai plokštuminiai centriniai, p.r. ir š.v. – plokštuminiai 

	
	decentralizuoti. Langų ir vartų angos stačiakampės, aprėmintos raudonomis plytomis. Dekoro elementų neturi.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Romantizmas su liaudiškos architektūros pakraipa.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Tvartas. Šiuo metu čia įsikūrusios mechaninės dirbtuvės.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (jaun.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. - XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	Iki 1939 m. iš lėktuvo darytoje nuotraukoje šis pastatas yra.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m.

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m.

3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas vertingas savo tūriu ir vieta sodybos ūkinės gamybinės zonos kompozicijoje. Tai 

	
	vienintelis lapidinės architektūros pavyzdys sodybos ansamblyje.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23333
Kultūros vertybės kodas:
 G105K14
Objekto Nr. sankaupoje:
   14

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Karvidė

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Dvaro
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Š. sodybos dalyje, ūkinėje gamybinėje zonoje, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Jurgis Gelumbauskas, Beržų g. 3, Baisogala 5125, Radviliškio r.

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Nežymiai besileidžiantis;atvira erdvė; prie kelio, einančio š.r. – p.v. kryptimi ūkinio gamybinio

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	sektoriaus viduriu.

	 2.
Teritorija
	Gamybinė ūkinė zona.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės; šoninių fasadų frontonai užkalti lentomis.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, šiferio, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	“L” raidės plano, pusiau atviro 1a. tūrio. Per 

	
	vartus š.r. fasade patenkama į vienaerdvę patalpą. Planinė struktūra halinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai tolygūs, š.v. –tūrinis decentralizuotas. Langų ir

	
	vartų angos stačiakampės. Dekoro elementų neturi. Gegnių galai pjaustinėti. 

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Be stiliaus požymių.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Tvartas – karvidė. Šiuo metu naudojamas kaip statybinių 

	
	medžiagų sandėlis, laikomos mašinos.

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (jaun.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. - XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	Iki 1939 m. iš lėktuvo darytoje nuotraukoje šis pastatas yra.

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m.

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m.

3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas vertingas savo tūriu ir vieta sodybos ūkinės gamybinės zonos kompozicijoje.

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23334
Kultūros vertybės kodas:
 G105K15
Objekto Nr. sankaupoje:
   15

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Garažas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Dvaro
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125


	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Centrinės sodybos dalies š.r. krašte, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263,

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Nežymiai kylantis; atvira erdvė; prie įvažiavimo iš š.r. pusės link rūmų.

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	Gyvenamoji reprezentacinė zona.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Keturšlaitis, skardos, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, kompaktinio 1a. tūrio su prie-

	
	statu š.v. fasade. Į garažą patenkama per trejus vartus, esančius š.r. fasade. Planinė struktūra narvelinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs, š.v. – tūrinis centrinis. Pastato kampai 

	
	turi lygių plokštumų piliastrus, kuriuos horizontalia kryptimi jungia atsikišusi tinko juosta. Sienų viršų užbaigia profiliuotų traukų karnizas. Langų, vartų angos pabrėžtos lygių plokštumų apvadais. Priestatas yra žemesnis ir turi kitokio profilio karnizą. 

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmas (turintis pseudoklasicistinių bruožų).

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	Garažas.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (jaun.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m.

3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas vertingas savo tūriu ir vieta sodybos gyvenamosios reprezentacinės zonos kompo-

	
	zicijoje, atspindintis paskutinįjį dvaro vystymosi etapą. 

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23335
Kultūros vertybės kodas:
 G105K16
Objekto Nr. sankaupoje:
   16

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Kalvė

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Dvaro
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Š.v. sodybos dalyje, ūkinėje gamybinėje zonoje, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Jurgis Gelumbauskas, Beržų g. 3, Baisogala 5125, Radviliškio r.

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Nežymiai besileidžiantis; atvira erdvė; prie kelio, einančio š.r. – p.v. kryptimi ūkinio gamybinio

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	sektoriaus viduriu.

	 2.
Teritorija
	Gamybinė ūkinė zona.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės; šoninių fasadų frontonai užkalti lentomis.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės konstrukcijos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, šiferio, gegninės konstrukcijos.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Pailgo stačiakampio plano, kompaktinio 1a. tūrio 

	
	su priestatais p.r. fasade. Planinė struktūra narvelinio tipo.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai tolygūs, p.r. (turintis priestatus) – mišrus. Langų ir

	
	vartų angos turi segmentines sąramas. Angų kontūras pabrėžtas lygios plokštumos apvadais. Pastato  kampai turi lygių plokštumų piliastrus. Lygių plokštumų piliastrais (po 2 vnt.) sudalinti ilgieji pastato fasadai. Langų rėmai sudalinti vertikalia kryptimi į 4 dalis.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmas (turintis neryškius pseudoklasicistinius bruožus).

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	Kalvė. Šiuo metu naudojamas kaip sandėlis.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (jaun.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. - XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m.

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m.

3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas vertingas savo tūriu ir vieta sodybos ūkinės gamybinės zonos kompozicijoje, yra 

	
	ūkinės gamybinės zonos centrinės ašies formantė.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį (-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image18.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC23336
Kultūros vertybės kodas:
 G105K17
Objekto Nr. sankaupoje:
   17

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	991

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Šulinys

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Baisogalos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	R.Žebenkos
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5125

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Baisogala

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio r.
	seniūnija
	Baisogalos

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Šiaulių apskrities viršininko administracija, Vilniaus g. 263, 

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	Šiauliai 5400

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	Lietuvos gyvulininkystės institutas, R.Žebenkos g.12, Baisogala 5125

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Lygus ;atvira aikštelė; privažiavimų  prie rūmų iš š.v. pusės sankryžoje.

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	Centrinėje sodybos dalyje, šalia rūmų š.v. fasado.

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūro, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos, vienalytės.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Nėra.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Aštuoniakampė piramidė su rutuliu viršūnėje, skarda, konstrukcija - medinių 

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	briaunų.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Aštuoniakampio plano, kompaktinio 1a. tūrio 

	
	paviljonas. Per š.v. fasado duris patenkama į vienaerdvę patalpą.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs. Cokolinė dalis atskirta apskardintu, 

	
	profiliuotu karnizu. Virš jo kiekvienoje sienelės plokštumoje išsidėsto smailios arkos, vienoje iš jų yra durys, kitoje langas, likusios yra aklinos. Jose, giliose pusarkės formos  nišelėse įkomponuotos skulptūrinės liūtų galvos (6 vnt.). Sienų kampai (briaunos) papuoštos trimis puskolonėmis su stilizuotais kapiteliukais, virš kurių praeina kelių siaurų juostelių profiliuotas karnizėlis. Dar aukščiau, kiekvienoje sienos plokštumoje archivoltų pagalba yra suformuota po smailiaarkę nišą. Nišų plokštumos dekoruotos reljefiniais augalinių motyvų lipdiniais, sudarančiais gotikinio lango įvaizdį. Ties viršutinių arkų viršumi ant sienų kampų (briaunų) įkomponuota po rozetę. Sienų viršų juosia profiliuotų traukų karnizas.

Durys medinės vienvėrės, apkaltos “eglute”, su įstiklintu viršumi. 

	18.
Interjero apibūdinimas
	Paprastas utilitarus.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmas ( pseudogotika).

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Pastatėlis šuliniui (vandeniu aprūpindavo rūmus ir virtuvę) 

	
	uždengti. Tarybiniais metais šulinys buvo užpiltas, o pastatėlyje buvo valymo inventoriaus sandėliukas.

	 2.
Autorius (-iai)
	Nežinomas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	Spėjama, Vladislovas (jaun.) Komaras.

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	Manoma, XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve esanti dokumentacija: 

1. Baisogalos dvaro istorinė apybraiža, aut. A.Kazlauskas, V., 1970, F5 437. 2. Buv. Baisogalos dvaro parko ir pastatų istorinė medžiaga ir fotofiksacija, aut. E.Vaitulevičienė, V. 1972, F5 680. 

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Lietuvos architektūros istorija, t. III, “Savastis” Vilnius 2000 m.

	
	2. Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, Vilnius 1997 m.

3. R.Aftanazy, Materiały do dziejòw rezydecji, t. IIIA ir t. IIIB (część I, wielkie księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia). 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	Pastatas vertingas kaip originalus mažųjų architektūrinių formų statinys, kuriame atsispindi

	
	ne tik estetinės, bet ir sanitarinės XIX a. pab. – XX a. pr. nuostatos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Irena Staniūnienė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	2000 07


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
