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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 470
Kultūros vertybės kodas:

G106K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS

	  1.
Pavadinimas
	Dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Beinoravos

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC 23004; 2) ledainė MC 23005; 3) oficina MC 23006; 4) svirnas MC 16047; 5) arklidė MC 23007; 6) tvartas MC 23008; 7) kumetynas MC 23009; 8) tvartas MC 23010; 9) parkas MC 23011

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	

	 6.
Savivaldybė
	Radviliškio
	seniūnija
	Sidabravo

	 7.
Apskritis
	Šiaulių

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Prie Šakynės u.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Žr. papild. dosjė.

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	Žr. papild. dosjė.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Beinoravos dvaro sodyba randasi į p.v. nuo plento Panevėžys-Šiauliai. P. sodybos riba eina pagal geležinkelio Panevėžys-Šiauliai pylimą iki pervažos. Geležinkelio pervažos ir plento, vedančio į Šeduvą sankryžoje, teritorijos riba tęsiasi medžių eile apsodintu kelkraščiu š. kryptimi. Rytuose dvaro sodybą juosia kelio Sidabrava-Dambrava kilpa. Sodybos teritoriją supa perimetru apsodinti kelkraščiui medžiai, sodai.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Sodybos reljefas – nuolaidi, banguota lyguma, nežymiai aukštėjanti šiaurinėje teritorijos dalyje. Reljefas vietomis slėniuotas, lėkščiašlaitis, vietomis pelkėtas. Vietovė mažai miškinga, molinga lyguma. Ryškios gamybinių kompleksu grupės: šiltnamiai, mechanizacijos kiemai, žemės ūkio gamybiniai pastatai, visuomeniniai-administraciniai pastatai, vandens bokštas, ryškus susisiekimo keliu faktorius, geležinkelio pervaža.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	13,3 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybos formavimosi periodas nevienalaikis, prasidėjęs dar iki XVIII a. pr. Šiaurinė dabartinės dvaro teritorijos dalis susiformavo XIX a. I p., sukūrus landšaftinį parką, dirbtinį tvenkinį, kanalus, pastačius pagrindinius pastatus. Pietinėje pusėje esantis naujas parkas sukurtas po II-ojo pasaulinio karo pagal architekto A. Tauro projektą.

Sodybos centr. rūmai, ledainė ir oficina (kumetynas) sudaro atskirą reprezentacinių pastatų grupę, išsidėsčiusių apie parterinę parko dalį. Alėja, prie kurios išsidėstė ledainės ir oficinos pastatai, lygiagreti centrinei rūmų ir parko ašiai. Reprezentacinėje sodybos dalyje esantys ledainės ir oficinos pastatai gana atokiau atsitraukti nuo ūkinės dalies, nors didžioji dalis ūkinių pastatų (svirnas ir tvartas) išsidėstė palei tą pačią ašį. R. sodybos teritorijos dalyje esantis ūkinis kiemas apsuptas ūkiniais ir tarnų gyvenamaisiais pastatais: svirno, 3 tvartų ir kumetyno. Šie pastatai išsidėstę gan atokiau vienas nuo kito (kompaktiškesnis užstatymas tiktu š. ir r. pusėje), tačiau vizualiai sudaro kompaktišką uždarą kiemo erdvę. Svarbia vieta dvaro sodyboje užima geometrinio kompozicinio tipo parkas, kurio centrinė ašis sutampa su rūmų ašimi. Simetriškai šiai ašiai išsidėstę senosios parko dalies želdiniai, grupuojami sodybos pastatai. Parteris užima vakarinę centrinio parko dalį, tiesiai priešais rūmų pastatą. Iš visų pusių apribotas perimetru apsodintu medžių eilėmis, centre – gėlynai. Už parko esančią centrinę parko dalį sudaro kompaktiškai apželdintų medžių guotu ir krūmų eilių, išdėstytų geometrinės formos plotuose bei takų tinklo kompozicinė visuma. Griežtai pabrėžta simetrija, centrinė ašis, išilgai parko rytų-vakarų kryptimi esantis takas, kurį kerta skersinės traukos. Kompozicijai būdinga: centrinė trauka, rombo formos aikštelės su gėlynėliais centre, gaubiamos želdinių masyvų į vakarus nuo centr. parko dalies, lygiagrečiai centr. ašiai randasi tvenkinys su sala ir kanalas. Ištęsto ovalo formos tvenkinys į vakarų pusę siaurėja, persiliedamas už tiltelio į kanalą. Vandens telkiniai riboja centrinę sodybos dalį nuo periferinės parko dalies, naujais gamybiniais pastatais užstatyta gamybinės-ūkinės sodybos teritorijos dalį. Sodybos teritorija juosia perimetru apsodintos alėjos ir keliai, medžių eilės į vakarus nuo rūmų.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Buv. Beinoravos dvaro sodyba vertinama kaip apleistas, nykstantis, grubiai pritaikytas ūkiniams-gamybiniams tikslams ansamblis. Visiškai ignoruojamos senųjų želdinių grupės, vandens telkiniai. Labai užteršta dvaro sodybos laikotarpio šiaurinė sodybos dalis. Atsiradę nauji ūkiniai pastatai agresyvūs, darko autentišką sodybos kompoziciją. Labiau akcentuotas ir geriausiai tvarkomas p. sodybos teritorijos dalyje esantis naujasis (A. Tauro) parko masyvas su ten esančiais visuomeniniais-administraciniais pastatais.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX –XX a.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	ir data objekte.

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Beinoravos dvaras, esantis Upytės paviete, minimas Jonui Stžeševskiui po A. Leščevskos-Stžeševskienės mirties bylinėjęsis su Antanu Bunevičiumi dėl likusio turto. XVIII a. pab.-XIX a. pr. dvaras atitenka Čapskiams. Jiems valdant XIX a. I p. sutvarkyta dvaro sodyba, suformuotas landšaftinis parkas, pastatyti kapitaliniai ūkiniai ir gyvenamieji pastatai. 1855 m. Čapskis dvarą, kurio žemė užėmė 1360 dešimtiniu, kartu su 86 baudžiauninkų šeimomis pardavė Mamertui Malinskiui. Jam valdant XIX a. II p. rekonstruoti kai kurie pastatai, pastatyta naujų medinių ūkinių pastatų. 1917 m. M. Malinskiui mirus ir nepalikus jokio testamento, 1921 m. buvo pripažinti ir gavo teismo patvirtintą teisę valdyti (įvadas į nuosavybę) 4 jo vaikai:  Maksimiljonas ir Steponas Malinskai gavo po 77 ha, Viktorija Malinskaitė - 136 ha, L. Malinska-Straševičienė - 128 ha. Du įpėdiniai atsisakė pretenzijų į tėvo turtą. Dvaro sodyba su pastatais liko Steponui Malinskiui. Po jo mirties 4 d. dvarą paveldėjo jo žmona Ona. Iš jos dvaras ir buvo nacionalizuotas 1940 m. Pažymėtina, kad Panevėžio apskrities žemės ūkio komisijai sprendžiant nac. klausimus ar palikti Malinskių šeimai nors porą dešimčių ha buvo atsižvelgta į „Kolektyvinį dvaro darbininkų laiką“ buvo nutarta nepalikti nieko, motyvuojant, kad Mamertas Malinskis buvo pirkęs dvarą su baudžiauninkais ir visa Malinskių šeima buvusi turtinga.

1940 m. dvarą, įvertintą 130820 Lt, priėmė ūkio darbininkų komitetas. Po II pasaulinio karo Beinoravoje įsikūrė tarybinis ūkis. Buvo pastatytas naujas administracinis pastatas, pagal architekto A. Tauro projektą buvo suformuotas naujas parkas (į p. nuo senojo).

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. I. Baliulytė. Beinoravos dvaras. Radviliškio r. Istorinė pažyma. V., 1993. AB “PRI” autorinių darbų saugykla.

2. Radviliškio r. vietovardžių ir gamtos bei kultūros paminklų žiniaraščiai. VISHG, 1986.
3. K. Labanauskas. Lietuvos TSR parkų kartoteka. 1988 m.
4. Vietinės reikšmės gamtos paminklo pasas.
5. G. E. Prasavičius. Radviliškio r. buvusių dvarų ir palivarkų sąrašas. 1980 m.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašas 

2. LR KPI 1995 01 31 raštas Nr. 01-7-127

3. A. Jankevičienė. Senų nuotraukų kartoteka. LSAMTI.

4. A. Jankevičienė. Fasado principinė schema. LSAMTI. Asmeninis archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Dalia Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996.08.26
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23004
Kultūros vertybės kodas:

G106K1
Objekto Nr. sankaupoje:

1
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 470


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Beinoravos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Beinoravos

	 8.
Savivaldybė
	Radviliškio
	seniūnija
	Sidabravo

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija

	
	Centriniai rūmai randasi vakarinėje sodybos teritorijos dalyje, iš rytų juos riboja įvažiavimo alėja. Priešais rūmus – parteris, už jo – parkas. Centrinė rūmų ašis sutampa su parko ašimi.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Daugiabutis gyv. namas, priklausantis keliems gyventojams.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Cokolinė dalis – akmens mūro, netinkuota. Sienos – medinės, karkasinės, su dvigubu apkalimu. Vidinės sienos apkaltos balanomis, tinkuotos. Išorinės – apkaltos horizontaliomis lentomis, mansardos – vertikaliomis.


	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stogo konstrukcija – gegninė, medinė, danga - šiferis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastato planinė struktūra – sudėtinė. Tai kelių homogeninių tipų derinys: pastato pagrindinio korpuso kairėje pusėje – anfiladinio tipo planinė struktūra, dešinėje nuo įėjimo – bekoridorinio jungtinio, galiniame – sudėtinio koridorinio ir anfiladinio tipo derinys. Pastato planinė struktūra turi centrinę ašį – vidinės laiptinės patalpa. Laiptinė atlieka paskirstančios patalpos – vestubiulio funkciją. Vidiniai dviejų maršų mediniai laiptai veda į II a. esančias mezonino patalpas, bei palėpę. Pastato tūrinė struktūra – sudėtinė. Pagrindinis korpusas su mezoninu priklauso centriniam tūrinės struktūros tipui – aiški dominuojanti mezonino tūrinė dalis; pagrindinis korpusas ir galinis rizalitas sudaro atviros tūrinės struktūros homogeninį tipą, išreikštą dviem susikertančios ašimis, decentralizuotos kompozicijos. Pastatas vieno aukšto su mezoninu. Stogai dvišlaičiai, pietiniame fasade esančios verandos – vienšlaitis.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis rūmų fasadas – tūrinis centrinis. Jo centrinėje dalyje – iškylanti mezonino dalis su trikampiu išilgai lemtomis apkaltu frontonėliu ir drožinėtu karnizo apvadu. Ryškus mezonino elementas – balkonas su trimis mediniais, drožinėtais kronšteinais. Balkono baliustrada neišlikusi. Po balkonu – centrinio įėjimo durys. Priešais įėjimą – lauko laipteliai, tašyto akmens laiptų parapetai, papuošti dekoratyviniai metaliniais turėklais. Abipus centrinio įėjimo – tolygiai įsidėsčiusiu pailgos stačiakampės formos langų eilės, papuoštos meniškai drožinėtais trikampiais sandrikais ir angokraščiais. Centrinio įėjimo durys dvivėrės filinginės, papuoštos analogiško architektūrinio sprendimo trikampiais sandrikais. Pietinis ir galinis rizalito šiaurinis fasadas – tūrinis decentralizuotas: pietiniame fasade įrengta dengta veranda su lauko laipteliais drožinėtų baliasinų baliustrada. Veranda puošia trikampis drožinėtas frontonėlis. Šiaurinis fasadas – aklinas, tik pastoginėje dalyje mažas stačiakampis langelis. Šiaurinio fasado trikampis frontonėlis papuoštas sudėtingo dekoro meniškai drožinėta lietlente. Galinis vakarinis fasadas tolygiai skaidomas analogiškų langų eilių, kai kurie langai su langinėmis.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Pastato vidaus erdvės dalinai pakitusios – centrinio korpuso dešinėje pusėje ir galiniame rizalite atsiradę keletą vėlyvų pertvarų. Senosios rūmų įrangos – išlikę tik keletas atskirų elementų. Tai vidinė dviejų maršų medinė laiptinė, vedanti į mezoniną. Laiptinės turėklai papuošti tekintom baliasinom ir porankiais. Išlikę keletas medinių filinginių vidaus patalpų durų, medinės vidaus langinės su metaliniu užstūmimo mechanizmu, gipso lipdinių rozetė – mezonino patalpoje, keramikiniais lipdiniais papuošta krosnis kairiojoje centrinio korpuso dalyje.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Centriniai rūmai medinės klasicizmo architektūros stiliais su liaudies architektūros elementais pastatas.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Dvaro rūmai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	


	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	XIX a. pr. dvaras priklauso grafas Čapskiams. S. Čapskiui valdant sutvarkyta sodybos teritorija, pastatyti pagrindiniai pastatai. 1855 Čapskiai dvarą parduoda M. Malinskiui. Tęsiamos komplekso statybos. Malinskiai dvarą valdė iki 1940 m.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	I. Baliulytė. Beinoravos dvaras. Radviliškio r. Istorinė pažyma. V., 1993. AB “PRI” autorinių darbų saugykla. F-6614.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Jankevičienė. Rūmų nuotrauka. LSAMTI. Senų nuotraukų kartoteka.

2. A. Jankevičienė. Fasado principinė schema. LSAMTI (asmeninis archyvas).


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Dalia Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996.08.18
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23005
Kultūros vertybės kodas:

G106K2
Objekto Nr. sankaupoje:

2
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 470


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ledainė

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Beinoravos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Beinoravos

	 8.
Savivaldybė
	 Radviliškio
	seniūnija
	 Sidabravo

	 9.
Apskritis
	 Šiaulių

	10.
Vieta, situacija

	
	Ledainės pastatas randasi reprezentacinėje sodybos teritorijos dalyje, į š. nuo centrinių rūmų.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	7,40 x 3,50 x 4,20 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūro, vienalytės. Sienų paviršius dekoruotas smulkiais tamsiais akmenėliais padengto skiedinio intarpais.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	


	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Gegninis, medinis, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas vieno aukšto, stačiakampio plano. Pastato struktūra – bazilikinė, koncentruota, su aiškiai išreikšta paties tūrio dalimi. Stogas – keturšlaitis, piramidės formos. Planinės struktūros tipas – salinis, pastato planą sudaro vienalytė patalpa su tiesioginių įėjimų į ją.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Ledainės fasadai plokštuminiai. Nedidelis pastatas gausiai dekoruotas. Ryškus baltai tinkuotas antablementas, su gausiai dekoruota frizo juosta, karnizu. Pastato kampai papuošti dekoratyviniais baltai tinkuotais rustais. Abipus įėjimo į ledainę vakariniame fasade stačiakampės tinkuotos nišos su apvadais bei baltai tinkuotos puskolonės su kapitelė.

	20.
Stilius, mokykla

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	XIX a. pr. dvaras priklauso grafas Čapskiams. S. Čapskiui valdant sutvarkyta sodybos teritorija, pastatyti pagrindiniai pastatai. 1855 Čapskiai dvarą parduoda M. Malinskiui. Tęsiamos komplekso statybos. Malinskiai dvarą valdė iki 1940 m.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	I. Baliulytė. Beinoravos dvaras. Radviliškio r. Istorinė pažyma. V., 1993. AB “PRI” autorinių darbų saugykla. F-6614.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	

	 6.
Užpildymo data
	
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23006
Kultūros vertybės kodas:

G106K3
Objekto Nr. sankaupoje:

3
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 470


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Oficina

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Beinoravos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Beinoravos

	 8.
Savivaldybė
	 Radviliškio
	seniūnija
	 Sidabravo

	 9.
Apskritis
	Šiaulių

	10.
Vieta, situacija

	
	Pastatas randasi vienoje eilėje su ledainės bei gerokai atokiau stovinčiais svirno ir arklidžių pastatais, vakarinėje sodybos teritorijos dalyje, į š.r. nuo rūmų.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Stalių dirbtuvės.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	29,3 x 11,3 x 3,2 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūro, vienalytės, sienų paviršius dekoruotas akmenėlių užpildu padengto skiedinio intarpais. Pastatas paaukštintas užstatant silikatinių plytų mūru.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Naujos, gelžbetonio.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rekonstruotas, medinis, gegninis, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastato tūrinė struktūra paprasta, pakitusi: paaukštintos sienos, pakeista stogo konstrukcija, danga. Pastatas vieno aukšto, stačiakampio plano, kompaktinio tūrio. Stogas dvišlaitis, Planinė struktūra neišlikusi, pertvaros sunaikintos. Dabar viduje viena didelė patalpa.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pastato fasadai labai pakitę, užmūryta didžioji dalis autentiškų angų, prakirstos naujos angos, praplėstos senosios. Sunaikinta didžioji dalis autentiško dekoro. Pietinis ir šiaurinis fasadai pakitę pilnutinai, sunaikintas karnizas, angų dekoras. Vakarinis ir rytinis fasadai dalinai išlaikę autentišką dekorą. Vakariniame fasade išlikęs tinkuotas karnizas bei centre esančią pailgos formos niša iš abiejų pusių supa analogiško pločio langų angos. Langų angas nuo centrinės nišos skiria 2 vertikalūs impostai. Angų viršų vienija trikampės formos sąramos. Kompozicija apjungta tinkuotais raudonų plytų angokraščiais. Nišos pagrindas taip pat tinkuotas. Rytiniame fasade 2 didelių stačiakampių langų angos puoštos plokščiomis tinkuotomis raudonų plytų sąramomis ir angokraščiais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vidinė planinė struktūra suardyta, autentiškų įrangos elementų nebelikę.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmo stiliaus su romantizmo elementais.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Dvaro oficina.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	XIX a. pr. dvaras priklauso grafas Čapskiams. S. Čapskiui valdant sutvarkyta sodybos teritorija, pastatyti pagrindiniai pastatai. 1855 Čapskiai dvarą parduoda M. Malinskiui. Tęsiamos komplekso statybos. Malinskiai dvarą valdė iki 1940 m.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	I. Baliulytė. Beinoravos dvaras. Radviliškio r. Istorinė pažyma. V., 1993. AB “PRI” autorinių darbų saugykla. F-6614.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Dalia Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996.08.18
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 16047
Kultūros vertybės kodas:

G106K4
Objekto Nr. sankaupoje:

4
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 470


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Svirnas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Beinoravos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Beinoravos

	 8.
Savivaldybė
	 Radviliškio
	seniūnija
	 Sidabravo

	 9.
Apskritis
	 Šiaulių

	10.
Vieta, situacija

	
	Svirno ir arklidžių pastatai išsidėstę vienoje tiesėje vakarų-rytų kryptimi ir riboja ūkinę-gamybinę dvaro sodybos teritorijos dalį nuo vaismedžių sodo bei kitų žemės ūkio naudmenų šiauriniame dvaro teritorijos pakraštyje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	28,0 x 12,5 x 6,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūro, vienalytės. Skiedinio intarpai tarp akmens luitu dekoruoti smulkiais tamsiais akmenėliais.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastato tūrinė struktūra atvira – pastato visuma formuoja centrinis pailgo stačiakampio plano vienaaukštis korpusas ir du dviejų aukštų šoniniai rizalitai iš abiejų pusių. Visos sudėtinės tūrinės dalys yra aiškiai apibrėžtos – kompaktinės, grupuojamos pagal vieną aiškiai išreikštą ašį vakarų-rytų kryptimi. Centrinio korpuso stogas – dvišlaitis, rizalitų – valminės formos. Planinė struktūra – sudėtinė. Šoniniu rizalitu ir centrinės dalies patalpos grupuojamos izoliuotai ir sudaro atskirus planinės struktūros vienetus. Šios dalys turi atskirus įėjimus į vidaus patalpas. Pietinis fasadas užstatytas medinės pašiūrės.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Svirno fasadai plokštuminiai (v., r. ir p fasadai) ir tūriniai (š. fasadas). P. fasadas plokštuminis, centrinis. Fasado centre – platūs, segmentine sąrama vartai. Sąrama ir angokraščiai dekoruoti dantyto kontūro, tinkuota, raudonų plytų apdaila. Ties centr. rizalitų ašimi – siauresni vartai, analogiškai dekoruoti tinkuotais dantyto kontūro angokraščiais. Tarp centrinių ir šoninių vartų – pailgi pusapskritimio formos sąrama. Langai dekoruoti analogiškai. Viršutinėje sienos dalyje tinkuoto karnizo juosta. Žemiau – tolygiai išsidėsčiusių apskritų, lygiais tinkuotais angokraščiais papuoštų langeliu eilė. Šoninių rizalitų II a. lygyje – 2 suporintų langų angos. Langų sąramos pusapskritimio formos. Langų sąramos, angokraščiai ir juos skiriantys impostai – lygus, tinkuoti. Vartai mediniai, varčios eglute kaltų lentų. Centrinių vartų lentų apkalas sudaro rombo formos piešinį. Š., v. ir r. fasadai – II a. lygyje sprendžiami analogiškai: karnizo juosta visu pastato perimetru, apskritų, tolygiai išsidėsčiusių langelių eilės viršutinėje sienų dalyje, suporinti langai šoninių rizalitų II a. lygyje. Pirmo aukšto lygyje – aklina siena. Šiaurinio fasado vakarinėje pusėje – akmens mūro kontraforsas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Pastato interjeras paprastas ir utilitarus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmo stiliaus su romantizmo elementais akmens mūro ūkinis pastatas.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Svirno pietinio fasado centriniame korpuse virš vartų įmūryta herbine akmens lenta su savininko šeimos herbu ir data. Akmeninėje kvadrato formos lentoje nukirstais kampais pavaizduota karūna, žemiau inicialai, apačioje data: 1843 m. Inicialai SC turėtų reikšti S. Čapskio inicialus, karūna – grafo titulą.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	XIX a. pr. dvaras priklauso grafas Čapskiams. S. Čapskiui valdant sutvarkyta sodybos teritorija, pastatyti pagrindiniai pastatai. 1855 Čapskiai dvarą parduoda M. Malinskiui. Tęsiamos komplekso statybos. Malinskiai dvarą valdė iki 1940 m.

	 5.
Pastatymo data
	1843 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	I. Baliulytė. Beinoravos dvaras. Radviliškio r. Istorinė pažyma. V., 1993. AB “PRI” autorinių darbų saugykla. F-6614.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, V.,1993, p. 242.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Dalia Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996.08.18
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23007
Kultūros vertybės kodas:

G106K5
Objekto Nr. sankaupoje:

5
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 470


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Arklidė

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Beinoravos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Beinoravos

	 8.
Savivaldybė
	 Radviliškio
	seniūnija
	 Sidabravo

	 9.
Apskritis
	 Šiaulių

	10.
Vieta, situacija

	
	Arklidės pastatas randasi š. sodybos teritorijos dalyje, vienoje ašyje su svirno pastatu ir kiek toliau atsitrauktais kitais ūkiniais ir gyv. dvaro pastatais  išsidėsčiusiais pagal liniją lygiagrečią centrinei ir dvaro rūmų ašiai.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	22,0 x 11,4 x 4,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Cokolis – akmens mūro. Sienos – akmens mūro, vienalytės.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Konstrukcija – medinė, gegninė, danga – šiferis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas vieno aukšto. Stogas dvišlaitis, p. pusėje – dvišlaitis frontonėlio stogelis. Pastato stogo šlaitų plotas ir nuolydžio kampas – netolygūs. Stogo šelmens ašis patraukta į p. nuo centrinės pastato ašies. Pastato tūris kompaktiškas, stačiakampio gretasienio formos. Pirminė planinė struktūra – narvelinė. Pastatas buvo mažiausiai tris kartus rekonstruotas. Aukštinamas š. fasadas, norint padidinti pastato tūrį. Galėjo būti pakeista stogo konstrukcija – iš vienšlaičio performuojant į dvišlaitį.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P. arklidžių fasadas – tūrinis centrinis. Ties centrine fasado ašimi – trikampis frontonėlis su dvišlaičiu stogeliu. Žemiau – vartai: smailiaarkės formos sąrama, papuošta geltonų plytų apdaila. Vartų frontonėlyje užmūryta apskrita lango anga. Į šonus nuo vartų – užmūrytos smailiaarkės sąramom langų angos. P. fasado vakariniame krašte užmūryta vartų anga. Vartai – smailiaarkė sąrama, žemesni ir siauresni už centrinius, analogiška geltonų plytų apdaila. Sienos viršuje raudonų ir geltonų plytų karnizas su dentikulais. Rytinio fasado centre – stačiakampės formos vartų anga. Sąrama – sijinė. Medinės varčios lentos kaltos eglute. Šiame fasade matomos 3 rekonstrukcijų žymės. I etapui priklauso apatinė fasado dalis su vartų anga: akmens mūras su tamsių akmenėlių užpildu papuoštu tinku. Ši mūro juosta nuožulnia žemėjančia kryptimi leidžiasi šiaurinio fasado kryptimi. Viršutinis kampas sutampa su dabartiniu fasado aukščiu. Š. – žymiai žemesnis už dabartinį. II statybos etapas pradėtas aukštinant r. fasado sieną – mūro struktūra gimininga p. fasado mūru – akmens luitai su akmens skaldos užpildu, sutvirtinti skiediniu. III etape – šiaurinėje sienos dalyje raudonų plytų paaukštinimas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vidaus interjeras paprastas ir utilitarus. Autentiška įranga sunykusi.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmo stiliaus su romantizmo elementais ūkinis pastatas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Arklidės.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	XIX a. pr. dvaras priklauso grafas Čapskiams. S. Čapskiui valdant sutvarkyta sodybos teritorija, pastatyti pagrindiniai pastatai. 1855 Čapskiai dvarą parduoda M. Malinskiui. Tęsiamos komplekso statybos. Malinskiai dvarą valdė iki 1940 m.


	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	I. Baliulytė. Beinoravos dvaras. Radviliškio r. Istorinė pažyma. V., 1993. AB “PRI” autorinių darbų saugykla. F-6614.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Dalia Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996.08.18
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image7.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23008
Kultūros vertybės kodas:

G106K6
Objekto Nr. sankaupoje:

6
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 470


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvartas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Beinoravos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Beinoravos

	 8.
Savivaldybė
	 Radviliškio
	seniūnija
	 Sidabravo

	 9.
Apskritis
	 Šiaulių

	10.
Vieta, situacija

	
	Pastatas randasi š.r. sodybos teritorijos dalyje, iš r. pusės formuoja pusiau uždarą ūkinio kiemo erdvę.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	70,0 x 16,5 x 7,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sienos vienalytės, akmens mūro. Autentiško akmens mūro aukštis – 3,5 m. Aukščiau – silikatinių plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	


	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stogo nauja konstrukcija – metalinė, rėminės konstrukcijos tipo. Danga – šiferis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastato planinė struktūra neišlikusi. Spendžiant iš tolygaus vartų angų išsidėstymo vakariniame fasade autentiška planinė struktūra galėjo būti narvelinio tipo – vidinė erdvė suskirstyta į keletą besiglaudžiančių patalpų su atskirais įėjimais į jas. Pastato planas pailgo stačiakampio formos, tūris kompaktinis. Tūris pakitęs – sienos paaukštintos, pastatas perdengtas nauju dvišlaičiu stogu. Autentiškas pastatas buvęs 1 aukšto. Š. pastato pusėje – priestatas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pastato fasadai sprenždžiami paprastai – sienų plokštumos tolygiai skaidomos langų (v. fasadas) ir vartų (r. fasadas) eilių. Langų angos nedidelės, stačiakampės, plokščiomis sąramomis, be angokraščiu. Vartų angos plokščiomis sąramomis – dabartiniu metu užmūrytos silikatinių plytų mūru. P. pastato fasade – 2 akmens mūro kontraforsai, š. – priestatas. Tvarto sienos 1,5 m paaukštintos. Naujame silikatinių plytų mūre suformuotos nedidelių, tolygiai išsidėsčiusių stačiakampės formos langelių eilės.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Vidinė planinė struktūra suardyta. Suformuota nauja viena didelė erdvė, nauja, grynai utilitarinės paskirties įranga.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Pastato architektūrinis sprendimas paprastas, neišraiškingas, grynai utilitarus, neturintis jokių aiškiai išreikštų stiliaus bruožu.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tvartas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	XIX a. pr. dvaras priklauso grafas Čapskiams. S. Čapskiui valdant sutvarkyta sodybos teritorija, pastatyti pagrindiniai pastatai. 1855 Čapskiai dvarą parduoda M. Malinskiui. Tęsiamos komplekso statybos. Malinskiai dvarą valdė iki 1940 m.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	I. Baliulytė. Beinoravos dvaras. Radviliškio r. Istorinė pažyma. V., 1993. AB “PRI” autorinių darbų saugykla. F-6614.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	


	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Dalia Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996.08.20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image8.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23009
Kultūros vertybės kodas:

G106K7
Objekto Nr. sankaupoje:

7
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 470


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kumetynas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Beinoravos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Beinoravos

	 8.
Savivaldybė
	 Radviliškio
	seniūnija
	 Sidabravo

	 9.
Apskritis
	 Šiaulių

	10.
Vieta, situacija

	
	Pastatas randasi š.r. teritorijos dalyje, ribojantis ūkinį dvaro sodybos kiemą iš p. pusės.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	20,6 x 10,8 x 8,7 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūro, vienalytės. Autentiškų sienų aukštis – 6 m. Aukščiau – silikatinių plytų užstatymas (3 plytų eilės iki karnizo ir 3 eilės karnizo plytų).

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	


	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stogo konstrukcija – nauja, gegninė, medinė, danga – šiferis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kumetyno pastatas dviejų aukštų, stačiakampio plano, kompaktinio tūrio. Pastato stogas dvišlaitis. Pastatas aukštintas, virš autentiško akmens mūro primūrijant keletą silikatinių plytų eilių. Suformuotas naujas karnizas, galinių fasadų frontonai, stogo konstrukcija ir danga. Pastato planinė struktūra mišri. Vidaus patalpos nesudaro savarankiškų, aiškiai apibrėžtų tipų grupių.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pastato fasadai paprasti, plokštuminiai. Fasadai tolygiai skaidomi vienu\odų langų angomis. Antro aukšto langų sąramos plokščios, angokraščiai tinkuoti. Pirmo aukšto langų sąramos pleištinės, raudonų plytų. Langų rėmai mediniai, paprastos metalinės grotos. Pietinio fasado centre – aukšti vartai, trikampės formos sąrama. Vartų rėmai ir stakta – metalinė, Varčios – medinės, eglute kaltų lentų. Vartai metaliniais apkaustais. Šiauriniame fasade užmūryta durų anga. Šalia kitos durys, medinėmis paprastomis varčiomis. Durų sąramos pleištinės, raudonų plytų. Didžioji pastato angų dalis užmūryta. Rytiniame fasade užmūrytos visos angos. Šiauriniame fasade užmūryta 25 proc. Angų – 2 angos į vakarus I a.; Kraštinis langas į rytų pusę antrame aukšte. Pietiniame fasade užmūrytas antro aukšto langas vakariniame fasade.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Patalpų interjeras paprastas, utilitarus, be dekoro elementu.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Išlikusi tik dalis autentiško tūrio. Paprastos architektūrinės išraiškos pastatas tradicinio akmens mūro su kuklia raudonų plytų apdaila. Būdinga dvarų gyvenamiems ir ūkiniams pastatams stiliui.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Pirminė paskirtis – gyvenamoji, kumetynas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	XIX a. pr. dvaras priklauso grafas Čapskiams. S. Čapskiui valdant sutvarkyta sodybos teritorija, pastatyti pagrindiniai pastatai. 1855 Čapskiai dvarą parduoda M. Malinskiui. Tęsiamos komplekso statybos. Malinskiai dvarą valdė iki 1940 m.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	I. Baliulytė. Beinoravos dvaras. Radviliškio r. Istorinė pažyma. V., 1993. AB “PRI” autorinių darbų saugykla. F-6614.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Dalia Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996.08.20
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image9.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23010
Kultūros vertybės kodas:

G106K8
Objekto Nr. sankaupoje:

8
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 470


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvartas

	 2.
Vardas
	 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Beinoravos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Beinoravos

	 8.
Savivaldybė
	 Radviliškio
	seniūnija
	 Sidabravo

	 9.
Apskritis
	 Šiaulių

	10.
Vieta, situacija

	
	Pastatas randasi š.r. sodybos teritorijos dalyje, p. kelio, vedančio į sodybą vakarų kryptimi, pusėje, vienoje ašyje su kumetyno pastatu. Tvartas randasi dvaro ūkinio kiemo rytinėje dalyje, ribodamas jį iš rytų pusės.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Funkcija nepakitusi.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 2.
Teritorija

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	19,5 x 15,5 x 6,5 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	

	
	

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens mūro, vienalytės. Cokolis akmens mūro, tinkuotas. Priestato sienos vienalytės, raudonų plytų mūro. Frontonai karkasiniai – vertikaliai kaltų lentų.


	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Sijinės, medinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Gegninė, medinė, danga – šiferis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Tvartas vieno aukšto, sudėtinės tūrinės struktūros, susidedančios iš dviejų kompaktinių – tvarto ir mažesnio priestato tūrių. Priestatas randasi v. pastato pusėje. Š. jo siena sutampa su š. tvarto siena. Centrinė tvarto ašis – nesutampa su centrine priestato, esančio siauresnio pločio, ašimi. Priestato centrinė ašis patraukta arčiau į šiaurę. Abu tūriai dengti dvišlaičiais, vienodo nuolydžio stogais, Pietinis tvartų pastato stogo šlaitas pratęstas sumūryto pašalio uždengimui. Dvaro laikų akmens mūro pašalys buvęs siauresnis ir žemesnis, dengtas atskiru, didesnio nuolydžio stogeliu. Vėliau siena primūryta baltomis silikatinėmis plytomis. Pašalys apjungtas su pagrindiniu pastatu bendru stogu. Raudonų plytų priestatas nėra vienalaikis su pagrindiniu tvarto pastatu, o statytas žymiai vėliau.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pastato fasadai paprasto architektūrinio sprendimo, lygūs, neturintys vertingesnių dekoro elementų. Rytinio fasado centre esantys vartai ir abipus išsidėsčiusios langų angos – plokščiomis, raudonų plytų sąramomis. Pietinį fasadą dengia silikatinių plytų rekonstruoto pašalio mūro sienutė. Šiauriniame fasade išlikę tik šoninės ir centrinė akmens mūro sienos dalys, Matomai, tarpai buvo užpildyti medinėmis karkasinėmis arba rąstinėmis sienų dalimis, kuriose buvo suformuotos vartų angos. Dabartiniu metu tarpai užpildyti silikatinių plytų mūru, viršutinėje sienos dalyje suformuotos nedidelės stačiakampės langų angos.Rytiniame tvarto pastato fasade didelį dalį sienos dengia lentine pašiūrė. Matoma tik dalis lango segmentine sąrama. Sąrama ir angokraščiai – raudonų plytų. Rytinio priestato centre – vartų anga. Vartų ir p. pusėje esančio lango sąramos segmentinės, raudonų plytų. Vartų varčios medinės, įžambiai kaltos, sudaro eglutės piešinį. Išlikę meniški kalikų darbo vyriai ir gembės.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Pastato vidaus įranga paprasta, utilitari, neturinti vertingesnių įrangos elementų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Pastatas būdingo XIX a. dvarų ūkinių pastatų akmens mūro su raudonų plytų apdaila stiliaus.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tvartas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	XIX a. pr. dvaras priklauso grafas Čapskiams. S. Čapskiui valdant sutvarkyta sodybos teritorija, pastatyti pagrindiniai pastatai. 1855 Čapskiai dvarą parduoda M. Malinskiui. Tęsiamos komplekso statybos. Malinskiai dvarą valdė iki 1940 m.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p., priestatas – XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	


	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	I. Baliulytė. Beinoravos dvaras. Radviliškio r. Istorinė pažyma. V., 1993. AB “PRI” autorinių darbų saugykla. F-6614.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Dalia Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996.08.22
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.
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         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 23011
Kultūros vertybės kodas:

G106K9
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 470


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parkas

	 2.
Vardas
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Beinoravos

	 6.
Savivaldybė
	Radviliškio
	seniūnija
	Sidabravo

	 7.
Apskritis
	Šiaulių

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Centr. parko dalis randasi centrinėje sodybos teritorijos dalyje. Periferinės parko dalys išsidėstė į p., palei tvenkinį, į p.v. ir v. nuo rūmų. Naujasis parkas išsidėstęs p. dvaro sodybos teritorijos pakraštyje. Nuo senosios parko dalies jį skiria kelio juosta ir platus teritorijos plotai užstatyti ūkiniais ir techniniais naujos statybos pastatais, gyvenamų ir administracinių pastatų juosta išsidėsčiusi palei kelią.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Sidabravo apylinkės seniūnija.

	11.
Panaudojimas

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Žr. bendrą komplekso aprašą.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	1,0 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Geometrinio kompozicinio tipo dvaro laikotarpio parkas susideda iš kelių sudėtinių dalių: 1) parterio; 2) centrinės dalies; 3) periferinės dalies palei tvenkinį; 4) periferinės dalies į vakarus, abipus rūmų ir už jų. Parterio ir centr. dalies ašis sutampa su rūmų p. ašimi. Parteris užima vakarinę centr. parko dalį, esančią priešais rūmų pastatą. Iš visų pusių apribotas perimetru apsodintų medžių eilėmis. Laisvą parterio erdvę su gaubiančiais šoniniais gyvatvorių ir suporintų medžių eilių masyvais riša šonuose laisvai išdėstytų medžių ir krūmų retmė. Centr. parterio dalis apželdinta plokštuminiais želdiniais: gazonais, gėlynais, klombomis, išsidėsčiusiais išilgai centr. ašies. Abipus plokštuminių želdinių plotų p. ir š. parterio pusėse – trijų grupės pakaitom komponuojamos su dekoratyvinių krūmokšnių grupėmis ir eilėmis. Parterio gilumoje išsiskiria pavieniai stambūs medžiai: klevai, liepos, kaštonai. Centr. parko dalį sudaro kompaktiškai apželdintų medžių ir krūmų eilių ir guotų, išdėstytų geometrinės formos plotose, bei takų tinklo kompozicinė visuma. Geometrinės kompozicijos tipą pabrėžia griežta simetrija su centr. ašimis sutampantis išilgai parko (rytų-vakarų kryptimi) einantis takas, kuri skersinės traukos-takai dalina į 2 stačiakampio plano dalis. Šioms dalims būdingos pasikartojančios kompozicijos detalės ir elementai: centr. trauka, rombo formos centr. aikštelės su klombomis viduryje. Aikštelių kampuose geometrinės formos plotai apželdinti tujų grupėmis. Klombų centre dekoratyvinių krūmokšnių grupės. Centr. parko dalyje sutelkti rečiausi ir seniausi parko medžiai, soliterai, dekoratyviniai krūmokšniai. Centr, dalies pakraščiai apsodinti perimetru suporintų lapuočių ir eglių eilėmis. Pakraščiuose išsidėstė stambūs pavieniai medžiai ir soliterai. Į p. nuo centr. parko ir į vakarus nuo rūmų pastato ir abipus jo periferinės parko dalys. Vyrauja perimetru apsodintų lapuočių medžių eilėmis apsodintos alėjos ir takai ir stambių medžių retmė tarp jų esančiuose plotuose. P. dvaro sodybos dalyje pokaryje suformuotas pagal archit. A. Tauro projektą naujas mišrios planinės struktūros parkas. 

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	1. Medžių pažeidimų (viršutinių šakų nudžiuvimai, išlūžimai, drevėtumas, išvirtimas). Priežastis – gamtinė:  medžių senėjimas, priežiūros stoka, taip pat dėl vietinių gyventojų nekontroliuojamos veiklos.

2. Savaiminių želdynų praaugimas, gausūs varnalizdžiai medžiuose.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko

	
	Teritorijos užteršimas buitinėm, techninėm, organinėm atlikom (žemės ūkio mašinų sąvartynas p. tvenkinio krante, technikos remonto dirbtuvių kiemai, betarpiškai besišliejantys prie parko teritorijos plotų, menkaverčiai sandėliukai ir sąvartynai š. ir v. teritorijos dalyse.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. I p.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	I. Baliulytė. Beinoravos dvaras. Radviliškio r. Istorinė pažyma. V., 1993. AB “PRI” autorinių darbų saugykla. F-6614.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. K. Labanauskas. Lietuvos TSR parkų kartoteka. 1988 m.

2. Vietinės reikšmės gamtos paminklo pasas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Dalia Bugailiškytė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	1996.08.16
	Užpildžiusiojo parašas


