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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 1334
Kultūros vertybės kodas:

G295K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Gornostajiškių / vad. Senadvario

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC26263; 2) oficina MC26264; 3) sandėlis MC26265; 4) tvartas MC26266; 5) vandens malūnas MC26267; 6) grūdų sandėlis-dažinė MC26268; 7) sandėlis MC26269; 8) kumetynas MC26270;9) tvoros liekanos su vartais MC26271; 10) parko fragmentai MC26272.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Gornostajiškių

	 6.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	Eišiškių

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija, vietovė

	
	0,3 km į š. nuo Šalčininkų – Eišiškių kelio.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	11.
Panaudojimas

	
	Daugiafunkcijinis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dvaro sodybos aplinka – agrarinė. Ją supa ganyklos ir dirbami laukai. Tik iš š. prie sodybos priartėja Padvarionių kaimo užstatymas. Lyginant su dvaro laikotarpiu, ryškiausi aplinkos pakitimai – į p.v. nuo paminklinės teritorijos iškilę stambūs mūriniai ž. ū. gamybiniai – ūkiniai pastatai ir iš v. pusės prie pat sodybos priartėjusi ūkinių – gamybinių pastatų grupė. Iš r. ir š.r. sodybą “įrėmina” dirbtinio tvenkinio, pakeitusio buvusius mažesnius tvenkinius, pylimas.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Stovi ant kalvos. Nuo beveik lygios terasos, ant kurios stovi rūmai ir keli pastatai, reljefas nuosekliai žemėja visomis kryptimis.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	9,50 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Pagrindiniai dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (9 dvaro laikotarpio statiniai), želdynai (parko fragmentai, pavieniai želdiniai ir jų grupės).

Dvaro sodybos vystymosi etapai:

XVIII a. pab. sodybos teritorijoje stovėjo mediniai rūmai, svirnai, svaigalų darykla, vandens malūnas ir kt. Iš tų pastatų niekas neišliko.

XIX a. I-oje pusėje dvaro sodyboje iškilo nauji mūriniai rūmai, oficina, svirnas, malūnas, sandėliai, tvartai ir kiti ūkiniai pastatai. Amžiaus viduryje pastatyti mediniai kumetynai. Reprezentacinė – gyvenamoji zona susiformavo r. teritorijos dalyje. Ją sudarė rūmai su parku, oficina ir puošnūs įvažiavimo vartai. Į vakarus nuo rūmų, apie erdvę, beveik uždarą stačiakampio plano kiemą, išsidėstė ūkiniai pastatai. Šiek tiek atokiau – š. sodybos dalyje stovėjo kumetynai ir vandens malūnas.

Pastatų architektūrai būdingi vėlyvojo klasicizmo (rūmai) ir liaudiškojo romantizmo (oficina ir beveik visi ūkiniai pastatai) bruožai.

IŠSKIRTINA:

Rūmai. Vėlyvojo klasicizmo formų vieno aukšto su mezoninu ir toskaninėmis kolonomis paremtais portikais pastatas.

Oficina, sandėlis, svirnas, vandens malūnas, vartai – monumentalių formų, dekoratyvaus akmenų mūro, išlaikę originalų dekorą ir dalį konstrukcijų statiniai.

VANDENYS:
Vandens telkiniai – neišlikę. Š.r. sodybos dalyje buvę tvenkiniai – užako, o š. dalyje tekėjęs Gornostaikos upelis, prie kurio stovėjo malūnas, nukreiptas į 1978 – 1980 m. įrengtą dirbtinį tvenkinį.

KELIAI IR TAKAI:
Pagrindinis kelių ir takų tinklas, kurį apsprendė sodybos kompozicinis ir funkcinis zonavimas, išliko tik dalinai. Kelių tinklo pakitimą lėmė naujo tranzitinio kelio, vedančio į Padvarionių kaimą, ir padalinusio sodybą į dvi dalis, trasa, bei nauji, kolūkio laikų, gamybiniai pastatai teritorijoje. Iš dvaro laikų išlikusi dalis (tik iki rūmų) alėjos, vedusios nuo įvažiavimo vartų į š. sodybos pakraštį, bei atkarpa trasos, jungusios r. sodybos dalį su ūkiniu kiemu. Želdinių ir ūkinėje zonose susiformavo naujas takų, kelių ir privažiavimų tinklas, atitinkantis pastatų paskirtį ir traukos zonas. Naudojami keliai, alėjos privažiavimai – asfaltuoti, takai prie naudojamų pastatų – iškloti bet. plytelėmis, likusieji takai – gruntiniai.

ŽELDYNIAI:

Iš buvusio parko – sodo išlikę : klevai ir obelys p.v. dalyje - į kairę nuo pagrindinio tako, tuopų, liepų eilė į dešinę nuo tako, vedančio rūmų link, skersinės alėjos fragmentai. Pagrindinės alėjos tąsa į š.r. – naujai atsodinta. Įspūdingiausiai atrodo išlikęs perimetrinis sodybos apželdinimas š. ir r. pakraštyje. Tai liepų alėja, kurios viduryje matyt vėliau išmūryta akmenų tvora sodybos p.r. dalyje iki skersinės alėjos, toliau besitęsianti liepų eilė iki š. teritorijos kampo ir liepų eilė, ribojanti teritoriją iš š. Š.r. kampe išlikę seno sodo fragmentai.

Į kairę nuo naujosios alėjos, už oficinos iki vandentiekio bokšto – be aiškios sistemos naujai pasodinti uosiai ir klevai. Kolūkių laikais prieš š.v. rūmų fasadą pasodintos dygiosios eglės, dabar labai dengiančios pastatą.

Vyraujančios medžių rūšys: mažalapės liepos, klevai, naminės obelys.

Vyraujančios krūmų rūšys: baltauogė meškytė, raudonoji sedula.

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS, PAMINKLAI:
Dvaro sodybos vartai ir tvoros liekanos (žiūr. papildomą aprašą), akmuo prie buv. pagrindinės alėjos su iškalta parko įkūrimo data – 1812 m. 1986 m. pastatytas paminklas Stanislovui Rapalioniui (žiūr. 7 punktą).

SODYBOS SUPLANAVIMO STRUKTŪRA, KOMPOZICIJA:

Sodybos planinės struktūros tipas – sudėtinis. P. sodybos dalyje, apie erdvų stačiakampio formos kiemą išsidėstę rūmai, oficina, gamybiniai – ūkiniai pastatai, bei iš r. pusės prie rūmų besišliejantys buvusio parko želdiniai – atitinka teritorinį koncentruotą centrinį sodybos planinės struktūros tipą. Š. teritorijos dalyje sodybos komponentai išsidėstę laisvai, be sankaupų.

Tūrinės struktūros tipas – sudėtinis, p. dalies – teritorinis koncentruotas.

Erdvinės struktūros tipas – daugiaerdvis su viena centrine erdve.

Buvusi dvaro sodybos kompozicija paremta geometriniu susikertančių tiesių kelių ir alėjų tinklu ir dominuojančia taisyklingos formos pagrindine erdve. Naujas sodybos teritoriją kertantis tranzitinis kelias suardė kompozicijos principus.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	(atskirų pastatų)

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Sovietmečiu, įkūrus kolūkį, sodybos teritorijoje pastatyti 8 nauji pastatai (teritorijos plane pažymėti Nr. 11 – 18), išasfaltuoti dideli plotai privažiavimams, nutiestas platus tranzitinis kelias, padalinęs dvaro teritoriją į 2 dalis, pakeista Gornostaikos upelio vaga. Sunaikinti pastatai: kumetynas, daržinės p.v. dalis, nugriauta dalis tvoros ir rytiniai vartai.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1986 m. sodybos centrinėje dalyje – priešais pagrindinį rūmų fasadą pastatytas paminklas lietuvių raštijos kūrėjui Stanislovui Rapalioniui (DV 4651). Skulptorius Konstantinas Bogdanas, archit. Rimantas Buivydas ir Juras Balkevičius. Paminklas skirtas S.Rapalionio gimimo 500 m. sukakčiai pažymėti. Paminklo h – 2,5 m, lenkto laiptuoto pagrindo dydis plane 5,5 ( 1,2 m. Medžiagos: betonas, pilkas granitas, bronza.

Šiuo metu bronzinis biustas – išplėštas.

	 8.
Aplinką darko

	
	Į š.v. ir į p.v. nuo paminklinės teritorijos kolūkio laikais pastatyti stambūs gamybiniai – ūkiniai pastatai, bei iš š. ir r. pusių supilta aukšta dirbtinio tvenkinio apsauginė damba.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	 XIX a.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	Šalia rūmų akmuo su parko įkūrimo data 1812 m.

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	XIII a. Gornostajiškių dvaro teritorijoje stovėjo maži vienaaukščiai rūmai su mansarda, virtuve, arklide ir ratine, stovėjo svirnai, spirito varykla, vandens malūnas ir kiti pastatai. XVIII a. pabaigoje – XIX a. I – oje pusėje buvo įkurtas naujas sodybos ansamblis su mūriniais pastatais ir parku.

XVIII a. Gornostajiškių dvaras priklausė Stanislovui Marcinkevičiui. XVIII a. pabaigoje medinis dvaras ir šalia rūmų augęs sodas sunyko. 1796 m. S.Marcinkevičius už skolas dvarą įkeitė Jokimui Narbutui. 1798 m. jį nupirko Eišiškių maršalka Juozapas Sekliuckis. XIX a. I-oje pusėje Sekliuckiai pastatė naują sodybos ansamblį su mūriniais pastatais ir parku. 1880 m., mirus savininkui – Liucijonui Sekliuckiui, dvaras atiteko 4 jo sūnums. 1887 m. dvarą sudarė 1082 dešimtinės žemės iš kurių 400 sudarė miškai ir pelkės. 1940 m. Gornostajiškės buvo nacionalizuotos. Po II Pasaulinio karo čia buvo įkurtas kolūkis “Zaviety Lenina”. 1991 m. – 2000 m. vietoje kolūkio įkurta ž. ūkio bendrovė. 2000 m. rūmus, sandėlį, dalį oficinos nupirko Česlov Grapštunovič, svirnas, grūdų sandėlis, daržinė, tvartas ir malūnas priklauso Bronislovui Masiuliui, kumetyną privatizavo Henrik Bolondz ir Miroslav Šarkovskij.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.3.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūr. papildomus aprašus.

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1) Kultūros paminklų enciklopedija Rytų Lietuva I t. Mokslo ir enciklopedijų leidykla Vilnius 1996.

2) Archit. H. Zvolinsko apybraiža: “Buvęs Sendvario dvaras (Gornostajiškių) Eišiškių rajone”.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:15.2 (autentiškumas), 25.2 (istorinė vertė), 22.4 (urbanistinė, kraštovaizdinė vertės).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė, tūrinė struktūros, reljefas, keliai ir takai, želdynai, jų dendrologinė sudėtis.

Papildomai žiūrėti statinių aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	G.Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26263
Kultūros vertybės kodas:

G295K1
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1334


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Gornostajiškių dvaro sodyba, vad. Senadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT4080

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Gornostajiškių

	 8.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	Eišiškių

	 9.
Apskritis
	Vilniaus 

	10.
Vieta, situacija

	
	Centrinėje sodybos dalyje, kompaktiškoje pastatų grupėje, ilgaisiais fasadais orientuoti į v. ir r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Česlov Grabštunovič, gyv. Naujoji g. Nr. 4, Eišiškės.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Kelias patalpas užima biblioteka ir paštas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Pastatas stovi lygioje terasoje, nuo kurios reljefas nuosekliai žemėja į visas puses. Iš vakarų pusės šalia rūmų nutiestas tranzitinis kelias į Padvarionių kaimą. Iš v. ir š. pastatą supa buvę dvaro sodybos ir kolūkio laikais pastatyti ūkiniai pastatai. Iš r. ir p. – baigiančio sunykti parko želdiniai.

	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Priešais pagrindinį – rytinį – fasadą – 1986 m. pastatytas paminklas liet. raštijos kūrėjui Stanislovui Rapalioniui. Žiūr. bendrą sodybos aprašą p. II.4.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų, plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Lauko sienų tinkas, karnizai, kolonų kapiteliai aptrupėję, išmarginti drėgmės ir druskų dėmėmis. Nenaudojamų sienų tinkas taip pat sudrėkęs, skiriasi druskos. Medinės tinkuotos sienos – apirę. Apiręs bokštelis š.r. kampe, v. fasado frontonas.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Rūmai pailgo stačiakampio plano, koridorinės planinės ir centrinės tūrinės struktūros, vienaaukščiai su mezoninu. Iš š. pristatytas priestatas su bokšteliu, o šalia priestato – katilinė. Įėjimus į pastatą pabrėžia portikas r. ir v. fasaduose. Į priestatą patenkama iš v. pusės.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Ilgieji – r. ir v. fasadai tūriniai centriniai. P. – plokštuminis centrinis, š. – tūrinis decentralizuotas. Pietinis ir ilgieji fasadai simetriški, nors š. priestatas su bokšteliu šiek tiek suardo griežtą centrinę kompoziciją. R. ir v. fasaduose dominuoja keturiomis toskaninio orderio kolonomis paremti portikai, iškylantys virš šoninius sparnus vainikuojančio karnizo. Portikų II – ame a. įrengti balkonai. Portikų didingumo įspūdį sustiprina šoninių sparnų fasadus virš langų horizontaliai dalijanti juosta. Stačiakampiai langai įkomponuoti įgilintose plokštumose, o pastato kampus pabrėžia rustuotos mentės. Masyvioms šoninių fasadų frontonų plokštumoms ažūriškumo suteikia platūs centriniai ir trikampiai šoniniai langai. Šoniniu sparnus ir visus frontonus juosia karnizai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų. Autentiškas interjeras sunaikintas remontų ir pertvarkymų metu.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmas.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rezidenciniai – gyvenamieji rūmai, po II – o Pasaulinio karo iki 1992 m. – kolūkio kontora, biblioteka, bendrabutis, kultūros namai su aktų sale. Nuo 1992 m. pastate įsikūręs paštas ir biblioteka. Dauguma patalpų nenaudojama arba naudojama tik epizodiškai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozapas Sekliuckis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rūmai statyti XIX a. pradžioje. XIX a. pabaigoje priestatas su bokšteliu. 1967 m. greta priestato pristatyta katilinė, remontuota dalis patalpų, pakeistas išplanavimas. 1988 – 19889 m. perdengtas stogas, remontuota dalis patalpų.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Kultūros paminklų enciklopedija Rytų Lietuva. I t. Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Vilnius 1996 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos  nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 punktu (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 21.1 (retumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai; 5) išorės ir vidaus sienos; 6) perdangos; 7) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Gražina Kirdeikienė architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image3.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26264
Kultūros vertybės kodas:

G295K2
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1334


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Oficina

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Gornostajiškių dvaro sodyba, vad. Senadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	2.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT4080

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Gornostajiškių

	 8.
Savivaldybė
	 Šalčininkų r.
	seniūnija
	Eišiškių

	 9.
Apskritis
	Vilniaus 

	10.
Vieta, situacija

	
	Į š. nuo rūmų, centrinėje sodybos dalyje, kompaktiškoje dvaro pastatų grupėje. Ilgaisiais fasadais orientuota į š. ir p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Česlov Grabštunovič gyv. Naujoji g. 4, Eišiškės ir Elena Ambraževič gyv. Gornostajiškių km.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pastate yra 2  butai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi beveik lygioje vietoje, pagrindinės buv. parko alėjos ir kelio, vedusio į dvaro ūkinius pastatus, sankirtoje. Iš p. ir v. pastatą supa dvaro laikotarpio pastatai, į š.v. – kolūkio laikų ūkiniai statiniai.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	29,5 x 9,5 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro iš lauko apdailintos akmenimis. V. priestatas – tinkuotas.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės, dalyje patalpų pakaltos medžio plaušo plokštėmis.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Trišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo, stačiakampio plano, sudėtinės planinės struktūros, kompaktinio tūrio vienaaukštis pastatas. Įvairaus ploto patalpos išdėstytos dviem eilėm. Į vidų patenkama iš p. ir v. pusės. Prie oficinos v. dalies pristatytas mūrinis priestatas, iš p. pusės – medinis priebutėlis. Po v. pastato dalimi – nenaudojamas rūsys. Jo sienos akmenų mūro, perdangos – medinės. (Rūsys pilnas sukietėjusio cemento, kuris čia buvo laikomas kolūkių laikais).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai liaudiškos puošybos. Pagrindinių sienų mūras – dekoratyvus: įvairių spalvų akmenys su akmenukų ir keramikos šukių mozaika skiedinyje. Langai išdėstyti tolygiai, š. fasado – skirtingais tarpais. Langus įrėmina platūs, kalkėmis dažyti apvadai. Pastato kampai pabrėžti taip pat baltai dažytais plytų mūro, rustuotais apvadais. Fasadų viršų juosia laiptuota juosta.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškas romantizmas, turintis klasicizmo bruožų.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Oficina, vėliau – gyv. butai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas

	
	Nenustatyta.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozapas Sekliuckis

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Statyta XIX a. pirmoje pusėje. Iš pradžių buvo asimetriška, su bokštu v. pusėje. 1954 m., bokštas nugriuvo. Apie 1960 m. jo vietoje pristatytas naujas v. galas. Apie 1986 m. perdengtas stogas. Visas pastatas nebuvo kapitaliai remontuotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Kultūros paminklų enciklopedija Rytų Lietuva I. Mokslo ir enciklopedijų leidykla Vilnius 1996 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški:1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai; 5) išorės ir vidaus sienos; 6) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Gražina Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26265
Kultūros vertybės kodas:

G295K3
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1334


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Sandėlis

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	  Gornostajiškių dvaro sodyba, vad. Senadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT4080

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Gornostajiškės

	 8.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	 Eišiškių

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	P. sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuoti į š.r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bronislovas Masiulis, Mokyklos g. 2, Eišiškės

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai, netinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, netinkuotos; p.r. frontonas, p.v. sienos paaukštinimas ir visa š.v. siena - silikatinių plytų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, rėminė konstrukcija, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano. Planinė struktūra – salinė, tūris – 1 a., kompaktinis. Pastato tūris buvęs ilgesnis, nes š.v. siena – nauja, sumūryta iš silikatinių plytų. Į pastatą patenkama iš p.r. ir iš š.r. pusių.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai – plokštuminiai, p.v. - tolygus, p.r. ir š.r. – decentralizuoti. Akmenų mūro tarpai užpildyti kalkiniu skiediniu su tamsios skaldos akmenėliais. Šoniniuose fasaduose tolygiai išdėstyti maži siauri langeliai su raudonų plytų angokraščiais ir pleištinėmis plytinėmis sąramomis.

	
	

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškasis romantizmas.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ūkinis pastatas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	 XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vėliau perstatyta: p.r. frontonas, p.v. ir š.r. sienų viršutinės dalys, naujai sumūryta š.v. siena, nauja stogo konstrukcija, danga. Gal būt pastatas buvo ilgesnis, nes š.v. siena nauja, š. pastato kampas nelygus, žymus nuardytas mūras.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija, II t. 1994 m.

2. Lietuvos kultūros paminklų enciklopedija, I t. 1996 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, pamatai, išorės ir vidaus sienos 

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis) 

	
	Žiūr. III 10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nijolė Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26266
Kultūros vertybės kodas:

G295K4
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1334


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvartas

	 2. Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Gornostajiškių dvaro sodyba, vad. Senadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	4

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT4080

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Gornostajiškės

	 8.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	 Eišiškių

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	V. sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuoti į p.r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bronislvas Masiulis, gyv. Mokyklos g. 2, Eišiškės

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Tvartas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai, tinkuoti tik p.r. fasade.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Senojo pagrindinio pastato ir senojo p. priestato – akmenų mūro, naujo š. priestato – silikatinių plytų mūro. Tinkuota tik p.r. siena. Š.v. sieną remia masyvūs betoniniai, tolygiai išdėstyti kontraforsai.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, senojo priestato – trišlaitis, rėminė konstrukcija, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, p. priestatas siauresnis už pagrindinį pastatą. Planinė struktūra – salinė, tūris – 1 a., sudėtinis. Pastato tūris susideda iš kelių tūrių: p. dalyje žemesnis senasis priestatas, š. dalyje pristatytas naujas, tokio pat pločio ir aukščio naujas priestatas, centre – naujas nedidelis žemesnis priestatas. Į pastatą patenkama iš p.r. ir iš š.r. pusių.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Senojo tūrio fasadai  – plokštuminiai, tolygūs. Senojo priestato akmenų mūro tarpai užpildyti kalkiniu skiediniu su tamsios skaldos akmenėliais (analogiški grūdų sandėlio - daržinės, sandėlio mūrui). Pagrindinio pastato fasadą puošia pusapskritimio formos langai su plytiniais tinkuotais apvadais, tolygiai išdėstytos mentės taip pat su tinkuotais apvadais.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškasis romantizmas.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tvartas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pietinis priestatas, pagal akmenų mūro tipą, vienalaikis su grūdų sandėliu, daržine, sandėliu. Jis galėjo būti sujungtas su pagrindiniu tvarto tūriu ir vėliau, nes tarp jų yra silikatinių plytų intarpas. Prie pagrindinio tvarto tūrio pristatyti nauji priestatai š. ir r. dalyje, kontraforsais paremta š.v. siena.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	3. Lietuvos architektūros istorija, II t. 1994 m.

4. Lietuvos kultūros paminklų enciklopedija, I t. 1996 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, pamatai, išorės ir vidaus sienos, stogo konstrukcija, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis) 

	
	žiūr. III 10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nijolė Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26267
Kultūros vertybės kodas:

G295K5
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1334


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Vandens malūnas 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Gornostajiškių dvaro sodyba, vad. Senadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	5

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT4080

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Gornostajiškių

	 8.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	Eišiškių

	 9.
Apskritis
	Vilniaus 

	10.
Vieta, situacija

	
	0,4 km į š. nuo ūkinio kiemo. Stovi toli nuo visų pastatų, r. pusėje pylimas, v. – kelias į Padvarionių km. 

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bronislovas Masiulis gyv. Mokyklos g.2, Eišiškės.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi pylimo papėdėje, nuo pylimo apsaugotas atramine siena. Rytinis fasadas atsuktas į kelią, pokario metu nutiestą į Padvarionių kaimą. Kanalas, kuriuo tekėdamas vanduo  suko malūno ratą, dabar sunaikintas.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis apie 30,0 m, plotis apie11,56 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, mansardinio a. – plytų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas čerpėmis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, su mažesnio tūrio priestatu (vandens ratui) š. fasade. Sudėtinės planinės struktūros: bekoridorinės p. dalyje ir salinės š. dalyje. Kompaktinio tūrio vienaaukštis pastatas su rūsiu po vakarine dalimi, bei aukštu masyviu stogu. Į pastatą patenkama pro duris r., p., ir v. fasaduose. P. dalyje gyvenęs malūnininkas. Planinė struktūra dalinai pakeista, pritaikant pastatą butams. V. fasade per visą pastato ilgį neplati akmenų mūro rampa, po kuria, kai pastatas buvo naudojamas (gyvenamas), buvo įrengta katilinė. Ant rampos patenkama p. pusėje per visą pastato plotį įrengtais laiptais.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs, suskaidyti angomis. Šiaurinis fasadas asimetriškas, kairėje pusėje pristatytas priestatas. Skeltų akmenų sienų mūras dekoratyvus angų apvadai plytiniai, mansardinio a. – su trikampėmis arkinėmis sąramomis. Stoge, matyt vėliau įrengti stoglangiai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, kapitalinėse sienose išlikę gražios arkinės nišelės.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškasis romantizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Malūnas, vėliau – gyv. namas

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozapas Sekliuckis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XiX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1977 m. rekonstruotas. Iš  trijų pusių apjuostas rampa, sutvirtinančia skylančias sienas, po rampa įrengtos patalpos, pakeistas vidaus planas, įrengti stoglangiai. Tuo metu panaikintas frontone buvęs balkonėlis, durys perdirbtos į langą. Malimo patalpos paliktos nenaudojamos.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Kultūros paminklų enciklopedija Rytų Lietuva I. Mokslo ir enciklopedijų leidykla Vilnius 1996 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos  nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai; 5) išorės ir vidaus sienos; 6) perdangos; 7) stogo konstrukcija; 8) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina Nijolė Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image7.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26268
Kultūros vertybės kodas:

G295K6
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1334


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Grūdų sandėlis- daržinė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Gornostajiškių dvaro sodyba, vad. Senadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	6.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT4080

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Gornostajiškės

	 8.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	 Eišiškių

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	P.v. sodybos dalyje, pagrindiniu fasadu orientuoti į š.r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Bronislovas Masiulis, Mokyklos g. 2, Eišiškės

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Daržinė naudojama kaip sandėlis, grūdų sandėlis nenaudojamas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai, netinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų (išorėje) ir raudonų plytų (viduje)mūro, netinkuotos; sienų fragmentai atstatyti silikatinėmis plytomis. P.v. sieną remia 3 akmenų mūro kontraforsai.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – plytų mūro kryžminiai skliautai,netinkuoti, aukštų –medinės sijinės (naujos), netinkuotos.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis,rėminė konstrukcija, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano. Planinė struktūra – salinė. Grūdų sandėlio tūris – 2 a., kompaktinis, daržinės – 1 a., kompaktinis, atkurtas dalinai, p.r. pusėje dabartinė lauko siena sumūryta ant buv. sienos liekanų. Į grūdų sandėlį patenkama iš š.r. pusės, į daržinę – iš š.r. ir p.r. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Grūdų sandėlio 3 fasadai – š.r., š.v. ir p.v. – plokštuminiai tolygūs, iš p.r. pusės galiniu fasadu priblokuota daržinė, kurios p.v. fasadas – plokštuminis tolygus, p.r. ir š.r. – plokštuminiai decentralizuoti. Fasadų akmenų mūro tarpai užpildyti kalkių skiediniu ir prikamšyti tamsios skaldos akmenėlių. Siaurų langelių angokraščiai sumūryti iš plytų, nutinkuoti ir nudažyti baltai. Grūdų sandėlio š.r. fasade, II a. ir frontone yra angos grūdams pakelti, o p.r. sienoje buvo anga grūdams tiekti tiesiai iš daržinės.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškasis romantizmas.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Grūdų sandėlis, daržinė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1915 m.degė daržinė, atstatyta tik dalis senojo tūrio. 1958 m. degė grūdų sandėlis, suremontuotas 1960 m. (silikatinių plytų fragmentai, perdangos, stogas).

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	5. Lietuvos architektūros istorija, II t. 1994 m.

6. Lietuvos kultūros paminklų enciklopedija, I t. 1996 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.2 punktu (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, pamatai, išorės ir vidaus sienos, rūsio skliautuota perdanga.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis) 

	
	Žiūr. III 10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nijolė Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26269
Kultūros vertybės kodas:

G295K7
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1334


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Sandėlis 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Gornostajiškių dvaro sodyba, vad. Senadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	7

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT4080

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 

	 8.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	Eišiškių

	 9.
Apskritis
	Vilniaus 

	10.
Vieta, situacija

	
	Į š. nuo rūmų, centrinėje sodybos dalyje, kompaktiškoje dvaro pastatų grupėje.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Česlov Grabštunovič, gyv. Naujoji g. Nr. 4, Eišiškės.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi beveik lygioje vietoje, šalia kelio, vedusio į sodybos ūkinį kiemą. Š.v atsuktas į kelią, pokario metu nutiestą į Padvarionių kaimą. Iš š.r. prie pastato glaudžiasi kolūkio laikais statyti ūkiniai statiniai.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis 25,0 m, plotis 12,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, narvelinės planinės struktūros, kompaktinio tūrio vienaaukštis pastatas su rūsiu po vakarine dalimi, bei aukštu masyviu stogu. Pastate dvi patalpos, į abi atskiros durys iš lauko: į vieną – pagrindiniame p.v. fasade, į kitą – iš š.v. galo. Prie š.r. fasado priglausti silikatinių plytų ūkiniai pastatai.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs, suskaidyti nedidelių stačiakampių langelių angomis. P. v. fasadas paremtas betoniniais kontraforsais (pastatyti apie 1960 – uosius m.). skeltų akmenų sienų mūras labai dekoratyvus: jį puošia įvairiaspalvių akmenukų, keramikos ir stiklo šukių mozaika, įspausta į skiedinį. Kaip puošybos akcentas – p.v. fasade virš durų, tinko plotelyje išdėstyta statybos data “1836”. Galinių fasadų frontonai apkalti įstrižomis lentomis. Pastatą juosia nesudėtingas medinis karnizas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškasis romantizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Sandėlis, po II Pasaulinio karo – tvartas, vėliau – stalių dirbtuvės, dabar – sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozapas Sekliuckis.

	 5.
Pastatymo data
	1836
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Pastatas statytas XIX a. pr. Apie 1960 m., pradėjus skilti pastato sienoms, p.v. fasadas paremtas betoniniais kontraforsais. Stogas perdengtas 1965 – 1970 m.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva I. Mokslo ir enciklopedijų leidykla Vilnius 1996 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos  nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai; 5) išorės ir vidaus sienos; 6) perdangos; 7) stogo konstrukcija; 8) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	G.Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image9.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26270
Kultūros vertybės kodas:

G295K8
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1334


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kumetynas 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Gornostajiškių dvaro sodyba, vad. Senadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	8

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT4080

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 

	 8.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	Eišiškių

	 9.
Apskritis
	Vilniaus 

	10.
Vieta, situacija

	
	Į š. nuo rūmų, už kolūkių laikais statytų ūkinių pastatų, ilgaisiais fasadai orientuotas į š.v. ir p.r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	1. Henrik Bolondz; 2. Miroslav Šarkovskij. Abu gyvena Gornostajiškių km.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	2 butai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi ant nežymiai š.r. kryptimi žemėjančio reljefo. Šalis .šv. fasado praeina kelias, pokario metu nutiestas į Padvarionių kaimą. Iš p.r.pusės – sodybos želdiniai, iš š.r. – buvusio kito kumetyno vietoje pastatytas ūkinis pastatas.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis 23,0 m, plotis 11,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, tinkuoti, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rastų, apkaltos lentomis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatytos.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, jungtinės planinės struktūros, kompaktinio tūrio su 2 prieangiais prie š. r. fasado. Pastatas vieno aukšto, masyviu stogu. Pastato išplanavimas – tipiškas ketvirtinio (vad. “čvarako“ plano pavyzdys, kai skersinė ir išilginė sienos sudalina pastatą į 4 vienodus butus, abiejose pusėse turinčius atskirus įėjimus iš lauko. Kiekvieną butą sudarydavo prieangis, priemenė, virtuvė ir didelis kambarys. Šiuo metu kumetyne yra 2 butai. Priebučiai ir lauko durys iš p pusės – panaikinti.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š.r. fasadas – tūrinis centrinis, kiti – plokštuminiai, tolygūs. P.v., p.r., š.v. fasaduose lygias sienas skaido stačiakampių langų angos, įrėmintos nesudėtingo profilio apvadais. Š.r. fasadą paįvairina 2 dvišlaičiais stogeliais dengti prieangiai. Lauko sienos iki palangių apkaltos lentomis vertikaliai, aukščiau – horizontaliai. Šoninių fasadų frontonai – “eglute”. Trapecijos formos frontonus nuo sienų skiria lentelėmis dengtas stogiukas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nenustatyta.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas, gyv. butai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozapas Sekliuckis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tyrimo bei konservavimo darbai nevykdyti. Apie 1966 m. pastatui uždengtas stogas. Po 1992 m. nugriauti p.v. fasado priestatai, panaikinti įėjimai, naujai apkaltas lentelėmis iš lauko pusės. Š.v. pusėje – kapitaliai remontuoti priestatai.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Kultūros paminklų enciklopedija Rytų Lietuva I. Mokslo ir enciklopedijų leidykla Vilnius 1996 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai; 5) išorės ir vidaus sienos; 6) perdangos; 7) stogo konstrukcija; 8) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	G.Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26271
Kultūros vertybės kodas:

G295K9
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1334


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvoros fragmentai su vartais

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Gornostajiškių dvaro sodyba, vad. Senadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	9.

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	LT4080

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 

	 8.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	Eišiškių

	 9.
Apskritis
	Vilniaus 

	10.
Vieta, situacija

	
	Vartai stovi tvoros, juosiančios p. teritorijos dalį viduryje, ties taku, vedančiu rūmų link. Dalis tvoros jungia grūdų sandėlį - daržinę su sandėliu. Išlikusi dalis tvoros p.r. sodybos dalyje, iki skersinės alėjos. Toliau į š. tik pėdsakai – griuvėsių juosta.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Česlov Grabštunovič gyv. Naujoji g. 4 , Eišiškėse

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Tvora, vartai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Juosia sodybos teritoriją iš p. ir r. Pietuose palei tvorą praeina kelias.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis apie 100,0 m, tvoros aukštis apie 1,5 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Virš vartų arkinės dalies - dvišlaitis, dengtas čerpėmis, virš stulpų - keturšlaitis, dengtas skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	2001 09 pavogti metaliniai vartai.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Vartai:

Pailgo stačiakampio plano.Važiuojamos dalies stulpai laiko segmentinę sąramą, abipus atskirai stovi stulpeliai su varteliais pėstiesiems.

Tvoros fragmentai:

 Dalis tvoros jungia grūdų sandėlį - daržinę su sandėliu. Išlikusi dalis tvoros p.r. sodybos dalyje, iki skersinės alėjos. Toliau į š. tik pėdsakai – griuvėsių juosta.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, tolygūs. Baltai tinkuotus stulpus puošia tašytų akmenų plokštumos.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškasis romantizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Vartai, tvora.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Juozapas Sekliuckis.

	 5.
Pastatymo data
	apie1836 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Apie 1960 m., pradėjus skilti sąramai, buvo pastatyta silikatinių plytų atrama. Vartai restauruoti 1985 m.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Kultūros paminklų enciklopedija Rytų Lietuva I. Mokslo ir enciklopedijų leidykla Vilnius 1996 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos  nekilnojamųjų  kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 punktu (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Vertingi: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai; 5) išorės sienos; 6) stogo konstrukcija; 7) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina Nijolė Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26272
Kultūros vertybės kodas:

G295K10
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1334


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parko fragmentai

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Gornostajiškių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	10

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Gornostajiškių

	 6.
Savivaldybė
	Šalčininkų m.
	seniūnija
	Eišiškių

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija, vietovė

	
	0,3 km. į š. nuo Šalčininkų-Eišiškių kelio, š. r. sodybos dalyje.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Dalis parko - Česlov Grabštunovič, gyv. Naujoji g. Nr.4, Eišiškės LT 4080, š. dalis – nykstančiai ž.ū. bendrovei.

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	

	11.
Panaudojimas

	
	Rekreacijai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	P.r. dalį riboja akmenų mūro tvora su vartais, r. – akmenų mūro tvora, š.r. – dirbtinio tvenkinio pylimas, v.- ūkinė zona. 

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Reljefas nuosekliai žemėja š., v. kryptimis.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	

	 4.
Aprašymas

	
	Klasicistinis geometrinio tipo XIX a. pr. parkas - sodas. Pagrindinė alėja kerta parką p.v. –š.r. kryptimi, dvi skersinės alėjos dalina parką – sodą į 6 beveik vienodo dydžio kvadratus. Plastiškesnės tik p.v. ir š. ribos. Pietvakarinį kvadratą kerta naujas kelias, todėl sunaikinta dalis tvoros ir želdinių. Išlikęs laisvas šio kvadrato apželdinimas klevais, netvarkingai sužėlę sedulų masyvai, kolūkių laikais prieš rūmus pasodintos dygiosios eglės dabai labai užgožia v. rūmų fasadą. Centrinė liepų alėja šiaurinėje dalyje naujai atsodinta, išlaikant rūšinę sudėtį. Įspūdinga liepų alėja š.r. teritorijos pakraštyje, prasidedanti p. kampe,viduryje akmenų mūro tvora(matyt vėliau pastatyta), toliau į š., už skersinio tako pereinanti į 1 eilę. Š.r. dalyje, dviejuose kvadratuose išlikę seno sodo obelys. Teritoriją iš š.r. riboja plastiška senų liepų eilė. Už jos buvę dekoratyvūs tvenkinukai išdžiūvę, užžėlę. Dviejų š.v. kvadratų v. pakraščius darko naujai pastatyti gamybiniai pastatai ir be sistemos susodinti uosiukai, klevukai. Tarp rūmų p.r. fasado ir centrinio tako kolūkių laikais įrengtas dekoratyvus fontaniukas. 

Želdinių dendrologinė sudėtis: 

Šiuo metu auga 7 rūšys medžių. 

Vyraujančios medžių rūšys:

Liepos mažalapės, paprastieji uosiai, klevai, gluosniai trapieji, obelys.

Krūmai:

Meškytės baltauogės, žirnmedžiai geltonieji, lanksvos plikosios, sedulos.

Vandens telkiniai: 

Dirbtiniai: tvenkinys teritorijos š.r. dalyje. Sunykę tvenkinukai š.r. dalyje, dabar – pylimo papėdėje.

Kelių ir takų tinklas:

Pagrindinis takų ir kelių tinklas išlikęs. Sunykę buvę plastiški takai r. ir š.r. dalyse.

Mažosios arch. formos:

Vartų stulpai ir tvoros fragmentai. Akmuo su parko įkūrimo data. Paminklas Stanislovui Rapalioniui, pastatytas 1986 m. kolūkių laikais pastatytas, dabar neveikiantis fontaniukas prieš rūmus.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Netvarkomi želdiniai, kolūkių laikais išvystyta ūkinė zona įsiterpė į parko teritoriją. Apie rūmus prisodinta naujų rūšių medžių ir krūmų.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	Paminklas lietuvių raštijos kūrėjui Stanislovui Rapalioniui (DV 4651), pastatytas 1986 m. prieš rūmus.

	 8.
Aplinką darko

	
	Gamybiniai pastatai teritorijos š.v. dalyje, parko zonoje pastatytas vandentiekio bokštas, estakada šalia garažų.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	1812 m.
	amžius
	XIX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	Parko centre šalia pagrindinės alėjos akmuo su iškalta parko įkūrimo data.

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	1812 m. parką įkūrė 1798 m. dvaro sodybą nusipirkęs Eišiškių maršalka Juozapas sekliuckis. Jam mirus 1880 m. dvaras atiteko 4 jo sūnums. 1940 m. Gornostajiškės buvo nacionalizuotos. Po II Pasaulinio karo įkurtas kolūkis. 1991-2000 m. vietoje kolūkio įkurta ž. ū. bendrovė.  2000 m. dalį pastatų ir dalį parko nupirko Česlov Grabštunovič. Š.r. parko dalis priklauso irstančiai ž.ū. bendrovei.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	

	 6.
Padavimai, pasakojimai (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Kultūros paminklų enciklopedija Rytų Lietuva I t. Mokslo ir enciklopedijų leidykla Vilnius, 1996 m. Archit. H. Zvolinsko apybraiža “Buvęs Sendvario dvaras (Gornostajiškių) Eišiškių rajone”.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 15.3 punktu.

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Planinė, erdvinė struktūra, dendrologinė sudėtis.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.7 ir III 10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina nijolė Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

