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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

KULTŪROS  VERTYBĖS

         REGISTRAVIMO  DUOMENŲ  LAPAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 626
Kultūros vertybės kodas:

G310K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	 1.
Pavadinimas
	           *dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	          Šiaulių / vad. Didžiadvario

	
	


	I.
*EKSPERTIZĖS


	1. Ekspertai:

	
1. Vardas
	Indrė
	pavardė
	Kačinskaitė

	

darbovietė ir pareigos
	

	

išvados
	

	










Data
	
	Parašas
	

	
2. Vardas
	
	pavardė
	

	

darbovietė ir pareigos
	

	

išvados
	

	










Data
	
	Parašas
	

	3. Komisija, taryba:  pavadinimas
	

	

išvados
	

	










Data
	


	II.
ĮRAŠYMAI  Į  SĄRAŠUS


	1. Įrašyta IP sąraše: IP Nr.
	705
	, pagrindinė vertė
	At
	, data
	1991 12 23


	     medžiagą įrašymui ruošė
	I.Kačinskaitė


	2. Įtraukta į LA: LA kodas
	413/275
	, data
	1995 01 31
	, dokumento pavadinimas
	


	
	Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos nutarimas Nr. 01-8-134


	4. Įrašyta į Registrą: kodas
	
	, data
	
	, dokumento Nr.
	


	

     dokumento pavadinimas
	


	II. TERITORIJA  IR  APSAUGOS  ZONA


	1. Teritorija: nustatymo data
	
	, patvirtinimo data
	2002-02-07
	, plotas
	6,56 ha


	
nustatė ir patvirtino
	Nustatė: Kultūros paveldo centro architektė I.Kačinskaitė

Patvirtino: Kultūros paveldo centro direktoriaus pavaduotojas E.Ivaškevičius.


	2. Teritorijos geografinės koordinatės
	Ax 6200600.4; Ay 457227.2; Bx 6200459.9; By 457388.6; Cx 

	
	6200358,2; Cy 457309.3; Dx 6200240.3; Dy 457197.5; Ex 6200412.5; Ey 457033.4; Fx 6200220.9; Fy 457149.0; Gx 6200200.5; Gy 457169.2; Hx 6200165.9; Hy 457129.8; Jx 6200184.1; Jy 457112.0.


	IV. KITI  DUOMENYS


	4.
Pagrindinės dosjė sudėtis

	
	1. Registravimo duomenų lapas             1 l.

2. Aprašas                                             13 l.

3. Fiksacija                                           40 l.

4. Teritorijos, apsaugos zonų planai    1 l.

5. Planai, schemos, pjūviai                 22 l.

6. Ikonografinė medžiaga                8 l.

	7.
Kultūros paveldo centro atsakingas specialistas

	
	Data
	2002 02 07
	Pavardė, parašas
	I.Kačinskaitė


* – ekspertizių dalyje privaloma užpildyti arba ne mažiau dviejų ekspertų, arba (ir) tarybos, komisijos pozicijas;
Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos duomenų lapo vietos nerodomos, tačiau esama punktu numeracija nesikeičia. 
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         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
[image: image2.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 626
Kultūros vertybės kodas:

G310K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 626


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	*dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Šiaulių, vad. Didžiadvario

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC26488; 2) virtuvė MC26489; 3) parkas MC26490; 4) arklidės rūsiai MC26491.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	

	 6.
Savivaldybė
	Šiaulių
	seniūnija
	Nėra

	 7.
Apskritis
	Šiaulių

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Miesto centr. dalis.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šiaulių universitetas.

	11.
Panaudojimas

	
	Daugiafunkcijinis, papildomai žiūrėti pastatų, parko aprašus.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dvaro sodyba užima kvartalą, ribojamą Aušros al. ir Dvaro gatvių centrinėje miesto dalyje, ribojamą miesto apstatymo.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Lyguma.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	6,56 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybą sudarantys elementai: užstatymas (3 pastatai), parkas, kelių tinklo fragmentai.

Dvaro sodybos vystymosi raida:

Apie 1774 m. pradėjus Šiaulių m. rekonstrukciją pagal klasicistinius principus, 1783 m. miesto centrinės dalies rekonstrukcijos plane buvo numatyta suformuoti klasicistinę kompozicinę ašį: dvaro rūmai – rotušė, ašyje išvesti naują gatvę. Numatyta kompozicinė ašis nesukurta, rūmai pastatyti vėliau, XIX a. pr. kitoje, negu projekte numatyta  vietoje, rekonstravus vieną iš senųjų dvaro pastatų.

XIX a. vid. miesto plane (žiūr. ikonografinę medžiagą, Nr.1) pažymėti dvaro sodybą sudarantys: reprezentacinis kiemas, kuriame stovi rūmai, virtuvė, tarnų namas, parterio kitoje pusėje - priešais rūmus Šiaulių ekonomijos administracinis pastatas, už jo – 5  pastatų ūkinis kiemas. Į š. ir v. nuo rūmų - geometrinio planavimo parkas, sodas.

1850 m. dvaro pastatų sąraše fiksuoti:

1) tvartai iš akmenų, 1768 m.,

2) jauja be pakuro akmenų 1768 m. (perdirbta ant stainės 1844m.);

3) daržinė akmeninė 1768 m.;

4) bravoras akmenų 1796 m. (perdirbtas į rūmus);

5) Pakulpių karčema akmens 1796 m. (svečių kambariai primūryti 1833 m.);

6) jauja su pakura, medžio 1797 m. (pardirbta į žvakių dirbtuvę 1803 m, sudegė 1812 m.);

7) jauja su pakura akmeninė 1803 m. (atnaujinta 1843 m.);

8) prievaizdo namai iš molio 1815 m.;

9) akmens špikleris1829 m.;

10) Kierblių karčema molio 1843 m.

1828 m. pastatytas neaiškios paskirties dvaro pastatas “špikleris”.

XIX a. II p. miesto plane (žiūrėti ikonografinę medžiagą, Nr. 2.) pažymėta projektuojama gatvė v.- r. kryptimi, lygiagreti rūmų pagrindiniam fasadui, per centrinį dvaro sodybos kiemą (dabar – Aušros al.), ūkinės dalies apstatymas sutankėjęs, parko takų tinklas plastiškas, būdingas jau ne reguliaraus, o landšaftinio planavimo parkui.

XX a. I p. dvaro valdose fiksuoti 38 pastatai, kurių didžioji dalis koncentravosi sodybos p.v. dalyje (1924 m. duomenys.

Kiti buv. dvaro sodybos statiniai:

1) tarnų namas, buvo vadintas”fligel”. Statytas XIX a. 1944 m. pastatas sudegė, atstatant pristatytas 3 a., pakeičiant tūrį, pastato architektūrinę išraišką (teritorijos plane Nr. 6);

2) arklidė. Pastatas rekonstruotas XIX a. pab., 1978 m.;

3) p. teritorijos dalyje 1907 – 1908 m. pastatytas banko pastatas (teritorijos plane Nr. 7);

4) š.r. parko kampe yra kalvelė, kuri, pasak liudininkų, yra žemėmis užpiltas skliautinis rūsys.

Neišlikę pastatai: 

Šiaulių ekonomijos administracinis pastatas. Jo vietoje 1934 m. pastatytas pastatas apygardos teismui, kuriame vėliau įsikūrė  Šiaulių m. vidaus reikalų skyrius.
Pastatų architektūra:

Išskirtina - rūmai, kurių architektūra formavosi  XVIII a. pab.–XIX a. pab. laikotarpiais, įgaudama paskutinio (istorizmo laikotarpio) neoklasicistines formas. Arklidės rūsiai priskiriami XVIII a. pab.–XIX a. pr. laikotarpiui ir yra retas šio laikotarpio ūkinio pastato su skliautine perdanga  pavyzdys regione.

Želdynai:

Žiūrėti parko aprašą G310K3.

Smulkiosios architektūros formos (neišlikę):

Pagrindiniai vartai buvo pastatyti Dvaro ir dabartinės Aušros al. gatvių sankirtoje ( žiūrėti ikonografinę medžiagą Nr. 3). Kiti vartai buvo v. sklypo dalyje, Kaštonų alėjos pradžioje (prie Kuršėnų, vėliau Vilniaus g. (neišlikę.) Didelė dalis Didžiadvario sodybos buvo aptverta mūrine tvora, kuri minima dar 1927 m.

Suplanavimo struktūra, kompozicija:

XIX a. vid.dvaro sodybos planinė struktūra apibūdinama kaip teritorinė, koncentruota (2 koncentracijų), tūrinė – teritorinė koncentruota, o erdvinė- daugiaerdvė su keliomis centrinėmis erdvėmis. Sunykus dvaro sodybos ūkiniai daliai, išlikusi planinė struktūra – kompaktiška centrinė, tūrinė – kompaktinė, erdvinė – daugiaerdvė su 1 dominuojančia erdve. Rekonstruotas arklidės pastatas (arklidės rūsiai G310K4), formuojantis Dvaro g. išklotinę, dvaro sodybos suplanavimo struktūrai įtakos neturi.

Sodybos kompozicijai būdingi reguliaraus planavimo  (centrinė dalis) ir laisvo planavimo – (š. dalis – parkas) bruožai.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	1934 m. tiesiant gatvę, buvo nugriauti vartai.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	Nėra

	 8.
Aplinką darko

	
	Dvaro sodybos teritorijoje sovietmečiu pastatyti pastatai: garažas (teritorijos plane Nr. 5), ūkinis pastatas(plane – Nr. 8), administracinis pastatas (Nr. 9), sarginė (Nr. 10), pastatas, šiuo metu priklausantis AB “Lietuvos telekomui”, pastatas prie teniso kortų (Nr. 12).


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XVIII a. pab. – XIX a.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Nuo 1589 m. Šiaulių m. ar šalia jo įsikūrė karaliaus dvaro vadinamo Šiaulių Ekonomija administracijos centras. Dalis šaltinių patvirtina, kad didesnė dalis Didžiadvario pastatų buvo statyti Tyzenchauzo valdymo metu. Naujai suprojektuotas dvaro sodybos išplanavimas buvo parengtas (kaip ir pats miestas) klasicizmo stiliuje - beveik visa Joniškio gatvė buvo nugriauta, kad toje vietoj, į p.v. nuo senosios dvaro sodybos būtų galima pastatyti naują, gerokai didesnę ir prie jos sukurti didelį parką.

Po 1793 m. Lenkijos – Lietuvos valstybės padalijimo Jekaterina II Šiaulių ekonomiją dovanojo Platonui Zubovui. 1804 07 27 carui Aleksandrui I pakartotinai išdavus diplomą grf. P.Zubovui dėl ŠE valdymo, Didžiadvario ir Šiaulių m. gyvenimas tapo glaudžiai susijęs su Zubovų gimine iki XX a. pr. 1822 m. mirus Platonui Zubovui, ŠE kurį laiką valdė giminaičiai. 1827 m. ŠE buvo padalinta. Šiaulių ir Joniškio dalys atiteko Platono Zubovo broliui Dimitrijui. Norėdamas pakelti savo valdų pajamingumą, jis 1828 m. pasikvietė būrį vokiečių kilmės darbuotojų: miškininkų, miško sargų, prievaizdų, ekonomijos daktarą, veterinarą, avių piemenį. XIX a. nuo IV deš. buvo vykdomi ŠE pertvarkymo darbai: vyko statybos, atvežtos naujos galvijų veislės bei augalai. Dimitrijus Zubovas, turėdamas finansinių sunkumų iš Peterburgo paėmė 1.641.600 s. rub. paskolą 37 metams, užstatant Šiaulių ir Joniškio dalis. 1924 m. visa Didžiadvario valda buvo konfiskuota, vėliau, po ilgų debatų 1927 m. imta grąžinti.
	

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.3

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	V. Jocys. Šiaulių Didžiadvaris. Istorinė pažyma, Lietuvos architektūros istorija, II t. 1994; žiūrėti papildomus aprašus.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.3 (autentiškumas), 25.2 (istorinė vertė), 22.4 (architektūrinė, urbanistinė vertė).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: išlikę planinės, erdvinės, tūrinės struktūros, kelių tinklo fragmentai, papildomai žiūrėti statinių, parko aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	E.Kazlauskaitė, architektė; patikslino I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.
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  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26488
Kultūros vertybės kodas:

G310K1
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 626


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Šiaulių dvaro sodyba, vad. Didžiadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Aušros alėja
	namo Nr.
	50
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	5400

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Šiauliai

	 8.
Savivaldybė
	 Šiaulių m.
	seniūnija
	Nėra

	 9.
Apskritis
	 Šiaulių

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinė dalis, pagrindiniu fasadu orientuoti į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šiaulių universitetas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	40,84 x 13,31 x 14,45 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuoti

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras, tinkuota, II ir III a. –  tinkuota fachverkinė konstrukcija: medinis karkasas ir mūro užpildo konstrukcija.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – plytų mūro, skliautinė. Skliautai: cilindriniai ir kryžminiai, su liunetėmis. Kitos perdangos – medinės sijinės, tinkuotos. Š. verandos perdangos, r. priestato rūsio konstrukcija – plytų mūras remtas į metalines sijas.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Šlaitinis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, sudėtinio tūrio: centrinė dalis II a. su mezoninais ir portiku p. bei uždaru prieangiu š. fasaduose (prieangis pastatytas vietoje šioje vietoje stovėjusio ant pusapvalės terasos portiko). Šoninės dalys – 3 a. Prie r. fasado XIX a. pab. pristatytas I a. priestatas. Išlikusi planinė struktūra suformuota XIX a. pab., aukštuose dominuoja koridorinis suplanavimas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Po XIX a. vid. – XIX a. pab. rekonstrukcijos suformuoti pagrindiniai š. ir p. fasadai apibūdinami kaip tūriniai centriniai. Jų kompozicija paremta ašine simetrija (iš dalies ją suardė priestatas, pristatytas prie r. fasado). Centrinė dalis akcentuota mezoninu dvišlaičiu stogeliu taip pat vieno aukšto priestatais: keturių jonėninių kolonų portiku bei veranda, plokščiais stogais, virš kurių įrengti balkonai. Fasadų šonines dalys išaukštintos, užstačius ketvirtą aukštą ir iškeltos aukščiau negu centrinis mezoninas, tuo sudarydamos bokštų įvaizdį. Fasadų plokštumos skaidomos stačiakampių langų juostų, atskirtų tarpaukštinėmis juostomis. Langų sudalijimas yra svetimas istorizmo laikotarpio architektūrai ir disonuoja su bendra pastato architektūrine išraiška.

Dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai:

P. fasado portikas – prieangis, kurio antablementą laiko 4 stambios jonėninės kolonos, fasado plokštumoje atkartojamos 4 puskolonių su jonėniniais kapiteliais. Iš storo tinko sluoksnio suformuoti langų apvadai, piliastrai, tarpaukštinės traukos, rustai. Metalinė tvorelė įrengta virš p. portiko.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiška išlikusi vestibiulio erdvė, kurią skaido centrinė  kolona bei dvi puskolonės šonuose, puoštos marmuro imitacija. Patalpose išlikę autentiški dekoro elementai: karnizai, buv. svetainėje – baltų glazūruotų koklių krosnis. Polichrominių žvalgomųjų tyrimų metu tapybinio patalpų dekoro nerasta.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, neoklasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	1 autentiška krosnis buv. svetainėje.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	XVIII a. pab. pastatomas dvaro ūkinis pastatas. XIX a. pr. pastatas rekonstruojamas į rūmus. 1919 – 1920 m. pastate įsikūrė mokytojų kursai, vėliau mokytojų seminarija. Po II Pasaulinio karo rūmuose be mokytojų seminarijos buvo įsikūrę visos miesto mokyklos: berniukų, mergaičių ir suaugusių gimnazijos. Čia veikė medicinos ir kitos reorganizuotos mokyklos. 1958 m. įrengta viena piešimo auditorija, vėliau, 1978 m. įsteigus piešimo ir dalilės fakultetą, jam buvo perduoti visi rūmai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	Statyti XVIII a. pab., XIX a. pr.; rekonstruoti XIX a. vid. – XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	1875 m. į rūmų 3 a. patalpas buvo perkelta mokinių bibliotekėlė, įkurta J. Bielinskio 1874 m. 1883 m. Vladimiras (Nikolajaus sūnus) Zubovas visas savo rūmų bibliotekos knygas atidavė naudotis viešai. 1900 m. į rūmus persikėlė 1868 m. įsisteigęs piliečių klubas. XX a. pr. Šiaulių visuomenės bibliotekai V.Zubovas užleido II a. ir perdavė vertingą ŠE archyvą, kurį tvarkė A. Janulaitis, J.Jablonskis, G.Jasiukaitis. Prieš I pasaulinį karą didesnėje rūmų dalyje buvo įrengti gyvenamieji kambariai.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. L. Telksnienė, S. Latonas. Interjerų ir fasadų polichromijos žvalgomieji tyrimai. Ataskaita apie atliktus darbus, tyrimų išvados. 1994. KVAD Šiaulių teritorinis padalinys.

2. A. Tamulienė. Buvusio Šiaulių dvaro centriniai rūmai. Projektiniai pasiūlymai. 1995. UAB “Renova”.

3. R. Valeckas, R. Zilinskas. Buv. Didžiadvario centriniai rūmai. Architektūriniai tyrimai. 1994. KVAD Šiaulių teritorinis padalinys.

4. V. Jocys. Šiaulių Didžiadvaris. Istorinė pažyma.

Tyrimų medžiagos pagrindu išskirti pagrindiniai pastato raidos etapai:

1. XVIII a. pab. pastatytas ūkinės paskirties pastatas. Išorės sienose išliko XVIII a. pab. mūro architektūrinės formos (arkiniai langai, piliastrai tarpulangiuose).

2. XIX a. pr. šis pastatas rekonstruojamas į rūmus (pristatytas balkonas ant kolonų, II it III a. centrinėje pastato dalyje.

3. XIX a. vid. – pab. rūmai išplečiami, suformuojama dabartinė architektūrinė išraiška ir plano struktūra (užstatytas II ir III a.ant pastato galų, suformuota neoklasicistinio stiliaus apdaila: langų apvadai, traukos, piliastrai, rustai). Š. fasado prieangis vietoje pusapvalės terasos su portiku  pastatytas XIX a. pab. – XX a. pr. (išliko pusapvalė cokolinė dalis). Šiame etape rekonstruoti I a. aukšti pusapvaliai langai, fasado plokštuma išlyginta sulig pirminio etapo piliastrų paviršiumi.

4. XX a. I p.  ir XX a. II p. vyksta nedidelės apimties plano struktūros pertvarkymai, pritaikant pastatą mokytojų seminarijai ir Dailės fakultetui. Rekonstruota vestibiulio laiptinė. Panaikinti sraigtiniai laiptai pastato sparnuose. Prie r. pastato sparno pristatytas vieno aukšto, (su cokoliniu aukštu) priestatas, virš jo buvo terasa. 1975 – 1976 m. remonto metu įvestas centrinis šildymas, išgriautos krosnys (išskyrus vieną), pakeisti langai, durys, išgriautos kai kurios senos ir įrengtos naujos pertvaros.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	M. Žvirblienė, R. Putrimienė. Rūmų fotogrametriniai apmatavimai.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Žiūrėti III.8.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 

1) pamatai, vidaus ir išorės sienos, perdangos, stogo konstrukcija;

2) suplanavimas;

3) tūris;

4) fasadų kompozicija ir dekoras;

5) interjero dekoro ir įrangos fragmentai;

6) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	V. Bruzgelevičiūtė, architektė; I. Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26489
Kultūros vertybės kodas:

G310K2
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 626


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Virtuvė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Šiaulių dvaro sodyba, vad. Didžiadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	2

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	Aušros al.
	namo Nr.
	50A
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5400

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šiauliai

	 8.
Savivaldybė
	Šiaulių m.
	seniūnija
	Nėra

	 9.
Apskritis
	Šiaulių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į v. nuo rūmų, pagrindiniu fasadu orientuota į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šiaulių universitetas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	14,25 m x 11,41 m x 5,21 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, juostiniai, tinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – plytų mūro, skliutinė. Skliautai – cilindriniai, su liunetėmis. I a. perdanga – medinė, sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	         I a. perdangų – bloga.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis, medinės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio, artimo kvadratui plano, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas. Po pastatu yra koridorinio suplanavimo rūsys. I a. planas apibūdinamas kaip bekoridorinis jungtinis, simetrinio planinio sprendimo: iš prieangio r.pastato dalyje patenkama į keturias patalpas: v. dalyje dvi identiškas, skiriamas vienos išilginės kapitalinės sienos, r. dalyje (abipus prieangio) - dvi mažesnes, artimas kvadratui. Pastatą pritaikant butams, p. patalpoje pastatytos skersinės pertvaros.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	R. fasadas plokštuminis centrinis, kiti – plokštuminiai tolygūs, skaidomi po rekonstrukcijos atsiradusių stačiakampių langų ir durų.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišlikęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Be stiliaus požymių.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	XIX a. II p. pastatas buvo vadinamas virtuve. 1926 m. kartu su rūmais ir vaisių sodu pastatas buvo išpirktas iš A. Zubovienės įpėdinių ir panaudotas kaip seminarijos mokomoji pradinė pavyzdinė mokykla.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Zubovai.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1975 – 1976 m. atliktas pastato vidaus kapitalinis remontas. Dalyje I a. ir rūsio įrengtos gyvenamos ir jų pagalbinės patalpos bei mokyklos auditorijos.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	V. Jocys. Šiaulių Didžiadvaris. Istorinė pažyma.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Užstatymo struktūros formantas.

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.2 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 

1) pamatai, vidaus ir išorės sienos, rūsio perdanga;

2) rūsio, 1 a. suplanavimas;

3) I a. pastato tūris;

4) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	V. Bruzgelevičiūtė, architektė, papildė I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09 15
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams
Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26490
Kultūros vertybės kodas:

G310K3
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 626


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parkas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Šiaulių dvaro sodyba, vad. Didžiadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šiauliai

	 6.
Savivaldybė
	
	seniūnija
	

	 7.
Apskritis
	Šiaulių

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Dvaro sodybos š. dalis.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šiaulių universitetas.

	11.
Panaudojimas

	
	Rekreacijai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 2.
Teritorijos paviršius

	
	

	 4.
Aprašymas

	
	Kompozicija:

Mišri, būdingi geometrinio (alėjos, tiesūs takai) ir peizažinio (medžių ir krūmų grupės, pavieniai medžiai formuoja peizažiniam parkui būdingas erdves) parko bruožai.

XIX a. IV deš. dvaro sodyboje turėjo būti jau ne jaunas parkas ir sodas, užveistas dar Tyzenchauzo. 1832 m. minima “Šiaulių dvaro sode” užveisiamas ąžuolų gilių jaunuolynas.

XIX a. vid. Šiaulių m. plane (žiūrėti ikonografinę medžiagą) pažymėtam parkui dar būdingi geometrinio planavimo bruožai: želdyno plotą skaido stačiakampis takų tinklas. Iš surinktos istorinės medžiagos taip pat žinoma, kad parkas buvo taisyklingo stačiakampio formos su taku parko pakraščiais. Parteryje buvo apvali klomba, prieš pat pagrindinį rūmų fasadą. Gėlių klomba buvo įrengta ir prieš š. fasadą. Į š.v. nuo parko buvo įveistas vaismedžių sodas.

XIX a. II p. buvo parengtas naujas parko apželdinimo projektas artimas angliškajam laisvo planavimo stiliui. 

XIX a. II p. Šiaulių m. plane pavaizduotame parke reguliarūs planavimo bruožai išlikę tik centrinėje dalyje, parteryje. Š. parko masyve pavaizduotas plastiškas takų tinklas, želdynų formuojamos grupės.

Nuo sodo parką skyrė Kaštonų alėja, ėjusi iš Didžiosios kalėjimo (vėliau – Vilniaus) gatvės.

1924 m. fiksacijoje nurodoma, kad kartu su sodu parkas užėmė 2,4 ha. Parke medžių, storesnių negu 25 cm buvo 632 vnt.
Vandens telkiniai:

Nėra.
Smulkiosios architektūros formos, geoplastiniai elementai:
Neišlikę.

Želdynų dendrologinė sudėtis.1981 m. inventorizacijos duomenys:
Introdukuoti medžiai ir krūmai:

Eglė dygioji, f. sidabrinė, maumedis europinis, tuja vakarinė, alyva paprastoji, beržas karpotasis f. karpytalapė, gluosnis baltasis, guoba kalninė f. svyruoklinė, jazminas darželinis, kaštanas paprastasis, kaštanas rausvažiedis, klevas platanalapis, klevas platanalapis f. raudonlapė, klevas totorinis, klevas uosialapis, lanksva stačiašakė, meškytė baltauogė, uobelis uoginė, sedula baltoji, tuopa baltoji, tuopa didžioji, tuopa lauralapė, tuopa pilkoji, liepa didžialapė, liepa grakščioji, uosis amerikinis, vikmedis baltažiedis, žirnmedis geltonasis.

Vietiniai medžiai ir krūmai:

Eglė paprastoji, ąžuolas paprastasis, beržas plaukuotasis, gluosnis trapusis, guoba kalninė, ieva paprastoji, klevas paprastasis, kriaušė laukinė,liepa mažalapė, ožekšnis europinis, skirpstas kamštinis, uosis paprastasis, vinkšna.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Š. parko dalyje įrengti teniso kortai.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. pr. Rekonstruotas XIX a. II p.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	1838 m. rusų caras Nikolajus I su žmona apsilanko Šiauliuose. Tai progai atsiminti grafo Zubovo sode, prie rūmų netoli terasos buvo pasodinti 2 topoliai, o prie jų įsmeigtos lentelės su užrašais. Šių medelių XIX a. pab. jau nebuvo.

A. Zubovienės įpėdiniai 1922 m. parką padovanojo miesto visuomenei su sąlyga, kad jis būtų naudojamas kaip viešas miesto parkas bei būtų pavadintas grafų Nikolajaus ir Aleksandro Zubovų vardu. Pokaryje šiam parkui buvo suteiktas K. Poželos vardas.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.3.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tarybiniais metais Komunalinio ūkio projektavimo institute buvo parengti 3 parko tvarkymo projektai, bet neįgyvendinti.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1981 m. parko pasas; V.Jocys. Šiaulių Didžiadvaris. Istorinė pažyma.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą kultūrinių vietovių vertinimo laikinųjų kriterijų  ir tvarkos punktais: 12.3 (autentiškumas), 18.2 (savitumas).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė, tūrinė struktūros, želdynai, jų dendrologinė sudėtis.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 10 05
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26491
Kultūros vertybės kodas:

G310K4
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 626


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	*rūsiai

	 2.
Vardas
	Arklidės

	 3.
Priklauso kompleksui
	Šiaulių dvaro sodyba, vad. Didžiadvario

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Dvaro
	namo Nr.
	83
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5400

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Šiauliai

	 8.
Savivaldybė
	 Šiaulių m.
	seniūnija
	 Nėra

	 9.
Apskritis
	 Šiaulių

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinė dalis, pagrindiniu fasadu orientuoti į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šiaulių universitetas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	41,17m x 21,34m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, tinkuota.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Išorės - akmenų mūras, angos sienose išmūrytos degto molio plytomis. Vidaus – degto molio plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsių perdanga – plytų mūras. Deš. rūsyje – tinkuota. I, II a. – gelžbetoninė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plokščias, gelžbetoninė konstrukcija.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, 2 a. pastatas. Rūsiai yra po p.v. ir š.r. pastato dalimi. Centrinė buv. arklidžių pastato dalis be rūsio, 1,7 m iškelta pastato sparnų atžvilgiu. I a. planas pakeistas, o II a. užstatytas pastatą pritaikant administraciniai paskirčiai. Rūsio suplanavime pakitimai atsirado kairįjį sparną pritaikant kavinei, o dešinį – teismo areštinei (žiūrėti rūsio planus). Pirminiam rūsio suplanavimui (kairysis pastato sparnas) būdingos atviros erdvės, skaidomos plytų mūro stulpų, į kurias rėmėsi skliautinė perdangos konstrukcija.


	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Plokštuminiai, skaidomi stačiakampių langų ir durų. Šr. fasade išlikę dveji pusapskritiminiai langai, priskirtini I arklidės statybos etapui.

Dekoratyviniai - konstruktyviniai elementai: 

Degtų molio plytų angų apvadai, sumūryti per I arklidės rekonstrukcijos etapą (XIX a. pab.).

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	P.v. pastato dalyje įrengta kavinė pagal 1995 m.parengtą interjero projektą, š.r. – utilitarus, pritaikytas areštinei.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmo, istorizmo laikotarpiai.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Dvaro arklidė su kumetynu. Zubovams įsikūrus gyventi aplinkiniuose dvaruose, arklidės mieste nebebuvo reikalingos, todėl pastatas rekonstruotas, pritaikytas įvairioms įstaigoms. Iš seniausių buvusių įstaigų žinoma Šiaulių Apskrities Taikos Teisėjų Suvažiavimas. 1875 m. pastate buvo įsikūrusi vaikų prieglauda. 1911 m. buv. arklidės rūsyje buvo įsteigta nedidelė saldainių dirbtuvė “Birutė”, kuri veikė iki 1917 m. 1922 m. įsteigus Apygardos teismą, pastate iki 1939 m. buvo įvairūs jo skyriai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatyta.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	Istorinėje medžiagoje minima jauja be pakuro akmenų, statyta 1768 m., o 1844 m. perdirbta į arklidę. 

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rekonstrukcijos:

I. XIX a. pab. pastatas pritaikytas administracinei paskirčiai, rekonstrukcijos metu suformuotos išlikusios stačiakampės degtų molio plytų apvadais angos. 

II. 1978 m. Šiaulių m. liaudies teismo rūmų rekonstrukcija. Komprojektas. Šiaulių skyrius. Archit. A. Petrikauskienė, A. Petrikauskas. Rekonstrukcijos metu pakeistas I a. išplanavimas, keista I a. perdanga (buv. medinė sijinė, įrengta gelžbetoninė), šoninių fasadų centrinės dalis, užstatytas II pastato aukštas.

Pastato prieš II rekonstrukciją vaizdą žiūrėti  nuotraukose Nr. 1, 2; taip pat pateikti pastato fasadų apmatavimai.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Lisonka. Šiaulių m. liaudies teismo patalpos. Apmatavimai. KŪM. Komprojektas. Šiaulių skyrius. 1976.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	V. Jocys. Šiaulių Didžiadvario dvaras. Istoriniai tyrimai. PRI 1994.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis Siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 

1) pamatai, vidaus ir išorės sienos, rūsio perdanga;

2) rūsio suplanavimas;

3) rūsio tūris;

4) fasadų kompozicija ir dekoras;

5) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

