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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26998
Kultūros vertybės kodas:

G344K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	*dvaro sodybos fragmentai

	 2.
Vardas
	Brėvikių

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) ponų namas MC 731.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Brėvikių

	 6.
Savivaldybė
	Telšių r.
	seniūnija
	Gadūnavo

	 7.
Apskritis
	Telšių

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Į p.r. nuo Alsėdžių–Gedrimų kelio, kaimo p.v. dalis.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	11.
Panaudojimas

	
	Gyvenamoji-ūkinė paskirtis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dešinėje kelio, kurio kryptis p.v. – š.r., pusėje ant nedidelės kalvelės dvaro sodybos teritorija. Į p. – pievos, į v. - pievos ir reljefas žemėja link Sruojos u. Į š.r. pagal kelią yra kaimo sodybos, kaimo ūkiniai pastatai, kūdra. Š.r. pusėje želdiniai pavieniai ir nedidelėmis grupelėmis.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Teritorija apima nedidelę kalvelę, kurios centrinėje aukščiausioje dalyje yra ponų namas. Reljefas žemėja į visas puses. Didžiausiais nuolydis į p.r. pusę.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	5,23 ha

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymo struktūros (ponų namas), vandens telkinių, želdinių, kelių tinklo liekanos.
Pastatų architektūra: 

Išlikęs pagrindinis – ponų namas tradicinės (liaudiškos) architektūros įgavęs liaudiškojo klasicizmo bruožų. Kiti, sunykę dvaro laikotarpio pastatai: rekonstruotas svirnas (teritorijos plane Nr. 2), kumetyno liekanos (teritorijos plane Nr. 3) buv. utilitarių, tradicinių medinei architektūrai formų.

Želdiniai: 

Liepų ir klevų alėja abipus pagrindinio kelio į sodybą, klevų eilė š. kelio pusėje, liepų ir klevų eilė pagal griovį, pavieniai seni, stambūs klevai (diametras ~ 1,2 m) į p. nuo ponų namo, sodas p. teritorijos dalyje.

Vandens telkiniai: 

Dirbtiniai:

2 kūdros š. ir p. teritorijos dalyse. Nuo šiaurinės kūdros į pietus yra griovys, statmenai kertantis pagrindinį dvaro sodybos kelią. Pietinė griovio dalis sunykusi. Manoma, kad griovys jungė abi kūdras.

Keliai, takai: 

Išlikęs pagrindinis  įvažiavimo kelias į sodybą (danga – gruntas). Takų tinklas sunykęs.

Struktūra ir kompozicija: 

Išlikusi suplanavimo struktūra apibūdinama kaip  kompaktiška centrinė su tūriniu centru (ponų namu). Tūrinė – kompaktinė. Erdvinė – daugiaerdvė su keliomis centrinėmis erdvėmis.

Pagrindinė kompozicinė ašis – įvažiavimo į sodybą kelias, apaugintas liepų ir klevų alėja. Kelias užsibaigia ponų namu –sodybos kompoziciniu centru, prieš kurį buv.  įrengtas gėlynas su tujomis. Prieš pagrindinį fasadą pastatytas ženklas nepriklausomybės akto signatarui S. Narutavičiui (teritorijos plane Nr. 4). Sodybos pastatai buvo išdėstyti tolygiai į r. ir v. nuo ponų namo, neformuodami ryškesnių koncentracijų: į r. – sunykęs svirnas, į v. – buvo arklidė (pamatų liekanos). Labiausiai nutolęs nuo ponų namo į p.r. buv. kumetynas (likę liekanos).

Dvaro sodybos fragmentai – tradicinis smulkus Žemaitijos dvarelis, išsiskiriantis savo istorine verte: sodyboje gyveno Nepriklausomybės akto signataras Stanislovas Narutavičius (1862–1932).

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Teritoriją darko vėlesni statiniai: stambaus tūrio buv. kolūkio tvartas v. dalyje (teritorijos plane Nr. 10), mažesni ūkiniai pastatai (mediniai ir mūriniai) dvaro sodybos centrinėje dalyje (teritorijos plane Nr. 5, 6, 7, 8, 11), taip pat savaiminiai medžiai ir krūmai p. dalyje.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XVIII a. vid. – XIX a.

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Dvaro sodybos istoriniai tyrimai nėra atlikti. Žinoma, kad Narutavičiai Brėvikiuose įsikūrė XIX a. pr., iki tol čia buvo Pilsudskių giminės valda.

St. Narutavičius mokėsi Liepojos gimnazijoje, baigė Peterburgo universitete teisės mokslus. Jis buvo aktyvus 1905 m. revoliucijos veikėjas, Vilniaus didžiojo seimo atstovas. 1917 m. išrinktas į Tautos tarybą. Nepriklausomoje Lietuvoje gyveno savo ūkyje ir dalyvavo ūkinėse organizacijose bei savivaldybės veikloje – ilgametis Telšių aps. Tarybos narys. Jo jaunesnysis brolis Gabrielius Narutavičius (1865–1922) – Lenkijos prezidentas.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Sodyboje gyveno Telšių apskrities tarybos narys, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras Stanislovas Narutavičius (1862-1932).

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti poziciją III.3.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Arklidė nugriauta 1990 m. Sovietmečiu pastatyti ūkiniai pastatai. Žiūrėti papildomą aprašą.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Apmatavimai, VVU Inžinerinės fotogrametrijos laboratorija, 1980 m.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	KPC archyvinė byla AtV 688.

Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (objekto kodas IP 786/At).

Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 3 t. p. 248; 20 t. p. 15, 16.

Objektas apžiūrėtas vietoje 2002 m.

Žiūrėti poziciją III. 8.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė, architektūrinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Pagal Siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktus: 15.3 (autentiškumas), 24.1 (istorinė), 22.4 (architektūrinė, kraštovaizdinė).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: išlikę sodybos planinės, erdvinės, tūrinės struktūrų, želdinių, vandens telkinių, kelių tinklo liekanos, papildomai žiūrėti ponų namo aprašą.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	2002 m.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Rita Vėlyvienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-15
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 731
Kultūros vertybės kodas:

G344K1
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 26998


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Ponų namas

	 2.
Vardas
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Brėvikių dvaro sodybos fragmentai

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Brėvikių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	 Telšių

	10.
Vieta, situacija

	
	Teritorijos centr. dalis.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Du privatūs butai.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamosios paskirties patalpos. Dalis patalpų nenaudojamos dėl avarinės būklės (rūsiai po š.r. dalimi, centrinė pastato dalis, patalpos antrame aukšte).


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	25,71 x 12,70 x 5,53 (m)

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro. Cokolis apibetonuotas.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų, iš išorės vertikaliai apdailos lentelėmis. Vertikalus apkalimas išlikęs galiniuose frontonuose, p.v. fasade ir dalyje š.r. fasado, kitur apkalimas pakeistas. Iš vidaus sienos tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės konstrukcijos, namo v. dalyje tinkuotos.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga 

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės konstrukcijos, namo v. dalyje tinkuotos.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Vieno aukšto su mansarda ir rūsiais, monumentalaus tūrio, buvęs “L” raidės formos plano pastatas. Išlikęs pagrindinis stačiakampis tūris, išilgine ašimi orientuotas š.v. – p.r. kryptimi. Išlikusi vidaus kapitalinių sienų planinė struktūra. Planas skersinėmis sienomis suskirstytas į tris dalis, kurių centrinė siauresnė. Patalpų išplanavimas mišrus, p.v. dalyje – anfiladiškas. Pagrindinis įėjimas š.v. pusėje. Kitas įėjimas centrinėje pastato dalyje, r. pusėje. R. pusėje pristatyti nedideli priestatai (pašiūrė ir priemenė).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis š.v. fasadas simetrinės kompozicijos su keturių kolonų portiku. Tarp kolonų yra medinė, ažūrinė, suskirstyta rombais, tvorelė. Virš pirmo aukšto profiliuotas karnizas su dantukais, kuris pastogę apjuosia visu perimetru. Frontonas trapecijos formos, simetrinės kompozicijos, šonuose maži dekoratyvūs, rombiniai langeliai. Frontonas apkaltas vertikaliomis lentelėmis su vertikaliomis sujungimo juostelėmis. Kitas galinis pietryčių fasadas. Jo simetriją darko vėlesnis priestatas. Frontono kompozicija ir dekoras analogiški pagrindiniam fasadui. Šoniniai fasadas (p.v. ir š.r.) monumentalūs su simetriškai išdėstytomis angomis. Apkalti vertikaliai, pastogėje profiliuotas karnizas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Namo vakarinėje dalyje išlikusios plačių lentų medinės grindys, koklių krosnis, filinginės durys. Namo centrinėje dalyje išlikę mediniai laiptai į mansardą.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškasis klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ponų gyvenamas namas, sovietmečiu p. namo dalyje buvo mokykla, parduotuvė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	Architektės D. Puodžiukienės pateikti duomenys.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rekonstruotas XIX a. I p., sprendžiant pagal pastato architektūrines formas ir išplanavimą.

Namo š.r. antžeminė dalis nugriauta 1990 m. Ant nenaudojamo rūsio užstatyta nedidelė medinė pašiūrė.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūr. bendrą aprašą.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė, architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Pagal Siūlomų įrašyti į L R nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktus 16.3 (autentiškumas),   24.1 (istorinė vertė), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus kapitalinės sienos, perdengimai, stogo konstrukcija), medžiagos, stalių gaminiai, koklių krosnis. 

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	2002-07-09 ir 2002-10-23

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Rita Vėlyvienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-05
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

