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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
[image: image1.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 733
Kultūros vertybės kodas:

G346K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 733


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Džiuginėnų 

	 2.
Vardas
	dvaro sodyba

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)                    

	
	1) ponų namas MC 11261; 2) virtuvė MC 27009; 3) ledainė MC 27010; 4) daržinė MC27011; 5) parko fragmentai MC 27012.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Džiuginėnų

	 6.
Savivaldybė
	Telšių r. 
	seniūnija
	Gadūnavo

	 7.
Apskritis
	Telšių

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Į p. nuo Džiuginėnų–Germanto kelio, prie Durbino u.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Telšių r. savivaldybė

	11.
Panaudojimas

	
	Daugiafunkcinis (žiūrėti papildomus aprašus).


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	R. – Džiuginėnų piliakalnis, vad. Džiugo kalnu ir senovės gyvenvietė, v. – Džiuginėnų gyvenvietės apstatymas, š. – dirbamos žemės plotai, p. – kapinės.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	P. dalis – Durbinio u. slėnis, š. – lyguma, š.r. – dauba.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	11,8 ha

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybos sudėtinės dalys: užstatymas (4 dvaro laikotarpio pastatai), želdynai (parko fragmentai), kelių tinklo fragmentai.

Dvaro sodybos formavimosi raida: 

Dvaro sodyboje ponų namas ir pagrindiniai pastatai statyti XVIII a. vid. (neišlikusio svirno stogo konstrukcijos rąstai datuoti 1789 m.). Manoma, kad dvaras išsiplėtė XIX a. II p., kada buvo pastatyti ūkiniai pastatai, kumetynas, išplėstas parkas.

Architektūra:

Ponų namo architektūra – liaudiškasis klasicizmas, kitų pastatų – tradicinė (liaudiška), be stilistinių elementų. Išskirtina karkasinės konstrukcijos daržinė, kurios p. ir š. fasadų sienos vertikalių pusrąsčių – itin retai išlikęs neprofesionaliosios statybos pavyzdys.

Želdynai. Žiūrėti papildomą parko fragmentų aprašą G346K5.

Keliai ir takai:

Išlikęs senasis š. – p. krypties kelias, atsišakojantis į p. nuo kelio, vedančio prie Germanto ež. š. ir besitęsiantis per visą dvaro sodybos teritoriją (dalis iki ponų namo asfaltuota, kitur – žvyro danga).

P. sodybos dalyje (ties buv. tvartais) likę akmenų grindinio fragmentai.

Vandens telkiniai:

Natūralūs: Durbinio upelis, tekantis ties p.dvaro sodybos dalyje ir skiriantis centrinę dvaro sodybos dalį nuo buv. kluonų kiemo.

Smulkiųjų formų architektūra:

Koplytstulpis su Šv. Florijono skulptūra stovėjo sodybos centrinėje dalyje, ties senąja klevų alėja. Šiuo metu medinis koplytstulpis guli ant žemės, skulptūra pavogta. Koplytstulpio vieta teritorijos plane pažymėta Nr. 10.

Suplanavimo struktūra, kompozicija: 

SAMTI specialistų sudarytame ~ 1960 m. dvaro sodybos plane (žr. ikonografinę medžiagą, Nr. 2) fiksuoti šie statiniai: prie įvažiavimo stovėjo kalvė (neišlikus), centrinėje dalyje: virtuvė, ponų namas, ledainė (išlikę). Pagrindinio kiemo v. ir r. šonuose stovėjo svirnas ir oficina (neišlikę). Ūkinių pastatų kiemą, išsidėsčiusį į p. nuo pagrindinio, sudarė 4 tvartai. 1894 m. Džiuginėnų dvaro plane (žr. ikonografinę medžiagą, Nr. 1) jie pažymėti sudarantys keturkampį kiemą, o 1960 m. plane – likusi 3 pastatų grupė. Sovietmečiu, vieno iš jų vietoje, panaudojant senojo pastato likučius, pastatytas naujas pastatas (teritorijos plane Nr. 9). Už ūkinio kiemo nutolęs į p. (kitoje upelio pusėje) buvo išsidėstęs daržinių kiemas. 1894 m. plane pažymėti 3 pastatai, 1960 m. plane – 3. Šiuo metu likusi 1 daržinė. 

Į r. nuo centrinės sodybos dalies nutolusi stovėjo pirtis, o p.v. – kumetynas (pažymėti 1960 m. plane, neišlikę).

Dvaro sodybai buvo būdingas tradicinis dvaro sodybos elementų dėstymas koncentruotomis funkcinėmis grupėmis pagal š.-p. dvaro sodybos kelią: centre – reprezentacinis kiemas, už jo į p. – ūkinis (tvartų), toliau, už upelio – klojimų, daržinių. Formuoti želdiniai gaubė sodybą iš š. ir r. – sodas  užėmė š. teritoriją nuo ponų namo, parkas – centrinę ir r. (žr. 1894 m. planą).

Fragmentiškai išlikusi buv. dvaro sodybos planinė struktūra apibūdinama kaip linijinė juostinė: jos pagrindą sudarė viena dominuojanti išilginė išplanavimo ašis, prie kurios dėstyti visi pagrindiniai sodybos komponentai.

Tūrinė struktūra – teritorinė juostinė, erdvinė - daugiaerdvė su viena centrine erdve. 

Žemaitijoje išlikusi tradicinio suplanavimo, architektūrinių formų Džiuginėnų dvaro sodyba žymi savo istorine verte – 1864–1866 m. gyveno rašytoja Žemaitė – Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (1845-1921); 1928–1940 m. gyveno dailininkas, žemaičių liaudies meno tyrinėtojas Juzefas Perkovskis (1896-1940).

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Iš 15 pastatų stovėjusių dvaro sodyboje (nurodyti ASI plane) liko tik 4. Buv. parko fiksuojami fragmentai.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	Dvaro sodyboje – DV 3049 – koplytstulpis su Šv. Florijono skulptūra. Į r. nuo dvaro sodybos – Džiuginėnų piliakalnis, vad. Džiugo kalnu su senovės gyvenviete AR 1193.

	 8.
Aplinką darko

	
	Sovietmečiu pastatyta: mokykla (teritorijos plane Nr. 6), ūkinis pastatas – plane Nr. 7, sporto aikštelė – 8).


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XVIIIa. vid. – XIX a.

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	XIX a. vid. Džiuginėnai buvo Žygimanto-Kazimiero Gorskio nuosavybė. Žygimantas Gorskis samdė 1864 m. Juliją Beniuševičiūtę – būsimą lietuvių literatūros klasikę Žemaitę - patarnauti senyvai Gorskio seseriai. Čia betarnaudama Žemaitė susipažino su būsimu savo vyru Žymantu, susituokė, o 1866 m. balandžio mėn. paliko Džiuginėnų dvarą.
Džiuginėnai minimi jau XVI a. XIX a. Džiuginėnų dvaras priklausė Gorskių giminės atšakai. 1791 m. dvarą įsigijo Žemaičių rotmistras Liudvikas Bartolomėjus Gorskis, gyvenęs 1749–1815 m. Iš Liudviko Gorskio Džiuginėnus paveldėjo jo sūnus Aleksandras (1798–1855). 

Vedęs Zigmanto Gorskio dukrą Vandą Teresą (1864–1914), dvaro šeimininku tapo chirurgas iš Varšuvos Severinas Fabijonas Perkovskis (1845–1907). 1928 m. baigęs mokslus, Džiuginėnuose apsigyveno jo sūnus Juzefas Perkovskis (1896–1940), – dailininkas, žemaičių liaudies meno tyrinėtojas. Džiuginėnuose lankydavosi Siraičių dvare gyvenęs dalininkas Leopoldas Andrijauskas, poetas Pranas Genys, kurio poezijos knygą "Džiugo varpai" J. Perkovskis iliustravo. 

1940 m. Perkovskiai pasitraukė į Vakarus, tais pačiais metais dvaras buvo nacionalizuotas. Pagal dvaro inventorių dvare būta nemažai kultūros vertybių: biblioteka (knygos – lenkų ir prancūzų kalbomis), Gorskių giminės archyvas. Pagal 1949 m. inventorių dvare buvo 32 dūšios. 1989 m. minima dvarui priklausius 340 dešimtinių žemės (apie 350 ha).


	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	1864–1866 m. gyveno rašytoja Žemaitė – Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (1845–1921). 1928–1940 m. gyveno dailininkas, žemaičių liaudies meno tyrinėtojas Juzefas Perkovskis (1896–1940).

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. T.II. Vilnius. 1994.
2.“Žemaičių praeitis” Rinkinys skirtas Žemaitijos istorijai, kultūrai ir jos kūrėjams. Vilniaus dailės akademija. 1998.

3. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 4, 1988, psl. 648.

4. R. Aftanazy. “Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej”. T. 3. 1992.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė, architektūrinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 15.4 (autentiškumas), 25.1 (istorinė vertė), 22.4 (architektūrinė, kraštovaizdinė vertė).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinės, erdvinės, tūrinės struktūrų fragmentai, kuriuos formuoja užstatymas (likę 4 dvaro laikotarpio statiniai), reljefas, želdyno, kelių tinklo, grindinio fragmentai. Papildomai žiūrėti pastatų, parko fragmentų aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 11261
Kultūros vertybės kodas:

G346K1
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 733


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ponų namas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Džiuginėnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Džiuginėnų

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r. 
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	 Telšių

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	I a. privatizuoti butai.

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	II a. – Telšių r. savivaldybė.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pastato I a. – butai, pastogėje – J. Žemaitės memorialinis muziejus.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	23,19 x 15,38 x 7,20 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Lauko akmenų mūras, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – akmens mūro, I. a. ir mansardos – rąstų rentinys.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – plytų mūro, skliautinė (cilindrinis skliautas), I a. – medinė, sijinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, danga – malksnų.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/patenkinama/bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, 1 a. su mansarda ir rūsiu. Namą dengia 1,8 karto aukštesnis už sienas pusvalminis stogas. Suplanavimas: pastato erdvė suskirstyta  viena išilgine ir dviem skersinėmis kapitalinėmis sienomis. Centre, už priemenės, išmūryta virenė ir tamsi kamaraitė, šone yra įėjimas į koridorėlį su laiptais. Pastatą atstačius, I a. įrengti 4 butai, išsaugojant senąjį kapitalinių sienų tinklą, kaminuose ir buv. virenėje įrengti sanitariniai mazgai ir sandėliukai, II a., mansardoje – įrengta Žemaitės memorialinis muziejus.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	R. fasadas plokštuminis, tolygus, p., š. ir v. – tūriniai centriniai. Pagrindiniame, p. fasado centre dvišlaičiu stogu prieangis – portikas, akcentuojantis simetrinę fasado kompoziciją.  Prieangis uždaras – tuoj už portiko kolonų yra siena. Plačius arkinius prieangio langus skaido dailaus piešinio rėmai. Antablementas susideda iš 2 dalių: smarkiai išsikišusius siaurus frontono šlaitų karnizus puošia ploni, retai išdėstyti modiljonai. Išryškinti bazių plintai bei kapitelių abakai. Pastato sienų plokštumas skaido stačiakampiai, 6 padalų langai su langinėmis. V. fasado prieangyje atstatyti stilizuoti neogotikinių formų langeliai. Š. vienšlaičiu stogeliu prieangio nebuvę, pristatytas po restauracijos.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Autentiškas interjeras neišliko. Restauruoti atskiri interjero įrangos elementai: parketas v. pastato gale, židinys, krosnis.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama /bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Liaudiškas klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Baltų koklių krosnis, židinys (r. pastato galas, centrinė patalpa).

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nenustatyta.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nenustatyta.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ponų namas. 1940 m. nacionalizuoti. Iki 1970 m. dvaro name buvo įsikūrusi aštuonmetė mokykla, nuo 1970 m. Džiugo tarybinis ūkis buvo įrengęs 6 butus ūkio darbininkams.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	Rūmų salono židinyje buvo įrašyta data “1767”.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas XIX a. I p., XX a. pr. rekonstruotas; 1982 m. pastatas restauruotas: pagal atliktus apmatavimus atstatytas iš naujos medienos, išlaikant tūrį, medžiagiškumą, principinę planinę struktūrą. 1994 m. pastatas degė. 1995 m. atstatyta po gaisro nudegusi mansardinė dalis.

Vilniaus apskrities archyve saugoma projektinė dokumentacija:

1. D. Gricius. Namo Telšių r. Džiuginėnų k., kuriame gyveno J. Žemaitė, rekonstrukcijos pritaikymo darbų ataskaita. 1982; 3078.

2. D. Mačiulaitytė. Džiuginėnų dvaro rūmų rekonstrukcijos – kapitalinio remonto projektas. TDP. AS dalis. 1974. F2 402-2.

3. T. Antonova. Rūmai. TDP. AS dalis. T. 1. 1977. F2 402-7.

4. D. Nazarova. Rūmai. TDP. Vandentiekis-kanalizacija. 1975. F2 402-3.

5. T. Antonova. Rūmai. TDP. AS dalis. T. 1. 1977. F2 402-7.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. D. Karpenkovas, V.Levinskas. Apmatavimo brėžiniai. 1973. F2 402-1.

2. T. Antonova. Rūmų architektūriniai apmatavimai. 1977. F2 402-6.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Žiūrėti III.8.

2. Architektūros istorikės D. Puodžiukienės suteikta informacija.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė, architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.4 (autentiškumas); 25.1 (istorinė vertė), 22.4 (architektūrinė vertė), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Atstatyti pagal archit. apmatavimus elementai ir dalys: tūris, fasadų kompozicija ir dekoras (iš dalies), konstrukcijos: sienos, perdanga, stogo konstrukcija. Likę autentiški: pamatai, rūsys, buv. kaminų mūro fragmentai. Restauruoti: židinys, baltų koklių krosnis, parketas (r. pastato galas). 

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27009
Kultūros vertybės kodas:

G346K2
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 733


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Virtuvė

	 2.
Vardas
	 Nėra 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Džiuginėnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	2.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Džiuginėnų

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, korpusu orientuota v.-r. kryptimi.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	9,76 x 7,31 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų rentinys, viduje – tinkuota ant balanų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10. *Perdangų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu (klotas ant malksnų dangos).

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/patenkinama/bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas. Autentiškas suplanavimas neišlikęs: buv. 3 patalpų (žiūrėti apmatavimus) dabartinis: skersinės ir išilginės sienų skaidomas į 4 patalpas. Virtuvėje įrengta rūsio duobė. Įėjimas p. fasade, į rūsį – š. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	V. ir r. fasadai plokštuminiai, skaidomi 2 stačiakampių langų. R. frontone išlikęs autentiškas pusapskritiminis langelis. P. ir š. fasadai tūriniai – pristatyti du laikini prieangiai. Dekoratyvus vertikalių lentų su lystvelėmis apkalimas.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Skalbykla.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p. 

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tyrimai neatlikti.

Po 1960 m. pakeistas pastato vidaus suplanavimas, pristatyti du karkasinės konstrukcijos mediniai prieangiai.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1960 m. apmatavimai. Atliko V. Jurkštas, D. Mrvydaitė, A. Cikockas, I. Slavinskaitė, I. Burneikaitė. ASI archyvas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė, užstatymo struktūros formantas

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 24.1 (istorinė vertė), 16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, konstrukcijos (pamatai, išorės sienos, perdanga, stogo konstrukcija), r. ir v. fasadų kompozicija, statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27010
Kultūros vertybės kodas:

G346K3
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 733


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ledainė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Džiuginėnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Džiuginėnų

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Telšių r. savivaldybė

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	7,90 x 7,20 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – akmens mūras, I a. – apipjautų rąstų rentinys.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas malksnomis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kvadrato formos plane, kompaktinio tūrio, 1 patalpos, 1 a. pastatas su rūsiu. Įėjimas p. fasade, į rūsį – iš š.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	V., r, š. fasadai plokštuminiai, p. – tūrinis centrinis, kurį formuoja įgilintas prieledainis, remiamas 4 stulpų (suformuotas po rekonstrukcijos). Be dekoro elementų.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ledainė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1996 m. pastatas atstatytas ant senų pamatų (išlikęs rūsys), įrengiant p. fasade įgilintą pastogę – prieledainį, kurį remia 4 stulpai.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1963 m. apmatavimai. Atliko V. Jurkštas, D. Mrvydaitė, A. Cikockas, I. Slavinskaitė, I. Burneikaitė.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Visuomeninė reikšmė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis NKV tvarkymo režimų taikymo taisyklių 5 dalies (atkūrimo darbai) 5.4 punktu.

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: ledainės rūsys.

Atstatyti: tūris, fasadų kompozicija (išskyrus p. fasadą). Statybinių medžiagos analogiškos buvusioms.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-10
	Užpildžiusiojo parašas



* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27011
Kultūros vertybės kodas:

G346K4
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 733


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Daržinė


	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Džiuginėnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	4.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Džiuginėnų

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos p. dalyje, korpusu orientuota v.-r. kryptimi.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Naudojama pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	27,30 x 8,60 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stulpiniai, akmenys, betonas.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Karkasinės – lentų, dalis sienų – vertikalių pusrąsčių.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, medinis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 patalpos, skersai pravažiuojamas pastatas. Dvivėrės durys įrengtos š. ir p. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai tolygūs. R. ir v. – be angų, š. ir p. įrengta po dvejas dvivėres duris. P. ir š. fasadų vertikalių pusrąsčių sienos suteikia pastatui tektoniškumo.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Daržinė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	Pastatas pavaizduotas 1894 m. Džiuginėnų dvaro plane.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatas rekonstruotas: keista stogo konstrukcija ir danga, betonu tvirtinti pamatai, naujai perrinkta dalis rąstų.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė, užstatymo struktūros formantas

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas),24.1 (istorinė vertė), 21.1 (retumas – vertikalių pusrąsčių sienos ).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, vertikalių rąstų rentinys p. ir š. fasaduose, statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27012
Kultūros vertybės kodas:

G346K5
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parko fragmentai 

	 2.
Vardas
	Nėra 

	 3.
Priklauso kompleksui
	Džiuginėnų dvaro sodybai

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	5.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Džiuginėnų

	 6.
Savivaldybė
	Telšių r.
	seniūnija
	Gadūnavo

	 7.
Apskritis
	Telšių

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Dvaro sodybos š., r. ir centrinė dalis.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Telšių r. savivaldybė..

	11.
Panaudojimas

	
	Rekreacijai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Aprašymas

	
	Pagal kompozicines savybes priskiriamas mišraus planavimo parkų grupei. Likę pavieniai fragmentai, nebeformuojantys vientisos kompozicijos. Parkas fiksuotas XIX a. II p. dvaro sodybos plane.

Pagrindinės parko vizualinės ašys buvo orientuotos į Džiuginėnų piliakalnį, kurį supo tvenkinys (žiūrėti istorinį planą) šiuo metu tvenkinys virtęs menkaverčių krūmų priaugusia pelke, vizualiniai ryšiai su piliakalniu yra prarasti.

Išlikę struktūriniai elementai:

Alėjos:

1. Įvažiavimo alėja (atsodinta nauja);

2. Klevų alėjos fragmentai ties koplytstulpiu;

Eilės:

3. Senųjų medžių (paprastųjų klevų fiksuotas d- 0,9; 1,2 m) eilė ties Durbinio u.;

Sulaukėjęs medynas š. sodybos dalyje su pavieniais įspūdingo diametro medžiais – vyrauja paprastasis ąžuolas. (Fiksuotas d -1,1 m.)

Senųjų medžių grupės, pavieniai medžiai centrinėje sodybos dalyje, ties parteriu.

Parteris ties p. ponų namo fasadu suformuotas iš gyvatvorių, restauravus rūmus.

R. Aftanazy knygoje “Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej” (T. 3) parkas apibūdinamas kaip natūralus, keleto amžių ąžuolų, augančių puikioje pievoje. Pažymima, kad čia nebuvo daug skirtingų rūšių augalų, bet kiekvienas pasižymėjo savo laisva, nepakartojama forma. Išskyrus gazoną, apsodintą dekoratyviniais krūmais, išsidėsčiusį priešais prieangį, parkas neturėjo detalaus plano. Takeliai ir alėjos vingiavo tarp medžių su pievelėmis, kuriose buvo pasklidę įvairiaspalvės gėlės. Ypatingai daug gėlių buvo šalia namo. Be ąžuolų prie namo augo seni kaštonai, klevai ir uosiai, taip pat keturi maumedžiai, pasodinti S. Perkovskio keturių vaikų gimimui įamžinti. Parke taip pat buvo keletas sąnašinių riedulių: geometrinio planavimo elementai parko želdyne.

1999 m. inventorizacijos metu sudarytas parko introdukuotų medžių ir krūmų sąrašas:

Larix decidua, thuja occidentalis, aesculus hippocastanum, forsythia suspensa, hydrangea arborescens “Grandiflora”, philadelphus coronarius, sorbaria sorbifolia, spiraea salicifolia, symphoricarpos albus, syringa vulgaris.
Vietiniai medžiai: paprastasis klevas, paprastasis uosis, mažalapė liepa, paprastoji eglė, kalninė guoba.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Žiūrėti pagrindinio aprašo III.3 poziciją.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti pagrindinio aprašo III.3 poziciją.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti pagrindinio aprašo III.3 poziciją.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	L. Januškevičius, V.Baronienė. “Vakarų Lietuvos parkų dendrofloros būklės įvertinimas”. 1999 m. ataskaita.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Lietuvos architektūros istorija. T. II. Vilnius. 1994.

2. R. Aftanazy. “Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej”. T. 3. 1992.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Istorinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą kultūrinių vietovių laikinaisiais vertinimo kriterijais ir tvarka: 25.1 (storinė vertė), 12.4 (autentiškumas), 18.2 (savitumas)

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinės, erdvinės, struktūros fragmentai, kuriuos formuoja želdynas (vertinga dendrologinė želdyno sudėtis), kelių tinklo fragmentai.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

