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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

    VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
[image: image1.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 742
Kultūros vertybės kodas:

G345K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):

7888/0003:27
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 742


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	*dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Siraičių

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC 26999; 2) namas MC 27000; 3) svirnas MC 27001; 4) tvartas MC 27002; 5) tvartas MC27003; 6) ūkinis pastatas MC 27004; 7) skalbykla MC 27005; 8) kumetynas MC 27006; 9) kalvė MC 27007; 10) šulinys MC 27008.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Siraičių

	 6.
Savivaldybė
	Telšių r. 
	seniūnija
	Gadūnavo

	 7.
Apskritis
	Telšių

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Prie Telšių–Plungės kelio.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Dvaro sodybos pastatai ir dalis žemės privatizuota

	11.
Panaudojimas

	
	Daugiafunkcinis, žiūrėti papildomus aprašus.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Š.v., v. – miškas, š. – dirbami laukai, r. – pievos, gyvenvietės apstatymas.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Lyguma.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	14,38 ha

	 4.
Aprašymas

	
	Pagrindinės dvaro sodybos dalys: užstatymas (10 dvaro laikotarpio statinių), vandens telkinių sistemos liekanos, kelių tinklo liekanos.

Dvaro sodybos istoriniai tyrimai nėra atlikti. Išlikęs autentiškas užstatymas bei datos ant 2 pastatų frontonų (1896, 1901) leidžia išlikusios sodybos susikūrimą priskirti XIX a. pab. – XX a. pr.

Architektūra:

Dominuoja mūriniai raudonų plytų pastatai, kurių architektūrai būdinga istorizmo laikotarpio “plytų stiliaus” ir neogotikinių elementų derinimas. Ryškiausias šio stiliaus  statinys – rūmai. Ūkiniuose pastatuose dekoro elementai naudoti saikingai. Prie rūmų stovinčio medinio namo (buv. tikslios pastato funkcijos nepavyko nustatyti), architektūroje  panaudotos stilizuotos klasicistinės architektūros formos, šulinys – bene vienintelis išlikęs tokio tipo statinys Lietuvoje, dvaro sodyboje,  atstovaujantis tradicinę, liaudiškąją architektūrą.

Želdynai:

Dvaro sodybos kraštovaizdis pakitęs. Nelikę  ryškesnių buv. senojo želdyno struktūros fragmentų (parko). Fiksuoti tik pavieniai medžiai ir jų grupės dvaro sodybos centrinėje, šv. dalyse, senųjų alėjų fragmentai p. sodybos dalyje. Į šv.nuo rūmų auga 1,7 m. apimties paprastasis ąžuolas – seniausias dvaro sodybos medis.

Vandenys:

Vandens telkinių sistema dvaro sodyboje buvo itin išplėtota, sudaryta iš natūralių (upelio vaga ties š. sodybos riba) ir dirbtinių vandens telkinių, suformuotų patvenkus upelį. Šiuo metu fiksuotos vandenų sistemos liekanos: tarpusavyje susisiekusių tvenkinių grandinės v. ir p. sodybos dalyse bei pavieniai vandens telkiniai- kūdros š. sodybos dalyje.  Detaliam sodybos vandenų sistemos įvertinimui reikalingi papildomi tyrimai, nes šiuo metu tvenkiniai užpelkėję, apaugę, todėl sunkiai prieinami.

Keliai ir takai: 

Fiksuoti: senojo kelių tinklo fragmentai: šv. dvaro sodybos dalyje asfaltuotas Telšių–Plungės kelias, nuo jo atsišakojantis p. kryptimi gruntinis kelias į dvaro sodybos centrinę dalį bei kelio atkarpa vedanti iki skalbyklos. Senasis takų tinklas neišlikęs.

Smulkiųjų formų architektūra:

Ant lauko akmens stovintis kryžius Telšių–Plungės kelio dešinėje pusėje (teritorijos plane Nr. 31).

Sodybos suplanavimo struktūra, kompozicija: 

Centrinės sodybos dalies planinės, tūrinės struktūrų tipas – kompaktiškas centrinis. Š. v. sodybos dalies – linijinis.

Erdvinės struktūros tipas – daugiaerdvis, su viena centrine erdve (reprezentacinės sodybos dalies kiemas).

Sodybos kompozicija būdinga XIX a. pab. – XX a. pr. – dominuoja kompozicinis centras – rūmai, apie kuriuos dėstyti visi kiti dvaro sodybos elementai: pastatai, želdiniai, vandens telkiniai.

Siraičių dvaro sodyba – retas išlikęs vid. dydžio istorizmo laikotarpio mūriniais pastatais apstatytas sodybinis ansamblis Žemaitijoje, kuriame gyveno ir kūrė jo savininkas – dailininkas Leopoldas Andrijauskas.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	Privatizuoti pastatai remontuojami, rekonstruojami neatsižvelgiant į paveldosauginius reikalavimus. Dvaro sodybos vaizdas, privatizavus pastatus atskiroms šeimoms, itin sparčiai kinta, prarasdamas autentiškus elementus: statomi nauji ūkiniai pastatai, naikinantys senąją dvaro sodybos suplanavimo struktūrą.

	 8.
Aplinką darko

	
	Dvaro sodybos teritorijoje pristatyta daugybė menkaverčių statinių: teritorijos plane Nr. 11-13, 15-25.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a.pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	Ant 2 dvaro sodybos pastatų frontonų yra išmūrytos datos.

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Siraičių dvaras iki 1871 m. priklausė grafams Opulskiams. Motiejus Opulskis Siraičius testamentu užrašė savo sūnui apeliacinio teismo teisėjui Jurgiui Opulskiui.1871 m. Jurgio sesuo Gertrūda Opulskytė ištekėjo 1821 m. už Pranciškaus Andrijausko. 1829 m. Kentreliuose gimė Gertrūdos ir Pranciškaus Andrijauskų sūnus Engelbertas. Jurgis Opulskis Siraičius užrašė sūnėnui Engelbertui Andrijauskui. Dėl šio dvarelio jis bylinėjosi su Jurgio Opulskio broliu Justinu. Engelberto ir Malvinos Andrijauskų šeimoje 1868 m. gimė sūnus Leopoldas Petras, būsimasis dailininkas. 1910 m. mirus tėvui, Leopoldas Andrijauskas parvažiavo gyventi į Siraičius. 1925 m. mirus motinai, ir vaikams pasidalijus turtą, Siraičiai atiteko Leopoldui ir jo broliui Severinui. Leopoldas Andrijauskas išvengė tremties, Siraičiuose gyveno ir kūrė iki mirties (1947 m.).

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Gyveno dailininkas Leopoldas Andrijauskas (1868–1947).

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Dvaro sodybos istoriniai, architektūriniai, hidrologiniai tyrimai nėra atlikti.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. V. Ščiglienė .“Leopoldas Andrijauskas”. Jubiliejinės parodos katalogas. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998.

2. Lietuvos architektūros istorija. T III. “Savastis” Vilnius 2000, 358 psl.

3. “Žemaičių praeitis”. Rinkinys skirtas Žemaitijos istorijai, kultūrai ir jos kūrėjams. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 1998.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 15.2 (autentiškumas), (22.4 (architektūrinė, urbanistinė, kraštovaizdinė vertė).25.2 (istorinė vertė).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinės, erdvinės, tūrinės struktūrų fragmentai, kuriuos formuoja išlikę pastatai (papildomai žiūrėti statinių aprašus), istorinio želdyno, kelių tinklo, buv. išvystytos tvenkinių sistemos liekanos, reljefas.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	I.Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26999
Kultūros vertybės kodas:

G345K1
Objekto Nr. sankaupoje:



	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 742


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Rūmai 

	 2.
Vardas
	 Nėra


	 3.
Priklauso kompleksui
	 Siraičių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Siraičių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuoti į p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	


	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pastate privatizuoti butai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	21,0 x 14,51m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės, rūsio – mūrinė, skliautinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, danga - šiferis. Priestatas prie v. fasado – stogas trišlaitis, danga –malksnų.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/patenkinama/bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, II a. su rūsiu po visu pastatu. Tūris  kompaktinis, su dvejais 2 a. rizalitais šoniniuose fasaduose. Buvęs autentiškas tūris – I a. su dviejų aukštų rizalitais (žiūrėti istorinę nuotrauką). Pastato planinės struktūros tipas apibūdinamas kaip mišrus, pakitęs, pastate įrengiant butus. Pagrindinis kapitalinių sienų tinklas likęs. I a. centrine išlikęs vestibiulis, iš kurio patenkama į visas kitas patalpas, taip pat vestibiulyje įrengti laiptai į II a. Pastatą rekonstravus (užstačius II a.) papildomos patalpos įrengtos II a. kairėje ir dešinėje pusėje abipus rizalitų. Įėjimai į pastatą išdėstyti p. pastato fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P. ir š. fasadai tūriniai centriniai – pastato centrinė dalis akcentuota penkiakampio formos plane rizalitais. V. – tūrinis decentralizuotas, r. – plokštuminis tolygus. Cokolyje visu pastato perimetru išdėstyti pusapskritimine sąrama rūsio langai, I a. – stačiakampių langų juostos. Rizalituose įkomponuoti smailiaarkiai langai. Pagrindinis įėjimas p. fasade išryškintas pusapskritimine sąrama, į jį veda monumentalių formų betoniniai laiptai.

Dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai:

Giluminiai langų angokraščiai mūryti iš profiliuotų plytų; tarpaukštinė juosta; “plytų stiliui” būdingas karnizas, išmūrytas kampu dedant plytas; stačiakampės įgilintos plokštumos po autentiškais langais.

Interjeras

Rūmuose išliko tik vestibiulio interjero fragmentai: lubos – medinės, vožtinės, lentų; mediniai laiptai į II a., dešinėje sienoje – sieninė spinta.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, “plytų stilius”, neogotika.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Rūmai.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tyrimai neatlikti.

Sovietmečiu užstatytas II pastato aukštas, sudarkęs pirminį pastato tūrį, pakitęs rūsio, I a. suplanavimas, pristačius naujų pertvarų, pakeista patalpų vidaus įranga, dalis rizalitų langų II a.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 21.4 (stilistinis retumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris (be II a. antstato), fasadų kompozicija ir dekoras, laiptai prie p. fasado, vestibiulio interjero elementai (laiptai, lubų apkalimas), konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image3.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27000
Kultūros vertybės kodas:

G345K2
Objekto Nr. sankaupoje:



	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 742


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Namas 

	 2.
Vardas
	 Nėra 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Siraičių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	2.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Siraičių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į v.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyv. namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	11,50 x 5,90 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Horizontalių rąstų rentinys, apkaltas horizontaliai lentomis. V. fasadas (portikas) – užmūrytas plytomis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Keturšlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas. Įėjimas v. fasade. Vidaus suplanavimas (įrengti 4 kambariai), pritaikytas gyv. namui.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P., r., š. fasadai plokštuminiai, v. – buv. tūrinis tolygus, kurį sudarė stilizuotų architektūrinių formų portikas, remiamas 4 kolonų. Portiką užmūrijus v. fasado kompozicija tapo plokštumine. Kolonos be pjedestalų, kapitelius sudaro abakas ir plinto plokštė.

Dekoratyviniai-konstruktyviniai elementai:

Buv. stilizuotų formų portikas v. fasade.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmas (?).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tiksli pirminė pastato paskirtis nenustatyta. Manoma, kad tai galėtų būti anksčiausias dvaro sodybos pasatas, statytas XIX a. I p. ar likusi pastato (pvz. rūmų) dalis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.(?)

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Remontų metu užmūrytas ir užkaltas portikas, keistas suplanavimas, fasadai (visos angos naujos), stogo danga.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 21.1 (retumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, v. fasado kompozicija ir dekoras, konstrukcijos (pamatai, išorės sienos, perdanga, stogo konstrukcija), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27001
Kultūros vertybės kodas:

G345K3
Objekto Nr. sankaupoje:



	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 742


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Svirnas 

	 2.
Vardas
	 Nėra 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Siraičių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Siraičių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į pr. nuo rūmų, korpusu orientuotas v.-r. kryptimi.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Pastatas privatizuotas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	21,0 x 9,73 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės, rūsyje – mūrinė, skliautinė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio su ertikiu ir rūsiu, 1 a. pastatas.  Svirną sudarė: r. dalis – gyvenama, su rūsiu, vieno aukšto, kuri  mažiausiai  pakitusi: pirmame aukšte- dviejų kambarių su virtuve butas, po juo – rūsys.  Centrinės ir v. pastato dalies, kuri buvo statyta kaip svirnas su ertikiu, suplanavimas pakeistas, įrengus butą. Įėjimai į pastatą įrengti p. ir š. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai. R.- plokštuminis centrinis: 3 langų I a. angos su pusapskritiminėm sąramom likę autentiškos, frontono kompozicija pakeista, iškirtus naują angą frontone – buvo 3 smailiaarkių langų kompozicija (žiūrėti 1994 m. nuotrauką). V. fasado kompozicija plokštuminė centrinė: frontono viršuje – vienas smaliaarkis langelis, virš kurio išmūryta pastato data. Kitos angos stačiakampės su pusapskritiminėm sąramom. Š. ir p. fasaduose nekeisti liko ertikio stačiakampiai langeliai, kitos angos – rekonstruotos. Š. fasado kompozicija tūrinė – į gyvenamą dalį ir rūsį patenkama per prieangį, pristatytą kairiojoje fasado dalyje.

Dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai:

Š. ir p. fasado pastogę, frontonus juosia iš 3 plytų eilių išmūrytas karnizas, frontonuose – smailiaarkiai langeliai.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, su “plytų stiliui” ir neogotikai būdingais elementais.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	V. pastato frontone išmūryta data: “1896”.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas.

	 5.
Pastatymo data
	1896 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tyrimai neatlikti.

Pakeistas pastato v. dalies (buv. svirno) suplanavimas, stogo danga, fasaduose atsirado visa eilė naujų angų (v. fasado I a.; 3 naujos angos centrinėje p. fasado dalyje, išdidinta centrinė buv. smailiaarkė anga r. fasado frontone, iškirsti 2 nauji langai š. fasado centre), prie p., š. fasadų pristatyti nauji priestatai.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 22.2 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, fasadų kompozicijos pobūdis, dekoras, r. dalies vidaus suplanavimas, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus kapitalinės sienos), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

    STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27002
Kultūros vertybės kodas:

G345K4
Objekto Nr. sankaupoje:



	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 742


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvartas 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Siraičių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	4.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Siraičių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į p.v. nuo rūmų, korpusu orientuotas p.-š. kryptimi.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Naudojamas pagal paskirtį.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	16,40 x 13,30 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonų plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 a., narvelinio suplanavimo, 2 patalpų pastatas. Įėjimai įrengti r. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, skaidomi stačiakampių langų ir durų angų.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tvartas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a.pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Keista statinio stogo konstrukcija, danga, fasaduose įrengtos naujos angos (p. fasadas), 2 angos užmūrytos (v. fasadas), tvirtintos silikatinių plytų mūru (p. fasadas). Tvarto š. fasado frontonas užkaltas šiferio lapais.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Užstatymo struktūros formantas

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.3 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1 a. tūris, konstrukcijos (pamatai, išorės sienos), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27003
Kultūros vertybės kodas:

G345K5
Objekto Nr. sankaupoje:



	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 742


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvartas 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Siraičių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	5.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Siraičių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, korpusu orientuota v.-r. kryptimi.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyv. namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	16,65 x 8,70 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonų plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	

	
	Medinės, sijinės.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas. Vidaus suplanavimas pakeistas, ūkinį pastatą pritaikius butams. Įėjimai įrengti š. ir r. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai, I a. angos neautentiškos, atsirado pastatą pritaikius  gyv. namui. Galiniuose v. ir r. fasadų frontonuose išlikę po porą smailiaarke sąrama langelių, v. fasado frontono viršutinėje dalyje išmūryta data “1901”.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, “plytų stilius” su neogotikos stiliui būdingais elementais.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	V. frontone įrašyta data “1901”.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tvartas.

	 5.
Pastatymo data
	1901 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Dvaro sodybos tvartas, sovietmečiu rekonstruotas į gyvenamą namą. Prie š. ir r. fasadų pristatyti mediniai, karkasinės konstrukcijos priestatai.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 22.1 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: I a. tūris, konstrukcijos (pamatai, išorės sienos), fasadų dekoro elementai (išmūryta data, smailiaarkiai langeliai galiniuose fasaduose), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image7.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27004
Kultūros vertybės kodas:

G345K6
Objekto Nr. sankaupoje:



	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 742


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ūkinis pastatas 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Siraičių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	6.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Siraičių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo


	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į v. nuo rūmų, pagrindiniu korpusu orientuotas r.-v. kryptimi.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Tvartas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	9,20 x 5,60 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonų plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, skliautinės (cilindriniai skliautai).

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo/ pakloto būklė: gera/ patenkinama/bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/patenkinama/bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio pastatas. Pusrūsyje – suplanavimas narvelinis, 5 patalpų (4 patalpos po 2  tarpusavyje sujungtos arkomis-praėjimais), įėjimai įrengti š. fasade. Galiniuose – v. ir r. fasaduose įrengti įėjimai į pastogę.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	V. ir r. fasadai plokštuminiai centriniai, p. ir š. – plokštuminiai tolygūs. Š. fasadą skaido 3 durų angos. Š. ir p. fasadų pastogėse  įrengtos stačiakampės angos (pastogės vėdinimas ?).

Dekoratyviniai-konstruktyviniai elementai:
Išryškintos sąramos virš angų, profiliuoti gegnių galai.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis “plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Retas ūkinės paskirties statinys. Tiksli pastato funkcija nenustatyta. Sprendžiant iš tūrio, suplanavimo, situacijos dvaro sodyboje galėjo būti ledainė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tyrimai neatlikti.

Keista stogo danga, š. v. fasaduose įrengta nauja durų anga.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 22.1 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, fasadų kompozicija ir plytų mūro dekoras, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus sienos, skliautinė perdanga, stogo konstrukcija), vidaus suplanavimas, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

    STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image8.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27005
Kultūros vertybės kodas:

G345K7
Objekto Nr. sankaupoje:



	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 742


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Skalbykla

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Siraičių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	7.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Siraičių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos p.r. dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į v.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Pastatas privatizuotas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	8,78 x 5,72 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio 2 a. pastatas. Vidaus suplanavime skersinė kapitalinė siena dalija pastatą į 2 dalis. Š. dalyje išilgine siena atskirtas prieangis. Šiuo metu pastato patalpos pritaikytos gyv. namui. Įėjimai įrengtas v. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	R. ir š. fasadai plokštuminiai tolygūs. P. – plokštuminis centrinis (I a. langas iškirstas vėliau). Pastato frontonuose išlikę 2 smailiaarkiai pastogės langeliai. V. fasado, pristačius stambų silikatinių plytų mūro priestatą, autentiška kompozicija sunaikinta. 3 fasaduose įrengti nauji langai.

Dekoratyviniai -konstruktyviniai elementai:

Tarpaukštinė plytų juosta, karnizas, langų apvadai, neogotikiniai frontonų langeliai.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, “plytų stilius”, neogotika.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Vietinių gyventojų pasakojimu šiame pastate dvaro laikais buvo skalbykla.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIXa. pab. –XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Po 1994 m. (žiūrėti nuotrauką) prie pastato v. fasado pristatytas 2a. silikatinių plytų mūro priestatas, o prie šio priestato bei r. ir p. fasadų – medinės, karkasinės konstrukcijos pašiūrės, sumūryti 2 nauji kaminai. Pastato vidaus suplanavimas pritaikytas gyv. namui, įrengtos naujos angos.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 22.2 ( savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, fasadų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos (pamatai, vidaus ir išorės sienos), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

   STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image9.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27006
Kultūros vertybės kodas:

G345K8
Objekto Nr. sankaupoje:



	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 742


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kumetynas 

	 2.
Vardas
	 Nėra 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Siraičių dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)                                            

	
	8.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Siraičių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos š. dalyje, prie kelio Siraičiai-Džiuginėnai.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyv. namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	17,80 x 8,58 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonų plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Mansardinis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu (ankstesnė danga malksnų).

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas. Pastato suplanavimas tradicinis kumetynams, bekoridorinis jungtinis – iš centrinės pastato dalies, kurioje įrengti 2 tarpusavyje atskirti prieangiai, patenkama į išilginėmis kapitalinėmis sienomis atskirtas patalpas (butus). Įėjimai įrengti š.v. ir p.r. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Autentiški fasadai buv. plokštuminiai. P.v. ir š.r. – plokštuminiai tolygūs: sienų plokštumose įrengta po 2 langus, š.v. ir p.r. – plokštuminiai centriniai – įėjimai dėstyti pastato centrinėje dalyje, abipus kurios – stačiakampiai langai. Remontuojant pastatą, dalis senųjų angų išdidinta, įrengtos naujos.

Dekoro elementai:

Pastatą perimetru juosia dekoratyvinė mūro juosta, suformuota iš 3 eilių kampu mūrytų plytų.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, “plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. -XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Remontų metu keistos langų ir durų angos fasaduose, suplanavimas, stogo danga. Prie š.v. fasado pristatytas silikatinių plytų mūro prieangis.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 22.1 (savitumas), 

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus kapitalinės sienos, perdanga, stogo konstrukcija), fasadų kompozicijos pobūdis, dekoras, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

   STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image10.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27007
Kultūros vertybės kodas:

G345K9
Objekto Nr. sankaupoje:



	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 742


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kalvė 

	 2.
Vardas
	 Nėra 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Siraičių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	9.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Siraičių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos š. dalyje, prie kelio Telšiai–Plungė.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas namas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	13,00 x 7,35 m

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras, juostiniai.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūras, frontonai – karkasiniai, lentų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio formos plane, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas. 2 kapitalinės skersinės sienos skaido pastatą į 3 dalis. Pietinėje pastato dalyje buvusi  kalvė. Dabar pastate įrengti 2 butai. Įėjimai r. ir š. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai plokštuminiai (priestatai - vėlesni). P.r. fasadas - plokštuminis centrinis – fasado plokštumos centre žymi buv. anga su segmentine mūro sąrama (kalvės durų anga). P.v. , p.r. fasadai plokštuminiai tolygūs, fasado plokštumas skaido naujai įrengti langai ir durys.

Dekoratyviniai - konstruktyviniai elementai:

Pastato pastogę juosia iš galu mūrytų plytų karnizas.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis”plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Nėra.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. -XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Remontų metu pakeistos visos pastato angos, buv. dvivėrių kalvės durų anga p. fasade užmūryta, vidaus suplanavimas pritaikytas 2 butams, keista stogo danga, prie p.r. ir š.v. fasadų pristatyti prieangiai.

	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 22.2 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus sienos), fasadų dekoras,  kompozicijos pobūdis, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image11.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27008
Kultūros vertybės kodas:

G345K10
Objekto Nr. sankaupoje:



	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 742


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Šulinys 

	 2.
Vardas
	 Nėra 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Siraičių dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)                                                                  

	      10.
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Siraičių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Gadūnavo

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į v. nuo rūmų.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Telšių r. savivaldybė.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Šulinio skersmuo 1,2 m, atstumas tarp stulpų ~ 1,72 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pavieniai akmenys po stulpais, betonas.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	6 apvalūs mediniai stulpai.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stulpus jungia medinės sijos, pakalimas – lentų.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Piramidinis, medinės gegnės remtos į stulpus, viršūnėje sueinančios į vieną mazgą. Danga – lentelių.

	12.
*Stogo/ pakloto būklė: gera/patenkinama/bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Šulinys stovi po medine šešiakampio formos plane stogine, kurią laiko 6 apskritų rąstų stulpai. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Plokštuminiai, identiški, be dekoro elementų.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis, liaudiškas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Buv. apskritas ratas vandeniui semti nuimtas ir išvežtas į Telšių krašto muziejų. 

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Šulinys.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XX a. pr. (?)

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tyrimai neatlikti.

Remonto metu keisti stoginės stulpai. Apatiniai šulinio žiedai užgriuvę, šulinys nenaudojamas.

2002-07-10 užfiksuota, kad šulinio rato mechanizmas nuimtas ir numestas rūmų rūsio prieigose.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.



	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 20.1 (unikalumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, konstrukcijos, statybinės medžiagos

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-10
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

