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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 743
Kultūros vertybės kodas:

G347K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	*dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Tryškių

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) ponų namas, MC 27013; 2) arklidės liekanos, MC 27014; 3) svirnas, MC 27015; 4) kumetynas MC 27016.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Tryškių

	 6.
Savivaldybė
	Telšių r.
	seniūnija
	Tryškių

	 7.
Apskritis
	Telšių

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Tryškių mstl. p. dalis, Virvytės deš. krantas.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	11.
Panaudojimas

	
	Gyvenamoji – ūkinė paskirtis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dvaro sodyba išsidėsčiusi upių Tryškis ir Virvyčia santakos r. pusėje, ant kalvos, į p.v. nuo senosios Tryškių miestelio dalies: Turgaus a. ir svarbaus miestelio akcento - bažnyčios. Į r. - miestelio sodybinis užstatymas. Į p. - vizualinė apsaugos zona iki stataus š. Tryškio upelio šlaito. Tryškis įteka į Virvyčią, kuri teka š. teritorijos pakraščiu.

Dvaro sodybos teritorija ir vizualinė apsaugos zona š.r. ir p. pusėse ribojasi su vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV 44 teritorija, kurioje yra Švč. Trejybės bažnyčios ansamblio G184K teritorija.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Reljefas teritorijoje žemėja į š. link Virvyčios upės. Prie upės, š. teritorijos dalyje – status šlaitas. P.r.-š.v. kryptimi, tarp svirno ir kumetyno yra vandens surinkimo griovys su nuolydžiu į Virvyčią, į š.v. Pietinė teritorijos dalis lygi.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	4,96 ha

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymo struktūra (4 pastatai), kelių tinklo, želdyno liekanos.

Ryškus 2 dvaro sodybos vystymosi etapai:

XIX a. pr. – tradiciniai (liaudiškos) architektūros pastatai: ponų namas kompozicine ašimi sujungtas su Švč. Trejybės bažnyčia.

XIX a. pab. – istorizmo laikotarpio “plytų” stiliaus ūkiniai pastatai: svirnas, arklidė.

Pastatų architektūra: 

Ponų namas – tradicinės (liaudiškos ) architektūros, svirnas ir arklidės liekanos – istorizmo laikotarpio “plytų” stiliaus pastatai. Kumetynas – tradicinė mūrinė architektūra be ryškesnių stiliaus bruožų.

Želdiniai:

Senieji želdiniai (pavieniai ir grupelės) išlikę š. teritorijos dalyje, abipus įvažiavimo, tai – klevai, kaštonai, guobos. Žalioje saloje prieš ponų namą – tujų grupė, pavieniai klevai ir kaštonai. Dekoratyvi sidabrinė eglė – prie ponų namo iš p. pusės. Nuo bažnyčios šventoriaus į v. – senų medžių alėjos dalis.

Vandenys:

Natūralūs p.v. dalyje – Tryškio upė, š. – Virvyčios upė ir paviršinio vandens surinkimo griovys š.r. teritorijos dalyje. Griovys nuvestas į Virvyčios upę. Per kelią restauruota pralaida (teritorijos plane Nr. 8). Virvyčios pakrantėje išlikę senosios pralaidos ir šlaito sutvirtinimo akmenų.

Keliai:

Išlikęs įvažiavimo kelias į sodybą (danga gruntinė) ir akmenų grindinys prie svirno. Pėsčiųjų takai sunykę.

Suplanavimo struktūra ir kompozicija: 

Planinės struktūros tipas – kompaktiškas laisvas, tūrinis – kompaktinis, erdvinis – daugiaerdvis lygiaverčių erdvių.

Pagrindinė kompozicinė ašis – įvažiavimo kelias nuo Turgaus a. į p.v. veda link dvaro sodybos ponų namo – pagrindinio sodybos pastato. Prieš namą išsišakoja: tiesiai privažiuojama prie namo, į p., pagal svirną – prie ūkinių pastatų. Kelių išsišakojime yra žalia salelė su senais medžiais ir krūmais. Dvaro ūkiniai pastatai išdėstyti tolygiai, į r. ir p. nuo ponų namo. Ponų namas ir bažnyčia išilgine ašimi orientuoti r.-v. kryptimi, ūkiniai pastatai ir kumetynas – š.-p. kryptimi. Akivaizdi kompozicinė ašis buv. formuota tarp ponų namo ir bažnyčios. Tarp šių pastatų kompozicinį ryšį pabrėžia senų medžių alėjos liekanos nuo šventoriaus vartų link ponų namo.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Teritoriją darko ūkiniai statiniai į p.v. nuo ponų namo (teritorijos plane Nr. 5, 6), priestatai prie autentiškų statinių, ūkinis pastatas prie kumetyno (teritorijos plane Nr. 7), savaiminiai medžiai ir krūmai š. ir v. dalyse.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. I p. – XX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Dvaro sodybos istoriniai tyrimai nėra atlikti.

Istoriniuose šaltiniuose Tryškių dvaras minimas 1537-1538 m. Prie Tryškių dvaro – administracinio, ekonominio valsčiaus centro- XVI a. formavosi gyvenvietė, kurią 1611 m. LDK karalius Zigmantas III Vaza vadina miesteliu.

Tryškių valsčiaus, kurio centras - Tryškių dvaras, valdytojai nuolat keitėsi: XVII a. pr. valdė žemaičių teisėjas Andrius Valavičius, XVII a.II p. – LDK kancleris Kristupas Pacas, XVIII a. pr. (apie 1799 m.) – didikas Mykolas Oginskis.

1701 m. Tryškiai ir jų apylinkės nusiaubti švedų.

1792 m. privilegija LDK karalius Stanislovas Augustas Tryškiams suteikė miesto (magdeburginės) teises, antspaudą ir herbą.

1793 m. Tryškiuose prie bažnyčios atidaryta parapinė mokykla.

XIX a. vid. dvarą valdė Petkevičius.

XIX a. pab., 1892 m. dvaras priklausė Viktorui Plateliui. Dvaras apėmė 1600 dešimtinių žemės plotą, turėjo savo malūną, bravorą, didelį palivarką su mediniais ir mūriniais gyvenamaisiais bei ūkiniais pastatais.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti poziciją III.3

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti poziciją III.3

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Dvaro sodybos tyrimai nėra atlikti. Žiūrėti papildomus pastatų aprašus.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Švč. Trejybės bažnyčia Tryškiuose, Istoriniai tyrimai, Klaipėda, 1996, aut. J.Valančiūtė.

Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 31 t., p.497-499.

Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (kodas IP 798/At).

Inventoriniai pastatų planai.

Objektas apžiūrėtas 2002 m.

Žiūrėti poziciją III.7.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	 2.
Kul​tū​ri​nės ver​tės ir vi​suo​me​ni​nės reikš​mės pa​grin​di​mas

	
	Pagal Siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktus15.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė, urbanistinė, vertės), 25.5 (istorinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė, tūrinė struktūros, kurias formuoja pastatai (žiūrėti papildomus pastatų aprašus), reljefas, kelių tinklo, dangos (akmenų grindinys prie svirno), želdinių liekanos, taip pat pralaida per kelią (teritorijos plane Nr. 8).

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Objektas apžiūrėtas 2002 m.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Rita Vėlyvienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-28
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image2.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27013
Kultūros vertybės kodas:

G347K1
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 743


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 ponų namas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Tryškių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Turgaus a. 
	namo Nr.
	19
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Tryškių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Tryškių

	 9.
Apskritis
	 Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Teritorijos centr. dalis.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Keturi privatūs butai.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamosios paskirties patalpos.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	20,3 x 14,22 x 4,20 (m)

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens – plytų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų, iš vidaus tinkuotos, iš išorės horizontaliai apkaltos apdailos lentelėmis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės konstrukcijos, virš rūsio gelžbetoninės konstrukcijos.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga 

	
	(tik autentiškų, kitos patenkinamos būklės).

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės gegninės konstrukcijos, keturšlaitis, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Vieno aukšto su rūsiu, stačiakampio plano pastatas. Išilgine ašimi orientuotas r.–v. kryptimi. Rūsys po v. pastato dalimi su įėjimu iš v. pusės per naujai pristatytą priestatą. Pagrindinis įėjimas r. pusėje. Keičiantis panaudojimo paskirčiai , buvo keičiamas vidaus sienų išplanavimas. Autentiška vidaus planinė struktūra neišliko.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadų kompozicija be dekoro elementų. Dagelis langų pakeisti, padidintos angos, pakeistas suskaidymas. Išlikę rūsio langai su segmentinėmis sąramomis.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ponų gyvenamas namas, sovietmečiu – kontora.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rekonstruotas sovietmečiu, vidaus išplanavimas pakeistas pritaikyta ūkio kontorai, vėliau gyvenamiems butams, pakeista stogo konstrukcija ir danga.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, užstatymo struktūros formantas

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Pagal Siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktus 16.4 (autentiškumas),22.4 (architektūrinė vertė),  23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, fasadų kompozicijos liekanos, konstrukcijos (pamatai, išorės sienos, dalis medinių perdangų), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Objektas apžiūrėtas 2002 m.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	

	
	Rita Vėlyvienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-21
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27014
Kultūros vertybės kodas:

G347K2
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 743


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 arklidės liekanos

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Tryškių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	2.

	 6.
Adresas: gatvė
	 nėra
	namo Nr.
	nėra
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Tryškių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Tryškių

	 9.
Apskritis
	 Telšių

	10.
Vieta, situacija

	
	Teritorijos centr. dalis, į p. nuo svirno.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	61,20 x 39,25 (m)

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmens-plytų mūro (pirmas aukštas) ir plytų mūro (pastato kampai, langų ir durų apvadai, frontonai ir ertikis, vidaus sienos).

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra (buv. medinės konstrukcijos, dvišlaitis).

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stambus, vieno aukšto su ertikiu, kampinis, “L” raidės formos plano pastatas. Išlikusios tik išorinės sienos. P. pastato dalyje išlikęs įvažiavimo į pastogę rampos fragmentas. Vidaus planinė struktūra, perdengimas ir stogo konstrukcija sunykusi.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai asimetrinės kompozicijos, atskiros fasadų dalys – simetrinės. Langai ir dvivėrės durys (vartai) su segmentinėmis plytų mūro sąramomis ir plačiais plytų mūro apvadais, kurie ryškiai išsiskiria akmens mūre. Pirmame aukšte, tinke įsprausti skaldyti akmenukai. Langai dviejų tipu, vieni jų suporinti. Virš pirmo aukšto - kampu sumūrytų plytų dekoratyvus karnizas. Pastogę visu perimetru juosia plytų karnizas su dantukais. Trikampis v. frontonas suskaidytas piliastrais, karnizais ir dekoruotas segmentinėmis sąramomis bei apvaliu langu viršuje.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Sunykęs.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpio “plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	

	
	Statybos datos liekanos arklidės š. fasade (žr. foto nuotrauką Nr. 29).


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Arklidė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	1886 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	Datos fragmentas išlikęs š. fasade.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nyksta, išlikę tik sienos.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Pagal Siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktus 16.4 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė), 22.6 (išpildymo meistriškumas), 17.5 (liekanos).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūrio liekanos (išorinės sienos), išorės sienų fasadų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos (pamatai, išorės sienos), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Objektas apžiūrėtas 2002 m.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Rita Vėlyvienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-12
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27015
Kultūros vertybės kodas:

G347K3
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 743


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS

	  1.
Pavadinimas
	 svirnas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Tryškių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Turgaus a.
	namo Nr.
	17
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Tryškių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Tryškių

	 9.
Apskritis
	 Telšių

	10.
Vieta, situacija

	
	Teritorijos centr. dalis, į p. nuo įvažiavimo kelio, į r. nuo ponų namo.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Savininkai: A. Pagojus, A. Liauzginas.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Dirbtuvė – sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)

	4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	32,10 x 12,90 x 4,50 (m)

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Išorinės sienos – iš išorės plytų mūro, iš vidaus fachverkinės konstrukcijos, tinkuotos.

Vidinės sienos –  medinės konstrukcijos su plytų mūro intarpais, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės konstrukcijos, virš rūsio mūrinės skliautinės konstrukcijos (į rūsį įeiti nebuvo galimybės).

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės konstrukcijos, dvišlaitis, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Vieno aukšto su ertikiu ir rūsiu, stačiakampio formos plano pastatas. Išilgine ašimi orientuotas š.–p. kryptimi. Nepakitusi planinė struktūra: planas skersinėmis sienomis suskirstytas į keturias skirtingo dydžio patalpas. Įėjimai į pastatą - v. pusėje. Į rūsį atskiras įėjimas. Trijų patalpų rūsys yra po centr. pastato dalimi. Krovinių pakėlimo į pastogę mechanizmas įrengtas iš p. pusės. Š. pastato dalyje buvo gyvenama patalpa (tai rodo storesnė skersinė siena).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai asimetrinės kompozicijos. Langai ir durys su segmentinėmis sąramomis ir plačiais plytų mūro apvadais. Dalis langų suporinti. Iliuzoriniai langeliai v. fasade, pastogėje. Frontonuose langai su pleištinėmis sąramomis. Virš pirmo aukšto ir pastogėje yra dekoratyvus karnizas. Galiniai š. ir p. fasadai horizontaliai suskirstyti tarpaukštiniais dekoratyviais karnizais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Grindys plačių lentų. Išilgai pastato įrengta medinė konstrukcija (stulpai, spyriai, ilginis), į kurią atremtos sijos.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpio “plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	P. pastato dalyje, iš išorės įrengtas krovinių pakėlimo mechanizmas.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS

	1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	1895 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	Duomenys inventorinėje byloje.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nerekonstruotas. P.r. dalyje pristatyta medinė pašiūrė.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS

	1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Pagal Siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktus 16,2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė), 22.6 (išpildymo meistriškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos (pamatai, išorinės ir vidaus kapitalinės sienos, perdengimas, stogo konstrukcija), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Objektas apžiūrėtas 2002 m.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Rita Vėlyvienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-03
	Užpildžiusiojo parašas

	
	
	


· – reikalingą pabraukti** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27016
Kultūros vertybės kodas:

G347K4
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 743


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 kumetynas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Tryškių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	4.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Turgaus a.
	namo Nr.
	15
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Tryškių

	 8.
Savivaldybė
	 Telšių r.
	seniūnija
	 Tryškių

	 9.
Apskritis
	 Telšių

	10.
Vieta, situacija

	
	Teritorijos r. dalis.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Tryškių seniūnija.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamieji butai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	39 x 10 (m)

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmens mūro.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, iš vidaus tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės konstrukcijos.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės konstrukcijos, dvišlaitis, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Vieno aukšto, taisyklingo stačiakampio formos plano pastatas. Išilgine ašimi orientuotas š.–p. kryptimi. Planas simetrinės kompozicijos, tradicinio šio tipo pastatų išplanavimo. Vidaus kapitalinių sienų planinė struktūra išlikusi. Du įėjimai iš v. pusės. Du siauri koridoriai skersai pastato. Juose laiptai į pastogę ir įėjimai į keturis butus. Butų išplanavimas vienodas: virtuvė ir du kambariai. Visos patalpos pereinamos. Butuose, kambaryje įrengti nedideli rūsiai – duobės. Pastogėje įrengtos gyvenamos ir sandėlių patalpos.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai simetrinės kompozicijos, saikingai dekoruoti: tarpaukštinis ir pastogės karnizas. Langai stačiakampiai, dviejų tarpsnių, kurių kiekvienas suskirstytas į tris dalis.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Statė vietiniai meistrai.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nerekonstruotas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Objektas apžiūrėtas vietoje.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Užstatymo struktūros formantas

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Pagal Siūlomų įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktus 16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus kapitalinės sienos, perdengimai, stogo konstrukcija), medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Objektas apžiūrėtas 2002 m.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Rita Vėlyvienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11-02
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

