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         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 945
Kultūros vertybės kodas:

G294K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Jašiūnų

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) rūmai MC595; 2) oficina MC26255; 3) tarnų namas-arklidė-ratinė MC26256; 4) svirnas MC26257; 5) kumetynas MC26258; 6) kumetynas MC26259; 7)kumetynas MC26260; 8) tvoros fragmentai su vartų stulpais MC26261; 9) parkas MC26262.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Jašiūnai

	 6.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	Jašiūnų

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Merkio u. kair. krantas.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Žiūr. papildomus aprašus.

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šalčininkų miesto savivaldybė, Vilniaus g. 49, Šalčininkai LT-4090

	11.
Panaudojimas

	
	Centriniai rūmai nenaudojami, kiti – gyvenami.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dvaro sodybos aplinka pakito į š., r. ir pr., po 1940 m., susikūrus kolūkiams, pastatyti nauji pastatai. Merkio dešiniajame krante didelę teritoriją užima nauja mokykla, susiformavęs individualių gyvenamų namų kvartalas. Į pietus nuo parko - kolūkio laikais pasodintas didelis sodas. Vakaruose esančioje teritorijoje pradėti statyti individualūs namai.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Banguotas, žemėjantis Merkio u. link.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	21,41 ha.

	 4.
Aprašymas

	
	Pagrindiniai dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (8 dvaro laikotarpio statiniai), želdynai (parkas), vandens telkiniai.

Dvaro sodybos vystymesi ryškūs šie formavimosi etapai:

I – asis – 1402 m. – išlikę rašytinės žinios, kad yra Jašiūnų dvaras. Apie statinius istorinių žinių neišliko.

II – asis – XIX pr. Susiformavo dabartinis dvaro sodybos centras: rūmai, oficina, ratinė – staininė, kumetynai, skalbykla, arklidės, karvidė, kalvė, staliaus dirbtuvė. Prie Merkio stovėjo malūnas, lentpjūvė, puodų dirbtuvė ir akmens skaldykla.

III – asis – XIX a. II p. Pristatytas priestatas prie rūmų, padidinta oficina.

Pastatų architektūrai būdingi romantinio klasicizmo bruožai, ūkiniuose pastatuose – “plytų stiliaus” ir medinės liaudies architektūros formos.

Išskirtina: 

Rūmai. Vėlyvojo klasicizmo statinys, kuriame labai ryški romantizmo ir ampyro įtaka. Išlikęs puošnus interjeras (daugiausiai ampyro stiliaus). Fasadą darko vėlesnis priestatas.

Oficina. Klasicizmo bruožų turintis, dviejų statybos etapų statinys. Vakarinis, pagrindinis tūris statytas vienu metu su rūmais, ant rytinio priestato išlikęs užrašas – 1860.

Tarnų namas - ratinė – staininė. Istorizmo stiliaus su liaudiška puošyba.

Svirnas – medinis, tradicinės (liaudies)  architektūros statinys.

Sodybos želdynai:

 Landšaftinio tipo parkas (žiūrėti papildomą parko aprašą), pavieniai medžiai, eilės, Merkio u. pakrantės želdiniai.

Vandenys:

Natūralūs:  Merkio u.

Dirbtiniai: mažas tvenkinukas teritorijos r. dalyje.

Keliai ir takai:

Kelių ir takų sistema sunykusi, dalis praradę funkcinį ryšį ir sunykę, atsiradę naujų kelių.

Mažosios architektūros formos:
Tvoros fragmentai su vartų ir stulpais (Žiūrėti papildomą aprašą).  

Sodybos suplanavimo struktūra, kompozicija:
Sodybos planinės struktūros tipas – teritorinis koncentruotas centrinis, tūrinės – teritorinis koncentruotas, erdvinės – vienaerdvis.

Sodybos kompozicija – viena centrinė erdvė, apie kurią laisvai išdėstyti pastatai. Už rūmų – stačiakampio formos parkas, uždaro tipo, su keliomis uždaromis erdvėmis. Kompozicinė ašis, būdinga klasicizmo laikotarpio ansambliams, ryški reprezentacinės dalies kompozicijoje: apjungia vartus, parterį ir ansamblio kompozicinį centą – rūmus.

Vėlyvojo klasicizmo ir istorizmo laikotarpiais susiformavusi dvaro sodyba yra didžiausia kultūrine verte pasižymintis sodybinis ansamblis pr. Lietuvoje,  siūlomas paskelbti kultūros paminklu.  K.Podčašinskio suprojektuoti rūmai priskiriami prie originaliausių vėlyvojo klasicizmo kūrinių,  parkas – prie didžiausia kultūrine verte pasižyminčių klasicizmo laikotarpio peizažinių parkų Lietuvoje.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Dvaras buvo ekonomiškai silpnas, todėl dalis pastatų sunyko be pėdsakų labai anksti (malūnas, lentpjūvė, puodų dirbtuvė, akmens skaldykla, karvidė, skalbykla, staliaus dirbtuvė). Paskutiniais metais nenaudojama sugriuvo kalvė.

	 8.
Aplinką darko

	
	Sovietiniais metais rytinėje buv. teritorijos dalyje pastatyta daug fermų, ūkinių ir techninių pastatų (dalis jų dabar sunykę), iš š. į p. nutiestas žvyrkelis dalija teritoriją. 


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. – XX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	Savaitraštis “Tygodnik illustrowany”. 1865 m. P. 41-42;V. Levandauskas “Architektas Karolis Podčašinskis”. Vilniaus dailės akademijos darbai 4 1994 m. P. 55.

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Nuo XIV a. priklausė Radvilams. XIX a. gyveno istorikas Mykolas Balinskis, jo uošvio brolis Vilniaus Universiteto profesorius, matematikas Jonas Sniadeckis. Lankėsi lenkų poetas J. Slovackis, J. Mickevičius. Dabartinius išlikusius pastatus pastatė Mykolas Balinskis. Vilniaus Universiteto profesorius, matematikas Jonas Sniadeckis Jašiūnų dvare turėjo kelių tūkstančių tomų biblioteką. J. Sniadeckis, I. Balinskis, M. Balinskis ir jo žmona, K. balinskis ir jo žmona, J. Balinskis ir jo žmona palaidoti Jašiūnuose. J. Sniadeckio vardu Jašiūnuose pavadinta gatvė. Paskutinis palikuonis gyvena Kanadoje – Hubert Soltanem ( jo motina – Anna Balinska – Mykolo Balinskio proanūkė).

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.3.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Buv. Jašiūnų dvaro rūmų istorinės žinios. A. Kazlauskas 1969 m. F 5 – 300 (Vilniaus apskrities archyvas);

2. Vyt. Levandauskas “Architektas Karolis Podčašinskis” Vilniaus dailės akademijos darbai 4 1994m.;

3. “Lietuvos architektūros istorija” II, III t.,

4. Kultūros paminklų enciklopedija, rytų Lietuva, I t.,

5. R. Aftanazy Materialy do dziejov rezydencji IVA, IV B t.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:  15.1 (autentiškumas),19.2 (ansambliškumas), 25.1 (istorinė vertė), 22.4 (urbanistinė, kraštovaizdinė vertės).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė, tūrinės struktūros, reljefas, želdynai, vandens telkiniai. Papildomai žiūrėti statinių, parko aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina Nijolė Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.
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  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 595
Kultūros vertybės kodas:

G294K1
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 945


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Rūmai

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Jašiūnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	1

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 J. Sniadeckio
	namo Nr.
	4
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4094

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Jašiūnų

	 8.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	Jašiūnų

	 9.
Apskritis
	Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuoti į r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Šalčininkų savivaldybė; Šalčininkai, Vilniaus g. 49 LT-4090

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pradėti ir nebaigti restauruoti.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	31,8 x 15,4m, priestato 15 x 8 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų ir plytų mūro, juostiniai, tinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Mūrinės, skliautinės, veidrodiniai skliautai, priestato Ia. – “Akermano” tipo skliautai.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Valminis, gegninės konstrukcijos, dengtas skarda.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	

	
	Netvarkomi lietvamzdžiai ir lietloviai.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Kompaktinio 2 a. tūrio su 2 a. portiku r. fasade ir 1 a. lodža v. fasade. Pailgo stačiakampio sudėtinio plano su aštuoniakampiu priestatu, sujungtu su pagrindiniu tūriu 2 a. jungtimi šiaurinėje dalyje. I a. planinės striktūros tipas – anfiladinis, koridorinis, II a. – anfiladinis. Į pastatą patenkama iš p. pusės į laiptinę. Po šiaurine dalimi yra rūsys, į kurį patenkama iš I a. koridoriaus, jungiančio pastatą su priestatu.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	V. ir r. (išilginiai) fasadai – tūriniai decentralizuoti, š. fasadas – tūrinis centrinis, p. fasadas – plokštuminis tolygus. Šoninių fasadų simetriją ardo priestatas. Pagrindiniame r. fasade II a. – dorėninių kolonų portikas su trikampiu frontonu ir baliustrada, I a. – sukomponuotos trys romantizmui būdingos langų ir portalo pusapskričių arkų angos. Fasado kraštuose yra nišos, jas rėmina piliastrai. V. fasade – 4 kolonų ir 2 stulpų lodža su baliustrada, II a. kolonų tąsa – 2 poros piliastrų. Santūrių fasadų rimtį ardo rusruotas istorizmo architektūros aštuoniakampis bokštinis priestatas. Visų fasadų langai su apvadais, išdėstyti tolygiai. Pastatą juosia profiliuotas karnizas, virš I ir II a. langų – traukos, I a. kampuose – rustuotos mentės. Virš stogo kraigo simetriškai išdėstyti 3 tinkuoti kaminai su profiliuotais karnizais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Išliko vertinga interjero puošyba ir įranga. Daugumos patalpų lubos su veidrodiniais skliautais. Vestibiulio I aukšto skliautą puošia plafonas su rozete ir meandro ornamentu. Erdvioje laiptinėje yra nišų skulptūroms, puošnus frizas, virš durų – medžio raižiniai. II aukšto patalpos dekoruotos augalinio motyvo lipdiniais. Frizai papuošti vienur reljefiniu, kitur – spalvingai tapytų augalinių motyvų ornamentu. Plafonai, angokraščiai ir frizai kai kur paauksuoti. Virš durų įkomponuoti neobarokiniai lipdiniai. Yra reljefinių koklių krosnys su plastinėmis viršūnėmis (XIX a. II pusė), tačiau pakuros išplėštos. Išlikę restauruotos įsprūdinės durys, langai, dalyje patalpų - parketas. Interjeras pradėtas restauruoti 1978 m., tačiau, nenaudojant pastato, jau vėl pradėjo irti.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Vėlyvasis klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Krosnys. Žiūrėti II.18.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Gyvenamoji – reprezentacinė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Rūmų – Karolis Podčašinskis, priestato – Apolinaras Mikulskis.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Jonas Sniadeskis.

	 5.
Pastatymo data
	1824 – 1828, priestatas pristatytas 1875-1876
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	XIX a. pr. Iš Dominyko Radvilos dvarą įsigijo Uždauguvio Taurininkas Ignotas Balinskis. Po 1820, jo sūnui istorikui Mykolui Balinskiui vedus Sofiją Sniadeckytę, čia gyveno ir Sniadeckių šeima. Jų iniciatyva pradėtas kurti naujas ansamblis. Dvaro sodyba buvo žymių XIX a. mokslo ir kitų kultūros veikėjų būrimosi vieta.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1978 m. pradėti restauruoti pagal M. Butautienės projektą.

Vilniaus apskrities archyve saugoma dokumentacija:

1. Buv. Jašiūnų dvaro rūmų istorinės žinios, aut. A. Kazlauskas, 1969 m., F5-300;

2. Inžineriniai – geologiniai tyrimai,aut. A. Naikelis, 1974 m. F2-285-17;

3. Centrinių rūmų polichrominių tyrimų ataskaitos, aut. V. Šulepova, D. Lagunavičiūtė, A. Dikčiūtė, L. Šimoliūnienė, 1978 m. - F2 282-32, aut. D. Vrubliauskas; 1990 m. – F5-5278, 5279, 5280, 5281;

4. Sieninės tapybos cheminiai mikologiniai tyrimai ir konservavimo projektas, aut. L. Kruopaitė, D. Urbaitė, V. Vaitkienė, F5-5073;

5. Dvaro rūmų restauravimo DP, aut. A. Lagunavičius, 1972 m., F2 285-6,7,9;

6. Dvaro rūmų restauravimo pritaikymo DP, aut. M. Butautienė, A. Balkus, 1979 m., F2 285-35;

7. Dvaro rūmų restauravimo EP (spalvinis sprendimas), aut. M. Butautienė,T. Antonova, N. Valucienė, 2 285-44;

8. Fasadų spalvinis sprendimas, aut. T. Antonova, F2 285-36;

9. Dvaro rūmų restauravimo pritaikymo TDP, AS d., interjerai, III t., aut. M. Butautienė, T. Antonova, N. Valuckienė, 1979 m., F2 285-39;

10. Dvaro rūmų restauravimo pritaikymo TDP, AS d. šviestuvai, III t., aut.G. Černevičius, F2 285-40,41,42;

11. Nestandartiniai gaminiai, aut. M.Butautienė, 1979 m., F2 284-38;

12. Dvaro rūmų restauravimo pritaikymo TDP, AS d., pagrindiniai laiptai, aut. A. Ivanova, 1979m., F2 285-43;

13. Dvaro rūmų restauravimo pritaikymo TDP, Inžineriniai tinklai: Lauko ir vidaus kanalizacija, F2 285-43; Šildymas, vėdinimas, F2 285-47; Elektrotechninė dalis, F2 285-48,50; vidaus silpnų srovių tinklai, F2 285-49; 51, 53,

14. Jašiūnų tarybinio ūkio – buv. dvaro TP, AS d., aut. A. Lagunavičius, 1972m., F2 285-6, kitos dalys: F2 285-1,7,9,13,14.

AB “Paminklų restauravimo institutas”autorinių darbų saugykloje:

1. Buv. Jašiūnų dvaro individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas, aut. V. Kneižienė, 1997m., F2 1556-554.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pastatų ansamblio (rūmų) architektūriniai apmatavimai ir fotofiksacija, aut. A. Lagunavičius, 1970 m., F2 285-8, Vilniaus apskrities archyvas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. V. Kneižienė. Buv. Jašiūnų dvaro individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. 1997m.

2. Kultūros paminklų enciklopedija, I t. 1996m.

3. Lietuvos architektūros istorija, II t. 1994m.

4. V. Levandauskas. Architektas Karolis Podčašinskis. 1994 m. Vilniaus dailės akademija.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:16.1 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 22.1 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras, interjero dekoras ir įranga, pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija, medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nijolė Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image3.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26255
Kultūros vertybės kodas:

G294K2
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 945


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Oficina

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Jašiūnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 J. Sniadeckio
	namo Nr.
	6
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	4094

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Jašiūnų

	 8.
Savivaldybė
	 Šalčininkų r.
	seniūnija
	 Jašiūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Į r. nuo rūmų. Kartu su rūmais ir kitais sodybos pastatais formuoja kompaktišką dvaro pastatų ansamblį.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šalčininkų m. savivaldybė. Šalčininkai, Vilniaus g. 49 LT-4090

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Rytinėje pastato dalyje I-ame ir mansardiniame aukštuose gyvenama.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis 28,5 m, plotis 10,5 m. ir 11,9 m (pagrindinis pastatas 18,5 x 10,5 m, vėlyvesnis priestatas – 10,0 x 11,9 m).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų ir plytų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – skliautinės, dalyje medinės, sijinės. I a. – medinės sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Rūsio skliautų ir I a. v. dalies – patenkinama, rūsio medinės perdangos, pastato r. dalies ir mansardos – bloga.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pagrindinio pastato (v. dalies) – trišlaitis, vėlesnio priestato (r. dalies) - dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nenustatyta.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Sienų mūras daugelyje vietų, o pastato apačioje beveik visur – įmirkęs, suskilinėjęs, tinkas suskilęs, vietomis nukritęs, karnizas apiręs, ant r. priestato vietomis visai nuardytas. Langų ir durų angos uždengtos mediniais skydais, rėmų ir staktų – nėra.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Planas – dviejų perstumtų stačiakampių formos, jungtinės bekoridorinės planinės struktūros, kompaktinio tūrio, vienaaukštis pastatas. R. priestatas turi mansardinį aukštą. Po pastato dalimi yra skliautais dengtas rūsys. I a. v. dalies patalpos išdėstytos dviem eilėmis anfiladine tvarka. Į pastatą patenkama pro duris v. ir r. fasaduose. Į rūsį patenkama pro duris, esančias š. fasade. Prie v. fasado primūrytas silikatinių plytų priestatas.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P. ir š. fasadai tūriniai, decentralizuoti, v. ir r. - plokštuminiai. Fasadai paprasti, nesudėtingo dekoro. Pagrindinis pastatas ir priestatas – skirtingų architektūrinių formų, mastelio ir nesiderina tarpusavyje. Pagrindinis pastatas – neaukštas, fasadai horizontaliomis traukomis sudalinti į 3 dalis.Langų tarpangiai – rustuoti. Langai be apvadų. P. fasado centre – trisienė iškyša, apvainikuota trikampiu frontonu. Pastato viršų ir frontoną juosia nesudėtingas karnizas. Priestato p. fasadas iki mansardinio a. taip pat rustuotas. I a. ir mansardinio a. langai su plačiais apvadais. Frontone įrašyta statybos data “1860”. Frontoną įrėmina profiliuotas karnizas. Kituose priestato fasaduose karnizas neišlikęs.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Priestato p. fasado frontone įrašyta statybos data “1860”.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	XIX a. dvaro tarnautojų gyv. namas, nuo kolūkio įsikūrimo (apie 1950m.) – vaikų darželis, paskutiniais metais – beveik nenaudojamas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Spėjama, kad oficinos vakarinės dalies autoriumi galėjo būti rūmus projektavęs architektas Karolis Podčašinskis (V. Levandauskas. “Architektas Karolis Podčašinskis”. P. 55, 56). Kai kuriuose šaltiniuose rašoma, kad oficiną projektavo archit. Mikulskis.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Mykolas Balinskis.

	 5.
Pastatymo data
	Priestato – 1860 m.
	amžius
	Pagrindinio pastato XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Žiūr. sodybos bendrą aprašą.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pagrindinis pastatas statytas XIX a. pradžioje, dalinai pertvarkytas pristatant r. priestatą 1860 m. Apie 1950 m. pritaikytas vaikų darželiui. 1972 m. remontuota v. dalis (vidaus patalpos, perdangos, keistas stogas).

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. Buv. Jašiūnų dvaras (Jašiūnų tarybinis ūkis). T. p. Pastatų ansamblio architektūriniai apmatavimai ir fotofiksacija. A. Lagunavičius. V. 1970 m. Vilniaus apskrities archyvas F 2 285-8. 

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. Buv. Jašiūnų dvaras Šalčininkų raj. Individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. Aut. V. Kneižienė, V. 1997 m. AB PRI autorinių darbų saugykla. Inv. nr. 1556 – 554/26.400;

2. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva I. Mokslo ir enciklopedijų leidykla 1996 m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė). 

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai; 5) išorės ir vidaus sienos; 6) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Gražina Kirdeikienė architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image4.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26256
Kultūros vertybės kodas:

G294K3
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 945


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Tarnų namas - arklidė - ratinė

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Jašiūnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	4

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 J. Sniadeckio
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	LT-4094

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Jašiūnų

	 8.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	 Jašiūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinės dalies pietinėje pusėje, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Šalčininkų savivaldybė; Šalčininkai, Vilniaus g. 49 LT-4090

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Dalinai pagal paskirtį – gyvenamas namas (9 butai).


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	38,3 x 11,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai, netinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, išorėje – netinkuotų raudonų plytų apdaila.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano su 3 dviaukščiais rizalitais, pereinančiais į mezoninus. Planinė struktūra: mišri – narvelinė, bekoridorinė jungtinė, anfiladinė. Pastato tūris – sudėtinis. Įeinama į pastatą iš visų 4 fasadų, pagrindinis įėjimas – iš š. fasado.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š. ir p. fasadai – tūriniai, tolygūs, decentralizuoti, r. ir v. – plokštuminiai tolygūs. Pagrindiniame š. fasade vyrauja dviaukštės dalys su atsikišusiais stogais, kuriuos remia dailiai profiliuoti spyriai. Medinių frontonų viršų puošia kiaurapjūvis raitytas ornamentas. Pastato kampus paryškina mentės, papuoštos įvairios formos įdubomis. Juos puošia dekoratyvios sąramos ir apvadai. Išliko plačių įvažiavimo vartų anga. Kitų fasadų langai ir durys išdėstyti įvairiais tarpais. Fasadų apdaila – raudonų plytų mūras.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmas su liaudiška puošyba.

	21.
**Technologinė įranga

	       Nenustatyta.
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	       Nėra.
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	      Nėra.
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Arklidės su ratine I a., sodininko, girininko ir vežėjo butai II a.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	AB “paminklų restauravimo institutas” autorinių darbų saugykloje:

V. Kneižienė. Buv. Jašiūnų dvaro individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. 1997m. F2 1556-554.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	5. V. Kneižienė. Buv. Jašiūnų dvaro individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. 1997m.
6. Kultūros paminklų enciklopedija, I t., 1996m.

7. Lietuvos architektūros istorija, II t., 1994m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris; išplanavimas; fasadų kompozicija ir dekoras; pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija; medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nijolė Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26257
Kultūros vertybės kodas:

G294K4
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 945


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Svirnas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Jašiūnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	
	

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 J. Sniadeckio
	namo Nr.
	3
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	4094

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Jašiūnų

	 8.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	 Jašiūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuoti į r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šalčininkų savivaldybė; Šalčininkai, Vilniaus g. 49LT-4090

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų rentinys, skliautai (šoninių fasadų frontonai) apkalti lentomis; laiptinės į rūsį priestato – plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rūsio – plytų mūro, cilindriniai skliautai, I a. – medinės sijinės, apkaltos lentomis.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, rėminė konstrukcija, dengtas šiferiu (ant malksnų).

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, planinė struktūra – bekoridorinė jungtinė, simetriška. Tūris – vieno aukšto, kompaktinis. Prie v. fasado pristatytas laiptinės į rūsį, esantį š. dalyje, priestatas. Į pastatą patenkama iš p. pusės į priesvirnį, iš kurio – į 4 patalpas.Priekinės mažosios patalpos turi dar po1 duris iš lauko.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai – plokštuminiai, simetriški, išskyrus v., kurio simetriją ardo laiptinės tūris. Vyrauja pagrindinis įėjimas su dviem priesvirnio medinėmis kolonomis. Stogo viršuje yra 2 stoglangiai. Galinius fasadus skaido langeliai ir malksnų stogeliai. Skliauto durys rombiškai apkaltos lentelėmis. Šoninių durų apskritas ventiliacijos angas dengia kalvių darbo kaliniai. Šiuo metu užkalti priesvirnio tarpkoloniai vertikaliomis su tarpais lentelėmis, pertvaroje įrengtos durys.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	        Nėra.
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	        Nėra.
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	     Nėra.
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	1818 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	.AB “Paminklų restauravimo institutas” autorinių darbų saugykloje:

V. Kneižienė. Buv. Jašiūnų dvaro individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. 1997m. F2 1556-554

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	8. V. Kneižienė. Buv. Jašiūnų dvaro individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. 1997m.

9. Kultūros paminklų enciklopedija, I t., 1996m.;

10. Lietuvos architektūros istorija, II t., 1994m.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas). 

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris; išplanavimas; fasadų kompozicija ir dekoras; pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija; medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nijolė Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image6.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26258
Kultūros vertybės kodas:

G294K5
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 945


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kumetynas 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Jašiūnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	5

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 J. Sniadeckio
	namo Nr.
	9
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	4094

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Jašiūnų

	 8.
Savivaldybė
	 Šalčininkų r.
	seniūnija
	 Jašiūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	R. sodybos dalyje, ilgaisiais fasadais orientuotas į š. ir p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šalčininkų m. savivaldybė. Šalčininkai, Vilniaus g. 49 LT-4090

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pastate yra 7 butai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis 30,15 m, plotis 13,30 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Tašytų rąstų. Viduje medinės, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Pamatuose deformacijų nesimato. Lauko sienų apatiniai rąstai vietomis supuvę. Vidaus sienų būklė patenkinama. Perdangos – stambių rastų – vietomis supuvę. Grindys – plačių lentų – būklė patenkinama. Langai dalyje pastato pakeisti naujais. Kitų būklė bloga.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, sudėtinės planinės struktūros, kompaktinio tūrio, vienaaukštis pastatas, aukštu, masyviu stogu. Patalpos išdėstytos asimetriškai ir sutelktos apie siauras priemenes, į kurias patenkama pro įėjimus r., v. ir š. fasaduose. Galiniai fasadai su atvirais prieangiais.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P. ir š. fasadai plokštuminiai, decentralizuoti. Lygios sienos suskaidytos stačiakampėmis langų angomis. Galiniai fasadai tūriniai, centriniai. Dvišlaitį prieangių stogą remia 4 stačiakampės kolonos. Pastato ir prieangių frontonai įstrižai ir horizontaliai apkalti lentomis. Pastatą juosia neaukštas 50 cm nuo sienos atsikišęs sienos karnizas. Pastato kampus įrėmina vertikalios apkalimo lentos, imituojančios piliastrus. Langų ir durų angos įrėmintos lygiais plačiais apvadais. V. fasade išlikę autentiškos lauko durys su apvadais.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Pastato viduje išlikę 4 autentiškos durys, plačios grindų lentos. Kitų vertingų interjero elementų neišliko.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	21.
**Technologinė įranga

	      Nenustatyta.
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	       Nėra.
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	       Nėra.
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas, gyv. namas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	Tikėtina, kad kumetynas statytas seno pastato vietoje. Po pastato grindimis išlikę fragmentai stambių, kalkėmis balintų medinių sijų. Dalis senų stogo konstrukcijų – antrinio panaudojimo.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Kumetynas statytas XIX a. pab. Dideli pertvarkymai, rekonstrukcijos nei viduje, nei išorėje nebuvo vykdytos. XX a. viduryje iš š. ir iš p. pusių prie pastato buvo priestatyti priestatėliai, kurie vėliau sugriauti. Dalyje patalpų vykdytas einamasis remontas. 1999 m. perdengtas stogas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1) Kultūros paminklų enciklopedija Rytų Lietuva I t. Mokslo ir enciklopedijų leidykla Vilnius 1996 m.     2) V. Kneižienė. Buv. Jašiūnų dvaras Šalčininkų raj. Individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. V. 1997 m. AB PRI autorinių darbų saugykla. Inv. nr. 1556 – 554/26.400.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 23.6          (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški : 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras, 4) interjero elementai (durys, grindų dangos); 5) pamatai, 6) išorės ir vidaus sienos; 7) perdangos; 8) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Gražina Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti  ** – tik inžineriniams statiniams

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26259
Kultūros vertybės kodas:

G294K5
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 945


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kumetynas 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Jašiūnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	5

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 J. Sniadeckio
	namo Nr.
	11
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	LT-4094

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Jašiūnų

	 8.
Savivaldybė
	 Šalčininkų r.
	seniūnija
	 Jašiūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Į rytus nuo rūmų, šiek tiek atitrauktas nuo gatvės, rytinėje sodybos dalyje. Š. fasadas atsuktas į netoliese pratekantį Merkį, v. – į J.Sniadeckio gatvę.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šalčininkų m. savivaldybė. Šalčininkai, Vilniaus g. 49 LT-4090

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pastate 3 butai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis 17,0 m, plotis 11,1 m, aukštis iki stogo – 4,0 m, bendras aukštis 8,5 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūro, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro. Lauko sienos iš lauko netinkuotos, iš vidaus ir vidinės – tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Dalis sijų įlinkę, pažeistos puvinio.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Bloga vakarinėje dalyje.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Atskirų konstrukcijų bloga.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, jungtinės bekoridorinės planinės struktūros, kompaktiško tūrio, vienaaukštis pastatas. Stogas dvišlaitis, į pastato vidų patenkama pro duris p., š. ir r. fasaduose. Vidaus išplanavimo sistemą ardo siaura, r. pastato dalyje per visą pastato plotį atskirta patalpa. Patalpos grupuojamos apie siauras priemenes pastato centre.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P., š. ir v. fasadai plokštuminiai, tolygūs, r. fasadas plokštuminis, decentralizuotas. Pagrindinio – pietinio fasado tvarkingą, raudonų plytų mūrą paįvairina kampus pabrėžiančios mentės ir kuklus pagrindinio įėjimo portalas, bei išryškintos langų sąramos su karnizėliais. Kiti fasadai dar paprastesni. Vienintelis dekoro elementas – pabrėžtos langų sąramos. R. fasade langų angos sumažintos.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų. Viduje išlikę dvejos senos durys.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, “Plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nenustatyta.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kumetynas, gyv. namas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Esminiai pertvarkymai, nei išplanavime, nei išorėje nuo pastatymo nebuvo vykdomi. Tik r. fasade susiaurintos langų angos ir įrengtos durys į lauką. Dalis gyventojų savo butus remontavę.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	V. Kneižienė. Buv. Jašiūnų dvaras Šalčininkų raj. Individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. V. 1997 m. AB PRI autorinių darbų saugykla. Inv. nr. 1556 – 554/26.400.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:  16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai, 5) išorės ir vidaus sienos; 6) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Gražina Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image8.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26260
Kultūros vertybės kodas:

G294K7
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 945


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kumetynas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Jašiūnų dvaro sodyba


	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	7

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 J. Sniadeckio
	namo Nr.
	5
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	4094

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Jašiūnų

	 8.
Savivaldybė
	 Šalčininkų r.
	seniūnija
	 Jašiūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	R. sodybos dalyje, ilgaisiais fasadais orientuotas į š. ir p.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šalčininkų m. savivaldybė. Šalčininkai, Vilniaus g. 49 LT-4090

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Pastate yra 4 butai bei ūkinės patalpos.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 3.
Kiti objektai teritorijoje (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Ties š.r. fasadu – senos mūrinės tvoros liekanos.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis 21,0 m, plotis 11,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Patašytų stambių akmenų, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonų plytų mūro, netinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės, sijinės. Vietomis pakaltos iš apačios medžio plaušo plokštėmis.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, iš 3-jų skirtinguose aukščiuose esančių dalių. Dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Sienų mūras vietomis apiręs, perdangos įlinkę, nestabilios, sijos sutrūniję, stogo konstrukcijos supuvę, deformuotos. Stogas kai kur prateka. Dalis langų – supuvę.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano su šiek tiek išsikišusia centrine dalimi, sudėtinės planinės struktūros ir centrinės tūrinės struktūros pastatas. Centrinė dviaukštė dalis ryškiai dominuoja tarp vienaaukščių šoninių sparnų. Prie vakarinio fasado primūrytas mūrinis priestatėlis. Pastato išplanavimas smarkiai pakitęs. Pirminė planinė struktūra išlikusi centrinės dalies II – me a. Šoniniuose sparnuose ūkinėms reikmėms ar gyvuliams laikyti skirtos erdvės, įrengus butus, suskirstyta į mažas patalpas. 

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š. ir p. fasadai – tūriniai centriniai, šoniniai – plokštuminiai tolygūs. Fasaduose nemažai dekoro elementų. Centrinės dalies fasadų plokštumas skaido stačiakampės langų angos, įkomponuotos iškilusiose plokštumose. Langų viršų pabrėžia plokščios dekoratyvinės sąramos, o I – ame aukšte ir išsikišę profiliuoti karnizėliai. Pastato kampai įrėminti dantytomis mentėmis. Frontoną juosia laiptuoti karnizai. Šoninių sparnų buvę nedideli, reljefinėmis pusapvalėmis sąramomis langeliai v. fasade užmūryti, kituose fasaduose – jų vietoje iškirstos stačiakampės langų ar durų angos. Naujos durys iškirstos p., v. ir r. fasaduose, o r. sparno šiauriniame fasade užmūryta buv. pravažiavimo anga. Š. fasade centrinėje dalyje išlikę senos durys. Sienų viršų juosia kelių pakopų laiptuotas karnizas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų. Centrinės dalies II – ame a. išlikę senos durys, autentiškas lubų pakalimas.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis,”Plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	       Nenustatyta.
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	       Nėra.
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	       Nėra.
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Centrinė dalis – gyvenama, šiauriniai sparnai – svirnas arba arklidė ir vežiminė. Po II Pasaulinio karo – gyvenamieji butai.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pritaikius visą pastatą gyv. butams – apie 1950 m. – pristatyta naujų pertvarų, r. priestatas, iškirstos naujos lauko durys. 1997 – 1980 m. pakeista dalis langų. Dalyje patalpų vykdytas palaikomasis remontas.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	V. Kneižienė. Buv. Jašiūnų dvaras Šalčininkų raj. Individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. V. 1997 m. AB PRI autorinių darbų saugykla. Inv. nr. 1556 – 554/26.400.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) centrinės dalies išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) pamatai; 5) išorės ir vidaus sienos; 6) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Gražina Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS






  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26261
Kultūros vertybės kodas:

G294K8
Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 945


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Tvoros fragmentai su vartų stulpais

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Jašiūnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	8

	 5.
Sankaupa (pavadinimas, MC Nr.)
	 

	 6.
Adresas: gatvė
	 J. Sniadeckio
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	4094

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	 Jašiūnų

	 8.
Savivaldybė
	 Šalčininkų r.
	seniūnija
	 Jašiūnų

	 9.
Apskritis
	 Vilniaus

	10.
Vieta, situacija

	
	Į rytus nuo rūmų, šiek tiek atitraukta nuo gatvės, rytinėje sodybos dalyje. Pietuose, ties svirnu pasukta į vakarus, galu atsiremia į svirną.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šalčininkų m. savivaldybė. Šalčininkai, Vilniaus g. 49 LT - 4090

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi beveik lygioje vietoje. Š. - nuosekliai žemėjanti Merkio u. pakrantė. V. – J.Sniadeckio gatvė.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	 Tvoros cokolinė juosta- skylėtų plytų.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Geltonų ir raudonų plytų mūro. Netinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Atskirų konstrukcijų.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Vartų stulpai kvadratinio plano, su kolonėlėmis gatvės ir parko pusėse. Vartelių ir toliau tvoros – kvadratinio plano. Tvoros stulpų viršus keturšlaitis, vartų stulpų – konusinis betoninis.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	P. ir š. fasadai plokštuminiai, tolygūs, r. ir v. fasadai tūriniai, centriniai. Didžiųjų stulpų pagrindinių – vakarinio ir rytinio fasadų, centruose – kolonos. Stulpai puošti išmūrytais rustais, profiliuotų plytų karnizais, ant viršaus betoninės vazos. Tvoros stulpelių viršuje ant nedaugelio išlikę betoniniai rutuliai. Kolonų pagrindai ir kapiteliai- profiliuotų plytų. Tvoros tarpai užpildyti medine, elementaria, vertikalių medinių segmentų tvora.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Vėlyvasis, romantinis klasicizmas.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Vartai, tvora.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	m. Balinskis.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Matosi daugkartinių remontų (atliktų neprofesionaliai) žymės. 1875 m. Napoleono Ordos piešinyje, tvora buvusi kitokia: stulpai ploni keturkampiai, aukšti, tarpai užpildyti vertikaliais elementais – pagal piešinį atrodo – metaliniais. 1939 m. R. Aftanazio knygoje pateiktose nuotraukose – stulpai dabartinio vaizdo, tik tarpai tarp tvoros stulpelių užpildyti trijų segmentų sudėtingo geometrinio piešinio elementais.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	R. Aftanazy. Materialy do dziejow rezidencyi tom IV b;

Kultūros paminklų enciklopedija, Rytų Lietuva I.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) kompozicija ir dekoras; 3) pamatai, 4) sienos; 5) medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina Nijolė Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 26262
Kultūros vertybės kodas:

G294K9
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 945


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parkas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Jašiūnų dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	9

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Jašiūnų

	 6.
Savivaldybė
	Šalčininkų r.
	seniūnija
	Jašiūnų

	 7.
Apskritis
	Vilniaus

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Merkio u. kair. krantas, į v. nuo rūmų. Reljefas terasomis žemėja merkio link.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Šalčininkų miesto savivaldybė,Vilniaus g, 49, Šalčininkai LT-4090

	11.
Panaudojimas

	
	Rekreacijai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 4.
Aprašymas

	
	Landšaftinio tipo XIX a. pr. parkas. Želdynai užima didelius plotus, sudaro raiškius tūrinius komponentus, formuoja erdves. Medžių ir krūmų grupės išdėstytos pagal tam tikrus kompozicijos principus, t.y. įvairiai nuo žiūrovo stovėjimo vietos. Pro arčiau augančius pavienius medžius ar grupes matomi giliau parke esantys didesni deriniai. Masyvų fone ryškiai išsiskiria soliteriai.

Prieš rūmus buvęs gėlynas. Merkio pakrantėse formuoti želdiniai, rūšimis ir formomis artimi natūraliems, gamtiniams. A.Tauro  knygoje “Lietuvos TSR parkai”1966 m.- pažymėto sodo dabar nelikę. Lyginant 1959 m. esamos padėties schemą, pateiktą A.Tauro knygoje “Lietuvos TSR parkai”, kur užfiksuota keliai, takai, erdvės ir išskirtinės medžių rūšys, dabar, nors parkas pakankamai valomas ir tvarkomas, išnykę dalis takų, daug atskirų medžių grupių susiliejusių į masyvą, praradusių rūšinę sudėtį, buvusį įvaizdį. Išnykę buvę medžių ratai, soliteriai, fiksuojantys medžių grupių pakraščius. Dalis erdvių padidėję, dalis visi išnykę.

Želdinių dendrologinė sudėtis: 

Remiantis 1971 m. “Jašiūnų parko įvertinimu” (V.Šimukonytė, E.Navys ) parke augo apie 30 rūšių medžių. 

Vyraujančios medžių rūšys:

Tuopos pilkosios, liepos mažalapės, paprastieji uosiai, kanadinės tuopos, tuopos baltosios, klevai, beržai plaukuotieji, eglės, pušys.

Išskirtinės introdukuotų medžių  rūšys:

Riešutmedis pilkasis, tuopos kanadinės, klevai totoriniai, maumedžiai europiniai, maumedžiai sukačiovo, eglės dygiosios, pušys veimutinės.

Krūmai:

Meškytės baltauogės, pūsleniai paprastieji, žirnmedžiai geltonieji, šermukšnialapės lanksvūnės, alyvos paprastosios.

Vandens telkiniai: 

Natūralūs: Merkio u., pratekantis sodybos teritorijos šiaurinėje dalyje.

Dirbtiniai: kūdra. 

Kelių ir takų tinklas:

Dalis takų be pėdsakų sunaikinta, praminti nauji.

Mažosios architektūros formos:

Vartų ir tvoros stulpai (žiūrėti papildomą aprašą).

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Žiūrėti bendrą sodybos aprašą III.3.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti bendrą sodybos aprašą III.3.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	       Žiūrėti bendrą sodybos aprašą III.3.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1. Jašiūnų parkas. Tyrinėjimo darbai. Dirvožemio įvertinimas. E. Navys, K. Labanauskas, S. Asačiovas. V., 1970. F. 2 285-2 (Vilniaus apskrities archyve).

2. Jašiūnų parkas. TDP Medynų įvertinimas. V. Šimukonytė, E. Navys. V. 1971., F. 2 285-4.
3. Jašiūnų parkas. TDP AS E. Brundzaitė, V. Šimukonytė. V., 1971. F. 2 285-3.
Jašiūnų parkas. TDP AS E. Brundzaitė, V. Šimukonytė. V., 1971. F. 2 285-3a.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Kultūros paminklų enciklopedija Rytų Lietuva I ; A. Tauras. Lietuvos tsr parkai 1966m.; A. Tauras. Mūsų parkai 1989 m.; Lietuvos architektūros istorija II t. 


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą kultūrinių vietovių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais:12.2 (autentiškumas), 18.1 (savitumas).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė struktūra, želdynai, jų dendrologinė sudėtis.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	Žiūrėti III.7 ir III 10 poziciją

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina nijolė Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2001 09
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

