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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

    VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 1555
Kultūros vertybės kodas:

G365K
Kadastro (regist.) kodas (-ai):

6867/0009:138

6867/0009:142
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	*dvaro sodyba

	 2.
Vardas
	Šateikių

	 3.
Priklauso kompleksui
	Nepriklauso

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	1) ponų namas MC 450; 2) svirnas MC 27404; 3) oranžerija-sodininko namas MC 27405; 4) ledainės liekanos MC 27406; 5) namas MC 27407; 6) kluonas MC 27408; 7) arklidė MC 27409; 8) alaus darykla MC27410; 9) vandens malūnas MC 27411; 10) tvoros fragmentai MC 27412; 11) parkas MC 27413.

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikių

	 6.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	Šateikių

	 7.
Apskritis
	Telšių

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Prie Plungės–Salantų kelio.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Plungės r. savivaldybė, vytauto g. 12, 5640, Plungė

	11.
Panaudojimas

	
	Ponų namas atiduotas Šv. evang. Morkaus parapijai, kiti – daugiafunkcinis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Dvaro sodybos aplinka pakito į p. ir r. – kolūkių laikais pristatyta ūkinių statinių. Į v. nuo sodybos – nauji Šateikių gyvenvietės pastatai. Mažiausiai pakito š. aplinka – sunykę tvenkiniai ir laukai iki kelio.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Ponų. namas stovi aukščiausioje vietoje, teritorijos centre, reljefas žemėja į p., p.v. ir š.v.

	 3.
Teritorijos plotas

	
	12,87 ha

	 4.
Aprašymas

	
	Dvaro sodybos sudėtinės dalys: užstatymas (10 dvaro laikotarpio statinių), želdynai (parkas), vandens telkiniai.

Dvaro sodybos formavimosi raidoje ryškūs šie etapai:

I-asis – XVI a. Išlikę rašytinės žinios apie Šateikius (1568 m. Žygimantas Augustas dovanoja Šateikius Jokūbui Laškovskiui). Apie to meto pastatus žinių nėra. 1692 m. inventoriuje minimi pastatai: dvaro pastatas su vartais ir antvartine patalpa, rūmai, gyv. namas, virtuvė su svirnu ir rūsiais, dvi arklidės, ratinė, kluonas, du mūriniai rūsiai po vienu stogu, palivarko pastatas, pirtis.

II-asis – XVIII a. II p.–XIX a. I. p. Statyti centrinės sodybos dalies pastatai (išlikę: ponų namas, svirnas, namas, ledainė) ir gamybiniai pastatai (išlikę: alaus darykla, vandens malūnas).

III-asis – XIX a. pab.–XX a. pr. Išplėsta sodybos ūkinė dalis (tvartas, kluonas).

Architektūra:

Ponų namas, svirnas, namas, kluonas, alaus darykla, vandens malūnas – tradicinės (liaudiškos) architektūros; arklidė, oranžerija-sodininko namas, vandens malūno, alaus daryklos priestatai – istorizmo laikotarpis.

Želdynai:
Landšaftinio tipo parkas su geometriniais planavimo elementais (žr. parko aprašą G365K11), pavieniai medžiai, eilės, alėjos.

Vandenys.

Natūralūs: Blendžiavos upelis.

Dirbtiniai: tvenkiniai, sudarantys sistemą  teritorijos š. dalyje ir didysis tvenkinys, teritorijos p. dalyje, šalia vandens malūno.

Keliai ir takai:

Kelių ir takų sistema sunykusi. Pagrindiniai stambesni keliai  apsuka dvaro sodybos teritoriją pakraščiais. Dalis praradę funkcinį ryšį ir sunykę, atsiradę naujų, asfaltuotų kelių prie naujų pastatų. Asfaltuotas gyvenvietės kelias v. pakraščiu, įvažiavimas iki oranžerijos. Išlikę gruntinės pagrindinės parko alėjos. Ūkiniai keliai buvo grįsti akmenimis. Grindinio fragmentas likęs p., ūkiniame privažiavime prie svirno.

Smulkiųjų formų architektūra:

Dvaro sodybos tvoros fragmentai (žr. tvoros fragmentų aprašą G3365K10).

Parke likę dviejų postamentų, tilto-užtvankos tarp dviejų tvenkinių, liekanos (žiūrėti parko aprašą G365K11).

Dvaro sodybos suplanavimo struktūra, kompozicija:

Sodybos planinės struktūros tipas – teritorinis koncentruotas diferencijuotas (dviejų koncentracijų); tūrinės – teritorinis tolygus; erdvinės – sudėtinis.

Dvaro sodybos kompozicija paremta kelių pagrindinių susikertančių ašių principu. Nėra akcentuotos tiesios ašies į sodybos centrą – visi keliai, vedantys į ponų namą plastiškai lenkti (formuota tiesi kaštanų alėja, priartėjusi prie pastato, puslankiu įsijungia į apvalų parterį). Centrinė, reprezentacinė sodybos dalis ir parkas atitverti mūrine tvora. Sodybos teritorija nuo ūkinės – gamybinės zonos, kurios pastatai sudaro keturkampį reguliarių formų kiemą, izoliuota dvigubomis medžių eilėmis. Tvenkinių sistema juosia teritorijos š.v. dalį. Prie jų komponuotos atviros erdvės su stambiais pavieniais medžiais – nuo ponų namo turėjo prasišviesti tvenkiniai, už jų – teritorija su stambiais medžiais, kelias, apsodintas eile. 

Šateikių dvaro sodyba – XVIII a. II p.–XX a. pr. ansamblis, išskirtinas savo kompaktišku planinės kompozicijos sprendimu, apgalvotu zonavimu. Pastatai pasižymi funkcionalumu.

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Visai sugriuvę ūkiniai pastatai teritorijos plane Nr. 24, 25 (likę pamatų fragmentai), sovietmečiu rekonstruotas namas (teritorijos plane Nr. 20), sunykęs tvartas (plane Nr. 16), smarkiai apgriauta (be stogo) ledainė, sugriauta parko viduryje stovėjusi šunidė (teritorijos plane Nr. 17), kai kurie pastatai nenaudojami. Š. ir r. dalyje nelikę net tvoros pamatų, užtvankų, tiltelių. Dalis naudojamų pastatų patenkinamos būklės.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje (pavadinimai, MC Nr.)

	
	Teritorija prie vakarinių vartų ribojasi su Šateikių bažnyčios MC16046, AtV 1076 teritorija.

	 8.
Aplinką darko

	
	P.v. teritorijos dalyje, įsikūrus tarybiniam ūkiui – technikumui, pradėti statyti nauji pastatai, apie gyv. namus pristatyta menkaverčių ūkinių pastatų. Aplinką darko pastatai, teritorijos plane pažymėti Nr. 12, 13, 14, 15, 18.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XVIII a. II p.–XX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	1. A. Kazlauskas. Šateikių dvaro istorija. V., 1971. F5 529;

2. R. Firkovičius. Šateikių dvaro rūmai. Plungės r. Istoriniai tyrimai. F5 3904.

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	1568 m. Žygimantas Augustas dovanojo Šateikius Jokūbui Laškovskiui. Jo sūnus Mykolas Šateikius pardavė Prūsų pakancleriui Andreasui Fabricijui, po kurio mirties 1602 m. kaimas atiteko Lietuvos didžiajam maršalui Kristupui Manvydui. Vėliau juos valdė E. Skaldvidas, B. Konarskytė-Šverienė. 1664 m. J. Šverinas užstatė šateikius Vilhelmui Pliateriui, o 1692 m. – užstato teise jo sūnui – Livonijos horodničiui Andriui Vilhelmui Pliateriui. Pliateriai kildino save iš Broelio vietovės Šveicarijoje, todėl rašydavo dviguba pavarde Broel-Pliateris. 1692 m. Šateikius valdė Andrius Vilhelmas Pliateris. XVIII a. per stichines nelaimes Šateikiai buvo labai nualinti. 1723 m. dvaras galutinai atiteko Pliateriams. Istoriniai šaltiniai nurodo, kad Pliateriai Šateikių dvare nuolat negyveno – atvažiuodavo tik vasaroti. Vladislovo Pliaterio laikais miškų ūkį tvarkė Grosas. Manoma, kad jis padėjo užveisti parką. Po Antro pasaulinio karo ansamblis atiteko Šateikių tarybiniam ūkiui. Po 1990 m. dauguma pastatų buvo išsidalinta buv. ūkio darbuotojams už pajus.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.3.

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3.

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve saugoma dokumentacija:

1. A. Kazlauskas. Šateikių dvaro istorija. V., 1971. F5 529.

2. R. Firkovičius. Šateikių dvaro rūmai. Plungės r. Istoriniai tyrimai. F5 3904.

Žiūrėti papildomus aprašus.

	 8.
Apmatavimai (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Žiūrėti papildomus aprašus.

	 9.
Kiti duomenys

	
	1. XIX a. pab. N. Ordos piešinyje pavaizduota 1862–1875 m. statyta Šateikių bažnyčia. Šalia nupiešti du pastatai, iš kurių vienas – malūnas. Pastatai ir tvenkinys atitinka dabartinę situaciją.

2. KVAD Telšių teritorinio padalinio vyresn. valstybinis inspektorius A. Eičas iš asmeninio archyvo atšvietė Šateikių alaus daryklos gaminto alaus etiketes.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Kazlauskas. Šateikių dvaro istorija. V., 1971. F5 529.

2. B. Kviklys. Mūsų Lietuva. IV t. Vilnius, 1991.

3. S. Beržanskaitė. Istoriniai parkai ir sodai Lietuvoje. Šateikių parkas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 15.2 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė, urbanistinė, kraštovaizdinė vertė), 25.2 (istorinė vertė).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: planinė, erdvinė, tūrinė kompozicija, kurią formuoja statiniai, želdynai, kelių ir takų tinklas (jų dangos) vandens telkiniai. Papildomai žiūrėti statinių, parko aprašus.

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina Nijolė Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS


  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 450
Kultūros vertybės kodas:

G365K1
Objekto Nr. sankaupoje: 

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1555


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ponų namas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Šateikių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	Buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5653

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikių

	 8.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	Šateikių

	 9.
Apskritis
	Telšių

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į š.v.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)  

	
	Šateikių Šv. evangeliko Morkaus parapija.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi aukščiausioje parko vietoje, beveik lygioje terasoje, nuo kurios reljefas tolygiai žemėja į visas puses. Pagrindiniu –š.v. fasadu ponų namas atgręžtas į parką ir parterį. Iš š.r., p.r. ir p.v. pastatą supa parko želdiniai ir tarp jų išsidėstę sodybos pastatai. Pro š.v. fasadą praeina vienas iš svarbiausių parko takų, vedančių nuo pagrindinių vartų, ir jungiančių pietinę sodybos dalį su šiaurine.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 47,25 m, plotis – 16,85 m, aukštis nuo cokolio iki kraigo – 10,25 m, aukštis nuo žemės paviršiaus toje vietoje, kurioje yra rūsys, iki kraigo – 12,50 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė:gera / patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Lauko sienos – plytų mūras, apkaltas lentomis vertikaliai. Vidaus autentiškos centrinės dalies sienos ir restauracijos metu naujai įrengtos – mūrinės tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga 

	
	Vidaus sienų tinkas suskilinėjęs, aptrupėjęs.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Surenkamos g/b virš dalies I a. patalpų, mūrinės skliautinės – virš rūsio ir I a. koridoriaus centrinės dalies.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, dengtas gontais.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio plano, koridorinės planinės struktūros, kompaktinio tūrio vienaaukštis pastatas su aukštu ir plačiu stogu. Iš pietryčių pusės prie namo pristatyta plati terasa (anksčiau buvusi įstiklinta ir papuošta vazomis), o prie šiaurės rytų fasado įrengti masyvūs akmenų mūro laiptai. Po jais – įėjimas į erdvų rūsį, statytą keliais statybos laikotarpiais. Į pastato vidų patenkama pro ilguosiuose bei š.r. fasaduose esančias duris. Abipus pagrindinio įėjimo priešais š.v. fasadą lauko akmenimis išgrįstas platus pandusas. Planinės struktūros ašis – išilgai pastato įrengtas centrinis koridorius, storomis mūro sienomis ir skliautiniu perdenginiu, į kurį remiasi masyvūs butelio formos kaminai-rūkyklos. Įvairaus dydžio patalpos išdėstytos abiejose koridoriaus pusėse. Į erdvią pastogę pakylama storoje koridoriaus sienoje paslėptais laiptukais.

1972 m. pastato restauravimo ir pritaikymo vaikų darželiui projekte, buvo išsaugota nepakitusi kapitalinių sienų struktūra, tačiau dėl naujos pastato paskirties specifikos, dalis didelių patalpų buvo suskirstyta į mažesnes.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pastato fasadai – plokštuminiai tolygūs, įėjimai necentriniai. Fasadai kuklūs, būdingi liaudies architektūrai. Puošnus stambių akmenų cokolis. Lygias, vertikaliai lentomis apkaltas sienų plokštumas, skaido stačiakampiai langai, įrėminti plačiais apvadais ir langinėmis.Pastogę juosia profiliuotas karnizas. Šoninių fasadų trapecijos formos frontonus puošia išpjaustinėtos vėjalentės ir smulkiai suskirstyti pastogės langai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų. Vertingiausia dalis – centrinis koridorius, kurį apšviečia medine šachta iš viršaus sklindanti šviesa. Koridoriaus sienos apkaltos liaudiškais motyvais raižytais mediniais  paneliais. Pastate išlikę 10 originalaus piešinio saugotinų durų. Dalies patalpų grindys klotos “eglute” iš plačių lentų.

Vyt. Levandauskas apybraižoje “Dvaro pastatų ansamblis ir parkas Šateikiuose, Plungės r.”, aprašydamas ponų namą (rūmus), paminėjo, kad tarpukario laikotarpiu rūmų centre, už pagrindinių durų, buvo salė, iš kairės – svečių kambariai, iš dešinės – paveikslų galerija. Viduje būta daug baldų ir meno vertybių, kurias 1940 m. išgrobstė vietos gyventojai.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Pagrindiniame š.v. fasade įmūrytas akmuo su namo rekonstrukcijos data – “1804”.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ponų namas. Tarybiniais metais – tarybinio ūkio administracija ir gyv. namas. 1974-1991 m. – vaikų darželis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Korialanas Pliateris (Andrius Pliateris?).

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Žiūr. bendrą aprašą.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data,vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rūmai statyti XVIII a. II p. 1804 m. pastatas rekonstruotas, spėjama pailgintas į š.r. pusę. 1973 – 1976 m. blogos būklės pastatas restauruotas ir pritaikytas vaikų darželiui. Vietoje supuvusių rąstų sienų atstatytos mūrinės ir apkaltos lentomis, įrengtas naujas gontais dengtas stogas, nežymiai pasikeitė planinė struktūra. Nepakitę išliko rūsiai, mūrinė centrinė pastato dalis, virš kurios kyla du masyvūs butelio formos kaminai – rūkyklos. 1995 m. gontinis stogas uždengtas naujai. 1997–1998 m. nenaudojamas pastatas buvo bandyta pritaikyti parapijos senelių namams ir š.v. dalyje pristatyta naujų pertvarų. Darbai nebaigti, pastatas nenaudojamas.

Vilniaus apskrities archyve saugoma:

1. A. Kazlauskas. Šateikių dvaro istorija. V., 1971. F5 529.

2. R. Firkovičius. Šateikių dvaro rūmai. Plungės r. Istoriniai tyrimai. F5 3904.

3. Šateikių t. ū. (buv. dvaro) administracinis pastatas. Fotofiksacija. V. ,1970. F5 518.

4. L. Viršuta. Šateikių t. ū. (buv. dvaro centrinių rūmų pritaikymas vaikų lopšeliui-darželiui) TP. Inž.-geologinė dalis. V., 1972. F 2 308-3.

5. G. Kirdeikienė. Šateikių t. ū. vaikų darželis. Darbo brėžiniai. A.S. dalis. V., 1973. F2 308-4.

6. A. Borunova, Šateikių t. ū. vaikų darželio darbo brėžiniai. AS. T II. V., 1972. F2 308-5.

7. Šateikių t. ū. vaikų darželis. Inžineriniai tinklai. V., 1972. F2 308-7 – 308-13.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve saugoma:

G. Kirdeikienė. Šateikių t.ū. administracinis pastatas. Architektūriniai apmatavimai. V., 1971. F2 308-1.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Kazlauskas. Buv. Šateikių dvaro istorija. V., 1971 m.  Aut. Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archyvas. Inv. Nr. 214.

2. V. Levandauskas. Apybraiža  “Dvaro pastatų ansamblis ir parkas Šateikiuose, Plungės r.”.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė),  23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: rūsio, centrinio koridoriaus suplanavimas, kaminai, interjero detalės (durys, koridoriaus mediniai paneliai)  statybinės medžiagos.

Atkurti pagal apmatavimus:

tūris, I a. išplanavimas, interjero įrangos fragmentai (grindys), fasadų kompozicija ir dekoras, apšvietimo šachta.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Gražina Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002 11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS


   STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image3.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27404
Kultūros vertybės kodas:

G365K2
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1555


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Svirnas 

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Šateikių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	2

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	Buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5653

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikių

	 8.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	Šateikių

	 9.
Apskritis
	Telšių

	10.
Vieta, situacija

	
	Į p. nuo ponų namo, sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.v. ir atgręžtas į sodybos ūkinę zoną.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas) 

	
	J. Kniūkšta, A.Salys, A.Šukys, A.Štombergas, L.Domarkas, Ivanauskas, S.Rugienis. Šateikių k, Plungės r.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi parko pakraštyje, šalia akmenimis grįsto ūkinio keliuko, ant tolygiai p. ir p.v. kryptimi žemėjančio reljefo. Iš š.v., š.r. ir p.r. pastatą supa parko želdiniai, o iš pietų pusės prie jo priartėja intensyviausiai užstatyta sodybos ūkinė zona. 

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 22,46 m, plotis – 13,04 m, aukštis – 8,80 m (iki kraigo viršaus), 3,0 m (iki pastogės).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Stambus akmenų mūras, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė:gera / patenkinama/ bloga

	
	Tarp akmenų ištrupėjęs skiedinys, dalis akmenų iškritę.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Lauko sienos – rąstų rentinys, iš išorės apkaltas stačiomis lentomis. Frontonai taip pat apkalti lentomis vertikaliai. Dalis p.v. fasado apkalta šiferiu. Vidaus sienos – rąstų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga 

	
	Dalis rąstų rentinio, bei išorės lentų apkalimo – supuvusi, apsamanojusi.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės. Tarp sijų – lentų pakalimas.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, dengtas gontais, o ant jų – šiferis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Stačiakampio simetrinio plano, su įgilintu priesvirniu, narvelinės planinės struktūros, kompaktinio tūrio vienaaukštis pastatas, aukštu ir masyviu stogu. Tiesiai iš priesvirnio, pro atskiras duris, įeinama į dvi didžiąsias ir į dvi šonines mažas patalpas. Didžiosios patalpos tarpusavyje nesusisiekia. Į p.r. pusę esančioje patalpoje yra mediniai laiptai į pastogę.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pastato š.v., š.r. ir p.r. fasadai plokštuminiai tolygūs, p.v. – tūrinis, centrinis. Pagrindinio – p.v. fasado simetriją pabrėžia įgilintas priesvirnis su ketveriomis durimis. (Šiuo metu priesvirnis užkaltas lentomis ir šiferiu). Kiti fasadai lygūs, lakoniški. Tik šoninių fasadų trapecijos formos frontonus skaido stačiakampiai langai, apšviečiantys pastogę.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas), su žemaičių liaudies architektūrai būdingais bruožais.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Svirnas. Prieš Antrąjį pasaulinį karą pastate buvo laikomi grūdai. Tarybiniais metais – trąšų ir sėmenų sandėlis. Dabar – įvairios paskirties sandėlis. 

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Korialanas Pliateris (Andrius Pliateris?).

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a. pab.–XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Žiūr. bendrą aprašą.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data,vykdytojai,dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve saugoma:

1. V. Vaitiekūnas. Buv. Šateikių dv. Svirnas ir gyvenamas namas. PPD. Inž. geologija. V., 1983. F2 308-30.

2. J. Drobelienė, R. Vaitkienė. Buv. Šateikių dvaras. Svirno medienos tyrimai ir konservavimo projektas. V., 1984. F5 3491.

3. B. Kiela. Buv. Šateikių dvaras. Svirno konstruktyviniai tyrimai. V. 1985. F2 308-31.

4. T. Šidiškis. Buv. Šateikių dvaro pastatų ansamblis. Buv svirno pritaikymas vakaronių patalpoms. Požeminių tinklų toponuotrauka. V., 1988. F2 308-47.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve saugoma:

B. Mininas, O. Žalytė. Buv. Šateikių dvaras. Svirnas. PPD. Archit. apmatavimai. V., 1987. F2 308-45.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Kazlauskas. Buv. Šateikių dvaro istorija. V., 1971 m. Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archyvas. Inv. Nr. 214.

2. V. Levandauskas. Dvaro pastatų ansamblis ir parkas Šateikiuose, Plungės r.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	.
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas). 

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija; 4) konstrukcijos: pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija; 5) statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Gražina Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002 11 06
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS


   STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27405
Kultūros vertybės kodas:

G365K3
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1555


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Oranžerija-sodininko namas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Šateikių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	3

	 6.
Adresas: gatvė
	Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	Buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5653

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikių

	 8.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	Šateikių

	 9.
Apskritis
	Telšių

	10.
Vieta, situacija

	
	Stovi parko š.r. dalyje, į š.r. nuo ponų namo, ilgaisiais fasadais orientuotas į p.v. ir  š.r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas) 

	
	Butų savininkai: Stasys Bierontas, Teresė Abrutienė, Jonas Valužis. Šateikių k., Plungės raj.

Seniūnijos salės: Šateikių seniūnija.

	12.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Seniūnijos salės: Plungės raj. savivaldybė. Šateikių seniūnija. Vytauto g. 12, LT-5640 Plungė.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Oranžerijos c. dalyje – seniūnijos salė, sodininko name ir oranžerijos žemojoje dalyje – gyv. butai, dalis patalpų nenaudojama. 


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi beveik lygioje vietoje, ant nežymiai š.r. kryptimi žemėjančio reljefo. Pro pastato galinį (p.r.) fasadą praeina kelias, sutampantis su sodybos teritorijos rytine riba ir skiriantis parką nuo tarybinio ūkio laikais pastatytų ūkinių pastatų. Iš v. pusės prie pastato priartėja seni parko medžiai, iš š. – jaunas sodas, pievos ir dirbami laukai, o priešais p.v. fasadą atsiveria  žalia veja, su betoninių plytelių takais ir neseniai pasodintais želdiniais.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Bendras ilgis – 43,0 m. Sodininko namas – 11,0 x 7,0 x 10,0 m. Oranžerija – 12,0 x 10,0 x 10,0 m. Šoninės oranžerijos – 11,0 x 8,0 x 6,0 m ir 13,0 x 8,0 x 6,5 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Juostiniai, plytų mūro, su pavieniais akmenimis.

	 6.
*Pamatų būklė:gera / patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga 

	
	Oranžerijos š.r. bei sodininko namelio fasadų tinkas kai kur įmirkęs, suskilęs, atšokęs nuo mūro, vietomis nubyrėjęs.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės. Oranžerijos žemojoje dalyje – g/b.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Sodininko namelio – bloga.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Ištęsto stačiakampio plano, su iškyšomis ilguosiuose fasaduose. Į vieną kompleksą apjungti du pastatai: dviaukštė oranžerija, su vienaaukščiais oranžerijų (šiltnamių) sparnais iš šonų ir iš š.v. priblokuotas dviejų aukštų sodininko namas. Komplekso planinė ir tūrinė struktūra – sudėtinė. Tūrinės struktūros akcentas – dominuojantis centrinis dviaukštis oranžerijos pastatas, kuriame be oranžerijos galėjo būti ir svirnas. Kiekvienas komplekso statinys turi atskirą įėjimą: į pagrindinį oranžerijos pastatą įeinama pro p.v. fasade įrengtas duris – vartus ir patenkama į erdvią patalpą (dabar čia Šateikių seniūnijos salė) . Už salės yra laiptai į dviaukštę pastato dalį. Į šoninius sparnus patenkama pro duris, esančias š.r. fasade. Dvaro laikais centrinis pastatas turėjo ryšį su šoniniais sparnais, bet juose įrengus gyv. butus ir pakeitus išplanavimą – ryšys panaikintas. Į sudėtingos planinės konfigūracijos sodininko namą patenkama pro p.v. fasade esančias duris. Iš nedidelio prieangio yra įėjimas į gyv. patalpą ir laiptai į antrą aukštą. Patalpoje už laiptų buvo durys, vedančios į oranžeriją.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pastato fasadai – tūriniai decentralizuoti. Atskiri į kompleksą sujungti pastatai neturi vieningos architektūrinės išraiškos. Oranžerijos p.v. fasadas puošnus, plastiškas, simetrinis. Centrinį rizalitą pabrėžia aukštas arkinis portalas, su plačiomis dvivėrėmis durimis – vartais. Portalas įrėmintas piliastrais, remiančiais antablementą ir sudėtingais profiliais papuoštą neaukštą frontoną. Antablementas tęsiasi iki fasadų iškyšą įrėminančių, bet pastato kampų nesiekiančių piliastrų. Sienos suskaidytos aukštais pusapskritės arkos formos langais, su plačiais archivoltais ir pabrėžtais impostais (raktais). Likusios sienų plokštumos, kaip ir šoniniai fasadai, sudalintos rustais. Abipus įėjimo, ant paaukštinimo stovi liūtų figūros. Š.r. fasadas paprastas, su ryškiai išsikišančiu rizalitu.

Šoninių sparnų p.v. fasadai pastatyti apie 1974 m. Dvaro laikais šie fasadai turėjo būti įstiklinti. Vėliau ši pastato dalis buvo lentinė. Dar iki 1970 m. buvo išlikęs p.r. sparno mūrinis laiptuotas galinio fasado frontonas, kuris rekonstrukcijos metu buvo nugriautas. Š. r. oranžerijų fasadas kuklus, suskaidytas angomis su pusapskritėmis sąramomis. Ši pastato dalis su nedideliais pakeitimais turėtų būti autentiška, nors tai gali patvirtinti tik architektūriniai tyrimai.

Sodininko namas – nedidelio, į viršų ištęsto tūrio. Fasadai tūriniai, decentralizuoti. Pagrindinis – p.v. fasadas asimetrinis, su atviru arkiniu prieangiu ir kolonomis remiančiomis baliustrada apjuostą balkoną. Kontraforso pavidalo stulpai prie sienos ir apvadais neįrėmintas I a. langas rodo, kad atviro prieangio tąsa galėjo būti atvira ar uždara veranda, ar bent pergola. Pastato fasadus skaido įvairaus dydžio langai, pabrėžtais apvadais. I ir II aukštus bei pastogę juosia profiliuota trauka. Lygios sienų plokštumos išrantytos rustais.

Oranžerijos ir sodininko namo pastatų kompleksas – išraiškingas bei įdomus statinys, retas Lietuvos dvarų sodybose.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų. Sodininko name išlikusi mediniai laiptai su turėklais.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmas.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Dvaro laikais – oranžerija, svirnas, sodininko gyv. namas. 1945–1970 m. – sandėlis, gyv. namas. 1974–1991 m. – tarybinio ūkio administracija, susirinkimų salė, veterinarijos vaistinė. Nuo 1991 m. – gyv. butai, seniūnijos salė.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Pliaterių giminė.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Žiūr. bendrą aprašą.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius,data,vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tyrimų ir projektinės dokumentacijos nėra.

Apie 1975 m., įrengiant pastate tarybinio ūkio administraciją, vietoje oranžerijos sparnų lentinės p.v. sienos išmūryta mūrinė, su langais, įrengti g/b perdanga. Patalpos pertvarkytos iš sandėlių į administracines. 

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	A. Kazlauskas. Buv. Šateikių dvaro istorija. V., 1971 m. Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archyvas. Inv. Nr. 214.

V. Levandauskas. Dvaro pastatų ansamblis ir parkas Šateikiuose, Plungės r.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	.
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė), 22.1 (savitumas). 

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3. interjero įranga (laiptai sodininko name), 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) konstrukcijos: pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija; 5) statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Gražina Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002 11 06
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS


   STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image5.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27406
Kultūros vertybės kodas:

G365K4
Objekto Nr. sankaupoje

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1555


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Ledainės liekanos

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Šateikių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	Buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5658

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikių

	 8.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	Šateikių

	 9.
Apskritis
	Telšių

	10.
Vieta, situacija

	

	
	Sodybos š. dalyje, pagrindiniu – p.v. fasadu atgręžta į ponų namą, o š.r. fasadu – į dirbamus laukus.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi beveik lygioje vietoje, parko š. pakraštyje. Iš p.r., p.v. ir  š.v. pastatą supa seni parko medžiai, o į šiaurę nuo ledainės prasideda daržai, nusidriekę iki kelio Plungė – Salantai.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 9,95 m, plotis – 9,86 m, aukštis – 7,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro.

	 6.
*Pamatų būklė:gera / patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Akmenų mūras su plytų apdaila. Plytų mūras iš išorės ir sienos iš vidaus buvo tinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga 

	
	Dalis sienų sugriuvusi. Išlikęs mūras apiręs, siūlės ištrupėję, plytos sueižėję.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Neišlikę. Virš rūsio buv. medinės perdangos liekanos.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Neišlikęs. Buvęs stogas – pusvalminis.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas beveik taisyklingo kvadrato formos plano, kompaktinio tūrio, salinės planinės struktūros, su įėjimu iš p.v. pusės. Po visu pastatu buvęs gilus rūsys.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pastato fasadai plokštuminiai tolygūs, p.v. fasadas – centrinis. Dekoratyvų stambių 25–30 cm skersmens akmenų mūrą puošia juodos skaldos prismaigstytos siūlės. Akmenų mūro sienų plokštumas įrėmina plytomis mūryti pastato kampai. Plytomis mūryti ir pastato frontonai bei p.v. fasade – sienos centrinė dalis, kurioje įrengtos durys. Plytų mūras buvo tinkuotas ir dažytas kalkėmis.

Ledainė buvo gražus, darnių proporcijų pastatas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Neišlikęs.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Be ryškesnių stiliaus bruožų, artima liaudies architektūrai.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Ledainė, vėliau daržovių  rūsys.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Korialanas Pliateris (Andrius Pliateris?)

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XVIII a pab. – XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Žiūr. bendrą aprašą.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data,vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tyrimų ir projektinės dokumentacijos nėra.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve saugoma:

B. Mininas, O. Žalytė. Buv. Šateikių dvaras. Ledainė. PPD. Archit. apmatavimai. V., 1983. F2 308-26.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Kazlauskas. Šateikių dvaro istorija. V., 1971. F5 529. Vilniaus apskrities archyvas.

2. V. Levandauskas. Apybraiža “Dvaro pastatų ansamblis ir parkas Šateikiuose, Plungės r.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Užstatymo struktūros formantas

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.4 (autentiškumas), 27.9 (statinio liekanos – sudėtinė komplekso dalis). 

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) konstrukcijos: pamatai, išorės sienos; 5) statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Gražina Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002 11 
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS


   STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27407
Kultūros vertybės kodas:

G365K5
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1555


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Namas 

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Šateikių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	Buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5653

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikiai

	 8.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	Šateikių

	 9.
Apskritis
	Telšių

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos š. dalyje, pagrindiniu – p.v. fasadu atgręžtas į rūmus,o š.r. fasadu – į dirbamus laukus.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Justinas Drakšas, Petronė Simutytė, Stasė Knytautienė, Sergejus Cepovas  Šateikių k. Plungės raj.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyv. butai.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Stovi beveik  lygioje vietoje, parko š. pakraštyje. Iš p.r., p.v. ir š.v pastatą supa seni parko medžiai, o į šiaurę nuo gyv. namo prasideda daržai, nusidriekę iki kelio Plungė-Skuodas. 

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis – 27,54 m, plotis – 9,42 m, aukštis – 7,2 m (iki kraigo), 3,4 m (iki pastogės).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Juostiniai, akmenų mūro, su plytų intarpais.

	 6.
*Pamatų būklė:gera / patenkinama/ bloga

	
	Plytos ir skiedinys tarp akmenų – ištrupėję, akmenys juda.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Rąstų rentinys, apkaltas plačiomis lentomis vertikaliai. Vidaus sienos – medinės, tinkuotos ant balanų. Š.r. fasade supuvusi medinės sienos dalis atstatyta plytomis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga 

	
	Lauko sienos supuvę.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės – tarp gyv. patalpų ir pastogės, mūrinės skliautinės – virš rūsio.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Sijos supuvę, su ryškiomis deformacijomis. Dalyje patalpų remontuotos, lubos pakaltos laminuotomis plokštėmis.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pastatas buvo “U” raidės formos, dabar š.r. fligelis visas, o š.v. fligelio didesnė dalis – nugriuvę. Išlikusi gyvenamo namo dalis – stačiakampio plano, su nedideliu įėjimo priestatėliu š.r. kampe. Tai vienaaukštis pastatas, aukštu ir masyviu stogu. Planinė struktūra – mišri, tūrinė – pusiau atvira. Ilguosiuose fasaduose yra po dvejas duris, per kurias patenkama į namo vidų. Dar vienas įėjimas buvo dabar jau nugriuvusiame š.v. priestate. Kiekvienas butas turi atskirą įėjimą. Daugumoje anfiladiškai tarpusavyje sujungtos patalpos, išdėstytos abipus sienos, dalinančios pastatą išilgai.

Planinė struktūra charakteringa kumetynui.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pastato fasadai plokštuminiai tolygūs, įėjimai necentriniai. Lygias, vertikaliai lentomis apkaltas sienų plokštumas, skaido platūs, apvadais įrėminti kvadratiniai langai (langai padidinti apie 1950 m.). Pastogę juosia nesudėtingo profilio karnizas. Šoninių fasadų trapecijos formos frontonus pagyvina abipus didelio lango įstatyti maži rombiniai langeliai.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Interjeras funkcionalus, be dekoro elementų.

	19.
*Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Gyvenamas namas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Korialanas Pliateris (Andrius Pliateri?).

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais

	
	Žr. bendrą aprašą.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius,data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve saugoma:

1. Buv. Šateikių dvaro ansamblis. Gyv. namas. PPD. Fotofiksacija. V., 1983. F2 308-29.

2. T. Šidiškis. Buv. Šateikių dvaras. Gyv. namo pritaikymas, restauracija. PPD. Geodezinė d. V., 1985. F2 308-32.

3. J. Drobelienė, J. Kirna, R. Vaitkienė, I. Rumskienė. Buv. Šateikių dvaras. Gyv. namo medienos tyrimai ir konservavimo projektas. V., 1983 m. F5 3262.

4. V. Zonnas. Buv. dvaro ansamblis Šateikiai. Priešprojektiniai darbai. Konstruktyviniai tyrimai. V., F2 308-28.

5. Buv. Šateikių dvaro pastatų ansamblis. Gyvenamas namas. Darbo projektas. Pradiniai darbai, architektūrinė- statybinė dalis, inžineriniai tinklai. V., 1985 m. F2 308-34 – F2 308-44.

Pastatas statytas XIX a. pr. Apie 1950 m. pakeistas stogas, iškirsti platesni langai.

	 9.
Apmatavimai (vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve saugoma:

1. A. Mininas, O. Žalytė. Buv. Šateikių dvaro gyvenamas namas. Architektūriniai apmatavimai. V., 1983. F2 308-27.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	A. Kazlauskas. Buv. Šateikių dvaro istorija. V., 1971 m. Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archyvas. Inv. Nr. 214.

V. Levandauskas. Apybraiža “Dvaro pastatų ansamblis ir parkas Šateikiuose, Plungės r.”. 


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	.
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški:1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija ir dekoras; 4) konstrukcijos: pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija; 5) statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Gražina Kirdeikienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002 11 
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

    STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image7.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27408
Kultūros vertybės kodas:

G3365K6

Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1555


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	 Kluonas

	 2.
Vardas
	 Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Šateikių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.) 

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5653

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikių

	 8.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	Šateikių

	 9.
Apskritis
	Telšių

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos, p.r. dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.v.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Išdalinta už pajus gyventojams:A.Saliui, Ruginiui, A.Šukiui,A. Mikučiui, G.Gembutui.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Reljefas lygus, nužemėja tik ties pastato r. kampu.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	60,0 x 15,0 x 9,0 m (iki karnizo).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai, netinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Karkasinės, mediniai stulpai, apkalti lentomis.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Centrinis priestatas p.v. fasade nugriuvęs.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, unikali rėminė konstrukcija, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pagrindinis tūris – pailgo stačiakampio salinio plano. Atskirai pristatytas centrinis priestatas irgi salinio plano, neturėjo ryšio su pagrindiniu tūriu. Tūris – kompaktinis, centrinis.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Fasadai – š.v. ir š.r. – plokštuminiai centiniai, pagrindinis, p.v. buvo tūrinis centrinis, dabar priestatas nugriautas, p.r. – decentralizuotas. Fasadai lakoniški, be puošybos. Tarpsniai tarp vertikalių karkaso stulpų horizontaliai apkalti lentomis, durys-vartai su metaliniais vyriais ant gembių, stogas pusvalminis, frontonas apkaltas lentomis horizontaliai. Profiliuoti gegnių galai.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Kluonas, dabar – ūkiniai sandėliai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Pliateris.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve:

A. Kazlauskas. Šateikių dvaro istorija. V., 1971. F5 529.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	Žiūr. bendrąją dalį.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.2 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: tūris, išplanavimas (dalinai), fasadų kompozicija, konstrukcijos: pamatai, išorės ir vidaus sienos, reta – remtinė – stogo konstrukcija, statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis) 

	
	Žiūr. III.10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina Nijolė Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002 11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

  STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image8.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27409
Kultūros vertybės kodas:

G365K7

Objekto Nr. sankaupoje:


Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1555


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Arklidė

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Šateikių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	7.

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5653

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikių 

	 8.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	 Šateikių

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos rytinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuoti į š.v.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Išdalinta pajininkams, kuriuos atstovauja J. Anužis.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Sandėlis.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Lyguma, švelniai žemėjanti pietų kryptimi, pastatą supa daržai ir pievos.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	80,0 x 20,0 m, aukštis – apie 5,0m (iki karnizo).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai, netinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Raudonų plytų mūro, netinkuotos; viduje – raud. plytų mūro stulpinė konstrukcija. Skliauto viršutinė dalis š. fasade – karkasinė medinė konstrukcija, apkalta lentomis vertikalia kryptimi.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis, santvarinė konstrukcija, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, planinės struktūros tipas – narvelinis. Tūris – kompaktinis, su iškylančiu įvažiavimo į pastogę tūriu su vartais pagrindinio š.v. fasado centre. Pastogės tūrį paaukština ertikas. Į pastatą patenkama iš š.r., š.v. ir p.v. fasadų. Į pastogę buvo užvažiavimo pylimas ir medinis tiltas, šiuo metu suiręs.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis š.v. fasadas – tūrinis centrinis, kiti fasadai – plokštuminiai decentralizuoti. Raudonų plytų mūre ritmiškai išdėstytos buv. pastolių įdubos. Autentiškų durų ir langų angų sąramos – plytinės arkinės segmentinės. Virš pirmo aukšto pastatą juosia dantyto ornamento plytinė trauka.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Istorizmo laikotarpis, “Plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Nėra.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Š.v. fasado š. gale cokolio stačiakampio formos akmenyje (b=53,0; h=47,0 cm) išraižyta: viršuje herbas – karūna, per vidurį raidės HWP, apačioje metai 1902.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Arklidė, tvartas, svirnas, sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Pliateriai.

	 5.
Pastatymo data
	1902 m.
	amžius
	

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Š.r. ir p.v. fasaduose užmūrytos angos skliautuose, š.r. fasade iškirstos naujos 2 durų angos ir vartų anga, p.r. ir š.v. fasaduose užmūrytos vartų angos.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Kazlauskas. Šateikių dvaro istorija. V., 1971. VAA. F5 529.

2. R. Firkovičius. Šateikių dvaro rūmai, istoriniai tyrimai. VAA. F5 3904.

3. V. Levandauskas. Šateikių dvaro pastatų ansamblis ir parkas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos 16.2 punktu (autentiškumas), 22.2 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija; 4) konstrukcijos: pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija, 5) statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis) 

	
	Žiūr. III.10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nijolė Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002 11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

 STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image9.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27410
Kultūros vertybės kodas:

G365K8
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1555


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Alaus darykla

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Šateikių dvaro sodyba 


	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	
	8

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5653

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikių 

	 8.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	 Šateikių

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos p. dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į š.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Išdalinta už pajus, savininkė Bronė Abutienė, Šateikiai, Plungės r.

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Gyvenamas butas, sandėlis, dalis patalpų nenaudojama.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Lyguma, Blendžiavos upelio tvenkinio š. krantas.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Pagrindinis pastatas: 55,0 x 17,0 m, aukštis 3,5 m (iki karnizo); bokštas: 8,5 x 6,5 x apie 15,0 m. Su vėlesniu pristatytu ilgis 67,0 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai, netinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Patenkinama – bokšto.

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Plytų mūro, tinkuotos; bokšto – raudonų plytų mūro, netinkuotos.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	

	
	Patenkinama – bokšto.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės v. dalyje, centre ir r. dalyje, bokšte – gelžbetoninė.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Bloga v. dalyje.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Pusvalminis v. dalyje, gegninė konstrukcija, dengtas šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pagrindinis pastatas: pailgo stačiakampio plano, planinės struktūros tipas – sudėtinis: v. dalyje koridorinis, centrinėje ir r. – narvelinis. Į pastatą patenkama iš v., š., r. fasadų. Pastato centre įrengta laiptinė patekti į pastogę, kurioje įrengtos patalpos, apšviečiamos langais v. fasado skliaute. Tūris –kompaktinis.

Bokštas: pailgo stačiakampio plano, su siauresne jungtimi prie pagrindinio pastato. Planinės struktūros tipas bekoridorinis jungtinis. Tūris kompaktinis, žemesnis jungtyje. Į pastatą patenkama iš v. fasado. Pastate įrengta metalinė laiptinė.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Pagrindinis pastatas: š. fasadas – plokštuminis decentralizuotas, v. – plokštuminis centrinis, p. – tūrinis decentralizuotas, prie jo necentriškai priblokuotas bokštas. Dalis langų sąramų plokštinės pleištinės, dalis – arkinės segmentinės.

Bokštas: dekoratyvumą suteikia per visą I aukštą iškylantis akmenų mūras ir aukštos raudonų plytų sienos, atsispindinčios šalia esančiame tvenkinyje. Fasadų kampai akcentuoti piliastrais ir plačiu laiptuotu plytiniu karnizu iškylančiame tūryje. V. ir r. fasadus skaido stačiakampiai langai. 

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (1iaudiškas), bokštas – istorizmo laikotarpis, “plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Neišliko.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Alaus darykla.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Pliateriai.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p., bokštas XIX a. pab. – XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tyrimai neatlikti.

Pastato š. fasade daugelis durų ir langų perdirbti. Rytinėje dalyje pristatyti priestatai raudonų plytų ir betoninių blokelių sienomis. Centr. ir r. dalyje medinės perdangos pakeistos gelžbetoninėmis.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Kazlauskas. Šateikių dvaro istorija. V., 1971. VAA. F5 529.

2. R. Firkovičius. Šateikių dvaro rūmai, istoriniai tyrimai. VAA. F5 3904.

3. V. Levandauskas. Šateikių dvaro pastatų ansamblis ir parkas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 22.4 (architektūrinė vertė),  22.2 (savitumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija, bokšto fasadų dekoras; 4) konstrukcijos: pamatai, išorės ir vidaus sienos, iš dalies perdangos, stogo konstrukcija; 5) statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis) 

	
	Žiūr. III.10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nijolė Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

    STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
[image: image10.png]



Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27411
Kultūros vertybės kodas:

G365K9
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):

	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1555


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Vandens malūnas

	 2.
Vardas
	Nėra 

	 3.
Priklauso kompleksui
	 Šateikių dvaro sodyba 

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	 Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5653

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikių 

	 8.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	 Šateikių

	 9.
Apskritis
	Telšių 

	10.
Vieta, situacija

	
	Sodybos pietvakarių dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į r.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė /privati (savininkas ir jo adresas)

	
	Grąžinta nuosavybė: malūno savininkė A.Rubavičienė, buto savininkė A.Labunskienė

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Veikiantis elektrinis malūnas p. dalyje, š. dalyje – 1 butas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Prie užtvankos per Blendžiavos upelį. R. pusėje iškeltas pylimas su asfaltuotu keliu.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	28,0 x 10,0 m, aukštis ~ 6,0 m(iki karnizo).

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Akmenų mūro, juostiniai, netinkuoti.

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Š. dalyje – plytų mūro, netinkuotos, vidurinėje ir p. dalyje – medinės rąstų, apkaltos lentomis, vidurinė dalis prie kelio – silikatinių plytų.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Patenkinama – plytų mūro.

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Medinės sijinės, dalyje rūsio cilindriniai skliautai, kitoje dalyje – medinės sijinės.

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	P. gale – pusvalminis, š. gale – dvišlaitis, gegninė-stulpinė konstrukcija, dengtas šiferiu. Pirminis stogas galėjo būti barokinės laužytos formos, dengtas malksnomis.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	13.
**Kitos konstrukcijos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	
	Patenkinama š. dalyje.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Pailgo stačiakampio plano, planinės struktūros tipas – mišrus. Tūris – kompaktinis, kurio r. fasade iškyla įvažiavimo į pastogę tūris, turintis lieptą tiesiai nuo kelio grūdams užnešti. Į pastatą patenkama iš š., r. ir v. fasadų.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Š. fasadas – plokštuminis centrinis, v. ir p. fasadai – plokštuminiai decentralizuoti, r. – tūrinis decentralizuotas. Langų ir durų sąramų plokštinės pleištinės. Š. fasado skliautą paįvairina 2 šoniniai pusapskritiminėm sąramom langeliai.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas), š. dalis – istorizmo laikotarpis, “plytų stilius”.

	21.
**Technologinė įranga

	
	Apie 1960 m. vandens malūno įrangą pakeitė elektrinė įranga. Iš senos įrangos išlikę: rėmas reduktoriaus įtvirtinimui, girnų pakėlimo įrenginys.

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Vandens malūnas.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nenustatytas.

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas

	
	Pliateriai.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. I p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	
	N. Ordos litografijoje šioje vietoje pavaizduotas pastatas barokiniu laužytu stogu, dengtu malksnomis.

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Lyginant su N. Ordos litografijos vaizdu, pastate pakeista stogo forma, pastatas pailgintas š. kryptimi.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	4. A. Kazlauskas. Šateikių dvaro istorija. V., 1971. VAA. F5 529.

5. R. Firkovičius. Šateikių dvaro rūmai, istoriniai tyrimai. VAA. F5 3904.

6. V. Levandauskas. Šateikių dvaro pastatų ansamblis ir parkas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Užstatymo struktūros formantas

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas).

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	1) tūris; 2) išplanavimas; 3) fasadų kompozicija; 4) konstrukcijos: pamatai, išorės ir vidaus sienos, perdangos, stogo konstrukcija; 5) statybinės medžiagos; 6) įrangos liekanos (rėmas reduktoriaus įtvirtinimui, girnų pakėlimo įrenginys).

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis) 

	
	Žiūr. III.10 poziciją.

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nijolė Kazakevičiūtė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002 11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/4

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.4


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS


   STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27412
Kultūros vertybės kodas:

G365K10
Objekto Nr. sankaupoje:

Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1555


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Tvoros fragmentai

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	Šateikių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	Nėra
	namo Nr.
	Nėra
	Buto Nr.
	Nėra
	Pašto indeksas
	5653

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikių

	 8.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	Šateikių

	 9.
Apskritis
	Telšių

	10.
Vieta, situacija

	
	P. ir v. dvaro sodybos teritorijos dalis.

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas) 

	
	Plungės raj. savivaldybė,  Vytauto g. 12, 5640 Plungė

	13.
*Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį

	
	Tvora.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka (reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	Juosia dvaro sodybos parką iš p. ir v.

	 4.
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis)

	
	Ilgis ~ 33 m.

	 5.
Pamatai (medžiagos ir konstrukcijos) 

	
	Stambus akmenų mūras, juostiniai.

	 6.
*Pamatų būklė:gera / patenkinama/ bloga

	 7.
*Sienos / atramos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Stambus akmenų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga 

	 9.
Perdangos (medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	11.
*Stogas / paklotas (forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	Nėra.

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija

	
	Išlikę dvaro sodybos fragmentai v. pusėje, p. ir p.v., taip pat tvoros liekanos p.r. kampe. Dar vieni vartai, matyt buvo v. dalyje, netoli tvenkinio – neišlikę.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras

	
	Tvoros sienų plokštumos tolygios, be dekoro elementų. Ties pagrindiniu įvažiavimu nuo bažnyčios pusės likę 2 buv. stambūs mūriniai vartų stulpai. Stulpų plokštumos tinkuotos, lygios, be dekoro elementų. Viršus vienšlaitis, užgeležintas.

	18.
Interjero apibūdinimas

	
	Nėra.

	20.
Stilius, mokykla

	
	Tradicinis (liaudiškas).

	22.
Dailės elementai, priklausiniai (pavadinimas, MC Nr.)

	
	Nėra.

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos (apibūdinimas ir vieta)

	
	Nėra.


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas

	
	Tvora, juosusi dvaro sodybą. Šiuo metu išlikusi fragmentiškai.

	 2.
Autorius (-iai)

	
	Nežinomas.

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	 XIX a. pab.-XX a. pr.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus / pagal stilių

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos (autorius, data,vykdytojai,dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Tyrimai neatlikti. Tvoros viršus sutvirtintas betono sluoksniu.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	7. A. Kazlauskas. Šateikių dvaro istorija. V., 1971. VAA. F5 529.

8. V. Levandauskas. Šateikių dvaro pastatų ansamblis ir parkas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Užstatymo struktūros formantas

	 2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą statinių, jų kompleksų ir ansamblių vertinimo laikinųjų kriterijų ir tvarkos punktais: 16.3 (autentiškumas), 23.6 (tradiciškumas). 

	 3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: 1) tūris; 2) konstrukcijos: pamatai, sienos; 3) statybinės medžiagos.

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002 11 06
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

** – tik inžineriniams statiniams

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 00 12 05 Nr. 339/2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2

KVAD 95 05 02 Nr.   47/2.2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
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Objekto įregistravimo Nr.:

MC 27413
Kultūros vertybės kodas:

G365K11
Kadastro (regist.) kodas (-ai):


	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC (komplekso įregistravimo Nr.) 1555


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS


	  1.
Pavadinimas
	Parkas

	 2.
Vardas
	Nėra

	 3.
Priklauso kompleksui
	šateikių dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys (pavadinimai, MC Nr.)

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Šateikių

	 6.
Savivaldybė
	Plungės r.
	seniūnija
	Šateikių

	 7.
Apskritis
	Telšių

	 8.
Situacija, vietovė

	
	Šateikių k. š. r. dalyje, netoli Plungės-Salantų kelio.

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati (savininkas ir jo adresas)

	10.
Valdytojas ir jo adresas

	
	Plungės r. savivaldybė,  Vytauto g. 12, 5640 Plungė

	11.
Panaudojimas

	
	Nenaudojamas.


	II.
APIBŪDINIMAS (SUDĖTIS IR APIMTIS)


	 1.
Aplinka

	
	Teritoriją iš š. riboja tvenkinių sistema, v. pusėje – Šateikių km., iš p. ir r. ribojasi su dvaro ūkine zona.

	 2.
Teritorijos paviršius

	
	Beveik lygus, nežymiai žemėjantis š. v. ir p.v. kryptimis.

	 4.
Aprašymas

	
	Landšaftinio tipo, XIX a. pertvarkytas parkas. Šiuo metu netvarkomas ir nevalomas parko masyvas sudaro monolitiškos žalios masės vaizdą. Parko centre stovi ponų namas. Buvęs apvalus parteris prieš pastatą. Į namą vedė plastiški, vingiuoti takeliai. Želdiniai grupuoti nedidelėmis grupelėmis, keliai apsodinti alėjomis, pakraščiai – eilėmis (r. alėją galima traktuoti kaip dvigubą eilę, ribojančią reprezentacinę dalį nuo ūkinės). Jų fone sodinti spalva ar forma išsiskiriantys soliterai. Palyginus su kitais parkais, Šateikių parkas išsiskiria – daug spalva išsiskiriančių rūšių. Buvo vienas turtingiausių medžių rūšimis (1966 m. duomenimis buvę 70 rūšių, dabar – 50).

Į parko teritoriją yra likę keturi įvažiavimai. Pagrindinis – paradinis – iš p. v. – veda nuo bažnyčios į rūmų pusę, apsodintas kaštanų alėja. Prieš parterį pasisuka ir įsilieja į jo š. dalį. Antras iš v. – veda iš Šateikių kaimo, įsikerta į pagrindinį, irgi apsodintas kaštanų alėja. Trečias iš p., veda prie svirno – likę akmenų grindinio fragmentai, ketvirtas – iš šiaurės, veda prie oranžerijos. Dar, matyt, buvę pėsčiųjų takai per tvenkinių tiltelius – dabar likę akmenų mūro fragmentai. Visas parkas buvęs apjuostas tvora. Želdinių dendrologinė sudėtis: parke vyrauja vietinės kilmės medžiai.

Medžių rūšinė sudėtis: mažalapės liepos, klevai, skroblai, uosiai.

Iš retesnių auga: pilkasis ir sibirinis kėniai (sibirinio bloga būklė), europinis kukmedis, glaustašakis paprastasis ir raudonasis ąžuolai, platanalapio klevo paprastoji ir raudonlapė formos, grakščioji liepa, įvairialapis uosis.

Krūmų rūšinė sudėtis: papr. jazmino geltonlapė forma, paprastosios ir vengrinės alyvos, kauleniai, putinai.

Daugiausiai rūšių auga pietinėje ir centrinėje parko dalyje.

Vandens telkiniai:

Natūralūs: Blendžiavos upelis.

Dirbtiniai: 3 tvenkinių kaskada, suformuota užtvenkus Blendžiavos upelį (dabar pirmasis – šiaurinis – beveik išdžiūvęs, yra už teritorijos ribų). Tvenkinius jungė tiltas – užtvanka.

Smulkiųjų formų architektūra:

Tilto – užtvankos liekanos (teritorijos plane Nr. 23),2 postamentų liekanos (teritorijos plane Nr. 21, 22). Istoriniai šaltiniai teigia, kad iki Antrojo pasaulinio karo parke stovėjo 3 gipsinės skulptūros. 

	 5.
*Būklė: gera /patenkinama /bloga

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys

	
	Blogai tvarkomi želdiniai – yra daug pavojingų, puvinio pažeistų medžių, nešienaujamos vejos, neatsodinami žuvę medžiai.



	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS


	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. pr.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys

	
	Manoma, kad parką užveisti padėjo dvaro miškų ūkio tvarkytojas Grosas. 1978–1985 m. parko apželdinimą iš dalies atkūrė buvęs Pliaterių sodininkas Bronius Rubinas.

	 4.
Susijusi su asmenimis

	
	Žiūrėti III.3

	 5.
Susijusi su įvykiais

	
	Žiūrėti III.3

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Vilniaus apskrities archyve:

1. A. Kazlauskas. Šateikių dvaro istorija. V., 1971. F5 529.

2. R. Firkovičius. Šateikių dvaro rūmai. Plungės raj. Istoriniai tyrimai. F5 3904.

3. L. Čibiras. Buv. Šateikių dvaro sodyba. Šateikių parkas. Želdinių tyrinėjimas. V., 1975. F5 1206.

4. G. Kirdeikienė. Buv. Šateikių dvaro sodyba. Šateikių parko išplanavimas. AS. V., 1975. F2 308-23.

5. G. Kirdeikienė. Šateikių parko mažosios archit. formos. AS. V., 1975. F2 308-24.

6. G. Paura. Šateikių parkas. TDP. E dalis. V., 1975. F2 308-25.

	Pagrindiniai informacijos šaltiniai

	
	1. A. Tauras Lietuvos TSR parkai. 1966 m.

2. A. Tauras Mūsų parkai 1989 m.

3. Lietuvos architektūros istorija III t.

4. III. 7 punktas.


	IV.
KITI  DUOMENYS


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, kraštovaizdinė

	2.
Kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės pagrindimas

	
	Remiantis siūlomų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą kultūrinių vietovių vertinimo laikinieji kriterijų ir tvarkos punktais: 12.2 (autentiškumas), 18.1 (savitumas).

	3.
Vertingi elementai ir dalys

	
	Autentiški: želdynai, želdynų rūšinė sudėtis, planinė, erdvinė kompozicija, kelių, takų tinklas, vandens telkiniai, smulkiųjų formų architektūros liekanos (2 postamentai vazoms, tiltas – užtvanka).

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovę apžiūrėjus / neapžiūrėjus (užpildymo šaltinis)

	
	

	 5.
Aprašą užpildė: (vardas, pavardė, profesija)

	
	Nina nijolė Valuckienė, architektė

	 6.
Užpildymo data
	2002-11
	Užpildžiusiojo parašas


* – reikalingą pabraukti

Pastabos.
1. Pajuodintas pozicijas privaloma užpildyti objektą įrašant į Registrą

2. Neužpildytos aprašo pozicijos nerodomos, tačiau užpildytoms paliekama esama numeracija.

3. Vietoves įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro urbanizuotų vietovių sąrašą nėra privalomos pildyti 

    „Priklauso kompleksui“, „Komplekso dalys“, „Susijusi su asmenimis“ ir „Susijusi su įvykiais“ pozicijos.

