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	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
[image: image1.png]



Objekto įregistravimo Nr.:
MC 1498
Kultūros vertybės kodas:
G49K
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC
	

	                                                                                                                                                                                                                                        (komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	dvaro sodyba

	
	

	 2.
Vardas
	Aštriosios Kirsnos

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	

	 4.
Komplekso dalys
	1. rūmai MC 22813; 2. oficina MC 22814; 3. virtuvė MC 22815; 4. ledainė MC 

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimai, MC Nr.)

	
	22816; 5. spirito varykla MC 22817; 6. tvartas MC 22818; 7. tvartas MC 22819; 8. tvartas MC 22820; 9. kalvė MC 22821; 10 spirito sandėlis MC 22822; 11. namas su bokštu MC 22823; 12. kumetynas MC 22824; 13. kumetynas MC 22825; 14. grūdų sandėlis MC 22826; 15. arklidė MC 22827; 16. kluonas MC 22828; 17. šikšniaus namas MC 22829; 18. sodininko namas MC 22830; 19. vartų stulpai MC 22831; 20. parkas MC 22832

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 6.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 7.
Apskritis
	Alytaus

	 8.
Situacija
	500 m. į p. nuo kelio Lazdijai – Kalvarija.

	
	

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	                                                                                                                                                                                      (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas
	

	11.
Panaudojimas
	Daugiafunkcijinis


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	Sodybą iš 3 pusių – v., š., ir r. supa buv. dvaro dirbami laukai, š. dvaro sodybos pusėje – 

	
	Šešupės, p. – Papartėlių miškai. P. nuo Lazdijų–Kalvarijos kelio į sodybą veda dviejų eilių liepų alėja.

	 2.
Teritorijos paviršius
	Banguota lyguma.

	
	

	 3.
Teritorijos plotas
	18,9 ha

	
	

	 4.
Aprašymas
	

	
	Pagrindiniai dvaro sodybą formuojantys elementai: užstatymas (19 dvaro laikotarpio statinių), želdynai (parkas – žiūr. parko aprašą G49K20, sodas, pavieniai medžiai), itin išplėtota vandens telkinių sistema.

Užstatymas:

Dvaro sodyboje išskirtinos šios funkcinės zonos:

I. reprezentacinė: rūmai, oficina, virtuvė. Su ja tiesiogiai besijungianti II. ūkinė: kluonas, arklidė, ledainė, i v. išsidėsčiusi III. ūkinių, gamybinių bei gyvenamųjų pastatų zona, o š. - IV. rekreacinė – parkas.

Pastatų architektūra atspindi klasicizmo, romantizmo ir istorizmo laikotarpių stilistinius bruožus.

Želdynai:

Mišraus stiliaus parkas išsidėstęs centrinėje bei šiaurinėje dvaro sodybos dalyje (žiūrėti parko aprašą G49K20). R. ir š. parko pakraštį riboja senasis vaismedžių sodas.

Vandens telkiniai:

Dominuoja dirbtiniai vandens telkiniai. Nurodoma buvus 28, kituose šaltiniuose – 15 vandens telkinių. Formavo vientisą grandininę sistemą: vienas su kitu buvo sujungti atvirais grioviais, uždarais kanalais.

Pagrindiniai vandens telkiniai:

Griovos:

1. griova – kanalas v. – r. krypties, parke.

2. natūrali griova, einanti nuo spirito varyklos link didžiojo parko tvenkinio (jungė 2 tvenkinius –  ūkinio sektoriaus tvenkinį v. dvaro sodybos dalyje ir didįjį parko tvenkinį).

3. dalinai kastinis, dalinai natūralus griovys, jungiantis tvenkinį, esantį p.r. sodybos dalyje su ūkinio sektoriaus tvenkiniu.

Tvenkiniai:

1. Tvenkinys  centrinėje sodybos dalyje, ties įvažiavimu į parterį.

2. Du tvenkiniai, esantys pagrindinės įvažiavimo alėjos abiejose pusėse, priešais parterį. Įrengti 3 punkte apibūdinto griovio trasoje.

3 Į š.r. nuo kluono G49K16 – plastiškų formų tvenkinys.

4. Du pailgi tvenkiniai, suformuoti I - ojo griovio – kanalo vagoje.

4. Didysis parko tvenkinys š.v. dvaro sodybos dalyje.

5. Ūkinio kiemo tvenkinys.

Keliai, takai:

Pagrindinis dvaro sodybos kelių tinklas išlikęs. Išskirtina:

1. Kelias iš p., vedantis nuo Lazdijų – Kalvarijos kelio iki dvaro sodybos reprezentacinio sektoriaus.

2. Į v. nuo centrinio kelio ties vartų stulpais G49K19 atsišakojantis ūkinis kelias, gaubiantis dvaro sodybos ūkinį sektorių iš v. Dvaro sodybos viduje išskirtinas dvi skirtingas funkcines zonas jungiantis kelias - (apjuosia ūkinio kiemo tvenkinį iš š. ir v.).

Dvaro sodybos suplanavimo struktūra, kompozicija:

Sodybos planinė tūrinė struktūra koncentruota decentralizuota su išsiskiriančiomis 3 pagrindinėmis koncentracijomis. Erdvinė – daugiaerdvė su dominuojančia centrine dvaro sodybos erdve, kurią formuoja reprezentacinės dalies užstatymas. Dvaro sodybos centrinės dalies kompozicijoje ryški simetrinė kompozicijos ašis, prasidedanti įvažiavimo į dvaro sodybą alėja ir besitęsianti iki ansamblio kompozicinės dominantės – vėlyvojo klasicizmo formų 2 a. rūmų. Reguliaraus planavimo bruožai ryškūs ir v. dvaro sodybos dalyje, kuriai charakteringas perimetrinis apstatymas, formuojantis 2 uždaro charakterio kiemus. Kaip kontrastas griežtiems geometriniams planavimo bruožams priešpastatoma išplėtota plastiškų formų tvenkinių ir juos jungiančių kanalų sistema, parko landšaftinio planavimo elementai. Profesionaliai panaudojus vietovės reljefo teikiamus privalumus ir kompozicines priemones, atskiros sodybos dalys apjungtos į vientisą, harmoningą visumą, sukuriant išraiškingą XIX a. II p. sodybinį ansamblį.

Tarp kitų Lietuvos XIX a. II p. dvarų sodybų Aštriosios Kirsnos ansamblis išsiskiria itin originalia reprezentacinės ir ūkinės – gamybinės dalių kompozicija (uždarų kiemų charakteris) su buv. maksimaliai išvystyta vandens telkinių sistema bei geoplastinių parko elementų – apžvalgos kalvelių gausa parke.



	 5.
*Būklė: gera / patenkinama / bloga
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys
	

	
	

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje
	

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus
	

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys
	

	
	

	 4.
Susijusi su asmenimis
	

	
	

	 5.
Susijusi su įvykiais
	

	
	Aštrioji Kirsna dokumentuose minima nuo XVI a. 1592 m. karaliaus Žygimanto III - jo privilegija Kirsna Ostrov buvo patvirtinta Romanui Praževskiui. XIX a. vid. dvaras tapo Gavronskių nuosavybe. Tuo metu dvaras turėjo 9160 margų žemės, kuriose buvo įkurti 5 palivarkai. Dvare veikė kalkinė, plytinė, spirito varykla, malūnas, lentpjūvė. 1910 m. dvaro savininku tapo Krinskis. Jis dvarą valdė 2 m. ir 1912 m. dvarą pardavė Balinskiams. 1922 m. Aštriosios Kirsnos dvaras vykdant žemės reformą buvo išparceliuotas. Savininkui buvo paliktas 150 ha. centras ir išnuomota kultūriniam ūkiui 170 ha. Tuo metu dvarą valdė agronomas Kriaučiūnas, kuris buvo vedęs Balinskio dukterį. 1927 m. Aštriosios Kirsnos dvare buvo įsteigta žemesnioji žemės ūkio mokykla. 1940 m. dvaras buvo nacionalizuotas. Sovietmečiu buvo įsikūręs Aštriosios Kirsnos tarybinis ūkis.

	 6.
Padavimai, pasakojimai
	

	                                                                                                                                                                                                      (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai
	Žiūrėti papildomus aprašus

	                                                                                                                                              (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyve saugoma projektinė dokumentacija:

1. Aštriosios Kirsnos dvaras. 1971 m.(negatyvų kartoteka); 2. Aštriosios Kirsnos dvaro istorija. A.Kazlauskas. 1971 m. F5 492; 3. Aštriosios Kirsnos dvaro parkas. E.Vaitulevičienė. 1975 m. 

	 8.
Apmatavimai
	Žiūrėti papildomus aprašus

	                                                                                                                                     (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys
	

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N.Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	


	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, istorinė, urbanistinė, kraštovaizdinė 

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovæ apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	                                                                                                                                                                                                                                    (užpildymo šaltinis)

	
	

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	












(vardas, pavardė, profesija)

	 6.
Užpildymo data
	1999 12 16

	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22813
Kultūros vertybės kodas:
 G49K1
Objekto Nr. sankaupoje:
   1
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Rūmai

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos 

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Centrinėje dvaro sodybos dalyje, p. fasadu orientuoti į p.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	R. pastato dalyje įrengti butai, gyvena žmonės. V. pastato dalis nenaudojama.


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis – 39,5 m., plotis – 14,5 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmens mūro, tinkuoti, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės, tinkuotos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Valminis, medinis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Pastato II a. perdanga avarinės būklės, stogas kiauras.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio 2 a. 

	
	pastatas su portiku p. fasade. Patalpų išplanavime dominuoja anfiladinis patalpų jungimas, pastato galuose papildytas koridoriais. Abiejų aukštų išplanavimas simetriškas skersinės ašies atžvilgiu. Išilginė kapitalinė siena paslinkta pagrindinio fasado link: į p. orientuotos mažesnės gyvenamos patalpos, į šiaurę – didesnės (ir aukštesnės) reprezentacinės salės. Centrinė salė turi atskirą įėjimą iš š. pusės.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	P. ir š. fasadai tūriniai centriniai. Fasado centre iškilęs 4 jonėninių kolonų

	
	portikas trikampiu frontonu. Stačiakampiai langai sukomponuoti simetriškai: išskirtos pavienės ir 4 langų grupės, į kurias įjungtos ir aklinos imitacinės įdubos. Antrojo aukšto langai išryškinti apvadais, lėkštais dvišlaičiais sandrikais ir palangių nišelėmis. Aukštus skiria dviguba trauka. Š. fasade rustuotomis mentėmis ir trikampiu frontonu išskirta centrinė dalis, pirmąjį aukštą skaido horizontalios rustų juostos, pusapskričių sąramų langai ir durys. Antrojo aukšto langai su tiesiais sandrikais, paremtais konsolėmis. R. ir v. fasadai identiški, plokštuminiai centriniai. Įėjimai į pastatą iš visų 4 pusių. Patalpų išdėstymas abiejuose aukštuose artimas simetriniam, pirmame ir iš dalies antrame aukšte anfiladinis. Į antrąjį aukštą veda paradiniai centriniai vestibiulio laiptai ir dar dveji sukti laiptukai pastato galuose. Į didžiąją svetainę patenkama per šonines patalpas ir terasą.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Rūmuose išlikę vidaus apdailos fragmentų: filinginės durys, baltų koklių 

	
	šildoma sienelė FORMTEXT 

 su dekoratyviniu karnizu II a. Mažiausiai pakitęs interjeras išliko vestibiulyje:pagal jo išilginę š. sieną įkomponuoti sukti mediniai laiptai tekintų baliasinų turėklais ir karpytinėmis išimomis dekoruotais stulpais. Grindys išklotos juodom ir baltom šlifuoto akmens plokštėm. Antrame aukšte pagrindinius laiptus pratęsia laiptukai, skirti pakilti į salę. Dveji sraigtiniai laiptai išlikę ir pastato šoninėse laiptinėse. Jų pakopos įleistos į elipsės skerspjūvio atraminius stulpus. Grindys kambariuose medinės, išklotos stambiais kvadratais, "eglute".

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Vėlyvasis klasicizmas.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Rūmai, sovietmečiu – apylinkės taryba, biblioteka. R. pastato

	
	dalyje įrengti butai.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	XX a. 3 – 8 deš. , pritaikant pastatą kitai funkcijai, keistas vidaus suplanavimas.

	 9.
Apmatavimai
	R.Gibavičius, M.Sakalauskas. Apmatavimo brėžiniai. 1972. KPC archyvas F5 Ap. 1.

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	S.v. 355.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. Architektūros istorija. II t. 1994 m., 370 – 371 p.

	
	2. N.Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 11 15


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22814
Kultūros vertybės kodas:
G49K2
Objekto Nr. sankaupoje:
   2
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Oficina

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos 

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r. 
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Planas artimas kvadratui 12,5 m. x 12,5 m., aukštis – 11,4 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Plytų mūro, tinkuoti, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūras, tinkuota.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Tarp rūsio ir I a. – skliautinė, plytų mūro, tinkuota, I a. – medinė, sijinė, tinkuota.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, medinis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	

	
	Stačiakampio, artimo kvadratui plano, kompaktinio tūrio, 1 aukšto su rūsiu ir įrengta pastoge. Įėjimas į pastatą š. fasade. Prie p. fasado prijungta siena su bokštu.

Rūsys suskirstytas į dvi siauras ir ilgas skersines patalpas su atskirais įėjimais iš r. pusės (anksčiau skirtas laikyti šakniavaisiams) ir tris stačiakampes su įėjimu š. fasade po pagrindiniais laiptais (produktų sandėlis). I a. suplanavimas bekoridorinis jungtinis: pro dvigubas dvivėres duris patenkama į didelę priemenę,kurioje yra platūs mediniai laiptai į pastogę ir  aplink kurią išdėstyti kambariai. Pastogės centrinėje dalyje įrengtos apšildomos patalpos.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	V. fasadas tūrinis tolygus, š. ir p. – plokštuminiai centriniai, r. –

	
	plokštuminis tolygus. Kompaktišką namo tūrį paįvairina masyvūs atikai su bokšteliais, iškelti virš stogo kraigo. Tokiais pat atikais užbaigtos v. fasado iškyšos. Jos flankuoja fasadą iš kraštų ir yra sudarytos iš dviejų masyvių menčių, tarp kurių įkomponuoti reljefiniai smailių arkų segmentai. Tarp iškyšų patalpinti du stačiakampiai langai profiliuotais apvadais ir modifikuotais juostiniais sandrikais. R. fasadas be dekoro elementų. Š. ir p. fasadų langai su profiliuotais apvadais ir juostiniais sandrikais sutelkti į centrą. Pastogė atskirta trauka, vertikaliai ją skaido mentės, kurių liniją virš stogo pratęsia atikai. Tarp menčių įterptas didesnis langas, iš kraštų – švieslangiai.

Oficinos p. fasadas jungiasi su neogotikinių formų raudonų plytų  mūro 25 m. ilgio ir 3,5 m. aukščio buv. tinkuota siena, v. fasade suskaidyta smailiaarkių nišų arkados, kuri pietuose užsibaigia aštuonkampiu 5,5 m. aukščio bokštu (jame buvo įrengtas gandralizdis). Bokštas, imituojant viduramžių architektūrą, užbaigtas dantytu parapetu. Siena su bokštu atliko dekoratyvinę funkciją.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Romantizmo laikotarpis, modifikuotos klasicistinės formos. Siena su bokštu – neogotika.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Oficina.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. 6 – 7 d-metis

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	A. Antonova. Apmatavimo brėžiniai. 1972 m. KKPC archyvas F.5. Ap.1. S.v. 500.

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N.Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas 

	
	Aštriosios Kirsnos kaime” paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 11 19


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22815
Kultūros vertybės kodas:
G49K3
Objekto Nr. sankaupoje:
   3
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Virtuvė

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu orientuota į r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Užeiga “Senas dvaras”.


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Plotis – 10,3 m; ilgis – 27, 8 m; aukštis – 7,5 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Juostiniai, plytų mūro.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūro, tinkuota.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Tarp rūsio ir I a. – mūrinė, cilindrinė, I a. - medinė, sijinė.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu (ankstesnė danga – malksnų).

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio su 

	
	rūsiu po p. pastato dalimi ir ertikiu. Įėjimai į pastatą r. fasade, į rūsį – p. vidaus suplanavimas pakitęs.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	R. fasadas tūrinis tolygus - 2 prieangiai sudaro 2 simetriškas iškyšas.

	
	Fasado prieangiuose orderis modifikuotas: masyvūs keturkampiai stulpai remia lėkštus trikampius stogelių frontonus. Brauka atskirtas ertikis su siaurais švieslangiais. Tarp jų išdėstytos riestinės medžio konsolės, remiančios profiliuotus gegnių galus. P. ir š. fasadų frontonai apvesti karnizu, o plokštumos centre įkomponuota po kvadratinį langą, įrėmintą sandrikais ir palangės plokšte. Abipus jo išdėstyti mažesni langeliai, kurių vietoje ankščiau buvo apskritos dekoratyvinės įdubos. Pastogėje, virš frontono karnizo – rombinių filingų juostos. V. fasadas išlaikė metrinį angų, išryškintų apvadais ir sandrikais, ritmą.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Romantizmo laikotarpis. Modifikuotos klasicistinės archit. formos.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	Virtuvė. Sovietmečiu – parduotuvė, valgykla.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pakeistas vidaus suplanavimas, dalies langų angos, užmūrytos antrosios priemenės durys.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N.Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis Aštriosios

	
	Kirsnos” kaime,  paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 06


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC 22816
Kultūros vertybės kodas:
 G49K4
Objekto Nr. sankaupoje:
   4
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Ledainė

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos centrinėje dalyje, į v. nuo rūmų G49K1.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė.

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/nenaudojamas / retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis – 9.16m; plotis – 7.07m; aukštis – 5.88m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmens mūro, su skaldos užpildu tarpuose, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Raudonų plytų mūras.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Virš rūsio – medinė ant metalinių sijų. Virš pirmo aukšto – neišlikusi (tik skersinės sijos).

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, medinis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Sunykusi pastato stogo danga.

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio 1 a., vienos 

	
	patalpos pastatas su rūsiu. Įėjimas r. fasade, į rūsį – v.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	V. ir r. fasadai plokštuminiai centriniai, p. ir š. – plokštuminiai tolygūs.

	
	R. fasade yra dvivėrės durys ir po stačiakampį langą abipus jų. P. fasadas dekoruotas siaurų pusapskričių arkučių nišomis, v. – trilype niša. Nišos tinkuotos. Gegnių galai profiliuoti.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Ledainė, sovietmečiu – sandėlis.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	D. Tymukaitė. I a. planas, skersinis ir išilginis pjūviai. M 1:50. 1986 m. KPC 

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	archyvas, br. 12492.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N. Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas 

	
	Aštriosios Kirsnos kaime” paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 05


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC 22817
Kultūros vertybės kodas:
 G49K5
Objekto Nr. sankaupoje:
   5
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Spirito varykla

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos v. dalyje, ūkiniame sektoriuje.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė.

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Plotis – 13,90 m, aukštis – 4,09 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūras, tinkuota, buv. balinta.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Tarp rūsio ir I a.: dalis - medinė sijinė, dalis – plytų mūro, skliautinė. I a. – medinė, sijinė.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Likusios pastato dalies stogas dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas skarda, 

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	šiferiu.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Pastato liekanos.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Buv. stačiakampio plano, centrinio tūrio (bokštinė

	
	dalis centre, iš šonų - vienaaukščiai sparnai). Po gaisro liko bokštas ir v. pastato dalis, po kuria yra rūsys. Įėjimas į rūsį v. fasade, į pastatą – p.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Likę fasadai plokštuminiai, skaidomi stačiakampių langų. Cokolis 

	
	atskirtas brauka, pastoginė sienos dalis pakelta plytų juosta. Š. pastato siena sutvirtinta 5 masyviais kontraforsais.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Be stiliaus elementų.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Spirito varykla.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1978 m. pastato rytinė dalis sudegė. Liko v. gyvenamas galas.

	 9.
Apmatavimai
	V.Tamašiūnienė. I a. ir rūsio planas, skersinis ir išilginis pjūviai. M 1:50, 1986 m., 

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	KPC archyvas, br. 12503 – 12504.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	1. N.Lukšionytės straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas

	
	Aštriosios Kirsnos kaime” paruoštas Lietuvos kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 08


	Užpildžiusiojo parašas
	



*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC 22818
Kultūros vertybės kodas:
 G49K6
Objekto Nr. sankaupoje:
   6
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Tvartas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos ūkiniame sektoriuje, tvartų formuojamą diendaržį uždaro iš r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Akmenų mūras su smulkiu akmenėlių užpildu. Frontonai, pastato kampai, 

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	dekoratyviniai – konstruktyviniai elementai – plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Gelžbetoninė, surenkama, remiasi į 1 eilę gelžbetoninių stulpų..

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, vientiso tūrio, pakitusio 

	
	po rekonstrukcijos (paaukštintos pastato sienos). Įėjimai š., v., ir p. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadų išraiška pakitusi po rekonstrukcijos. 

	
	Autentiškiausias išlikęs r. fasadas, kurį skaido 6 pusapskritimine segmentine sąrama angos. P. fasade išlikusi smailiaarkė niša. V. fasade rekonstrukcijos žymės ryškiausios: autentiškos išlikę tik buv. dvivėrių durų angos (užmūrytos). Iš š. fasado plytų mūro liekanų žymu, kad pastatui buvo būdinga “plytų stiliaus” ornamentika.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Be ryškesnių stiliaus bruožų.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Tvartas.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu pastatas rekonstruotas: įrengta gelžbetonio perdanga su atramomis, pakeista stogo konstrukcija, užmūrytos durų angos (XX a. 7 d-metyje), virš jų įrengti stačiakampiai langai, pastatas paaukštintas, p. fasade išmūrytas silikatinių plytų frontonas, š. ir p. fasaduose keistos durų angos. Prie v. fasado pristatyti silikatinių plytų priestatai.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N.Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas 

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Lietuvos Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas. 


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Dvaro sodybos ūkinės dalies formantas.

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 01


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC 22819
Kultūros vertybės kodas:
 G49K7
Objekto Nr. sankaupoje:
 7
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Tvartas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	


	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos ūkiniame sektoriuje, tvartų formuojamą diendaržį uždaro iš š.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis – 44,59 m, plotis – 13 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Stambus lauko akmenų mūras su skaldos intarpais.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Gelžbetoninė, surenkama.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu (ankstesnė danga malksnų).

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, vientiso tūrio (pakitusio po 

	
	rekonstrukcijos). Įėjimai v., p. ir r. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	P. ir š. fasadai plokštuminiai tolygūs, skaidomi durų ir 

	
	smailiaarkėmis sąramomis langų, komponuotų grupuojant po du p. fasade ir tolygiai išdėstytų š. fasade (dalis angų rekonstruota). R. ir v. fasadai pakitę. Konstruktyviniai – dekoratyviniai elementai: raudonų plytų langų apvadai, kampams išlyginti naudotas raudonų plytų mūras, imituojantis rustus.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Romantizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Tvartas. Buvo laikomi dvaro darbiniai arkliai bei kumečių 

	
	avys. Vėliau – karvidė.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu pastatas rekonstruotas:

Paaukštintas, išmūryti silikatinio plytų mūro frontonai, pastato vidaus sienos sutvirtintos plytų mūru. Pakeistos angos v. ir r. fasaduose, dalis p. fasado angų.

	 9.
Apmatavimai
	V.Tamašiūnienė. I a. planas, skersinis ir išilginis pjūviai . 1986, KPC archyvas, br. 

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Nr. 12505.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N.Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Lietuvos Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Dvaro sodybos ūkinės dalies užstatymo struktūros formantas.

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22820
Kultūros vertybės kodas:
 G49K8
Objekto Nr. sankaupoje:
   8
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Tvartas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Ūkiniame sektoriuje, tvartų formuojamą diendaržį uždaro iš v.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Skaldytų lauko akmenų su skaldos intarpais, plytų mūras.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinė sijinė.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, vientiso tūrio. Suplanavimas

	
	narvelinis. Skersinė siena vidaus erdvę dalina į dvi patalpas: p. – pagalbinę ir š. – pagrindinę. Durys r. ir š. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	V. ir r. fasadai plokštuminiai tolygūs, p. ir š. – plokštuminiai centriniai. R. ir v. fasaduose didžioji dalis angų keista. P. ir š. fasadai išliko mažiausiai pakitę: skaidomi dekoratyvinių smailiaarkių nišų 1 a. ir frontonuose. Pastatą juosia 4 eilių plytų karnizas, kampuose raudonų plytų mūras, imituojantis rustus. Pastatui dekoratyvumo suteikia skirtingų statybinių medžiagų: akmens mūro ir raudonų plytų dekoratyviniai – konstruktyviniai deriniai.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Medžio sijų perdangą remia 2 eilės stulpų su spyriais.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Romantizmo laikotarpis.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Tvartas. Buvo skirtas kumečių gyvuliams. Vėliau – karvidė.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Pakitimai: pakeista didžioji dalis angų, jas užmūrijant ar išdidinant.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N.Lukšionytės straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas 

	
	Aštriosios Kirsnos kaime” paruoštas Lietuvos kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Ūkinės dalies užstatymo struktūros formantas.

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 09


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22821
Kultūros vertybės kodas:
 G49K9
Objekto Nr. sankaupoje:
   9
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Kalvė

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos ūkinėje dalyje, š. fasadu jungiasi su tvartu G49K8.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis - 15 m; plotis – 10,8m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Akmenų mūras v. fasade, kiti fasadai tinkuoti.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Nėra

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, r. šlaitas dengtas šiferiu, v. – stiegėmis.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, 1 aukšto pastatas.

	
	Kalvė sudarė š. šiuo metu stovinčio pastato dalį. Suplanavimas pakitęs. Įėjimas r. fasade. Kalvę su spirito sandėliu. jungė tvora (šiuo metu stovinčio pastato p. dalis buvo pristatyta sovietmečiu).

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, skaidomi stačiakampių langų ir durų (r. fasade)

	
	angų (neautentiškos).

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Be stiliaus elementų.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Pastate buvo kalvė (š. pusėje), dirbtuvėlė (centre), daržovių 

	
	sandėlis (p. pusėje).

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Kalvė – š. šiuo metu stovinčio rekonstruoto pastato dalis, besijungianti su tvartu G49K8. P. dalis pastatyta sovietmečiu.

	 9.
Apmatavimai
	V. Tamašiūnienė. I a. planas, skersinis ir išilginis pjūviai. M 1:50, 1986, KPC archyvas

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	br. Nr.12501 – 12502.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N.Lukšionytės straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Dvaro sodybos ūkinės dalies formantas.

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 14


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


[image: image11.png]



© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22822
Kultūros vertybės kodas:
 G49K10
Objekto Nr. sankaupoje:
  10
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Spirito sandėlis

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos ūkinėje dalyje, formuoja v. ūkinio kiemo perimetro apstatymą.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	     Sandėlis


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis – 26,76m; plotis – 7,90m; aukštis – 6,57m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Raudonų plytų ir skaldytų akmenų mūras.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	V. patalpos – medinė, sijinė, laikoma 2 eilių stulpų, r. - medinė ant metalinių sijų.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	V. patalpos perdangos būklė avarinė.

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, 1 a. pastatas su ertikiu.

	
	Suplanavimas narvelinis, 2 patalpų, atskirtų skersine kapitaline siena. R. patalpoje yra laiptai į pastogę. Pagrindinis įėjimas r. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	R. ir v. fasadai plokštuminiai centriniai, š. ir p. – plokštuminiai 

	
	decentralizuoti. V. fasado I – ame tarpsnyje, sumūrytame iš skaldytų akmenų, išdėstyti 3 siauri langai su plytų apvadais. Traukomis atskirtame ertiklio tarpsnyje – 3 apskritos angos. Pastogės skydas užbaigtas dantytu parapetu. Š. ir p. fasaduose durys ir langai turi plačius dantytais kraštais plytų apvadus. Ertikis atskirtas trauka, jo švieslangiai suporuoti poromis. R. fasade išdėstyti centrinis įėjimas ir pakrovimo anga virš jo.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis, panaudoti “Plytų stiliaus” elementai.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	Spirito sandėlis, XX a. 8 d-metyje pritaikytas malūnui, vėliau - 

	
	sandėlis.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	


	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. 8 d-metis

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	XX a. 6 d-metyje medinės perdangų sijos pakeistos metalinėmis, stogas perdengtas šiferiu.

	 9.
Apmatavimai
	D.Tymukaitė . Skersinis ir išilginis pjūviai, fasadai. 1986 m. KPC archyvas, br. Nr.12489 

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	- 12490; br. Nr. 12498.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N.Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas 

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 10


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22823
Kultūros vertybės kodas:
 G49K11
Objekto Nr. sankaupoje:
   11, 12
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Namas su bokštu

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos ūkinėje dalyje, tarp spirito sandėlio G49K10 ir kumetyno G49K12.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Įrengti butai, gyvena žmonės


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Namo: planas 10,80 m x 10,70 m; aukštis – 6,10 m; bokšto: planas 5,30 m x 5,12 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų, plytų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Raudonų plytų mūras.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Namo – medinės, sijinės, bokšto – virš rūsio: mūro, skliautinė.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Namo – dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu, virš bokšto iškeltas 

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	kupoliukas.

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Sudėtinio tūrio, kurį sudaro stačiakampio plano 

	
	kompaktinio tūrio 2 a. pastatas su rūsiu bei prie jo p. sienos prišlietas kvadratinis plane bokšto tūris. Įėjimas į pastatą p. fasade, į bokštą – r. Bokštas užbaigtas aštuonbriauniu bokšteliu su minaretą primenančiu kupoliuku. Suplanavimas koridorinis, 4 kambarių.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Namo – plokštuminiai, decentralizuoti. Stačiakampiai langai išdėstyti 

	
	chaotiškai. Pastogė atskirta brauka. Pastatą vainikavo stambus, dantytas parapetas, šiuo metu išlikęs tik virš bokšto. Bokštelio sienas skaido pusapskričių arkučių nišos.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis, dominuoja neogotikinės formos, imituojančios viduramžių 

	
	architektūros charakterį.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Bokštas utilitarios paskirties neturėjo, prieš II pasaulinį karą 

	
	jame buvo įrengta rūkykla.

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. 8 d-metis.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	


	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Rekonstrukcijos: po karo namas neteko dantyto parapeto, jungusio jį su bokštu, išdidintos langų angos, frontonai užmūryti silikatinėmis plytomis.

	 9.
Apmatavimai
	D.Tymukaitė. Bokšto rūsio planas, I a. planas, skersinis ir išilginis pjūviai. M 1:50, 

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1986, KPC archyvas, br. Nr. 12506.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N.Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro ansamblis ir parkas Aštriosios 

	
	Kirsnos kaime” parengtas Paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 11


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22824
Kultūros vertybės kodas:
 G49K12
Objekto Nr. sankaupoje:
   13
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Kumetynas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos ūkinėje – gyvenamojoje dalyje, į p. nuo namo su bokštu G49K11.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė.

	





























(savininkas ir jo adresas)

	

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Įrengti butai, gyvena žmonės.


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis – 36,20 m; plotis – 11,40 m; aukštis – 6,70 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų, akmenų mūras.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės, sijinės. V. pasato dalyje – lentų paklotas ant metalinių sijų.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	R. pastato dalyje dalis perdangų avarinės būklės.

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, 1 a. pastatas

	
	su pusrūsiu v. dalyje ir ertikiu pakelta pastoge. Vidaus suplanavimas sudėtinis: r. dalyje – koridorinis, v. – bekoridorinis jungtinis. Konstruktyvinės išilginės ir skersinės sienos, skaido  erdvę į nedideles patalpas – buv. kumečių butus (susideda iš 1 kambario ir virtuvės). Įėjimai į pastatą p., r., š. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	R., š. ir  v. fasadai plokštuminiai centriniai. P. – plokštuminis 

	
	decentralizuotas. R. fasade pagrindinis įėjimas išryškintas supaprastinta sandriko ir piliastrų imitacija. Fasadams dekoratyvumo suteikia skirtingų medžiagų: akmens ir plytų mūro kontrastai. Ertikis atskirtas iš plytų suformuotomis dekoratyv. “dantukų juostomis”. Stačiakampiai langai išryškinti raudonų plytų mūru, pusapskritiminiais sandrikais.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis, panaudoti “Plytų stiliaus” elementai.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Kumetynas

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. 8 d-metis

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Sovietmečiu pastato v. dalis degė. Po gaisro pakeista dalis pastato perdangos, stogo konstrukcija. 

	 9.
Apmatavimai
	D.Tymukaitė. Planas, skersinis ir išilginis pjūviai. KPC archyvas 1985, br. Nr 12494 - 

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	12495.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N.Lukšionytė.Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas 

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22825
Kultūros vertybės kodas:
 G49K13
Objekto Nr. sankaupoje:
   14
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Kumetynas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos gyvenamojoje – ūkinėje dalyje, į p. nuo kumetyno G49K13.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė.

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Įrengti butai, gyvena žmonės.


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis – 28,68 m, plotis – 10,70 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų, akmenų mūras.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinė, sijinė.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio, 1 a. su

	
	ertikiu pakelta pastoge. Vidaus suplanavimas bekoridorinis jungtinis. Konstruktyvinė išilginė ir skersinės sienos skaido pastato erdvę į nedideles patalpas – buv. kumečių butus (susideda iš 1 kambario ir virtuvės). Įėjimai į pastatą š., r. ir p. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	R. ir v. fasadai plokštuminiai centriniai, p. ir š. – plokštuminiai tolygūs.

	
	Fasadams dekoratyvumo suteikia skirtingų medžiagų: akmens ir plytų mūro kontrastai. Ertikis atskirtas iš plytų suformuotomis dekoratyv. “dantukų” juostomis.Fasadai puošti iškilia trauka, kuri ties langais daro stačiakampį lūžį (“tiudorišką”apvadą).

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis, panaudoti “Plytų stiliaus” elementai.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Kumetynas

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. 8 d-metis

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	Prie p. ir r. fasadų pristatyti mediniai prieangiai.

	 9.
Apmatavimai
	D.Tymukaitė.Planas, skersinis ir išilginis pjūviai. 1986. KPC archyvas, br. Nr. 12499 -

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1250.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N.Lukšionytė. Straipsnis “ Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 10


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC 22826
Kultūros vertybės kodas:
 G49K14
Objekto Nr. sankaupoje:
   15
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Grūdų sandėlis

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos p.v. dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į r.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis – 21,20 m; plotis – 14,35 m; aukštis – 7,4 5 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Drėbtos iš molio, tinkuotos ir balintos. Ertikis ir pastogės skydas fachverkinės 

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	konstrukcijos, užpildas – raudonų plytų mūras.

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinė, sijinė.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, vientiso tūrio, 1 patalpos 

	
	Įėjimas r. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	R. fasadas plokštuminis, decentralizuotas, skaidomas 3 stačiakampių 

	
	langelių ir pusapskritimine sąrama dvivėrių medinių rombu sukaltų durų. Š. fasadas plokštuminis centrinis. Sieną skaido 5 pusapskritės nišelės (centrinėje langas) su viršutinės dalies apvadais, dviejų tarpsnių pastogės skydą skaido sudėtingas fachverko raštas. V. fasadas plokštuminis tolygus. Sienos plokštumoje išdėstyti stačiakampiai langeliai. Fasadams išraiškingumo teikia skirtingų statybinių medžiagų ir konstrukcijų deriniai.

	18.
Interjero apibūdinimas
	2 eilės medinių stulpų laiko perdenginio konstrukciją.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Romantizmo laikotarpis. Panaudoti prūsiškojo stiliaus elementai.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Grūdų sandėlis.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	XX a. 6 d-metyje prie p. pastato galo primūrytas priestatas. Pastato sienos tvirtintos silikatinių plytų mūru, pamatai – betonu.

	 9.
Apmatavimai
	D.Tymukaitė. I a. planas. Išilginis ir skersinis pjūviai. M 1:50, 1986 m., KPC archyvas

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	12496 – 12497.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N. Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas 

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 16


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	22LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22827
Kultūros vertybės kodas:
 G49K15
Objekto Nr. sankaupoje:
   16
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Arklidė

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos p. dalyje, priešais kluoną G49K16.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis – 48,7 m., plotis – 13 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Kelių rūšių akmenų (riedulių, skaldytų bei smulkios skaldos), plytų mūras.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinė, sijinė.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	Š. pastato gale stogo danga sunykusi, medinės stogo 

	
	konstrukcijos ir perdanga avarinės būklės

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu, ruberoidu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, kompaktinio tūrio su ertikiu.

	
	Suplanavimas narvelinis (skersinės sienos dalina pastatą į 4 patalpas). Įėjimai r. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	P. fasadas plokštuminis centrinis. R. ir š. plokštuminiai decentralizuoti. P.

	
	fasado siena mūryta iš akmenų, plytomis išskirtos kraštinės mentės, papuoštos “kabančiais” bokšteliais ir vartus imituojančių nišų (tinkuotos) apvadais. Iš plytų mūrytame pastogės skyde įkomponuota trilapį langą imituojanti įduba bei apskriti švieslangiai. Skydas užbaigtas bokšteliu su vėjarodėje įrašyta statybos data. Plokštumą paįvairina ornamentinis plytų dėjimas. R. fasade nelygiais tarpais išdėstytos durys, jas imituojančios nišos bei pailgi stačiakampiai langai. Angos turi plytų apvadus dantytais kraštais. Ertikyje beveik lygiais tarpais išdėstytos stačiakampės angos, apskriti švieslangiai arba juos imituojančios nišos.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis. Panaudoti “Plytų stiliaus” elementai.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	Arklidė

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	1875 m.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	XX a. 7 dešimtm. šiferiu perdengtas stogas, pažeminant jo konstrukciją, naujai permūrytas kontraforsas. Š. pastato fasadas autentiškas neišlikęs: 1 a. – silikatinių plytų mūras, pastogė užkalta vertikaliomis lentomis R. ir v. fasaduose dalis dvivėrių durų angų užmūryta, įrengtos naujos angos. Pastato š. fasadas sutvirtintas kontraforsais.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N. Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas 

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 10


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22828

Kultūros vertybės kodas:
 G49K16
Objekto Nr. sankaupoje:
   17
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Kluonas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos p. dalyje, priešais arklidę G49K15.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė.

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Akmenų, plytų mūras.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, vientiso tūrio. Suplanavimas 

	
	narvelinis, 3 patalpų. Įėjimai p. ir v. fasaduose.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai. Išraiškingiausias p. fasadas, kurio siena 

	
	mūryta FORMTEXT 

 iš akmenų, o plytų mūru išskirtos kraštinės mentės, papuoštos "kabančiais" bokšteliais, bei vartų angos. Iš plytų mūrytame pastogės skyde įkomponuota trilapį langą imituojanti įduba bei apskriti švieslangiai. Plokštumą paįvairina ornamentinis plytų dėjimas. Skydas užbaigtas bokšteliu su vėjarode.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis. Panaudoti “Plytų stiliaus” elementai.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Kluonas

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. pab.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	1966 m. pastatas rekonstruotas: iš dalies permūrytos ir aptinkuotos š. pastato galo sienos, pakeista stogo konstrukcija ir danga (buv. malksnų, dabar – šiferio), išmūrytos silikatinių plytų pertvaros, panaikinti vartai r. fasade.

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N. Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas 

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 05


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22829
Kultūros vertybės kodas:
 G49K17
Objekto Nr. sankaupoje:
   18
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Šikšniaus namas

	
	

	 2.
Vardas
	


	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos š.v. dalyje, r. fasadu orientuotas į kelią.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė.

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Ilgis – 14,70 m; plotis – 7,71 m; aukštis – 5,92 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmens mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Skaldytų akmenų su skaldos intarpais ir plytų mūras. Pastogių skydai mediniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinės sijos, juodlubių – liekanos.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, gegninės konstrukcijos, dengtas eternito plytelėmis.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Stačiakampio plano, kompaktiško tūrio, 1 aukšto

	
	pastatas. Vidaus suplanavimas bekoridorinis jungtinis: skersinėmis sienomis pastato centre atskirta priemenė ir kambarėlis, abipus jų – po 1 dirbtuvės patalpą. Autentiškas įėjimas r. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, skaidomi durų ir langų (dalis angų pakeista). 

	
	Pastatą juosia 3 plytų eilių karnizas (š. ir p. fasaduose likę fragmentai). Pastatui dekoratyvumo suteikia skirtingų statybinių medžiagų jungtis: pastato angos išryškintos raudonų plytų mūru, juo akcentuoti ir pastato kampai.

	18.
Interjero apibūdinimas
	Priemenės asla ir laiptai – plytų.

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis, panaudoti ”Plytų stiliaus” elementai.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Šikšniaus namas, sovietmečiu – lentpjūvė.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. 8 dešimtm.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	P. ir š. fasaduose įrengtos naujos durų angos, sunaikintos fasadų centruose buvę pusapskritimine sąrama dekoratyv. nišos (langai?), pastatas nenaudojamas, plėšiamas.

	 9.
Apmatavimai
	V.Tamošiūnienė. I a. planas, skersinis ir išilginis pjūviai. M 1: 50; KPC archyvas, br. 

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	12493.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N. Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas 

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 06


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22830
Kultūros vertybės kodas:
 G49K18
Objekto Nr. sankaupoje:
   19
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Sodininko namas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų r.
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos š. dalyje, pagrindiniu fasadu orientuotas į p.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72. Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	Gyvena žmonės.


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	Artimo kvadratui plano 9,47 m x 10,11 m; aukštis – 6,12 m.

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	Akmenų mūras, juostiniai.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	Plytų mūras, tinkuota, r. siena – gulsčių rąstų.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	Medinė, sijinė.

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	Dvišlaitis, v. gale - pusvalminis, gegninės konstrukcijos, dengtas šiferiu.

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Artimo kvadratui plano, kompaktinio tūrio, 1 a. 

	
	pastatas. Suplanavimas bekoridorinis, jungtinis: prie r. sienos priglausta priemenė, šalia išdėstyti 4 pereinami kambariai. Įėjimas p. fasade.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	Fasadai plokštuminiai, skaidomi stačiakampių langų ir durų.

	
	Pastogę juosia 3 plytų eilių karnizas.

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Be stiliaus bruožų.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvæs panaudojimas
	Sodininko namas.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	


	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. vid.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susijæ su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	D. Tymukaitė. I a. planas, skersinis ir išilginis pjūviai. M. 1:50; 1986 m. KPC archyvas 

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	br. 12491.

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N. Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas 

	
	Aštriosios Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 04


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2
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© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

               STATINIO (-IŲ) APRAŠAS
Objekto įregistravimo Nr.:
MC22831
Kultūros vertybės kodas:
 G49K19
Objekto Nr. sankaupoje:
   
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS MC
	1498

	








































(komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Vartų stulpai

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	




























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 5.
Sankaupa
	

	
























(pavadinimas, MC  Nr.)

	 6.
Adresas: gatvė
	
	namo Nr.
	
	buto Nr.
	
	Pašto indeksas
	

	 7.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 8.
Savivaldybė
	Lazdijų
	seniūnija
	Būdviečio

	 9.
Apskritis
	Alytaus

	10.
Vieta, situacija
	Dvaro sodybos p. dalyje, ties įvažiavimu į sodybą.

	
	

	11.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	





























(savininkas ir jo adresas)

	
	

	12.
Valdytojas ir jo adresas
	

	13.
Panaudojimas: naudojamas/ nenaudojamas/ retai naudojamas/ naudojamas ne pagal paskirtį
	

	
	


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	






















(reljefas, želdiniai, vandens telkiniai, keliai ir pan.)

	
	

	 2.
Teritorija
	

	
	

	 3.
Kiti objektai teritorijoje
	

	



























(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	 4.
Matmenys
	

	
























(ilgis, plotis, aukštis)

	 5.
Pamatai
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 6.
*Pamatų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	 7.
*Sienos / atramos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	 8.
*Sienų / atramų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	 9.
Perdangos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	10.
*Perdangų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	11.
*Stogas / paklotas
	

	
























(forma, medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	12.
*Stogo / pakloto būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	13.
**Kitos konstrukcijos
	

	
























(medžiagos ir konstrukcijos)

	
	

	14.
**Kitų konstrukcijų būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	15.
*Statinio būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	16.
Plano, tūrių ir erdvių apibūdinimas bei kompozicija
	Iš p. pusės įvažiuojant į sodybą, pagrindinėje 

	
	alėjoje buvo dekoratyvūs vartai. Išlikę 2 raudonų plytų mūro masyvūs stulpai su profiliuotų plytų neogotikiniu dekoru. Stulpų viršuje buvo metalinės sėdinčių sparnuotų liūtų skulptūros. Prie stulpų buvo pritvirtinti ąžuoliniai vartai.

 Į abi puses nuo stulpų: iki kluono G49K ir arklidės G49K tęsėsi gan aukšta akmens mūro tvora (išlikę likučiai). Tvora supo dvaro sodybos ūkinį sektorių (išlikę tvoros fragmentai, jungiantys spirito sandėlį G49K10, namą su bokštu G49K11 ir kumetyną G49K12. Ūkiniame sektoriuje, v. sodybos dalyje buvo dar 2 vartai, kuriuos taip pat puošė raudonų plytų stulpai. Išlikęs raudonų plytų mūro vartų stulpas ir akmens mūro tvoros, užsibaigiančios raudonų plytų mūro dekoru fragmentas ties kumetyno  G49K13 š.v. kampu.

	17.
Fasadų kompozicija ir dekoras
	

	
	

	18.
Interjero apibūdinimas
	

	
	

	19.
Interjero būklė: gera/ patenkinama/ bloga
	

	
	

	20.
Stilius, mokykla
	Istorizmo laikotarpis, dominuoja neogotikinės formos.

	21.
**Technologinė įranga
	

	
	

	22.
Dailės elementai, priklausiniai
	

	































(pavadinimas, MC  Nr.)

	
	

	23.
Įrašai, užrašai, ženklai, memorialinės lentos
	

	







































(apibūdinimas ir vieta)

	
	

	24.
**Energijos šaltinis
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	 1.
Pirminė paskirtis ir buvęs panaudojimas
	Pagrindiniai dvaro sodybos vartai.

	
	

	 2.
Autorius (-iai)
	

	 3.
Autorystės atribucijos pagrindas
	

	
	

	 4.
Savininkas, fundatorius, statytojas ir atribucijos pagrindas
	

	
	

	 5.
Pastatymo data
	
	amžius
	XIX a. II p.

	 6.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus /
	

	

pagal stilių
	

	 7.
Susiję su asmenybėmis, organizacijomis ar įvykiais
	

	
	

	 8.
Tyrimai, konservavimai, restauravimai, remontai, rekonstrukcijos
	

	






































(autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Apmatavimai
	

	

























(vykdytojas, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	N. Lukšionytė. Straipsnis “Buv. dvaro pastatų ansamblis Aštriosios

	
	Kirsnos kaime”, paruoštas Kultūros paminklų sąvadui. KPC archyvas.


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: statinį(-ius) apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	







































(užpildymo šaltinis)

	5.
Aprašą užpildė:
	Indrė Kačinskaitė, architektė

	
	



















(vardas, pavardė, profesija)

	6.
Užpildymo data
	1999 12 04


	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti

**- tik inžineriniams statiniams
	LIETUVOS  RESPUBLIKOS  KULTŪROS  MINISTERIJOS

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS
	KVAD 95 05 02 Nr. 47/2.2

KVAD 95 11 24 Nr. 144/2


© KULTŪROS  PAVELDO  CENTRAS

         VIETOVĖS  (VIETOS)  APRAŠAS
[image: image21.png]



Objekto įregistravimo Nr.:
MC22832
Kultūros vertybės kodas:
G49K20
	
*Aprašas: ATSKIRAS / BENDRAS / PAPILDOMAS
	MC
	1498

	                                                                                                                                                                                                                                        (komplekso įregistravimo Nr.)


	I.
BENDRIEJI DUOMENYS
	

	 1.
Pavadinimas
	Parkas

	
	

	 2.
Vardas
	

	
	

	 3.
Priklauso kompleksui
	Aštriosios Kirsnos dvaro sodyba

	 4.
Komplekso dalys
	

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimai, MC Nr.)

	
	

	 5.
*Gyvenamoji vietovė: miestas, miestelis, kaimas
	

	 6.
Savivaldybė
	Lazdijų r. 
	seniūnija
	Būdviečio

	 7.
Apskritis
	Alytaus

	 8.
Situacija
	

	
	

	 9.
*Nuosavybė: valstybinė / privati
	Vytautas Kriaučiūnas. Juknevičiaus g. 22 – 72, Marijampolė

	                                                                                                                                                                                      (savininkas ir jo adresas)

	
	

	10.
Valdytojas ir jo adresas
	

	11.
Panaudojimas
	Rekreacijai


	II.
APIBŪDINIMAS
	

	 1.
Aplinka
	

	
	

	 2.
Teritorijos paviršius
	Natūraliai banguotas reljefas su nuolydžiu š.v. kryptimi.

	
	

	 3.
Teritorijos plotas
	

	
	

	 4.
Aprašymas
	

	
	Kompozicija:

Būdinga XIX a. II p. mišraus stiliaus parkams: reprezentacinė dalis pasižymi geometrinio planavimo bruožais, su išryškinta simetrine kompozicine ašimi. Š. parko masyve geometrinio planavimo elementai derinti su peizažinio parko komponavimo principais:  geometriškai išplanuotos alėjos ir landšaftinio pobūdžio takų tinklas. Parkas apželdintas mišriu būdu. Greta medžių eilių, bei jų grupių ir gyvatvorių centrinėje dalyje yra daug landšaftinio apželdinimo elementų: plastiško kontūro ir silueto medžių bei krūmų ir jų grupių. Parke vyrauja lapuočiai medžiai. Spygliuočiai – pušys, eglės, maumedžiai.

Želdinių dendrologinė sudėtis:

Parke užfiksuota 20 vietinių medžių ir krūmų rūšių. Vyrauja lapuočiai medžiai: klevai, ąžuolai. Introdukuotų augalų užfiksuota 24 rūšys. Išskirtina: europiniai maumedžiai, bukai, sidabriniai bei platanalapiai klevai. 

Želdinių masyvai, grupės:

Parke nėra medžių bei krūmų masyvų, o medžių ir krūmų grupės neišsiskiria iš bendros želdynų visumos. Visos medžių grupės sukoncentruotos prie dabartinės sporto aikštelės, kurios vietoje, manoma, buvo pieva – veja, apsupta medžių grupių. Paminėtina: maumedžių grupė.

Pavieniai medžiai:

Pušys, skirpstai, bukai

Alėjos:

1. Pagrindinė įvažiavimo alėja (liepų), prasidedanti nuo Lazdijų – Kalvarijos kelio ir besitęsianti iki parterio.

2. Pagrindinė parko alėja (liepų), einanti p.v. – š.r. kryptimi.

3. Alėja (liepų), prasidedanti ties rūmų v. fasadu ir einanti š.v. kryptimi didžiojo parko tvenkinio link. 

Eilės:

Liepų eilė š.r. ir r. parko pakraštyje

Gyvatvorės:

Nuo pagrindinių vartų iki rūmų ėjo ilgos gyvatvorės: r. dalimi pro kluoną iki tilto ir nuo jo puslankiu oficinos linkui ėjo akacijų gyvatvorė (neišlikusi), o v. pakraščiu, prie virtuvės išsilenkdama puslankiu – eglučių gyvatvorė (nekarpoma gyvatvorė tapo medžių eile). Parteris taip pat buvo apsuptas minėtų gyvatvorių. Puslankio formos lanksvų gyvatvorė buvo suformuota ties rūmų š. fasadu.

Gėlynai:

Parke buvo įveisti 3 gėlynai (neišlikę) - pusapskritimio formos gėlynas ties š. rūmų fasadu, gėlynas ties p. rūmų fasadu ir gėlynas didžiojo tvenkinio saloje.

Vandens telkiniai:

Dominuoja dirbtiniai vandens telkiniai. Parke ir šalia jo nurodoma buvus 28, kituose šaltiniuose – 15 vandens telkinių. Formavo vientisą grandininę sistemą: vienas su kitu buvo sujungti atvirais grioviais, uždarais kanalais.

Pagrindiniai vandens telkiniai:

Griovos:

6. griova – kanalas v. – r. krypties, parke.

7. natūrali griova, einanti nuo spirito varyklos link didžiojo parko tvenkinio (jungė 2 tvenkinius –  ūkinio sektoriaus tvenkinį v. dvaro sodybos dalyje ir didįjį parko tvenkinį).

8. dalinai kastinis, dalinai natūralus griovys, jungiantis tvenkinį, esantį p.r. sodybos dalyje su ūkinio sektoriaus tvenkiniu.

Tvenkiniai:

1. Tvenkinys  centrinėje sodybos dalyje, ties įvažiavimu į parterį.

2. 2 tvenkiniai, esantys pagrindinės įvažiavimo alėjos abiejose pusėse, priešais parterį. Įrengti 3 punkte apibūdinto griovio trasoje.

4 Į š.r. nuo kluono G49K16 – plastiškų formų tvenkinys.

4. 2 pailgi tvenkiniai, suformuoti I - ojo griovio – kanalo vagoje.

9. Didysis parko tvenkinys š.v. dvaro sodybos dalyje.

Smulkiosios architektūros formos:

Kadangi tvenkiniai buvo naudojami žuvininkystės tikslams, todėl parke būta gausu užtvankų, per kurias buvo permesti daugiausiai mediniai arkiniai tilteliai.Pvz. arkos formos medinis tiltelis pagrindinės parko alėjos ir alėjos įvardintos punkte 3. sankirtoje, ties tvenkiniu. Ant važiuojamųjų kelių, pvz. Pagrindinėje alėjoje – akmens betono tiltas su raudonų plytų dekoru. 

Parkas buvo aptvertas medinių lotelių tvora su daugeliu vartelių, skirtų išeiti už parko ribų. 

Parke, pagal alėjas ir takus buvo pristatyta paprastų medinių suolų su atkaltėmis ir be jų

Žinoma, kad medinė pavėsinė stovėjusi v. pagrindinės alėjos pusėje ant pusapskritiminės kalvelės.

Pagrindiniai landšaftinio pobūdžio takai:

1 Takas didžiojo tvenkinio pakrante.

2. Takas, prasidedantis ties š. rūmų fasadu ir besitęsiantis š.r. kryptimi (sunykęs)

3. Takas nuo rūmų r. fasado į r. parko pakraštį

Geoplastiniai parko elementai:

1.Sala didžiojo parko tvenkinio p. dalyje.

2.Apžvalgos kalvelės. Ypač jų gausu  š. parko dalyje, ties vaisių sodu ir alėja. Išdėstymas labai tankus. Išskirtina: pusiau apskrita kalvelė v. alėjos pusėje, kuri tarnavo kaip regykla į didįjį parko tvenkinį, apžvalgos kalvelė š.r. parko dalyje

Tarp kitų Lietuvos XIX a. II p. parkų Aštriosios Kirsnos parkas išsiskiria itin išplėtota vandens telkinių sistema ir geoplastinių parko elementų – apžvalgos kalvelių gausa.

	 5.
*Būklė: gera / patenkinama / bloga
	

	 6.
Sužalojimai ir jų priežastys
	Parko augmenija yra nykstanti. Guobų maras sunaikino daugybę parke .

	
	augusių skirpstų.. Visiškai išnykę didžiuliai kaštonai, augę ties rūmų r. ir v. fasadais. Išnykę parko gyvatvorės.  Parko reljefą, planinę erdvinę struktūrą sužalojo nebaigta įrengti sporto aikštelė. Kadangi tvenkinių lygis yra nukritęs, susiformavo visiškai kitokios tvenkinių formos, jie užpelkėjo. Mažieji tvenkiniai, grioviai, vandens lygiui nukritus, išdžiuvo. Parke nėra išlikusių smulkiosios architektūros elementų. Medžių alėjos ir eilės išretėjusios arba ištisais protarpiais išnykusios.

	 7.
Kitos kultūros vertybės teritorijoje ir aplinkoje
	

	                                                                                                                                                                                                          (pavadinimas, MC Nr.)

	
	

	 8.
Aplinką darko
	

	
	


	III.
ISTORINIAI  DUOMENYS
	

	1.
Datavimas:    metai
	
	amžius
	XIX a. II p.

	
	

	 2.
*Datavimo pagrindas: data objekte / pagal šaltinį / pagal tyrimus / pagal liudytojų parodymus
	

	
	

	 3.
Pagrindiniai duomenys
	

	
	

	 4.
Susijusi su asmenimis
	

	
	

	 5.
Susijusi su įvykiais
	

	
	

	 6.
Padavimai, pasakojimai
	

	                                                                                                                                                                                                      (trumpas turinys)

	
	

	 7.
Tyrimai, tvarkymo darbai
	

	                                                                                                                                              (apibūdinimas, autorius, data, vykdytojai, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	PRI archyve saugoma dokumentacija:

1. Aštriosios Kirsnos dvaro parko fotofiksacija. Fot. M.Sakalauskas. 1975 m. F5 1314; 2. Parkas. Želdinių tyrinėjimas. L.Čibiras. 1975. F2 355 11; 3. Aštriosios Kirsnos dvaro parkas. Menotyrinė apybraiža. E.Vaitulevičienė. 1975. F5 1308; 4. Lietuvos gamtos paminklai. G.Isokas. 1995 m. “Mintis”.

	 8.
Apmatavimai
	

	                                                                                                                                     (vykdytojai, data, dokumentacijos saugojimo vieta)

	
	

	 9.
Kiti duomenys
	

	
	


	10.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai
	Žiūrėti III.7.

	
	


	IV.
KITI  DUOMENYS
	

	 1.
Kultūrinė vertė
	Architektūrinė, kraštovaizdinė

	
	

	 2.
Klasifikavimo duomenys
	

	
	

	 3.
Pastabos
	

	
	

	 4.
*Aprašas užpildytas: vietovæ apžiūrėjus / neapžiūrėjus
	

	                                                                                                                                                                                                                                    (užpildymo šaltinis)

	
	

	5.
Aprašą užpildė:
	I.Kačinskaitė, architektė

	
	












(vardas, pavardė, profesija)

	 6.
Užpildymo data
	1999 12 15

	Užpildžiusiojo parašas
	


*- reikalingą pabraukti
